«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
1 048 293	
руб.	
Смета на сумму:	
1 048 293	
руб.	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Директор ООО «УК РСУ 6»

	

________________ /Русович С. Б. /	
________________ /Донцова С. Ю. /	

	

«______»____________________ 20___г.	
«______»____________________ 20___г.	

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	

(Локальный сметный расчет)	

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 20-22 по ул. Майора Козенкова	

Сметная стоимость:	1 048.293	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.669	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	183.200	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	4.08	553.31	459.71	93.60	2 257.50	1 875.62	381.89	12.51	4.4	25 144	23 464	1 680	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 856.86				84%	19 710			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 125.37				48%	11 263			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 239.74					56 116			
2.	ТЕРр 58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.08	2 875.85	685.02	51.83	11 733.47	2 794.88	211.47	12.51	7.1	62 123	34 964	1 501	
				2 139.00			8 727.12		2.94	1		25 658		
	Накладные расходы		83%			2 319.75				71%	24 824			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 816.67				52%	18 181			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 869.89					105 129			
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.672	5 502.93	806.67	80.64	20 206.76	2 962.09	296.11	12.51	7.11	93 227	37 056	2 105	
				4 615.62			16 948.56		3.19	1		54 066		
	Объем: 408.0*0.9													
	Накладные расходы		83%			2 458.53				71%	26 310			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 925.36				52%	19 269			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 590.65					138 806			
4.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.6	9 291.30	1 358.31	34.61	5 574.78	814.99	20.77	12.51	6.98	24 368	10 195	145	
				7 898.38			4 739.03		2.96	1		14 028		
	Накладные расходы		83%			676.44				71%	7 238			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			529.74				52%	5 301			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 780.97					36 908			
5.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.1	3 176.89	1 205.91	20.22	317.69	120.59	2.02	12.51	7.02	2 311	1 509	14	
				1 950.76			195.08		4.04	1		788		
	Накладные расходы		83%			100.09				71%	1 071			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.38				52%	785			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					496.16					4 167			
6.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.06	6 775.72	1 449.90	67.19	406.54	86.99	4.03	12.51	7.02	2 410	1 088	28	
				5 258.63			315.52		4.1	1		1 294		
	Накладные расходы		83%			72.20				71%	772			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.54				52%	566			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					535.29					3 748			
7.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	10.2	221.62	101.80	102.69	2 260.48	1 038.34	1 047.41	12.51	3.39	16 851	12 990	3 551	
				17.13	1.45		174.73	14.79	1.78	12.56		311	186	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			947.82				77%	10 146			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			631.88				48%	6 324			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 840.18					33 321			
8.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	211.14	36.04			7 609.49					31 779			
				36.04			7 609.49		150.51			31 779		
	Объем: 10.2*20.7													
9.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.08	286.73	122.64	1.26	1 169.85	500.35	5.15	12.51	7.2	8 123	6 259	37	
				162.83			664.35		2.75	1		1 827		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			465.33				79%	4 945			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			320.22				51%	3 192			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 955.40					16 260			
10.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	510	13.13			6 696.30					21 828			
				13.13			6 696.30		42.8			21 828		
	Объем: 408*1.25													
11.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.08	1 174.67	1 166.71	7.96	93.97	93.34	0.64	12.51	4.05	1 170	1 168	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			77.47				71%	829			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.67				52%	607			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					232.11					2 607			
12.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	8	394.62	69.00	29.78	3 156.92	552.00	238.20	12.51	6.53	15 230	6 906	1 555	
				295.84	2.08		2 366.72	16.60	2.86	12.51		6 769	208	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			602.72				90%	6 403			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			307.04				43%	3 059			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 066.68					24 692			
13.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	8	3 070.76			24 566.08					42 045			
				3 070.76			24 566.08		5 255.58			42 045		
15.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивкаслухового окна кровельной сталью оцинкованной цветной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2	373.54	335.71	26.60	74.71	67.14	5.32	12.52	7.17	888	841	38	
				11.23			2.25		4.14	1		9		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			71.17				90%	757			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			36.26				43%	362			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					182.13					2 007			
16.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.088	23 811.97			2 095.45					4 212			
				23 811.97			2 095.45		47 861.13			4 212		
	Объем: 0.44*0.2													
17.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.08	8 171.06	405.87	165.99	33 337.91	1 655.95	677.23	12.52	6.6	167 204	20 732	4 470	
				7 599.20	14.91		31 004.74	60.84	4.58	12.5		142 002	761	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 854.13				92%	19 774			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			944.23				44%	9 457			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36 136.28					196 434			
19.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	34.3	137.86			4 728.60					20 571			
				137.86			4 728.60		599.75			20 571		
20.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.648	75.57	75.35	0.22	48.97	48.83	0.14	12.51	4.09	611	611	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			40.53				71%	434			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.74				52%	318			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.24					1 363			
21.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.648	8 813.16	326.90	31.86	5 710.93	211.83	20.65	12.51	6.89	20 104	2 650	142	
				8 454.40	3.03		5 478.45	1.96	3.16	12.48		17 312	24	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			230.89				92%	2 460			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			117.58				44%	1 177			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 059.41					23 741			
22.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.648	2 956.30	374.76	6.66	1 915.68	242.84	4.32	12.51	6.9	7 473	3 038	30	
				2 574.88	1.03		1 668.52	0.67	2.64	12.57		4 405	8	
	Накладные расходы		83%			202.11				71%	2 163			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			158.28				52%	1 584			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 276.07					11 220			
23.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.36	7 415.77	333.04	13.17	2 669.68	119.89	4.74	12.51	7.18	8 176	1 500	34	
				7 069.56			2 545.04		2.61	1		6 643		
	Накладные расходы		83%			99.51				71%	1 065			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			77.93				52%	780			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 847.12					10 021			
24.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 382			
25.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
26.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 411			
27.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.3	1 357.93	327.73	1.01	407.38	98.32	0.30	12.51	7.2	2 538	1 230	2	
				1 029.19			308.76		4.23	1		1 306		
	Накладные расходы		83%			81.61				71%	873			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			63.91				52%	640			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					552.89					4 051			
28.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6-ти канальных), 100 м труб	0.04	8 572.20	5 513.35	252.31	342.89	220.53	10.09	12.51	6.18	3 367	2 759	62	
				2 806.54	60.12		112.26	2.40	4.86	12.52		546	30	
	Накладные расходы		78%			173.89				66%	1 841			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			140.45				50%	1 395			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					657.22					6 602			
29.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.168	2 934.00			492.91					1 888			
				2 934.00			492.91		11 241.04			1 888		
	Объем: 0.04*4200													
30.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.04	23 217.20	15 220.75	473.40	928.69	608.83	18.94	12.51	6.18	9 196	7 616	117	
				7 523.05	112.70		300.92	4.51	4.86	12.52		1 462	56	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			478.41				66%	5 064			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			386.40				50%	3 836			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 793.50					18 096			
31.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.44	2 934.00			1 290.96					4 946			
				2 934.00			1 290.96		11 241.04			4 946		
	Объем: 0.04*2200*5													
32.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.1792	2 412.79	1 295.60	2.05	432.37	232.17	0.37	12.51	4.04	3 751	2 904	1	
				1 115.14			199.83		4.23	1		845		
	Накладные расходы		79%			183.41				67%	1 946			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			116.09				40%	1 162			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					731.87					6 858			
33.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1792	2 291.60	114.18	14.24	410.65	20.46	2.55	12.51	7.11	1 340	256	18	
				2 163.18			387.64		2.75	1		1 066		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			19.44				80%	205			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.62				37%	95			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					439.70					1 640			
34.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами (снегозадержатели) прим., 100 м ограждения	0.62	4 972.00	72.11	75.20	3 082.64	44.71	46.62	12.51	6.29	11 232	559	293	
				4 824.69	5.48		2 991.31	3.39	3.47	12.5		10 380	42	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			51.95				92%	553			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			26.46				44%	264			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 161.04					12 049			
35.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	18.12	7.34		7.34	132.92		132.92		5.54	736		736	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
36.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	18.12	26.50		26.50	480.18		480.18		5.54	2 660		2 660	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	146 120.60	14 537.75	3 614.01			621 765	181 885	19 236	
			127 968.87	105.16				420 645	1 315	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	146 120.60	14 537.75	3 614.01			621 765	181 885	19 236	
			127 968.87	105.16				420 645	1 315	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	47 479.79					127 269			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 11, 20, 22-27; %=77 - по стр. 7; %=79 - по стр. 9; %=90 - по стр. 12, 15; %=92 - по стр. 17, 21, 34; %=66 - по стр. 28, 30; %=67 - по стр. 32; %=80 - по стр. 33)	13 169.71					140 510			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=52 - по стр. 2-6, 11, 20, 22-27; %=51 - по стр. 9; %=43 - по стр. 12, 15; %=44 - по стр. 17, 21, 34; %=50 - по стр. 28, 30; %=40 - по стр. 32; %=37 - по стр. 33)	9 043.42					90 442			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	168 333.73					852 717			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	168 333.73					852 717			
	 Строительный контроль 2,14%	3 602.34					18 248			
	Итого со строительным контролем	171 936.07					870 965			
	Непредвиденные затраты 2%	3 438.72					17 419			
	Итого с непредвиденными затратами	175 374.79					888 384			
	НДС	31 567.46					159 909			
	Всего с НДС	206 942.25					1 048 293			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 169.71					140 510			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 043.42					90 442			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)