«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 725 079	руб.	Смета на сумму:	3 725 079	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Коммунальная, 29-35, ул. К. Маркса, 49	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Коммунальная, 29-35, ул. К. Маркса, 49	
Сметная стоимость:	3 725.079	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.834	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	648.194	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	13.61	553.31	459.71	93.60	7 530.55	6 256.65	1 273.90	12.51	4.4	83 876	78 271	5 605	
									1	1				
	Всего с НР и СП					17 478.62					187 194			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	13.61	172.51	127.80	44.71	2 347.86	1 739.36	608.50	12.51	7.12	26 092	21 759	4 333	
					6.95			94.59	1	12.49			1 181	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					5 062.11					54 308			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	13.61	2 713.25	179.98	29.68	36 927.33	2 449.53	403.94	12.51	6.93	147 250	30 644	2 799	
				2 503.59	4.13		34 073.86	56.21	3.34	12.55		113 807	705	
	Всего с НР и СП					40 635.83					185 809			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	12.25	5 502.93	806.67	80.64	67 410.89	9 881.71	987.84	12.51	7.11	311 011	123 620	7 024	
				4 615.62			56 541.35		3.19	1		180 367		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					82 035.82					463 064			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.27	6 775.72	1 449.90	67.19	1 829.44	391.47	18.14	12.51	7.02	10 846	4 897	127	
				5 258.63			1 419.83		4.1	1		5 821		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					2 408.82					16 869			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	4.08	9 291.30	1 358.31	34.61	37 908.50	5 541.90	141.21	12.51	6.98	165 702	69 329	986	
				7 898.38			32 225.39		2.96	1		95 387		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					46 110.51					250 977			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.3	4 519.16	360.82	36.65	1 355.75	108.25	11.00	12.51	7.07	6 502	1 354	78	
				4 121.69			1 236.51		4.1	1		5 070		
	Всего с НР и СП					1 515.96					8 167			
	
8.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	3.712	1 615.27	301.17	30.24	5 995.88	1 117.94	112.25	12.51	6.11	32 590	13 985	686	
				1 283.86	5.99		4 765.69	22.23	3.76	12.52		17 919	278	
	Всего с НР и СП					7 774.55					50 989			
	
9.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	3.5	75.57	75.35	0.22	264.50	263.73	0.77	12.51	4.09	3 302	3 299	3	
									1	1				
	Объем: 175*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					654.82					7 360			
	
10.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.19	2 618.75	2 607.40	11.35	497.56	495.41	2.16	12.51	4.05	6 206	6 198	9	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					1 230.77					13 830			
	
11.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	19	394.62	69.00	29.78	7 497.69	1 311.00	565.73	12.51	6.53	36 171	16 401	3 694	
				295.84	2.08		5 620.96	39.43	2.86	12.51		16 076	493	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Всего с НР и СП					9 658.38					58 640			
	
12.	ТССЦ 203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	17.9	1 365.61			24 444.42					47 964			
				1 365.61			24 444.42		2 679.54			47 964		
	
13.	ТЕР 20-02-003-02 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм ( прим.), 1 решетка	38	85.20	12.80	4.04	3 237.49	486.38	153.43	12.51	5.25	30 763	6 085	805	
				68.36			2 597.68		9.19	1		23 873		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					4 142.16					40 134			
	
14.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карниза ( применительно), 100 м2 подшивки	0.21	257.63	231.54	26.09	54.10	48.62	5.48	12.51	6.47	644	608	35	
					10.34			2.17	1	12.53			27	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					137.90					1 508			
	
15.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка карниза (применительно), 100 м2 потолка	0.21	10 259.57	603.91	84.83	2 154.51	126.82	17.81	12.52	6.76	8 542	1 588	120	
				9 570.83	3.78		2 009.87	0.79	3.4	12.5		6 834	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					2 358.69					10 667			
	
16.	ТЕР 15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	978.00	299.35	6.74	205.38	62.86	1.41	12.51	7.14	1 169	786	10	
				671.92	0.16		141.10	0.03	2.64	12.46		373		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					294.68					2 089			
	
17.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	36.747	221.62	101.80	102.69	8 143.70	3 740.77	3 773.46	12.51	3.39	60 710	46 797	12 792	
				17.13	1.45		629.48	53.28	1.78	12.56		1 120	669	
	Объем: 1361*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Всего с НР и СП					13 834.78					120 043			
	
18.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	760.6629	36.04			27 414.29					114 487			
				36.04			27 414.29		150.51			114 487		
	Объем: 36.747*20.7													
	
19.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	13.61	286.73	122.64	1.26	3 902.37	1 669.08	17.18	12.51	7.2	27 098	20 880	124	
				162.83			2 216.12		2.75	1		6 094		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					6 522.83					54 242			
	
20.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1701.25	13.13			22 337.41					72 814			
				13.13			22 337.41		42.8			72 814		
	Объем: 1361*1.25													
	
21.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	13.61	8 171.06	405.87	165.99	111 208.09	5 523.88	2 259.09	12.52	6.6	557 756	69 159	14 910	
				7 599.20	14.91		103 425.11	202.96	4.58	12.5		473 687	2 537	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					120 542.84					655 263			
	
22.	Цена поставщика. 
Коньковая планка, м	181.95	39.08			7 111.48			1	1	31 859			
				39.08			7 111.48		4.48	1		31 859		
	Поправки: М: =170*1.03/4.48	
	
23.	Цена поставщика. 
Примыкания к трубам вентканалов, м	61.33	34.49			2 115.06			1	1	9 475			
				34.49			2 115.06		4.48	1		9 475		
	Поправки: М: =150*1.03/4.48	
	
24.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	1.75	4 972.00	72.11	75.20	8 700.99	126.18	131.60	12.51	6.29	31 704	1 579	828	
				4 824.69	5.48		8 443.21	9.58	3.47	12.5		29 298	120	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					8 922.28					34 015			
	
25.	ТЕР 10-01-008-08 
Разборка боковых  обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.525	219.24	204.34	14.90	115.10	107.28	7.82	12.52	7.17	1 399	1 343	56	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Всего с НР и СП					286.75					3 185			
	
26.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка боковых  обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.525	373.54	335.71	26.60	196.11	176.25	13.97	12.52	7.17	2 331	2 207	100	
				11.23			5.90		4.14	1		24		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					478.11					5 266			
	
27.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.231	23 811.97			5 500.57					11 056			
				23 811.97			5 500.57		47 861.13			11 056		
	Объем: 0.525*0.44													
	
28.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.7	11 907.97	1 173.45	33.16	8 335.58	821.41	23.21	12.51	7.14	29 993	10 276	166	
				10 701.36	3.78		7 490.95	2.64	2.61	12.5		19 551	33	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					9 678.78					44 013			
	
29.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.75	8 813.16	326.90	31.86	15 423.03	572.07	55.76	12.51	6.89	54 294	7 157	384	
				8 454.40	3.03		14 795.20	5.29	3.16	12.48		46 753	66	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Всего с НР и СП					16 364.13					64 117			
	
30.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.86	7 415.77	333.04	13.17	13 793.33	619.45	24.50	12.51	7.18	42 245	7 749	176	
				7 069.56			13 149.38		2.61	1		34 320		
	Всего с НР и СП					14 710.12					51 776			
	
31.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.32	5 731.49	578.30	8.10	1 834.08	185.06	2.59	12.51	7.18	6 170	2 315	19	
				5 145.09			1 646.43		2.33	1		3 836		
	Всего с НР и СП					2 107.97					9 017			
	
32.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.16	8 719.75	480.56	8.10	1 395.16	76.89	1.30	12.51	7.18	2 578	962	9	
				8 231.09			1 316.97		1.22	1		1 607		
	Всего с НР и СП					1 508.96					3 761			
	
33.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.03	4 604.75	480.56	8.10	138.14	14.42	0.24	12.51	7.18	491	180	2	
				4 116.09			123.48		2.5	1		309		
	Всего с НР и СП					159.48					712			
	
34.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.8	1 357.93	327.73	1.01	2 444.27	589.91	1.82	12.51	7.2	15 229	7 380	13	
				1 029.19			1 852.54		4.23	1		7 836		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					3 317.34					24 306			
	
35.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.205	8 572.20	5 513.35	252.31	1 757.30	1 130.24	51.72	12.51	6.18	17 255	14 139	320	
				2 806.54	60.12		575.34	12.32	4.86	12.52		2 796	154	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					3 368.31					33 835			
	
36.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.861	3 649.31			3 142.06					11 867			
				3 649.31			3 142.06		13 782.4			11 867		
	Объем: 0.205*4200													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(2 канала), 100 м труб	0.015	4 643.44	3 044.15	94.68	69.65	45.66	1.42	12.51	6.18	690	571	9	
				1 504.61	22.54		22.57	0.34	4.86	12.52		110	4	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					134.51					1 357			
	
38.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.033	3 649.31			120.43					455			
				3 649.31			120.43		13 782.4			455		
	Объем: 0.015*2200													
	
39.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4 канала), 100 м труб	0.133	13 930.32	9 132.45	284.04	1 852.73	1 214.62	37.78	12.51	6.18	18 346	15 195	233	
				4 513.83	67.62		600.34	8.99	4.86	12.52		2 918	113	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Всего с НР и СП					3 578.02					36 103			
	
40.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.8778	3 649.31			3 203.36					12 098			
				3 649.31			3 203.36		13 782.4			12 098		
	Объем: 0.133*2200*3													
	
41.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(5канала), 100 м труб	0.057	18 573.76	12 176.60	378.72	1 058.70	694.07	21.59	12.51	6.18	10 483	8 683	133	
				6 018.44	90.16		343.05	5.14	4.86	12.52		1 667	64	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Всего с НР и СП					2 044.59					20 630			
	
42.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.5016	3 649.31			1 830.49					6 913			
				3 649.31			1 830.49		13 782.4			6 913		
	Объем: 0.057*2200*4													
	
43.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.526	1 567.41	240.58	37.36	824.46	126.55	19.65	12.52	6.66	5 235	1 584	131	
				1 289.47	2.11		678.26	1.11	5.19	12.52		3 520	14	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Всего с НР и СП					1 027.44					7 344			
	
44.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.923	2 412.79	1 295.60	2.05	2 227.01	1 195.84	1.89	12.51	4.04	19 321	14 960	8	
				1 115.14			1 029.27		4.23	1		4 354		
	Всего с НР и СП					3 769.64					35 328			
	
45.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.923	2 291.60	114.18	14.24	2 115.15	105.39	13.14	12.51	7.11	6 903	1 318	93	
				2 163.18			1 996.62		2.75	1		5 491		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					2 264.80					8 445			
	
	Утепление кровли	
	
46.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя ( применительно), 1 м3 утеплителя	15	47.52	20.14	27.38	712.80	302.04	410.76	12.51	5.32	5 964	3 779	2 185	
					3.42			51.36	2.36	12.51			643	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Всего с НР и СП					1 288.84					11 978			
	
47.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	15	202.86	119.97	82.89	3 042.83	1 799.52	1 243.31	12.51	6.94	31 141	22 512	8 629	
									17.02	1				
	Объем: 100*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					5 742.11					59 281			
	
48.	Цена поставщика. 
Минвата типа  PAROC UNC 37, м3	15.3	378.57			5 792.14			1	1	25 949			
				378.57			5 792.14		4.48	1		25 949		
	Объем: 100*0.15*1.02													
	Поправки: М: =1600*1.06/4.48	
	
49.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1	286.73	122.64	1.26	286.73	122.64	1.26	12.51	7.2	1 991	1 534	9	
				162.83			162.83		2.75	1		448		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					479.27					3 985			
	
50.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	125	7.04			880.00					2 710			
				7.04			880.00		21.68			2 710		
	Объем: 100*1.25													
	
51.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	228.588	7.34		7.34	1 676.86		1 676.86		5.54	9 290		9 290	
										1				
	Объем: 223.2+0.112+0.006+3.55+0.12+1.1+0.5													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
52.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	228.588	26.50		26.50	6 057.58		6 057.58		5.54	33 559		33 559	
										1				
	Объем: 223.2+0.112+0.006+3.55+0.12+1.1+0.5													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	476 420.89	51 240.85	20 153.07			2 210 489	641 083	110 492	
			405 027.00	568.46				1 458 913	7 111	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	473 183.40	50 754.47	19 999.64			2 179 726	634 998	109 687	
			402 429.32	568.46				1 435 040	7 111	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	103 891.71					347 647			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 43; %=71 - по стр. 2-7, 9, 10, 30-34; %=73 - по стр. 8; %=90 - по стр. 11, 15, 25, 26; %=72 - по стр. 14; %=80 - по стр. 16, 45; %=77 - по стр. 17, 47; %=79 - по стр. 19, 49; %=92 - по стр. 21, 24, 28, 29, 46; %=66 - по стр. 35, 37, 39, 41; %=67 - по стр. 44)	46 351.77					494 420			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17, 43, 47; %=52 - по стр. 2-7, 9, 10, 30-34; %=56 - по стр. 8; %=43 - по стр. 11, 15, 25, 26; %=64 - по стр. 14; %=37 - по стр. 16, 45; %=51 - по стр. 19, 49; %=44 - по стр. 21, 24, 28, 29, 46; %=50 - по стр. 35, 37, 39, 41; %=40 - по стр. 44)	31 580.31					315 824			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	551 115.48					2 989 970			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 237.49	486.38	153.43			30 763	6 085	805	
			2 597.68					23 873		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 13)	559.34					5 963			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 13)	345.33					3 408			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 142.16					40 134			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	555 257.64					3 030 104			
	Строительный контроль 2,14%	11 882.51					64 844			
	Итого со строительным контролем	567 140.15					3 094 948			
	Непредвиденные расходы 2%	11 342.80					61 899			
	Итого с непредвиденными расходами	578 482.95					3 156 847			
	НДС	104 126.93					568 232			
	Всего с НДС	682 609.88					3 725 079			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	46 911.11					500 383			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	31 925.64					319 232			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)