«УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                                                                    Смета на сумму:         1 062 614 руб.
                                                                                                                                                            Директор МКУ «КР МКД»
                                                                                                                                                   ____________________/С.Б. Русович/

                                                                                                                                                  «_______» ___________________2015 г.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в местах общего пользования  многоквартирного жилого дома №7-13 по адресу: ул. Садовая в г. Калининграде 	
Сметная стоимость:	1 062.614	тыс. руб.	
монтажных работ:	793.045	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.319	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	211.273	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В МОП	
	демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.76	53.31	52.33	0.98	40.52	39.77	0.74	16.11	9.33	647.66	640.71	6.95	
					0.39			0.30	1	18.69			5.54	
	Накладные расходы		85%			34.06				72%	465.30			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.05				52%	336.05			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.63					1 449.01			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.2	48.36	48.36		9.67	9.67		16.11	1	155.82	155.82		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			8.22				72%	112.19			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.29				52%	81.03			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.18					349.04			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	6.2	19.51	19.51		120.96	120.96		16.11	1	1 948.70	1 948.70		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			102.82				72%	1 403.06			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.62				52%	1 013.32			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					302.40					4 365.09			
	
4.	ТЕРр 67-2-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2, 100 м пучка проводов	0.924	51.28	50.63	0.65	47.38	46.78	0.60	16.11	9.37	759.29	753.66	5.63	
					0.26			0.24	1	18.69			4.49	
	Накладные расходы		85%			39.97				72%	545.87			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.56				52%	394.24			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.91					1 699.40			
	
5.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	6.09	80.15	79.82	0.33	488.11	486.10	2.01	16.11	9.24	7 849.70	7 831.13	18.57	
					0.13			0.79	1	18.69			14.80	
	Объем: 85+104+420													
	Накладные расходы		85%			413.86				72%	5 649.07			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			316.48				52%	4 079.88			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 218.45					17 578.65			
	
	общестроительные работы	
	
6.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.56	2 557.56	625.61	1 931.95	1 432.23	350.34	1 081.89	16.12	4.18	10 169.79	5 647.48	4 522.30	
					176.84			99.03	1	16.1			1 594.37	
	Объем: 20+36													
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			444.88				84%	6 083.15			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			269.62				48%	3 476.09			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 146.73					19 729.03			
	
7.	ТЕР 46-03-010-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.36	3 507.95	877.57	2 630.37	1 262.86	315.93	946.93	16.12	4.18	9 050.91	5 092.73	3 958.18	
					240.77			86.68	1	16.1			1 395.47	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			398.58				84%	5 450.09			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			241.57				48%	3 114.34			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 903.01					17 615.33			
	
8.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим), 1 м3 заделки	0.74	1 944.70	473.27	25.13	1 439.08	350.22	18.60	16.12	9.04	10 854.59	5 645.54	168.11	
				1 446.30			1 070.26		4.71	1		5 040.93		
	Накладные расходы		99%			346.72				84%	4 742.25			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			210.13				48%	2 709.86			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 995.93					18 306.70			
	
9.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.412	48.13	4.41	36.66	116.08	10.64	88.42	16.1	7.59	1 116.39	171.25	671.14	
									1	1				
	Объем: 1.34*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			10.64				100%	171.25			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			6.38				60%	102.75			
	
10.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.412	16.40		16.40	39.56		39.56	1	7.87	311.31		311.31	
									1	1				
	Объем: 1.34*1.8													
	
	монтажные работы	
	
	Главный распределительный щит (ГРЩ существ) для электроснабжения подъездов	
	
11.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	5	67.13	26.47	4.28	335.63	132.36	21.42	17.11	6.82	4 080.15	2 264.68	146.08	
				36.37	0.17		181.85	0.84	9.18	17.36		1 669.38	14.58	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			126.54				81%	1 846.20			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			86.58				52%	1 185.22			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					548.75					7 111.57			
	
12.	С.Цена поставщик 
Автомат PLHT-C63/3 (C) 63A 3-pol, шт	5	2 067.12			10 335.58					44 132.93			
				2 067.12			10 335.58		4.27			44 132.93		
	Поправки: М: =8569.50*1.03/4.27	
	
13.	ФЕРм 08-02-410-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба полиэтиленовая , диаметр до 50 мм (прим KOPOFLEX), 100 м	1.04	296.63	172.36	31.36	308.50	179.25	32.61	17.11	7.48	4 750.78	3 066.97	243.92	
				92.92	1.79		96.64	1.86	14.9	17.94		1 439.89	33.36	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 113-8040;  ССЦ 402-0006;  ССЦ 507-0591;  ССЦ 509-0067;  ССЦ 509-0783;  ССЦ 509-0809	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			172.05				81%	2 511.27			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			117.72				52%	1 612.17			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					598.28					8 874.22			
	
14.	С.Цена поставщик 
Гофрированная двухслойная труба KOPOFLEX d50 гибкая, м	106.08	20.22			2 144.46					9 156.83			
				20.22			2 144.46		4.27			9 156.83		
	Объем: 104*1.02													
	Поправки: М: =83*1.04/4.27	
	
15.	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	90	5.79			521.10					1 748.70			
				5.79			521.10		19.43			1 748.70		
	
16.	С507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	50	5.42			271.08					1 157.50			
				5.42			271.08		4.27			1 157.50		
	Поправки: М: =23.15/4.27	
	
17.	ФЕРм 08-02-412-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	1.09	306.78	162.43	53.23	334.39	177.05	58.02	17.11	7.84	4 039.44	3 029.34	454.90	
				91.12	3.24		99.32	3.53	5.59	18		555.20	63.57	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0781;  ССЦ 509-1660	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			171.55				81%	2 505.26			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			117.38				52%	1 608.31			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					623.32					8 153.01			
	
18.	ФЕРм 08-02-404-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 5х16 мм2, 100 м трассы	0.85	251.38	201.24	2.66	213.68	171.05	2.26	17.11	7.84	3 161.21	2 926.73	17.75	
				47.48	0.17		40.36	0.14	5.37	17.36		216.72	2.48	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 507-0700	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			162.63				81%	2 372.66			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			111.27				52%	1 523.19			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					487.58					7 057.06			
	
19.	С501-8511 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 1000 м	0.198	77 576.44			15 360.13					65 587.78			
				77 576.44			15 360.13		4.27			65 587.78		
	Объем: 194*1.02													
	Поправки: М: =331251.39/4.27	
	
	капитальный ремонт распределительных этажных  щитов  	
	
20.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А  МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0, 1 шт.	80	4.79	4.45	0.34	383.28	356.16	27.12	17.1	5.37	6 235.97	6 090.34	145.63	
									10.69	1				
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			338.35				81%	4 933.18			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			231.50				52%	3 166.98			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					953.14					14 336.12			
	
21.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А  МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.6; Кэм=0.6; Кмр=0, 1 шт.	160	9.58	8.90	0.68	1 533.12	1 424.64	108.48	17.1	5.37	24 943.88	24 361.34	582.54	
									10.69	1				
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			1 353.41				81%	19 732.69			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			926.02				52%	12 667.90			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 812.54					57 344.46			
	
22.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (установка демонтируемых автоматов), 1 шт.	160	39.27	17.81	1.36	6 283.84	2 849.28	216.96	17.1	5.37	84 283.91	48 722.69	1 165.08	
				20.11			3 217.60		10.69	1		34 396.14		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2 706.82				81%	39 465.38			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 852.03				52%	25 335.80			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 842.69					149 085.09			
	
23.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (установка новых автоматов), 1 шт.	80	39.27	17.81	1.36	3 141.92	1 424.64	108.48	17.1	5.37	42 141.95	24 361.34	582.54	
				20.11			1 608.80		10.69	1		17 198.07		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 353.41				81%	19 732.69			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			926.02				52%	12 667.90			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 421.34					74 542.53			
	
24.	С.Цена поставщик 
Автомат С 25А   CLS6-C25/2 6 кА, шт	80	163.06			13 045.06					55 702.40			
				163.06			13 045.06		4.27			55 702.40		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
25.	ФЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир), 100 шт.	0.8	142.72	140.38		114.17	112.30		17.1	1	1 952.34	1 920.34		
				2.34			1.87		17.09	1		31.99		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			106.69				81%	1 555.48			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			73.00				52%	998.58			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					293.85					4 506.39			
	
26.	ТССЦ 509-1267 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сжимы ответвительные У-859 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 45х64х79 мм, для проводов сечением: магистрального - 50-70 мм2, ответвительного 4-35 мм2"), шт.	80	9.65			772.00					4 193.60			
				9.65			772.00		52.42			4 193.60		
	
27.	ФЕРм 08-03-574-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	3	306.85	199.99	2.66	920.54	599.98	7.99	17.09	7.84	23 569.22	10 253.59	62.66	
				104.19	0.17		312.57	0.50	42.4	17.36		13 252.97	8.75	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0501;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 111-0087;  ССЦ 506-1362;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			570.46				81%	8 312.50			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			390.31				52%	5 336.42			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 881.31					37 218.13			
	
28.	ТССЦ 501-8180 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ: число жил - 1 и сечением 6,0 мм2, 1000 м	0.306	3 310.19			1 012.92					7 994.57			
				3 310.19			1 012.92		26 126.04			7 994.57		
	Объем: 300*1.02													
	
	замена электропроводки в  МОП  (лестничные площадки,  подвалы.)	
	
29.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	5.6	288.28	214.78	54.61	1 614.36	1 202.75	305.83	17.11	5.86	23 126.42	20 578.98	1 792.15	
				18.89	1.46		105.78	8.20	7.14	17.93		755.30	147.00	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 150.40				81%	16 788.04			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			787.12				52%	10 777.51			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 551.88					50 691.97			
	
30.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	571.2	4.58			2 616.10					8 230.99			
				4.58			2 616.10		14.41			8 230.99		
	Объем: 560*1.02													
	
31.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	374	0.65			244.37					1 043.46			
				0.65			244.37		4.27			1 043.46		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
32.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	47	24.44			1 148.68					4 558.06			
				24.44			1 148.68		96.98			4 558.06		
	
33.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	5.8	80.62	60.80	5.33	467.61	352.66	30.90	17.11	7.84	6 804.13	6 034.07	242.27	
				14.49	0.32		84.04	1.88	6.28	18		527.78	33.83	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			336.81				81%	4 915.00			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			230.45				52%	3 155.31			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 034.87					14 874.44			
	
34.	ФЕРм 08-02-403-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий, 100 м	1.2	189.68	151.15	5.33	227.62	181.38	6.39	17.11	7.84	3 364.33	3 103.45	50.13	
				33.20	0.32		39.84	0.39	5.29	18		210.75	7.00	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 507-0700	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			172.68				81%	2 519.46			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			118.15				52%	1 617.43			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					518.45					7 501.23			
	
35.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.714	5 101.90			3 642.76					15 554.58			
				5 101.90			3 642.76		4.27			15 554.58		
	Объем: (580+120)*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
36.	С.Цена поставщик 
Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40, шт	76	17.90			1 360.28					5 808.38			
				17.90			1 360.28		4.27			5 808.38		
	Поправки: М: =74.20*1.03/4.27	
	
37.	С.Цена поставщик 
Колодка клеммная изолированная 4х1,5-16 мм2, шт	76	5.87			446.40					1 906.12			
				5.87			446.40		4.27			1 906.12		
	Поправки: М: =24.35*1.03/4.27	
	
38.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.76	1 626.77	840.90	271.52	1 236.35	639.08	206.36	17.09	7.81	15 289.49	10 921.95	1 611.66	
				514.35	14.26		390.91	10.83	7.05	18		2 755.89	195.02	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			617.41				81%	9 004.75			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			422.44				52%	5 780.82			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 276.21					30 075.06			
	
39.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт	76	71.93			5 466.77					23 343.10			
				71.93			5 466.77		4.27			23 343.10		
	Поправки: М: =298.20*1.03/4.27	
	
40.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	76	29.23			2 221.26					9 484.80			
				29.23			2 221.26		4.27			9 484.80		
	Поправки: М: =120*1.04/4.27	
	
41.	ТЕРм 10-01-039-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, 1 шт.	20	22.08	21.72		441.60	434.40		16.11	1	7 114.75	6 998.18		
				0.36			7.20		16.19	1		116.57		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			347.52				68%	4 758.76			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			260.64				48%	3 359.13			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 049.76					15 232.64			
	
42.	С.Цена поставщик 
Датчик движения ДД 024 белый, угол обзора 180°-360° IP44 ИЭК, шт	20	117.21			2 344.16					10 009.58			
				117.21			2 344.16		4.27			10 009.58		
	Поправки: М: =481.23*1.04/4.27	
	
43.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.12	498.53	376.16	16.54	59.82	45.14	1.98	17.09	7.56	846.63	771.44	15.00	
				105.83	0.49		12.70	0.06	4.74	17.78		60.20	1.05	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			42.94				81%	625.72			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.38				52%	401.69			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.14					1 874.04			
	
44.	С Цена поставщик. 
Выключатель наружной установки 1-кл IP54, шт.	12	20.55			246.62					1 053.07			
				20.55			246.62		4.27			1 053.07		
	Поправки: М: =85.20*1.03/4.27	
	
45.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.04	537.91	418.19	16.54	21.52	16.73	0.66	17.09	7.56	310.52	285.87	5.00	
				103.19	0.49		4.13	0.02	4.76	17.78		19.65	0.35	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			15.91				81%	231.84			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.89				52%	148.83			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.32					691.19			
	
46.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный наружной установки универсальный  IP44  0331-02, шт	4	27.06			108.26					462.26			
				27.06			108.26		4.27			462.26		
	Поправки: М: =112.20*1.03/4.27	
	
47.	ФЕРм 08-03-591-08 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.04	534.36	411.41	16.54	21.37	16.46	0.66	17.09	7.56	306.71	281.24	5.00	
				106.42	0.49		4.26	0.02	4.81	17.78		20.48	0.35	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			15.66				81%	228.09			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.71				52%	146.43			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.74					681.22			
	
48.	С.Цена поставщик 
Розетка наружной установки универсальная  IP54, шт	4	19.03			76.13					325.07			
				19.03			76.13		4.27			325.07		
	Поправки: М: =78.90*1.03/4.27	
	
	устройство контура заземления	
	
49.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.025	1 759.67	1 759.67		43.99	43.99		16.11	1	708.71	708.71		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*7													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			31.67				61%	432.31			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			16.72				31%	219.70			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92.38					1 360.72			
	
50.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.025	972.15	972.15		24.30	24.30		16.11	1	391.54	391.54		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*7													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			17.50				61%	238.84			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			9.23				31%	121.38			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.03					751.76			
	
51.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	212.81	120.70	67.58	63.84	36.21	20.28	17.11	7.18	846.20	619.53	145.58	
				24.53	3.08		7.36	0.93	11.02	17.96		81.10	16.62	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.28				81%	515.28			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.14				52%	330.80			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.26					1 692.28			
	
52.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181.11					947.64			
				5 326.70			181.11		27 871.89			947.64		
	Объем: 3*3*3.77/1000													
	
53.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.3	317.82	187.25	88.98	95.35	56.17	26.69	17.11	6.94	1 288.26	961.14	185.26	
				41.59	3.56		12.48	1.07	11.37	18		141.86	19.25	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			54.38				81%	794.12			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.21				52%	509.80			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					186.93					2 592.18			
	
54.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.0471	7 160.12			337.24					1 202.56			
				7 160.12			337.24		25 531.97			1 202.56		
	Объем: 30*1.57/1000													
	
55.	ФЕРм 08-02-146-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	0.3	1 001.02	154.22	784.72	300.31	46.27	235.41	17.1	6.71	2 537.67	791.17	1 579.63	
				62.08	70.96		18.62	21.29	8.96	18		166.87	383.16	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030203;  СЦЭСМ 030402;  СЦЭСМ 031050;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 113-1786;  ССЦ 506-1362	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			64.18				81%	951.21			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.91				52%	610.65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					408.41					4 099.53			
	
56.	ТССЦ 501-8219 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 70 мм2, 1000 м	0.0306	65 108.67			1 992.33					7 895.09			
				65 108.67			1 992.33		258 009.35			7 895.09		
	Объем: 30*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	89 078.36	12 252.66	3 597.25			586 457.44	207 331.65	18 694.97	
			73 211.39	238.60				360 156.81	3 941.04	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	81 064.71	11 157.24	1 421.85			541 724.31	189 674.40	9 063.93	
			68 485.58	52.89				342 985.99	951.20	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	62 239.25					269 369.18			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-5; %=81 - по стр. 11, 13, 17, 18, 20-23, 25, 27, 29, 33, 34, 38, 43, 45, 47, 51, 53, 55; %=68 - по стр. 41)	10 514.00					152 475.04			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-5, 11, 13, 17, 18, 20-23, 25, 27, 29, 33, 34, 38, 43, 45, 47, 51, 53, 55; %=48 - по стр. 41)	7 264.86					98 845.38			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	98 843.57					793 044.73			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 720.81	1 084.78	2 047.42			33 325.74	17 486.00	8 648.59	
			1 588.61	185.71				7 191.13	2 989.84	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	518.35					2 150.20			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 6-8; %=61 - по стр. 49, 50)	1 239.35					16 946.65			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6-8; %=31 - по стр. 49, 50)	747.27					9 641.36			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 707.43					59 913.75			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 137.20					9 979.69			
			3 137.20					9 979.69		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 137.20					9 979.69			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	155.64	10.64	127.98			1 427.70	171.25	982.45	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 9)	10.64					171.25			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9)	6.38					102.75			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	155.64					1 427.70			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	108 843.84					864 365.87			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 329.26					18 497.43			
	ИТОГО	111 173.10					882 863.30			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 223.46					17 657.27			
	ИТОГО	113 396.56					900 520.57			
	НДС 18%	20 411.38					162 093.70			
	ВСЕГО С НДС	133 807.94					1 062 614.27			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                 Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                 Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)