«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 109 854	руб.	Смета на сумму:	2 109 854	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Управдом»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /В.А. Тишковец/	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, ул. Фабричная 5-7	
Сметная стоимость:	2 109.854	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.203	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	209.541	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Демонтажные работы	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.00312	6 900.71	21.53	59 048.03	184	8.546	
		Объем: 7.8*0.04									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	0.759252	8.820	6.70	149.970	114	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	0.1291368	11.429	1.48	194.614	25	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	0.12246	95.16	11.65	468.45	57	4.923	
			(1)			11.23	1.38	191.22	23	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.0040248	8.58	0.03	35.88		4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.0066768	139.36	0.93	1 430.52	10	10.265	
			(1)			15.08	0.10	256.87	2	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	0.36738	6.03	2.22	8.99	3	1.491	
		Накладные расходы				104%	8.51	88%	122		
		Сметная прибыль				60%	4.91	48%	67		
		Всего с НР и СП					34.95		373		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.15	1 689.81	253.47	15 301.41	2 295	9.054	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	10.239	9.160	93.79	155.940	1 597	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.41	11.230	15.83	191.220	270	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.41	95.16	134.18	468.45	661	4.923	
			(1)			11.23	15.83	191.22	270	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	4.23	6.03	25.51	8.99	38	1.491	
		Накладные расходы				104%	114.00	88%	1 643		
		Сметная прибыль				60%	65.77	48%	896		
		Всего с НР и СП					433.25		4 834		
	
3.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		1.23	3.71	4.56	36.66	45	9.868	
		Объем: (0.32*2.2)+(15*0.2*0.08)*2.2									
	
4.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		1.23	16.40	20.17	145.95	180	8.924	
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
5.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1284	4 846.79	622.33	49 459.80	6 351	10.205	
		Объем: 321*0.4									
5. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.936272	8.280	16.03	140.760	273	17	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.600808	15.080	84.46	256.870	1 439	17.034	
5. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.273152	112.40	480.30	1 144.08	4 889	10.179	
			(1)			15.08	64.44	256.87	1 098	17.034	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.327656	93.88	124.64	890.86	1 183	9.489	
			(1)			15.08	20.02	256.87	341	17.034	
5. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.005136	263.51	1.35	1 266.59	7	4.807	
		Накладные расходы				95%	95.47	81%	1 387		
		Сметная прибыль				43%	43.21	34%	582		
		Всего с НР и СП					761.01		8 320		
	
6.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		205.44	16.40	3 369.22	145.95	29 984	8.899	
		Объем: 128.4*1.6									
	
7.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1284	344.93	44.29	3 421.73	439	9.912	
7. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.383916	8.280	3.18	140.760	54	17	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.418584	15.080	6.31	256.870	108	17.034	
7. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.418584	93.88	39.30	890.86	373	9.489	
			(1)			15.08	6.31	256.87	108	17.034	
7. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.008988	126.43	1.14	1 018.85	9	8.059	
			(1)			12.94	0.12	219.76	2	16.983	
7. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.002568	263.51	0.68	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	9.02	81%	131		
		Сметная прибыль				43%	4.08	34%	55		
		Всего с НР и СП					57.39		625		
	
8.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.642	2 520.14	1 617.93	17 348.53	11 138	6.884	
		Объем: 321*0.2									
8. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	10.09224	8.510	85.88	144.650	1 460	16.998	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.91096	14.301	127.44	243.333	2 168	17.015	
8. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.75418	102.57	282.50	835.60	2 301	8.147	
			(1)			11.23	30.93	191.22	527	17.028	
8. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.13634	139.36	158.36	1 430.52	1 626	10.265	
			(1)			15.08	17.14	256.87	292	17.034	
8. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	4.54536	223.58	1 016.25	1 170.91	5 322	5.237	
			(1)			16.11	73.23	273.99	1 245	17.007	
8. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.47508	133.41	63.38	763.85	363	5.726	
			(1)			12.94	6.15	219.76	104	16.983	
8. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	3.21	3.60	11.56	20.52	66	5.7	
		Накладные расходы				142%	302.91	121%	4 390		
		Сметная прибыль				81%	172.79	65%	2 358		
		Всего с НР и СП					2 093.63		17 886		
	
9.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		70.62	104.66	7 391.09	516.66	36 487	4.937	
		Объем: 64.2*1.10									
	
10.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0.321	61 088.01	19 609.25	523 248.53	167 963	8.565	
10. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	11.86416	8.670	102.86	147.370	1 748	16.998	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	13.46595	14.601	196.61	248.282	3 343	17.005	
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.27758	102.57	131.04	835.60	1 068	8.147	
			(1)			11.23	14.35	191.22	244	17.028	
10. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.83139	93.88	78.05	890.86	741	9.489	
			(1)			15.08	12.54	256.87	214	17.034	
10. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.13161	139.36	18.34	1 430.52	188	10.265	
			(1)			15.08	1.98	256.87	34	17.034	
10. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	3.1137	76.06	236.83	517.81	1 612	6.808	
			(1)			12.94	40.29	219.76	684	16.983	
10. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	6.95286	110.81	770.45	779.38	5 419	7.033	
			(1)			16.11	112.01	273.99	1 905	17.007	
10. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.95016	133.41	126.76	763.85	726	5.726	
			(1)			12.94	12.30	219.76	209	16.983	
10. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.20865	127.56	26.62	698.95	146	5.479	
			(1)			15.08	3.15	256.87	54	17.034	
10. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	4.815	400.56	1 928.70	3 333.65	16 052	8.322	
10. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	60.669	266.28	16 154.94	2 308.69	140 066	8.67	
10. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	9.63	3.60	34.67	20.52	198	5.7	
		Накладные расходы				142%	425.25	121%	6 160		
		Сметная прибыль				81%	242.57	65%	3 309		
		Всего с НР и СП					20 277.07		177 432		
	
11.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.1605	14 953.22	2 399.99	73 400.04	11 781	4.909	
		Объем: 321*0.05									
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.791265	11.972	9.47	203.871	161	17.029	
11. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.63879	102.57	65.52	835.60	534	8.147	
			(1)			11.23	7.17	191.22	122	17.028	
11. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.152475	139.36	21.25	1 430.52	218	10.265	
			(1)			15.08	2.30	256.87	39	17.034	
11. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	16.371	141.30	2 313.22	673.68	11 029	4.768	
		Накладные расходы				142%	13.45	121%	195		
		Сметная прибыль				81%	7.67	65%	105		
		Всего с НР и СП					2 421.11		12 080		
	
12.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-16.371	141.30	-2 313.22	673.68	-11 029	4.768	
		Объем: (0.1605)*(-102.0)									
	
13.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		16.371	280.61	4 593.87	2 121.17	34 726	7.559	
		Объем: 16.05*1.02									
	
14.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		32.1	144.07	4 624.50	2 196.06	70 493	15.243	
14. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	378.78	10.360	3 924.16	176.300	66 779	17.017	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.926	12.085	23.28	205.490	396	17.004	
14. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.963	102.57	98.77	835.60	805	8.147	
			(1)			11.23	10.81	191.22	184	17.028	
14. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.963	133.41	128.47	763.85	736	5.726	
			(1)			12.94	12.46	219.76	212	16.983	
14. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	18.297	10.08	184.43	13.73	251	1.362	
14. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.963	101.31	97.56	999.00	962	9.861	
			(1)			12.94	12.46	219.76	212	16.983	
14. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.605	104.66	167.98	516.66	829	4.937	
14. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	6.42	3.60	23.11	20.52	132	5.7	
		Накладные расходы				142%	5 605.36	121%	81 282		
		Сметная прибыль				81%	3 197.43	65%	43 664		
		Всего с НР и СП					13 427.29		195 439		
	
15.	С3 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		327.42	82.62	27 051.44	480.02	157 168	5.81	
		Объем: (32.1)*10.2									
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
16.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00775	4 846.79	37.56	49 459.80	383	10.197	
		Объем: 31*0.25									
16. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.11687	8.280	0.97	140.760	16	17	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.338055	15.080	5.10	256.870	87	17.034	
16. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.25792	112.40	28.99	1 144.08	295	10.179	
			(1)			15.08	3.89	256.87	66	17.034	
16. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.080135	93.88	7.52	890.86	71	9.489	
			(1)			15.08	1.21	256.87	21	17.034	
16. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00031	263.51	0.08	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	5.77	81%	83		
		Сметная прибыль				43%	2.61	34%	35		
		Всего с НР и СП					45.94		501		
	
17.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		12.4	16.40	203.36	145.95	1 810	8.9	
		Объем: 7.75*1.6									
	
18.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00775	344.93	2.67	3 421.73	27	10.112	
18. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0231725	8.280	0.19	140.760	3	17	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.025265	15.080	0.38	256.870	6	17.034	
18. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.025265	93.88	2.37	890.86	23	9.489	
			(1)			15.08	0.38	256.87	6	17.034	
18. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0005425	126.43	0.07	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
18. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000155	263.51	0.04	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.54	81%	7		
		Сметная прибыль				43%	0.25	34%	3		
		Всего с НР и СП					3.46		37		
	
19.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.062	2 520.14	156.25	17 348.53	1 076	6.886	
		Объем: 31*0.2									
19. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.97464	8.510	8.29	144.650	141	16.998	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.86056	14.301	12.31	243.333	209	17.015	
19. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.26598	102.57	27.28	835.60	222	8.147	
			(1)			11.23	2.99	191.22	51	17.028	
19. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.10974	139.36	15.29	1 430.52	157	10.265	
			(1)			15.08	1.65	256.87	28	17.034	
19. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.43896	223.58	98.14	1 170.91	514	5.237	
			(1)			16.11	7.07	273.99	120	17.007	
19. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.04588	133.41	6.12	763.85	35	5.726	
			(1)			12.94	0.59	219.76	10	16.983	
19. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.31	3.60	1.12	20.52	6	5.7	
		Накладные расходы				142%	29.25	121%	424		
		Сметная прибыль				81%	16.69	65%	228		
		Всего с НР и СП					202.19		1 727		
	
20.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		6.82	104.66	713.78	516.66	3 524	4.937	
		Объем: 6.2*1.10									
	
21.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0155	14 953.22	231.77	73 400.04	1 138	4.91	
		Объем: 31*0.05									
21. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.076415	11.972	0.91	203.871	16	17.029	
21. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.06169	102.57	6.33	835.60	52	8.147	
			(1)			11.23	0.69	191.22	12	17.028	
21. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.014725	139.36	2.05	1 430.52	21	10.265	
			(1)			15.08	0.22	256.87	4	17.034	
21. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	1.581	141.30	223.40	673.68	1 065	4.768	
		Накладные расходы				142%	1.29	121%	19		
		Сметная прибыль				81%	0.74	65%	10		
		Всего с НР и СП					233.80		1 168		
	
22.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-1.58	141.30	-223.25	673.68	-1 064	4.766	
		Объем: (0.0155)*(-102.0)									
	
23.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.58	280.61	443.36	2 121.17	3 351	7.558	
		Объем: 1.55*1.02									
	
24.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.1	144.07	446.60	2 196.06	6 808	15.244	
24. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	36.58	10.360	378.97	176.300	6 449	17.017	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.186	12.085	2.25	205.490	38	17.004	
24. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.093	102.57	9.54	835.60	78	8.147	
			(1)			11.23	1.04	191.22	18	17.028	
24. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.093	133.41	12.41	763.85	71	5.726	
			(1)			12.94	1.20	219.76	20	16.983	
24. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.767	10.08	17.81	13.73	24	1.362	
24. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.093	101.31	9.42	999.00	93	9.861	
			(1)			12.94	1.20	219.76	20	16.983	
24. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.155	104.66	16.22	516.66	80	4.937	
24. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.62	3.60	2.23	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	541.33	121%	7 849		
		Сметная прибыль				81%	308.79	65%	4 217		
		Всего с НР и СП					1 296.72		18 874		
	
25.	С4 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		31.62	63.68	2 013.56	369.98	11 699	5.81	
		Объем: (3.1)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
26.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00814	4 846.79	39.45	49 459.80	403	10.215	
		Объем: 78*0.3*0.3+20*0.28*0.2									
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.1227512	8.280	1.02	140.760	17	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3550668	15.080	5.35	256.870	91	17.034	
26. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2708992	112.40	30.45	1 144.08	310	10.179	
			(1)			15.08	4.09	256.87	70	17.034	
26. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0841676	93.88	7.90	890.86	75	9.489	
			(1)			15.08	1.27	256.87	22	17.034	
26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003256	263.51	0.09	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	6.05	81%	87		
		Сметная прибыль				43%	2.74	34%	37		
		Всего с НР и СП					48.24		527		
	
27.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		13.024	16.40	213.59	145.95	1 901	8.9	
		Объем: 8.14*1.6									
	
28.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00814	344.93	2.81	3 421.73	28	9.964	
28. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0243386	8.280	0.20	140.760	3	17	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0265364	15.080	0.40	256.870	7	17.034	
28. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0265364	93.88	2.49	890.86	24	9.489	
			(1)			15.08	0.40	256.87	7	17.034	
28. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0005698	126.43	0.07	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
28. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0001628	263.51	0.04	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.57	81%	8		
		Сметная прибыль				43%	0.26	34%	3		
		Всего с НР и СП					3.64		40		
	
29.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0524	2 520.14	132.06	17 348.53	909	6.883	
		Объем: 78*0.3*0.2+20*0.28*0.1									
29. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.823728	8.510	7.01	144.650	119	16.998	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.727312	14.301	10.40	243.333	177	17.015	
29. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.224796	102.57	23.06	835.60	188	8.147	
			(1)			11.23	2.52	191.22	43	17.028	
29. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.092748	139.36	12.93	1 430.52	133	10.265	
			(1)			15.08	1.40	256.87	24	17.034	
29. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.370992	223.58	82.95	1 170.91	434	5.237	
			(1)			16.11	5.98	273.99	102	17.007	
29. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.038776	133.41	5.17	763.85	30	5.726	
			(1)			12.94	0.50	219.76	9	16.983	
29. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.262	3.60	0.94	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				142%	24.72	121%	358		
		Сметная прибыль				81%	14.10	65%	192		
		Всего с НР и СП					170.88		1 460		
	
30.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		5.76	104.66	602.84	516.66	2 976	4.937	
		Объем: 5.24*1.10									
	
31.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.78	5 013.40	3 910.45	32 447.66	25 309	6.472	
31. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	59.3424	8.970	532.30	152.560	9 053	17.008	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.5304	15.080	8.00	256.870	136	17.034	
31. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.5304	113.70	60.31	810.77	430	7.131	
			(1)			15.08	8.00	256.87	136	17.034	
31. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0312	101.31	3.16	999.00	31	9.861	
			(1)			12.94	0.40	219.76	7	16.983	
31. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00078	10 705.00	8.35	54 434.60	42	5.085	
31. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1326	960.26	127.33	3 126.47	415	3.256	
31. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	4.602	685.00	3 152.37	3 302.36	15 197	4.821	
31. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0468	569.06	26.63	2 995.86	140	5.265	
		Накладные расходы				142%	767.23	121%	11 119		
		Сметная прибыль				81%	437.64	65%	5 973		
		Всего с НР и СП					5 115.32		42 401		
	
32.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		78	76.13	5 938.14	342.67	26 728	4.501	
	
33.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.2	937.76	187.55	12 783.98	2 557	13.634	
33. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	15.216	8.970	136.49	152.560	2 321	17.008	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.136	15.080	2.05	256.870	35	17.034	
33. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.136	113.70	15.46	810.77	110	7.131	
			(1)			15.08	2.05	256.87	35	17.034	
33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.008	101.31	0.81	999.00	8	9.861	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
33. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002	10 705.00	2.14	54 434.60	11	5.085	
33. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.034	960.26	32.65	3 126.47	106	3.256	
		Накладные расходы				142%	196.73	121%	2 851		
		Сметная прибыль				81%	112.22	65%	1 531		
		Всего с НР и СП					496.49		6 939		
	
34.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.00396	569.06	2.25	2 995.86	12	5.333	
		Объем: (0.2)*(0.06*0.33)									
	
35.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.0148	685.00	695.14	3 302.36	3 351	4.821	
		Объем: (0.2)*(5.9*0.86)									
	
36.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		20	34.14	682.80	185.77	3 715	5.441	
	
	Прочие работы	
37.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		5	198.52	992.58	1 671.00	8 355	8.417	
37. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	8.7	8.670	75.43	147.370	1 282	16.998	
37. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.25	101.31	25.33	999.00	250	9.861	
			(1)			12.94	3.24	219.76	55	16.983	
37. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.04	588.14	23.53	2 080.79	83	3.538	
37. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	10	86.83	868.30	673.99	6 740	7.762	
		Накладные расходы				104%	78.45	88%	1 128		
		Сметная прибыль				60%	45.26	48%	615		
		Всего с НР и СП					1 116.29		10 099		
	
38.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.05	466.00	23.30	5 151.65	258	11.073	
38. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	0.9205	8.970	8.26	152.560	140	17.008	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.0275	15.080	0.41	256.870	7	17.034	
38. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.0275	113.70	3.13	810.77	22	7.131	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
38. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.059	101.31	5.98	999.00	59	9.861	
			(1)			12.94	0.76	219.76	13	16.983	
38. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.004	839.12	3.36	5 438.81	22	6.482	
38. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00036	1 548.45	0.56	21 024.29	8	13.578	
38. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	0.5	4.05	2.03	13.18	7	3.254	
		Накладные расходы				142%	12.31	121%	178		
		Сметная прибыль				81%	7.02	65%	96		
		Всего с НР и СП					42.63		531		
	
39.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.004	839.12	-3.36	5 438.81	-22	6.548	
		Объем: (0.05)*(-0.08)									
	
40.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.0054	2 318.40	12.52	39 412.80	213	17.013	
		Объем: 0.27*2									
40. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	1.512	8.280	12.52	140.760	213	17	
		Накладные расходы				80%	10.02	68%	145		
		Сметная прибыль				38%	4.76	31%	66		
		Всего с НР и СП					27.29		424		
	
41.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.00384	75 738.95	290.84	395 878.41	1 520	5.226	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*4*2									
41. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	0.6912	8.280	5.72	140.760	97	17	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.06912	15.080	1.04	256.870	18	17.034	
41. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.06912	97.19	6.72	1 104.78	76	11.367	
			(1)			15.08	1.04	256.87	18	17.034	
41. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.18432	0.62	0.11	2.92	1	4.71	
41. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0004992	101.31	0.05	999.00		9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
41. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	0.96	34.52	33.14	146.02	140	4.23	
41. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.39168	625.74	245.09	3 077.22	1 205	4.918	
41. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.000768	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	7.10	89%	102		
		Сметная прибыль				55%	3.72	44%	51		
		Всего с НР и СП					301.66		1 673		
	
42.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Монтаж металлического оборудования элементов благоустройства (скамейка)	1 т конструкций		0.102	1 237.01	126.17	11 645.94	1 188	9.416	
		Объем: 0.051*2									
42. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	3.30174	9.980	32.95	169.690	560	17.003	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.57528	15.106	8.69	257.313	148	17.033	
42. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.00714	134.97	0.96	2 085.69	15	15.453	
			(1)			17.21	0.12	292.54	2	16.998	
42. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.01224	113.70	1.39	810.77	10	7.131	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
42. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.5559	109.83	61.05	770.83	429	7.018	
			(1)			15.08	8.38	256.87	143	17.034	
42. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.09792	1.86	0.18	6.99	1	3.758	
42. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.17136	1.52	0.26	3.21	1	2.112	
42. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.98124	14.19	13.92	96.41	95	6.794	
42. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.03978	7.34	0.29	42.71	2	5.819	
42. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.02958	5.85	0.17	8.46		1.446	
42. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01938	101.31	1.96	999.00	19	9.861	
			(1)			12.94	0.25	219.76	4	16.983	
42. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000102	42 199.00	0.43	204 231.36	2	4.84	
42. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.13974	13.15	1.84	51.59	7	3.923	
42. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000306	5 233.80	0.02	51 322.60		9.806	
42. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00019788	5 919.30	1.17	38 886.83	8	6.569	
42. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000408	13 134.00	5.36	48 876.68	20	3.721	
42. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000102	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
42. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.04182	8.54	0.36	47.09	2	5.514	
42. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000612	14 737.00	0.90	79 545.15	5	5.398	
42. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00010506	2 214.00	0.23	9 095.06	1	4.108	
42. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00003162	20 496.00	0.65	72 156.04	2	3.52	
42. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000102	18 473.00	1.88	92 065.62	9	4.984	
42. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0019074	89.00	0.17	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	37.48	77%	545		
		Сметная прибыль				72%	29.98	58%	411		
		Всего с НР и СП					193.63		2 144		
	
43.	С1 Цена поставщи.	Скамейка со спинкой 1,86*0,53	шт		2	1 900.17	3 800.34	11 039.99	22 080	5.81	
	
44.	С2 Цена поставщи.	Урна железобетонная с металлической вставкой 044*0,44	шт		2	619.62	1 239.24	3 599.99	7 200	5.81	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					92 224.79		655 638	7.109	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					88 287.72		620 530	7.028	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					55 167.85		313 017	5.674	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38; %=68 - по стр. 40; %=89 - по стр. 41)					8 255.32		119 669	14.496	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38; %=31 - по стр. 40; %=44 - по стр. 41)					4 695.21		64 093	13.651	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					101 238.25		804 292	7.945	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					126.17		1 188	9.416	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 42)					37.48		545	14.541	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 42)					29.98		411	13.709	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					193.63		2 144	11.073	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 810.90		33 920	8.901	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 810.90		33 920	8.901	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					105 242.78		840 356	7.985	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 252.20	2.14	17 984	7.985	
	ИТОГО					107 494.98		858 340	7.985	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 149.90	2	17 167	7.985	
	ИТОГО					109 644.88		875 507	7.985	
	НДС 18%				18	19 736.08	18	157 591	7.985	
	ВСЕГО С НДС					129 380.96		1 033 098	7.985	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					8 292.80		120 214	14.496	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 725.19		64 504	13.651	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
45.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1456	4 846.79	705.69	49 459.80	7 201	10.204	
		Объем: 364*0.4									
45. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	2.195648	8.280	18.18	140.760	309	17	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	6.351072	15.080	95.77	256.870	1 631	17.034	
45. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.845568	112.40	544.64	1 144.08	5 544	10.179	
			(1)			15.08	73.07	256.87	1 245	17.034	
45. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.505504	93.88	141.34	890.86	1 341	9.489	
			(1)			15.08	22.70	256.87	387	17.034	
45. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.005824	263.51	1.53	1 266.59	7	4.807	
		Накладные расходы				95%	108.25	81%	1 571		
		Сметная прибыль				43%	49.00	34%	660		
		Всего с НР и СП					862.94		9 432		
	
46.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		232.96	16.40	3 820.54	145.95	34 001	8.9	
		Объем: 145.6*1.6									
	
47.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1456	344.93	50.22	3 421.73	498	9.916	
47. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.435344	8.280	3.60	140.760	61	17	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.474656	15.080	7.16	256.870	122	17.034	
47. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.474656	93.88	44.56	890.86	423	9.489	
			(1)			15.08	7.16	256.87	122	17.034	
47. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.010192	126.43	1.29	1 018.85	10	8.059	
			(1)			12.94	0.13	219.76	2	16.983	
47. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.002912	263.51	0.77	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	10.22	81%	148		
		Сметная прибыль				43%	4.63	34%	62		
		Всего с НР и СП					65.07		708		
	
48.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.728	2 520.14	1 834.66	17 348.53	12 630	6.884	
		Объем: 364*0.2									
48. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	11.44416	8.510	97.39	144.650	1 655	16.998	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	10.10464	14.301	144.51	243.333	2 459	17.015	
48. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	3.12312	102.57	320.34	835.60	2 610	8.147	
			(1)			11.23	35.07	191.22	597	17.028	
48. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.28856	139.36	179.57	1 430.52	1 843	10.265	
			(1)			15.08	19.43	256.87	331	17.034	
48. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	5.15424	223.58	1 152.38	1 170.91	6 035	5.237	
			(1)			16.11	83.03	273.99	1 412	17.007	
48. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.53872	133.41	71.87	763.85	412	5.726	
			(1)			12.94	6.97	219.76	118	16.983	
48. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	3.64	3.60	13.10	20.52	75	5.7	
		Накладные расходы				142%	343.50	121%	4 978		
		Сметная прибыль				81%	195.94	65%	2 674		
		Всего с НР и СП					2 374.10		20 282		
	
49.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		80.08	104.66	8 381.17	516.66	41 374	4.937	
		Объем: 72.8*1.10									
	
50.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0.364	61 088.01	22 236.04	523 248.53	190 462	8.565	
50. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	13.45344	8.670	116.64	147.370	1 983	16.998	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	15.2698	14.601	222.95	248.282	3 791	17.005	
50. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.44872	102.57	148.60	835.60	1 211	8.147	
			(1)			11.23	16.27	191.22	277	17.028	
50. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.94276	93.88	88.51	890.86	840	9.489	
			(1)			15.08	14.22	256.87	242	17.034	
50. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.14924	139.36	20.80	1 430.52	213	10.265	
			(1)			15.08	2.25	256.87	38	17.034	
50. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	3.5308	76.06	268.55	517.81	1 828	6.808	
			(1)			12.94	45.69	219.76	776	16.983	
50. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	7.88424	110.81	873.65	779.38	6 145	7.033	
			(1)			16.11	127.02	273.99	2 160	17.007	
50. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.07744	133.41	143.74	763.85	823	5.726	
			(1)			12.94	13.94	219.76	237	16.983	
50. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.2366	127.56	30.18	698.95	165	5.479	
			(1)			15.08	3.57	256.87	61	17.034	
50. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	5.46	400.56	2 187.06	3 333.65	18 202	8.322	
50. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	68.796	266.28	18 319.00	2 308.69	158 829	8.67	
50. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	10.92	3.60	39.31	20.52	224	5.7	
		Накладные расходы				142%	482.22	121%	6 987		
		Сметная прибыль				81%	275.07	65%	3 753		
		Всего с НР и СП					22 993.33		201 202		
	
51.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.182	14 953.22	2 721.49	73 400.04	13 359	4.909	
		Объем: 364*0.05									
51. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.89726	11.972	10.74	203.871	183	17.029	
51. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.72436	102.57	74.30	835.60	605	8.147	
			(1)			11.23	8.13	191.22	139	17.028	
51. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1729	139.36	24.10	1 430.52	247	10.265	
			(1)			15.08	2.61	256.87	44	17.034	
51. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	18.564	141.30	2 623.09	673.68	12 506	4.768	
		Накладные расходы				142%	15.25	121%	221		
		Сметная прибыль				81%	8.70	65%	119		
		Всего с НР и СП					2 745.44		13 699		
	
52.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-18.56	141.30	-2 622.53	673.68	-12 504	4.768	
		Объем: (0.182)*(-102.0)									
	
53.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		18.56	280.61	5 208.12	2 121.17	39 369	7.559	
		Объем: 18.2*1.02									
	
54.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		36.4	144.07	5 243.98	2 196.06	79 936	15.243	
54. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	429.52	10.360	4 449.83	176.300	75 724	17.017	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	2.184	12.085	26.39	205.490	449	17.004	
54. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.092	102.57	112.01	835.60	912	8.147	
			(1)			11.23	12.26	191.22	209	17.028	
54. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.092	133.41	145.68	763.85	834	5.726	
			(1)			12.94	14.13	219.76	240	16.983	
54. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	20.748	10.08	209.14	13.73	285	1.362	
54. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.092	101.31	110.63	999.00	1 091	9.861	
			(1)			12.94	14.13	219.76	240	16.983	
54. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.82	104.66	190.48	516.66	940	4.937	
54. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	7.28	3.60	26.21	20.52	149	5.7	
		Накладные расходы				142%	6 356.23	121%	92 169		
		Сметная прибыль				81%	3 625.74	65%	49 512		
		Всего с НР и СП					15 225.95		221 618		
	
55.	С5 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		371.28	82.62	30 675.15	480.02	178 222	5.81	
		Объем: (36.4)*10.2									
	
56.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0642	2 520.14	161.79	17 348.53	1 114	6.885	
		Объем: 107*0.3*0.2									
56. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.009224	8.510	8.59	144.650	146	16.998	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.891096	14.301	12.74	243.333	217	17.015	
56. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.275418	102.57	28.25	835.60	230	8.147	
			(1)			11.23	3.09	191.22	53	17.028	
56. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.113634	139.36	15.84	1 430.52	163	10.265	
			(1)			15.08	1.71	256.87	29	17.034	
56. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.454536	223.58	101.63	1 170.91	532	5.237	
			(1)			16.11	7.32	273.99	125	17.007	
56. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.047508	133.41	6.34	763.85	36	5.726	
			(1)			12.94	0.61	219.76	10	16.983	
56. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.321	3.60	1.16	20.52	7	5.7	
		Накладные расходы				142%	30.29	121%	439		
		Сметная прибыль				81%	17.28	65%	236		
		Всего с НР и СП					209.36		1 789		
	
57.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		7.06	104.66	738.90	516.66	3 648	4.937	
		Объем: 6.42*1.10									
	
58.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.07	5 013.40	5 364.34	32 447.66	34 719	6.472	
58. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	81.4056	8.970	730.21	152.560	12 419	17.008	
58. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.7276	15.080	10.97	256.870	187	17.034	
58. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.7276	113.70	82.73	810.77	590	7.131	
			(1)			15.08	10.97	256.87	187	17.034	
58. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0428	101.31	4.34	999.00	43	9.861	
			(1)			12.94	0.55	219.76	9	16.983	
58. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00107	10 705.00	11.45	54 434.60	58	5.085	
58. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1819	960.26	174.67	3 126.47	569	3.256	
58. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	6.313	685.00	4 324.41	3 302.36	20 848	4.821	
58. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0642	569.06	36.53	2 995.86	192	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 052.48	121%	15 253		
		Сметная прибыль				81%	600.36	65%	8 194		
		Всего с НР и СП					7 017.17		58 166		
	
59.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		107	76.13	8 145.91	342.67	36 666	4.501	
	
	озеленение	
60.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.2	2 168.55	2 602.26	14 380.30	17 256	6.631	
60. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	48	8.430	404.64	143.350	6 881	17.005	
60. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	18	122.09	2 197.62	576.42	10 376	4.721	
		Накладные расходы				115%	465.34	98%	6 743		
		Сметная прибыль				77%	311.57	61%	4 197		
		Всего с НР и СП					3 379.17		28 197		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					95 267.73		677 951	7.116	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					91 447.19		643 950	7.042	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					53 149.25		299 279	5.631	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 45, 47; %=121 - по стр. 48, 50, 51, 54, 56, 58; %=98 - по стр. 60)					8 863.77		128 511	14.498	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 45, 47; %=65 - по стр. 48, 50, 51, 54, 56, 58; %=61 - по стр. 60)					5 088.28		69 408	13.641	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					105 399.24		841 869	7.987	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 820.54		34 001	8.9	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 820.54		34 001	8.9	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					109 219.78		875 870	8.019	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 337.30	2.14	18 744	8.02	
	ИТОГО					111 557.08		894 614	8.019	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 231.14	2	17 892	8.019	
	ИТОГО					113 788.22		912 506	8.019	
	НДС 18%				18	20 481.88	18	164 251	8.019	
	ВСЕГО С НДС					134 270.10		1 076 757	8.019	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					8 863.77		128 511	14.498	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 088.28		69 408	13.641	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					187 492.52		1 333 589	7.113	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					179 734.91		1 264 480	7.035	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					108 317.10		612 296	5.653	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 45, 47; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38, 48, 50, 51, 54, 56, 58; %=68 - по стр. 40; %=89 - по стр. 41; %=98 - по стр. 60)					17 119.09		248 180	14.497	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 45, 47; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38, 48, 50, 51, 54, 56, 58; %=31 - по стр. 40; %=44 - по стр. 41; %=61 - по стр. 60)					9 783.49		133 501	13.646	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					206 637.49		1 646 161	7.966	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					126.17		1 188	9.416	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 42)					37.48		545	14.541	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 42)					29.98		411	13.709	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					193.63		2 144	11.073	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					7 631.44		67 921	8.9	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					7 631.44		67 921	8.9	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					214 462.56		1 716 226	8.002	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 589.50	2.14	36 727	8.002	
	ИТОГО					219 052.06		1 752 953	8.002	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 381.04	2	35 059	8.002	
	ИТОГО					223 433.10		1 788 012	8.002	
	НДС 18%				18	40 217.96	18	321 842	8.002	
	ВСЕГО С НДС					263 651.06		2 109 854	8.002	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					17 156.57		248 725	14.497	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					9 813.47		133 912	13.646	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)