«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Ремонт кровель	
	
Объект:	Ремонт кровли жилого дома №17-23 по ул.Ставропольской в г.Калининграде	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 2	
на Ремонт кровли жилого дома №17-23 по ул.Ставропольской в г.Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е58-17-2	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия кровли	3.95	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.95	
3.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
4.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали капельников	100 м труб и покрытий	0.56	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.04	
6.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.03	
7.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.03	
8.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	3.95	
9.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	3.95	
10.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	3.95	
11.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	434.5	
12.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.95	
13.	С113-0530	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>	кг	81.765	
14.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
15.	С203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	1.5	
16.	Е12-01-010-01	Устройство боковых обделок слуховых окон   из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.03	
17.	Е10-01-008-01	Установка ветровых досок(прим)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.056	
18.	Е12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности(четырехскатная)	100 м2 кровли	3.95	
19.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.56	
20.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.56	
21.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий карнизных свесов из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.14	
22.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.3	
23.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.14	
24.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.07	
25.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
26.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.27	
27.	Е60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал	100 м труб	0.095	
28.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.8075	
29.	Е60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1	100 м труб	0.095	
30.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.2825	
31.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.425	
32.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая(прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.425	
33.	Е58-20-2	Смена обрамлений дымовых труб и вентканалов  из листовой стали шириной до 0,7 м(прим)	100 м	0.34	
34.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	60.215	
35.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	60.215	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)