«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 636 303	руб.	Смета на сумму:	2 636 303	руб.	
Директор МКУ «КРМКД»	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Ярмошик И.Г. /	
		
«______» мая 2017 г.	«______» мая  2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
Капитальный ремонт  Ул.Дорожная д.23-33 (ремонт подвала, перекрытия над лестничной клеткой)	
Сметная стоимость:	2 636.303	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.770	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	608.665	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
	стены	
1.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных -50%	100 м2		5.43	188.95	1 026.00	3 212.14	17 442	17	
1. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	123.9126	8.280	1 026.00	140.760	17 442	17	
		Накладные расходы				99%	1 015.74	84%	14 651		
		Сметная прибыль				60%	615.60	48%	8 372		
		Всего с НР и СП					2 657.34		40 465		
	
2.	Е62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		10.869	57.09	620.52	681.96	7 412	11.945	
2. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.77	40.97613	8.280	339.28	140.760	5 768	17	
2. 2.	С101-0488	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.010869	25 695.00	279.28	150 268.60	1 633	5.848	
2. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.05	0.54345	3.60	1.96	20.52	11	5.7	
		Накладные расходы				80%	271.42	68%	3 922		
		Сметная прибыль				50%	169.64	40%	2 307		
		Всего с НР и СП					1 061.58		13 641		
	
3.	Е54-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	100 м стоек		0.66	9 921.59	6 548.25	55 289.25	36 491	5.573	
3. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	107.3	70.818	8.670	613.99	147.370	10 436	16.998	
3. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.7	0.462	101.31	46.81	999.00	462	9.861	
			(1)			12.94	5.98	219.76	102	16.983	
3. 3.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.063	0.04158	11 154.00	463.78	50 212.22	2 088	4.502	
3. 4.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	3.39	2.2374	882.56	1 974.64	5 628.82	12 594	6.378	
3. 5.	С102-0040	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.65	1.749	1 972.00	3 449.03	6 238.52	10 911	3.164	
		Накладные расходы				85%	521.89	72%	7 514		
		Сметная прибыль				80%	491.19	64%	6 679		
		Всего с НР и СП					7 561.33		50 684		
	
4.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка: кирпичных стен	1 м3		11.5	200.76	2 308.73	1 876.39	21 579	9.347	
4. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8.24	94.76	9.400	890.74	159.830	15 145	17.003	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.15	13.225	11.230	148.52	191.220	2 529	17.028	
4. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.15	13.225	95.16	1 258.49	468.45	6 195	4.923	
			(1)			11.23	148.52	191.22	2 529	17.028	
4. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	26.45	6.03	159.49	8.99	238	1.491	
		Накладные расходы				99%	1 028.87	84%	14 846		
		Сметная прибыль				60%	623.56	48%	8 484		
		Всего с НР и СП					3 961.15		44 909		
	
5.	Е53-20-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3 кладки		0.115	136 578.60	15 706.54	731 677.63	84 143	5.357	
5. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	670	77.05	8.900	685.75	151.270	11 655	16.997	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	4.485	15.080	67.63	256.870	1 152	17.034	
5. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	39	4.485	97.19	435.90	1 104.78	4 955	11.367	
			(1)			15.08	67.63	256.87	1 152	17.034	
5. 4.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	23.6	2.714	585.82	1 589.92	2 748.34	7 459	4.691	
5. 5.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	40	4.6	2 824.60	12 993.16	13 057.23	60 063	4.623	
5. 6.	С411-0001	Вода	м3	4.4	0.506	3.60	1.82	20.52	10	5.7	
		Накладные расходы				86%	647.91	73%	9 349		
		Сметная прибыль				70%	527.37	56%	7 172		
		Всего с НР и СП					16 881.81		100 664		
	
6.	С404-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		-4.6	2 824.60	-12 993.16	13 057.23	-60 063	4.623	
		Объем: (0.115)*(-40.0)									
	
7.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		4.6	3 086.00	14 195.60	15 417.91	70 922	4.996	
	
8.	Е08-02-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий		0.291	709.20	206.38	11 639.38	3 387	16.411	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
8. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	76.476	22.254516	8.430	187.61	143.350	3 190	17.005	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.276	0.080316	15.080	1.21	256.870	21	17.034	
8. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.276	0.080316	97.19	7.81	1 104.78	89	11.367	
			(1)			15.08	1.21	256.87	21	17.034	
8. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.372	0.108252	101.31	10.97	999.00	108	9.861	
			(1)			12.94	1.40	219.76	24	16.983	
		Накладные расходы				110%	207.70	93%	2 986		
		Сметная прибыль				68%	128.40	54%	1 734		
		Всего с НР и СП					542.48		8 107		
	
9.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.291	8 902.52	2 590.63	62 801.67	18 275	7.054	
	
10.	Е69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		7.07	63.27	447.32	870.57	6 155	13.76	
10. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	5.49	38.8143	9.050	351.27	154.380	5 992	17.059	
10. 2.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.94	34.9258	2.75	96.05	4.66	163	1.695	
10. 3.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.006	0.04242						
		Накладные расходы				78%	273.99	66%	3 955		
		Сметная прибыль				50%	175.64	40%	2 397		
		Всего с НР и СП					896.95		12 507		
	
11.	С204-0002 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (анкер)	т		0.083	6 313.70	524.04	46 793.23	3 884	7.412	
	
12.	С204-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (анкер)	т		0.009	5 741.31	51.67	42 527.27	383	7.412	
	
13.	Е15-02-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (толщ.40мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2.02	9 109.97	18 402.14	76 751.04	155 037	8.425	
		Начисления: Н3= 1.56, Н4= 1.56, Н5= 1.56, Н48= 1.3	
13. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	202.722	409.49844	9.740	3 988.51	165.790	67 891	17.022	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.2464	4.537728	14.706	66.73	250.487	1 137	17.033	
13. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.2184	0.441168	102.57	45.25	835.60	369	8.147	
			(1)			11.23	4.95	191.22	84	17.028	
13. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.028	4.09656	32.61	133.59	300.82	1 232	9.225	
			(1)			15.08	61.78	256.87	1 052	17.034	
13. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00325	0.006565	10 947.00	71.87	69 468.96	456	6.346	
13. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	140.4	283.608	31.58	8 956.34	215.71	61 177	6.831	
13. 7.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0169	0.034138	987.52	33.71	6 638.00	227	6.722	
13. 8.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	15.6	31.512	11.87	374.05	130.73	4 120	11.013	
13. 9.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.03	8.1406	589.48	4 798.72	2 403.45	19 566	4.077	
13. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.013	0.02626	3.60	0.09	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				95%	3 852.48	80%	55 222		
		Сметная прибыль				47%	1 905.96	37%	25 540		
		Всего с НР и СП					24 160.58		235 800		
	
14.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-283.608	31.58	-8 956.34	215.71	-61 177	6.831	
		Объем: (2.02)*(-108.0)									
		Начисления: Н48= 1.3	
	
15.	С101-3892 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	м2		87.264	15.18	1 324.67	99.15	8 652	6.531	
		Объем: 80.8*1.08									
	
16.	С101-3891 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		130.896	22.70	2 971.34	148.24	19 404	6.53	
		Объем: 121.2*1.08									
	
17.	Е15-02-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		8.84	2 036.55	18 003.12	20 400.25	180 338	10.017	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
17. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	90.48	799.8432	9.630	7 702.49	163.850	131 054	17.015	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	64.39056	10.483	675.00	178.711	11 507	17.048	
17. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.744	6.57696	32.61	214.47	300.82	1 978	9.225	
			(1)			15.08	99.18	256.87	1 689	17.034	
17. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	57.8136	18.36	1 061.46	241.94	13 987	13.178	
			(1)			9.96	575.82	169.82	9 818	17.05	
17. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0006188	10 947.00	6.77	69 468.96	43	6.346	
17. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	24.4868	31.58	773.29	215.71	5 282	6.831	
17. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	13.3484	612.02	8 169.49	2 053.44	27 410	3.355	
17. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.05304	1 416.70	75.14	10 988.26	583	7.756	
		Накладные расходы				95%	7 958.62	80%	114 049		
		Сметная прибыль				47%	3 937.42	37%	52 748		
		Всего с НР и СП					29 899.16		347 134		
	
18.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		10.86	193.63	2 102.86	2 275.73	24 714	11.753	
		Объем: 202+884									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
18. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	133.05672	8.670	1 153.60	147.370	19 609	16.998	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.13032	15.080	1.97	256.870	33	17.034	
18. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.13032	32.61	4.25	300.82	39	9.225	
			(1)			15.08	1.97	256.87	33	17.034	
18. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.26064	101.31	26.41	999.00	260	9.861	
			(1)			12.94	3.37	219.76	57	16.983	
18. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	8.688	63.37	550.56	238.39	2 071	3.762	
18. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.017376	4 290.70	74.56	21 459.44	373	5.001	
18. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.1086	17.11	1.86	51.45	6	3.007	
18. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00543	12 480.00	67.77	46 983.82	255	3.765	
18. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.18462	1 208.60	223.13	11 305.46	2 087	9.354	
18. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.004344	168.49	0.73	3 310.11	14	19.646	
		Накладные расходы				95%	1 097.79	80%	15 714		
		Сметная прибыль				47%	543.12	37%	7 268		
		Всего с НР и СП					3 743.77		47 695		
	
19.	Е09-03-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций		0.116	682.61	79.18	6 415.56	744	9.396	
		Объем: 0.031+0.0846+0.0005									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
19. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	18.948	2.197968	9.280	20.40	157.880	347	17.013	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.872	0.217152	16.095	3.49	273.752	59	17.009	
19. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.12	0.01392	134.97	1.88	2 085.69	29	15.453	
			(1)			17.21	0.24	292.54	4	16.998	
19. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.156	0.018096	113.70	2.06	810.77	15	7.131	
			(1)			15.08	0.27	256.87	5	17.034	
19. 5.	Х02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 40 т	маш.-ч	1.596	0.185136	193.52	35.83	1 271.19	235	6.569	
			(1)			16.11	2.98	273.99	51	17.007	
19. 6.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.804	0.093264	1.52	0.14	3.21		2.112	
19. 7.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.696	0.080736	14.19	1.15	96.41	8	6.794	
19. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.026448	101.31	2.68	999.00	26	9.861	
			(1)			12.94	0.34	219.76	6	16.983	
19. 9.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000116	42 199.00	0.49	204 231.36	2	4.84	
19. 10.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	0.5	0.058	13.15	0.76	51.59	3	3.923	
19. 11.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000348	5 233.80	0.02	51 322.60		9.806	
19. 12.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00022504	5 919.30	1.33	38 886.83	9	6.569	
19. 13.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0026	0.0003016	14 044.00	4.24	52 249.35	16	3.72	
19. 14.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.003	0.000348	16 152.00	5.62	120 128.96	42	7.437	
19. 15.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000116	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
19. 16.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.15	0.0174	8.54	0.15	47.09	1	5.514	
19. 17.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000696	14 737.00	1.03	79 545.15	6	5.398	
19. 18.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00011948	2 214.00	0.26	9 095.06	1	4.108	
19. 19.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00003596	20 496.00	0.74	72 156.04	3	3.52	
19. 20.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0001	0.0000116	18 473.00	0.21	92 065.62	1	4.984	
19. 21.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0021692	89.00	0.19	283.65	1	3.187	
19. 22.	с201-9002	Конструкции стальные	т	1	0.116						
		Накладные расходы				81%	19.35	69%	280		
		Сметная прибыль				72%	17.20	58%	235		
		Всего с НР и СП					115.73		1 260		
	
20.	С101-3688 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс	т		0.312	5 273.04	1 645.19	37 384.20	11 664	7.09	
	
21.	С101-2217 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм	т		0.008	6 254.90	50.04	42 774.18	342	6.835	
		Объем: 8.46/1000									
	
22.	С101-4950 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Шпилька резьбовая М12 (прим)	шт.		6	8.57	51.42	69.47	417	8.11	
	
23.	С101-2039 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		0.438	30.05	13.16	118.07	52	3.951	
		Объем: (0.01567+0.0208)*12									
	
	потолок	
24.	Е62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка вручную потолков (снятие набела)прим.	100 м2 расчищенной поверхности		4.88	172.22	840.45	2 927.81	14 288	17	
24. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	20.8	101.504	8.280	840.45	140.760	14 288	17	
		Накладные расходы				80%	672.36	68%	9 716		
		Сметная прибыль				50%	420.23	40%	5 715		
		Всего с НР и СП					1 933.04		29 719		
	
25.	Е62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		4.88	57.09	278.60	681.96	3 328	11.945	
25. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.77	18.3976	8.280	152.33	140.760	2 590	17	
25. 2.	С101-0488	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00488	25 695.00	125.39	150 268.60	733	5.848	
25. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.05	0.244	3.60	0.88	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				80%	121.86	68%	1 761		
		Сметная прибыль				50%	76.17	40%	1 036		
		Всего с НР и СП					476.63		6 125		
	
26.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		4.88	83.57	407.81	1 387.13	6 769	16.598	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
26. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	7.86	38.3568	10.210	391.62	173.840	6 668	17.026	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.05856	15.080	0.88	256.870	15	17.034	
26. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.05856	32.61	1.91	300.82	18	9.225	
			(1)			15.08	0.88	256.87	15	17.034	
26. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.05856	101.31	5.93	999.00	59	9.861	
			(1)			12.94	0.76	219.76	13	16.983	
26. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.488	17.11	8.35	51.45	25	3.007	
		Накладные расходы				95%	372.88	80%	5 346		
		Сметная прибыль				47%	184.48	37%	2 473		
		Всего с НР и СП					965.16		14 588		
	
27.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		64.1	15.82	1 014.06	55.68	3 569	3.52	
		Объем: 488*0.013/100*1010									
	
28.	Е15-02-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		4.88	2 062.15	10 063.27	20 998.02	102 470	10.183	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
28. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	94.656	461.92128	9.630	4 448.30	163.850	75 686	17.015	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	35.54592	10.483	372.63	178.711	6 352	17.048	
28. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.744	3.63072	32.61	118.40	300.82	1 092	9.225	
			(1)			15.08	54.75	256.87	933	17.034	
28. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	31.9152	18.36	585.96	241.94	7 722	13.178	
			(1)			9.96	317.88	169.82	5 420	17.05	
28. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0003416	10 947.00	3.74	69 468.96	24	6.346	
28. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	13.5176	31.58	426.89	215.71	2 916	6.831	
28. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	7.32	612.02	4 479.99	2 053.44	15 031	3.355	
		Накладные расходы				95%	4 579.88	80%	65 630		
		Сметная прибыль				47%	2 265.84	37%	30 354		
		Всего с НР и СП					16 908.99		198 454		
	
29.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		4.88	193.63	944.93	2 275.73	11 106	11.753	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
29. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	59.78976	8.670	518.38	147.370	8 811	16.998	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.05856	15.080	0.88	256.870	15	17.034	
29. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.05856	32.61	1.91	300.82	18	9.225	
			(1)			15.08	0.88	256.87	15	17.034	
29. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.11712	101.31	11.87	999.00	117	9.861	
			(1)			12.94	1.52	219.76	26	16.983	
29. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	3.904	63.37	247.40	238.39	931	3.762	
29. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.007808	4 290.70	33.50	21 459.44	168	5.001	
29. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0488	17.11	0.83	51.45	3	3.007	
29. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00244	12 480.00	30.45	46 983.82	115	3.765	
29. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.08296	1 208.60	100.27	11 305.46	938	9.354	
29. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.001952	168.49	0.33	3 310.11	6	19.646	
		Накладные расходы				95%	493.30	80%	7 061		
		Сметная прибыль				47%	244.05	37%	3 266		
		Всего с НР и СП					1 682.28		21 432		
	
30.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности		29.6	9.77	289.31	166.73	4 935	17.058	
		Объем: 18.8+10.8									
		Начисления: Н5= 1.2	
30. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	1.08	31.968	9.050	289.31	154.380	4 935	17.059	
		Накладные расходы				81%	234.34	69%	3 405		
		Сметная прибыль				60%	173.59	48%	2 369		
		Всего с НР и СП					697.24		10 709		
	
31.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.296	360.96	106.84	2 295.20	679	6.355	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
31. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	6.372	1.886112	11.300	21.31	192.130	362	17.003	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.003552	11.230	0.04	191.220	1	17.028	
31. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.012	0.003552	102.57	0.36	835.60	3	8.147	
			(1)			11.23	0.04	191.22	1	17.028	
31. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.003552	1.86	0.01	10.30		5.538	
31. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.397824	7.46	2.97	18.19	7	2.438	
31. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.003552	101.31	0.36	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
31. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.003552	20 496.00	72.80	72 156.04	256	3.52	
31. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000592	15 255.00	9.03	79 246.03	47	5.195	
		Накладные расходы				81%	17.29	69%	250		
		Сметная прибыль				60%	12.81	48%	174		
		Всего с НР и СП					136.94		1 104		
	
32.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.296	626.24	185.37	2 615.71	774	4.175	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
32. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	4.596	1.360416	9.630	13.10	163.850	223	17.015	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.003552	11.230	0.04	191.220	1	17.028	
32. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.012	0.003552	102.57	0.36	835.60	3	8.147	
			(1)			11.23	0.04	191.22	1	17.028	
32. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.003552	1.86	0.01	10.30		5.538	
32. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.23088	7.46	1.72	18.19	4	2.438	
32. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.003552	101.31	0.36	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
32. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0004144	13 674.00	5.67	63 195.68	26	4.622	
32. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.005624	29 187.00	164.15	91 466.07	514	3.134	
		Накладные расходы				81%	10.64	69%	155		
		Сметная прибыль				60%	7.88	48%	108		
		Всего с НР и СП					203.90		1 036		
	
	Пол	
33.	Е68-12-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций		0.405	2 714.76	1 099.48	30 057.05	12 173	11.072	
33. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	77.72	31.4766	8.580	270.07	145.950	4 594	17.01	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	6.82425	15.080	102.91	256.870	1 753	17.034	
33. 3.	Х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3	маш.-ч	12.34	4.9977	130.27	651.05	1 185.17	5 923	9.098	
			(1)			15.08	75.37	256.87	1 284	17.034	
33. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.82655	93.88	171.48	890.86	1 627	9.489	
			(1)			15.08	27.54	256.87	469	17.034	
33. 5.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.8019	8.58	6.88	35.88	29	4.182	
		Накладные расходы				104%	387.90	88%	5 585		
		Сметная прибыль				60%	223.79	48%	3 047		
		Всего с НР и СП					1 711.17		20 805		
	
34.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.608	1 275.12	775.27	21 677.04	13 180	17.001	
34. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	154	93.632	8.280	775.27	140.760	13 180	17	
		Накладные расходы				72%	558.19	61%	8 040		
		Сметная прибыль				38%	294.60	31%	4 086		
		Всего с НР и СП					1 628.07		25 306		
	
35.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.608	426.34	259.21	7 240.24	4 402	16.982	
35. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	32.56448	7.960	259.21	135.180	4 402	16.982	
		Накладные расходы				72%	186.63	61%	2 685		
		Сметная прибыль				38%	98.50	31%	1 365		
		Всего с НР и СП					544.34		8 452		
	
36.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		97.28	16.40	1 595.39	145.95	14 198	8.899	
		Объем: 60.8*1.6									
	
37.	Е11-01-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев гравийных т.40мм	1 м3 подстилающего слоя		20.27	361.91	7 335.83	2 362.64	47 891	6.528	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
37. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	4.272	86.59344	8.820	763.75	149.970	12 986	17.003	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	13.3782	11.230	150.24	191.220	2 558	17.028	
37. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.108	2.18916	102.57	224.54	835.60	1 829	8.147	
			(1)			11.23	24.58	191.22	419	17.028	
37. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.552	11.18904	95.16	1 064.75	468.45	5 242	4.923	
			(1)			11.23	125.65	191.22	2 140	17.028	
37. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.116	22.62132	1.34	30.31	5.13	116	3.828	
37. 6.	С408-0103	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	1.28	25.9456	202.02	5 241.53	1 065.89	27 655	5.276	
37. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	3.0405	3.60	10.95	20.52	62	5.7	
		Накладные расходы				111%	1 014.53	94%	14 611		
		Сметная прибыль				64%	584.95	51%	7 927		
		Всего с НР и СП					8 935.31		70 430		
	
38.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		50.68	731.83	37 089.29	3 938.44	199 600	5.382	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
38. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	4.392	222.58656	8.900	1 981.02	151.270	33 671	16.997	
38. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	29.19168	0.62	18.10	2.92	85	4.71	
38. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.10136	8 095.10	820.52	23 453.30	2 377	2.897	
38. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.05068	747.34	37.88	3 626.06	184	4.852	
38. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	51.6936	660.97	34 167.92	3 151.63	162 919	4.768	
38. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	17.738	3.60	63.86	20.52	364	5.7	
		Накладные расходы				111%	2 198.93	94%	31 651		
		Сметная прибыль				64%	1 267.85	51%	17 172		
		Всего с НР и СП					40 556.08		248 423		
	
39.	Е11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности		5.068	3 835.14	19 436.50	31 077.52	157 501	8.103	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
39. 1.	З1-100-51	Рабочий среднего разряда 5,1	чел.-ч	55.416	280.848288	11.960	3 358.95	203.420	57 130	17.008	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.468	2.371824	15.080	35.77	256.870	609	17.034	
39. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.468	2.371824	32.61	77.35	300.82	713	9.225	
			(1)			15.08	35.77	256.87	609	17.034	
39. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	9.66	48.95688	35.39	1 732.58	101.14	4 951	2.858	
39. 5.	Х36-1101	Термос 100 л	маш.-ч	7.2	36.4896	1.41	51.45	2.65	97	1.879	
39. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.708	3.588144	101.31	363.51	999.00	3 585	9.861	
			(1)			12.94	46.43	219.76	789	16.983	
39. 7.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.070952	3 786.40	268.65	33 151.43	2 352	8.755	
39. 8.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	1.464652	2 447.30	3 584.44	24 380.60	35 709	9.962	
39. 9.	С101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.288876	2 508.60	724.67	21 142.72	6 108	8.428	
39. 10.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	116	587.888	7.09	4 168.13	39.92	23 468	5.63	
39. 11.	С101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.48146	6 899.80	3 321.98	35 300.17	16 996	5.116	
39. 12.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	2.534	17.11	43.36	51.45	130	3.007	
39. 13.	С113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	1.170708	1 487.50	1 741.43	5 348.15	6 261	3.595	
		Накладные расходы				111%	3 768.14	94%	54 275		
		Сметная прибыль				64%	2 172.62	51%	29 447		
		Всего с НР и СП					25 377.26		241 223		
	
40.	С101-0852 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2		-587.888	7.09	-4 168.13	39.92	-23 468	5.63	
		Объем: (5.068)*(-116.0)									
	
41.	С101-1564 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гидроизол	м2		587.888	33.27	19 559.03	67.99	39 971	2.044	
		Объем: 5.068*116									
	
42.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.252	6 082.32	1 532.75	37 970.14	9 568	6.242	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
42. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	15.168	3.822336	9.400	35.93	159.830	611	17.003	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.192	0.048384	15.080	0.73	256.870	12	17.034	
42. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.192	0.048384	113.70	5.50	810.77	39	7.131	
			(1)			15.08	0.73	256.87	12	17.034	
42. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.066528	101.31	6.74	999.00	66	9.861	
			(1)			12.94	0.86	219.76	15	16.983	
42. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.007056	9 906.00	69.90	49 384.46	348	4.985	
42. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.252	5 613.80	1 414.68	33 743.67	8 503	6.011	
		Накладные расходы				95%	34.83	80%	498		
		Сметная прибыль				55%	20.16	44%	274		
		Всего с НР и СП					1 587.74		10 341		
	
43.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.252	5 613.80	-1 414.68	33 743.67	-8 503	6.011	
		Объем: (0.252)*(-1.0)									
	
44.	С204-0097 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.252	5 486.84	1 382.68	60 823.56	15 328	11.086	
	
45.	Е11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		5.068	1 735.75	8 796.79	13 983.60	70 869	8.056	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
45. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	47.412	240.284016	8.430	2 025.59	143.350	34 445	17.005	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	7.723632	15.080	116.47	256.870	1 984	17.034	
45. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.524	7.723632	32.61	251.87	300.82	2 323	9.225	
			(1)			15.08	116.47	256.87	1 984	17.034	
45. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	55.160112	0.62	34.20	2.92	161	4.71	
45. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2.04	10.33872	621.09	6 421.28	3 247.57	33 576	5.229	
45. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	17.738	3.60	63.86	20.52	364	5.7	
		Накладные расходы				111%	2 377.69	94%	34 243		
		Сметная прибыль				64%	1 370.92	51%	18 579		
		Всего с НР и СП					12 545.40		123 691		
	
46.	Е11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01до 50мм	100 м2 стяжки		5.068	1 990.55	10 088.09	10 957.24	55 531	5.505	
		Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6	
46. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	3.6	18.2448	8.430	153.80	143.350	2 615	17.005	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	7.662816	15.080	115.56	256.870	1 968	17.034	
46. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.512	7.662816	32.61	249.88	300.82	2 305	9.225	
			(1)			15.08	115.56	256.87	1 968	17.034	
46. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	84.655872	0.62	52.49	2.92	247	4.71	
46. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	3.06	15.50808	621.09	9 631.91	3 247.57	50 364	5.229	
		Накладные расходы				111%	298.99	94%	4 308		
		Сметная прибыль				64%	172.39	51%	2 337		
		Всего с НР и СП					10 559.47		62 176		
	
47.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетонный сапожек)	1 м3 подстилающего слоя		0.7	731.83	512.28	3 938.44	2 757	5.382	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
47. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	4.392	3.0744	8.900	27.36	151.270	465	16.997	
47. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	0.4032	0.62	0.25	2.92	1	4.71	
47. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0014	8 095.10	11.33	23 453.30	33	2.897	
47. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0007	747.34	0.52	3 626.06	3	4.852	
47. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	0.714	660.97	471.93	3 151.63	2 250	4.768	
47. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.245	3.60	0.88	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				111%	30.37	94%	437		
		Сметная прибыль				64%	17.51	51%	237		
		Всего с НР и СП					560.16		3 431		
	
48.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		82.042	48.13	3 948.68	490.34	40 228	10.188	
	
49.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		82.042	16.40	1 345.49	145.95	11 974	8.899	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					190 223.89		1 361 315	7.156	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					183 255.15		1 294 171	7.062	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					45 373.53		192 863	4.251	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4; %=68 - по стр. 2, 24, 25; %=72 - по стр. 3; %=73 - по стр. 5; %=93 - по стр. 8; %=66 - по стр. 10; %=80 - по стр. 13, 17, 18, 26, 28, 29, 42; %=69 - по стр. 30-32; %=88 - по стр. 33; %=61 - по стр. 34, 35; %=94 - по стр. 37-39, 45-47)					34 235.16		491 867	14.367	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 30-33; %=40 - по стр. 2, 10, 24, 25; %=64 - по стр. 3; %=56 - по стр. 5; %=54 - по стр. 8; %=37 - по стр. 13, 17, 18, 26, 28, 29; %=31 - по стр. 34, 35; %=51 - по стр. 37-39, 45-47; %=44 - по стр. 42)					18 726.22		252 665	13.493	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					236 216.53		2 038 703	8.631	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					79.18		744	9.396	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 19)					19.35		280	14.47	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 19)					17.20		235	13.663	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					115.73		1 259	10.879	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 889.56		66 400	9.638	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 889.56		66 400	9.638	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					243 221.82		2 106 362	8.66	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	5 204.95	2.14	45 076	8.66	
	ИТОГО					248 426.77		2 151 438	8.66	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 968.54	2	43 029	8.66	
	ИТОГО					253 395.31		2 194 467	8.66	
	НДС 18%				18	45 611.16	18	395 004	8.66	
	ВСЕГО С НДС					299 006.47		2 589 471	8.66	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					34 254.51		492 147	14.367	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					18 743.42		252 900	13.493	
	
	Раздел 2.  Перекрытие над л/к, подъезд №31	
	
50.	Е46-02-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных	100 м2		0.27	244.43	65.99	4 155.24	1 122	17.003	
50. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	29.52	7.9704	8.280	65.99	140.760	1 122	17	
		Накладные расходы				99%	65.33	84%	942		
		Сметная прибыль				60%	39.59	48%	539		
		Всего с НР и СП					170.91		2 603		
	
51.	Е54-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	100 м2 подшивки		0.27	257.63	69.56	4 177.08	1 128	16.216	
51. 1.	З1-100-16	Рабочий среднего разряда 1,6	чел.-ч	28.87	7.7949	8.020	62.52	136.350	1 063	17.001	
51. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.8	0.216	15.080	3.26	256.870	55	17.034	
51. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.8	0.216	32.61	7.04	300.82	65	9.225	
			(1)			15.08	3.26	256.87	55	17.034	
		Накладные расходы				85%	55.91	72%	805		
		Сметная прибыль				80%	52.62	64%	716		
		Всего с НР и СП					178.10		2 648		
	
52.	Е10-01-022-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подшивка потолков: под штукатурку	100 м2 потолка		0.27	4 623.86	1 248.44	23 979.44	6 474	5.186	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
52. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	51.54	13.9158	8.580	119.40	145.950	2 031	17.01	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.324	0.08748	15.080	1.32	256.870	22	17.034	
52. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.324	0.08748	113.70	9.95	810.77	71	7.131	
			(1)			15.08	1.32	256.87	22	17.034	
52. 4.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.468	0.12636	1.03	0.13	4.80	1	4.66	
52. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.744	0.20088	101.31	20.35	999.00	201	9.861	
			(1)			12.94	2.60	219.76	44	16.983	
52. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0132	0.003564	10 705.00	38.15	54 434.60	194	5.085	
52. 7.	С102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.62	0.7074	1 499.10	1 060.46	5 622.31	3 977	3.75	
		Накладные расходы				106%	127.96	90%	1 848		
		Сметная прибыль				54%	65.19	43%	883		
		Всего с НР и СП					1 441.59		9 204		
	
53.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		0.75	221.94	166.45	2 307.85	1 731	10.4	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
53. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	10.644	7.983	9.980	79.67	169.690	1 355	17.003	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.081	12.940	1.05	219.760	18	16.983	
53. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.108	0.081	29.03	2.35	258.03	21	8.888	
			(1)			12.94	1.05	219.76	18	16.983	
53. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	9.372	7.029	7.46	52.44	18.19	128	2.438	
53. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.252	0.189	101.31	19.15	999.00	189	9.861	
			(1)			12.94	2.45	219.76	42	16.983	
53. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	0.75	17.11	12.83	51.45	39	3.007	
53. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.006	0.0045	3.60	0.02	20.52		5.7	
53. 8.	с113-9005	Антисептик-антипирен	кг	20.7	15.525						
		Накладные расходы				90%	72.65	77%	1 057		
		Сметная прибыль				60%	48.43	48%	659		
		Всего с НР и СП					287.53		3 447		
	
54.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		15.525	36.04	559.52	264.70	4 109	7.344	
		Объем: 0.75*20.7									
	
55.	Е15-02-015-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.27	4 191.89	1 131.81	37 456.23	10 113	8.935	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
55. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	103.5	27.945	9.980	278.89	169.690	4 742	17.003	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.56	2.0412	10.339	21.10	176.260	360	17.047	
55. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.42	0.1134	102.57	11.63	835.60	95	8.147	
			(1)			11.23	1.27	191.22	22	17.028	
55. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.456	0.12312	32.61	4.01	300.82	37	9.225	
			(1)			15.08	1.86	256.87	32	17.034	
55. 5.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.684	1.80468	18.36	33.13	241.94	437	13.178	
			(1)			9.96	17.97	169.82	306	17.05	
55. 6.	С101-0162	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.00083	0.0002241	9 533.30	2.14	63 528.71	14	6.664	
55. 7.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.28	1.4256	31.58	45.02	215.71	308	6.831	
55. 8.	С102-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.086	0.02322	2 041.10	47.39	8 563.51	199	4.196	
55. 9.	С102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0.42	0.1134	214.37	24.31	1 636.72	186	7.635	
55. 10.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.17	0.0459	612.02	28.09	2 053.44	94	3.355	
55. 11.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	1.87	0.5049	589.48	297.63	2 403.45	1 214	4.077	
55. 12.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.94	0.2538	1 416.70	359.56	10 988.26	2 789	7.756	
		Накладные расходы				95%	284.99	80%	4 082		
		Сметная прибыль				47%	141.00	37%	1 888		
		Всего с НР и СП					1 557.80		16 082		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					3 241.77		24 677	7.612	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 241.77		24 677	7.612	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					559.52		4 109	7.344	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 50; %=72 - по стр. 51; %=90 - по стр. 52; %=77 - по стр. 53; %=80 - по стр. 55)					606.84		8 734	14.393	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 50, 53; %=64 - по стр. 51; %=43 - по стр. 52; %=37 - по стр. 55)					346.83		4 684	13.505	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 195.44		38 095	9.08	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					4 195.44		38 095	9.08	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	89.78	2.14	815	9.078	
	ИТОГО					4 285.22		38 910	9.08	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	85.70	2	778	9.078	
	ИТОГО					4 370.92		39 688	9.08	
	НДС 18%				18	786.77	18	7 144	9.08	
	ВСЕГО С НДС					5 157.69		46 832	9.08	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					606.84		8 734	14.393	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					346.83		4 684	13.505	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					193 465.66		1 385 992	7.164	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					186 496.92		1 318 848	7.072	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					45 933.05		196 972	4.288	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 50; %=68 - по стр. 2, 24, 25; %=72 - по стр. 3, 51; %=73 - по стр. 5; %=93 - по стр. 8; %=66 - по стр. 10; %=80 - по стр. 13, 17, 18, 26, 28, 29, 42, 55; %=69 - по стр. 30-32; %=88 - по стр. 33; %=61 - по стр. 34, 35; %=94 - по стр. 37-39, 45-47; %=90 - по стр. 52; %=77 - по стр. 53)					34 842.00		500 601	14.368	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 30-33, 50, 53; %=40 - по стр. 2, 10, 24, 25; %=64 - по стр. 3, 51; %=56 - по стр. 5; %=54 - по стр. 8; %=37 - по стр. 13, 17, 18, 26, 28, 29, 55; %=31 - по стр. 34, 35; %=51 - по стр. 37-39, 45-47; %=44 - по стр. 42; %=43 - по стр. 52)					19 073.05		257 349	13.493	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					240 411.97		2 076 798	8.638	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					79.18		744	9.396	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 19)					19.35		280	14.47	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 19)					17.20		235	13.663	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					115.73		1 259	10.879	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 889.56		66 400	9.638	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 889.56		66 400	9.638	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					247 417.26		2 144 457	8.667	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	5 294.73	2.14	45 891	8.667	
	ИТОГО					252 711.99		2 190 348	8.667	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	5 054.24	2	43 807	8.667	
	ИТОГО					257 766.23		2 234 155	8.667	
	НДС 18%				18	46 397.92	18	402 148	8.667	
	ВСЕГО С НДС					304 164.15		2 636 303	8.667	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					34 861.35		500 881	14.368	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					19 090.25		257 584	13.493	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                               Глущенко Н.И	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                                  Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)