«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Директор ООО «УК РСУ 6»

________________ / Русович С.Б. /	________________ / Донцова С. Ю. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Дефектная ведомость	
	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 25 по ул. Майора Козенкова	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2.0727	
2.	Е58-18-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	2.0727	
3.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.8654	
4.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.48	
5.	Е58-5-4	Смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.32	
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
7.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.18169	
8.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	107.260983	
9.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой кровель	100 м2 покрытия	2.0727	
10.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	259.0875	
11.	Е58-2-3	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0.02	
12.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых полукруглых окон	1 слуховое окно	2	
13.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.94	
14.	Е10-01-008-08	Обивка стен слух. окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.05	
15.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.022	
16.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.0727	
17.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	18	
18.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	0.329	
19.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.329	
20.	Е58-20-1	Устройство капельников	100 м	0.329	
21.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.14	
22.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
23.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.02	
24.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
25.	Е58-10-5	Смена частей водосточных труб тройник (45 гр.)	100 шт.	0.02	
26.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.12	
27.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.022	
28.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.0924	
29.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 кан	100 м труб	0.022	
30.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.242	
31.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.0814	
32.	Е15-04-014-01	Окраска труб дымовых по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (над крышей)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0814	
33.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.3	
34.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	0.32	
35.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	4.46	
36.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	4.46	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)