«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2012г.	«______»____________________ 2012г.	

	
	
Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул.Чернышевского 74-76а.	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт крыши	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е58-17-2	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия кровли	11.13	
2.	С509-9900	Строительный мусор	т	176.217073	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	11.13	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.347	
5.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.83	
6.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	3.7379	
7.	Е54-3-1	Разборка подшивки карниза (применительно)	100 м2 подшивки	0.28	
8.	Е10-01-022-01	Подшивка карниза (применительно)	100 м2 потолка	0.28	
9.	Е15-04-024-02;	Простая окраска по дереву: карниза (применительно)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28	
10.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	11.13	
11.	Е58-2-3	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0.04	
12.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	
13.	СЦена поставщика.	Окно пластиковое	шт	4	
14.	Е20-02-003-02	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размер  (применительно)	1 решетка	8	
15.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам (сплошная обрешетка, подшивка карниза, фронтон)	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	22.82	
16.	Е69-10-1	Антисептирование древесины водными растворами (мауэрлат, стропила, усиление)	100 м2 обработанной поверхности	3.469	
17.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	11.13	
18.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	230.391	
19.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	13.612	
20.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	1224.3	
21.	Е58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	100 м2	11.13	
22.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	11.13	
23.	СЦена поставщика.	Металлочерепица типа Монтеррей	м2	1357.86	
24.	СЦена поставщика.	Коньковая планка	м	62.2	
25.	СЦена поставщика.	Ветровая планка	м	69.6	
26.	СЦена поставщика.	Примыкания к трубам вентканалов, стенам	м	118	
27.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	37.23	
28.	Сцена поставщика.	Минвата PAROK UNS 37	м3.	37.9746	
29.	С113-8006	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000 м2	0.27302	
30.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержаний (применительно)	100 м ограждения	1.64	
31.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.64	
32.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов)	100 м труб и покрытий	1.424	
33.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.356	
34.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.424	
35.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.737	
36.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.28	
37.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.14	
38.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.14	
39.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.6	
40.	Е10-01-044-12	Обивка кровельной сталью боковин слуховых окон и деревянных вентшахт (применительно)	100 м2 проемов	0.12	
41.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.214	
42.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2-х каналов)	100 м труб	0.064	
43.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4-х  каналов)	100 м труб	0.138	
44.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 5-и  каналов)	100 м труб	0.012	
45.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	4.186	
46.	Е06-01-030-02	Устройство бетонных оголовников (применительно)	100 м3 в деле	0.005328	
47.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.6716	
48.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6716	
49.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн.	173.7	
50.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн.	173.7	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)