|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 1 783 057 | | руб. | Смета на сумму: | 1 783 057 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Стройка: | | Капитальный ремонт 2014 | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Славянская, 32 кап ремонт по решению суда | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на Капитальный ремонт МКД №32 по ул. Славянской по решению суда | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **1 783.057** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **2.541** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **347.976** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 2"". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. КРЫША** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 2.76 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 456.92 | 363.35 | 93.56 | 14.4 | 6.14 | 5 807 | 5 232 | 574 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 20\*6+20\*7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 359.72 |  |  |  | 84% | 4 395 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 218.01 |  |  |  | 48% | 2 511 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 034.65 |  |  |  |  | 12 713 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.76 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 476.13 | 352.73 | 123.40 | 14.41 | 7.71 | 6 034 | 5 083 | 951 |
|  | 6.95 |  | 19.18 | 1 | 14.38 |  | 276 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 308.69 |  |  |  | 71% | 3 805 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 241.74 |  |  |  | 52% | 2 787 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 026.56 |  |  |  |  | 12 626 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 58-12-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 2.76 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 7 488.57 | 496.74 | 81.92 | 14.41 | 7.81 | 30 324 | 7 158 | 640 |
| 2 503.59 | 4.13 | 6 909.91 | 11.40 | 3.26 | 14.44 | 22 526 | 165 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 421.76 |  |  |  | 71% | 5 199 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 330.29 |  |  |  | 52% | 3 808 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 240.62 |  |  |  |  | 39 331 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 2.76 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 791.37 | 338.48 | 3.48 | 14.4 | 8.08 | 6 183 | 4 874 | 28 |
| 162.83 |  | 449.41 |  | 2.85 | 1 | 1 281 |  |
|  | Объем: 20\*6+20\*7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 314.79 |  |  |  | 79% | 3 850 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 216.63 |  |  |  | 51% | 2 486 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 322.78 |  |  |  |  | 12 519 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТССЦ 101-4134  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 345 | 13.13 |  |  | 4 529.85 |  |  |  |  | 14 849 |  |  |
| 13.13 |  | 4 529.85 |  | 43.04 |  | 14 849 |  |
|  | Объем: 276\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 58-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.69 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 3 118.22 | 248.97 | 25.29 | 14.4 | 7.97 | 15 731 | 3 585 | 202 |
| 4 121.69 |  | 2 843.97 |  | 4.2 | 1 | 11 945 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 206.65 |  |  |  | 71% | 2 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 161.83 |  |  |  | 52% | 1 864 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 486.70 |  |  |  |  | 20 141 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.414 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 3 846.60 | 562.34 | 14.33 | 14.4 | 7.89 | 18 021 | 8 098 | 113 |
| 7 898.38 |  | 3 269.93 |  | 3 | 1 | 9 810 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 466.74 |  |  |  | 71% | 5 750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 365.52 |  |  |  | 52% | 4 211 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 678.86 |  |  |  |  | 27 982 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕРр 58-5-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.08 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 542.06 | 115.99 | 5.38 | 14.4 | 7.93 | 3 492 | 1 670 | 43 |
| 5 258.63 |  | 420.69 |  | 4.23 | 1 | 1 780 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 96.27 |  |  |  | 71% | 1 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 75.39 |  |  |  | 52% | 868 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 713.73 |  |  |  |  | 5 546 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.586 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 946.55 | 176.49 | 17.72 | 14.4 | 6.44 | 5 642 | 2 541 | 114 |
| 1 283.86 | 5.99 | 752.34 | 3.51 | 3.97 | 14.41 | 2 987 | 51 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 154.80 |  |  |  | 73% | 1 892 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 126.00 |  |  |  | 56% | 1 452 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 227.35 |  |  |  |  | 8 986 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7.452 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 651.48 | 758.60 | 765.23 | 14.4 | 3.55 | 13 920 | 10 924 | 2 717 |
| 17.13 | 1.45 | 127.65 | 10.81 | 2.19 | 14.47 | 280 | 156 |
|  | Объем: 276\*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 692.47 |  |  |  | 77% | 8 532 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 461.65 |  |  |  | 48% | 5 318 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 805.60 |  |  |  |  | 27 770 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 154.2564 | 36.04 |  |  | 5 559.40 |  |  |  |  | 27 735 |  |  |
| 36.04 |  | 5 559.40 |  | 179.8 |  | 27 735 |  |
|  | Объем: 7.452\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали шириной до 0,4 м (капельник), 100 м | 0.4 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 182.52 | 149.90 | 2.66 | 14.4 | 7.79 | 4 950 | 2 159 | 21 |
| 2 574.88 | 1.03 | 1 029.95 | 0.41 | 2.69 | 14.48 | 2 771 | 6 |
|  | Объем: 20\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 124.76 |  |  |  | 71% | 1 537 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 97.70 |  |  |  | 52% | 1 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 404.98 |  |  |  |  | 7 613 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 12-01-023-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 2.76 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 22 552.12 | 1 120.20 | 458.13 | 14.41 | 7.09 | 119 225 | 16 142 | 3 248 |
| 7 599.20 | 14.91 | 20 973.79 | 41.16 | 4.76 | 14.39 | 99 835 | 592 |
|  | Объем: 20\*6+20\*7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 254.27 |  |  |  | 92% | 15 395 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 638.75 |  |  |  | 44% | 7 363 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 24 445.14 |  |  |  |  | 141 983 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТССЦ 101-4128  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, ветровая доска, примыкания к дымоходам, м2 | 26.392 | 137.86 |  |  | 3 638.40 |  |  |  |  | 14 334 |  |  |
| 137.86 |  | 3 638.40 |  | 543.11 |  | 14 334 |  |
|  | Объем: 20\*0.6+7.8\*0.4\*2+6\*0.4\*2+0.66\*0.4\*4+0.66\*0.4\*4+1.2\*0.4\*2+0.35\*0.4\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.4 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 988.80 | 28.84 | 30.08 | 14.4 | 6.73 | 7 816 | 415 | 202 |
| 4 824.69 | 5.48 | 1 929.88 | 2.19 | 3.73 | 14.38 | 7 198 | 31 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 33.51 |  |  |  | 92% | 410 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 17.07 |  |  |  | 44% | 196 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 039.38 |  |  |  |  | 8 423 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.028 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 240.02 | 154.37 | 7.06 | 14.4 | 6.63 | 2 664 | 2 223 | 47 |
| 2 806.54 | 60.12 | 78.58 | 1.68 | 5.01 | 14.42 | 394 | 24 |
|  | Объем: 0.8\*2+1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 121.72 |  |  |  | 66% | 1 483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 98.31 |  |  |  | 50% | 1 124 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 460.05 |  |  |  |  | 5 271 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТССЦ 404-0006  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.1176 | 2 934.00 |  |  | 345.04 |  |  |  |  | 1 486 |  |  |
| 2 934.00 |  | 345.04 |  | 12 633.52 |  | 1 486 |  |
|  | Объем: 0.028\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов), 100 м труб | 0.008 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 37.15 | 24.35 | 0.76 | 14.4 | 6.63 | 416 | 351 | 5 |
| 1 504.61 | 22.54 | 12.04 | 0.18 | 5.01 | 14.41 | 60 | 3 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 19.13 |  |  |  | 66% | 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 15.45 |  |  |  | 50% | 177 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 71.74 |  |  |  |  | 827 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТССЦ 404-0006  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0176 | 2 934.00 |  |  | 51.64 |  |  |  |  | 222 |  |  |
| 2 934.00 |  | 51.64 |  | 12 633.52 |  | 222 |  |
|  | Объем: 0.008\*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала), 100 м труб | 0.008 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 37.15 | 24.35 | 0.76 | 14.4 | 6.63 | 416 | 351 | 5 |
| 1 504.61 | 22.54 | 12.04 | 0.18 | 5.01 | 14.41 | 60 | 3 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 19.13 |  |  |  | 66% | 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 15.45 |  |  |  | 50% | 177 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 71.74 |  |  |  |  | 827 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТССЦ 404-0006  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0176 | 2 934.00 |  |  | 51.64 |  |  |  |  | 222 |  |  |
| 2 934.00 |  | 51.64 |  | 12 633.52 |  | 222 |  |
|  | Объем: 0.008\*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб | 0.012 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 111.44 | 73.06 | 2.27 | 14.4 | 6.63 | 1 248 | 1 052 | 15 |
| 3 009.22 | 45.08 | 36.11 | 0.54 | 5.01 | 14.41 | 181 | 8 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 57.41 |  |  |  | 66% | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 46.37 |  |  |  | 50% | 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 215.22 |  |  |  |  | 2 478 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТССЦ 404-0006  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0528 | 2 934.00 |  |  | 154.92 |  |  |  |  | 667 |  |  |
| 2 934.00 |  | 154.92 |  | 12 633.52 |  | 667 |  |
|  | Объем: 0.012\*2200\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.06472 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 156.16 | 83.85 | 0.13 | 14.4 | 5.48 | 1 510 | 1 207 | 1 |
| 1 115.14 |  | 72.17 |  | 4.18 | 1 | 302 |  |
|  | Объем: 0.35\*0.8\*4+0.66\*0.8\*4+1.2\*1\*2+0.35\*1.2\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 66.24 |  |  |  | 67% | 809 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 41.93 |  |  |  | 40% | 483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 264.33 |  |  |  |  | 2 801 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06472 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 148.31 | 7.39 | 0.92 | 14.4 | 8 | 509 | 106 | 7 |
| 2 163.18 |  | 140.00 |  | 2.82 | 1 | 395 |  |
|  | Объем: 0.35\*0.8\*4+0.66\*0.8\*4+1.2\*1\*2+0.35\*1.2\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 7.02 |  |  |  | 80% | 85 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 3.47 |  |  |  | 37% | 39 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 158.80 |  |  |  |  | 633 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий | 0.4 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 30.23 | 30.14 | 0.09 | 14.4 | 5.59 | 435 | 434 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 20+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 25.02 |  |  |  | 71% | 308 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 19.59 |  |  |  | 52% | 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 74.84 |  |  |  |  | 969 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.4 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 3 525.26 | 130.76 | 12.75 | 14.4 | 7.48 | 12 665 | 1 883 | 95 |
| 8 454.40 | 3.03 | 3 381.76 | 1.21 | 3.16 | 14.36 | 10 686 | 17 |
|  | Объем: 20+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 142.53 |  |  |  | 92% | 1 748 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 72.58 |  |  |  | 44% | 836 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 740.37 |  |  |  |  | 15 249 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.24 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 325.90 | 78.66 | 0.24 | 14.4 | 8.08 | 2 150 | 1 133 | 2 |
| 1 029.19 |  | 247.01 |  | 4.11 | 1 | 1 015 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 65.29 |  |  |  | 71% | 804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 51.13 |  |  |  | 52% | 589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 442.32 |  |  |  |  | 3 544 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.252 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 1 868.77 | 83.93 | 3.32 | 14.4 | 8.06 | 5 974 | 1 209 | 27 |
| 7 069.56 |  | 1 781.53 |  | 2.66 | 1 | 4 739 |  |
|  | Объем: 6.3\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 69.66 |  |  |  | 71% | 858 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 54.55 |  |  |  | 52% | 629 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 992.99 |  |  |  |  | 7 461 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 348.79 | 19.22 | 0.32 | 14.4 | 8.06 | 691 | 277 | 3 |
| 8 231.09 |  | 329.24 |  | 1.25 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 377.24 |  |  |  |  | 1 032 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.08 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 458.52 | 46.26 | 0.65 | 14.4 | 8.06 | 1 626 | 666 | 5 |
| 5 145.09 |  | 411.61 |  | 2.32 | 1 | 955 |  |
|  | Объем: 4\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 38.40 |  |  |  | 71% | 473 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 30.07 |  |  |  | 52% | 346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 526.98 |  |  |  |  | 2 445 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184.19 | 19.22 | 0.32 | 14.4 | 8.06 | 691 | 277 | 3 |
| 4 116.09 |  | 164.64 |  | 2.5 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 212.64 |  |  |  |  | 1 032 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 8.44094 |  |  |  |  |  |  |  | 45.9 | 387 |  | 387 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 3.864+0.40158+0.1016+0.48552+0.00024+(276\*0.013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 8.44094 | 27.63 |  | 27.63 | 233.20 |  | 233.20 |  | 6.07 | 1 416 |  | 1 416 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 3.864+0.40158+0.1016+0.48552+0.00024+(276\*0.013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **67 077.32** | **5 488.19** | **1 883.97** |  |  | **329 458** | **79 050** | **10 871** |
| **59 705.14** | **92.45** |  |  | **239 539** | **1 332** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **67 077.32** | **5 488.19** | **1 883.97** |  |  | **329 458** | **79 050** | **10 871** |
| **59 705.14** | **92.45** |  |  | **239 539** | **1 332** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **14 330.89** |  |  |  |  | **59 515** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 6-8, 12, 26, 28-32; %=79 - по стр. 4; %=73 - по стр. 9; %=77 - по стр. 10; %=92 - по стр. 13, 15, 27; %=66 - по стр. 16, 18, 20, 22; %=67 - по стр. 24; %=80 - по стр. 25)** | | | | | **5 097.86** |  |  |  |  | **62 625** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10; %=52 - по стр. 2, 3, 6-8, 12, 26, 28-32; %=51 - по стр. 4; %=56 - по стр. 9; %=44 - по стр. 13, 15, 27; %=50 - по стр. 16, 18, 20, 22; %=40 - по стр. 24; %=37 - по стр. 25)** | | | | | **3 424.48** |  |  |  |  | **39 434** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **75 599.66** |  |  |  |  | **431 517** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **75 599.66** |  |  |  |  | **431 517** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | | | | | **1 617.83** |  |  |  |  | **9 234** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | | | | | **77 217.49** |  |  |  |  | **440 751** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | | | | | **1 544.35** |  |  |  |  | **8 815** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | | | | | **78 761.84** |  |  |  |  | **449 566** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **14 177.13** |  |  |  |  | **80 922** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **92 938.97** |  |  |  |  | **530 488** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **5 097.86** |  |  |  |  | **62 625** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **3 424.48** |  |  |  |  | **39 434** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. ФАСАД** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3.73 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 4 526.81 | 1 709.19 | 33.06 | 14.41 | 8.06 | 38 958 | 24 629 | 266 |
| 746.53 |  | 2 784.56 |  | 5.05 | 1 | 14 062 |  |
|  | Объем: 20\*6+20\*6+9.5\*7+9.5\*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 1 880.11 |  |  |  | 93% | 22 905 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 1 162.25 |  |  |  | 54% | 13 300 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 569.17 |  |  |  |  | 75 163 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.37 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 23.41 | 18.38 | 5.03 | 14.4 | 2.12 | 275 | 265 | 11 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 14.34 |  |  |  | 66% | 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 9.19 |  |  |  | 40% | 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 46.94 |  |  |  |  | 556 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 3.1076 | 188.95 | 188.95 |  | 587.18 | 587.18 |  | 14.4 | 1 | 8 455 | 8 455 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 20\*6+20\*6+9.5\*7+9.5\*7-(10\*3+18\*1.4\*1.2+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 581.31 |  |  |  | 84% | 7 102 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 352.31 |  |  |  | 48% | 4 058 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 520.80 |  |  |  |  | 19 616 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕРр 61-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.112 | 5 885.40 | 3 188.72 | 2.53 | 659.16 | 357.14 | 0.28 | 14.4 | 5.49 | 6 406 | 5 143 | 2 |
| 2 694.15 |  | 301.74 |  | 4.18 | 1 | 1 261 |  |
|  | Объем: 56\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 282.14 |  |  |  | 67% | 3 446 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 178.57 |  |  |  | 40% | 2 057 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 119.87 |  |  |  |  | 11 909 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 15 | 37.19 | 25.77 |  | 557.85 | 386.55 |  | 14.41 | 1 | 6 499 | 5 570 |  |
| 11.42 |  | 171.30 |  | 5.42 | 1 | 928 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 332.43 |  |  |  | 73% | 4 066 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 270.59 |  |  |  | 56% | 3 119 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 160.87 |  |  |  |  | 13 684 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 3.2196 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 258.52 | 247.63 | 5.39 | 14.4 | 7.88 | 3 620 | 3 566 | 42 |
| 1.71 | 0.16 | 5.51 | 0.52 | 2.19 | 14.31 | 12 | 7 |
|  | Объем: 20\*6+20\*6+9.5\*7+9.5\*7-(10\*3+18\*1.4\*1.2+2)+11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 235.74 |  |  |  | 80% | 2 858 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 116.63 |  |  |  | 37% | 1 322 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 610.89 |  |  |  |  | 7 800 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 41.8548 | 15.82 |  |  | 662.14 |  |  |  |  | 2 176 |  |  |
| 15.82 |  | 662.14 |  | 51.99 |  | 2 176 |  |
|  | Объем: 1000\*3.2196\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕР 15-02-036-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3.1076 | 3 536.57 | 1 455.57 | 70.94 | 10 990.26 | 4 523.32 | 220.45 | 14.41 | 6.76 | 102 214 | 65 181 | 1 490 |
| 2 010.07 | 22.96 | 6 246.49 | 71.36 | 5.69 | 14.43 | 35 543 | 1 030 |
|  | Объем: 20\*6+20\*6+9.5\*7+9.5\*7-(10\*3+18\*1.4\*1.2+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58\*108) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 4 364.95 |  |  |  | 80% | 52 969 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 2 159.50 |  |  |  | 37% | 24 498 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 514.71 |  |  |  |  | 179 681 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТССЦ 101-2795  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2 | 335.6208 | 6.42 |  |  | 2 154.69 |  |  |  |  | 12 562 |  |  |
| 6.42 |  | 2 154.69 |  | 37.43 |  | 12 562 |  |
|  | Объем: 310.76\*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.37 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 1 734.92 | 73.19 | 1 571.15 | 14.41 | 3.72 | 7 278 | 1 055 | 5 845 |
| 244.81 | 143.10 | 90.58 | 52.95 | 4.18 | 14.41 | 379 | 763 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 98.39 |  |  |  | 66% | 1 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 63.07 |  |  |  | 40% | 727 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 896.38 |  |  |  |  | 9 205 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.216 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 638.56 | 80.95 | 1.44 | 14.4 | 7.79 | 2 673 | 1 166 | 11 |
| 2 574.88 | 1.03 | 556.17 | 0.22 | 2.69 | 14.48 | 1 496 | 3 |
|  | Объем: 1.2\*18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 67.37 |  |  |  | 71% | 830 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 52.76 |  |  |  | 52% | 608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 758.69 |  |  |  |  | 4 111 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 3.2196 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 21 777.22 | 2 539.54 | 201.51 | 14.4 | 7.41 | 99 740 | 36 569 | 1 493 |
| 5 912.59 |  | 19 036.17 |  | 3.24 | 1 | 61 677 |  |
|  | Объем: 20\*6+20\*6+9.5\*7+9.5\*7-(10\*3+18\*1.4\*1.2+2)+11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 412.56 |  |  |  | 80% | 29 255 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 193.58 |  |  |  | 37% | 13 531 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25 383.37 |  |  |  |  | 142 526 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.2196 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 7 378.04 | 367.63 | 45.84 | 14.4 | 8 | 25 301 | 5 294 | 367 |
| 2 163.18 |  | 6 964.57 |  | 2.82 | 1 | 19 640 |  |
|  | Объем: 20\*6+20\*6+9.5\*7+9.5\*7-(10\*3+18\*1.4\*1.2+2)+11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 349.25 |  |  |  | 80% | 4 235 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 172.79 |  |  |  | 37% | 1 959 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 900.07 |  |  |  |  | 31 495 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.02 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 22.88 | 17.83 | 5.05 | 14.41 | 7.36 | 294 | 257 | 37 |
|  | 100.00 |  | 2.00 | 1 | 14.43 |  | 29 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 19.63 |  |  |  | 84% | 240 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 11.90 |  |  |  | 48% | 137 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 54.41 |  |  |  |  | 672 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕР 09-04-012-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 2 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 182.15 | 58.08 | 54.58 | 14.4 | 7.27 | 1 510 | 836 | 397 |
| 34.75 |  | 69.50 |  | 3.99 | 1 | 277 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 47.04 |  |  |  | 69% | 577 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 41.82 |  |  |  | 58% | 485 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 271.01 |  |  |  |  | 2 572 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | Цена поставщика.  Дверь металлическая, м2 | 2 | 594.62 |  |  | 1 189.24 |  |  | 1 | 1 | 5 304 |  |  |
| 594.62 |  | 1 189.24 |  | 4.46 | 1 | 5 304 |  |
|  | *Поправки: М: =2550/4.46\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 14.448384 | 7.56 |  | 7.56 | 109.26 |  | 109.26 |  | 6.07 | 663 |  | 663 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 14.4+0.048384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 14.448384 | 27.63 |  | 27.63 | 399.18 |  | 399.18 |  | 6.07 | 2 423 |  | 2 423 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 14.4+0.048384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **53 851.47** | **10 966.61** | **2 652.22** |  |  | **326 351** | **157 986** | **13 047** |
| **40 232.66** | **127.05** |  |  | **155 317** | **1 832** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **53 669.32** | **10 908.53** | **2 597.64** |  |  | **324 841** | **157 150** | **12 650** |
| **40 163.16** | **127.05** |  |  | **155 040** | **1 832** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **4 006.07** |  |  |  |  | **20 042** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 35; %=66 - по стр. 36, 44; %=84 - по стр. 37, 48; %=67 - по стр. 38; %=73 - по стр. 39; %=80 - по стр. 40, 42, 46, 47; %=71 - по стр. 45)** | | | | | **10 638.22** |  |  |  |  | **129 282** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 35; %=40 - по стр. 36, 38, 44; %=48 - по стр. 37, 48; %=56 - по стр. 39; %=37 - по стр. 40, 42, 46, 47; %=52 - по стр. 45)** | | | | | **5 743.13** |  |  |  |  | **65 422** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **70 050.67** |  |  |  |  | **519 545** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **182.15** | **58.08** | **54.58** |  |  | **1 510** | **836** | **397** |
| **69.50** |  |  |  | **277** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49)** | | | | | **47.04** |  |  |  |  | **577** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49)** | | | | | **41.82** |  |  |  |  | **485** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **271.01** |  |  |  |  | **2 572** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **70 321.68** |  |  |  |  | **522 117** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | | | | | **1 504.88** |  |  |  |  | **11 173** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | | | | | **71 826.56** |  |  |  |  | **533 290** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | | | | | **1 436.53** |  |  |  |  | **10 666** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | | | | | **73 263.09** |  |  |  |  | **543 956** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **13 187.36** |  |  |  |  | **97 912** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **86 450.45** |  |  |  |  | **641 868** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **10 685.26** |  |  |  |  | **129 859** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **5 784.95** |  |  |  |  | **65 907** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. ПЕРЕKРЫТИЕ (чердачное)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТЕРр 57-8-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок, 100 м2 пола | 1 | 7 090.73 | 532.56 | 86.24 | 7 090.73 | 532.56 | 86.24 | 14.41 | 7.93 | 29 521 | 7 674 | 684 |
| 6 471.93 | 6.07 | 6 471.93 | 6.07 | 3.27 | 14.43 | 21 163 | 88 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 430.90 |  |  |  | 68% | 5 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 366.27 |  |  |  | 54% | 4 191 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 887.90 |  |  |  |  | 38 991 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.7 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 598.36 | 274.85 | 277.26 | 14.4 | 3.55 | 5 043 | 3 958 | 984 |
| 17.13 | 1.45 | 46.25 | 3.92 | 2.19 | 14.47 | 101 | 57 |
|  | Объем: 100\*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 250.89 |  |  |  | 77% | 3 092 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 167.26 |  |  |  | 48% | 1 927 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 016.52 |  |  |  |  | 10 062 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 55.89 | 36.04 |  |  | 2 014.28 |  |  |  |  | 10 049 |  |  |
| 36.04 |  | 2 014.28 |  | 179.8 |  | 10 049 |  |
|  | Объем: 2.7\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТЕР 46-03-009-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт. | 0.15 | 1 748.93 | 352.69 | 1 396.24 | 262.34 | 52.90 | 209.44 | 14.41 | 4.42 | 1 688 | 762 | 926 |
|  | 127.80 |  | 19.17 | 1 | 14.39 |  | 276 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 71.35 |  |  |  | 84% | 872 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 43.24 |  |  |  | 48% | 498 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 376.93 |  |  |  |  | 3 058 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТЕР 46-03-017-07  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок, 1 м3 заделки | 0.3 | 1 561.03 | 250.39 | 17.91 | 468.31 | 75.12 | 5.37 | 14.4 | 7.96 | 2 660 | 1 082 | 43 |
| 1 292.73 |  | 387.82 |  | 3.96 | 1 | 1 536 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 74.37 |  |  |  | 84% | 909 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 45.07 |  |  |  | 48% | 519 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 587.75 |  |  |  |  | 4 088 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТЕРр 54-4-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов | 0.15 | 43 280.26 | 8 594.61 | 2 589.38 | 6 492.04 | 1 289.19 | 388.41 | 14.4 | 6.78 | 40 407 | 18 564 | 2 633 |
| 32 096.27 | 229.52 | 4 814.44 | 34.43 | 3.99 | 14.39 | 19 210 | 495 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 1 125.08 |  |  |  | 72% | 13 722 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 1 058.90 |  |  |  | 64% | 12 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 676.01 |  |  |  |  | 66 327 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТЕРр 54-4-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок | 0.5 | 2 314.38 | 619.65 | 152.98 | 1 157.19 | 309.83 | 76.49 | 14.4 | 8.06 | 8 316 | 4 461 | 617 |
| 1 541.75 |  | 770.88 |  | 4.2 | 1 | 3 238 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 263.36 |  |  |  | 72% | 3 212 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 247.86 |  |  |  | 64% | 2 855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 668.41 |  |  |  |  | 14 383 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ТЕР 12-01-014-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка утеплителя из шлака, 1 м3 утеплителя | 7.5 | 47.52 | 20.14 | 27.38 | 356.40 | 151.02 | 205.38 | 14.4 | 5.91 | 3 388 | 2 175 | 1 214 |
|  | 3.42 |  | 25.68 | 2.44 | 14.4 |  | 370 |
|  | Объем: 50\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 190.84 |  |  |  | 92% | 2 341 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 97.19 |  |  |  | 44% | 1 120 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 644.42 |  |  |  |  | 6 849 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | ТЕР 26-01-039-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 7.5 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 1 521.42 | 899.76 | 621.66 | 14.4 | 7.9 | 17 868 | 12 957 | 4 911 |
|  |  |  |  | 17.72 | 1 |  |  |
|  | Объем: 50\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 809.78 |  |  |  | 77% | 9 977 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 539.86 |  |  |  | 48% | 6 219 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 871.06 |  |  |  |  | 34 064 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТССЦ 104-0097  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 153 | 26.54 |  |  | 4 060.62 |  |  |  |  | 13 507 |  |  |
| 26.54 |  | 4 060.62 |  | 88.28 |  | 13 507 |  |
|  | Объем: 50\*3\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 1 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 14.4 | 8.08 | 2 240 | 1 766 | 10 |
| 162.83 |  | 162.83 |  | 2.85 | 1 | 464 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 114.06 |  |  |  | 79% | 1 395 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 78.49 |  |  |  | 51% | 901 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 479.27 |  |  |  |  | 4 536 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТССЦ 101-4135  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 125 | 7.04 |  |  | 880.00 |  |  |  |  | 2 876 |  |  |
| 7.04 |  | 880.00 |  | 23.01 |  | 2 876 |  |
|  | Объем: 100\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 4.103 | 7.56 |  | 7.56 | 31.03 |  | 31.03 |  | 6.07 | 188 |  | 188 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 1.86+1.488+0.155+0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 4.103 | 27.63 |  | 27.63 | 113.36 |  | 113.36 |  | 6.07 | 688 |  | 688 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 1.86+1.488+0.155+0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **25 332.81** | **3 707.87** | **2 015.90** |  |  | **138 439** | **53 399** | **12 898** |
| **19 609.05** | **89.27** |  |  | **72 144** | **1 286** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **25 332.81** | **3 707.87** | **2 015.90** |  |  | **138 439** | **53 399** | **12 898** |
| **19 609.05** | **89.27** |  |  | **72 144** | **1 286** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **6 954.90** |  |  |  |  | **26 432** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 53; %=77 - по стр. 54, 61; %=84 - по стр. 56, 57; %=72 - по стр. 58, 59; %=92 - по стр. 60; %=79 - по стр. 63)** | | | | | **3 330.62** |  |  |  |  | **40 798** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 53; %=48 - по стр. 54, 56, 57, 61; %=64 - по стр. 58, 59; %=44 - по стр. 60; %=51 - по стр. 63)** | | | | | **2 644.14** |  |  |  |  | **30 429** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **31 307.57** |  |  |  |  | **209 666** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **31 307.57** |  |  |  |  | **209 666** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | | | | | **669.98** |  |  |  |  | **4 487** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | | | | | **31 977.55** |  |  |  |  | **214 153** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | | | | | **639.55** |  |  |  |  | **4 283** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | | | | | **32 617.10** |  |  |  |  | **218 436** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **5 871.08** |  |  |  |  | **39 318** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **38 488.18** |  |  |  |  | **257 754** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **3 330.62** |  |  |  |  | **40 798** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **2 644.14** |  |  |  |  | **30 429** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. ПЕРЕKРЫТИЕ (подвальное)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.3 | 188.95 | 188.95 |  | 56.69 | 56.69 |  | 14.4 | 1 | 816 | 816 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 56.12 |  |  |  | 84% | 685 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 34.01 |  |  |  | 48% | 392 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 146.83 |  |  |  |  | 1 893 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | ТЕРр 62-42-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 0.2 | 57.10 | 31.22 |  | 11.42 | 6.24 |  | 14.4 | 1 | 111 | 90 |  |
| 25.88 |  | 5.18 |  | 4.03 | 1 | 21 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 4.99 |  |  |  | 68% | 61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 3.12 |  |  |  | 40% | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 19.53 |  |  |  |  | 208 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Очистка поверхности щетками (металлических балок), 1 м2 очищаемой поверхности | 10 | 9.37 | 9.37 |  | 93.72 | 93.72 |  | 14.39 | 1 | 1 349 | 1 349 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 75.91 |  |  |  | 69% | 931 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 56.23 |  |  |  | 48% | 648 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 225.87 |  |  |  |  | 2 927 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 35.85 | 6.90 | 1.30 | 14.4 | 2.66 | 185 | 99 | 3 |
| 276.46 | 0.14 | 27.65 | 0.01 | 2.99 | 14.73 | 83 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 5.60 |  |  |  | 69% | 68 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 4.15 |  |  |  | 48% | 48 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 45.59 |  |  |  |  | 301 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | ТЕРр 61-4-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.3 | 3 571.36 | 2 184.92 | 23.48 | 1 071.41 | 655.48 | 7.04 | 14.41 | 7.36 | 11 370 | 9 445 | 52 |
| 1 362.96 | 9.30 | 408.89 | 2.79 | 4.58 | 14.43 | 1 873 | 40 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 520.03 |  |  |  | 67% | 6 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 329.14 |  |  |  | 40% | 3 794 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 920.58 |  |  |  |  | 21 519 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | ТЕРр 62-1-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.5 | 147.79 | 90.17 | 6.30 | 73.90 | 45.09 | 3.15 | 14.4 | 7.7 | 809 | 649 | 24 |
| 51.32 | 1.29 | 25.66 | 0.65 | 5.27 | 14.45 | 135 | 9 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 36.59 |  |  |  | 68% | 447 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 22.87 |  |  |  | 40% | 263 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 133.36 |  |  |  |  | 1 520 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Ремонт подвала с торца дома* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Очистка поверхности щетками (металлических деталей), 1 м2 очищаемой поверхности | 3.6 | 9.37 | 9.37 |  | 33.74 | 33.74 |  | 14.39 | 1 | 486 | 486 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 27.33 |  |  |  | 69% | 335 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 20.24 |  |  |  | 48% | 233 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 81.31 |  |  |  |  | 1 055 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.036 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 12.91 | 2.48 | 0.47 | 14.4 | 2.66 | 67 | 36 | 1 |
| 276.46 | 0.14 | 9.95 |  | 2.99 | 14.73 | 30 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 2.01 |  |  |  | 69% | 25 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1.49 |  |  |  | 48% | 17 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16.41 |  |  |  |  | 109 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | ТЕРр 61-4-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.12 | 3 571.36 | 2 184.92 | 23.48 | 428.56 | 262.19 | 2.82 | 14.41 | 7.36 | 4 548 | 3 778 | 21 |
| 1 362.96 | 9.30 | 163.56 | 1.12 | 4.58 | 14.43 | 749 | 16 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 208.01 |  |  |  | 67% | 2 542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 131.66 |  |  |  | 40% | 1 518 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 768.23 |  |  |  |  | 8 608 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | ТЕРр 62-1-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.12 | 147.79 | 90.17 | 6.30 | 17.73 | 10.82 | 0.76 | 14.4 | 7.7 | 194 | 156 | 6 |
| 51.32 | 1.29 | 6.16 | 0.15 | 5.27 | 14.45 | 32 | 2 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 8.78 |  |  |  | 68% | 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 5.49 |  |  |  | 40% | 63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 31.99 |  |  |  |  | 365 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 1.7576 | 7.56 |  | 7.56 | 13.29 |  | 13.29 |  | 6.07 | 81 |  | 81 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 40\*0.0338+0.4056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 1.7576 | 27.63 |  | 27.63 | 48.56 |  | 48.56 |  | 6.07 | 295 |  | 295 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 40\*0.0338+0.4056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **1 897.78** | **1 173.35** | **77.39** |  |  | **20 311** | **16 904** | **483** |
| **647.05** | **4.72** |  |  | **2 923** | **67** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 897.78** | **1 173.35** | **77.39** |  |  | **20 311** | **16 904** | **483** |
| **647.05** | **4.72** |  |  | **2 923** | **67** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 67; %=68 - по стр. 68, 72, 76; %=69 - по стр. 69, 70, 73, 74; %=67 - по стр. 71, 75)** | | | | | **945.38** |  |  |  |  | **11 558** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 67, 69, 70, 73, 74; %=40 - по стр. 68, 71, 72, 75, 76)** | | | | | **608.39** |  |  |  |  | **7 011** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 451.55** |  |  |  |  | **38 880** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **3 451.55** |  |  |  |  | **38 880** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | | | | | **73.86** |  |  |  |  | **832** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | | | | | **3 525.41** |  |  |  |  | **39 712** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | | | | | **70.51** |  |  |  |  | **794** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | | | | | **3 595.92** |  |  |  |  | **40 506** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **647.27** |  |  |  |  | **7 291** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **4 243.19** |  |  |  |  | **47 797** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **945.38** |  |  |  |  | **11 558** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **608.39** |  |  |  |  | **7 011** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 5. ОКОННЫЕ ПРИЯМКИ ПОДВАЛА** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.026 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 38.13 | 38.13 |  | 14.4 | 1 | 549 | 549 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 27.45 |  |  |  | 61% | 335 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 14.49 |  |  |  | 31% | 170 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 80.07 |  |  |  |  | 1 054 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.9 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 453.74 | 271.05 | 27.22 | 14.4 | 6.44 | 8 666 | 3 903 | 175 |
| 1 283.86 | 5.99 | 1 155.47 | 5.39 | 3.97 | 14.41 | 4 587 | 78 |
|  | Объем: 4\*3\*0.6\*0.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 237.74 |  |  |  | 73% | 2 906 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 193.51 |  |  |  | 56% | 2 229 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 884.99 |  |  |  |  | 13 801 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | ТЕР 08-01-003-08  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.144 | 2 916.01 | 1 096.48 | 25.33 | 419.91 | 157.89 | 3.65 | 14.4 | 8.06 | 3 339 | 2 274 | 29 |
| 1 794.21 |  | 258.37 |  | 4.01 | 1 | 1 036 |  |
|  | Объем: (3\*0.6\*4)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 173.68 |  |  |  | 93% | 2 115 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 107.37 |  |  |  | 54% | 1 228 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 700.95 |  |  |  |  | 6 682 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | ТЕР 46-04-009-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 0.4 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 145.41 | 34.40 | 111.01 | 14.4 | 4.42 | 986 | 495 | 491 |
|  | 25.40 |  | 10.16 | 1 | 14.39 |  | 146 |
|  | Объем: 1\*1\*4\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 44.11 |  |  |  | 84% | 538 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 26.74 |  |  |  | 48% | 308 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 216.26 |  |  |  |  | 1 832 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.4 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 292.09 | 14.98 | 0.15 | 14.4 | 5.17 | 1 571 | 216 | 1 |
| 692.39 |  | 276.96 |  | 4.89 | 1 | 1 354 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 16.63 |  |  |  | 94% | 203 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 9.59 |  |  |  | 51% | 110 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 318.31 |  |  |  |  | 1 884 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | ТЕР 11-01-004-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (полы приямка), 100 м2 изолируемой поверхности | 0.088 | 3 825.82 | 635.16 | 457.30 | 336.67 | 55.89 | 40.24 | 14.41 | 3.78 | 2 338 | 805 | 152 |
| 2 733.36 | 6.30 | 240.54 | 0.55 | 5.74 | 14.42 | 1 381 | 8 |
|  | Объем: 4+(4\*4\*0.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 62.65 |  |  |  | 94% | 764 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 36.12 |  |  |  | 51% | 415 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 435.44 |  |  |  |  | 3 517 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | ТЕР 11-01-011-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.04 | 1 721.45 | 383.03 | 58.80 | 68.86 | 15.32 | 2.35 | 14.41 | 7.1 | 517 | 221 | 17 |
| 1 279.62 | 20.51 | 51.18 | 0.82 | 5.46 | 14.43 | 279 | 12 |
|  | Объем: 4\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 17.92 |  |  |  | 94% | 219 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 10.33 |  |  |  | 51% | 119 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 97.11 |  |  |  |  | 855 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | ТЕР 11-01-011-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 0.04 | 1 991.85 | 29.12 | 62.18 | 79.67 | 1.16 | 2.49 | 14.39 | 6.98 | 450 | 17 | 17 |
| 1 900.56 | 20.33 | 76.02 | 0.81 | 5.47 | 14.45 | 416 | 12 |
|  | Объем: 4\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 6\*1.25, Н4= 1.25\*6, Н5= 1.15\*6, Н48= 6* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 2.19 |  |  |  | 94% | 27 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 1.26 |  |  |  | 51% | 15 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 83.12 |  |  |  |  | 492 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | ТЕР 08-01-003-07  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.072 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 216.13 | 17.71 | 8.03 | 14.41 | 3.96 | 904 | 255 | 32 |
| 2 644.20 |  | 190.38 |  | 3.24 | 1 | 617 |  |
|  | Объем: 3\*0.6\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 19.48 |  |  |  | 93% | 237 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 12.04 |  |  |  | 54% | 138 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 247.65 |  |  |  |  | 1 279 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.0128 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 22.20 | 18.97 | 3.23 | 14.41 | 7.36 | 297 | 273 | 24 |
|  | 100.00 |  | 1.28 | 1 | 14.43 |  | 18 |
|  | Объем: 0.8\*0.4\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 20.05 |  |  |  | 84% | 244 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 12.15 |  |  |  | 48% | 140 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 54.40 |  |  |  |  | 681 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0128 | 20 774.31 | 2 005.22 | 594.12 | 265.91 | 25.67 | 7.60 | 14.4 | 6.38 | 1 065 | 370 | 49 |
| 18 174.97 | 22.74 | 232.64 | 0.29 | 2.78 | 14.43 | 647 | 4 |
|  | Объем: 0.8\*0.4\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 27.52 |  |  |  | 90% | 337 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 14.02 |  |  |  | 43% | 161 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 307.45 |  |  |  |  | 1 562 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | ТССЦ 203-0954  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 1.28 | 3 070.76 |  |  | 3 930.57 |  |  |  |  | 6 438 |  |  |
| 3 070.76 |  | 3 930.57 |  | 5 029.56 |  | 6 438 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.04 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 45.76 | 35.66 | 10.10 | 14.41 | 7.36 | 588 | 514 | 74 |
|  | 100.00 |  | 4.00 | 1 | 14.43 |  | 58 |
|  | Объем: 2\*1\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 39.26 |  |  |  | 84% | 480 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 23.80 |  |  |  | 48% | 275 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 108.82 |  |  |  |  | 1 343 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | ТЕР 09-04-012-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 4 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 364.30 | 116.15 | 109.15 | 14.4 | 7.27 | 3 021 | 1 673 | 794 |
| 34.75 |  | 139.00 |  | 3.99 | 1 | 555 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 94.08 |  |  |  | 69% | 1 154 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 83.63 |  |  |  | 58% | 970 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 542.01 |  |  |  |  | 5 146 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | ТССЦ 203-8122  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм, шт. | 2 | 2 939.27 |  |  | 5 878.54 |  |  |  |  | 20 554 |  |  |
| 2 939.27 |  | 5 878.54 |  | 10 276.8 |  | 20 554 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **13 557.89** | **802.98** | **325.22** |  |  | **51 283** | **11 565** | **1 855** |
| **12 429.67** | **23.30** |  |  | **37 864** | **336** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **13 193.59** | **686.83** | **216.07** |  |  | **48 262** | **9 892** | **1 061** |
| **12 290.67** | **23.30** |  |  | **37 309** | **336** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **9 809.11** |  |  |  |  | **26 992** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 79; %=73 - по стр. 80; %=93 - по стр. 81, 87; %=84 - по стр. 82, 88, 91; %=94 - по стр. 83-86; %=90 - по стр. 89)** | | | | | **688.67** |  |  |  |  | **8 406** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 79; %=56 - по стр. 80; %=54 - по стр. 81, 87; %=48 - по стр. 82, 88, 91; %=51 - по стр. 83-86; %=43 - по стр. 89)** | | | | | **461.41** |  |  |  |  | **5 306** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **14 343.67** |  |  |  |  | **61 974** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **364.30** | **116.15** | **109.15** |  |  | **3 021** | **1 673** | **794** |
| **139.00** |  |  |  | **555** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 92)** | | | | | **94.08** |  |  |  |  | **1 154** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 92)** | | | | | **83.63** |  |  |  |  | **970** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **542.01** |  |  |  |  | **5 145** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **14 885.68** |  |  |  |  | **67 119** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | | | | | **318.55** |  |  |  |  | **1 436** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | | | | | **15 204.23** |  |  |  |  | **68 555** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | | | | | **304.08** |  |  |  |  | **1 371** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | | | | | **15 508.31** |  |  |  |  | **69 926** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **2 791.50** |  |  |  |  | **12 587** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **18 299.81** |  |  |  |  | **82 513** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **782.75** |  |  |  |  | **9 560** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **545.04** |  |  |  |  | **6 276** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 6. ОТМСОТКА** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | ТЕР 46-04-009-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 3.7 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 1 345.06 | 318.20 | 1 026.86 | 14.4 | 4.42 | 9 121 | 4 582 | 4 539 |
|  | 25.40 |  | 93.98 | 1 | 14.39 |  | 1 352 |
|  | Объем: ((20+9.5)\*2-(10+4))\*0.8\*0.1+1\*1\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 408.06 |  |  |  | 84% | 4 985 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 247.31 |  |  |  | 48% | 2 848 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 000.43 |  |  |  |  | 16 954 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.147 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 215.56 | 215.56 |  | 14.4 | 1 | 3 104 | 3 104 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: ((20+9.5)\*2-(10+1\*4+4))\*1\*0.2+1\*1\*0.2+15\*1\*0.3+6\*1\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 155.20 |  |  |  | 61% | 1 893 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 81.91 |  |  |  | 31% | 962 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 452.68 |  |  |  |  | 5 960 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | ТЕРр 52-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт обмазочной изоляции фундаментов, 100 м2 | 0.268 | 4 355.96 | 285.08 | 6.08 | 1 167.40 | 76.40 | 1.63 | 14.4 | 8.05 | 4 240 | 1 100 | 13 |
| 4 064.80 |  | 1 089.37 |  | 2.87 | 1 | 3 126 |  |
|  | Объем: ((20+9.5)\*2-(10+4))\*0.4+1\*0.4+15\*0.4+6\*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 71.05 |  |  |  | 79% | 869 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(93.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 75% |  |  | 57.30 |  |  |  | 60% | 660 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 295.75 |  |  |  |  | 5 769 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 6.3 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 1 282.09 | 226.33 | 261.14 | 14.41 | 4.58 | 9 980 | 3 261 | 1 196 |
| 126.13 | 4.21 | 794.62 | 26.54 | 6.95 | 14.4 | 5 523 | 382 |
|  | Объем: ((20+9.5)\*2-(10+1\*4+4))\*1\*0.1+1\*1\*0.1+15\*1\*0.1+6\*1\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 280.69 |  |  |  | 94% | 3 424 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 161.84 |  |  |  | 51% | 1 858 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 724.61 |  |  |  |  | 15 262 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | ТЕР 11-01-002-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя | 6.3 | 372.02 | 36.11 | 76.78 | 2 343.69 | 227.49 | 483.68 | 14.4 | 4.53 | 15 752 | 3 276 | 2 191 |
| 259.13 | 7.73 | 1 632.52 | 48.67 | 6.3 | 14.39 | 10 285 | 700 |
|  | Объем: ((20+9.5)\*2-(10+1\*4+4))\*1\*0.1+1\*1\*0.1+15\*1\*0.1+6\*1\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 306.54 |  |  |  | 94% | 3 737 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 176.74 |  |  |  | 51% | 2 028 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 826.97 |  |  |  |  | 21 517 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 6.3 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 4 600.39 | 235.97 | 2.36 | 14.4 | 5.17 | 24 741 | 3 398 | 12 |
| 692.39 |  | 4 362.06 |  | 4.89 | 1 | 21 330 |  |
|  | Объем: ((20+9.5)\*2-(10+1\*4+4))\*1\*0.1+1\*1\*0.1+15\*1\*0.1+6\*1\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 261.93 |  |  |  | 94% | 3 194 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 151.02 |  |  |  | 51% | 1 733 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 013.34 |  |  |  |  | 29 668 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 27.64 | 7.56 |  | 7.56 | 209.01 |  | 209.01 |  | 6.07 | 1 269 |  | 1 269 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 8.14+1.5\*13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 27.64 | 27.63 |  | 27.63 | 763.63 |  | 763.63 |  | 6.07 | 4 635 |  | 4 635 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 8.14+1.5\*13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | | | | | **11 926.83** | **1 299.95** | **2 748.31** |  |  | **72 842** | **18 721** | **13 855** |
| **7 878.57** | **169.19** |  |  | **40 264** | **2 434** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **11 926.83** | **1 299.95** | **2 748.31** |  |  | **72 842** | **18 721** | **13 855** |
| **7 878.57** | **169.19** |  |  | **40 264** | **2 434** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 94; %=61 - по стр. 95; %=79 - по стр. 96; %=94 - по стр. 97-99)** | | | | | **1 483.46** |  |  |  |  | **18 103** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 94; %=31 - по стр. 95; %=60 - по стр. 96; %=51 - по стр. 97-99)** | | | | | **876.12** |  |  |  |  | **10 089** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **14 286.41** |  |  |  |  | **101 034** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | | | | | **14 286.41** |  |  |  |  | **101 034** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | | | | | **305.73** |  |  |  |  | **2 162** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | | | | | **14 592.14** |  |  |  |  | **103 196** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | | | | | **291.84** |  |  |  |  | **2 064** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | | | | | **14 883.98** |  |  |  |  | **105 260** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **2 679.12** |  |  |  |  | **18 947** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **17 563.10** |  |  |  |  | **124 207** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **1 483.46** |  |  |  |  | **18 103** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **876.12** |  |  |  |  | **10 089** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 7. РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 102. | ТЕРр 58-16-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест | 0.09 | 2 603.14 | 1 221.06 | 143.55 | 234.28 | 109.90 | 12.92 | 14.4 | 4.61 | 2 247 | 1 582 | 60 |
| 1 238.53 | 15.51 | 111.47 | 1.40 | 5.43 | 14.39 | 605 | 20 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 92.38 |  |  |  | 71% | 1 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 72.35 |  |  |  | 52% | 833 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 399.00 |  |  |  |  | 4 217 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | ТЕР 11-01-004-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.04 | 3 825.82 | 635.16 | 457.30 | 153.03 | 25.41 | 18.29 | 14.41 | 3.78 | 1 063 | 366 | 69 |
| 2 733.36 | 6.30 | 109.33 | 0.25 | 5.74 | 14.42 | 628 | 4 |
|  | Объем: 4\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 28.48 |  |  |  | 94% | 348 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 16.42 |  |  |  | 51% | 189 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 197.94 |  |  |  |  | 1 600 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 104. | ТЕР 11-01-004-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.04 | 2 371.91 | 383.19 | 221.89 | 94.88 | 15.33 | 8.88 | 14.41 | 3.94 | 635 | 221 | 35 |
| 1 766.83 | 3.71 | 70.67 | 0.15 | 5.37 | 14.44 | 380 | 2 |
|  | Объем: 4\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 17.18 |  |  |  | 94% | 210 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 9.91 |  |  |  | 51% | 114 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 121.97 |  |  |  |  | 958 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 105. | ТЕР 11-01-011-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.12 | 1 721.45 | 383.03 | 58.80 | 206.57 | 45.96 | 7.06 | 14.41 | 7.1 | 1 551 | 662 | 50 |
| 1 279.62 | 20.51 | 153.55 | 2.46 | 5.46 | 14.43 | 838 | 36 |
|  | Объем: 4\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 53.75 |  |  |  | 94% | 656 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 30.99 |  |  |  | 51% | 356 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 291.31 |  |  |  |  | 2 563 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 106. | ТЕР 11-01-011-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщина стяжки 8мм.), 100 м2 стяжки | 0.12 | 3 983.71 | 58.24 | 124.35 | 478.04 | 6.99 | 14.92 | 14.39 | 6.98 | 2 700 | 101 | 104 |
| 3 801.12 | 40.65 | 456.13 | 4.88 | 5.47 | 14.45 | 2 495 | 70 |
|  | Объем: 4\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*12, Н4= 1.25\*12, Н5= 1.15\*12, Н48= 12* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 13.18 |  |  |  | 94% | 161 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 7.60 |  |  |  | 51% | 87 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 498.81 |  |  |  |  | 2 948 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 107. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 0.1332 | 7.56 |  | 7.56 | 1.01 |  | 1.01 |  | 6.07 | 6 |  | 6 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 108. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 0.1332 | 27.63 |  | 27.63 | 3.68 |  | 3.68 |  | 6.07 | 22 |  | 22 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | | | | | **1 171.49** | **203.59** | **66.76** |  |  | **8 224** | **2 932** | **346** |
| **901.15** | **9.14** |  |  | **4 946** | **132** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 171.49** | **203.59** | **66.76** |  |  | **8 224** | **2 932** | **346** |
| **901.15** | **9.14** |  |  | **4 946** | **132** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 102; %=94 - по стр. 103-106)** | | | | | **204.97** |  |  |  |  | **2 512** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 102; %=51 - по стр. 103-106)** | | | | | **137.26** |  |  |  |  | **1 579** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 513.72** |  |  |  |  | **12 315** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | | | | | **1 513.72** |  |  |  |  | **12 315** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | | | | | **32.39** |  |  |  |  | **264** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | | | | | **1 546.11** |  |  |  |  | **12 579** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | | | | | **30.92** |  |  |  |  | **252** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | | | | | **1 577.03** |  |  |  |  | **12 831** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **283.87** |  |  |  |  | **2 310** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **1 860.90** |  |  |  |  | **15 141** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **204.97** |  |  |  |  | **2 512** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **137.26** |  |  |  |  | **1 579** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **174 879.42** | **23 642.55** | **9 833.59** |  |  | **946 909** | **340 556** | **53 355** |
| **141 403.29** | **515.12** |  |  | **552 999** | **7 418** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **174 332.97** | **23 468.32** | **9 669.86** |  |  | **942 378** | **338 047** | **52 164** |
| **141 194.79** | **515.12** |  |  | **552 167** | **7 418** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **35 100.97** |  |  |  |  | **132 981** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 37, 48, 56, 57, 67, 82, 88, 91, 94; %=71 - по стр. 2, 3, 6-8, 12, 26, 28-32, 45, 102; %=79 - по стр. 4, 63, 96; %=73 - по стр. 9, 39, 80; %=77 - по стр. 10, 54, 61; %=92 - по стр. 13, 15, 27, 60; %=66 - по стр. 16, 18, 20, 22, 36, 44; %=67 - по стр. 24, 38, 71, 75; %=80 - по стр. 25, 40, 42, 46, 47; %=93 - по стр. 35, 81, 87; %=68 - по стр. 53, 68, 72, 76; %=72 - по стр. 58, 59; %=69 - по стр. 69, 70, 73, 74; %=61 - по стр. 79, 95; %=94 - по стр. 83-86, 97-99, 103-106; %=90 - по стр. 89)** | | | | | **22 389.19** |  |  |  |  | **273 283** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 37, 48, 54, 56, 57, 61, 67, 69, 70, 73, 74, 82, 88, 91, 94; %=52 - по стр. 2, 3, 6-8, 12, 26, 28-32, 45, 102; %=51 - по стр. 4, 63, 83-86, 97-99, 103-106; %=56 - по стр. 9, 39, 80; %=44 - по стр. 13, 15, 27, 60; %=50 - по стр. 16, 18, 20, 22; %=40 - по стр. 24, 36, 38, 44, 68, 71, 72, 75, 76; %=37 - по стр. 25, 40, 42, 46, 47; %=54 - по стр. 35, 53, 81, 87; %=64 - по стр. 58, 59; %=31 - по стр. 79, 95; %=43 - по стр. 89; %=60 - по стр. 96)** | | | | | **13 894.93** |  |  |  |  | **159 269** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **210 553.25** |  |  |  |  | **1 374 930** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **546.45** | **174.23** | **163.73** |  |  | **4 531** | **2 509** | **1 191** |
| **208.50** |  |  |  | **832** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49, 92)** | | | | | **141.12** |  |  |  |  | **1 731** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49, 92)** | | | | | **125.45** |  |  |  |  | **1 455** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **813.02** |  |  |  |  | **7 717** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **211 366.27** |  |  |  |  | **1 382 647** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | | | | | **4 523.24** |  |  |  |  | **29 589** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | | | | | **215 889.51** |  |  |  |  | **1 412 236** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | | | | | **4 317.79** |  |  |  |  | **28 245** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ**  **ИТОГО с дефлятором 2014г. к=1.049** | | | | | **220 207.30**  **231 067.22** |  |  |  |  | **1 440 481**  **1 511 065** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **41 592.10** |  |  |  |  | **271 992** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **272 659.32** |  |  |  |  | **1 783 057** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **22 530.31** |  |  |  |  | **275 014** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **14 020.38** |  |  |  |  | **160 724** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |