«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 255 581	руб.	Смета на сумму:	2 255 581	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-7»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / Т. В. Просвирина  /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	МКД  №1-3 по ул. Барнаульской, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения  	
Сметная стоимость:	2 255.581	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.879	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	571.039	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.44	2 557.56	625.61	1 931.95	1 125.32	275.27	850.06	14.41	4.41	7 715	3 967	3 749	
					176.84			77.81	1	14.39			1 120	
	Объем: 20+24													
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			349.55				84%	4 273			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			211.85				48%	2 442			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 686.72					14 430			
	
2.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.088	2 646.84	648.48	43.99	232.92	57.07	3.87	14.41	8.22	1 590	822	32	
				1 954.37			171.98		4.28	1		736		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*44)													
	Накладные расходы		99%			56.50				84%	690			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			34.24				48%	395			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.66					2 675			
	
3.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	1	391.23	305.70	8.28	391.23	305.70	8.28	14.4	4.98	4 697	4 402	41	
				77.25	1.29		77.25	1.29	3.28	16.84		253	22	
	Объем: 20+44+6+30													
	Накладные расходы		74%			227.17				63%	2 787			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			153.50				40%	1 770			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					771.90					9 254			
	
4.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.45	673.19	525.85	14.21	302.94	236.63	6.39	14.4	4.96	3 636	3 408	32	
				133.13	2.20		59.91	0.99	3.28	16.79		196	17	
	Объем: 6+24+15													
	Накладные расходы		74%			175.84				63%	2 158			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			118.81				40%	1 370			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					597.59					7 164			
	
5.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.44	4 943.67	2 761.82	2 074.25	2 175.21	1 215.20	912.67	14.41	5.89	23 085	17 511	5 376	
				107.60	303.96		47.34	133.74	4.19	14.39		198	1 925	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 551.28				98%	19 047			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			957.75				56%	10 884			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 684.24					53 016			
	
6.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	44	3.74			164.56					573			
				3.74			164.56		13.03			573		
	
7.	ТССЦ 507-3336 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	39.56	11.39			450.59					836			
				11.39			450.59		21.14			836		
	Объем: 0.44*89.9													
	
8.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	100	0.87			87.12					372			
				0.87			87.12		4.27			372		
	Поправки: М: =3.72/4.27	
	
9.	С507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	32	8.92			285.53					1 219			
				8.92			285.53		4.27			1 219		
	Поправки: М: =38.1/4.27	
	
10.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	10	0.61			6.09					26			
				0.61			6.09		4.27			26		
	Поправки: М: =2.6/4.27	
	
11.	ТССЦ 302-1832 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	6	27.16			162.96					626			
				27.16			162.96		104.38			626		
	
12.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.06	3 534.19	2 172.41	1 280.52	212.05	130.34	76.83	14.41	5.92	2 353	1 878	455	
				81.26	185.73		4.88	11.14	4.02	14.39		20	160	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			162.70				98%	1 997			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			100.45				56%	1 141			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					475.20					5 492			
	
13.	ТССЦ 301-5602 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	6	4.39			26.34					101			
				4.39			26.34		16.82			101		
	
14.	ТССЦ 507-3337 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	5.57	19.03			106.00					137			
				19.03			106.00		24.62			137		
	Объем: 0.06*92.9													
	
15.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	20	1.44			28.85					123			
				1.44			28.85		4.27			123		
	Поправки: М: =6.16/4.27	
	
16.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	2	1.73			3.45					15			
				1.73			3.45		4.27			15		
	Поправки: М: =7.37/4.27	
	
17.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	2	1.04			2.07					9			
				1.04			2.07		4.27			9		
	Поправки: М: =4.43/4.27	
	
18.	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	1	33.67			33.67					77			
				33.67			33.67		77			77		
	
19.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.5	2 591.15	1 768.25	751.38	1 295.57	884.12	375.69	14.41	5.97	15 128	12 740	2 243	
				71.52	106.91		35.76	53.45	4.05	14.39		145	769	
	Объем: 30+20													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 078.21				98%	13 239			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			665.67				56%	7 565			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 039.45					35 932			
	
20.	ТССЦ 507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	46.9	29.31			1 374.64					2 429			
				29.31			1 374.64		51.8			2 429		
	Объем: 0.50*93.8													
	
21.	ТССЦ 301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	50	4.90			245.00					914			
				4.90			245.00		18.28			914		
	
22.	ТССЦ 302-1834 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	4	95.91			383.64					1 201			
				95.91			383.64		300.29			1 201		
	
23.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	40	2.51			100.35			1	1	428			
				2.51			100.35		4.27	1		428		
	Поправки: М: =10.3*1.04/4.27	
	
24.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	18	3.17			57.04					244			
				3.17			57.04		4.27			244		
	Поправки: М: =13.53/4.27	
	
25.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	12	1.90			22.79					97			
				1.90			22.79		4.27			97		
	Поправки: М: =8.11/4.27	
	
26.	ТССЦ 507-3340 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	6	45.47			272.82					704			
				45.47			272.82		117.25			704		
	
27.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.21	3 432.88	2 357.66	944.60	720.90	495.11	198.36	14.41	5.99	8 439	7 135	1 188	
				130.62	133.64		27.43	28.06	4.24	14.39		116	404	
	Объем: 6+15													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			601.65				98%	7 388			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			371.45				56%	4 222			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 694.00					20 049			
	
28.	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	19.68	33.67			662.63					1 515			
				33.67			662.63		77			1 515		
	Объем: 21*0.937													
	
29.	ТССЦ 301-5604 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	21	5.67			119.07					444			
				5.67			119.07		21.13			444		
	
30.	ТССЦ 302-1835 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм, шт.	2	139.65			279.30					886			
				139.65			279.30		443.2			886		
	
31.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	30	4.96			148.81					635			
				4.96			148.81		4.27			635		
	Поправки: М: =21.18/4.27	
	
32.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	8	5.21			41.70					178			
				5.21			41.70		4.27			178		
	Поправки: М: =22.26/4.27	
	
33.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	5	2.66			13.30					57			
				2.66			13.30		4.27			57		
	Поправки: М: =11.36/4.27	
	
34.	ТССЦ 507-3341 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/63 (гильза), м	3	71.43			214.29					599			
				71.43			214.29		199.51			599		
	
35.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.24	4 203.09	1 970.56	2 098.82	1 008.74	472.93	503.72	14.41	5.91	9 910	6 815	2 977	
				133.72	304.88		32.09	73.17	3.69	14.39		118	1 053	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			628.02				98%	7 711			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			387.73				56%	4 406			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 024.49					22 027			
	
36.	ТССЦ 507-3341 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	22.7	71.43			1 621.46					4 529			
				71.43			1 621.46		199.51			4 529		
	Объем: 24*0.946													
	
37.	ТССЦ 301-5606 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	24	6.81			163.44					643			
				6.81			163.44		26.79			643		
	
38.	С507-4305 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	10	16.76			167.56					716			
				16.76			167.56		4.27			716		
	Поправки: М: =71.55/4.27	
	
39.	С507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	6	19.71			118.26					505			
				19.71			118.26		4.27			505		
	Поправки: М: =84.16/4.27	
	
40.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 2", шт	1	91.58			91.58			1	1	391			
				91.58			91.58		4.27	1		391		
	Поправки: М: =376*1.04/4.27	
	
41.	Цена поставщика. 
ППР муфта 63* 2", шт	1	123.56			123.56			1	1	528			
				123.56			123.56		4.27	1		528		
	Поправки: М: =507.3*1.04/4.27	
	
42.	С507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	6	9.14			54.84					234			
				9.14			54.84		4.27			234		
	Поправки: М: =39.03/4.27	
	
43.	ТССЦ 507-3342 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/75 (гильза), м	2	97.11			194.22					588			
				97.11			194.22		294.2			588		
	
44.	ТССЦ 302-1831 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	32	17.28			552.96					2 358			
				17.28			552.96		73.68			2 358		
	
45.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	14.5	253.92	63.88	49.16	3 681.83	926.21	712.86	14.41	8.04	25 819	13 347	5 731	
				140.88			2 042.76		3.3	1		6 741		
	Объем: 44+6+50+21+24													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.5, Н4= 1.25*1.5, Н5= 1.15*1.5	
	Накладные расходы		90%			833.59				77%	10 277			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			555.73				48%	6 407			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 071.15					42 503			
	
46.	ТССЦ 104-0843 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	6.6	6.14			40.52					192			
				6.14			40.52		29.06			192		
	Объем: 6*1.1													
	
47.	ТССЦ 104-0842 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	48.4	5.41			261.84					1 171			
				5.41			261.84		24.2			1 171		
	Объем: 44*1.1													
	
48.	ТССЦ 104-0844 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	55	7.80			429.00					1 857			
				7.80			429.00		33.77			1 857		
	Объем: 50*1.1													
	
49.	ТССЦ 104-0845 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	23.1	8.63			199.35					921			
				8.63			199.35		39.85			921		
	Объем: 21*1.1													
	
50.	ТССЦ 104-0848 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм, м	26.4	12.01			317.06					1 607			
				12.01			317.06		60.89			1 607		
	Объем: 24*1.1													
	
51.	ТЕР 16-07-003-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	140.31	90.60	11.46	140.31	90.60	11.46	14.4	5.49	1 513	1 305	63	
				38.25	0.23		38.25	0.23	3.8	14.47		145	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			104.45				98%	1 282			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.49				56%	732			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					309.25					3 527			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	20 915.28	5 089.18	3 660.19			134 570	73 330	21 887	
			12 165.91	379.88				39 353	5 473	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 283.22					17 191			
			6 283.22					17 191		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	6 283.22					17 191			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 283.22					17 191			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 287.84	1 258.55	1 566.79			40 872	18 136	9 512	
			3 462.51	77.81				13 225	1 120	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 247.77					5 748			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=77 - по стр. 45)	1 239.64					15 241			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 45)	801.82					9 243			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 329.30					65 356			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 344.22	3 830.63	2 093.40			76 507	55 194	12 375	
			2 420.18	302.07				8 937	4 353	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4; %=98 - по стр. 5, 12, 19, 27, 35, 51)	4 529.31					55 609			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4; %=56 - по стр. 5, 12, 19, 27, 35, 51)	2 819.85					32 090			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	15 693.38					164 206			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	30 305.90					246 753			
	Строительный контроль 2,14%	648.55					5 281			
	Всего со строительным контролем	30 954.45					252 034			
	Непредвиденные работы 2%	619.09					5 041			
	Всего с непредвиденными работами	31 573.54					257 075			
	НДС	5 683.24					46 274			
	Всего с НДС	37 256.78					303 349			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 768.95					70 850			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 621.67					41 333			
	
	Раздел 2.  Отопление	
	
52.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	1.5	2 557.56	625.61	1 931.95	3 836.33	938.41	2 897.92	14.41	4.41	26 302	13 523	12 780	
					176.84			265.26	1	14.39			3 817	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			1 191.63				84%	14 566			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			722.20				48%	8 323			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 750.17					49 191			
	
53.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.3	2 646.84	648.48	43.99	794.05	194.54	13.20	14.41	8.22	5 421	2 803	108	
				1 954.37			586.31		4.28	1		2 509		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*150)													
	Накладные расходы		99%			192.59				84%	2 355			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			116.72				48%	1 345			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 103.37					9 121			
	
54.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	5.27	391.23	305.70	8.28	2 061.78	1 611.04	43.64	14.4	4.98	24 752	23 199	217	
				77.25	1.29		407.11	6.80	3.28	16.84		1 335	114	
	Объем: 32+52+20+46+225+152													
	Накладные расходы		74%			1 197.20				63%	14 687			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			808.92				40%	9 325			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 067.90					48 764			
	
55.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	1.67	673.19	525.85	14.21	1 124.23	878.17	23.73	14.4	4.96	13 493	12 646	118	
				133.13	2.20		222.33	3.67	3.28	16.79		729	62	
	Объем: 56+12+33+11+36+5+14													
	Накладные расходы		74%			652.56				63%	8 006			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			440.92				40%	5 083			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 217.71					26 582			
	
56.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.), 100 м трубопровода	2.04	5 088.75	2 844.68	2 136.47	10 381.05	5 803.14	4 358.40	14.41	5.89	110 214	83 623	25 671	
				107.60	313.08		219.50	638.68	4.19	14.39		920	9 191	
	Объем: 32+152+20													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 1*3	
	Накладные расходы		115%			7 408.09				98%	90 958			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			4 573.69				56%	51 976			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 362.84					253 148			
	
57.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	204	3.74			762.96					2 658			
				3.74			762.96		13.03			2 658		
	
58.	ТССЦ 507-3366 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/20, м	183.4	28.28			5 186.55					9 320			
				28.28			5 186.55		50.82			9 320		
	Объем: 204*0.899													
	
59.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	100	0.87			87.12					372			
				0.87			87.12		4.27			372		
	Поправки: М: =3.72/4.27	
	
60.	С507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	208	8.92			1 855.93					7 925			
				8.92			1 855.93		4.27			7 925		
	Поправки: М: =38.1/4.27	
	
61.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	50	0.61			30.44					130			
				0.61			30.44		4.27			130		
	Поправки: М: =2.60/4.27	
	
62.	С302-0062 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт.	208	33.19			6 903.94					29 480			
				33.19			6 903.94		4.27			29 480		
	Поправки: М: =141.73/4.27	
	
63.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф 20, шт	61	30.86			1 882.40			1	1	8 038			
				30.86			1 882.40		4.27	1		8 038		
	Объем: 34+27													
	Поправки: М: =126.7*1.04/4.27	
	
64.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 1/2", шт	208	22.89			4 762.08			1	1	20 334			
				22.89			4 762.08		4.27	1		20 334		
	Поправки: М: =94*1.04/4.27	
	
65.	ТССЦ 507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза), м	10	29.31			293.10					518			
				29.31			293.10		51.8			518		
	
66.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(прим.), 100 м трубопровода	3.23	3 637.78	2 237.58	1 318.94	11 750.02	7 227.39	4 260.16	14.41	5.92	130 422	104 147	25 220	
				81.26	191.30		262.47	617.91	4.02	14.39		1 055	8 892	
	Объем: 52+46+225													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			9 022.09				98%	110 778			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			5 570.16				56%	63 302			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 342.28					304 502			
	
67.	ТССЦ 301-5602 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	323	4.39			1 417.97					5 433			
				4.39			1 417.97		16.82			5 433		
	
68.	ТССЦ 507-3367 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	300.07	43.10			12 933.02					24 090			
				43.10			12 933.02		80.28			24 090		
	Объем: 323*0.929													
	
69.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	200	1.44			288.52					1 232			
				1.44			288.52		4.27			1 232		
	Поправки: М: =6.16/4.27	
	
70.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	208	1.73			359.01					1 533			
				1.73			359.01		4.27			1 533		
	Поправки: М: =7.37/4.27	
	
71.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	80	1.04			83.00					354			
				1.04			83.00		4.27			354		
	Поправки: М: =4.43/4.27	
	
72.	С507-5032 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4", шт.	10	13.85			138.48					591			
				13.85			138.48		4.27			591		
	Поправки: М: =59.13/4.27	
	
73.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 3/4", шт	10	34.10			340.98			1	1	1 456			
				34.10			340.98		4.27	1		1 456		
	Поправки: М: =140*1.04/4.27	
	
74.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф 25, шт	35	76.77			2 686.95			1	1	11 473			
				76.77			2 686.95		4.27	1		11 473		
	Поправки: М: =315.2*1.04/4.27	
	
75.	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	30	33.67			1 010.10					2 310			
				33.67			1 010.10		77			2 310		
	
76.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.), 100 м трубопровода	0.14	3 531.94	2 428.39	972.93	494.47	339.97	136.21	14.41	5.99	5 792	4 899	816	
				130.62	137.64		18.29	19.27	4.24	14.39		78	277	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			413.13				98%	5 072			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			255.06				56%	2 899			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 162.66					13 763			
	
77.	ТССЦ 507-3369 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/40, м	13.12	84.05			1 102.74					2 448			
				84.05			1 102.74		186.61			2 448		
	Объем: 14*0.937													
	
78.	ТССЦ 301-5604 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	14	5.67			79.38					296			
				5.67			79.38		21.13			296		
	
79.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый  ф 40, шт	2	83.54			167.08			1	1	713			
				83.54			167.08		4.27	1		713		
	Поправки: М: =343*1.04/4.27	
	
80.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	20	4.96			99.20					424			
				4.96			99.20		4.27			424		
	Поправки: М: =21.18/4.27	
	
81.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	6	5.21			31.28					134			
				5.21			31.28		4.27			134		
	Поправки: М: =22.26/4.27	
	
82.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	3	2.66			7.98					34			
				2.66			7.98		4.27			34		
	Поправки: М: =11.36/4.27	
	
83.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм(прим.), 100 м трубопровода	0.56	4 405.41	2 116.17	2 161.78	2 467.03	1 185.05	1 210.60	14.41	5.91	24 494	17 077	7 155	
				127.46	314.02		71.38	175.85	3.68	14.39		263	2 531	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			1 565.04				98%	19 216			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			966.24				56%	10 980			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 998.30					54 690			
	
84.	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	56	5.79			324.24					1 248			
				5.79			324.24		22.28			1 248		
	
85.	ТССЦ 507-3370 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/50, м	52.98	116.78			6 187.00					14 725			
				116.78			6 187.00		277.93			14 725		
	Объем: 56*0.946													
	
86.	С507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	10	8.98			89.81					384			
				8.98			89.81		4.27			384		
	Поправки: М: =38.35/4.27	
	
87.	С507-3290 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, шт.	22	10.58			232.78					994			
				10.58			232.78		4.27			994		
	Поправки: М: =45.18/4.27	
	
88.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый  ф 50, шт	4	118.91			475.62			1	1	2 031			
				118.91			475.62		4.27	1		2 031		
	Поправки: М: =488.2*1.04/4.27	
	
89.	С507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	14	4.95			69.31					296			
				4.95			69.31		4.27			296		
	Поправки: М: =21.14/4.27	
	
90.	ТССЦ 507-3342 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/75, м	5	97.11			485.55					1 471			
				97.11			485.55		294.2			1 471		
	
91.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм (прим.), 100 м трубопровода	0.48	4 325.17	2 029.67	2 161.78	2 076.08	974.24	1 037.65	14.41	5.91	20 408	14 039	6 133	
				133.72	314.02		64.19	150.73	3.69	14.39		237	2 169	
	Объем: 36+12													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			1 293.72				98%	15 884			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			798.73				56%	9 076			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 168.52					45 368			
	
92.	ТССЦ 507-3371 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/63, м	45.41	194.06			8 812.26					21 852			
				194.06			8 812.26		481.22			21 852		
	Объем: 48*0.946													
	
93.	ТССЦ 301-5606 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	48	6.81			326.88					1 286			
				6.81			326.88		26.79			1 286		
	
94.	С507-4305 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	20	16.76			335.13					1 431			
				16.76			335.13		4.27			1 431		
	Поправки: М: =71.55/4.27	
	
95.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф 63, шт	2	248.11			496.23			1	1	2 119			
				248.11			496.23		4.27	1		2 119		
	Поправки: М: =1018.7*1.04/4.27	
	
96.	С507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	24	19.71			473.03					2 020			
				19.71			473.03		4.27			2 020		
	Поправки: М: =84.16/4.27	
	
97.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 2", шт	2	91.58			183.16			1	1	782			
				91.58			183.16		4.27	1		782		
	Поправки: М: =376*1.04/4.27	
	
98.	Цена поставщика. 
ППР муфта  63* 2", шт	2	123.56			247.12			1	1	1 055			
				123.56			247.12		4.27	1		1 055		
	Поправки: М: =507.3*1.04/4.27	
	
99.	С507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	12	9.14			109.69					468			
				9.14			109.69		4.27			468		
	Поправки: М: =39.03/4.27	
	
100.	ТССЦ 507-3342 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/75, м	4	97.11			388.44					1 177			
				97.11			388.44		294.2			1 177		
	
101.	ТЕР 16-04-002-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм(прим.), 100 м трубопровода	0.13	5 133.37	2 329.13	2 719.65	667.34	302.79	353.55	14.41	5.91	6 503	4 363	2 090	
				84.59	395.91		11.00	51.47	4.58	14.39		50	741	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 1*3	
	Накладные расходы		115%			407.40				98%	5 002			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			251.52				56%	2 858			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 326.26					14 363			
	
102.	ТССЦ 301-5607 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	13	9.29			120.77					453			
				9.29			120.77		34.87			453		
	
103.	ТССЦ 507-3372 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/75, м	12.66	293.75			3 718.88					8 897			
				293.75			3 718.88		702.77			8 897		
	Объем: 13*0.974													
	
104.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 75 *90, шт	4	31.10			124.41			1	1	531			
				31.10			124.41		4.27	1		531		
	Поправки: М: =127.7*1.04/4.27	
	
105.	С507-3292 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, шт.	4	36.80			147.21					629			
				36.80			147.21		4.27			629		
	Поправки: М: =157.15/4.27	
	
106.	С507-5013 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	3	13.90			41.69					178			
				13.90			41.69		4.27			178		
	Поправки: М: =59.34/4.27	
	
107.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 2 1/2", шт	2	214.70			429.40			1	1	1 834			
				214.70			429.40		4.27	1		1 834		
	Поправки: М: =881.5*1.04/4.27	
	
108.	Цена поставщика. 
ППР муфта 75* 2 1/2", шт	2	220.01			440.01			1	1	1 879			
				220.01			440.01		4.27	1		1 879		
	Поправки: М: =903.3*1.04/4.27	
	
109.	ТЕР 16-02-001-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.33	5 834.09	593.85	161.02	1 925.25	195.97	53.14	14.4	7.93	8 993	2 822	421	
				5 079.22	4.43		1 676.14	1.46	3.43	14.38		5 749	21	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			227.04				98%	2 786			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			140.18				56%	1 592			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 292.47					13 371			
	
110.	ТССЦ 302-1826 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм, шт.	1	646.17			646.17					2 197			
				646.17			646.17		2 196.85			2 197		
	
111.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ( уголок45*45*4), кг	4.62	27.31			126.17					1 029			
				27.31			126.17		222.82			1 029		
	Объем: 33*14/100													
	
112.	ТЕР 16-02-004-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода	0.05	7 782.98	1 060.99	253.24	389.15	53.05	12.66	14.41	6.82	2 549	764	86	
				6 468.75	5.36		323.44	0.27	5.25	14.4		1 698	4	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			61.32				98%	753			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			37.86				56%	430			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					488.33					3 732			
	
113.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ( уголок45*45*4), кг	0.9	27.31			24.58					201			
				27.31			24.58		222.82			201		
	Объем: 5*18/100													
	
114.	ТССЦ 302-1827 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм, шт.	1	999.17			999.17					3 215			
				999.17			999.17		3 214.5			3 215		
	
115.	ТЕР 16-07-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.38	165.61	85.38	74.73	62.93	32.44	28.40	14.41	1.96	530	468	56	
				5.50			2.09		3.34	1		7		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			37.31				98%	459			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			23.03				56%	262			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.27					1 251			
	
116.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.071	374.88	82.80	15.62	26.62	5.88	1.11	14.4	2.65	144	85	3	
				276.46	0.17		19.63	0.01	2.89	14.73		57		
	Объем: 5.9+1.2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			4.77				69%	59			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.53				48%	41			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.92					243			
	
117.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.071	634.96	50.89	10.37	45.08	3.61	0.74	14.4	3.16	149	52	2	
				573.70	0.17		40.73	0.01	2.33	14.73		95		
	Объем: 5.9+1.2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			2.93				69%	36			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.17				48%	25			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.18					210			
	
118.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	31.9	253.92	63.88	49.16	8 100.02	2 037.67	1 568.28	14.41	8.04	56 802	29 363	12 609	
				140.88			4 494.07		3.3	1		14 830		
	Объем: 52+98+14+56+81+18													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.5, Н4= 1.25*1.5, Н5= 1.15*1.5	
	Накладные расходы		90%			1 833.90				77%	22 610			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 222.60				48%	14 094			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 156.53					93 506			
	
119.	ТССЦ 104-0853 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм, м	57.2	8.70			497.64					2 104			
				8.70			497.64		36.78			2 104		
	Объем: 52*1.1													
	
120.	ТССЦ 104-0854 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	107.8	10.06			1 084.47					4 741			
				10.06			1 084.47		43.98			4 741		
	Объем: 98*1.1													
	
121.	ТССЦ 104-0856 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	15.4	14.84			228.54					981			
				14.84			228.54		63.73			981		
	Объем: 14*1.1													
	
122.	ТССЦ 104-0858 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	61.6	18.05			1 111.88					5 201			
				18.05			1 111.88		84.43			5 201		
	Объем: 56*1.1													
	
123.	ТССЦ 104-0867 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм, м	89.1	21.70			1 933.47					7 279			
				21.70			1 933.47		81.69			7 279		
	Объем: 81*1.1													
	
124.	ТССЦ 104-0861 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	19.8	25.87			512.23					2 591			
				25.87			512.23		130.86			2 591		
	Объем: 18*1.1													
	
125.	ТЕР 16-07-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	2	76.06	64.75	8.09	152.13	129.50	16.17	14.41	5.24	1 986	1 866	85	
				3.23			6.46		5.46	1		35		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0053:[ М-(20.10=50.25*0.4) ];  ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			148.93				98%	1 829			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			91.94				56%	1 045			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					393.00					4 860			
	
126.	ТЕР 16-07-003-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	2	121.99	90.60	11.46	243.97	181.19	22.92	14.4	5.49	2 886	2 609	126	
				19.93	0.23		39.86	0.45	3.8	14.47		151	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			208.89				98%	2 564			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			128.96				56%	1 465			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					581.82					6 915			
	
127.	ТЕРр 65-12-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,9 м3, 100 шт.	0.01	1 969.30	1 874.73	94.57	19.69	18.75	0.95	14.41	8.54	278	270	8	
					37.47			0.37	1	16.81			6	
	Накладные расходы		74%			14.15				63%	174			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.56				40%	110			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.40					562			
	
128.	ТССЦ 509-9899 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.113												
									1					
	Объем: (0.01)*11.3													
	
129.	ТЕР 18-04-001-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3, 1 бак	1	1 903.27	156.96	67.29	1 903.27	156.96	67.29	14.4	6.21	11 980	2 260	418	
				1 679.02	1.82		1 679.02	1.82	5.54	14.36		9 302	26	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			182.60				98%	2 240			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			112.73				56%	1 280			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 198.60					15 500			
	
130.	ТЕР 18-06-003-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка воздухоотводчиков, 1 шт.	1	120.72	23.12	14.06	120.72	23.12	14.06	14.41	7.74	708	333	109	
				83.55	0.45		83.55	0.45	3.18	14.47		266	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0944:[ М-(22.00=22.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			27.11				98%	333			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			16.73				56%	190			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.56					1 232			
	
131.	ТЕРр 65-22-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания, 100 приборов	1.2	4 048.24	3 402.02	163.05	4 857.89	4 082.42	195.66	14.41	8.54	61 925	58 828	1 671	
				483.17	64.60		579.80	77.52	2.46	16.81		1 426	1 303	
	Накладные расходы		74%			3 078.36				63%	37 883			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 079.97				40%	24 052			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 016.22					123 860			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	127 432.25	26 375.30	16 316.44			745 306	380 039	95 902	
			84 740.52	2 012.00				269 367	29 168	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	56 832.69					158 182			
			56 832.69					158 182		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	56 832.69					158 182			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	56 832.69					158 182			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 170.33	3 180.11	4 481.25			111 715	45 826	25 502	
			10 508.97	265.28				40 388	3 817	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 368.23					22 897			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 52, 53; %=69 - по стр. 116, 117; %=77 - по стр. 118)	3 225.83					39 624			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 52, 53, 116-118)	2 067.23					23 829			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	23 463.39					175 168			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	52 429.23	23 195.19	11 835.19			475 409	334 213	70 400	
			17 398.86	1 746.72				70 797	25 351	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 56, 66, 76, 83, 91, 101, 109, 112)	801.09	468.40	332.69			8 718	6 750	1 969	
				48.22					695	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 54, 55, 127, 131; %=98 - по стр. 56, 66, 76, 83, 91, 101, 109, 112, 115, 125, 126, 129, 130)	25 944.91					318 623			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 54, 55, 127, 131; %=56 - по стр. 56, 66, 76, 83, 91, 101, 109, 112, 115, 125, 126, 129, 130)	16 306.22					185 927			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	94 680.36					979 959			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	174 976.44					1 313 309			
	Строительный контроль 2,14%	3 744.50					28 105			
	Всего со строительным контролем	178 720.94					1 341 414			
	Непредвиденные работы 2%	3 574.42					26 828			
	Всего с непредвиденными работами	182 295.36					1 368 242			
	НДС	32 813.16					246 284			
	Всего с НДС	215 108.52					1 614 526			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	29 170.74					358 247			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	18 373.45					209 756			
	
	Раздел 3.  водоотведение	
	
132.	ТЕР 46-03-010-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.68	8 523.13	1 953.63	6 569.50	5 795.73	1 328.47	4 467.26	14.41	4.41	38 844	19 143	19 701	
					601.32			408.90	1	14.39			5 884	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			1 720.00				84%	21 023			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 042.42				48%	12 013			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 558.15					71 880			
	
133.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.6582	2 646.84	648.48	43.99	1 742.15	426.83	28.95	14.41	8.22	11 894	6 151	238	
				1 954.37			1 286.37		4.28	1		5 506		
	Объем: (0.22*0.22*0.2*68)													
	Накладные расходы		99%			422.56				84%	5 167			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			256.10				48%	2 952			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 420.81					20 013			
	
134.	ТЕРр 65-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.2	1 015.81	1 000.16	15.65	203.16	200.03	3.13	14.41	8.54	2 909	2 882	27	
					6.20			1.24	1	16.82			21	
	Накладные расходы		74%			148.94				63%	1 829			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			100.64				40%	1 161			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					452.73					5 899			
	
135.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.11	775.58	765.14	10.44	860.89	849.31	11.59	14.41	8.53	12 337	12 238	99	
					4.13			4.58	1	16.83			77	
	Объем: 84+27													
	Накладные расходы		74%			631.88				63%	7 758			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			426.95				40%	4 926			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 919.71					25 021			
	
136.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.11	12 984.16	894.28	10.83	14 412.42	992.65	12.02	14.41	7.52	39 065	14 304	90	
				12 079.05	1.14		13 407.75	1.27	1.84	14.29		24 670	18	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 143.01				98%	14 036			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			705.68				56%	8 020			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 261.11					61 121			
	
137.	ТССЦ 301-5609 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	110	12.58			1 383.80					5 066			
				12.58			1 383.80		46.05			5 066		
	
138.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник 110*90, шт	34	13.93			473.67			1	1	2 023			
				13.93			473.67		4.27	1		2 023		
	Поправки: М: =57.2*1.04/4.27	
	
139.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110 *45, шт	128	8.04			1 028.80			1	1	4 393			
				8.04			1 028.80		4.27	1		4 393		
	Поправки: М: =33*1.04/4.27	
	
140.	С Цена поставщик. 
ПВХ  ревизия  110, шт	19	15.81			300.33					1 282			
				15.81			300.33		4.27			1 282		
	Объем: 16+3													
	Поправки: М: =64.9*1.04/4.27	
	
141.	С Цена поставщик. 
Воздушный клапан  110, шт	6	96.60			579.57					2 475			
				96.60			579.57		4.27			2 475		
	Поправки: М: =396.6*1.04/4.27	
	
142.	С Цена поставщик. 
Переход чугун/пластик 110мм PP (с резинкой 124/110) канализационный серый, шт.	32	29.74			951.64					4 063			
				29.74			951.64		4.27			4 063		
	Поправки: М: =122.1*1.04/4.27	
	
143.	ТЕР 16-04-001-03 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм, 100 м трубопровода	0.2	2 107.74	809.74	15.51	421.55	161.95	3.10	14.4	7.5	3 961	2 332	23	
				1 282.49	1.59		256.50	0.32	6.26	14.35		1 606	5	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			186.61				98%	2 290			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			115.21				56%	1 309			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					723.37					7 560			
	
144.	ТССЦ 301-5610 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156-168 мм, шт.	20	13.83			276.60					1 832			
				13.83			276.60		91.61			1 832		
	
145.	С Цена поставщик. 
Труба 160 х 4.0 х 2000мм Н(SN4) ПВХ, шт.	10	133.96			1 339.58					5 720			
				133.96			1 339.58		4.27			5 720		
	Поправки: М: =550*1.04/4.27	
	
146.	С Цена поставщик. 
ПВХ  ревизия  160, шт	3	143.70			431.10					1 841			
				143.70			431.10		4.27			1 841		
	Поправки: М: =590*1.04/4.27	
	
147.	С Цена поставщик. 
ПВХ тройник 160*110*45, шт	3	70.63			211.90					905			
				70.63			211.90		4.27			905		
	Поправки: М: =290*1.04/4.27	
	
148.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	219.71	111.66	1.52	219.71	111.66	1.52	14.4	8.27	2 135	1 608	13	
				106.54			106.54		4.83	1		515		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 576			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	900			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					427.40					4 611			
	
149.	ТЕРр 65-6-12 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Смена унитазов типа <Компакт>, 100 приборов	0.32	7 494.35	3 974.30	100.44	2 398.19	1 271.78	32.14	14.4	8.31	24 019	18 314	267	
				3 419.61	9.69		1 094.28	3.10	4.97	16.81		5 439	52	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1521:[ М-(40951.00=409.51*100) ]	
	Накладные расходы		103%			1 313.13				88%	16 162			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			764.93				48%	8 816			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 476.24					48 997			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	33 030.79	5 342.68	4 559.71			164 764	76 972	20 458	
			23 128.43	419.41				67 336	6 057	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 016.26					21 420			
			5 016.26					21 420		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	5 016.26					21 420			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 016.26					21 420			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 838.21	1 755.30	4 496.21			52 020	25 294	19 939	
			1 586.70	408.90				6 788	5 884	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	300.33					1 282			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 132, 133)	2 142.56					26 190			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 132, 133)	1 298.52					14 965			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 279.29					93 175			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	20 176.32	3 587.38	63.50			91 324	51 678	519	
			16 525.47	10.51				39 128	173	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 134, 135; %=98 - по стр. 136, 143, 148; %=88 - по стр. 149)	3 551.97					43 651			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 134, 135; %=56 - по стр. 136, 143, 148; %=48 - по стр. 149)	2 192.68					25 132			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	25 920.97					160 107			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	42 216.52					274 702			
	Строительный контроль 2,14%	903.43					5 879			
	Всего со строительным контролем	43 119.95					280 581			
	Непредвиденные работы 2%	862.40					5 612			
	Всего с непредвиденными работами	43 982.35					286 193			
	НДС	7 916.82					51 515			
	Всего с НДС	51 899.17					337 708			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 694.53					69 841			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 491.20					40 097			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	181 378.32	36 807.16	24 536.34			1 044 640	530 341	138 247	
			120 034.86	2 811.29				376 056	40 698	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	68 132.17					196 793			
			68 132.17					196 793		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	68 132.17					196 793			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	68 132.17					196 793			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	32 296.38	6 193.96	10 544.25			204 607	89 256	54 953	
			15 558.18	751.99				60 401	10 821	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 916.33					29 927			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 52, 53, 132, 133; %=77 - по стр. 45, 118; %=69 - по стр. 116, 117)	6 608.03					81 055			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 45, 52, 53, 116-118, 132, 133)	4 167.57					48 037			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	43 071.98					333 699			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	80 949.77	30 613.20	13 992.09			643 240	441 085	83 294	
			36 344.51	2 059.30				118 862	29 877	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 56, 66, 76, 83, 91, 101, 109, 112)	801.09	468.40	332.69			8 718	6 750	1 969	
				48.22					695	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4, 54, 55, 127, 131, 134, 135; %=98 - по стр. 5, 12, 19, 27, 35, 51, 56, 66, 76, 83, 91, 101, 109, 112, 115, 125, 126, 129, 130, 136, 143, 148; %=88 - по стр. 149)	34 026.19					417 883			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4, 54, 55, 127, 131, 134, 135; %=56 - по стр. 5, 12, 19, 27, 35, 51, 56, 66, 76, 83, 91, 101, 109, 112, 115, 125, 126, 129, 130, 136, 143, 148; %=48 - по стр. 149)	21 318.75					243 149			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	136 294.71					1 304 272			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	247 498.86					1 834 764			
	Строительный контроль 2,14%	5 296.48					39 264			
	Всего со строительным контролем	252 795.34					1 874 028			
	Непредвиденные работы 2%	5 055.91					37 481			
	Всего с непредвиденными работами	257 851.25					1 911 509			
	НДС	46 413.23					344 072			
	Всего с НДС	304 264.48					2 255 581			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)