|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 1 090 053 | | руб. | Смета на сумму: | 1 090 053 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Исп. директор ООО «УК РСУ 25» | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Русович С.Б. / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Макаренко А.А. / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Многоквартирный дом №8 по наб. Генерала Карбышева г. Калининграда | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши мкд. №8 по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **1 090.053** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.974** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **131.271** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Высота здания - 31м (31-15)\*0,5=8%* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-04-008-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (в т.ч. балконы), 100 м2 покрытия | 10.5 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 1 731.56 | 1 250.24 | 481.32 | 14.4 | 6.44 | 21 103 | 18 003 | 3 100 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 984+66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 237.74 |  |  |  | 84% | 15 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 750.14 |  |  |  | 48% | 8 641 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 719.44 |  |  |  |  | 44 867 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-16-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест | 1.25 | 2 700.82 | 1 318.74 | 143.55 | 3 376.03 | 1 648.43 | 179.44 | 14.4 | 4.63 | 32 417 | 23 737 | 831 |
| 1 238.53 | 15.51 | 1 548.16 | 19.39 | 5.07 | 14.39 | 7 849 | 279 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н5= 1.08* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 384.29 |  |  |  | 71% | 17 051 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 084.08 |  |  |  | 52% | 12 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 844.40 |  |  |  |  | 61 957 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 12-01-016-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 10.5 | 182.92 | 32.27 | 5.06 | 1 920.66 | 338.81 | 53.16 | 14.4 | 8.25 | 14 719 | 4 879 | 439 |
| 145.59 |  | 1 528.70 |  | 6.15 | 1 | 9 401 |  |
|  | Объем: 984+66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15\*1.08* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 365.91 |  |  |  | 92% | 4 489 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 186.35 |  |  |  | 44% | 2 147 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 472.92 |  |  |  |  | 21 354 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 12-01-002-09  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 9.84 | 492.14 | 177.99 | 58.46 | 4 842.69 | 1 751.43 | 575.27 | 14.4 | 5.84 | 40 254 | 25 221 | 3 360 |
| 255.69 | 3.78 | 2 515.99 | 37.15 | 4.64 | 14.39 | 11 674 | 535 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121; ТССЦ 101-9122* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15\*1.08* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 931.67 |  |  |  | 92% | 23 696 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 983.72 |  |  |  | 44% | 11 333 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 758.08 |  |  |  |  | 75 282 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТССЦ 101-1961  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Изопласт К ЭКП-4,5, м2 | 1121.76 | 56.83 |  |  | 63 749.62 |  |  |  |  | 173 110 |  |  |
| 56.83 |  | 63 749.62 |  | 154.32 |  | 173 110 |  |
|  | Объем: 984\*1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТССЦ 101-1962  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Изопласт П ЭПП-4,0, м2 | 1141.44 | 41.26 |  |  | 47 095.81 |  |  |  |  | 159 334 |  |  |
| 41.26 |  | 47 095.81 |  | 139.59 |  | 159 334 |  |
|  | Объем: 984\*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 12-01-002-10  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (козырьки балконные), 100 м2 кровли | 0.66 | 264.53 | 104.61 | 31.65 | 174.59 | 69.05 | 20.89 | 14.4 | 5.89 | 1 510 | 994 | 123 |
| 128.27 | 2.08 | 84.66 | 1.37 | 4.64 | 14.4 | 393 | 20 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15\*1.08* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 76.05 |  |  |  | 92% | 933 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 38.73 |  |  |  | 44% | 446 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 289.37 |  |  |  |  | 2 889 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 101-1961  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Изопласт К ЭКП-4,5, м2 | 76.56 | 56.83 |  |  | 4 350.90 |  |  |  |  | 11 815 |  |  |
| 56.83 |  | 4 350.90 |  | 154.32 |  | 11 815 |  |
|  | Объем: 66\*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 20-02-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор | 10 | 42.53 | 30.39 | 4.18 | 425.30 | 303.95 | 41.75 | 14.4 | 7.18 | 4 904 | 4 377 | 300 |
| 7.96 |  | 79.60 |  | 2.86 | 1 | 228 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9115* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 349.54 |  |  |  | 98% | 4 289 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 215.80 |  |  |  | 56% | 2 451 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 990.65 |  |  |  |  | 11 645 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | С Цена поставщик.  Дефлектор кровельный Д=280мм., шт | 10 | 63.33 |  |  | 633.26 |  |  |  |  | 2 704 |  |  |
| 63.33 |  | 633.26 |  | 4.27 |  | 2 704 |  |
|  | *Поправки: М: =260/4.27\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 12-01-004-04  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов, 100 м примыканий | 3.4 | 1 129.31 | 429.45 | 132.18 | 3 839.66 | 1 460.12 | 449.40 | 14.41 | 6.87 | 33 508 | 21 040 | 3 087 |
| 567.69 | 13.40 | 1 930.15 | 45.56 | 4.86 | 14.39 | 9 381 | 656 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9123* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15\*1.08* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 626.13 |  |  |  | 92% | 19 960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 828.12 |  |  |  | 44% | 9 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 293.92 |  |  |  |  | 63 015 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 101-1961  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Изопласт К ЭКП-4,5, м2 | 428.4 | 56.83 |  |  | 24 345.97 |  |  |  |  | 66 111 |  |  |
| 56.83 |  | 24 345.97 |  | 154.32 |  | 66 111 |  |
|  | Объем: 340\*2.52/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТССЦ 101-1962  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Изопласт П ЭПП-4,0, м2 | 428.4 | 41.26 |  |  | 17 675.78 |  |  |  |  | 59 800 |  |  |
| 41.26 |  | 17 675.78 |  | 139.59 |  | 59 800 |  |
|  | Объем: 340\*2.52/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (козырьки) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.58 | 2 986.28 | 404.74 | 6.66 | 1 732.04 | 234.75 | 3.86 | 14.4 | 8.36 | 7 400 | 3 380 | 32 |
| 2 574.88 | 1.03 | 1 493.43 | 0.60 | 2.67 | 16.87 | 3 987 | 10 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н5= 1\*1.08* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 195.34 |  |  |  | 71% | 2 407 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 152.98 |  |  |  | 52% | 1 763 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 080.36 |  |  |  |  | 11 570 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.053 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 60.63 | 47.25 | 13.38 | 14.41 | 8.54 | 795 | 681 | 114 |
|  | 100.00 |  | 5.30 | 1 | 16.81 |  | 89 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 52.02 |  |  |  | 84% | 647 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 31.53 |  |  |  | 48% | 370 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 144.18 |  |  |  |  | 1 811 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 09-04-012-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 5.3 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 482.70 | 153.90 | 144.62 | 14.4 | 7.41 | 4 017 | 2 216 | 1 072 |
| 34.75 |  | 184.18 |  | 3.96 | 1 | 729 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 124.66 |  |  |  | 69% | 1 529 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 110.81 |  |  |  | 58% | 1 285 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 718.17 |  |  |  |  | 6 831 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | С Цена поставщик.  Металлический дверной блок, м2 | 5.3 | 730.68 |  |  | 3 872.60 |  |  |  |  | 16 536 |  |  |
| 730.68 |  | 3 872.60 |  | 4.27 |  | 16 536 |  |
|  | *Поправки: М: =3000/4.27\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕРр 58-20-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (парапет, вентканалы) шириной до 1 м, 100 м | 2.17 | 6 401.18 | 686.62 | 12.96 | 13 890.56 | 1 489.97 | 28.12 | 14.4 | 8.38 | 54 478 | 21 456 | 236 |
| 5 701.60 | 2.33 | 12 372.47 | 5.06 | 2.65 | 16.78 | 32 787 | 85 |
|  | *Начисления: Н5= 1\*1.08* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 240.87 |  |  |  | 71% | 15 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 971.77 |  |  |  | 52% | 11 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16 103.20 |  |  |  |  | 80 973 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕРр 65-6-23  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена водосточных воронок, 100 приборов | 0.03 | 5 105.93 | 4 732.18 | 73.66 | 153.18 | 141.97 | 2.21 | 14.4 | 8.31 | 2 098 | 2 044 | 18 |
| 300.09 | 7.11 | 9.00 | 0.21 | 3.9 | 16.8 | 35 | 4 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59\*100) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 146.45 |  |  |  | 88% | 1 802 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 85.31 |  |  |  | 48% | 983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 384.93 |  |  |  |  | 4 883 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТССЦ 301-3302  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт. | 3 | 225.00 |  |  | 675.00 |  |  |  |  | 1 650 |  |  |
| 225.00 |  | 675.00 |  | 549.91 |  | 1 650 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | С Цена поставщик.  Решетка с фильтром, шт | 3 | 56.02 |  |  | 168.06 |  |  |  |  | 718 |  |  |
| 56.02 |  | 168.06 |  | 4.27 |  | 718 |  |
|  | *Поправки: М: =230/4.27\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 46-03-010-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий | 0.03 | 1 461.46 | 357.49 | 1 103.97 | 43.84 | 10.72 | 33.12 | 14.41 | 4.41 | 301 | 155 | 146 |
|  | 101.05 |  | 3.03 | 1 | 14.39 |  | 44 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 13.61 |  |  |  | 84% | 167 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 8.25 |  |  |  | 48% | 96 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 65.70 |  |  |  |  | 564 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 46-03-017-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.01 | 1 944.70 | 473.27 | 25.13 | 19.45 | 4.73 | 0.25 | 14.41 | 8.16 | 139 | 68 | 2 |
| 1 446.30 |  | 14.46 |  | 4.72 | 1 | 68 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 4.68 |  |  |  | 84% | 57 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2.84 |  |  |  | 48% | 33 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 26.97 |  |  |  |  | 229 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Очистка поверхности щетками (металлич. каркас под крышками ветканалов), 1 м2 очищаемой поверхности | 8.6 | 9.37 | 9.37 |  | 80.60 | 80.60 |  | 14.39 | 1 | 1 160 | 1 160 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 65.29 |  |  |  | 69% | 800 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 48.36 |  |  |  | 48% | 557 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 194.25 |  |  |  |  | 2 517 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.086 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 30.83 | 5.93 | 1.12 | 14.4 | 2.65 | 157 | 85 | 3 |
| 276.46 | 0.14 | 23.78 | 0.01 | 2.89 | 14.73 | 69 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 4.81 |  |  |  | 69% | 59 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 3.56 |  |  |  | 48% | 41 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 39.21 |  |  |  |  | 256 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 13-03-004-26  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.086 | 624.75 | 42.41 | 8.64 | 53.73 | 3.65 | 0.74 | 14.4 | 3.16 | 170 | 53 | 2 |
| 573.70 | 0.14 | 49.34 | 0.01 | 2.33 | 14.73 | 115 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 2.96 |  |  |  | 69% | 37 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2.20 |  |  |  | 48% | 25 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 58.89 |  |  |  |  | 232 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Т01-01-01-041  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 7.52 | 66.71 |  | 66.71 | 501.66 |  | 501.66 | 1 | 6.28 | 3 150 |  | 3 150 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 5.67+1.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =418.94/6.28* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Т03-21-01-015  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т | 7.52 | 18.71 |  | 18.71 | 140.68 |  | 140.68 |  | 6.28 | 883 |  | 883 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 5.67+1.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =117.48/6.28* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **196 067.39** | **8 995.50** | **2 670.99** |  |  | **714 941** | **129 549** | **16 898** |
| **184 400.92** | **117.69** |  |  | **568 494** | **1 722** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **193 529.89** | **8 395.68** | **2 482.41** |  |  | **698 850** | **120 912** | **15 508** |
| **182 651.82** | **117.48** |  |  | **562 430** | **1 718** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **161 090.68** |  |  |  |  | **486 706** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 15, 22, 23; %=71 - по стр. 2, 14, 18; %=92 - по стр. 3, 4, 7, 11; %=69 - по стр. 24-26)** | | | | | **8 201.39** |  |  |  |  | **100 719** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 22-26; %=52 - по стр. 2, 14, 18; %=44 - по стр. 3, 4, 7, 11)** | | | | | **5 092.63** |  |  |  |  | **58 686** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **206 823.91** |  |  |  |  | **858 255** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **482.70** | **153.90** | **144.62** |  |  | **4 017** | **2 216** | **1 072** |
| **184.18** |  |  |  | **729** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 16)** | | | | | **124.66** |  |  |  |  | **1 529** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 16)** | | | | | **110.81** |  |  |  |  | **1 285** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **718.17** |  |  |  |  | **6 831** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 054.80** | **445.92** | **43.96** |  |  | **12 074** | **6 421** | **318** |
| **1 564.92** | **0.21** |  |  | **5 335** | **4** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 9; %=88 - по стр. 19)** | | | | | **495.99** |  |  |  |  | **6 092** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 9; %=48 - по стр. 19)** | | | | | **301.11** |  |  |  |  | **3 434** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 851.90** |  |  |  |  | **21 600** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **210 393.98** |  |  |  |  | **886 686** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **4 502.43** |  |  |  |  | **18 975** |  |  |
|  | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **214 896.41** |  |  |  |  | **905 661** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%** | | | | | **4 297.93** |  |  |  |  | **18 113** |  |  |
|  | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **219 194.34** |  |  |  |  | **923 774** |  |  |
|  | **НДС, 18%** | | | | | **39 454.98** |  |  |  |  | **166 279** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **258 649.32** |  |  |  |  | **1 090 053** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **8 822.04** |  |  |  |  | **108 340** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **5 504.55** |  |  |  |  | **63 405** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |