«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Исполнительный директор ООО «УК РСУ 6»	
		
________________ / С.Б.  Русович /	________________ /_С.Ю. Донцова_ /	
		
«____» ___________ 2015 года	«____» ____________ 2015 года	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома № 51-55 по ул. К. Назаровой в г. Калининграде 	

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Чердачное перекрытие	
	
1.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	3.68	
2.	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 утеплителя	55.2	
3.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	100 шт.	0.42	
4.	Ремонт деревянных балок с заменой концов	100 концов	0.42	
5.	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	0.64	
6.	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	1 м3 заделки	0.025	
7.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.94	
8.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	205.68	
9.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	55.2	
10.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	1104	
11.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	404.8	
12.	Покрытие пленкой чердачного перекрытия	100 м2 покрытия	9.2	
13.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	460	
14.	Устройство  настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	3.68	
15.	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб	100 м2	0.83	
16.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.83	
17.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.83	
18.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	21.55	
19.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	21.55	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                       В.А. Зуев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальник ОК МКУ «КР МКД»                        О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)