«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	8 842 420	руб.	
	
Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1	
на капитальный ремонт крыши, ремонт фасада без утепления, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, системы отопления многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Красная, д. 16-18	
	
Сметная стоимость:	8 842.420	тыс. руб.	
монтажных работ:	112.154	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	13.870	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 169.607	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.82	165.55	131.65	33.90	797.95	634.55	163.40	16.11	6.86	11 344	10 223	1 121	
									1	1				
	Объем: 370+112													
	Накладные расходы		99%			628.20				84%	8 587			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			380.73				48%	4 907			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 806.88					24 838			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.7	172.51	127.80	44.71	638.29	472.86	165.43	16.11	9.68	9 219	7 618	1 601	
					6.95			25.72	1	16.08			413	
	Накладные расходы		83%			413.82				71%	5 702			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			324.08				52%	4 176			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 376.19					19 097			
	
3.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.12	6 775.72	1 449.90	67.19	813.09	173.99	8.06	16.11	9	5 431	2 803	73	
				5 258.63			631.04		4.05	1		2 556		
	Накладные расходы		83%			144.41				71%	1 990			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			113.09				52%	1 458			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 070.60					8 879			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.9	9 291.30	1 358.31	34.61	17 653.47	2 580.79	65.76	16.11	8.96	86 886	41 577	589	
				7 898.38			15 006.92		2.98	1		44 721		
	Накладные расходы		83%			2 142.06				71%	29 520			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 677.51				52%	21 620			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 473.04					138 026			
	
5.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок ( смена кобылок) 1,2м*80шт ( прим), 100 м	0.96	3 176.89	1 205.91	20.22	3 049.81	1 157.67	19.41	16.11	9	25 211	18 650	175	
				1 950.76			1 872.73		3.41	1		6 386		
	Объем: 1.2*80													
	Накладные расходы		83%			960.87				71%	13 242			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			752.49				52%	9 698			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 763.16					48 151			
	
6.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	1.56	1 615.27	301.17	30.24	2 519.82	469.83	47.17	16.11	7.35	15 667	7 569	347	
				1 283.86	5.99		2 002.82	9.34	3.87	17.45		7 751	163	
	Накладные расходы		86%			412.09				73%	5 644			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			335.42				56%	4 330			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 267.33					25 641			
	
7.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.114	8 572.20	5 513.35	252.31	977.23	628.52	28.76	16.11	7.76	11 795	10 125	223	
				2 806.54	60.12		319.95	6.85	4.52	17.91		1 446	123	
	Накладные расходы		78%			495.59				66%	6 764			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			400.28				50%	5 124			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 873.10					23 683			
	
8.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.4788	3 086.00			1 477.58					6 436			
				3 086.00			1 477.58		13 441.57			6 436		
	Объем: 0.114*4200													
	
9.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( до 6 каналов), 100 м труб	0.054	23 217.20	15 220.75	473.40	1 253.73	821.92	25.56	16.11	7.75	15 275	13 241	198	
				7 523.05	112.70		406.24	6.09	4.52	17.9		1 836	109	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			645.85				66%	8 811			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			521.65				50%	6 675			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 421.22					30 761			
	
10.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.594	3 086.00			1 833.08					7 984			
				3 086.00			1 833.08		13 441.57			7 984		
	Объем: 0.054*2200*5													
	
11.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 10 каналов), 100 м труб	0.06	41 790.96	27 397.35	852.12	2 507.46	1 643.84	51.13	16.11	7.75	30 551	26 482	396	
				13 541.49	202.86		812.49	12.17	4.52	17.9		3 672	218	
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		78%			1 291.69				66%	17 622			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 043.29				50%	13 350			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 842.43					61 523			
	
12.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.188	3 086.00			3 666.17					15 969			
				3 086.00			3 666.17		13 441.57			15 969		
	Объем: 0.06*2200*9													
	
13.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.523	1 567.41	240.58	37.36	819.76	125.82	19.54	16.12	8.08	5 349	2 028	158	
				1 289.47	2.11		674.39	1.10	4.69	16.12		3 163	18	
	Вычт.ресурсы:  204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			125.65				84%	1 719			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			76.15				48%	982			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 021.56					8 050			
	
14.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.502	2 412.79	1 295.60	2.05	1 211.22	650.39	1.03	16.11	6.41	12 466	10 478	7	
				1 115.14			559.80		3.54	1		1 982		
	Накладные расходы		79%			513.81				67%	7 020			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			325.20				40%	4 191			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 050.22					23 677			
	
15.	ТЕР 15-04-019-08 
(Прим) 
Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.502	915.24	118.78	57.04	459.45	59.63	28.63	16.12	3.94	2 258	961	113	
				739.42			371.19		3.19	1		1 184		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			56.65				80%	769			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			28.03				37%	356			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					544.12					3 382			
	
16.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	16.12	6.42	842	841	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	597			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	437			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 876			
	
17.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	16.11	7.82	4 363	2 223	466	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.83	16.1		1 674	67	
	Вычт.ресурсы:  203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	2 061			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	985			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					7 409			
	
18.	203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.96	3 070.76			2 947.93					5 039			
				3 070.76			2 947.93		5 248.9			5 039		
	Объем: 0.48*2													
	
19.	ТЕР 20-02-003-02 
(Прим) 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм, 1 решетка	4	85.20	12.80	4.04	340.79	51.20	16.15	16.12	5.68	3 728	825	92	
				68.36			273.44		10.28	1		2 811		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			58.88				98%	809			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			36.35				56%	462			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					436.02					4 999			
	
20.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	1.223	75.57	75.35	0.22	92.42	92.15	0.27	16.11	6.5	1 486	1 485	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			76.48				71%	1 054			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.90				52%	772			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					228.80					3 313			
	
21.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.223	8 813.16	326.90	31.86	10 778.50	399.80	38.97	16.11	8.82	39 768	6 441	344	
				8 454.40	3.03		10 339.73	3.70	3.19	16.07		32 984	59	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			435.78				92%	5 980			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			221.93				44%	2 860			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 436.21					48 608			
	
22.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ( капельник), 100 м	1.223	2 956.30	374.76	6.66	3 615.55	458.33	8.15	16.11	9.22	16 119	7 384	75	
				2 574.88	1.03		3 149.08	1.26	2.75	18.87		8 660	24	
	Накладные расходы		83%			381.46				71%	5 260			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			298.73				52%	3 852			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 295.74					25 231			
	
23.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.59	221.62	101.80	102.69	573.98	263.66	265.96	16.11	3.72	5 354	4 248	989	
				17.13	1.45		44.37	3.76	2.64	16.18		117	61	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			240.68				77%	3 318			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			160.45				48%	2 068			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					975.11					10 740			
	
24.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	53.613	36.04			1 932.21					10 111			
				36.04			1 932.21		188.6			10 111		
	Объем: 2.59*20.7													
	
25.	ТЕР 12-01-007-03 
(Прим) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов типа Этернит по готовым прогонам (б/у, для замены желобов), 100 м2 кровли	1.12	1 124.24	497.52	152.61	1 259.15	557.23	170.93	16.12	8.69	14 376	8 983	1 485	
				474.10	14.91		530.99	16.70	7.36	16.09		3 908	269	
	Вычт.ресурсы:  101-0036:[ М-(3168.10=24.37*130) ];  101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ];  101-1875:[ М-(364.91=13515.00*0.027) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			619.84				92%	8 512			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			315.66				44%	4 071			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 194.66					26 959			
	
26.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля типа Этернит по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	3.7	4 877.10	504.69	210.18	18 045.28	1 867.35	777.65	16.12	8.71	112 490	30 102	6 773	
				4 162.24	20.39		15 400.29	75.43	4.91	16.09		75 615	1 214	
	Вычт.ресурсы:  101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 098.20				92%	28 811			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 068.53				44%	13 779			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 212.01					155 080			
	
27.	Цена поставщика. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит, м2	473.6	76.20			36 089.52			1	1	149 411			
				76.20			36 089.52		4.14	1		149 411		
	Объем: 370*1.28													
	Поправки: М: =10.38*56.70/1.9775/4.14*1.06	
	
28.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей ( прим), 100 м ограждения	0.612	4 972.00	72.11	75.20	3 042.86	44.13	46.02	16.11	7.68	14 617	711	353	
				4 824.69	5.48		2 952.71	3.35	4.59	16.09		13 553	54	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			51.28				92%	704			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			26.11				44%	337			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 120.25					15 657			
	
29.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство ограждений кровли ( прим), 100 м ограждения	0.612	4 972.00	72.11	75.20	3 042.86	44.13	46.02	16.11	7.68	14 617	711	353	
				4 824.69	5.48		2 952.71	3.35	4.59	16.09		13 553	54	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			51.28				92%	704			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			26.11				44%	337			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 120.25					15 657			
	
30.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей ограждений, количество окрасок 2, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0837	1 288.77	768.15	4.21	107.87	64.29	0.35	16.11	9.14	1 149	1 036	3	
				516.40	0.16		43.22	0.01	2.55	18.69		110		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			61.09				80%	829			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			30.22				37%	383			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					199.18					2 361			
	
31.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.16	75.57	75.35	0.22	12.09	12.06	0.04	16.11	6.5	194	194		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			10.01				71%	138			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.84				52%	101			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.94					433			
	
32.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка слуховых окон кровельной сталью , прим, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.07342	373.54	335.71	26.60	27.43	24.65	1.95	16.12	9.13	419	397	18	
				11.23			0.82		4.07	1		3		
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			26.13				90%	357			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			13.31				43%	171			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.87					947			
	
33.	101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0323048	23 811.97			769.24					1 484			
				23 811.97			769.24		45 948.75			1 484		
	Объем: 0.07342*0.44													
	
34.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.125	7 415.77	333.04	13.17	8 342.74	374.67	14.82	16.11	9.13	28 758	6 036	135	
				7 069.56			7 953.26		2.84	1		22 587		
	Накладные расходы		83%			310.98				71%	4 286			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			243.54				52%	3 139			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 897.25					36 182			
	
35.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.18	5 731.49	578.30	8.10	1 031.67	104.09	1.46	16.11	9.14	4 043	1 677	13	
				5 145.09			926.12		2.54	1		2 352		
	Накладные расходы		83%			86.39				71%	1 191			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.66				52%	872			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 185.72					6 106			
	
36.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.09	8 719.75	480.56	8.10	784.78	43.25	0.73	16.11	9.14	1 533	697	7	
				8 231.09			740.80		1.12	1		830		
	Накладные расходы		83%			35.90				71%	495			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	362			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					848.79					2 390			
	
37.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.09	4 604.75	480.56	8.10	414.43	43.25	0.73	16.11	9.14	1 630	697	7	
				4 116.09			370.45		2.5	1		926		
	Накладные расходы		83%			35.90				71%	495			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	362			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.44					2 487			
	
38.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.1	1 357.93	327.73	1.01	1 493.72	360.50	1.11	16.11	9.16	10 448	5 808	10	
				1 029.19			1 132.11		4.09	1		4 630		
	Накладные расходы		83%			299.22				71%	4 124			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			234.33				52%	3 020			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 027.26					17 592			
	
	Прочие работы	
	
39.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	17.805	48.13	4.41	36.66	856.88	78.52	652.73	16.1	7.59	8 240	1 264	4 954	
									1	1				
	Объем: 482*0.014+5.18+0.152+1.843+0.541+1.977+0.447+0.497+0.146+0.274													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			78.52				100%	1 264			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			47.11				60%	758			
	
40.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	17.805	16.40		16.40	292.00		292.00	1	7.87	2 298		2 298	
									1	1				
	Объем: 482*0.014+5.18+0.152+1.843+0.541+1.977+0.447+0.497+0.146+0.274													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	136 413.62	14 493.22	3 019.70			714 358	233 515	23 379	
			118 775.08	172.98				455 444	2 846	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	134 923.95	14 363.50	2 058.82			700 092	231 426	16 035	
			118 501.64	172.98				452 633	2 846	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	48 715.73					196 434			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 13; %=71 - по стр. 2-5, 16, 20, 22, 31, 34-38; %=73 - по стр. 6; %=66 - по стр. 7, 9, 11; %=67 - по стр. 14; %=80 - по стр. 15, 30; %=90 - по стр. 17, 32; %=92 - по стр. 21, 25, 26, 28, 29; %=77 - по стр. 23)	12 845.25					176 303			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13, 23; %=52 - по стр. 2-5, 16, 20, 22, 31, 34-38; %=56 - по стр. 6; %=50 - по стр. 7, 9, 11; %=40 - по стр. 14; %=37 - по стр. 15, 30; %=43 - по стр. 17, 32; %=44 - по стр. 21, 25, 26, 28, 29)	8 919.11					114 775			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	156 688.31					991 170			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	340.79	51.20	16.15			3 728	825	92	
			273.44					2 811		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 19)	58.88					809			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 19)	36.35					462			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	436.02					4 999			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 148.88	78.52	944.73			10 538	1 264	7 252	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39)	78.52					1 264			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 39)	47.11					758			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 148.88					10 538			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	158 273.21					1 006 707			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 387.05					21 544			
	ИТОГО	161 660.26					1 028 251			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 233.21					20 565			
	ИТОГО	164 893.47					1 048 816			
	НДС 18%	29 680.82					188 787			
	ВСЕГО С НДС	194 574.29					1 237 603			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 904.13					177 112			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 955.46					115 237			
	
	Раздел 2.  Фасад без утепления	
	
41.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	15.125	1 213.62	458.23	8.86	18 356.03	6 930.71	134.05	16.12	9.13	169 968	111 723	1 224	
				746.53			11 291.27		5.05	1		57 021		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			7 623.78				93%	103 902			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			4 712.88				54%	60 330			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 692.69					334 201			
	
42.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.51	63.27	49.68	13.59	95.54	75.02	20.52	16.11	1.78	1 245	1 209	37	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			58.52				66%	798			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			37.51				40%	484			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191.57					2 527			
	
43.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.51	4 688.98	197.81	4 246.36	7 080.36	298.69	6 412.00	16.12	4.06	32 156	4 815	26 033	
				244.81	143.10		369.66	216.08	3.54	15.1		1 309	3 263	
	Накладные расходы		78%			401.52				66%	5 331			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			257.39				40%	3 231			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 739.27					40 719			
	
44.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.78655	1 615.27	301.17	30.24	2 885.76	538.06	54.03	16.11	7.35	17 942	8 668	397	
				1 283.86	5.99		2 293.68	10.70	3.87	17.45		8 877	187	
	Объем: (0.73*1.9*0.5)+(0.35*1.35*0.5)+(1.26*1.36*0.5)													
	Накладные расходы		86%			471.93				73%	6 464			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			384.13				56%	4 959			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 741.83					29 365			
	
45.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	3.5	37.19	25.77		130.17	90.19		16.12	1	1 656	1 454		
				11.42			39.97		5.06	1		202		
	Накладные расходы		86%			77.56				73%	1 061			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			63.13				56%	814			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					270.87					3 532			
	
	ЦОКОЛЬ	
	
46.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен , прим, 100 м2	1.446	188.95	188.95		273.22	273.22		16.11	1	4 402	4 402		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			270.49				84%	3 698			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			163.93				48%	2 113			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					707.64					10 213			
	
47.	ТЕРр 61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.163	5 885.40	3 188.72	2.53	959.32	519.76	0.41	16.11	6.42	9 931	8 373	3	
				2 694.15			439.15		3.54	1		1 555		
	Накладные расходы		79%			410.61				67%	5 610			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			259.88				40%	3 349			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 629.81					18 890			
	
48.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1.609	80.30	76.91	1.68	129.20	123.75	2.70	16.11	9.18	2 026	1 994	25	
				1.71	0.16		2.75	0.26	2.64	18.69		7	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			117.81				80%	1 599			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			58.28				37%	740			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					305.29					4 365			
	
49.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	21.12617	15.82			334.22					1 096			
				15.82			334.22		51.87			1 096		
	Объем: 1.609*0.013*1010													
	
50.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню  стен с нанесением клеевого состава по сетке  (прим), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.446	2 074.12	832.23	83.91	2 999.18	1 203.41	121.34	16.11	9.97	26 524	19 387	1 210	
				1 157.98	39.06		1 674.44	56.48	3.54	14.27		5 928	806	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 196.90				80%	16 154			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			592.15				37%	7 471			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 788.22					50 150			
	
51.	101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	159.06	12.74			2 026.42					4 059			
				12.74			2 026.42		25.52			4 059		
	Объем: 144.6*1.1													
	
52.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)(стены, откосы), 100 м2 отделываемой поверхности	1.609	6 763.95	788.77	62.59	10 883.20	1 269.14	100.70	16.11	8.32	55 151	20 446	838	
				5 912.59			9 513.36		3.56	1		33 868		
	Объем: 144.6+16.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 205.68				80%	16 357			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			596.50				37%	7 565			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 685.38					79 073			
	
53.	ТЕР 15-04-019-08 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (стены, откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.609	915.24	118.78	57.04	1 472.62	191.12	91.77	16.12	3.94	7 238	3 081	362	
				739.42			1 189.73		3.19	1		3 795		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			181.56				80%	2 465			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			89.83				37%	1 140			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 744.01					10 843			
	
	ФАСАД от 0.000	
	
54.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен , откосов, прим, 100 м2	10.949	188.95	188.95		2 068.81	2 068.81		16.11	1	33 329	33 329		
									1	1				
	Объем: 1027+67.9													
	Накладные расходы		99%			2 048.12				84%	27 996			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 241.29				48%	15 998			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 358.22					77 323			
	
55.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	12.357	80.30	76.91	1.68	992.23	950.40	20.70	16.11	9.18	15 557	15 311	190	
				1.71	0.16		21.13	2.01	2.64	18.69		56	38	
	Объем: 73+135.7+1027													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			904.79				80%	12 279			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			447.63				37%	5 679			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 344.65					33 515			
	
56.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	162.24741	15.82			2 566.75					8 416			
				15.82			2 566.75		51.87			8 416		
	Объем: 12.357*0.013*1010													
	
57.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню  стен с нанесением клеевого состава по сетке (прим), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	10.27	2 074.12	832.23	83.91	21 301.26	8 547.02	861.78	16.11	9.97	188 384	137 693	8 592	
				1 157.98	39.06		11 892.45	401.17	3.54	14.27		42 099	5 725	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8 500.78				80%	114 734			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4 205.65				37%	53 065			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 007.69					356 183			
	
58.	101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	1129.7	12.74			14 392.38					28 830			
				12.74			14 392.38		25.52			28 830		
	Объем: 1027*1.1													
	
59.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)(стены, откосы, карнизы), 100 м2 отделываемой поверхности	12.357	6 763.95	788.77	62.59	83 582.14	9 746.87	773.39	16.11	8.32	423 557	157 022	6 435	
				5 912.59			73 061.87		3.56	1		260 100		
	Объем: 135.7+73+1027													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			9 259.53				80%	125 618			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4 581.03				37%	58 098			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					97 422.70					607 273			
	
60.	ТЕР 15-04-019-08 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (стены, откосы, карнизы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	12.357	915.24	118.78	57.04	11 309.63	1 467.81	704.81	16.12	3.94	55 585	23 661	2 777	
				739.42			9 137.01		3.19	1		29 147		
	Объем: 135.7+73+1027													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 394.42				80%	18 929			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			689.87				37%	8 755			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 393.92					83 268			
	
61.	ТЕРр 61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.679	5 885.40	3 188.72	2.53	3 996.19	2 165.14	1.72	16.11	6.42	41 367	34 880	11	
				2 694.15			1 829.33		3.54	1		6 476		
	Накладные расходы		79%			1 710.46				67%	23 370			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 082.57				40%	13 952			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 789.22					78 689			
	
62.	ТЕРр 61-22-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (карниз), 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.73	8 972.85	5 418.56	3.31	6 550.18	3 955.55	2.42	16.11	6.43	72 916	63 724	16	
				3 550.98			2 592.22		3.54	1		9 176		
	Накладные расходы		79%			3 124.88				67%	42 695			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 977.78				40%	25 490			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 652.84					141 101			
	
63.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских, прим, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.42	4 993.78	2 313.83	83.97	2 097.39	971.81	35.27	16.11	9.34	20 445	15 656	329	
				2 595.97	33.28		1 090.31	13.98	4.09	18.81		4 459	263	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			936.50				80%	12 735			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			463.32				37%	5 890			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 497.21					39 070			
	
64.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.52	2 956.30	374.76	6.66	1 537.28	194.88	3.46	16.11	9.22	6 853	3 139	32	
				2 574.88	1.03		1 338.94	0.54	2.75	18.87		3 682	10	
	Накладные расходы		83%			162.20				71%	2 236			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.02				52%	1 637			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 826.50					10 726			
	
65.	ТЕРр 62-4-3 
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	1 236.99	526.33	9.34	309.25	131.58	2.34	16.12	9.2	2 656	2 121	21	
				701.32	1.29		175.33	0.32	2.93	18.84		514	6	
	Накладные расходы		80%			105.52				68%	1 446			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			65.95				40%	851			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					480.72					4 953			
	
	ЗАМЕНА ОКОН В ПОДЪЕЗДЕ	
	
66.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.187	1 870.07	1 617.67	252.40	349.70	302.50	47.20	16.12	9.34	5 317	4 876	441	
					100.00			18.70	1	18.81			352	
	Накладные расходы		99%			317.99				84%	4 392			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			192.72				48%	2 509			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					860.41					12 218			
	
67.	ТЕР 10-01-034-05 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0132	18 151.76	2 401.83	853.67	239.60	31.70	11.27	16.11	7.38	1 144	511	83	
				14 896.26	34.11		196.63	0.45	2.8	18.81		551	8	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			34.08				90%	467			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			17.36				43%	223			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					291.04					1 834			
	
68.	203-0989 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.32	4 017.27			5 302.80					8 561			
				4 017.27			5 302.80		6 485.25			8 561		
	
69.	ТЕР 10-01-034-06 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.175	13 645.67	1 866.15	717.87	2 387.99	326.58	125.63	16.11	7.8	11 642	5 261	980	
				11 061.65	12.80		1 935.79	2.24	2.79	18.8		5 401	42	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			348.55				90%	4 773			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			177.56				43%	2 280			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 914.10					18 695			
	
70.	203-0991 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2	17.5	2 223.50			38 911.25					62 928			
				2 223.50			38 911.25		3 595.89			62 928		
	
71.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.175	5 874.09	264.64	24.75	1 027.97	46.31	4.33	16.11	9.15	2 525	746	40	
				5 584.70	0.78		977.32	0.14	1.78	18.69		1 740	3	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			49.24				90%	674			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			25.08				43%	322			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 102.29					3 521			
	
72.	101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	17.5	76.10			1 331.75					4 757			
				76.10			1 331.75		271.81			4 757		
	
73.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.09	6 573.92	2 219.10	136.83	591.65	199.72	12.31	16.11	10.46	4 633	3 217	129	
				4 217.99	39.23		379.62	3.53	3.39	16.51		1 287	58	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			193.09				80%	2 620			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			95.53				37%	1 212			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					880.27					8 465			
	
74.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.09	1 392.74	333.48	15.69	125.35	30.01	1.41	16.12	9.13	813	484	13	
				1 043.57	0.20		93.92	0.02	3.37	18.69		317		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			28.53				80%	387			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.11				37%	179			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					167.99					1 379			
	
	ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
75.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.032	1 143.95	891.55	252.40	36.61	28.53	8.08	16.12	9.34	535	460	75	
					100.00			3.20	1	18.81			60	
	Объем: 0.8*2*2													
	Накладные расходы		99%			31.41				84%	437			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.04				48%	250			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.06					1 221			
	
76.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	3.2	102.34	34.85	32.75	327.49	111.50	104.78	16.11	8.1	3 081	1 796	849	
				34.75			111.20		3.92	1		436		
	Объем: 0.8*2*2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			90.32				69%	1 239			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			80.28				58%	1 042			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					498.09					5 362			
	
77.	Цена поставщика. 
Блоки дверные металлические, м2	3.2	1 510.07			4 832.22			1	1	20 634			
				1 510.07			4 832.22		4.27	1		20 634		
	Объем: 0.8*2*2													
	Поправки: М: =6200*1.04/4.27	
	
	РЕМОНТ БАЛКОНОВ (3 шт)	
	
78.	ТЕР 07-05-016-04 
Демонтаж металлических ограждений ,прим, 100 м ограждения	0.15	518.62	318.91	199.71	77.79	47.84	29.96	16.11	8.43	1 023	771	253	
					3.44			0.52	6.68	18.81			10	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		140%			67.70				119%	929			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			41.11				68%	531			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					186.60					2 483			
	
79.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы, прим, 1 м3	1.08	303.52	75.11	228.41	327.80	81.12	246.68	16.11	4.18	2 338	1 307	1 031	
					20.91			22.58	1	16.1			364	
	Объем: 3.0*1.2*0.1*3													
	Накладные расходы		99%			102.66				84%	1 404			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			62.22				48%	802			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.68					4 544			
	
80.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.040608	187.24	136.64	50.60	7.60	5.55	2.05	16.11	8.04	106	89	17	
					3.03			0.12	5.03	16.07			2	
	Объем: 10.8*3.76/1000													
	Вычт.ресурсы:  101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.39				80%	73			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.12				44%	40			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.11					219			
	
81.	101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	10.8	11.15			120.42					412			
				11.15			120.42		38.13			412		
	
82.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.108	1 721.45	383.03	58.80	185.92	41.37	6.35	16.12	8.92	1 419	667	57	
				1 279.62	20.51		138.20	2.22	5.03	18.81		695	42	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			48.38				94%	666			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			27.90				51%	362			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.20					2 447			
	
83.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30мм), 100 м2 стяжки	0.108	663.95	9.71	20.73	71.71	1.05	2.24	16.1	8.73	381	17	20	
				633.52	6.78		68.42	0.73	5.04	18.83		345	14	
	Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			1.98				94%	29			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1.14				51%	16			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.83					426			
	
84.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.108	3 825.82	635.16	457.30	413.19	68.60	49.39	16.12	4.15	2 967	1 106	205	
				2 733.36	6.30		295.20	0.68	5.61	18.81		1 656	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			76.90				94%	1 052			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			44.34				51%	571			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					534.43					4 590			
	
85.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.108	1 721.45	383.03	58.80	185.92	41.37	6.35	16.12	8.92	1 419	667	57	
				1 279.62	20.51		138.20	2.22	5.03	18.81		695	42	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			48.38				94%	666			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			27.90				51%	362			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.20					2 447			
	
86.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0405	11 907.97	1 173.45	33.16	482.27	47.52	1.34	16.11	9.53	1 953	766	13	
				10 701.36	3.78		433.41	0.15	2.71	16.09		1 175	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			51.48				92%	707			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			26.22				44%	338			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					559.97					2 997			
	
87.	ТЕР 46-03-009-02 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт.	0.15	2 463.06	519.14	1 943.92	369.46	77.87	291.59	16.12	4.18	2 474	1 255	1 219	
					177.93			26.69	1	16.1			430	
	Накладные расходы		99%			103.51				84%	1 415			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			62.74				48%	809			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					535.71					4 698			
	
88.	ТЕР 46-03-017-05 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.12	2 167.90	645.39	40.91	260.15	77.45	4.91	16.12	9.11	1 999	1 248	45	
				1 481.60			177.79		3.97	1		706		
	Накладные расходы		99%			76.68				84%	1 048			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.47				48%	599			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					383.30					3 646			
	
89.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	5	9.37	9.37		46.86	46.86		16.1	1	754	754		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			37.96				69%	520			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.12				48%	362			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.93					1 636			
	
90.	ТЕР 13-03-002-01 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	542.85	52.34	11.43	27.14	2.62	0.57	16.12	3.29	141	42	2	
				479.08	0.11		23.95	0.01	4.03	16.45		97		
	Начисления: Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		81%			2.13				69%	29			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.58				48%	20			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.85					190			
	
91.	ТЕР 07-05-016-04 
Устройство металлических ограждений балконов, прим, 100 м ограждения	0.15	1 222.84	523.93	356.63	183.43	78.59	53.49	16.11	8.43	2 060	1 266	451	
				342.29	6.14		51.34	0.92	6.68	18.81		343	17	
	Вычт.ресурсы:  201-0650:[ М-(29650.83=14187.00*2.09) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			111.31				119%	1 527			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			67.58				68%	872			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					362.33					4 459			
	
92.	201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.3135	16 244.00			5 092.49					27 828			
				16 244.00			5 092.49		88 764.7			27 828		
	Объем: 2.09*0.15													
	
93.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.096	358.47	69.00	13.01	34.41	6.62	1.25	16.11	2.72	187	107	3	
				276.46	0.14		26.54	0.01	2.88	16.45		76		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			5.37				69%	74			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.98				48%	51			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.76					312			
	
94.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.096	624.75	42.41	8.64	59.98	4.07	0.83	16.11	3.33	195	66	3	
				573.70	0.14		55.08	0.01	2.3	16.45		127		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			3.30				69%	46			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.45				48%	32			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.73					272			
	
95.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (низ балконных плит), 100 м2	0.108	188.95	188.95		20.41	20.41		16.11	1	329	329		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			20.21				84%	276			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.25				48%	158			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52.86					763			
	
96.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.108	1 043.83	675.65	13.36	112.73	72.97	1.44	16.11	9.09	1 406	1 176	13	
				354.82			38.32		5.66	1		217		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			57.65				67%	788			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			36.49				40%	470			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					206.86					2 664			
	
97.	101-2795 
Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2	11.88	6.42			76.27					368			
				6.42			76.27		30.96			368		
	Объем: 0.108*110													
	
98.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка балконов цементно-известковым раствором по камню стен, прим, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.108	2 074.12	832.23	83.91	224.01	89.88	9.06	16.11	9.97	1 981	1 448	90	
				1 157.98	39.06		125.06	4.22	3.54	14.27		443	60	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			89.40				80%	1 206			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			44.23				37%	558			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.63					3 745			
	
99.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.108	6 763.95	788.77	62.59	730.51	85.19	6.76	16.11	8.32	3 702	1 372	56	
				5 912.59			638.56		3.56	1		2 273		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			80.93				80%	1 098			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			40.04				37%	508			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					851.48					5 307			
	
100.	ТЕР 15-04-019-08 
(Прим) 
Окраска балконов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.108	915.24	118.78	57.04	98.85	12.83	6.16	16.12	3.94	486	207	24	
				739.42			79.86		3.19	1		255		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			12.19				80%	166			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.03				37%	77			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.07					728			
	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
	
101.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	12.1	363.53	86.00	277.53	4 398.71	1 040.60	3 358.11	16.11	4.18	30 801	16 764	14 037	
					25.40			307.34	1	16.1			4 948	
	Объем: 121*0.1*1													
	Накладные расходы		99%			1 334.46				84%	18 238			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			808.76				48%	10 422			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 541.93					59 461			
	
102.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.242	1 466.39	1 466.39		354.87	354.87		16.11	1	5 717	5 717		
									1	1				
	Объем: 121*0.2*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			255.51				61%	3 487			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			134.85				31%	1 772			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					745.23					10 977			
	
103.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.363	3 001.78	246.00	111.59	1 089.65	89.30	40.51	16.12	4.34	4 716	1 439	176	
				2 644.20			959.84		3.23	1		3 100		
	Объем: 121*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			98.23				93%	1 338			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			60.72				54%	777			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 248.60					6 831			
	
104.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	12.1	452.40	40.32	76.78	5 474.09	487.86	928.98	16.11	4.6	30 025	7 859	4 273	
				335.31	7.73		4 057.25	93.47	4.41	16.1		17 892	1 505	
	Объем: 121*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			645.28				94%	8 802			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			372.05				51%	4 776			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 491.42					43 603			
	
105.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	12.1	203.51	35.93	41.45	2 462.42	434.70	501.55	16.12	4.78	16 486	7 007	2 397	
				126.13	4.21		1 526.17	50.97	4.64	16.11		7 081	821	
	Объем: 121*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			539.09				94%	7 358			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			310.83				51%	3 992			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 312.34					27 837			
	
106.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	12.1	730.22	37.46	0.38	8 835.67	453.21	4.54	16.11	5.8	44 442	7 301	26	
				692.39			8 377.92		4.43	1		37 114		
	Объем: 121*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			503.06				94%	6 863			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			290.05				51%	3 724			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 628.79					55 028			
	
	Прочие работы	
	
107.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	84.1802	48.13	4.41	36.66	4 051.25	371.23	3 086.05	16.1	7.59	38 963	5 977	23 423	
									1	1				
	Объем: 144.6*0.012*1.8+1.578+1094.9*0.012*1.8+6.573+9.344+0.116+1.08*2.2+10.8+12.1*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			371.23				100%	5 977			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			222.74				60%	3 586			
	
108.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	84.1802	16.40		16.40	1 380.56		1 380.56	1	7.87	10 865		10 865	
									1	1				
	Объем: 144.6*0.012*1.8+1.578+1094.9*0.012*1.8+6.573+9.344+0.116+1.08*2.2+10.8+12.1*2.2													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	291 049.65	46 931.34	19 679.14			1 595 802	756 163	109 898	
			223 845.16	1 242.68				720 182	19 096	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	280 197.86	46 448.61	15 107.75			1 515 065	748 390	74 761	
			218 641.47	1 242.68				691 918	19 096	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	69 894.48					140 061			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 41, 103; %=66 - по стр. 42, 43; %=73 - по стр. 44, 45; %=84 - по стр. 46, 54, 66, 75, 79, 87, 88, 95, 101; %=67 - по стр. 47, 61, 62, 96; %=80 - по стр. 48, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 63, 73, 74, 80, 98-100; %=71 - по стр. 64; %=68 - по стр. 65; %=90 - по стр. 67, 69, 71; %=119 - по стр. 78, 91; %=94 - по стр. 82-85, 104-106; %=92 - по стр. 86; %=69 - по стр. 89, 90, 93, 94; %=61 - по стр. 102)	45 545.59					619 034			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 41, 103; %=40 - по стр. 42, 43, 47, 61, 62, 65, 96; %=56 - по стр. 44, 45; %=48 - по стр. 46, 54, 66, 75, 79, 87-90, 93-95, 101; %=37 - по стр. 48, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 63, 73, 74, 98-100; %=52 - по стр. 64; %=43 - по стр. 67, 69, 71; %=68 - по стр. 78, 91; %=44 - по стр. 80, 86; %=51 - по стр. 82-85, 104-106; %=31 - по стр. 102)	25 202.27					321 585			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	350 945.72					2 455 684			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 419.98	111.50	104.78			30 909	1 796	849	
			5 203.69					28 264		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 76)	90.32					1 239			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 76)	80.28					1 042			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 590.58					33 190			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 431.81	371.23	4 466.61			49 828	5 977	34 288	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 107)	371.23					5 977			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 107)	222.74					3 586			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 431.81					49 828			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	361 968.11					2 538 702			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	7 746.12					54 328			
	ИТОГО	369 714.23					2 593 030			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 394.28					51 861			
	ИТОГО	377 108.51					2 644 891			
	НДС 18%	67 879.53					476 080			
	ВСЕГО С НДС	444 988.04					3 120 971			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	45 635.91					620 273			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	25 282.55					322 627			
	
	Раздел 3.  Подвальные помещения	
	
	ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ	
	
109.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.1056	1 734.68	1 482.28	252.40	183.18	156.53	26.65	16.12	9.34	2 772	2 523	249	
					100.00			10.56	1	18.81			199	
	Объем: 0.55*0.8*24													
	Накладные расходы		99%			165.42				84%	2 286			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			100.25				48%	1 307			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.85					6 365			
	
110.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.1056	21 833.35	2 767.20	891.18	2 305.60	292.22	94.11	16.11	7.17	10 718	4 708	675	
				18 174.97	34.11		1 919.28	3.60	2.78	18.81		5 336	68	
	Объем: 0.55*0.8*24													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			313.57				90%	4 298			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			159.74				43%	2 054			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 778.91					17 070			
	
111.	203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	10.56	3 070.76			32 427.23					55 428			
				3 070.76			32 427.23		5 248.9			55 428		
	Объем: 0.55*0.8*24													
	
112.	ТЕР 09-06-001-02 
Монтаж решеток ,прим, 1 т конструкций	0.432	982.00	634.32	219.60	424.22	274.02	94.87	16.11	8.11	5 385	4 415	769	
				128.08	2.72		55.33	1.17	3.63	16.11		201	19	
	Объем: 0.018*24													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			222.90				69%	3 059			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			198.14				58%	2 572			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					845.26					11 016			
	
113.	201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.432	16 244.00			7 017.41					38 346			
				16 244.00			7 017.41		88 764.7			38 346		
	Объем: 0.018*24													
	
114.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2 ,прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.23	1 443.24	921.78	5.06	331.95	212.01	1.16	16.11	9.14	3 729	3 415	11	
				516.40	0.20		118.77	0.04	2.55	18.69		303	1	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			201.45				80%	2 733			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			99.66				37%	1 264			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					633.06					7 726			
	
	РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ	
	
115.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы, прим, 1 м3	32	303.52	75.11	228.41	9 712.64	2 403.52	7 309.12	16.11	4.18	69 273	38 721	30 552	
					20.91			669.12	1	16.1			10 773	
	Объем: 320*0.1													
	Накладные расходы		99%			3 041.91				84%	41 575			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 843.58				48%	23 757			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 598.14					134 605			
	
116.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	16	737.79	44.95	0.45	11 804.59	719.15	7.20	16.11	5.8	60 704	11 585	42	
				692.39			11 078.24		4.43	1		49 077		
	Объем: 320*0.05													
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			798.26				94%	10 890			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			460.26				51%	5 908			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 063.10					77 502			
	
117.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	3.2	3 221.87	762.19	548.76	10 309.98	2 439.00	1 756.03	16.12	4.15	80 909	39 317	7 288	
				1 910.92	7.56		6 114.94	24.19	5.61	18.81		34 305	455	
	Вычт.ресурсы:  101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			2 734.14				94%	37 386			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 576.44				51%	20 284			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 620.56					138 578			
	
118.	101-1564 
Гидроизол, м2	371.2	33.27			12 349.82					23 653			
				33.27			12 349.82		63.72			23 653		
	Объем: 320*1.16													
	
119.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.6368	502.06	163.97	60.72	319.71	104.42	38.67	16.11	8.04	2 881	1 682	311	
				277.37	3.63		176.63	2.31	5.03	16.07		888	37	
	Объем: 320*0.12/1000+320*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			101.39				80%	1 375			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			58.70				44%	756			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479.81					5 013			
	
120.	204-0096 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т	0.0384	8 902.52			341.86					1 440			
				8 902.52			341.86		37 502.96			1 440		
	Объем: 320*0.12/1000													
	
121.	204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.5984	5 486.84			3 283.33					13 857			
				5 486.84			3 283.33		23 157.06			13 857		
	Объем: 320*1.87/1000													
	
122.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	3.2	1 809.82	459.64	70.56	5 791.41	1 470.84	225.79	16.12	8.92	46 321	23 710	2 014	
				1 279.62	24.62		4 094.78	78.77	5.03	18.81		20 597	1 482	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			1 720.07				94%	23 680			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			991.75				51%	12 848			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 503.23					82 849			
	
123.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм), 100 м2 стяжки	3.2	2 010.11	34.94	74.61	6 432.36	111.81	238.75	16.1	8.73	34 537	1 800	2 084	
				1 900.56	24.39		6 081.79	78.05	5.04	18.83		30 652	1 470	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25*6, Н4= 1.2*1.25*6, Н5= 1.2*1.15*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			210.74				94%	3 074			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			121.51				51%	1 668			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 764.62					39 279			
	
	РЕМОНТ ПОЛА В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	
	
124.	ТЕРр 51-1-5 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.0133	6 766.21	4 298.15	10.13	89.99	57.17	0.13	16.11	9.13	1 043	921	1	
				2 457.93			32.69		3.7	1		121		
	Объем: 13.3*0.1													
	Накладные расходы		75%			42.88				64%	589			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			25.73				36%	332			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					158.59					1 964			
	
125.	ТЕРр 51-6-1 
Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта	0.0133	5 954.14	644.08	5 310.06	79.19	8.57	70.62	16.11	7.59	674	138	536	
									1	1				
	Объем: 13.3*0.1													
	Накладные расходы		75%			6.43				64%	88			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			3.86				36%	50			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.47					812			
	
126.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	1.33	475.82	48.38	92.13	632.84	64.35	122.53	16.11	4.6	3 567	1 037	564	
				335.31	9.27		445.96	12.33	4.41	16.1		1 967	198	
	Объем: 13.3*0.1													
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			85.11				94%	1 161			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			49.08				51%	630			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					767.03					5 358			
	
127.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.665	737.79	44.95	0.45	490.63	29.89	0.30	16.11	5.8	2 523	482	2	
				692.39			460.44		4.43	1		2 040		
	Объем: 13.3*0.05													
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			33.18				94%	453			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			19.13				51%	246			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					542.94					3 222			
	
128.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.16	3 221.87	762.19	548.76	515.50	121.95	87.80	16.12	4.15	4 045	1 966	364	
				1 910.92	7.56		305.75	1.21	5.61	18.81		1 715	23	
	Вычт.ресурсы:  101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			136.71				94%	1 870			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			78.82				51%	1 014			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					731.03					6 929			
	
129.	101-1564 
Гидроизол, м2	18.56	33.27			617.49					1 183			
				33.27			617.49		63.72			1 183		
	Объем: 16*1.16													
	
130.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.026467	502.06	163.97	60.72	13.29	4.34	1.61	16.11	8.04	120	70	13	
				277.37	3.63		7.34	0.10	5.03	16.07		37	2	
	Объем: 13.3*0.12/1000+13.3*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			4.22				80%	58			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2.44				44%	32			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.95					209			
	
131.	204-0096 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т	0.001596	8 902.52			14.21					60			
				8 902.52			14.21		37 502.96			60		
	Объем: 13.3*0.12/1000													
	
132.	204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.024871	5 486.84			136.46					576			
				5 486.84			136.46		23 157.06			576		
	Объем: 13.3*1.87/1000													
	
133.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.133	1 809.82	459.64	70.56	240.71	61.13	9.38	16.12	8.92	1 925	985	84	
				1 279.62	24.62		170.19	3.27	5.03	18.81		856	62	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			71.48				94%	984			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			41.22				51%	534			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					353.41					3 443			
	
134.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм), 100 м2 стяжки	0.133	2 010.11	34.94	74.61	267.34	4.65	9.92	16.1	8.73	1 435	75	87	
				1 900.56	24.39		252.77	3.24	5.04	18.83		1 274	61	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25*6, Н4= 1.2*1.25*6, Н5= 1.2*1.15*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			8.76				94%	128			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5.05				51%	69			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					281.15					1 632			
	
	РЕМОНТ СТЕН	
	
135.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен ,прим, 100 м2	7.45	188.95	188.95		1 407.68	1 407.68		16.11	1	22 678	22 678		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 393.60				84%	19 050			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			844.61				48%	10 885			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 645.89					52 613			
	
136.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	13.74	2 203.33	1 002.02	180.42	30 273.73	13 767.73	2 478.97	16.11	11.72	303 313	221 798	29 054	
				1 020.89	103.89		14 027.03	1 427.45	3.74	14.8		52 461	21 126	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			14 435.42				80%	194 339			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7 141.73				37%	89 882			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51 850.89					587 534			
	
137.	ТЕР 08-01-005-01 
Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "Гидротекс" толщиной слоя 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности	2.964	161.81	127.04	33.80	479.60	376.55	100.17	16.11	7.34	6 806	6 066	735	
				0.97	2.19		2.88	6.49	1.61	16.11		5	105	
	Вычт.ресурсы:  402-0059:[ М-(12947.42=41102.92*0.315) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		110%			421.34				93%	5 739			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			260.47				54%	3 332			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 161.41					15 877			
	
138.	402-0140 
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р, кг	933.66	5.97			5 573.95					25 722			
				5.97			5 573.95		27.55			25 722		
	Объем: 296.4*3.15													
	
139.	ТЕР 08-01-005-03 
При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02 (до 10мм), 100 м2 изолируемой поверхности	2.964	209.82	88.54	120.00	621.91	262.43	355.68	16.09	7.57	6 921	4 223	2 692	
				1.28	10.80		3.79	32.01	1.61	16.09		6	515	
	Вычт.ресурсы:  402-0059:[ М-(3288.23=41102.92*0.08) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25*16, Н4= 1.2*1.25*16, Н5= 1.2*1.15*16, Н48= 16	
	Накладные расходы		110%			323.88				93%	4 406			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			200.22				54%	2 559			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 146.01					13 886			
	
140.	402-0140 
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р, кг	3793.92	5.97			22 649.70					104 522			
				5.97			22 649.70		27.55			104 522		
	Объем: 296.4*0.8*16													
	
141.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	1.44	6 374.88	3 642.90	37.83	9 179.83	5 245.78	54.48	16.12	9.34	98 804	84 562	509	
				2 694.15	14.99		3 879.58	21.59	3.54	18.81		13 734	406	
	Накладные расходы		79%			4 161.22				67%	56 929			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 633.69				40%	33 987			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 974.74					189 720			
	
142.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	15.18	210.27	122.16	3.53	3 191.94	1 854.35	53.51	16.11	9.17	35 757	29 874	491	
				84.59	0.20		1 284.08	2.96	4.2	18.69		5 393	55	
	Объем: 1374+144													
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			1 764.44				80%	23 943			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			872.94				37%	11 074			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 829.32					70 774			
	
	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ	
	
143.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных, прим, 100 м2	4.525	188.95	188.95		855.00	855.00		16.11	1	13 774	13 774		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			846.45				84%	11 570			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			513.00				48%	6 612			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 214.45					31 956			
	
144.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности (металлических балок по потолкам) щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	5.8	11.25	11.25		65.23	65.23		16.1	1	1 050	1 050		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		81%			52.84				69%	725			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			39.14				48%	504			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.20					2 279			
	
145.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.058	374.88	82.80	15.62	21.74	4.80	0.91	16.11	2.72	126	77	2	
				276.46	0.17		16.03	0.01	2.88	16.45		46		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		81%			3.90				69%	53			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.89				48%	37			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.52					216			
	
146.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, прим, 100 м2 поверхности	4.525	1 043.83	675.65	13.36	4 723.33	3 057.32	60.45	16.11	9.09	58 890	49 253	550	
				354.82			1 605.56		5.66	1		9 087		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			2 415.28				67%	33 000			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 528.66				40%	19 701			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 667.27					111 591			
	
147.	101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	497.75	12.74			6 341.34					12 703			
				12.74			6 341.34		25.52			12 703		
	Объем: 452.5*1.1													
	
148.	ТЕР 15-02-016-02 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.525	2 234.95	1 048.26	180.42	10 113.16	4 743.38	816.40	16.11	11.72	102 923	76 416	9 568	
				1 006.27	103.89		4 553.37	470.10	3.72	14.8		16 939	6 958	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			4 952.81				80%	66 699			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 450.34				37%	30 848			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 516.30					200 471			
	
149.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	4.525	57.10	31.22		258.38	141.27		16.11	1	2 747	2 276		
				25.88			117.11		4.02	1		471		
	Накладные расходы		80%			113.02				68%	1 548			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			70.64				40%	910			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.03					5 205			
	
150.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.525	210.27	122.16	3.53	951.48	552.76	15.95	16.11	9.17	10 659	8 905	146	
				84.59	0.20		382.77	0.88	4.2	18.69		1 608	16	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			525.96				80%	7 137			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			260.21				37%	3 301			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 737.65					21 097			
	
	РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
151.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	0.28	303.52	75.11	228.41	84.99	21.03	63.95	16.11	4.18	606	339	267	
					20.91			5.85	1	16.1			94	
	Объем: 0.5*0.8*0.1*7													
	Накладные расходы		99%			26.61				84%	364			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.13				48%	208			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127.73					1 178			
	
152.	ТЕРр 51-1-5 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.028	6 766.21	4 298.15	10.13	189.45	120.35	0.28	16.11	9.13	2 196	1 939	3	
				2 457.93			68.82		3.7	1		255		
	Объем: 0.5*0.8*7													
	Накладные расходы		75%			90.26				64%	1 241			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			54.16				36%	698			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					333.87					4 135			
	
153.	ТЕРр 51-6-1 
Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта	0.0175	5 954.14	644.08	5 310.06	104.20	11.27	92.93	16.11	7.59	887	182	705	
									1	1				
	Объем: 0.5*0.5*7													
	Накладные расходы		75%			8.45				64%	116			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			5.07				36%	66			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.72					1 069			
	
154.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.035	1 327.14	122.03	53.85	46.45	4.27	1.88	16.11	6.17	268	69	12	
				1 151.26	5.90		40.29	0.21	4.65	16.11		187	3	
	Объем: 0.5*0.1*7													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			5.24				99%	71			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			3.40				61%	44			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.10					383			
	
155.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных (полы), 1 м3 подстилающего слоя	0.35	218.98	43.11	49.74	76.64	15.09	17.41	16.12	4.78	531	243	83	
				126.13	5.06		44.15	1.77	4.64	16.11		205	29	
	Объем: 0.5*0.1*7													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			18.71				94%	256			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			10.79				51%	139			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.15					925			
	
156.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	0.35	475.82	48.38	92.13	166.54	16.93	32.25	16.11	4.6	939	273	148	
				335.31	9.27		117.36	3.24	4.41	16.1		518	52	
	Объем: 0.5*0.1*7													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			22.39				94%	306			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			12.91				51%	166			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					201.84					1 410			
	
157.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.35	737.79	44.95	0.45	258.23	15.73	0.16	16.11	5.8	1 328	253	1	
				692.39			242.34		4.43	1		1 074		
	Объем: 0.5*0.1*7													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			17.46				94%	238			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			10.07				51%	129			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					285.76					1 695			
	
158.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.035	4 044.31	762.19	548.76	141.55	26.68	19.21	16.12	4.15	1 046	430	80	
				2 733.36	7.56		95.67	0.26	5.61	18.81		537	5	
	Объем: 0.5*7													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			29.90				94%	409			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			17.24				51%	222			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.70					1 677			
	
159.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.035	1 809.82	459.64	70.56	63.34	16.09	2.47	16.12	8.92	507	259	22	
				1 279.62	24.62		44.79	0.86	5.03	18.81		225	16	
	Объем: 0.5*7													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			18.81				94%	259			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			10.85				51%	140			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.00					906			
	
160.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм), 100 м2 стяжки	0.035	2 010.11	34.94	74.61	70.35	1.22	2.61	16.1	8.73	378	20	23	
				1 900.56	24.39		66.52	0.85	5.04	18.83		335	16	
	Объем: 0.5*7													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			2.30				94%	34			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1.32				51%	18			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.97					430			
	
161.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.006965	224.69	163.97	60.72	1.56	1.14	0.42	16.11	8.04	22	18	3	
					3.63			0.03	5.03	16.07				
	Объем: 3.5*0.12/1000+3.5*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1.11				80%	14			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			0.64				44%	8			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.32					44			
	
162.	204-0096 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т	0.00042	8 902.52			3.74					16			
				8 902.52			3.74		37 502.96			16		
	Объем: 3.5*0.12/1000													
	
163.	204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.006545	5 486.84			35.91					152			
				5 486.84			35.91		23 157.06			152		
	Объем: 3.5*1.87/1000													
	
164.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	108.542	48.13	4.41	36.66	5 223.69	478.67	3 979.15	16.1	7.59	50 239	7 707	30 202	
									1	1				
	Объем: 32*2.2+745*0.012*1.8+11.66+452.5*0.012*1.8+0.28*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			478.67				100%	7 707			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			287.20				60%	4 624			
	
165.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	108.542	16.40		16.40	1 780.09		1 780.09	1	7.87	14 009		14 009	
									1	1				
	Объем: 32*2.2+745*0.012*1.8+11.66+452.5*0.012*1.8+0.28*2.2													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	211 087.67	41 598.32	20 023.97			1 347 623	670 234	134 951	
			148 699.49	2 862.52				530 113	44 246	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	196 642.26	40 845.63	14 169.86			1 239 644	658 112	89 971	
			141 626.75	2 861.35				491 566	44 227	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	83 775.04					239 312			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 109, 115, 135, 143, 151; %=90 - по стр. 110; %=80 - по стр. 114, 119, 130, 136, 142, 148, 150, 161; %=94 - по стр. 116, 117, 122, 123, 126-128, 133, 134, 155-160; %=64 - по стр. 124, 125, 152, 153; %=93 - по стр. 137, 139; %=67 - по стр. 141, 146; %=69 - по стр. 144, 145; %=68 - по стр. 149; %=99 - по стр. 154)	41 327.14					561 073			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 109, 115, 135, 143-145, 151; %=43 - по стр. 110; %=37 - по стр. 114, 136, 142, 148, 150; %=51 - по стр. 116, 117, 122, 123, 126-128, 133, 134, 155-160; %=44 - по стр. 119, 130, 161; %=36 - по стр. 124, 125, 152, 153; %=54 - по стр. 137, 139; %=40 - по стр. 141, 146, 149; %=61 - по стр. 154)	22 598.32					288 221			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	260 567.72					2 088 938			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 441.63	274.02	94.87			43 731	4 415	769	
			7 072.74	1.17				38 547	19	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 112)	222.90					3 059			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 112)	198.14					2 572			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 862.67					49 362			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7 003.78	478.67	5 759.24			64 248	7 707	44 211	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 164)	478.67					7 707			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 164)	287.20					4 624			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7 003.78					64 248			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	275 434.17					2 202 548			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 894.29					47 135			
	ИТОГО	281 328.46					2 249 683			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 626.57					44 994			
	ИТОГО	286 955.03					2 294 677			
	НДС 18%	51 651.91					413 042			
	ВСЕГО С НДС	338 606.94					2 707 719			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	41 550.04					564 132			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	22 796.46					290 793			
	
	Раздел 4.  Система холодного водоснабжения	
	
166.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.24	2 557.56	625.61	1 931.95	613.81	150.15	463.67	16.12	4.18	4 358	2 420	1 938	
					176.84			42.44	1	16.1			683	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			190.66				84%	2 607			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			115.55				48%	1 489			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					920.03					8 454			
	
167.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.05	2 646.84	648.48	43.99	132.34	32.42	2.20	16.12	9.1	962	523	20	
				1 954.37			97.72		4.29	1		419		
	Накладные расходы		99%			32.10				84%	439			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.45				48%	251			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.89					1 652			
	
168.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф20мм=96м), 100 м трубопровода	0.96	391.23	305.70	8.28	375.58	293.47	7.95	16.11	5.3	5 010	4 728	42	
				77.25	1.29		74.16	1.24	3.24	18.84		240	23	
	Накладные расходы		74%			218.09				63%	2 993			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			147.36				40%	1 900			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					741.02					9 904			
	
169.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф63=45м), 100 м трубопровода	0.45	673.19	525.85	14.21	302.94	236.63	6.39	16.11	5.27	4 040	3 812	34	
				133.13	2.20		59.91	0.99	3.24	18.78		194	19	
	Накладные расходы		74%			175.84				63%	2 414			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			118.81				40%	1 532			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					597.59					7 986			
	
170.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.96	3 534.19	2 172.41	1 280.52	3 392.82	2 085.51	1 229.30	16.12	6.37	41 751	33 618	7 831	
				81.26	185.73		78.01	178.30	3.87	16.09		302	2 869	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			2 603.38				98%	35 757			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 607.31				56%	20 433			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 603.51					97 941			
	
171.	301-5602 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	96	4.39			421.44					1 459			
				4.39			421.44		15.2			1 459		
	
172.	507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	89.184	19.03			1 697.17					2 286			
				19.03			1 697.17		25.63			2 286		
	Объем: 0.96*92.9													
	
173.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	60	1.68			100.61					430			
				1.68			100.61		4.27			430		
	Поправки: М: =7.16/4.27	
	
174.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	24	1.84			44.12					188			
				1.84			44.12		4.27			188		
	Поправки: М: =7.85/4.27	
	
175.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	12	0.99			11.86					51			
				0.99			11.86		4.27			51		
	Поправки: М: =4.22/4.27	
	
176.	С302-0063 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	6	53.34			320.07					1 367			
				53.34			320.07		4.27			1 367		
	Поправки: М: =227.78/4.27	
	
177.	507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза), м	4.69	29.31			137.46					236			
				29.31			137.46		50.29			236		
	Объем: 0.05*93.8													
	
178.	ТЕР 16-04-002-07 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.45	4 986.32	2 261.30	2 640.44	2 243.84	1 017.58	1 188.20	16.12	6.36	24 131	16 403	7 557	
				84.59	384.38		38.07	172.97	4.47	16.09		170	2 783	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			1 369.13				98%	18 802			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			845.29				56%	10 744			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 458.26					53 677			
	
179.	507-3342 
Труба из полипропилена PN 10/75, м	43.83	97.11			4 256.33					13 241			
				97.11			4 256.33		302.09			13 241		
	Объем: 0.45*97.4													
	
180.	301-5607 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	45	9.29			418.05					1 341			
				9.29			418.05		29.81			1 341		
	
181.	С507-3177 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт.	30	29.69			890.59					3 803			
				29.69			890.59		4.27			3 803		
	Поправки: М: =126.76/4.27	
	
182.	С507-3292 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, шт.	24	38.31			919.48					3 926			
				38.31			919.48		4.27			3 926		
	Поправки: М: =163.59/4.27	
	
183.	С507-5013 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	12	15.75			188.96					807			
				15.75			188.96		4.27			807		
	Поправки: М: =67.24/4.27	
	
184.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 2 1/2", шт	1	225.24			225.24			1	1	962			
				225.24			225.24		4.27	1		962		
	Поправки: М: =924.80*1.04/4.27	
	
185.	Цена поставщика. 
ППР муфта 75* 2 1/2", шт	1	616.69			616.69			1	1	2 633			
				616.69			616.69		4.27	1		2 633		
	Поправки: М: =2532*1.04/4.27	
	
186.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф63, шт	1	612.31			612.31			1	1	2 615			
				612.31			612.31		4.27	1		2 615		
	Поправки: М: =2514*1.04/4.27	
	
187.	ТЕР 16-05-001-01 
Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, прим, 1 шт.	24	27.31	19.54	5.96	655.34	468.98	142.92	16.11	6.05	8 528	7 555	865	
				1.81			43.44		2.49	1		108		
	Вычт.ресурсы:  101-2575:[ М-(25.81=23463.00*0.0011) ];  507-0980:[ М-(60.00=30.00*2) ];  509-0966:[ М-(6.87=3435.20*0.002) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			539.33				98%	7 404			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			332.98				56%	4 231			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 527.64					20 163			
	
188.	С302-0064 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в, шт.	24	79.82			1 915.78					8 180			
				79.82			1 915.78		4.27			8 180		
	Поправки: М: =340.85/4.27	
	
189.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	14.1	216.50	51.10	39.33	3 052.67	720.53	554.55	16.12	8.9	22 719	11 615	4 936	
				126.07			1 777.59		3.47	1		6 168		
	Объем: 96+45													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		90%			648.48				77%	8 944			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			432.32				48%	5 575			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 133.47					37 238			
	
190.	104-0843 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	105.6	6.14			648.38					3 081			
				6.14			648.38		29.18			3 081		
	Объем: 96*1.1													
	
191.	104-0849 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм, м	49.5	15.16			750.42					3 185			
				15.16			750.42		64.35			3 185		
	Объем: 45*1.1													
	
192.	ТЕР 16-06-001-01 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел	2	2 887.20	126.52	22.17	5 774.40	253.04	44.34	16.11	7	21 804	4 076	310	
				2 738.51	0.90		5 477.02	1.80	3.18	16.2		17 417	29	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			293.07				98%	4 023			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			180.94				56%	2 299			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 248.40					28 126			
	
193.	С302-0066 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, шт.	4	228.41			913.64					3 901			
				228.41			913.64		4.27			3 901		
	Поправки: М: =975.31/4.27	
	
194.	ТЕР 18-07-001-05 
Установка кранов спускных (применительно), 1 компл.	2	34.03	1.79		68.07	3.59		16.12	1	114	58		
				32.24			64.48		0.87	1		56		
	Начисления: Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			4.13				98%	57			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2.55				56%	32			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.75					203			
	
195.	ТЕР 18-06-007-03 
Установка фильтров диаметром 40 мм, 10 фильтров	0.2	2 311.69	134.98	125.09	462.34	27.00	25.02	16.11	7.47	4 897	435	187	
				2 051.63	0.68		410.33	0.14	10.42	16.2		4 276	2	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			31.21				98%	428			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			19.27				56%	245			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					512.82					5 570			
	
196.	ТЕР 16-07-003-05 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм,прим, 1 врезка	1	76.06	64.75	8.09	76.06	64.75	8.09	16.11	5.45	1 105	1 043	44	
				3.23			3.23		5.5	1		18		
	Вычт.ресурсы:  103-0053:[ М-(20.10=50.25*0.4) ];  302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			74.46				98%	1 022			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			45.97				56%	584			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					196.50					2 711			
	
197.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.364	48.13	4.41	36.66	17.53	1.61	13.34	16.1	7.59	169	26	101	
									1	1				
	Объем: 0.211+0.153													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1.61				100%	26			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.97				60%	16			
	
198.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.364	16.40		16.40	5.97		5.97	1	7.87	47		47	
									1	1				
	Объем: 0.211+0.153													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	32 262.31	5 355.26	3 691.94			193 327	86 312	23 912	
			23 212.56	397.88				83 060	6 408	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 246.58					24 968			
			8 246.58					24 968		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	8 246.58					24 968			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 246.58					24 968			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 651.86	903.10	1 020.42			40 515	14 558	6 894	
			4 728.35	42.44				19 063	683	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 853.04					12 476			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 166, 167; %=77 - по стр. 189)	871.24					11 989			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 166, 167, 189)	567.32					7 316			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 090.42					59 820			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	17 340.37	4 450.55	2 652.21			127 628	71 728	16 870	
			10 237.63	355.44				39 029	5 725	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 168, 169; %=98 - по стр. 170, 178, 187, 192, 194-196)	5 308.63					72 900			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 168, 169; %=56 - по стр. 170, 178, 187, 192, 194-196)	3 300.46					42 001			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	25 949.46					242 529			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	23.50	1.61	19.31			216	26	148	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 197)	1.61					26			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 197)	0.97					16			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	23.50					216			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	42 309.96					327 533			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	905.43					7 009			
	ИТОГО	43 215.39					334 542			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	864.31					6 691			
	ИТОГО	44 079.70					341 233			
	НДС 18%	7 934.35					61 422			
	ВСЕГО С НДС	52 014.05					402 655			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 179.87					84 889			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 867.78					49 317			
	
	Раздел 5.  Система отопления	
	
199.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	1.6	2 557.56	625.61	1 931.95	4 092.09	1 000.97	3 091.12	16.12	4.18	29 057	16 136	12 921	
					176.84			282.94	1	16.1			4 555	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			1 271.07				84%	17 380			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			770.35				48%	9 932			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 133.51					56 369			
	
200.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.28	2 646.84	648.48	43.99	741.12	181.57	12.32	16.12	9.1	5 387	2 927	112	
				1 954.37			547.22		4.29	1		2 348		
	Накладные расходы		99%			179.75				84%	2 459			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			108.94				48%	1 405			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 029.82					9 251			
	
201.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф20мм=312м- квартирные стояки), 100 м трубопровода	3.12	391.23	305.70	8.28	1 220.64	953.78	25.83	16.11	5.3	16 283	15 365	137	
				77.25	1.29		241.02	4.02	3.24	18.84		781	76	
	Накладные расходы		74%			708.77				63%	9 728			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			478.90				40%	6 176			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 408.31					32 187			
	
202.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф63мм=78м- подвал здания, подъем на чердак), 100 м трубопровода	0.78	673.19	525.85	14.21	525.09	410.16	11.08	16.11	5.27	7 003	6 608	58	
				133.13	2.20		103.84	1.72	3.24	18.78		336	32	
	Накладные расходы		74%			304.79				63%	4 183			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			205.94				40%	2 656			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 035.82					13 842			
	
203.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(прим.), 100 м трубопровода	3.12	3 534.19	2 172.41	1 280.52	11 026.67	6 777.92	3 995.22	16.12	6.37	135 691	109 260	25 450	
				81.26	185.73		253.53	579.48	3.87	16.09		981	9 324	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			8 461.01				98%	116 212			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			5 223.75				56%	66 407			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 711.43					318 310			
	
204.	301-5602 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	312	4.39			1 369.68					4 742			
				4.39			1 369.68		15.2			4 742		
	
205.	507-3367 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	289.848	43.10			12 492.45					24 266			
				43.10			12 492.45		83.72			24 266		
	Объем: 3.12*92.9													
	
206.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	60	1.68			100.61					430			
				1.68			100.61		4.27			430		
	Поправки: М: =7.16/4.27	
	
207.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	60	1.84			110.30					471			
				1.84			110.30		4.27			471		
	Поправки: М: =7.85/4.27	
	
208.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	20	0.99			19.77					84			
				0.99			19.77		4.27			84		
	Поправки: М: =4.22/4.27	
	
209.	507-0769 
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм, 10 шт.	2.4	226.00			542.40					1 371			
				226.00			542.40		571.12			1 371		
	
210.	С302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	16	61.66			986.49					4 212			
				61.66			986.49		4.27			4 212		
	Поправки: М: =263.27/4.27	
	
211.	507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза), м	9.38	29.31			274.93					472			
				29.31			274.93		50.29			472		
	Объем: 0.10*93.8													
	
212.	ТЕР 16-04-002-07 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм,прим, 100 м трубопровода	0.78	4 986.32	2 261.30	2 640.44	3 889.33	1 763.81	2 059.54	16.12	6.36	41 826	28 433	13 099	
				84.59	384.38		65.98	299.81	4.47	16.09		295	4 824	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			2 373.16				98%	32 592			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 465.17				56%	18 624			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 727.66					93 042			
	
213.	507-3372 
Труба из полипропилена PN 25/75, м	75.972	293.75			22 316.78					46 730			
				293.75			22 316.78		615.1			46 730		
	Объем: 0.78*97.4													
	
214.	301-5607 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	78	9.29			724.62					2 325			
				9.29			724.62		29.81			2 325		
	
215.	С507-3177 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт.	30	29.69			890.59					3 803			
				29.69			890.59		4.27			3 803		
	Поправки: М: =126.76/4.27	
	
216.	С507-3292 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, шт.	24	38.31			919.48					3 926			
				38.31			919.48		4.27			3 926		
	Поправки: М: =163.59/4.27	
	
217.	С507-5013 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	12	15.75			188.96					807			
				15.75			188.96		4.27			807		
	Поправки: М: =67.24/4.27	
	
218.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 2 х1 1/2", шт	1	225.24			225.24			1	1	962			
				225.24			225.24		4.27	1		962		
	Поправки: М: =924.80*1.04/4.27	
	
219.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф63, шт	1	612.31			612.31			1	1	2 615			
				612.31			612.31		4.27	1		2 615		
	Поправки: М: =2514*1.04/4.27	
	
220.	507-3343 
Труба из полипропилена PN 10/90 (гильза), м	9.74	147.30			1 434.70					4 826			
				147.30			1 434.70		495.48			4 826		
	Объем: 0.1*97.4													
	
221.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	39	216.50	51.10	39.33	8 443.55	1 992.95	1 533.87	16.12	8.9	62 839	32 126	13 651	
				126.07			4 916.73		3.47	1		17 061		
	Объем: 78+312													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		90%			1 793.66				77%	24 737			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 195.77				48%	15 420			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 432.98					102 997			
	
222.	104-0854 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	343.2	10.06			3 452.59					15 163			
				10.06			3 452.59		44.18			15 163		
	Объем: 312*1.1													
	
223.	104-0861 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	85.8	25.87			2 219.65					11 280			
				25.87			2 219.65		131.47			11 280		
	Объем: 78*1.1													
	
224.	ТЕР 16-07-003-05 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	1	76.06	64.75	8.09	76.06	64.75	8.09	16.11	5.45	1 105	1 043	44	
				3.23			3.23		5.5	1		18		
	Вычт.ресурсы:  103-0053:[ М-(20.10=50.25*0.4) ];  302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			74.46				98%	1 022			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			45.97				56%	584			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					196.50					2 711			
	
225.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.951	48.13	4.41	36.66	45.76	4.19	34.86	16.1	7.59	441	68	265	
									1	1				
	Объем: 0.686+0.265													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			4.19				100%	68			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			2.51				60%	41			
	
226.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.951	16.40		16.40	15.60		15.60	1	7.87	123		123	
									1	1				
	Объем: 0.686+0.265													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	78 957.46	13 150.10	10 787.53			428 240	211 966	65 860	
			55 013.10	1 167.97				150 305	18 811	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	39 290.97					87 186			
			39 290.97					87 186		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	39 290.97					87 186			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	39 290.97					87 186			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	19 786.55	3 175.49	4 637.31			127 303	51 189	26 684	
			11 973.74	282.94				49 429	4 555	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 509.79					30 020			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 199, 200; %=77 - по стр. 221)	3 244.48					44 576			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 199, 200, 221)	2 075.06					26 757			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	25 106.09					198 636			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	19 818.58	9 970.42	6 099.76			213 187	160 709	38 788	
			3 748.39	885.03				13 690	14 256	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 201, 202; %=98 - по стр. 203, 212, 224)	11 922.20					163 737			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 201, 202; %=56 - по стр. 203, 212, 224)	7 419.74					94 447			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	39 160.52					471 371			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	61.36	4.19	50.46			564	68	388	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 225)	4.19					68			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 225)	2.51					41			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	61.36					564			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	103 618.94					757 757			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 217.45					16 216			
	ИТОГО	105 836.39					773 973			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 116.73					15 479			
	ИТОГО	107 953.12					789 452			
	НДС 18%	19 431.56					142 101			
	ВСЕГО С НДС	127 384.68					931 553			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 166.68					208 313			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 494.80					121 204			
	
	Раздел 6.  Система водоотведения	
	
227.	ТЕР 46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.32	8 523.13	1 953.63	6 569.50	2 727.40	625.16	2 102.24	16.12	4.18	18 865	10 078	8 787	
					601.32			192.42	1	16.1			3 098	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			809.40				84%	11 068			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			490.55				48%	6 324			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 027.35					36 257			
	
228.	ТЕР 46-03-017-04 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.68	2 455.94	524.32	44.08	1 670.04	356.54	29.97	16.12	9.1	11 475	5 747	273	
				1 887.54			1 283.53		4.25	1		5 455		
	Накладные расходы		99%			352.97				84%	4 827			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			213.92				48%	2 759			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 236.94					19 061			
	
229.	ТЕРр 65-2-1 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.09	622.36	617.14	5.22	678.37	672.68	5.69	16.12	9.34	10 897	10 844	53	
					2.07			2.26	1	18.78			42	
	Объем: 96+13													
	Накладные расходы		74%			499.46				63%	6 858			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			337.47				40%	4 354			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 515.30					22 110			
	
230.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.2	775.58	765.14	10.44	930.70	918.17	12.53	16.12	9.34	14 918	14 801	117	
					4.13			4.96	1	18.83			93	
	Накладные расходы		74%			683.12				63%	9 383			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			461.57				40%	5 958			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 075.38					30 259			
	
231.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.2	12 984.16	894.28	10.83	15 580.99	1 073.14	13.00	16.12	8.58	41 037	17 299	112	
				12 079.05	1.14		14 494.86	1.37	1.63	15.99		23 627	22	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 235.69				98%	16 975			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			762.90				56%	9 700			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 579.58					67 711			
	
232.	301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	80	12.58			1 006.40					3 147			
				12.58			1 006.40		39.34			3 147		
	
233.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (в грунте подвала), 100 м трубопровода	0.19	1 693.79	894.28	10.83	321.82	169.91	2.06	16.12	8.58	3 001	2 739	18	
				788.68	1.14		149.85	0.22	1.63	15.99		244	3	
	Вычт.ресурсы:  302-3340:[ М-(11290.37=113.13*99.8) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			195.65				98%	2 687			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			120.79				56%	1 536			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					638.26					7 224			
	
234.	103-1328 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм, м	18.962	44.35			840.96					3 088			
				44.35			840.96		162.85			3 088		
	Объем: 19*0.998													
	
235.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник110/100/100 *45, шт	34	33.49			1 138.64			1	1	4 862			
				33.49			1 138.64		4.27	1		4 862		
	Поправки: М: =137.50*1.04/4.27	
	
236.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110 *45, шт	60	11.52			691.22			1	1	2 952			
				11.52			691.22		4.27	1		2 952		
	Поправки: М: =47.30*1.04/4.27	
	
237.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110, шт	24	22.50			540.12			1	1	2 306			
				22.50			540.12		4.27	1		2 306		
	Поправки: М: =92.40*1.04/4.27	
	
238.	Цена поставщика. 
Переход ПВХ/чугун.   110, шт	24	35.32			847.59			1	1	3 619			
				35.32			847.59		4.27	1		3 619		
	Поправки: М: =145*1.04/4.27	
	
239.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	5	116.95	111.66	1.52	584.75	558.28	7.58	16.11	9.16	9 150	8 994	69	
				3.78			18.90		4.57	1		86		
	Вычт.ресурсы:  103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			642.02				98%	8 814			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			396.38				56%	5 037			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 623.15					23 001			
	
240.	ТЕР 16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	1.09	6 260.42	932.60	4.68	6 823.86	1 016.54	5.10	16.12	8.42	25 713	16 387	43	
				5 323.14	0.45		5 802.22	0.49	1.6	16.2		9 284	8	
	Объем: 96+13													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 169.58				98%	16 067			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			722.09				56%	9 181			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 715.54					50 961			
	
241.	301-5605 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	64	5.79			370.56					1 244			
				5.79			370.56		19.43			1 244		
	
242.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник 100/50/100 *45, шт	24	16.61			398.66			1	1	1 702			
				16.61			398.66		4.27	1		1 702		
	Поправки: М: =68.20*1.04/4.27	
	
243.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  ф50 *45, шт	84	6.09			511.48			1	1	2 184			
				6.09			511.48		4.27	1		2 184		
	Поправки: М: =25*1.04/4.27	
	
244.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  ф50, шт	12	10.98			131.81			1	1	563			
				10.98			131.81		4.27	1		563		
	Поправки: М: =45.10*1.04/4.27	
	
245.	Цена поставщика. 
Переход ПВХ/чугун.   50, шт	4	19.87			79.50			1	1	336			
				19.87			79.50		4.23	1		336		
	Поправки: М: =81.60*1.04/4.27	
	
246.	Цена поставщика. 
ПВХ  редукция 110х50мм эксцентрическая, шт	4	6.17			24.67			1	1	105			
				6.17			24.67		4.27	1		105		
	Поправки: М: =25.32*1.04/4.27	
	
247.	ТЕРр 65-6-12 
Смена унитазов типа <Компакт>, 100 приборов	0.24	7 494.35	3 974.30	100.44	1 798.64	953.83	24.11	16.11	9.18	19 461	15 366	221	
				3 419.61	9.69		820.71	2.33	4.72	18.81		3 874	44	
	Вычт.ресурсы:  301-1521:[ М-(40951.00=409.51*100) ]	
	Накладные расходы		103%			984.84				88%	13 561			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			573.70				48%	7 397			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 357.18					40 419			
	
	Наружняя канализация	
	
248.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.09	775.58	765.14	10.44	69.80	68.86	0.94	16.12	9.34	1 119	1 110	9	
					4.13			0.37	1	18.83			7	
	Накладные расходы		74%			51.23				63%	704			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.62				40%	447			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.65					2 270			
	
249.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.18	1 466.39	1 466.39		263.95	263.95		16.11	1	4 252	4 252		
									1	1				
	Объем: 9*1*2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			190.04				61%	2 594			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			100.30				31%	1 318			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					554.30					8 164			
	
250.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.09	1 297.83	101.69	44.88	116.80	9.15	4.04	16.11	6.17	654	147	25	
				1 151.26	4.91		103.61	0.44	4.65	16.11		482	7	
	Объем: 9*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			11.22				99%	152			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			7.29				61%	94			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.31					900			
	
251.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.171	810.13	810.13		138.53	138.53		16.11	1	2 232	2 232		
									1	1				
	Объем: 9*1*1.9													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			99.74				61%	1 362			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			52.64				31%	692			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.91					4 285			
	
252.	ТЕР 22-01-021-03 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.009	6 906.78	2 551.72	4 287.44	62.16	22.97	38.59	16.11	5.84	598	370	225	
				67.62	567.75		0.61	5.11	4.05	16.1		2	82	
	Объем: 9/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			32.85				99%	447			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			21.34				61%	276			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.35					1 321			
	
253.	103-1328 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм, м	9.09	44.35			403.14					1 480			
				44.35			403.14		162.85			1 480		
	Объем: 9*1.01													
	
254.	ТЕР 23-04-008-02 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	2	297.32	188.38		594.64	376.76		16.11	1	6 826	6 070		
				108.94			217.88		3.47	1		756		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			440.81				99%	6 009			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			286.34				61%	3 703			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 321.79					16 538			
	
255.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.371	48.13	4.41	36.66	114.12	10.46	86.92	16.1	7.59	1 097	168	660	
									1	1				
	Объем: 0.643+1.608+0.12													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			10.46				100%	168			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			6.28				60%	101			
	
256.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.371	16.40		16.40	38.88		38.88	1	7.87	306		306	
									1	1				
	Объем: 0.643+1.608+0.12													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	39 500.20	7 234.93	2 371.65			199 189	116 604	10 918	
			29 876.92	209.97				71 398	3 406	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 937.21	1 793.06	2 174.84			63 531	28 896	9 310	
			5 969.32	197.97				25 324	3 187	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 363.69					18 629			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 227, 228; %=61 - по стр. 249, 251; %=99 - по стр. 250, 252, 254)	1 937.05					26 460			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 227, 228; %=31 - по стр. 249, 251; %=61 - по стр. 250, 252, 254)	1 172.38					15 165			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 046.64					105 156			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	29 409.99	5 431.41	71.01			134 255	87 540	642	
			23 907.60	12.00				46 074	219	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 229, 230, 248; %=98 - по стр. 231, 233, 239, 240; %=88 - по стр. 247)	5 461.59					75 049			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 229, 230, 248; %=56 - по стр. 231, 233, 239, 240; %=48 - по стр. 247)	3 409.51					43 609			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	38 281.09					252 913			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	153.00	10.46	125.80			1 403	168	966	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 255)	10.46					168			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 255)	6.28					101			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	153.00					1 403			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	51 480.73					359 472			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 101.69					7 693			
	ИТОГО	52 582.42					367 165			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 051.65					7 343			
	ИТОГО	53 634.07					374 508			
	НДС 18%	9 654.13					67 411			
	ВСЕГО С НДС	63 288.20					441 919			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 398.64					101 509			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 581.89					58 774			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	789 270.91	128 763.17	59 573.93			4 478 539	2 074 794	368 918	
			599 422.31	6 054.00				2 010 502	94 813	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	47 537.55					112 154			
			47 537.55					112 154		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	47 537.55					112 154			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	47 537.55					112 154			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	648 139.69	107 529.39	39 169.00			3 686 150	1 732 571	223 655	
			501 441.27	4 800.36				1 729 933	74 594	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	216 111.77					636 932			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 13, 46, 54, 66, 75, 79, 87, 88, 95, 101, 109, 115, 135, 143, 151, 166, 167, 199, 200, 227, 228; %=71 - по стр. 2-5, 16, 20, 22, 31, 34-38, 64; %=73 - по стр. 6, 44, 45; %=66 - по стр. 7, 9, 11, 42, 43; %=67 - по стр. 14, 47, 61, 62, 96, 141, 146; %=80 - по стр. 15, 30, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 63, 73, 74, 80, 98-100, 114, 119, 130, 136, 142, 148, 150, 161; %=90 - по стр. 17, 32, 67, 69, 71, 110; %=92 - по стр. 21, 25, 26, 28, 29, 86; %=77 - по стр. 23, 189, 221; %=93 - по стр. 41, 103, 137, 139; %=68 - по стр. 65, 149; %=119 - по стр. 78, 91; %=94 - по стр. 82-85, 104-106, 116, 117, 122, 123, 126-128, 133, 134, 155-160; %=69 - по стр. 89, 90, 93, 94, 144, 145; %=61 - по стр. 102, 249, 251; %=64 - по стр. 124, 125, 152, 153; %=99 - по стр. 154, 250, 252, 254)	105 770.75					1 439 435			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13, 23, 46, 54, 66, 75, 79, 87-90, 93-95, 101, 109, 115, 135, 143-145, 151, 166, 167, 189, 199, 200, 221, 227, 228; %=52 - по стр. 2-5, 16, 20, 22, 31, 34-38, 64; %=56 - по стр. 6, 44, 45; %=50 - по стр. 7, 9, 11; %=40 - по стр. 14, 42, 43, 47, 61, 62, 65, 96, 141, 146, 149; %=37 - по стр. 15, 30, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 63, 73, 74, 98-100, 114, 136, 142, 148, 150; %=43 - по стр. 17, 32, 67, 69, 71, 110; %=44 - по стр. 21, 25, 26, 28, 29, 80, 86, 119, 130, 161; %=54 - по стр. 41, 103, 137, 139; %=68 - по стр. 78, 91; %=51 - по стр. 82-85, 104-106, 116, 117, 122, 123, 126-128, 133, 134, 155-160; %=31 - по стр. 102, 249, 251; %=36 - по стр. 124, 125, 152, 153; %=61 - по стр. 154, 250, 252, 254)	60 534.46					773 819			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	814 444.90					5 899 404			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	12 861.61	385.52	199.65			74 640	6 211	1 618	
			12 276.43	1.17				66 811	19	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 76, 112)	313.22					4 298			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 76, 112)	278.42					3 614			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	13 453.25					82 552			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	66 909.73	19 903.58	8 839.13			478 798	320 802	56 392	
			38 167.06	1 252.47				101 604	20 200	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 19, 170, 178, 187, 192, 194-196, 203, 212, 224, 231, 233, 239, 240; %=63 - по стр. 168, 169, 201, 202, 229, 230, 248; %=88 - по стр. 247)	22 751.30					312 495			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 19, 170, 178, 187, 192, 194-196, 203, 212, 224, 231, 233, 239, 240; %=40 - по стр. 168, 169, 201, 202, 229, 230, 248; %=48 - по стр. 247)	14 166.06					180 519			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	103 827.09					971 812			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	13 822.33	944.68	11 366.15			126 797	15 210	87 253	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39, 107, 164, 197, 225, 255)	944.68					15 210			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 39, 107, 164, 197, 225, 255)	566.81					9 126			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	13 822.33					126 797			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	993 085.12					7 192 719			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	21 252.02					153 924			
	ИТОГО	1 014 337.14					7 346 643			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	20 286.74					146 933			
	ИТОГО	1 034 623.88					7 493 576			
	НДС 18%	186 232.30					1 348 844			
	ВСЕГО С НДС	1 220 856.18					8 842 420			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	128 835.27					1 756 228			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	74 978.94					957 952			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                           Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                             Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)