«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УЮТ»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Баранова Н.С. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли дома № 2-8 по ул. Кронштадской	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	9.21	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	9.21	
3.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	18.42	
4.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	381.294	
5.	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0.02	
6.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
7.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	2.25	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.68	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	2.46	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.06	
11.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	38	
12.	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0.04	
13.	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм	м2	0.5	
14.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.5	
15.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов,	100 м труб и покрытий	0.59	
16.	Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.)	100 м2 проемов	0.00405	
17.	Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54	м2	0.405	
18.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.466	
19.	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.733	
20.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.466	
21.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	9.21	
22.	Этернит в комплекте	м2	1178.88	
23.	Обивка слуховых окон кровельной сталью	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.18	
24.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0792	
25.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.196	
26.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
27.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
28.	Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1	
29.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.03	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.126	
31.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.02	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.132	
33.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.01	
34.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.022	
35.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.12	
36.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
37.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	13.96	
38.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	13.96	

Составил:	Зам. директора по тех. вопросам ООО «УЮТ»            Иванова Л.М.  	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)