«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	12 406 912	руб.	Смета на сумму:	12 406 912	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Жилстрой +»	
		
________________ /____Русович С. Б._____ /	________________ /__Серпионова Р. П.____ /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на аварийно-восстановительные работы по ремонту конструктивных элементов 1-го этажа и инженерных сетей МКД №37-41 по ул. Серпуховской в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	12 406.912	тыс. руб.	
монтажных работ:	698.114	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	15.721	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 586.003	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Общестроительные работы	
	
	Ремонтно-строительные  работы	
	
	Демонтаж  конструкций	
	
1.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка кирпичных стен, перегородок, 1 м3	64.035	200.76	77.46	123.30	12 856	4 960	7 896	16.9	5.05	123 699	83 827	39 872	
					12.91			827	1	16.9			13 971	
	Объем: 213.45*2.5*0.12													
	Накладные расходы		99%			5 729				84%	82 150			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 472				48%	46 943			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 057					252 792			
	
2.	ТЕР 46-04-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	5.784	371.82	252.79	119.03	2 151	1 462	688	16.9	9.36	31 154	24 710	6 444	
					55.04			318	1	16.9			5 380	
	Накладные расходы		99%			1 762				84%	25 276			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 068				48%	14 443			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 981					70 873			
	
3.	ТЕРр 57-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания	5.784	63.51	63.51		367	367		16.9	1	6 208	6 208		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		80%			294				68%	4 221			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			250				54%	3 352			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					910					13 782			
	
4.	ТЕРр 57-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги, 100 м2 основания	5.784	72.12	72.12		417	417		16.9	1	7 050	7 050		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		80%			334				68%	4 794			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			284				54%	3 807			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 034					15 651			
	
5.	ТЕРр 57-2-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.243	679.28	632.32	46.96	165	154	11	16.9	9.36	2 704	2 597	107	
					21.72			5	1	16.9			89	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		80%			127				68%	1 826			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			108				54%	1 450			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					400					5 981			
	
6.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2	1.1733	1 143.95	891.55	252.40	1 342	1 046	296	16.91	9.36	20 461	17 689	2 772	
					116.72			137	1	16.9			2 314	
	Объем: 1.89*33+1.68*10+1.47*24+1.44*2													
	Накладные расходы		99%			1 171				84%	16 803			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			710				48%	9 601			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 223					46 865			
	
7.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	129.77	48.13	4.41	36.66	6 245	572	4 757	16.89	8.6	66 045	9 666	40 913	
									1	1				
	Объем: 103,52+26,25													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			572				100%	9 666			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			343				60%	5 800			
	
8.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	129.77	16.40		16.40	2 128		2 128		9.05	19 260		19 260	
														
	Объем: 103,52+26,25													
	
	Перегородки	
	
9.	ТЕР 06-01-001-20 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство ленточных фундаментов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.326	12 850.12	4 266.02	3 371.48	4 189	1 391	1 099	16.91	10.8	43 663	23 517	11 870	
				5 212.62	495.09		1 699	161	4.87	16.9		8 276	2 728	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 474				80%	20 996			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			854				44%	11 548			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 517					76 207			
	
10.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	33.252	685.00			22 778					108 338			
				685.00			22 778		3 258.1			108 338		
	Объем: 32.6*1.02													
	
11.	ТССЦ 204-0001 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т	0.1931	6 530.24			1 261					7 376			
				6 530.24			1 261		38 199			7 376		
	Объем: 870*0.222/1000													
	
12.	ТЕР 08-02-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	5.3363	18 817.85	2 125.26	615.90	100 418	11 341	3 287	16.9	11.04	635 450	191 663	36 284	
				16 076.69	92.97		85 790	496	4.75	16.9		407 503	8 384	
	Объем: 213.45*2.5													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110%			13 021				93%	186 044			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			8 049				54%	108 025			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121 488					929 519			
	
13.	ТЕР 07-01-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т, 100 шт. сборных конструкций	0.34	6 581.78	1 239.02	5 224.94	2 238	421	1 776	16.9	11.08	27 017	7 119	19 683	
				117.83	810.71		40	276	5.34	16.9		214	4 658	
	Объем: 29+5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9020	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			815				99%	11 659			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			502				58%	6 831			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 555					45 507			
	
14.	ТССЦ 403-2418 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перемычка брусковая 8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), шт.	29	61.63			1 787					15 570			
				61.63			1 787		536.91			15 570		
	
15.	ТССЦ 403-2421 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перемычка брусковая 9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход арматуры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), шт.	5	121.85			609					4 712			
				121.85			609		942.37			4 712		
	
	Дверные блоки	
	
16.	ФЕР 10-01-039-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 12.11.2014 г. № 703/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.328	4 738.80	1 134.21	1 516.02	1 554	372	497	17.94	12.21	17 733	6 674	6 071	
				2 088.57	196.23		685	64	7.28	18.88		4 987	1 215	
	Объем: 1.6*10+1.4*12													
	Вычт.ресурсы:  203-0223:[ М-(20700.00=207.00*100) ]	
	Добавл.ресурсы:  1-1036;  2;  020129;  400001;  101-1789;  101-1805;  101-8052;  102-0053;  402-0087	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			462				90%	7 100			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			235				43%	3 392			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 252					28 225			
	
17.	ТССЦ 203-0198 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2, м2	32.8	401.50			13 169					92 668			
				401.50			13 169		2 825.24			92 668		
	Объем: 1.4*12+1.6*10													
	
18.	ФЕР 10-01-039-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 12.11.2014 г. № 703/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, 100 м2 проемов	0.1035	3 642.28	1 051.91	1 188.23	377	109	123	17.94	12.12	4 596	1 953	1 491	
				1 402.15	143.37		145	15	7.94	18.88		1 152	280	
	Объем: 3.45*3													
	Вычт.ресурсы:  203-0225:[ М-(20700.00=207.00*100) ]	
	Добавл.ресурсы:  1-1038;  2;  020129;  400001;  101-1789;  101-1805;  101-8052;  102-0053;  402-0087	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			131				90%	2 010			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			67				43%	960			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					575					7 566			
	
19.	ТССЦ 203-0233 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2, м2	10.35	919.69			9 519					35 159			
				919.69			9 519		3 397.04			35 159		
	Объем: 3.45*3													
	
20.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	67.11	102.34	34.85	32.75	6 868	2 338	2 198	16.9	8.31	67 366	39 520	18 261	
				34.75			2 332		4.11	1		9 585		
	Объем: 2.57*3+1.8*33													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			1 894				69%	27 269			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			1 683				58%	22 922			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 445					117 556			
	
21.	С1 Цена поставщ. 
Блоки дверные металлические 1,16х2,22    индивид. изготовления, м2	7.71	1 530.79			11 802					55 589			
				1 530.79			11 802		4.71			55 589		
	Объем: 2.57*3													
	Поправки: М: =7000*1.03/4.71	
	
22.	С2 Цена поставщ. 
Блоки дверные металлические 0,87х2,075   индивид. изготовления, м2	59.4	1 421.44			84 434					397 683			
				1 421.44			84 434		4.71			397 683		
	Объем: 1.8*33													
	Поправки: М: =6500*1.03/4.71	
	
23.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.312	5 473.34	2 776.60	100.77	1 708	866	31	16.9	9.36	18 231	14 640	294	
				2 595.97	46.59		810	15	4.07	16.9		3 296	246	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			837				80%	11 909			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			414				37%	5 508			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 959					35 648			
	
24.	ТССЦ 201-1306 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	312	5.87			1 831					6 630			
				5.87			1 831		21.25			6 630		
	
25.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.312	1 827.74	563.01	23.78	570	176	7	16.91	9.43	4 659	2 970	70	
				1 240.95	0.45		387		4.18	17		1 618	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			167				80%	2 378			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			83				37%	1 100			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					820					8 136			
	
	Отделочные работы	
	
	Потолки	
	
26.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Очистка вручную поверхности потолка от красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	5.95	172.22	172.22		1 025	1 025		16.9	1	17 318	17 318		
									1	1				
	Объем: 430.6+46+11.3+13.7+4.9+88.5													
	Накладные расходы		80%			820				68%	11 776			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			513				40%	6 927			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 358					36 021			
	
27.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	5.95	1 938.46	448.56	18.91	11 534	2 669	113	16.89	9.36	81 754	45 078	1 053	
				1 470.99	8.75		8 752	52	4.07	16.89		35 622	879	
	Накладные расходы		79%			2 150				67%	30 791			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 361				40%	18 383			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 044					130 928			
	
28.	ТЕР 15-04-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.95	2 082.54	707.37	25.29	12 391	4 209	150	16.91	9.43	106 164	71 172	1 419	
				1 349.88	0.45		8 032	3	4.18	17		33 573	46	
	Объем: 430.6+46+11.3+13.7+4.9+88.5													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			4 001				80%	56 974			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 980				37%	26 351			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 372					189 489			
	
	Стены, перегородки	
	
29.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	16.4241	2 702.63	1 182.22	191.18	44 388	19 417	3 140	16.9	12.13	447 227	328 145	38 087	
				1 329.24	100.40		21 832	1 649	3.71	16.9		80 995	27 866	
	Объем: 1129.1+123+24.04+24.04+53.7+288.53													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			20 013				80%	284 809			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9 901				37%	131 724			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74 302					863 760			
	
30.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	15.4183	1 938.46	448.56	18.91	29 888	6 916	292	16.89	9.36	211 849	116 812	2 729	
				1 470.99	8.75		22 680	135	4.07	16.89		92 308	2 279	
	Объем: 1129.1+90+5.2+5.2+23.8+288.53													
	Накладные расходы		79%			5 570				67%	79 791			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3 526				40%	47 636			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 984					339 276			
	
31.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (коридоры), 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.1273	1 827.74	563.01	23.78	7 544	2 324	98	16.91	9.43	61 628	39 294	925	
				1 240.95	0.45		5 122	2	4.18	17		21 409	32	
	Объем: 90+5.2+5.2+23.8+288.53													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			2 210				80%	31 461			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 093				37%	14 551			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 847					107 639			
	
32.	ТЕР 15-01-019-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки	1.0058	14 731.32	2 146.16	55.67	14 817	2 159	56	16.91	11.33	86 789	36 502	634	
				12 529.49	29.36		12 602	30	3.94	16.9		49 653	499	
	Объем: 33+18.84+18.84+29.9													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			2 080				80%	29 601			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 029				37%	13 690			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 925					130 080			
	
	Полы	
	
33.	ТЕР 11-01-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта щебнем, 100 м2 площади уплотнения	5.066	1 573.03	94.57	133.77	7 969	479	678	16.89	6.23	44 127	8 092	4 222	
				1 344.69	15.48		6 812	78	4.67	16.9		31 813	1 325	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			618				94%	8 852			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			356				51%	4 803			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 944					57 782			
	
34.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных с трамбованием, 1 м3 подстилающего слоя	150.7	88.25	43.11	44.60	13 299	6 497	6 720	16.9	5.99	150 440	109 797	40 256	
				0.54	5.06		81	762	4.76	16.89		387	12 867	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0122:[ М-(125.59=104.66*1.2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			8 057				94%	115 304			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			4 646				51%	62 559			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 002					328 303			
	
35.	ТССЦ 408-0121 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3	180.84	110.43			19 970					101 491			
				110.43			19 970		561.22			101 491		
	Объем: 150.7*1.2													
	
	Тип пола №1	
	
36.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	3.655	2 016.93	464.48	66.50	7 372	1 698	243	16.9	9.14	56 167	28 691	2 221	
				1 485.95	28.73		5 431	105	4.65	16.9		25 255	1 774	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2 001				94%	28 637			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 154				51%	15 537			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 527					100 341			
	
37.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины (до 80мм) стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	3.655	4 637.86	68.56	149.22	16 951	251	545	16.9	8.77	84 141	4 235	4 783	
				4 420.08	57.06		16 155	209	4.65	16.88		75 123	3 520	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*12, Н4= 1.25*1.2*12, Н5= 1.15*1.2*12, Н48= 12	
	Накладные расходы		111%			511				94%	7 290			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			294				51%	3 955			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 756					95 386			
	
38.	ТЕР 26-01-041-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, 1 м3 изоляции	10.965	182.50	130.42	52.08	2 001	1 430	571	16.9	9.1	29 365	24 169	5 197	
									2.64	1				
	Объем: 365.5*0.03													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0103:[ М-(1291.63=1266.30*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 287				77%	18 610			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			858				48%	11 601			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 146					59 576			
	
39.	ТССЦ 104-0128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты пенополистирольные М50, м3	11.1843	1 801.14			20 144					27 815			
				1 801.14			20 144		2 486.98			27 815		
	Объем: 365.5*0.03*1.02													
	
40.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	3.655	542.80	459.64	70.56	1 984	1 680	258	16.9	8.95	30 940	28 392	2 308	
				12.60	28.73		46	105	5.22	16.9		240	1 774	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0005:[ М-(1267.02=621.09*2.04) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 981				94%	28 356			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 142				51%	15 385			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 108					74 681			
	
41.	ТССЦ 402-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 200, м3	7.4562	658.94			4 913					25 790			
				658.94			4 913		3 458.87			25 790		
	Объем: 3.655*2.04													
	
42.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины (до 55мм) стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	3.655	127.81	40.77	87.05	467	149	318	16.88	8.77	5 305	2 515	2 790	
					33.29			122	5.23	16.88			2 054	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0005:[ М-(316.76=621.09*0.51) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*7, Н4= 1.25*1.2*7, Н5= 1.15*1.2*7, Н48= 7	
	Накладные расходы		111%			301				94%	4 295			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			173				51%	2 330			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					941					11 930			
	
43.	ТССЦ 402-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 200, м3	1.8641	658.94			1 228					6 448			
				658.94			1 228		3 458.87			6 448		
	Объем: 3.655*0.51													
	
	Тип пола №2	
	
44.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.877	2 016.93	464.48	66.50	1 769	407	58	16.9	9.14	13 477	6 884	533	
				1 485.95	28.73		1 303	25	4.65	16.9		6 060	426	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			480				94%	6 871			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			276				51%	3 728			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 525					24 077			
	
45.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины (до 80мм) стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	0.877	4 637.86	68.56	149.22	4 067	60	131	16.9	8.77	20 189	1 016	1 148	
				4 420.08	57.06		3 876	50	4.65	16.88		18 025	845	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*12, Н4= 1.25*1.2*12, Н5= 1.15*1.2*12, Н48= 12	
	Накладные расходы		111%			122				94%	1 749			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			70				51%	949			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 260					22 887			
	
46.	ТЕР 26-01-041-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, 1 м3 изоляции	2.631	182.50	130.42	52.08	480	343	137	16.9	9.1	7 046	5 799	1 247	
									2.64	1				
	Объем: 87.7*0.03													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0103:[ М-(1291.63=1266.30*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			309				77%	4 465			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			206				48%	2 784			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					995					14 295			
	
47.	ТССЦ 104-0128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты пенополистирольные М50, м3	2.6836	1 801.14			4 834					6 674			
				1 801.14			4 834		2 486.98			6 674		
	Объем: 87.7*0.03*1.02													
	
48.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.877	542.80	459.64	70.56	476	403	62	16.9	8.95	7 424	6 812	554	
				12.60	28.73		11	25	5.22	16.9		58	426	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0005:[ М-(1267.02=621.09*2.04) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			475				94%	6 804			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			274				51%	3 691			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 225					17 919			
	
49.	ТССЦ 402-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 200, м3	1.7891	658.94			1 179					6 188			
				658.94			1 179		3 458.87			6 188		
	Объем: 0.877*2.04													
	
50.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.877	3 221.87	762.19	548.76	2 826	668	481	16.9	4.6	23 448	11 297	2 214	
				1 910.92	8.82		1 676	8	5.93	16.9		9 938	131	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			750				94%	10 742			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			433				51%	5 828			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 009					40 019			
	
51.	ТЕР 11-01-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.877	1 670.48	459.83	266.27	1 465	403	234	16.9	4.78	12 536	6 815	1 116	
				944.39	5.21		828	5	5.56	16.89		4 605	77	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			453				94%	6 478			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			261				51%	3 515			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 179					22 529			
	
52.	ТССЦ 101-1564 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизол, м2	203.464	33.27			6 769					12 873			
				33.27			6 769		63.27			12 873		
	Объем: 87.7*1.16*2													
	
53.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.877	542.80	459.64	70.56	476	403	62	16.9	8.95	7 424	6 812	554	
				12.60	28.73		11	25	5.22	16.9		58	426	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0005:[ М-(1267.02=621.09*2.04) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			475				94%	6 804			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			274				51%	3 691			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 225					17 919			
	
54.	ТССЦ 402-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 200, м3	1.7891	658.94			1 179					6 188			
				658.94			1 179		3 458.87			6 188		
	Объем: 0.877*2.04													
	
55.	ТЕР 11-01-027-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия	0.877	10 099.61	1 533.95	246.62	8 857	1 345	216	16.9	9.61	69 756	22 735	2 078	
				8 319.04	84.38		7 296	74	6.16	16.9		44 942	1 251	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 575				94%	22 547			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			908				51%	12 233			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 340					104 536			
	
	Тип пола №3	
	
56.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.695	542.80	459.64	70.56	377	319	49	16.9	8.95	5 883	5 399	439	
				12.60	28.73		9	20	5.22	16.9		46	337	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0005:[ М-(1267.02=621.09*2.04) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			376				94%	5 392			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			217				51%	2 925			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					970					14 200			
	
57.	ТССЦ 402-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 200, м3	1.4178	658.94			934					4 904			
				658.94			934		3 458.87			4 904		
	Объем: 0.695*2.04													
	
58.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины (до 30мм) стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	0.695	36.52	11.65	24.87	25	8	17	16.88	8.77	288	137	152	
					9.51			7	5.23	16.88			112	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0005:[ М-(316.76=621.09*0.51) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*2, Н4= 1.25*1.2*2, Н5= 1.15*1.2*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			17				94%	234			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			10				51%	127			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51					649			
	
59.	ТССЦ 402-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 200, м3	0.3545	658.94			234					1 226			
				658.94			234		3 458.87			1 226		
	Объем: 0.695*0.51													
	
60.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.0834	6 115.86	163.97	60.72	510	14	5	16.9	8.55	2 770	231	43	
				5 891.17	3.62		491		5.08	16.92		2 496	5	
	Объем: 69.5*1.2/1000													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			13				80%	189			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8				44%	104			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					531					3 063			
	
61.	ТЕР 11-01-027-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия	0.695	3 011.63	1 533.95	246.62	2 093	1 066	171	16.9	9.61	24 935	18 017	1 647	
				1 231.06	84.38		856	59	6.16	16.9		5 270	991	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0287:[ М-(7087.98=69.49*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 249				94%	17 868			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			720				51%	9 694			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 062					52 497			
	
62.	ТССЦ 101-5567 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плитки керамогранитные размером 300х300мм, м2	70.89	68.05			4 824					34 903			
				68.05			4 824		492.35			34 903		
	Объем: 69.5*1.02													
	
	Тип пола №4	
	
63.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.534	2 016.93	464.48	66.50	1 077	248	36	16.9	9.14	8 206	4 192	325	
				1 485.95	28.73		793	15	4.65	16.9		3 690	259	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			292				94%	4 184			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			168				51%	2 270			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 537					14 660			
	
64.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины (до 80мм) стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	0.534	4 637.86	68.56	149.22	2 477	37	80	16.9	8.77	12 293	619	699	
				4 420.08	57.06		2 360	30	4.65	16.88		10 976	514	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*12, Н4= 1.25*1.2*12, Н5= 1.15*1.2*12, Н48= 12	
	Накладные расходы		111%			74				94%	1 065			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			43				51%	578			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 594					13 936			
	
65.	ТЕР 26-01-041-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, 1 м3 изоляции	2.67	182.50	130.42	52.08	487	348	139	16.9	9.1	7 151	5 885	1 265	
									2.64	1				
	Объем: 53.4*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0103:[ М-(1291.63=1266.30*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			313				77%	4 531			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			209				48%	2 825			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 009					14 507			
	
66.	ТССЦ 104-0128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты пенополистирольные М50, м3	2.7234	1 801.14			4 905					6 773			
				1 801.14			4 905		2 486.98			6 773		
	Объем: 53.4*0.05*1.02													
	
67.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.534	542.80	459.64	70.56	290	245	38	16.9	8.95	4 520	4 148	337	
				12.60	28.73		7	15	5.22	16.9		35	259	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0005:[ М-(1267.02=621.09*2.04) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			289				94%	4 143			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			166				51%	2 248			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					745					10 910			
	
68.	ТССЦ 402-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 200, м3	1.0894	658.94			718					3 768			
				658.94			718		3 458.87			3 768		
	Объем: 0.534*2.04													
	
69.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины (40мм) стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	0.534	73.03	23.29	49.74	39	12	27	16.88	8.77	443	210	233	
					19.02			10	5.23	16.88			171	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0005:[ М-(316.76=621.09*0.51) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*4, Н4= 1.25*1.2*4, Н5= 1.15*1.2*4, Н48= 4	
	Накладные расходы		111%			24				94%	358			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			14				51%	194			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78					995			
	
70.	ТССЦ 402-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 200, м3	0.2723	658.94			179					942			
				658.94			179		3 458.87			942		
	Объем: 0.534*0.51													
	
	Тип пола №5	
	
71.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.128	542.80	459.64	70.56	69	59	9	16.9	8.95	1 084	994	81	
				12.60	28.73		2	4	5.22	16.9		8	62	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0005:[ М-(1267.02=621.09*2.04) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			70				94%	993			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			40				51%	539			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179					2 615			
	
72.	ТССЦ 402-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 200, м3	0.2611	658.94			172					903			
				658.94			172		3 458.87			903		
	Объем: 0.128*2.04													
	
73.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины (до 42мм) стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	0.128	80.34	25.62	54.71	10	3	7	16.88	8.77	117	55	61	
					20.92			3	5.23	16.88			45	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0005:[ М-(316.76=621.09*0.51) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*4.4, Н4= 1.25*1.2*4.4, Н5= 1.15*1.2*4.4, Н48= 4.4	
	Накладные расходы		111%			7				94%	94			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			4				51%	51			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21					262			
	
74.	ТССЦ 402-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 200, м3	0.0653	658.94			43					226			
				658.94			43		3 458.87			226		
	Объем: 0.128*0.51													
	
75.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.0154	6 115.86	163.97	60.72	94	3	1	16.9	8.55	512	43	8	
				5 891.17	3.62		91		5.08	16.92		461	1	
	Объем: 12.8*1.2/1000													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			3				80%	35			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2				44%	19			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99					567			
	
	Подпольный канал и приямки	
	
76.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.58	619.48	153.07	466.41	359	89	271	16.91	5.05	2 867	1 501	1 366	
					48.85			28	1	16.9			479	
	Объем: 32+26													
	Накладные расходы		99%			116				84%	1 663			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			70				48%	950			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					545					5 481			
	
77.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.4	2 646.84	648.48	43.99	1 059	259	18	16.91	9.41	8 054	4 386	166	
				1 954.37			782		4.48	1		3 502		
	Накладные расходы		99%			256				84%	3 684			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			155				48%	2 105			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 471					13 844			
	
78.	ТЕРр 53-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек	0.1841	3 638.75	1 519.46	77.09	670	280	14	16.91	6.2	7 003	4 730	88	
				2 042.20	5.28		376	1	5.81	16.89		2 184	16	
	Объем: 0.09152+0.09256													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0761:[ М-(14778.40=14210.00*1.04) ]	
	Накладные расходы		86%			242				73%	3 465			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			197				56%	2 658			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 108					13 125			
	
79.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.1748	5 326.70			931					5 268			
				5 326.70			931		30 136.45			5 268		
	Объем: 0.0864+0.0884													
	
80.	ТССЦ 204-0003 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм, т	0.0093	6 164.40			57					324			
				6 164.40			57		34 809.88			324		
	Объем: 0.00512+0.00416													
	
81.	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (Приямок для сбора конденсата), 100 м2 изолируемой поверхности	0.036	5 600.17	651.65	273.63	202	23	10	16.91	5.27	1 075	397	52	
				4 674.89			168		3.72	1		626		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(1630.70=7.09*230) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110%			25				93%	369			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			16				54%	214			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					243					1 659			
	
82.	ТССЦ 101-1564 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизол, м2	8.28	33.27			275					524			
				33.27			275		63.27			524		
	Объем: 0.036*230													
	
83.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Засыпка вручную песком приямков, 100 м3 грунта	0.321	810.13	810.13		260	260		16.89	1	4 392	4 392		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			187				61%	2 679			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			99				31%	1 362			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					546					8 433			
	
84.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	32.1	104.66			3 360					15 988			
				104.66			3 360		498.07			15 988		
	
	Приямок для инженерных сетей	
	
85.	ТЕРр 51-1-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	1.743	6 766.21	4 298.15	10.13	11 794	7 492	18	16.9	9.44	144 684	126 609	167	
				2 457.93			4 284		4.18	1		17 908		
	Накладные расходы		75%			5 619				64%	81 030			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			3 371				36%	45 579			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 784					271 293			
	
86.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	1.743	426.34	426.34		743	743		16.89	1	12 551	12 551		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			535				61%	7 656			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			282				31%	3 891			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 560					24 098			
	
87.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	278.88	16.40		16.40	4 574		4 574		9.05	41 391		41 391	
														
	Объем: 174.3*1.6													
	
88.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	9.15	424.98	48.38	81.38	3 889	443	745	16.9	5.75	26 377	7 482	4 281	
				295.22	9.27		2 701	85	5.41	16.89		14 614	1 433	
	Объем: 61*1.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			586				94%	8 380			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			338				51%	4 547			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 813					39 304			
	
89.	ТЕР 06-01-062-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений, 100 м3 железобетона в деле	0.401	101 091.31	10 041.74	13 734.63	40 538	4 027	5 508	16.9	6.94	267 492	68 052	38 223	
				77 314.94	1 699.67		31 003	682	5.2	16.9		161 217	11 518	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(81961.48=5613.80*14.6) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			4 474				80%	63 656			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 590				44%	35 011			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47 602					366 159			
	
90.	ТССЦ 204-0001 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т	1.5007	6 530.24			9 800					57 325			
				6 530.24			9 800		38 199			57 325		
	
91.	ТССЦ 204-0034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм, т	1.5007	2 573.38			3 862					24 923			
				2 573.38			3 862		16 607.63			24 923		
	
92.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.46	5 326.70			2 450					13 863			
				5 326.70			2 450		30 136.45			13 863		
	Объем: 230*2/1000													
	
93.	ТССЦ 101-2541 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая 32х32 мм, т	0.0777	5 714.90			444					2 511			
				5 714.90			444		32 313.59			2 511		
	Объем: 0.37*210/1000													
	
94.	ТССЦ 204-0003 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм, т	0.03	6 164.40			185					1 044			
				6 164.40			185		34 809.88			1 044		
	Объем: 0.12*250/1000													
	
	Съемные плиты	
	
95.	ТЕР 06-01-041-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство перекрытий каналов, 100 м3 в деле	0.0348	101 762.96	12 141.74	6 238.70	3 541	423	217	16.91	10.83	23 715	7 145	2 351	
				83 382.53	916.55		2 902	32	4.9	16.91		14 218	539	
	Объем: 0.04*87													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(44685.85=5613.80*7.96) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			432				80%	6 147			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			250				44%	3 381			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 224					33 243			
	
96.	ТССЦ 204-0001 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т	0.174	6 530.24			1 136					6 647			
				6 530.24			1 136		38 199			6 647		
	Объем: 2*1*87/1000													
	
97.	ТССЦ 204-0034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм, т	0.174	2 573.38			448					2 890			
				2 573.38			448		16 607.63			2 890		
	
98.	ТССЦ 204-0003 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (петля), т	0.0748	6 164.40			461					2 604			
				6 164.40			461		34 809.88			2 604		
	Объем: 0.43*2*87/1000													
	
99.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	1.2963	5 326.70			6 905					39 066			
				5 326.70			6 905		30 136.45			39 066		
	Объем: 14.9*1*87/1000													
	
	Решетка приямка	
	
100.	ТЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Монтаж металлич. решеток приямков, 1 т конструкций	0.0376	982.00	634.32	219.60	37	24	8	16.9	7.67	485	403	63	
				128.08	2.72		5		3.81	16.9		18	2	
	Объем: (10.6*1*3/1000)+(0.32*6*3/1000)													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9002	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		81%			19				69%	279			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			17				58%	235			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74					999			
	
101.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.0318	5 326.70			169					958			
				5 326.70			169		30 136.45			958		
	Объем: 10.6*1*3/1000													
	
102.	ТССЦ 204-0056 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских, т	0.0318	1 314.48			42					218			
				1 314.48			42		6 865.81			218		
	
103.	ТССЦ 204-0003 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм, т	0.0058	6 164.40			36					202			
				6 164.40			36		34 809.88			202		
	Объем: 0.32*6*3/1000													
	
104.	ТССЦ 204-0036 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т	0.0058	1 826.38			11					68			
				1 826.38			11		11 647.11			68		
	
	Подпольный канал	
	
105.	ТЕР 06-01-062-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений, 100 м3 железобетона в деле	0.0058	122 802.71	19 265.93	23 402.64	712	112	136	16.9	6.98	5 262	1 888	947	
				80 134.14	3 084.90		465	18	5.22	16.9		2 426	302	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(55576.62=5613.80*9.9) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			124				80%	1 752			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			72				44%	964			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					907					7 978			
	
106.	ТССЦ 204-0001 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т	0.0131	6 530.24			86					500			
				6 530.24			86		38 199			500		
	Объем: 13.1*1*1/1000													
	
107.	ТССЦ 204-0034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм, т	0.0131	2 573.38			34					218			
				2 573.38			34		16 607.63			218		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	661 672	97 464	51 455			4 429 338	1 647 651	413 845	
			511 836	6 787				2 352 368	114 809	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	639 989	94 530	37 790			4 228 161	1 598 062	293 957	
			507 668	6 787				2 336 135	114 807	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	248 276					1 139 348			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 6, 76, 77; %=68 - по стр. 3-5, 26; %=80 - по стр. 9, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 60, 75, 89, 95, 105; %=93 - по стр. 12, 81; %=99 - по стр. 13; %=90 - по стр. 16, 18; %=67 - по стр. 27, 30; %=94 - по стр. 33, 34, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 67, 69, 71, 73, 88; %=77 - по стр. 38, 46, 65; %=73 - по стр. 78; %=61 - по стр. 83, 86; %=64 - по стр. 85)	97 887					1 399 740			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 6, 38, 46, 65, 76, 77; %=54 - по стр. 3-5, 12, 81; %=44 - по стр. 9, 60, 75, 89, 95, 105; %=58 - по стр. 13; %=43 - по стр. 16, 18; %=37 - по стр. 23, 25, 28, 29, 31, 32; %=40 - по стр. 26, 27, 30; %=51 - по стр. 33, 34, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 67, 69, 71, 73, 88; %=56 - по стр. 78; %=31 - по стр. 83, 86; %=36 - по стр. 85)	55 864					751 047			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	793 740					6 378 948			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 736	2 362	2 206			74 481	39 923	18 324	
			4 168					16 233	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 20, 100)	1 913					27 548			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 20, 100)	1 701					23 157			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	12 350					125 186			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	12 947	572	11 459			126 696	9 666	101 564	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 7)	572					9 666			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 7)	343					5 800			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	12 947					126 696			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	819 037					6 630 830			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	17 527					141 900			
	ИТОГО	836 564					6 772 730			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	16 731					135 455			
	ИТОГО	853 295					6 908 185			
	НДС 18%	153 593					1 243 473			
	ВСЕГО С НДС	1 006 888					8 151 658			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	99 800					1 427 288			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	57 565					774 204			
	
	Раздел 2.  Отопление	
	
	Демонтажные работы	
	
108.	ТЕРр 65-14-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.6	495.04	495.04		297	297		16.9	1	5 020	5 020		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			220				63%	3 163			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			149				40%	2 008			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					665					10 191			
	
109.	ТЕРр 65-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	1.8	342.09	342.09		616	616		16.9	1	10 406	10 406		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			456				63%	6 556			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			308				40%	4 162			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 380					21 124			
	
110.	ТЕРр 65-14-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.6	680.82	590.97	20.67	408	355	12	16.9	2.49	6 176	5 992	31	
				69.18			42		3.67	1		152		
	Накладные расходы		74%			263				63%	3 775			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			178				40%	2 397			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					848					12 348			
	
111.	ТЕРр 65-19-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.	0.81	991.55	918.50	73.05	803	744	59	16.91	9.36	13 135	12 581	554	
					33.78			27	1	16.9			462	
	Накладные расходы		74%			571				63%	8 217			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			386				40%	5 217			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 759					26 569			
	
112.	ТЕРр 69-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.92	418.14	418.14		385	385		16.9	1	6 501	6 501		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			300				66%	4 291			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			193				40%	2 600			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					878					13 392			
	
113.	ТЕР 46-03-010-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.27	3 174.22	877.57	2 296.65	857	237	620	16.91	5.05	7 138	4 007	3 131	
					240.56			65	1	16.9			1 098	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			299				84%	4 288			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			181				48%	2 450			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 337					13 877			
	
114.	ТЕР 46-03-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд	0.15	870.45	235.71	634.74	131	35	95	16.91	5.05	1 079	598	481	
					66.48			10	1	16.9			169	
	Накладные расходы		99%			45				84%	644			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27				48%	368			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					203					2 091			
	
115.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.605	1 944.70	473.27	25.13	1 177	286	15	16.91	9.34	9 254	4 842	142	
				1 446.30			875		4.88	1		4 270		
	Накладные расходы		99%			283				84%	4 067			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			172				48%	2 324			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 632					15 645			
	
116.	ТЕР 46-03-017-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок, 1 м3 заделки	0.11	1 561.03	250.39	17.91	172	28	2	16.9	9.32	1 158	465	18	
				1 292.73			142		4.74	1		674		
	Накладные расходы		99%			28				84%	391			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17				48%	223			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					217					1 772			
	
117.	ТЕР 16-07-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм, 1 врезка	2	611.91	105.11	19.28	1 224	210	39	16.9	5.42	8 384	3 553	209	
				487.52	0.45		975	1	4.74	17		4 622	15	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			243				98%	3 497			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			150				56%	1 998			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 616					13 879			
	
	Элеваторный узел	
	
118.	ТЕР 18-06-007-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фильтров диаметром 80 мм, 10 фильтров	0.1	10 779.92	204.64	210.72	1 078	20	21	16.9	7.09	5 626	346	149	
				10 364.56	4.98		1 036		4.95	16.89		5 130	8	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			23				98%	347			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			14				56%	198			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 115					6 171			
	
119.	ТССЦ 507-0985 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт.	2	88.00			176					525			
				88.00			176		262.54			525		
	
120.	ТЕР 18-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.	5	230.06	3.19		1 150	16		16.94	1	2 062	270		
				226.87			1 134		1.58	1		1 792		
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			18				98%	265			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			11				56%	151			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 180					2 478			
	
121.	ТЕР 18-07-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка термометров в оправе прямых и угловых, 1 компл.	5	311.99	4.26		1 560	21		16.92	1	2 930	361		
				307.73			1 539		1.67	1		2 570		
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			24				98%	354			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			15				56%	202			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 599					3 486			
	
122.	ТЕР 16-05-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.	2	110.98	38.67	14.19	222	77	28	16.9	6.81	1 850	1 307	193	
				58.12	0.45		116	1	3.01	17		350	15	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 302-9009	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0986:[ М-(226.00=113.00*2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			90				98%	1 296			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			55				56%	740			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					367					3 886			
	
123.	ТССЦ 302-1828 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм, шт.	2	1 379.45			2 759					9 478			
				1 379.45			2 759		4 738.81			9 478		
	
124.	ТССЦ 507-0985 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт.	4	88.00			352					1 050			
				88.00			352		262.54			1 050		
	
125.	ТССЦ 302-0066 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, шт.	2	198.67			397					2 491			
				198.67			397		1 245.72			2 491		
	
126.	ТССЦ 302-0063 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	4	48.94			196					1 232			
				48.94			196		308.03			1 232		
	
127.	ТЕР 16-02-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.15	9 796.24	1 140.17	348.78	1 469	171	52	16.9	7.94	9 636	2 890	415	
				8 307.29	8.37		1 246	1	5.08	16.9		6 330	21	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			198				98%	2 853			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			122				56%	1 630			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 789					14 119			
	
128.	ТЕР 16-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.15	175.69	85.38	74.73	26	13	11	16.9	1.08	238	216	12	
				15.58			2		4.21	1		10		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			15				98%	212			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			9				56%	121			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50					571			
	
129.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.09	634.96	50.89	10.37	57	5	1	16.9	3.83	210	77	4	
				573.70	0.17		52		2.5	17.27		129		
	Объем: 4.5*2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			4				69%	53			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3				48%	37			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64					300			
	
130.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.045	374.88	82.80	15.62	17	4	1	16.9	3.17	103	63	2	
				276.46	0.17		12		3.06	17.27		38		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			3				69%	43			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2				48%	30			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23					177			
	
131.	ТЕРм 12-10-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.	0.1	3 327.56	667.73	463.65	333	67	46	16.9	4.9	3 249	1 128	227	
				2 196.18			220		8.62	1		1 893		
	Накладные расходы		80%			54				68%	767			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			40				48%	541			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					427					4 557			
	
132.	ТЕР 26-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (ПРИМ), 1 м3 изоляции	0.3	478.66	252.69	64.86	144	76	19	16.91	8.99	1 858	1 282	175	
				161.11			48		8.29	1		401		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1821:[ М-(1.93=48198.00*0.00004) ];  ТССЦ 101-1876:[ М-(514.80=13200.00*0.039) ];  ТССЦ 104-0017:[ М-(1505.89=1459.20*1.032) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			68				77%	987			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46				48%	615			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					258					3 461			
	
133.	ТССЦ 104-0670 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL), м	15	94.88			1 423					5 460			
				94.88			1 423		363.99			5 460		
	
134.	ТЕР 18-05-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос	1	291.52	192.81	19.68	292	193	20	16.9	7.06	3 703	3 259	139	
				79.03	1.13		79	1	3.87	16.99		306	19	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1494:[ М-(2392.00=2392.00*1) ];  ТССЦ 507-0982:[ М-(50.00=50.00*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			223				98%	3 212			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			138				56%	1 836			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					653					8 751			
	
135.	Цена поставщика. 
Погружной насос типа "Малыш" ,0.035кВт, шт	1	459.24			459			1	1	2 163			
				459.24			459		4.71	1		2 163		
	Поправки: М: =2100/4.71*1.03	
	
	Отопление	
	
136.	ТЕР 18-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка радиаторов чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов	0.485	35 803.12	993.48	659.04	17 365	482	320	16.91	9.34	137 675	8 148	2 985	
				34 150.60	61.53		16 563	30	7.64	16.9		126 542	504	
	Объем: 0.96+1.28+9.6+6.72+7.84+11.52+2.89+6.4+1.28													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			589				98%	8 479			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			364				56%	4 845			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 317					150 999			
	
137.	Цена поставщика. 
Клапаны термостатический Gerz TS 90 Ду=15 мм, шт	43	144.37			6 208			1	1	29 239			
				144.37			6 208		4.71	1		29 239		
	Поправки: М: =779/1,18/4.71*1.03	
	
138.	Цена поставщика. 
Клапан балансировочный USV-I  Ду=15 мм , ручной муфтовый, шт	3	554.49			1 663			1	1	7 835			
				554.49			1 663		4.71	1		7 835		
	Поправки: М: =2992/1,18/4.71*1.03	
	
139.	Цена поставщика. 
Клапан балансировочный USV-I  Ду=20 мм , ручной муфтовый, шт	2	646.04			1 292			1	1	6 086			
				646.04			1 292		4.71	1		6 086		
	Поправки: М: =3486/1,18/4.71*1.03	
	
140.	Цена поставщика. 
Клапан балансировочный USV-I  Ду=25 мм муфтовый ручной, шт	22	885.67			19 485			1	1	91 773			
				885.67			19 485		4.71	1		91 773		
	Поправки: М: =4779/1,18/4.71*1.03	
	
141.	Цена поставщика. 
Кран шаровый муфтовый со спускным устройством Ду15 мм, шт	3	69.54			209			1	1	983			
				69.54			209		4.71	1		983		
	Поправки: М: =318*1.03/4.71	
	
142.	Цена поставщика. 
Кран шаровый муфтовый со спускным устройством Ду20 мм, шт	2	89.66			179			1	1	845			
				89.66			179		4.71	1		845		
	Поправки: М: =410*1.03/4.71	
	
143.	Цена поставщика. 
Кран шаровый муфтовый со спускным устройством Ду25 мм, шт	22	107.59			2 367			1	1	11 149			
				107.59			2 367		4.71	1		11 149		
	Поправки: М: =492*1.03/4.71	
	
144.	ТЕР 16-05-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.	8	180.33	19.54	7.47	1 443	156	60	16.89	6.74	6 441	2 640	403	
				153.32			1 227		2.77	1		3 398		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 302-9009	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			179				98%	2 587			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			111				56%	1 478			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 733					10 507			
	
145.	Цена поставщика. 
Кран шаровый со спускным устройством Ду50 мм, шт	8	893.27			7 146			1	1	33 658			
				893.27			7 146		4.71	1		33 658		
	Поправки: М: =4820/1,18/4.71*1.03	
	
146.	ТЕР 16-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.03	6 588.75	869.68	203.69	198	26	6	16.9	8.03	1 292	441	49	
				5 515.39	4.31		165		4.85	16.87		802	2	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			30				98%	434			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			18				56%	248			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					246					1 974			
	
147.	ТЕР 16-02-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода	0.05	8 407.28	1 031.66	245.87	420	52	12	16.9	7.86	2 769	872	97	
				7 129.75	5.21		356		5.05	16.89		1 800	4	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			60				98%	858			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			37				56%	491			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					517					4 118			
	
148.	ТЕР 16-02-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.05	9 796.24	1 140.17	348.78	490	57	17	16.9	7.94	3 212	963	138	
				8 307.29	8.37		415		5.08	16.9		2 110	7	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			66				98%	951			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			40				56%	543			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					596					4 706			
	
149.	ТЕР 16-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.13	175.69	85.38	74.73	23	11	10	16.9	1.08	207	188	10	
				15.58			2		4.21	1		9		
	Объем: 3+5+5													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			13				98%	184			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			8				56%	105			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43					497			
	
150.	Цена поставщика. 
Отвод П90-76х3,5 09Г2С, шт.	2	73.26			147			1	1	690			
				73.26			147		4.71	1		690		
	Поправки: М: =335*1.03/4.71	
	
151.	Цена поставщика. 
Отвод П90-89х3,5 09Г2С, шт.	6	35.21			211			1	1	995			
				35.21			211		4.71	1		995		
	Поправки: М: =161*1.03/4.71	
	
152.	Цена поставщика. 
Тройник 89*89*89, шт.	2	126.76			254			1	1	1 194			
				126.76			254		4.71	1		1 194		
	Поправки: М: =684/1.18*1.03/4.71	
	
153.	Цена поставщика. 
Переход концентрический К-2-76*3,5-57*3,5, шт.	8	13.37			107			1	1	504			
				13.37			107		4.71	1		504		
	Поправки: М: =61.13*1.03/4.71	
	
154.	Цена поставщика. 
Переход концентрический К-2-89х76, шт.	2	26.46			53			1	1	249			
				26.46			53		4.71	1		249		
	Поправки: М: =121*1.03/4.71	
	
155.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	1.62	4 943.67	2 761.82	2 074.25	8 009	4 474	3 360	16.9	7.2	100 550	75 613	24 194	
				107.60	303.56		174	492	4.26	16.9		743	8 311	
	Объем: 150+12													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			5 711				98%	82 246			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3 526				56%	46 997			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 246					229 793			
	
156.	ТССЦ 507-3366 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/20, м	145.638	28.28			4 119					10 477			
				28.28			4 119		71.94			10 477		
	Объем: 1.62*89.9													
	
157.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	1.7	3 534.19	2 172.41	1 280.52	6 008	3 693	2 177	16.9	7.23	78 717	62 413	15 739	
				81.26	185.49		138	315	4.09	16.9		565	5 329	
	Объем: 160+10													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			4 609				98%	66 387			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 846				56%	37 936			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 463					183 040			
	
158.	ТССЦ 507-3367 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	157.93	43.10			6 807					18 077			
				43.10			6 807		114.46			18 077		
	Объем: 170*0.929													
	
159.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	3.95	2 591.15	1 768.25	751.38	10 235	6 985	2 968	16.9	7.29	140 845	118 039	21 636	
				71.52	106.77		283	422	4.14	16.9		1 170	7 127	
	Объем: 95+300													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			8 518				98%	122 663			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			5 259				56%	70 093			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 012					333 601			
	
163.	ТССЦ 507-3368 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/32, м	370.51	63.77			23 627					62 683			
				63.77			23 627		169.18			62 683		
	Объем: 395*0.938													
	
164.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.6	3 432.88	2 357.66	944.60	2 060	1 415	567	16.9	7.3	28 382	23 907	4 137	
				130.62	133.46		78	80	4.31	16.9		338	1 353	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 719				98%	24 755			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 061				56%	14 146			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 841					67 282			
	
165.	ТССЦ 507-3369 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/40, м	56.22	84.05			4 725					13 575			
				84.05			4 725		241.47			13 575		
	Объем: 0.6*93.7													
	
166.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.7	4 280.81	2 054.53	2 098.82	2 997	1 438	1 469	16.9	7.22	35 252	24 305	10 607	
				127.46	304.47		89	213	3.81	16.9		340	3 602	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 899				98%	27 349			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 172				56%	15 628			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 068					78 229			
	
167.	ТССЦ 507-3370 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/50, м	66.22	116.78			7 733					24 087			
				116.78			7 733		363.74			24 087		
	Объем: 70*0.946													
	
168.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	1.1	4 203.09	1 970.56	2 098.82	4 623	2 168	2 309	16.91	7.22	53 886	36 654	16 669	
				133.72	304.47		147	335	3.83	16.9		563	5 660	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 878				98%	41 468			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 777				56%	23 696			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 279					119 050			
	
169.	ТССЦ 507-3371 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 25/63, м	104.06	194.06			20 194					62 458			
				194.06			20 194		600.21			62 458		
	Объем: 110*0.946													
	
170.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим), 10 м трубопровода	32.2	142.53	51.10	39.33	4 590	1 645	1 266	16.9	9.2	47 193	27 808	11 651	
				52.10			1 678		4.61	1		7 734		
	Объем: 12+10+300													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9400	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 101-2481:[ М-(86.70=5.78*15) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 481				77%	21 412			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			987				48%	13 348			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 058					81 953			
	
171.	ТССЦ 104-0836 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 22 мм, м	13.2	3.97			52					217			
				3.97			52		16.46			217		
	Объем: 12.0*1.1													
	
172.	ТССЦ 104-0837 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 28 мм, м	11	4.72			52					225			
				4.72			52		20.47			225		
	Объем: 10*1.1													
	
173.	ТССЦ 104-0838 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 35 мм, м	330	5.53			1 825					8 214			
				5.53			1 825		24.89			8 214		
	Объем: 300*1.1													
	
174.	ТССЦ 301-1380 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки защитные гофрированные д.50мм (прим), м	322	10.10			3 252					5 799			
				10.10			3 252		18.01			5 799		
	Объем: 300+10+12													
	
175.	ТССЦ 507-3173 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, 10 шт.	6.4	1.23			8					363			
				1.23			8		56.7			363		
	
176.	ТССЦ 507-3174 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, 10 шт.	0.4	2.06			1					38			
				2.06			1		96.1			38		
	
177.	С поставщика. 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт.	120	7.65			918					4 326			
				7.65			918		4.71			4 326		
	Поправки: М: =35/4.71*1.03	
	
178.	ТССЦ 507-3176 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	32	11.90			381					1 851			
				11.90			381		57.84			1 851		
	
179.	ТССЦ 507-5003 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, 10 шт.	4.8	4.02			19					852			
				4.02			19		177.4			852		
	
180.	ТССЦ 507-5002 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, 10 шт.	0.8	2.42			2					83			
				2.42			2		104.1			83		
	
181.	ТССЦ 507-5001 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, 10 шт.	1.2	1.60			2					85			
				1.60			2		70.9			85		
	
182.	ТССЦ 507-3286 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, 10 шт.	0.8	1.54			1					59			
				1.54			1		73.4			59		
	
183.	ТССЦ 507-3287 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, 10 шт.	0.4	2.32			1					43			
				2.32			1		106.9			43		
	
184.	ТССЦ 507-3288 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	14	4.48			63					276			
				4.48			63		19.73			276		
	
185.	ТССЦ 507-3289 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, 10 шт.	0.8	6.97			6					269			
				6.97			6		335.8			269		
	
186.	ТССЦ 507-3290 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, 10 шт.	0.8	13.07			10					541			
				13.07			10		675.8			541		
	
187.	ТССЦ 507-3291 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, 10 шт.	0.8	25.40			20					1 001			
				25.40			20		1 250.9			1 001		
	
188.	ТССЦ 507-3301 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, 10 шт.	0.8	6.24			5					228			
				6.24			5		285.1			228		
	
189.	ТССЦ 507-3306 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм, 10 шт.	0.4	12.78			5					233			
				12.78			5		583.7			233		
	
190.	ТССЦ 507-3311 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, 10 шт.	1.2	20.69			25					1 305			
				20.69			25		1 087.3			1 305		
	
191.	ТССЦ 507-3307 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм, 10 шт.	0.8	12.99			10					516			
				12.99			10		645.1			516		
	
192.	ТССЦ 507-3303 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, 10 шт.	0.8	7.16			6					277			
				7.16			6		346.6			277		
	
193.	ТССЦ 507-5056 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм, 10 шт.	0.8	0.94			1					42			
				0.94			1		52			42		
	
194.	ТССЦ 507-5057 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм, 10 шт.	8.2	1.41			12					626			
				1.41			12		76.4			626		
	
195.	ТССЦ 507-5058 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, 10 шт.	4.4	1.50			7					389			
				1.50			7		88.4			389		
	
196.	ТССЦ 507-5060 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм, 10 шт.	0.2	2.21								27			
				2.21					135.8			27		
	
197.	ТССЦ 507-5061 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, 10 шт.	0.8	2.43			2					115			
				2.43			2		143.4			115		
	
198.	С поставщика. 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм, шт.	8	20.33			163					766			
				20.33			163		4.71			766		
	Поправки: М: =92.95/4.71*1.03	
	
199.	С поставщика. 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х32 мм, шт.	8	39.96			320					1 506			
				39.96			320		4.71			1 506		
	Поправки: М: =182.73/4.71*1.03	
	
200.	С поставщика. 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х50 мм, шт.	8	42.15			337					1 588			
				42.15			337		4.71			1 588		
	Поправки: М: =192.73/4.71*1.03	
	
201.	ТССЦ 507-5007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, 10 шт.	1	0.84			1					39			
				0.84			1		38.7			39		
	
202.	ТССЦ 507-5008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, 10 шт.	0.4	1.37			1					22			
				1.37			1		56.2			22		
	
203.	ТССЦ 507-5009 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, 10 шт.	2	2.49			5					221			
				2.49			5		110.6			221		
	
204.	ТССЦ 507-5010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, 10 шт.	0.8	3.46			3					130			
				3.46			3		162.7			130		
	
205.	ТССЦ 507-5011 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, 10 шт.	0.8	6.56			5					232			
				6.56			5		289.4			232		
	
206.	ТССЦ 507-5012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, 10 шт.	0.4	11.62			5					233			
				11.62			5		582.2			233		
	
207.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	310	3.74			1 159					4 755			
				3.74			1 159		15.34			4 755		
	Объем: 150+160													
	
208.	ТССЦ 301-5603 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	95	4.90			466					1 628			
				4.90			466		17.14			1 628		
	
209.	ТССЦ 301-5604 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	60	5.67			340					1 108			
				5.67			340		18.46			1 108		
	
210.	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	70	5.79			405					1 316			
				5.79			405		18.8			1 316		
	
211.	ТССЦ 301-5606 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	110	6.81			749					2 285			
				6.81			749		20.77			2 285		
	
212.	ТССЦ 507-5028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", 10 шт.	1	10.15			10					564			
				10.15			10		563.9			564		
	
213.	ТССЦ 507-5020 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4", 10 шт.	4.4	12.46			55					3 052			
				12.46			55		693.6			3 052		
	
214.	С Цена поставщик. 
Муфта (адаптер) полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 63-2" (прим), шт.	8	180.20			1 442					6 790			
				180.20			1 442		4.71			6 790		
	Поправки: М: =824*1.03/4.71	
	
215.	Цена поставщика. 
Контрдеталь ППФ 20*1 ", шт.	92	42.21			3 883			1	1	18 289			
				42.21			3 883		4.71	1		18 289		
	Поправки: М: =193*1.03/4.71	
	
216.	Цена поставщика. 
Крестовая деталь Фузиотерм д.32*32*32*32, шт.	40	25.37			1 015			1	1	4 779			
				25.37			1 015		4.71	1		4 779		
	Поправки: М: =116*1.03/4.71	
	
217.	Цена поставщика. 
Обводное колено д.20 мм, шт.	48	7.87			378			1	1	1 780			
				7.87			378		4.71	1		1 780		
	Поправки: М: =36*1.03/4.71	
	
218.	Цена поставщика. 
Обводное колено д.25 мм, шт.	20	8.53			171			1	1	803			
				8.53			171		4.71	1		803		
	Поправки: М: =39*1.03/4.71	
	
219.	Цена поставщика. 
Обводное колено д.32 мм, шт.	40	10.28			411			1	1	1 936			
				10.28			411		4.71	1		1 936		
	Поправки: М: =47*1.03/4.71	
	
220.	ТССЦ 103-0017 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (футляр), м	21.6	31.00			670					2 866			
				31.00			670		132.68			2 866		
	Объем: 54*0.4													
	
221.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	36	27.31			983					6 769			
				27.31			983		188.04			6 769		
	Объем: 1.5*4+2.5*12													
	
222.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	374.88	82.80	15.62	225	50	9	16.9	3.17	1 377	840	30	
				276.46	0.17		166		3.06	17.27		508	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			41				69%	581			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			30				48%	404			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					296					2 362			
	
223.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.2	634.96	50.89	10.37	762	61	12	16.9	3.83	2 801	1 032	48	
				573.70	0.17		688		2.5	17.27		1 721	3	
	Объем: 60*2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			49				69%	714			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			37				48%	497			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					848					4 012			
	
224.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.035	374.88	82.80	15.62	13	3	1	16.9	3.17	80	49	2	
				276.46	0.17		10		3.06	17.27		30		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			2				69%	34			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2				48%	24			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17					137			
	
225.	ТЕР 13-03-004-23 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	287.17	38.27	20.27	20	3	1	16.9	3.44	140	45	5	
				228.64	0.17		16		5.64	17.27		90		
	Объем: 3.5*2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			2				69%	31			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2				48%	22			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24					193			
	
226.	ТЕР 26-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции	3.29	478.66	252.69	64.86	1 575	831	213	16.91	8.99	20 371	14 058	1 918	
				161.11			530		8.29	1		4 394		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1821:[ М-(1.93=48198.00*0.00004) ];  ТССЦ 101-1876:[ М-(514.80=13200.00*0.039) ];  ТССЦ 104-0017:[ М-(1505.89=1459.20*1.032) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			748				77%	10 825			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			499				48%	6 748			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 822					37 944			
	
227.	С104-2274 
Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 21 мм, м	20	38.93			779					3 667			
				38.93			779		4.71			3 667		
	Поправки: М: =183.35/4.71	
	
228.	С104-2275 
Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 25 мм, м	30	44.27			1 328					6 255			
				44.27			1 328		4.71			6 255		
	Поправки: М: =208.51/4.71	
	
229.	С104-2278 
Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 32 мм, м	95	48.35			4 593					21 633			
				48.35			4 593		4.71			21 633		
	Поправки: М: =227.72/4.71	
	
230.	С104-2281 
Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 42 мм, м	45	59.41			2 674					12 592			
				59.41			2 674		4.71			12 592		
	Поправки: М: =279.83/4.71	
	
231.	С104-2284 
Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 54 мм, м	70	61.87			4 331					20 400			
				61.87			4 331		4.71			20 400		
	Поправки: М: =291.43/4.71	
	
232.	С104-2285 
Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 57 мм, м	100	62.26			6 226					29 325			
				62.26			6 226		4.71			29 325		
	Поправки: М: =293.25/4.71	
	
233.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка футляров в  перекрытии изделиями минераловатными (прим), 1 м3 изоляции	0.7	170.63	104.32	66.31	119	73	46	16.9	9.14	1 658	1 234	424	
									18.87	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Накладные расходы		90%			66				77%	950			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			44				48%	592			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					229					3 201			
	
234.	ТССЦ 104-0500 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты минераловатные "Тех Мат" ROCKWOOL, м3	0.714	756.39			540					2 354			
				756.39			540		3 296.37			2 354		
	Объем: 0.7*1.02													
	
	Перекладка теплосети по существующему каналу	
	
235.	ТЕР 16-02-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.15	9 796.24	1 140.17	348.78	1 469	171	52	16.9	7.94	9 636	2 890	415	
				8 307.29	8.37		1 246	1	5.08	16.9		6 330	21	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			198				98%	2 853			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			122				56%	1 630			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 789					14 119			
	
236.	ТЕР 16-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.15	175.69	85.38	74.73	26	13	11	16.9	1.08	238	216	12	
				15.58			2		4.21	1		10		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			15				98%	212			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			9				56%	121			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50					571			
	
237.	ТССЦ 507-1979 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, шт.	10	42.40			424					1 534			
				42.40			424		153.35			1 534		
	
239.	Цена поставщика. 
Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), шт.	6	66.79			401			1	1	1 888			
				66.79			401		4.71	1		1 888		
	Поправки: М: =286/4.71*1.1	
	
240.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.09	634.96	50.89	10.37	57	5	1	16.9	3.83	210	77	4	
				573.70	0.17		52		2.5	17.27		129		
	Объем: 4.5*2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			4				69%	53			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3				48%	37			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64					300			
	
241.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.045	374.88	82.80	15.62	17	4	1	16.9	3.17	103	63	2	
				276.46	0.17		12		3.06	17.27		38		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			3				69%	43			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2				48%	30			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23					177			
	
242.	ТЕР 26-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции	0.3	478.66	252.69	64.86	144	76	19	16.91	8.99	1 858	1 282	175	
				161.11			48		8.29	1		401		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1821:[ М-(1.93=48198.00*0.00004) ];  ТССЦ 101-1876:[ М-(514.80=13200.00*0.039) ];  ТССЦ 104-0017:[ М-(1505.89=1459.20*1.032) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			68				77%	987			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46				48%	615			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					258					3 461			
	
243.	С104-2289 
Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 89 мм, м	15	77.30			1 160					5 462			
				77.30			1 160		4.71			5 462		
	Поправки: М: =364.1/4.71	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	229 713	27 748	15 948			1 370 132	468 941	117 232	
			186 010	1 994				783 955	33 732	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 005	67	46			16 961	1 128	227	
			892					15 605		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	672					13 712			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 131)	54					767			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 131)	40					541			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 099					18 269			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	35 445	3 807	2 322			218 896	64 323	18 212	
			29 312	75				136 361	1 272	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	24 983					115 804			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 112; %=84 - по стр. 113-116; %=69 - по стр. 129, 130, 222-225, 240, 241; %=77 - по стр. 132, 170, 226, 233, 242)	3 495					50 395			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 112; %=48 - по стр. 113-116, 129, 130, 132, 170, 222-226, 233, 240-242)	2 291					30 966			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	41 231					300 257			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	193 263	23 874	13 580			1 134 275	403 490	98 793	
			155 806	1 919				631 989	32 460	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 108-111; %=98 - по стр. 117, 118, 120-122, 127, 128, 134, 136, 144, 146-149, 155, 157, 159, 164, 166, 168, 235, 236)	28 826					415 170			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 108-111; %=56 - по стр. 117, 118, 120-122, 127, 128, 134, 136, 144, 146-149, 155, 157, 159, 164, 166, 168, 235, 236)	17 885					238 618			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	239 974					1 788 063			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	282 304					2 106 589			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 041					45 081			
	ИТОГО	288 345					2 151 670			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 767					43 033			
	ИТОГО	294 112					2 194 703			
	НДС 18%	52 940					395 047			
	ВСЕГО С НДС	347 052					2 589 750			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	32 375					466 332			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	20 216					270 125			
	
	Раздел 3.  Холодное водоснабжение, внутренняя  канализация	
	
	Холодное водоснабжение. Демонтажные работы	
	
244.	ТЕР 16-07-003-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	107.88	78.78	9.17	108	79	9	16.9	5.99	1 465	1 331	55	
				19.93	0.18		20		3.97	17		79	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			91				98%	1 307			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			56				56%	747			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					255					3 519			
	
245.	ТЕР 16-07-003-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка	6	66.00	56.30	6.47	396	338	39	16.9	5.42	6 013	5 709	210	
				3.23			19		4.8	1		93		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0052:[ М-(15.63=39.07*0.4) ];  ТССЦ 302-1137:[ М-(56.00=56.00*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			389				98%	5 595			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			240				56%	3 197			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 025					14 805			
	
246.	ТЕР 16-07-003-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка	1	66.00	56.30	6.47	66	56	6	16.9	5.42	999	952	35	
				3.23			3		3.78	1		12		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0050:[ М-(8.76=21.91*0.4) ];  ТССЦ 302-1135:[ М-(35.00=35.00*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			64				98%	933			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			40				56%	533			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170					2 465			
	
247.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.06	2 312.45	625.61	1 686.84	139	38	101	16.91	5.05	1 146	635	511	
					176.68			11	1	16.9			179	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			49				84%	684			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29				48%	391			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					217					2 220			
	
248.	ТЕР 46-03-017-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.018	2 167.90	645.39	40.91	39	12	1	16.91	9.41	315	196	7	
				1 481.60			27		4.2	1		112		
	Накладные расходы		99%			12				84%	165			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7				48%	94			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58					574			
	
249.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.92	673.19	525.85	14.21	619	484	13	16.9	5.17	8 693	8 176	68	
				133.13	2.56		122	2	3.67	16.93		450	40	
	Объем: 70++6+16													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			360				63%	5 176			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			243				40%	3 286			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 222					17 155			
	
250.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.47	391.23	305.70	8.28	184	144	4	16.9	5.19	2 582	2 428	20	
				77.25	1.51		36	1	3.67	16.88		133	12	
	Объем: 32+15													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			107				63%	1 537			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			73				40%	976			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					364					5 095			
	
	Канализация бытовая	
	
251.	ТЕРр 65-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.1	622.36	617.14	5.22	62	62	1	16.9	9.35	1 048	1 043	5	
					2.41				1	16.92			4	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			46				63%	660			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			31				40%	419			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139					2 126			
	
252.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.68	775.58	765.14	10.44	527	520	7	16.9	9.35	8 859	8 793	66	
					4.83			3	1	16.89			55	
	Объем: 15+53													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			387				63%	5 574			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			262				40%	3 539			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 176					17 972			
	
253.	ТЕРр 65-4-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов	0.05	587.21	577.75	9.46	29	29		16.9	9.35	493	488	4	
					4.37				1	16.91			4	
	Объем: 4+1													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			21				63%	310			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			15				40%	197			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65					1 000			
	
254.	ТЕР 17-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл.	0.1	700.50	298.34	61.00	70	30	6	16.91	9.32	845	504	57	
				341.16	5.80		34	1	8.31	16.89		284	10	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1521:[ М-(4095.10=409.51*10) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			36				98%	504			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			22				56%	288			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128					1 637			
	
255.	ТЕРр 65-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов	0.02	472.75	464.27	8.48	9	9		16.9	9.35	159	157	2	
					3.92				1	16.9			1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			7				63%	100			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			5				40%	63			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20					322			
	
256.	ТЕРр 65-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж моек, 100 приборов	0.06	954.29	928.53	25.76	57	56	2	16.9	9.36	956	942	14	
					11.91			1	1	16.91			12	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			42				63%	601			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			29				40%	382			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128					1 939			
	
257.	ТЕР 17-01-001-18 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Демонтаж поддонов душевых, 10 компл.	0.1	72.60	44.48	28.12	7	4	3	16.9	9.43	102	75	27	
					1.39				2.93	16.89			2	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			5				98%	75			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3				56%	43			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14					221			
	
258.	ТЕР 46-03-010-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2(отверстия в фундаменте 200х200 мм) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.06	7 689.64	1 953.63	5 736.01	461	117	344	16.91	5.05	3 720	1 982	1 738	
					600.78			36	1	16.9			609	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			151				84%	2 176			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			92				48%	1 244			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					704					7 140			
	
259.	ТЕР 46-03-017-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.072	2 167.90	645.39	40.91	156	46	3	16.91	9.41	1 262	786	28	
				1 481.60			107		4.2	1		448		
	Накладные расходы		99%			46				84%	660			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28				48%	377			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					229					2 300			
	
260.	ТЕРр 65-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Прочистка существующих выпусков, 100 м трубопровода	0.15	502.46	279.17	1.01	75	42		16.9	9.47	791	708	1	
				222.28			33		2.45	1		82		
	Накладные расходы		103%			43				88%	623			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25				48%	340			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143					1 754			
	
261.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	9	102.08	97.09	1.21	919	874	11	16.9	9.47	15 064	14 768	103	
				3.78			34		5.68	1		193		
	Объем: 6+3													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			1 005				98%	14 473			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			621				56%	8 270			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 545					37 807			
	
	Холодное водоснабжение. Монтажные работы	
	
262.	ТЕР 16-06-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел	1	1 217.22	76.04	11.76	1 217	76	12	16.9	7.21	5 391	1 285	85	
				1 129.42	0.36		1 129		3.56	17		4 021	6	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1223:[ М-(164.00=164.00*1) ];  ТССЦ 302-3309:[ М-(951.82=951.82*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			87				98%	1 265			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			54				56%	723			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 358					7 379			
	
263.	С Цена поставщик. 
Фильтр латунный ДУ  32 ММ, шт.	1	193.32			193					911			
				193.32			193		4.71			911		
	Поправки: М: =884/4.71*1.03	
	
264.	ТССЦ 301-3214 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм, шт.	1	253.60			254					1 653			
				253.60			254		1 653.28			1 653		
	
265.	ТССЦ 302-1130 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм, шт.	1	33.12			33					132			
				33.12			33		132.08			132		
	
266.	С Цена поставщик. 
ППР Переходник  Дн- 63х40 мм, шт.	1	13.38			13					63			
				13.38			13		4.71			63		
	Поправки: М: =61.2/4.71*1.03	
	
267.	ТССЦ 302-0073 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н, шт.	2	357.22			714					4 217			
				357.22			714		2 108.26			4 217		
	
268.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.16	3 526.30	1 713.53	1 679.05	564	274	269	16.91	7.22	6 658	4 636	1 940	
				133.72	243.58		21	39	3.83	16.9		82	659	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			360				98%	5 189			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			222				56%	2 965			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 146					14 812			
	
269.	ТССЦ 507-3341 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	15.14	71.43			1 081					3 794			
				71.43			1 081		250.6			3 794		
	Объем: 0.16*94.6													
	
270.	ТССЦ 301-5606 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	17	6.81			116					353			
				6.81			116		20.77			353		
	
271.	ТССЦ 507-5012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	0.6	11.62			7					35			
				11.62			7		58.22			35		
	
272.	ТССЦ 507-4305 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	0.8	22.66			18					95			
				22.66			18		118.53			95		
	
273.	ТССЦ 507-3291 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	0.2	25.40			5					25			
				25.40			5		125.09			25		
	
274.	С Цена поставщик. 
ППР Переходник  Дн- 63х40 мм, шт.	1	13.38			13					63			
				13.38			13		4.71			63		
	Поправки: М: =61.2/4.71*1.03	
	
275.	С Цена поставщик. 
ППР Переходник  Дн- 63х50 мм, шт.	1	14.87			15					70			
				14.87			15		4.71			70		
	Поправки: М: =68.0/4.71*1.03	
	
276.	С Цена поставщик. 
ППР Муфта (адаптор)   Дн- 63х2", шт.	1	181.29			181					854			
				181.29			181		4.71			854		
	Поправки: М: =829/4.71*1.03	
	
277.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.06	3 593.06	1 786.55	1 679.05	216	107	101	16.9	7.22	2 568	1 812	727	
				127.46	243.58		8	15	3.81	16.9		29	247	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			140				98%	2 018			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			87				56%	1 153			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					443					5 739			
	
278.	ТССЦ 507-3340 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	5.68	45.47			258					859			
				45.47			258		151.32			859		
	Объем: 0.06*94.6													
	
279.	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	7	5.79			41					132			
				5.79			41		18.8			132		
	
280.	ТССЦ 507-5011 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	0.3	6.56			2					9			
				6.56			2		28.94			9		
	
281.	ТССЦ 507-3308 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм, шт.	0.2	13.80			3					14			
				13.80			3		69.39			14		
	
282.	ТССЦ 507-3305 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм, шт.	0.1	10.43			1					6			
				10.43			1		58.74			6		
	
283.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.7	2 936.44	2 050.14	755.68	2 056	1 435	529	16.9	7.3	28 509	24 253	3 862	
				130.62	106.76		91	75	4.31	16.9		394	1 263	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			1 737				98%	25 006			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 072				56%	14 289			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 865					67 804			
	
284.	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	65.59	33.67			2 208					6 256			
				33.67			2 208		95.38			6 256		
	Объем: 0.7*93.7													
	
285.	ТССЦ 507-3340 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильзы), м	3	45.47			136					454			
				45.47			136		151.32			454		
	
286.	ТССЦ 301-5604 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	71	5.67			403					1 311			
				5.67			403		18.46			1 311		
	
287.	ТССЦ 507-5010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	2.6	3.46			9					42			
				3.46			9		16.27			42		
	
288.	ТССЦ 507-3175 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	2	6.68			13					58			
				6.68			13		28.89			58		
	
289.	ТССЦ 507-3301 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, шт.	0.1	6.24			1					3			
				6.24			1		28.51			3		
	
290.	ТССЦ 507-3302 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, шт.	0.4	6.74			3					12			
				6.74			3		29.68			12		
	
291.	ТССЦ 507-3289 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	0.2	6.97			1					7			
				6.97			1		33.58			7		
	
292.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.15	2 994.73	1 889.05	1 024.42	449	283	154	16.9	7.23	5 950	4 789	1 111	
				81.26	148.39		12	22	4.09	16.9		50	376	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			351				98%	5 062			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			217				56%	2 892			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016					13 904			
	
293.	ТССЦ 507-3337 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	13.94	19.03			265					488			
				19.03			265		35			488		
	Объем: 0.15*92.9													
	
294.	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильзы), м	1.5	33.67			51					143			
				33.67			51		95.38			143		
	
295.	ТССЦ 301-5602 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	16	4.39			70					262			
				4.39			70		16.39			262		
	
296.	ТССЦ 507-5008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	0.6	1.37			1					3			
				1.37			1		5.62			3		
	
297.	ТССЦ 507-3174 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	0.3	2.06			1					3			
				2.06			1		9.61			3		
	
298.	ТССЦ 507-5056 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм, шт.	0.3	0.94								2			
				0.94					5.2			2		
	
299.	ТССЦ 507-3296 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт.	0.7	2.61			2					8			
				2.61			2		11.03			8		
	
300.	ТССЦ 507-3286 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, шт.	0.1	1.54								1			
				1.54					7.34			1		
	
301.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.32	4 168.58	2 401.58	1 659.40	1 334	769	531	16.9	7.2	16 958	12 988	3 823	
				107.60	242.84		34	78	4.26	16.9		147	1 313	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			974				98%	14 015			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			601				56%	8 009			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 909					38 982			
	
302.	ТССЦ 507-3336 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	28.77	11.39			328					686			
				11.39			328		23.86			686		
	Объем: 0.32*89.9													
	
303.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	33	3.74			123					506			
				3.74			123		15.34			506		
	
304.	ТССЦ 507-5007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	1.2	0.84			1					5			
				0.84			1		3.87			5		
	
305.	ТССЦ 507-3173 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	1	1.23			1					6			
				1.23			1		5.67			6		
	
306.	ТССЦ 507-3286 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, шт.	0.6	1.54			1					4			
				1.54			1		7.34			4		
	
307.	ТССЦ 302-0072 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н, шт.	4	246.36			985					5 838			
				246.36			985		1 459.48			5 838		
	
308.	ТССЦ 302-0070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/н, шт.	6	89.83			539					3 225			
				89.83			539		537.46			3 225		
	
309.	ТССЦ 302-0069 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н, шт.	8	60.14			481					2 661			
				60.14			481		332.67			2 661		
	
310.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	13.9	201.97	44.44	31.46	2 807	618	437	16.9	9.2	22 541	10 438	4 024	
				126.07			1 752		4.61	1		8 078		
	Объем: 2.5+6+45+2+13.5+25+15+30													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9400	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		90%			556				77%	8 037			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			371				48%	5 010			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 734					35 589			
	
311.	ТССЦ 104-0865 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм, м	17.6	13.53			238					1 221			
				13.53			238		69.37			1 221		
	Объем: (2.5+13.5)*1.1													
	
312.	ТССЦ 104-0847 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	6.6	10.91			72					354			
				10.91			72		53.67			354		
	Объем: 6*1.1													
	
313.	ТССЦ 104-0845 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	77	8.63			665					3 232			
				8.63			665		41.98			3 232		
	Объем: (45+25)*1.1													
	
314.	ТССЦ 104-0842 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	2.2	5.41			12					63			
				5.41			12		28.44			63		
	Объем: 2*1.1													
	
315.	ТССЦ 104-0837 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 28 мм, м	16.5	4.72			78					338			
				4.72			78		20.47			338		
	Объем: 15*1.1													
	
316.	ТССЦ 104-0836 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 22 мм, м	33	3.97			131					543			
				3.97			131		16.46			543		
	Объем: 30*1.1													
	
	Внутренняя  канализация	
	
317.	ТЕР 17-01-001-18 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких, 10 компл.	0.2	6 422.59	133.43	84.37	1 285	27	17	16.9	9.43	4 246	451	159	
				6 204.79	4.16		1 241	1	2.93	16.89		3 636	14	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			32				98%	456			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			20				56%	260			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 337					4 962			
	
318.	ТЕР 17-01-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка смесителей, 10 шт.	0.2	102.12	85.76	0.53	20	17		16.9	3.93	300	290		
				15.83			3		2.94	1		9		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1527:[ М-(1874.00=187.40*10) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			20				98%	284			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			12				56%	162			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52					747			
	
319.	ТССЦ 301-0619 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом, компл.	2	271.78			544					2 022			
				271.78			544		1 010.98			2 022		
	
320.	ТЕР 17-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл.	0.4	4 795.60	298.34	61.00	1 918	119	24	16.91	9.32	16 992	2 018	227	
				4 436.26	5.80		1 775	2	8.31	16.89		14 746	39	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			139				98%	2 016			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			86				56%	1 152			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 143					20 160			
	
321.	ТЕР 17-01-001-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл.	0.1	2 332.71	265.26	32.90	233	27	3	16.9	9.24	1 718	448	30	
				2 034.55	2.35		203		6.09	16.9		1 239	4	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			31				98%	443			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			19				56%	253			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					283					2 414			
	
322.	ТЕР 17-01-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка смесителей, 10 шт.	0.1	102.12	85.76	0.53	10	9		16.9	3.93	150	145		
				15.83			2		2.94	1		5		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1527:[ М-(1874.00=187.40*10) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			10				98%	142			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			6				56%	81			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27					373			
	
323.	ТССЦ 301-0626 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором, компл.	1	75.01			75					635			
				75.01			75		634.76			635		
	
324.	ТЕР 17-01-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка моек на одно отделение, 10 компл.	0.6	364.15	212.21	23.17	218	127	14	16.9	9.16	2 576	2 152	127	
				128.77	2.35		77	1	3.84	16.9		297	24	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-0494:[ М-(2083.10=208.31*10) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			147				98%	2 132			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			91				56%	1 219			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					456					5 927			
	
325.	ТССЦ 301-0500 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском, компл.	6	956.56			5 739					9 132			
				956.56			5 739		1 521.96			9 132		
	
326.	ТЕР 16-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.1	6 137.84	810.96	3.74	614	81		16.9	9.24	2 252	1 371	3	
				5 323.14	0.36		532		1.65	17		878	1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			93				98%	1 345			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			58				56%	768			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					765					4 365			
	
327.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.635	12 865.35	777.64	8.66	8 169	494	6	16.9	9.48	21 130	8 345	52	
				12 079.05	0.90		7 670	1	1.66	16.99		12 733	10	
	Объем: 15+53-4.5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			569				98%	8 188			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			351				56%	4 679			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 090					33 997			
	
328.	ТЕР 23-01-020-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 315 мм (в земле), 100 м трубопроводов	0.045	777.05	289.08	459.89	35	13	21	16.91	6.81	366	220	141	
				28.08	57.07		1	3	4.42	16.9		6	43	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069	
	Накладные расходы		117%			19				99%	260			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			12				61%	160			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66					787			
	
329.	ТССЦ 103-1333 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 315 мм, м	4.5	240.48			1 082					6 033			
				240.48			1 082		1 340.57			6 033		
	
330.	ТЕР 22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Протаскивание в футляр ПВХ трубы диаметром 100 мм  (в земле), 100 м трубы, уложенной в футляр	0.045	2 189.42	861.72	37.57	99	39	2	16.9	8.98	916	655	15	
				1 290.13			58		4.22	1		245		
	Накладные расходы		117%			46				99%	648			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			30				61%	400			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					174					1 964			
	
331.	ТССЦ 103-1328 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм, м	4.5	44.35			200					837			
				44.35			200		185.98			837		
	
332.	С Цена поставщик. 
Заглушка ПВХ 90°  Дм= 110 мм, шт.	9	9.62			87					408			
				9.62			87		4.71			408		
	Поправки: М: =44/4.71*1.03	
	
333.	С Цена поставщик. 
Муфта ремонтная ПВХ Дн=110мм, шт.	6	20.77			125					587			
				20.77			125		4.71			587		
	Поправки: М: =95.0/4.71*1.03	
	
334.	С Цена поставщик. 
Лючок-прочистка DN110мм с крышкой из нержавеющей стали 150х150 мм, шт.	3	1 924.85			5 775					27 198			
				1 924.85			5 775		4.71			27 198		
	Поправки: М: =8802/4.71*1.03	
	
335.	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	11	5.79			64					207			
				5.79			64		18.8			207		
	
336.	ТССЦ 301-5609 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	69	12.58			868					2 280			
				12.58			868		33.04			2 280		
	
337.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.623	48.13	4.41	36.66	78	7	59	16.89	8.6	827	121	512	
									1	1				
	Объем: 0.312+0.103+0.059+0.911+0.132+0.036+0.07													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			7				100%	121			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			4				60%	73			
	
338.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.623	16.40		16.40	27		27		9.05	241		241	
														
	Объем: 0.312+0.103+0.059+0.911+0.132+0.036+0.07													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	49 598	7 462	2 756			285 160	126 090	20 030	
			39 370	292				138 840	4 930	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 932	883	909			36 017	14 912	6 464	
			3 141	50				14 640	831	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 196					5 751			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 247, 248, 258, 259; %=77 - по стр. 310; %=99 - по стр. 328, 330)	878					12 631			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 247, 248, 258, 259, 310; %=61 - по стр. 328, 330)	569					7 676			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 379					56 324			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	44 561	6 572	1 761			248 075	111 057	12 813	
			36 229	242				124 200	4 099	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 244-246, 254, 257, 261, 262, 268, 277, 283, 292, 301, 317, 318, 320-322, 324, 326, 327; %=63 - по стр. 249-253, 255, 256; %=88 - по стр. 260)	7 294					105 028			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 244-246, 254, 257, 261, 262, 268, 277, 283, 292, 301, 317, 318, 320-322, 324, 326, 327; %=40 - по стр. 249-253, 255, 256; %=48 - по стр. 260)	4 558					60 886			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	56 413					413 989			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	105	7	86			1 068	121	753	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 337)	7					121			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 337)	4					73			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	105					1 068			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	62 897					471 381			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 346					10 088			
	ИТОГО	64 243					481 469			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 285					9 629			
	ИТОГО	65 528					491 098			
	НДС 18%	11 795					88 398			
	ВСЕГО С НДС	77 323					579 496			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 172					117 659			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 127					68 562			
	
	Раздел 4.  Электроснабжение	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
339.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.16	53.31	52.33	0.98	9	8		16.9	9.34	143	142	1	
					0.45				1	17			1	
	Накладные расходы		85%			7				72%	103			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5				52%	74			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21					320			
	
340.	ТЕРр 67-4-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, 100 шт.	0.05	154.85	152.24	2.61	8	8		16.89	9.35	130	129	1	
					1.21				1	16.85			1	
	Накладные расходы		85%			7				72%	94			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5				52%	68			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20					291			
	
341.	ТЕРм 08-03-572-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0, 1 шт.	1	47.71	14.71	33.00	48	15	33	16.9	7.36	491	249	243	
					1.85			2	5.76	16.91			31	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			16				81%	227			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11				52%	146			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75					863			
	
342.	ТЕРм 08-03-572-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм  МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0, 1 шт.	5	16.68	7.32	9.36	83	37	47	16.9	7.02	947	619	328	
					0.45			2	5.74	16.88			38	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			37				81%	532			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25				52%	342			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145					1 821			
	
343.	ТЕРм 08-03-572-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм  МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0, 1 шт.	16	38.92	17.09	21.83	623	273	349	16.9	7.02	7 073	4 620	2 452	
					1.06			17	5.74	16.88			285	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			276				81%	3 973			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			189				52%	2 551			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 087					13 597			
	
344.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.16	48.36	48.36		8	8		16.89	1	131	131		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			7				72%	94			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5				52%	68			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20					293			
	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
345.	ТЕР 46-03-009-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт.	0.28	1 951.82	495.08	1 456.74	547	139	408	16.91	5.27	4 494	2 344	2 150	
					164.18			46	1	16.9			777	
	Накладные расходы		99%			183				84%	2 622			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			111				48%	1 498			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					841					8 614			
	
346.	ТЕР 46-03-009-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт.	0.14	3 777.82	946.05	2 831.77	529	132	396	16.91	5.27	4 329	2 240	2 089	
					319.16			45	1	16.9			755	
	Накладные расходы		99%			175				84%	2 516			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			106				48%	1 438			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					810					8 282			
	
347.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.1 Кзтр=1,25 Кэм=1,25, 100 отверстий	0.07	1 651.75	446.86	1 204.89	116	31	84	16.91	5.05	955	529	426	
					126.20			9	1	16.9			149	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		99%			40				84%	570			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			24				48%	325			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180					1 850			
	
348.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.17	1 571.78	352.69	1 219.09	267	60	207	16.91	5.05	2 060	1 014	1 047	
					127.69			22	1	16.9			367	
	Накладные расходы		99%			81				84%	1 160			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			49				48%	663			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					397					3 883			
	
349.	ТЕР 46-03-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд	4.24	587.64	152.33	435.31	2 492	646	1 846	16.91	5.05	20 243	10 922	9 321	
					45.59			193	1	16.9			3 267	
	Накладные расходы		99%			831				84%	11 919			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			503				48%	6 811			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 826					38 972			
	
350.	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.09	1 530.34	460.28	1 070.06	138	41	96	16.91	5.05	1 187	701	486	
					112.08			10	1	16.9			170	
	Накладные расходы		99%			50				84%	732			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31				48%	418			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					219					2 337			
	
351.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим), 1 м3 заделки	0.12	1 944.70	473.27	25.13	233	57	3	16.91	9.34	1 835	960	28	
				1 446.30			174		4.88	1		847		
	Накладные расходы		99%			56				84%	806			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			34				48%	461			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324					3 102			
	
352.	ТЕРм 08-02-155-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Герметизация проходов при вводе кабелей  уплотнительной массой (прим), 1 проход кабеля	42	23.73	4.66		996	196		16.9	1	5 956	3 305		
				19.07			801		3.31	1		2 651		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			186				81%	2 677			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127				52%	1 719			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 310					10 352			
	
353.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.272	2 702.63	1 182.22	191.18	3 438	1 504	243	16.9	12.13	34 636	25 414	2 950	
				1 329.24	100.40		1 691	128	3.71	16.9		6 273	2 158	
	Объем: 424*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 550				80%	22 058			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			767				37%	10 202			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 755					66 895			
	
354.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.272	1 745.74	557.85	23.67	2 221	710	30	16.9	9.42	17 385	11 992	284	
				1 164.22	0.39		1 481		3.45	16.81		5 109	8	
	Объем: 424*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			675				80%	9 600			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			334				37%	4 440			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 229					31 425			
	
355.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.917	48.13	4.41	36.66	92	8	70	16.89	8.6	976	143	604	
									1	1				
	Объем: 1.065*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			8				100%	143			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			5				60%	86			
	
356.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.917	16.40		16.40	31		31		9.05	285		285	
														
	Объем: 1.065*1.8													
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Вводно-распределительное устройство (ВРУ)	
	
357.	ТЕРм 08-03-572-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм, 1 шт.	1	686.13	58.82	132.00	686	59	132	16.9	7.36	4 819	994	972	
				495.31	7.42		495	7	5.76	16.91		2 853	125	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			63				81%	906			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43				52%	582			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					792					6 307			
	
358.	С.Цена поставщик 
Крупногабаритный сборно-разборный металлокорпус рапределительный  для электрооборудования  IP44, шт	1	1 793.21			1 793					8 446			
				1 793.21			1 793		4.71			8 446		
	Поправки: М: =8200*1.03/4.71	
	
359.	ТЕРм 08-03-526-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А, 1 шт.	1	117.03	36.40	4.90	117	36	5	16.9	6.32	1 096	615	31	
				75.74	0.18		76		5.94	17		450	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34				81%	501			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23				52%	321			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175					1 918			
	
360.	С.Цена поставщик 
Автомат NZMN2-A200. 200А, шт	1	3 803.08			3 803					16 810			
				3 803.08			3 803		4.42			16 810		
	Поправки: М: =16320*1.03/4.42	
	
361.	ТЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	12.38	8.83	2.96	12	9	3	16.91	7.57	177	149	22	
				0.58	0.18		1		9	17		5	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			9				81%	123			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6				52%	79			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26					379			
	
362.	С.Цена поставщик 
Электронный счетчик, 380/220 В, 5-10 А,, 3ф , класс точности 1,0  (типа  A1140RAL-S) с цифровым интерфейсом RS232, шт	1	852.87			853					4 017			
				852.87			853		4.71			4 017		
	Поправки: М: =3900*1.03/4.71	
	
363.	ТЕРм 08-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.	3	59.92	29.77	15.35	180	89	46	16.9	6.78	2 233	1 509	312	
				14.80	1.03		44	3	9.27	16.94		412	52	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			87				81%	1 264			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60				52%	812			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					327					4 309			
	
364.	С.Цена поставщик 
Трансформатор тока кВ - 200/5А (типа ТТЭ-30-200/5А ), шт	3	63.20			190					893			
				63.20			190		4.71			893		
	Поправки: М: =289*1.03/4.71	
	
365.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	6	90.76	28.09	4.84	545	169	29	16.91	6.37	5 131	2 850	185	
				57.83	0.18		347	1	6.04	17		2 096	18	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			162				81%	2 323			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			111				52%	1 491			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					817					8 945			
	
366.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  CLS6-C63/3  (C)  3-pol, шт	4	288.23			1 153					5 430			
				288.23			1 153		4.71			5 430		
	Поправки: М: =1318*1.03/4.71	
	
367.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель CLS6-C50/3  (C)  3-pol, шт	1	249.08			249					1 173			
				249.08			249		4.71			1 173		
	Поправки: М: =1139*1.03/4.71	
	
368.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель CLS6-C40/3  (C)  3-pol, шт	1	126.18			126					594			
				126.18			126		4.71			594		
	Поправки: М: =577*1.03/4.71	
	
369.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	5	52.94	18.89	1.54	265	94	8	16.91	4.74	2 755	1 597	36	
				32.52			163		6.9	1		1 122		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			89				81%	1 294			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61				52%	830			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					415					4 879			
	
370.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель CLS6-C16/2  (C) 6 к A 2-pol, шт	1	86.60			87					408			
				86.60			87		4.71			408		
	Поправки: М: =396*1.03/4.71	
	
371.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключательCLS6-В6/2  (В) 6 к A 2-pol, шт	3	110.44			331					1 560			
				110.44			331		4.71			1 560		
	Поправки: М: =505*1.03/4.71	
	
372.	С.Цена поставщик 
Автоматический   выключатель  (типа  CKN6-16/1N/B/003, 16/0,003А), шт	1	368.92			369					1 738			
				368.92			369		4.71			1 738		
	Поправки: М: =1687*1.03/4.71	
	
	Щиты распределительные этажные	
	
	ЩЭ 1 в составе	
	
373.	ТЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	1	235.54	29.29	35.20	236	29	35	16.9	7.15	1 725	495	252	
				171.05	1.81		171	2	5.72	16.88		978	31	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29				81%	426			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20				52%	274			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					286					2 425			
	
374.	С.Цена поставщик 
Металлоконструкция навесного типа для электрооборудования  размером  405х320х120, на 24 модуля IP44, шт	1	278.38			278					1 311			
				278.38			278		4.71			1 311		
	Поправки: М: =1273*1.03/4.71	
	
375.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	6	90.76	28.09	4.84	545	169	29	16.91	6.37	5 131	2 850	185	
				57.83	0.18		347	1	6.04	17		2 096	18	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			162				81%	2 323			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			111				52%	1 491			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					817					8 945			
	
376.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель CLS6-C40/3  (C)  3-pol, шт	1	126.18			126					594			
				126.18			126		4.71			594		
	Поправки: М: =577*1.03/4.71	
	
377.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель CLS6-C32/2  (C)  2-pol, шт	5	102.56			513					2 415			
				102.56			513		4.71			2 415		
	Поправки: М: =469*1.03/4.71	
	
378.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	1	52.94	18.89	1.54	53	19	2	16.91	4.74	551	319	7	
				32.52			33		6.9	1		224		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18				81%	258			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12				52%	166			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83					975			
	
379.	С.Цена поставщик 
Автоматический   выключатель  типа  CKN6-6/1N/B/003, 6/0,003А, шт	1	368.92			369					1 738			
				368.92			369		4.71			1 738		
	Поправки: М: =1687*1.03/4.71	
	
	ЩЭ 2 в составе	
	
380.	ТЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	1	235.54	29.29	35.20	236	29	35	16.9	7.15	1 725	495	252	
				171.05	1.81		171	2	5.72	16.88		978	31	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29				81%	426			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20				52%	274			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					286					2 425			
	
381.	С.Цена поставщик 
Металлоконструкция навесного типа для электрооборудования размером  405х320х120, на 24 модуля IP44, шт	1	278.38			278					1 311			
				278.38			278		4.71			1 311		
	Поправки: М: =1273*1.03/4.71	
	
382.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	4	90.76	28.09	4.84	363	112	19	16.91	6.37	3 421	1 900	123	
				57.83	0.18		231	1	6.04	17		1 397	12	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			107				81%	1 549			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			73				52%	994			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					544					5 964			
	
383.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель CLS6-C40/3  (C)  3-pol, шт	1	126.18			126					594			
				126.18			126		4.71			594		
	Поправки: М: =577*1.03/4.71	
	
384.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C32/2  (C)  2-pol, шт	2	102.56			205					966			
				102.56			205		4.71			966		
	Поправки: М: =469*1.03/4.71	
	
385.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C32/3  (C)  3-pol, шт	1	121.59			122					573			
				121.59			122		4.71			573		
	Поправки: М: =556*1.03/4.71	
	
386.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	1	52.94	18.89	1.54	53	19	2	16.91	4.74	551	319	7	
				32.52			33		6.9	1		224		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18				81%	258			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12				52%	166			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83					975			
	
387.	С.Цена поставщик 
Автоматический   выключатель  типа  CKN6-6/1N/B/003, 6/0,003А, шт	1	368.92			369					1 738			
				368.92			369		4.71			1 738		
	Поправки: М: =1687*1.03/4.71	
	
	ЩЭ 3 в составе	
	
388.	ТЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	1	235.54	29.29	35.20	236	29	35	16.9	7.15	1 725	495	252	
				171.05	1.81		171	2	5.72	16.88		978	31	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29				81%	426			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20				52%	274			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					286					2 425			
	
389.	С.Цена поставщик 
Металлоконструкция навесного типа для электрооборудования размером  405х320х120, на 24 модуля IP44, шт	1	278.38			278					1 311			
				278.38			278		4.71			1 311		
	Поправки: М: =1273*1.03/4.71	
	
390.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	3	90.76	28.09	4.84	272	84	15	16.91	6.37	2 565	1 425	92	
				57.83	0.18		173	1	6.04	17		1 048	9	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			81				81%	1 162			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55				52%	746			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					408					4 472			
	
391.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель CLS6-C50/3  (C)  3-pol, шт	1	249.08			249					1 173			
				249.08			249		4.71			1 173		
	Поправки: М: =1139*1.03/4.71	
	
392.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  CLS6-C40/3  (C)  3-pol, шт	1	126.18			126					594			
				126.18			126		4.71			594		
	Поправки: М: =577*1.03/4.71	
	
393.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель CLS6-C32/3  (C)  3-pol, шт	1	121.59			122					573			
				121.59			122		4.71			573		
	Поправки: М: =556*1.03/4.71	
	
394.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	1	52.94	18.89	1.54	53	19	2	16.91	4.74	551	319	7	
				32.52			33		6.9	1		224		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18				81%	258			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12				52%	166			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83					975			
	
395.	С.Цена поставщик 
Автоматический  выключатель  типа  CKN6-6/1N/B/003, 6/0,003А, шт	1	368.92			369					1 738			
				368.92			369		4.71			1 738		
	Поправки: М: =1687*1.03/4.71	
	
	ВУ (вводное устройство ) на 12 модулей в составе:	
	
396.	ТЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	27	88.30	29.92	54.14	2 384	808	1 462	16.9	6.13	23 237	13 651	8 961	
				4.24	4.24		114	114	5.46	16.88		625	1 931	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			876				81%	12 621			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			599				52%	8 103			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 859					43 961			
	
397.	С.Цена поставщик 
Металлоконструкция навесного исп, со стеклом и замком, на 12модулей  IP44, шт	27	373.95			10 097					47 555			
				373.95			10 097		4.71			47 555		
	Поправки: М: =1710*1.03/4.71	
	
398.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	27	52.94	18.89	1.54	1 429	510	41	16.91	4.74	14 879	8 624	197	
				32.52			878		6.9	1		6 058		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			485				81%	6 985			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			332				52%	4 484			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 245					26 349			
	
399.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C25/2  (C) 6 к A 2-pol, шт	27	104.09			2 811					13 238			
				104.09			2 811		4.71			13 238		
	Поправки: М: =476*1.03/4.71	
	
400.	ТЕРм 08-03-603-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ящик с понижающим трансформатором, 1 шт.	1	27.01	14.39	3.86	27	14	4	16.91	6.72	287	243	26	
				8.76	0.18		9		2.01	17		18	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			13				81%	199			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9				52%	128			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49					614			
	
401.	С.Цена поставщик 
Ящик с разделительно-понижающим трансформатором ЯТП-0,25, шт	1	410.69			411					1 934			
				410.69			411		4.71			1 934		
	Поправки: М: =1878*1.03/4.71	
	
402.	ТЕРм 08-03-572-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (квартирные щитки), 1 шт.	16	316.80	29.29	37.43	5 069	469	599	16.9	7.02	35 092	7 921	4 204	
				250.08	1.81		4 001	29	5.74	16.88		22 967	489	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			473				81%	6 812			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			324				52%	4 373			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 866					46 277			
	
403.	ТЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.01	990.94	643.24	202.99	10	6	2	16.9	10.13	136	109	21	
				144.71	80.64		1	1	4.45	16.9		6	14	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			7				81%	100			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5				52%	64			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21					300			
	
404.	С.Цена поставщик 
Шина медь, полоса 3х15мм, м	1	102.13			102					481			
				102.13			102		4.71			481		
	Поправки: М: =467*1.03/4.71	
	
405.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на  DIN-изол ШНИ 6х9-10-Д-С (ИЭК), шт	5	15.26			76					359			
				15.26			76		4.71			359		
	Поправки: М: =69.80*1.03/4.71	
	
	электроснабжение, освещение  МОП  (стояки в подъезде, подвал.)	
	
406.	ТЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.5	314.15	228.02	61.33	157	114	31	16.9	5.44	2 169	1 927	167	
				24.79	1.63		12	1	6.11	16.87		76	14	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			109				81%	1 572			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75				52%	1 009			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					341					4 751			
	
407.	ТССЦ 103-1394 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	51	5.85			298					1 232			
				5.85			298		24.16			1 232		
	Объем: 50*1.02													
	
408.	ТССЦ 301-5805 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм, шт.	51	4.43			226					1 003			
				4.43			226		19.66			1 003		
	
409.	ТССЦ 507-5008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	33	1.37			45					185			
				1.37			45		5.62			185		
	
410.	ТЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	2.22	480.38	329.58	117.30	1 066	732	260	16.9	6.19	14 431	12 365	1 612	
				33.50	4.70		74	10	6.1	16.9		454	176	
	Объем: 132+90													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			705				81%	10 158			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			482				52%	6 521			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 253					31 111			
	
411.	ТССЦ 103-1396 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм, м	134.64	11.97			1 612					7 139			
				11.97			1 612		53.02			7 139		
	Объем: 132*1.02													
	
412.	ТССЦ 507-5010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	88	3.46			304					1 432			
				3.46			304		16.27			1 432		
	
413.	ТССЦ 301-5807 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 39-46 мм, шт.	132	5.32			702					3 285			
				5.32			702		24.89			3 285		
	
414.	ТССЦ 103-1397 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм, м	91.8	15.70			1 441					6 254			
				15.70			1 441		68.13			6 254		
	Объем: 90*1.02													
	
415.	ТССЦ 507-5011 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	60	6.56			394					1 736			
				6.56			394		28.94			1 736		
	
416.	ТССЦ 301-5808 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	90	6.10			549					2 440			
				6.10			549		27.11			2 440		
	
417.	ТЕРм 08-02-407-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м	0.03	1 152.40	397.61	264.07	35	12	8	16.9	6.57	378	202	52	
				490.72	11.58		15		8.47	16.9		125	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			11				81%	168			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8				52%	108			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54					655			
	
418.	С.Цена поставщик 
Трубы стальные наружным диам 40х1,4 ГОСТ 10704-91, 1шт	3.09	17.28			53					251			
				17.28			53		4.71			251		
	Объем: 3*1.03													
	Поправки: М: =79*1.03/4.71	
	
419.	ТЕРм 08-02-407-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм, 100 м	0.02	1 364.05	646.70	395.74	27	13	8	16.9	7.22	316	219	57	
				321.61	20.99		6		6.3	16.9		41	7	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			12				81%	183			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8				52%	118			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48					617			
	
420.	С.Цена поставщик 
Трубы стальные наружным диам 60х1,4 ГОСТ 10704-91, 1шт	2.06	31.71			65					308			
				31.71			65		4.71			308		
	Объем: 2*1.03													
	Поправки: М: =145*1.03/4.71	
	
421.	ТЕРм 08-02-407-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.04	964.19	295.09	180.98	39	12	7	16.9	6.3	410	199	46	
				488.11	6.88		20		8.45	16.9		165	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			11				81%	165			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8				52%	106			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58					681			
	
422.	С.Цена поставщик 
Трубы стальные наружным диам 25х1,4 ГОСТ 10704-91, 1шт	4.12	12.90			53					250			
				12.90			53		4.71			250		
	Объем: 4*1.03													
	Поправки: М: =59*1.03/4.71	
	
423.	ТЕРм 08-02-390-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	0.478	290.97	197.24	45.34	139	94	22	16.91	2.76	1 764	1 594	60	
				48.39	0.18		23		4.75	17		110	1	
	Объем: (6.5+14.3+27)													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			89				81%	1 292			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61				52%	829			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					289					3 885			
	
424.	С509-1831 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм, 100 м	0.066	391.96			26					122			
				391.96			26		4.71			122		
	Объем: 6.5*1.02													
	Поправки: М: =1846.14/4.71	
	
425.	С509-1834 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм, 100 м	0.1459	958.45			140					659			
				958.45			140		4.71			659		
	Объем: 14.3*1.02													
	Поправки: М: =4514.32/4.71	
	
426.	С509-1835 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм, 100 м	0.2754	1 222.61			337					1 586			
				1 222.61			337		4.71			1 586		
	Объем: 27*1.02													
	Поправки: М: =5758.48/4.71	
	
427.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.5	103.59	64.55	5.93	52	32	3	16.9	7.57	617	545	22	
				33.11	0.36		17		2.98	17		49	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30				81%	444			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21				52%	285			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103					1 346			
	
428.	ТЕРм 08-02-412-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.66	51.18	21.91	2.96	34	14	2	16.9	7.57	301	244	15	
				26.30	0.18		17		2.43	17		42	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			13				81%	199			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9				52%	128			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56					628			
	
429.	ТЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.72	142.70	75.32	8.89	103	54	6	16.9	7.57	1 082	917	48	
				58.48	0.54		42		2.79	17		117	7	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			51				81%	748			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35				52%	480			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					189					2 311			
	
430.	ТЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	0.4	200.48	107.30	17.77	80	43	7	16.9	7.58	874	725	54	
				75.40	1.08		30		3.15	16.99		95	7	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			41				81%	593			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28				52%	381			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149					1 848			
	
431.	ТЕРм 08-02-412-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	1.55	123.75	53.77	17.77	192	83	28	16.9	7.58	1 827	1 409	209	
				52.21	1.08		81	2	2.59	16.99		210	28	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			81				81%	1 164			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55				52%	747			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328					3 738			
	
432.	ТЕРм 08-02-412-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	0.2	265.65	139.88	32.58	53	28	7	16.9	7.58	583	473	49	
				93.19	1.99		19		3.28	16.89		61	7	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			27				81%	389			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18				52%	250			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98					1 221			
	
433.	ТЕРм 08-02-412-11 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	0.16	181.61	85.99	32.58	29	14	5	16.9	7.58	300	233	40	
				63.04	1.99		10		2.73	16.89		28	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			13				81%	193			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9				52%	124			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51					617			
	
434.	ТЕРм 08-02-412-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	0.9	377.52	172.45	59.24	340	155	53	16.9	7.58	3 504	2 623	404	
				145.82	3.62		131	3	3.63	16.88		476	55	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			150				81%	2 169			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			103				52%	1 393			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					593					7 066			
	
435.	ТЕРм 08-02-399-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	0.67	67.86	33.77	2.96	45	23	2	16.9	7.57	459	382	15	
				31.13	0.18		21		2.96	17		62	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			22				81%	311			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15				52%	200			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82					970			
	
436.	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	2.66	80.53	45.02	2.96	214	120	8	16.9	7.57	2 348	2 024	60	
				32.54	0.18		87		3.05	17		264	8	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			114				81%	1 646			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78				52%	1 057			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					406					5 051			
	
437.	ТЕРм 08-02-399-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 70 мм2, 100 м	0.5	93.20	56.29	2.96	47	28	1	16.9	7.57	540	476	11	
				33.94	0.18		17		3.13	17		53	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			27				81%	387			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18				52%	249			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92					1 176			
	
438.	ТЕРм 08-02-401-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м	0.16	984.24	494.36	95.23	157	79	15	16.9	6.07	1 616	1 337	92	
				394.64	3.62		63	1	2.96	16.88		187	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			76				81%	1 091			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52				52%	700			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					285					3 408			
	
439.	ТЕРм 08-02-403-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м	0.7	261.80	197.60	5.93	183	138	4	16.9	7.57	2 575	2 338	31	
				58.27	0.36		41		5.06	17		206	4	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			131				81%	1 897			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90				52%	1 218			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					404					5 690			
	
440.	С.Цена поставщик 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, м	25.5	4.53			115					544			
				4.53			115		4.71			544		
	Объем: 25*1.02													
	Поправки: М: =20.5*1.04/4.71	
	
441.	ТССЦ 501-8482 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.102	3 697.14			377					2 725			
				3 697.14			377		26 711.17			2 725		
	Объем: 100*1.02													
	
442.	ТССЦ 501-8491 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.0102	5 050.03			52					373			
				5 050.03			52		36 603.94			373		
	Объем: 10*1.02													
	
443.	С.Цена поставщик 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, м	45.9	4.97			228					1 074			
				4.97			228		4.71			1 074		
	Объем: 45*1.02													
	Поправки: М: =22.5*1.04/4.71	
	
444.	ТССЦ 501-8483 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.4896	5 295.73			2 593					20 701			
				5 295.73			2 593		42 282.17			20 701		
	Объем: 480*1.02													
	
445.	ТССЦ 501-8484 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.0235	7 877.29			185					1 599			
				7 877.29			185		68 059.39			1 599		
	Объем: 23*1.02													
	
446.	ТССЦ 501-8485 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.0245	12 026.19			295					2 529			
				12 026.19			295		103 218.96			2 529		
	Объем: 24*1.02													
	
447.	ТССЦ 501-8486 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.0683	21 279.32			1 453					8 809			
				21 279.32			1 453		128 969.71			8 809		
	Объем: 67*1.02													
	
448.	ТССЦ 501-8496 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 1000 м	0.0306	44 233.41			1 354					11 333			
				44 233.41			1 354		370 373.74			11 333		
	Объем: 30*1.02													
	
449.	ТССЦ 501-8510 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.0857	34 391.89			2 947					21 716			
				34 391.89			2 947		253 394.03			21 716		
	Объем: 84*1.02													
	
450.	ТССЦ 501-8512 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 1000 м	0.0918	82 699.48			7 592					59 089			
				82 699.48			7 592		643 670.62			59 089		
	Объем: 90*1.02													
	
451.	ТЕРм 08-02-165-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2, 1 шт.	6	639.41	49.50	586.28	3 836	297	3 518	16.9	6.15	26 808	5 019	21 634	
				3.63	53.75		22	322	7.1	16.9		155	5 450	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			588				81%	8 480			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			402				52%	5 444			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 826					40 732			
	
452.	ТЕРм 08-02-165-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2, 1 шт.	1	736.20	55.38	677.09	736	55	677	16.9	6.15	5 127	936	4 164	
				3.73	62.06		4	62	7.36	16.9		27	1 049	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			111				81%	1 608			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			76				52%	1 032			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					923					7 767			
	
453.	ТССЦ 502-0761 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-120, компл.	1	451.58			452					1 024			
				451.58			452		1 024.41			1 024		
	
454.	С.Цена поставщик 
Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 5 ПКТ в-1-16/35, шт	6	406.75			2 441					11 495			
				406.75			2 441		4.71			11 495		
	Поправки: М: =1860*1.03/4.71	
	
455.	ТЕРм 08-03-594-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.	0.3	1 152.14	888.73	59.24	346	267	18	16.9	7.58	4 888	4 506	135	
				204.16	3.62		61	1	4.04	16.88		247	18	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			255				81%	3 664			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			174				52%	2 352			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					775					10 905			
	
456.	С.Цена поставщик 
Светильник с лампой люминисцентной  до 100Вт,   IP44, шт	30	78.73			2 362					11 124			
				78.73			2 362		4.71			11 124		
	Поправки: М: =360*1.03/4.71	
	
457.	С.Цена поставщик 
Лампы люминисцентные компактные 15Вт, 230В, шт	19	26.24			499					2 348			
				26.24			499		4.71			2 348		
	Поправки: М: =120*1.03/4.71	
	
458.	С.Цена поставщик 
Лампы люминисцентные компактные 23Вт, 230В, шт	11	24.06			265					1 246			
				24.06			265		4.71			1 246		
	Поправки: М: =110*1.03/4.71	
	
459.	ТЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.2	394.77	325.20	7.67	79	65	2	16.9	7.28	1 163	1 099	11	
				61.90	0.54		12		4.29	17		53	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			62				81%	892			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42				52%	573			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183					2 627			
	
460.	ТССЦ 509-1201 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	20	7.15			143					1 482			
				7.15			143		74.09			1 482		
	
461.	ТЕРм 08-03-591-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.16	400.92	331.25	7.67	64	53	1	16.9	7.28	947	896	9	
				62.00	0.54		10		4.31	17		43	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			50				81%	727			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34				52%	466			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149					2 140			
	
462.	С.Цена поставщик 
Выключатель для скрытой  установки  на две цепи IP20, шт	16	26.68			427					2 011			
				26.68			427		4.71			2 011		
	Поправки: М: =122*1.03/4.71	
	
463.	ТЕРм 08-03-591-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.02	710.66	436.28	29.52	14	9	1	16.9	4.77	161	147	3	
				244.86	0.54		5		2.12	17		10		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			9				81%	119			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6				52%	76			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28					357			
	
464.	С503-0471 
Розетка открытой проводки с заземлением, 100 шт.	0.02	1 386.55			28					131			
				1 386.55			28		4.71			131		
	Поправки: М: =6530.65/4.71	
	
465.	С.Цена поставщик 
Коробка установочная для стен IP20 КМ 40002, шт	110	1.07			118					555			
				1.07			118		4.71			555		
	Поправки: М: =4.9*1.03/4.71	
	
466.	С.Цена поставщик 
Коробка ответвительная    IP20 КМ 41004, шт	66	26.24			1 732					8 158			
				26.24			1 732		4.71			8 158		
	Поправки: М: =120*1.03/4.71	
	
467.	ТССЦ 503-0538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разветвительная коробка КЭМ-4, шт.	5	8.20			41					153			
				8.20			41		30.59			153		
	
468.	ТЕРм 08-03-591-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая, 100 шт.	0.77	1 060.38	768.55	53.81	816	592	41	16.9	6.08	11 081	10 001	252	
				238.02	1.45		183	1	4.52	16.85		828	19	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			563				81%	8 116			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			385				52%	5 210			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 765					24 408			
	
469.	ТССЦ 503-0474 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розетка скрытой проводки двухгнездная, шт.	77	10.21			786					7 857			
				10.21			786		102.04			7 857		
	
470.	С.Цена поставщик 
Переносной фонарь с аккумуляторными батареями, шт	1	338.96			339					1 597			
				338.96			339		4.71			1 597		
	Поправки: М: =1550*1.03/4.71	
	
	Устройство заземления	
	
471.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.14	1 275.12	1 275.12		179	179		16.9	1	3 017	3 017		
									1	1				
	Объем: 10*0.7*2													
	Накладные расходы		72%			129				61%	1 840			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			68				31%	935			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					376					5 793			
	
472.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.14	704.46	704.46		99	99		16.89	1	1 666	1 666		
									1	1				
	Объем: 10*0.7*2													
	Накладные расходы		72%			71				61%	1 016			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			38				31%	516			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					208					3 199			
	
473.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.14	419.01	113.40	305.61	59	16	43	16.9	5.35	497	268	229	
					34.14			5	1	16.9			81	
	Объем: 10*0.7*2													
	Накладные расходы		86%			18				73%	255			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			9				34%	119			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86					870			
	
474.	ТЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	246.51	106.79	61.69	74	32	19	16.9	6.93	757	541	128	
				78.03	2.87		23	1	3.71	16.87		87	15	
	Накладные расходы		95%			31				81%	450			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21				52%	289			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127					1 496			
	
475.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181					1 025			
				5 326.70			181		30 136.45			1 025		
	Объем: 3*3*3.77/1000													
	
476.	ТЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.5	385.74	165.67	80.76	193	83	40	16.9	6.7	1 923	1 400	271	
				139.31	3.32		70	2	3.63	16.89		253	28	
	Накладные расходы		95%			81				81%	1 157			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55				52%	743			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					329					3 822			
	
477.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.149	7 160.12			1 067					4 689			
				7 160.12			1 067		31 469			4 689		
	Объем: 50*2.98/1000													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	94 435	10 180	11 185			639 706	172 061	68 719	
			73 053	1 049				398 697	17 789	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	77 918	6 558	7 728			519 074	110 851	48 820	
			63 631	591				359 401	10 057	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	54 222					307 467			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 339, 340, 344; %=81 - по стр. 341-343, 352, 357, 359, 361, 363, 365, 369, 373, 375, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 394, 396, 398, 400, 402, 403, 406, 410, 417, 419, 421, 423, 427-439, 451, 452, 455, 459, 461, 463, 468, 474, 476)	6 789					97 899			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 339-344, 352, 357, 359, 361, 363, 365, 369, 373, 375, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 394, 396, 398, 400, 402, 403, 406, 410, 417, 419, 421, 423, 427-439, 451, 452, 455, 459, 461, 463, 468, 474, 476)	4 647					62 872			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	89 354					679 845			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 566	3 614	3 356			98 018	61 067	19 010	
			4 594	458				17 943	7 732	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 248					5 714			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 345-351; %=80 - по стр. 353, 354; %=61 - по стр. 471, 472; %=73 - по стр. 473)	3 860					55 093			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 345-351; %=37 - по стр. 353, 354; %=31 - по стр. 471, 472; %=34 - по стр. 473)	2 074					27 826			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 500					180 937			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 828					21 353			
			4 828					21 353		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 828					21 353			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	123	8	101			1 261	143	889	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 355)	8					143			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 355)	5					86			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	123					1 261			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	111 805					883 396			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 393					18 905			
	ИТОГО	114 198					902 301			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 284					18 046			
	ИТОГО	116 482					920 347			
	НДС 18%	20 967					165 662			
	ВСЕГО С НДС	137 449					1 086 009			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 649					152 992			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 721					90 698			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 035 418	142 854	81 344			6 724 336	2 414 743	619 826	
			810 269	10 122				3 673 860	171 260	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	78 923	6 625	7 774			536 035	111 979	49 047	
			64 523	591				375 006	10 057	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	54 894					321 179			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 131; %=72 - по стр. 339, 340, 344; %=81 - по стр. 341-343, 352, 357, 359, 361, 363, 365, 369, 373, 375, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 394, 396, 398, 400, 402, 403, 406, 410, 417, 419, 421, 423, 427-439, 451, 452, 455, 459, 461, 463, 468, 474, 476)	6 843					98 666			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 131; %=52 - по стр. 339-344, 352, 357, 359, 361, 363, 365, 369, 373, 375, 378, 380, 382, 386, 388, 390, 394, 396, 398, 400, 402, 403, 406, 410, 417, 419, 421, 423, 427-439, 451, 452, 455, 459, 461, 463, 468, 474, 476)	4 687					63 413			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	90 453					698 114			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	691 932	102 834	44 377			4 581 092	1 738 364	337 643	
			544 715	7 370				2 505 079	124 642	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	275 703					1 266 617			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 6, 76, 77, 113-116, 247, 248, 258, 259, 345-351; %=68 - по стр. 3-5, 26; %=80 - по стр. 9, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 60, 75, 89, 95, 105, 353, 354; %=93 - по стр. 12, 81; %=99 - по стр. 13, 328, 330; %=90 - по стр. 16, 18; %=67 - по стр. 27, 30; %=94 - по стр. 33, 34, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 67, 69, 71, 73, 88; %=77 - по стр. 38, 46, 65, 132, 170, 226, 233, 242, 310; %=73 - по стр. 78, 473; %=61 - по стр. 83, 86, 471, 472; %=64 - по стр. 85; %=66 - по стр. 112; %=69 - по стр. 129, 130, 222-225, 240, 241)	106 120					1 517 859			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 6, 38, 46, 65, 76, 77, 113-116, 129, 130, 132, 170, 222-226, 233, 240-242, 247, 248, 258, 259, 310, 345-351; %=54 - по стр. 3-5, 12, 81; %=44 - по стр. 9, 60, 75, 89, 95, 105; %=58 - по стр. 13; %=43 - по стр. 16, 18; %=37 - по стр. 23, 25, 28, 29, 31, 32, 353, 354; %=40 - по стр. 26, 27, 30, 112; %=51 - по стр. 33, 34, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 67, 69, 71, 73, 88; %=56 - по стр. 78; %=31 - по стр. 83, 86, 471, 472; %=36 - по стр. 85; %=61 - по стр. 328, 330; %=34 - по стр. 473)	60 798					817 515			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	858 850					6 916 466			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 736	2 362	2 206			74 481	39 923	18 324	
			4 168					16 233	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 20, 100)	1 913					27 548			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 20, 100)	1 701					23 157			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	12 350					125 186			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	242 652	30 446	15 341			1 403 703	514 547	111 606	
			196 863	2 161				777 542	36 559	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 108-111, 249-253, 255, 256; %=98 - по стр. 117, 118, 120-122, 127, 128, 134, 136, 144, 146-149, 155, 157, 159, 164, 166, 168, 235, 236, 244-246, 254, 257, 261, 262, 268, 277, 283, 292, 301, 317, 318, 320-322, 324, 326, 327; %=88 - по стр. 260)	36 120					520 198			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 108-111, 249-253, 255, 256; %=56 - по стр. 117, 118, 120-122, 127, 128, 134, 136, 144, 146-149, 155, 157, 159, 164, 166, 168, 235, 236, 244-246, 254, 257, 261, 262, 268, 277, 283, 292, 301, 317, 318, 320-322, 324, 326, 327; %=48 - по стр. 260)	22 443					299 504			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	301 215					2 223 405			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	13 175	587	11 646			129 025	9 930	103 206	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 7, 337, 355)	587					9 930			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 7, 337, 355)	352					5 959			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	13 175					129 025			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 276 043					10 092 196			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	27 307					215 973			
	ИТОГО	1 303 350					10 308 169			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	26 067					206 163			
	ИТОГО	1 329 417					10 514 332			
	НДС 18%	239 295					1 892 580			
	ВСЕГО С НДС	1 568 712					12 406 912			

Составил:	Ведущий инженер МКУ «КР МКД»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)