«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 025 257	руб.	Смета на сумму:	3 025 257	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 200__г.	«______»____________________ 200__г.	

	
Стройка:	ЖЭК №12	
	
Объект:	Капитальный ремонт кровли	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на ул. Пугачева, 12-14	
Сметная стоимость:	3 025.257	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.167	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	480.278	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ (СЛОЖНАЯ) (Скатные кровли стропильной системы: со скатом более чем на две стороны; с перепадом по высоте; с уклоном более 27 градусов) (МДС 81-35.2004, Приложение3, п. 11.2, ОЗП = 1,25, ЭМ = 1,25, ЭМЗ = 1,25)	
	
1.	Е46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	5.64	553.31	459.71	93.60	3 120.67	2 592.76	527.90	12.51	4.4	34 758	32 435	2 323	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 566.83				84%	27 245			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			1 555.66				48%	15 569			
										=(59.5*0.8)				
	Всего с НР и СП					7 243.16					77 572			
	
2.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.64	172.51	127.80	44.71	972.96	720.79	252.16	12.51	7.12	10 813	9 017	1 795	
					6.95			39.20	1	12.49			490	
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			630.79				71%	6 750			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			493.99				52%	4 944			
										=(65*0.8)				
	Всего с НР и СП					2 097.75					22 507			
	
3.	Е58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	5.076	5 724.76	1 008.34	100.80	29 058.87	5 118.32	511.66	12.51	7.11	142 406	64 030	3 638	
				4 615.62			23 428.89		3.19	1		74 738		
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			4 248.21				71%	45 461			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			3 326.91				52%	33 296			
										=(65*0.8)				
	Всего с НР и СП					36 633.98					221 163			
	
4.	Е58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.24	7 154.99	1 812.38	83.99	1 717.20	434.97	20.16	12.51	7.02	10 757	5 441	142	
				5 258.63			1 262.07		4.1	1		5 174		
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			361.03				71%	3 863			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			282.73				52%	2 829			
										=(65*0.8)				
	Всего с НР и СП					2 360.96					17 449			
	
5.	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.85	9 639.53	1 697.89	43.26	8 193.60	1 443.20	36.77	12.51	6.98	38 183	18 054	257	
				7 898.38			6 713.62		2.96	1		19 872		
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			1 197.86				71%	12 818			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			938.08				52%	9 388			
										=(65*0.8)				
	Всего с НР и СП					10 329.54					60 389			
	
6.	Е58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.18	4 618.53	451.03	45.81	831.33	81.18	8.25	12.51	7.07	4 116	1 016	58	
				4 121.69			741.90		4.1	1		3 042		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			67.38				71%	721			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			52.77				52%	528			
										=(65*0.8)				
	Всего с НР и СП					951.48					5 366			
	
7.	Е53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	2.015	1 615.27	301.17	30.24	3 254.77	606.86	60.93	12.51	6.11	17 691	7 592	372	
				1 283.86	5.99		2 586.98	12.07	3.76	12.52		9 727	151	
	Накладные расходы		86%			532.28				73%	5 652			
										=(86*0.85)				
	Сметная прибыль		70%			433.25				56%	4 336			
										=(70*0.8)				
	Всего с НР и СП					4 220.30					27 679			
	
8.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.86	94.46	94.19	0.28	175.70	175.19	0.51	12.51	4.09	2 194	2 192	2	
									1	1				
	Объем: 93*2													
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			145.41				71%	1 556			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			113.87				52%	1 140			
										=(65*0.8)				
	Всего с НР и СП					434.98					4 890			
	
9.	Е58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.06	3 273.44	3 259.25	14.19	196.41	195.56	0.85	12.51	4.05	2 450	2 446	3	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			162.31				71%	1 737			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			127.11				52%	1 272			
										=(65*0.8)				
	Всего с НР и СП					485.84					5 459			
	
10.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	6	394.62	69.00	29.78	2 367.69	414.00	178.65	12.51	6.53	11 422	5 179	1 167	
				295.84	2.08		1 775.04	12.45	2.86	12.51		5 077	156	
	Удал.ресурсы:  С101-9084	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			452.04				90%	4 802			
										=(106.2*0.85)				
	Сметная прибыль		54%			230.28				43%	2 294			
										=(53.55*0.8)				
	Всего с НР и СП					3 050.01					18 518			
	
11.	С203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	5.1	1 365.61			6 964.61					13 666			
				1 365.61			6 964.61		2 679.54			13 666		
	
12.	Е20-02-003-02 
(прим)Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм, 1 решетка	12	85.20	12.80	4.04	1 022.36	153.59	48.45	12.51	5.25	9 715	1 921	254	
				68.36			820.32		9.19	1		7 539		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			176.63				98%	1 883			
										=(115.2*0.85)				
	Сметная прибыль		71%			109.05				56%	1 076			
										=(70.55*0.8)				
	Всего с НР и СП					1 308.04					12 673			
	
13.	Е54-3-1 
Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки	0.155	257.63	231.54	26.09	39.93	35.89	4.04	12.51	6.47	475	449	26	
					10.34			1.60	1	12.53			20	
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		85%			31.87				72%	338			
										=(85*0.85)				
	Сметная прибыль		80%			29.99				64%	300			
										=(80*0.8)				
	Всего с НР и СП					101.79					1 113			
	
14.	Е10-01-022-01 
Подшивка карниза ( применительно), 100 м2 потолка	0.155	10 259.57	603.91	84.83	1 590.23	93.61	13.15	12.52	6.76	6 305	1 172	89	
				9 570.83	3.78		1 483.48	0.59	3.4	12.5		5 044	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			99.85				90%	1 061			
										=(106.2*0.85)				
	Сметная прибыль		54%			50.87				43%	507			
										=(53.55*0.8)				
	Всего с НР и СП					1 740.95					7 873			
	
15.	Е15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами карниза ( применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.155	978.00	299.35	6.74	151.59	46.40	1.04	12.51	7.14	863	580	7	
				671.92	0.16		104.15	0.03	2.64	12.46		275		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			44.11				80%	464			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			21.82				37%	215			
										=(46.75*0.8)				
	Всего с НР и СП					217.52					1 542			
	
16.	Е26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	15.228	221.62	101.80	102.69	3 374.76	1 550.18	1 563.73	12.51	3.39	25 158	19 393	5 301	
				17.13	1.45		260.86	22.08	1.78	12.56		464	277	
	Объем: 564*2.7													
	Удал.ресурсы:  С113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 415.03				77%	15 146			
										=(90*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			943.36				48%	9 442			
										=(59.5*0.8)				
	Всего с НР и СП					5 733.15					49 746			
	
17.	С113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	315.2196	36.04			11 360.51					47 444			
				36.04			11 360.51		150.51			47 444		
	Объем: 15.228*20.7													
	
18.	Е14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	5.64	286.73	122.64	1.26	1 617.15	691.67	7.12	12.51	7.2	11 230	8 653	51	
				162.83			918.36		2.75	1		2 525		
	Вычт.ресурсы:  С113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			643.25				79%	6 836			
										=(92.7*0.85)				
	Сметная прибыль		64%			442.67				51%	4 413			
										=(63.75*0.8)				
	Всего с НР и СП					2 703.07					22 479			
	
19.	С101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	705	13.13			9 256.65					30 174			
				13.13			9 256.65		42.8			30 174		
	Объем: 564*1.25													
	
20.	Е12-01-007-05 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	5.64	30 197.70	1 337.25	360.72	170 315.01	7 542.08	2 034.45	12.51	6.94	868 764	94 351	14 119	
				28 499.73	40.58		160 738.48	228.86	4.73	12.5		760 293	2 861	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.25, Н4= 1*1,25*1.25, Н5= 1*1,15*1.25	
	Накладные расходы		108%			8 392.62				92%	89 435			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			4 274.02				44%	42 773			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					182 981.64					1 000 972			
	
21.	Е12-01-012-01 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	0.93	184.12	90.13	94.00	171.23	83.82	87.42	12.51	6.29	1 598	1 049	550	
				-0.01	6.84		-0.01	6.36	3.47	12.5			80	
	Вычт.ресурсы:  С101-1529:[ М-(6.44=12871.00*0.0005) ];  С101-1851:[ М-(22.16=42.61*0.52) ];  С201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.25, Н4= 1*1,25*1.25, Н5= 1*1,15*1.25	
	Накладные расходы		108%			97.39				92%	1 039			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			49.60				44%	497			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					318.22					3 133			
	
22.	Цена поставщика. 
Мостик снегозадержания дл. 3м, шт.	31	210.94			6 539.06			1	1	29 295			
				210.94			6 539.06		4.48	1		29 295		
	Поправки: М: =900*1.05/4.48	
	
23.	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.372	12 209.62	1 466.81	41.45	4 541.98	545.65	15.42	12.51	7.14	17 326	6 826	110	
				10 701.36	4.72		3 980.91	1.76	2.61	12.5		10 390	22	
	Объем: 93*0.4													
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.25, Н4= 1*1,25*1.25, Н5= 1*1,15*1.25	
	Накладные расходы		108%			591.20				92%	6 300			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			301.08				44%	3 013			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					5 434.26					26 639			
	
24.	Е12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.93	8 902.85	408.62	39.83	8 279.65	380.02	37.04	12.51	6.89	29 855	4 754	255	
				8 454.40	3.78		7 862.59	3.52	3.16	12.48		24 846	44	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.25, Н4= 1*1,25*1.25, Н5= 1*1,15*1.25	
	Накладные расходы		108%			414.22				92%	4 414			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			210.95				44%	2 111			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					8 904.82					36 380			
	
25.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.74	7 502.32	416.30	16.46	5 551.72	308.06	12.18	12.51	7.18	17 595	3 854	87	
				7 069.56			5 231.47		2.61	1		13 654		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			255.69				71%	2 736			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			200.24				52%	2 004			
										=(65*0.8)				
	Всего с НР и СП					6 007.65					22 335			
	
26.	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 878.09	722.88	10.13	822.93	101.20	1.42	12.51	7.18	2 955	1 266	10	
				5 145.09			720.31		2.33	1		1 678		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			84.00				71%	899			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			65.78				52%	658			
										=(65*0.8)				
	Всего с НР и СП					972.71					4 512			
	
27.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 841.92	600.70	10.13	618.93	42.05	0.71	12.51	7.18	1 234	526	5	
				8 231.09			576.18		1.22	1		703		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			34.90				71%	373			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			27.33				52%	274			
										=(65*0.8)				
	Всего с НР и СП					681.16					1 881			
	
28.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 726.92	600.70	10.13	330.88	42.05	0.71	12.51	7.18	1 251	526	5	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			34.90				71%	373			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			27.33				52%	274			
										=(65*0.8)				
	Всего с НР и СП					393.11					1 898			
	
29.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.7	1 440.12	409.66	1.26	1 008.08	286.76	0.88	12.51	7.2	6 641	3 587	6	
				1 029.19			720.43		4.23	1		3 047		
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			238.01				71%	2 547			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			186.39				52%	1 865			
										=(65*0.8)				
	Всего с НР и СП					1 432.48					11 053			
	
30.	Е60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.109	8 572.20	5 513.35	252.31	934.37	600.96	27.50	12.51	6.18	9 175	7 518	170	
				2 806.54	60.12		305.91	6.55	4.86	12.52		1 487	82	
	Удал.ресурсы:  С404-9001;  С509-9900	
	Накладные расходы		78%			473.86				66%	5 016			
										=(78*0.85)				
	Сметная прибыль		63%			382.73				50%	3 800			
										=(63*0.8)				
	Всего с НР и СП					1 790.96					17 991			
	
31.	С404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.4578	3 649.31			1 670.65					6 310			
				3 649.31			1 670.65		13 782.4			6 310		
	Объем: 0.109*4200													
	
32.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.042	13 930.32	9 132.45	284.04	585.07	383.56	11.93	12.51	6.18	5 793	4 798	74	
				4 513.83	67.62		189.58	2.84	4.86	12.52		921	36	
	Удал.ресурсы:  С404-9001;  С509-9900	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		78%			301.39				66%	3 190			
										=(78*0.85)				
	Сметная прибыль		63%			243.43				50%	2 417			
										=(63*0.8)				
	Всего с НР и СП					1 129.89					11 400			
	
33.	С404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2772	3 649.31			1 011.59					3 820			
				3 649.31			1 011.59		13 782.4			3 820		
	Объем: 0.042*2200*3													
	
34.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 8 каалов), 100 м труб	0.067	32 504.08	21 309.05	662.76	2 177.77	1 427.71	44.40	12.51	6.18	21 565	17 861	274	
				10 532.27	157.78		705.66	10.57	4.86	12.52		3 430	132	
	Удал.ресурсы:  С404-9001;  С509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			1 121.86				66%	11 875			
										=(78*0.85)				
	Сметная прибыль		63%			906.12				50%	8 997			
										=(63*0.8)				
	Всего с НР и СП					4 205.74					42 437			
	
35.	С404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	1.0318	3 649.31			3 765.36					14 221			
				3 649.31			3 765.36		13 782.4			14 221		
	Объем: 0.067*2200*7													
	
36.	Е46-01-008-03 
Устройство  бетонных оголовников на дымовых трубах (применительно), 1 м3	0.205	1 567.41	240.58	37.36	321.32	49.32	7.66	12.52	6.66	2 040	617	51	
				1 289.47	2.11		264.34	0.43	5.19	12.52		1 372	5	
	Вычт.ресурсы:  С204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			49.25				84%	522			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			29.85				48%	299			
										=(59.5*0.8)				
	Всего с НР и СП					400.42					2 861			
	
37.	Е61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.483	2 412.79	1 295.60	2.05	1 165.38	625.77	0.99	12.51	4.04	10 111	7 828	4	
				1 115.14			538.61		4.23	1		2 278		
	Накладные расходы		79%			494.36				67%	5 245			
										=(79*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			312.89				40%	3 131			
										=(50*0.8)				
	Всего с НР и СП					1 972.62					18 487			
	
38.	Е15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.483	2 291.60	114.18	14.24	1 106.84	55.15	6.88	12.51	7.11	3 612	690	49	
				2 163.18			1 044.82		2.75	1		2 873		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			52.39				80%	552			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			25.92				37%	255			
										=(46.75*0.8)				
	Всего с НР и СП					1 185.15					4 419			
	
	Утепление скосов кровли (мансардный этаж)	
	
39.	Е12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя ( применительно), 1 м3 утеплителя	63.45	47.52	20.14	27.38	3 015.14	1 277.63	1 737.51	12.51	5.32	25 227	15 983	9 244	
					3.42			217.25	2.36	12.51			2 718	
	Объем: 423*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			1 614.47				92%	17 205			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			822.18				44%	8 228			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					5 451.79					50 660			
	
40.	Е26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	63.45	202.86	119.97	82.89	12 871.18	7 611.97	5 259.21	12.51	6.94	131 725	95 226	36 499	
									17.02	1				
	Объем: 423*0.15													
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			6 850.77				77%	73 324			
										=(90*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			4 567.18				48%	45 708			
										=(59.5*0.8)				
	Всего с НР и СП					24 289.14					250 758			
	
41.	Цена поставщика. 
Минвата типа  PAROC UNC 37, м3	64.719	378.57			24 500.76			1	1	109 763			
				378.57			24 500.76		4.48	1		109 763		
	Объем: 423*0.15*1.02													
	Поправки: М: =1600*1.06/4.48	
	
42.	Е14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.23	286.73	122.64	1.26	1 212.86	518.75	5.34	12.51	7.2	8 422	6 490	38	
				162.83			688.77		2.75	1		1 894		
	Вычт.ресурсы:  С113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			482.44				79%	5 127			
										=(92.7*0.85)				
	Сметная прибыль		64%			332.00				51%	3 310			
										=(63.75*0.8)				
	Всего с НР и СП					2 027.30					16 859			
	
43.	С101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	528.75	7.04			3 722.40					11 463			
				7.04			3 722.40		21.68			11 463		
	Объем: 423*1.25													
	
	Перекладка фронтонов	
	
44.	Е46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	8.5	218.68	77.46	141.22	1 858.78	658.41	1 200.37	12.51	4.41	13 530	8 237	5 294	
					12.93			109.91	1	12.5			1 374	
	Накладные расходы		99%			760.64				84%	8 073			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			460.99				48%	4 613			
										=(59.5*0.8)				
	Всего с НР и СП					3 080.41					26 217			
	
45.	Е08-02-003-01 
Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	4.9	1 534.97	100.99	57.36	7 521.33	494.87	281.08	12.51	7.13	34 299	6 191	2 004	
				1 376.61	7.93		6 745.39	38.83	3.87	12.5		26 105	485	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			587.07				93%	6 209			
										=(109.8*0.85)				
	Сметная прибыль		68%			362.92				54%	3 605			
										=(68*0.8)				
	Всего с НР и СП					8 471.32					44 113			
	
46.	Е08-02-010-03 
Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	3.6	1 569.52	70.22	40.09	5 650.26	252.79	144.32	12.51	7.13	24 416	3 162	1 029	
				1 459.21	6.23		5 253.16	22.41	3.85	12.5		20 225	280	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			302.72				93%	3 201			
										=(109.8*0.85)				
	Сметная прибыль		68%			187.14				54%	1 859			
										=(68*0.8)				
	Всего с НР и СП					6 140.12					29 476			
	
47.	Е06-01-015-09 
Демонтаж закладных деталей весом более 20 кг ( декоративные элементы)  ( применительно), 1 т	0.03	173.78	146.95	26.83	5.21	4.41	0.80	12.51	6.65	61	55	5	
					1.59			0.05	5.27	12.47			1	
	Вычт.ресурсы:  С204-0064:[ М-(10634.00=10634.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			4.24				80%	45			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			2.45				44%	25			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					11.90					130			
	
48.	Е06-01-015-09 
Установка закладных деталей весом более 20 кг  ( декоративные элементы), 1 т	0.03	289.33	241.42	47.91	8.68	7.24	1.44	12.51	6.65	100	91	10	
					2.84			0.09	5.27	12.47			1	
	Вычт.ресурсы:  С204-0064:[ М-(10634.00=10634.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.96				80%	74			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			4.03				44%	40			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					19.68					214			
	
49.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	71.726	7.34		7.34	526.16		526.16		5.54	2 915		2 915	
										1				
	Объем: 62.17+7.89+0.4+0.026+0.5+0.74													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
50.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	71.726	26.50		26.50	1 900.74		1 900.74		5.54	10 530		10 530	
										1				
	Объем: 62.17+7.89+0.4+0.026+0.5+0.74													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	358 978.31	37 654.40	16 581.93			1 845 432	471 056	98 822	
			304 741.99	737.45				1 275 549	9 222	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	358 978.31	37 654.40	16 581.93			1 845 432	471 056	98 822	
			304 741.99	737.45				1 275 549	9 222	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	357 955.95	37 500.81	16 533.48			1 835 717	469 135	98 568	
			303 921.67	737.45				1 268 010	9 222	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	68 791.59					266 156			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 36, 44; %=71 - по стр. 2-6, 8, 9, 25-29; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 10, 14; %=72 - по стр. 13; %=80 - по стр. 15, 38, 47, 48; %=77 - по стр. 16, 40; %=79 - по стр. 18, 42; %=92 - по стр. 20, 21, 23, 24, 39; %=66 - по стр. 30, 32, 34; %=67 - по стр. 37; %=93 - по стр. 45, 46)	35 843.60					382 226			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16, 36, 40, 44; %=52 - по стр. 2-6, 8, 9, 25-29; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 10, 14; %=64 - по стр. 13; %=37 - по стр. 15, 38; %=51 - по стр. 18, 42; %=44 - по стр. 20, 21, 23, 24, 39, 47, 48; %=50 - по стр. 30, 32, 34; %=40 - по стр. 37; %=54 - по стр. 45, 46)	23 025.91					230 228			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	416 825.46					2 448 171			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 022.36	153.59	48.45			9 715	1 921	254	
			820.32					7 539		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 12)	176.63					1 883			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 12)	109.05					1 076			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 308.04					12 674			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	418 133.50					2 460 845			
	Строительный контроль 2,14%	8 948.06					52 662			
	Итого со строительным контролем	427 081.56					2 513 507			
	Непредвиденные расходы 2%	8 541.63					50 270			
	Итого с непредвиденными расходами	435 623.19					2 563 777			
	НДС	78 412.17					461 480			
	Всего с НДС	514 035.36					3 025 257			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	36 020.23					384 109			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	23 134.96					231 304			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)