«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	899 717	руб.	Смета на сумму:	899 717	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД»                          
	Исполнительный директор ООО «УКБР №1»	
                        _______________ /С.Б.Русович /      	                                                     
	           ________________ /И.Ю.Чоглоков /	
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 31	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли многоквартирного 2-х этажного жилого дома по пер. Восточному, дом 6	
Сметная стоимость:	899.717	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.532	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	168.351	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Ремонт сложных кровель МДС 81.35-2004 ( 4 ската, уклон более 27")	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.22	206.94	164.56	42.38	45.53	36.20	9.32	12.51	4.4	494	453	41	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		99%			35.84				84%	381			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.72				48%	217			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.09					1 092			
2.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из  черепицы, 100 м2 покрытия	3.28	691.64	574.64	117.00	2 268.57	1 884.81	383.76	12.51	4.4	25 268	23 579	1 689	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		99%			1 865.96				84%	19 806			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 130.89				48%	11 318			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 265.42					56 392			
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.5	215.64	159.75	55.89	754.73	559.13	195.61	12.51	7.12	8 387	6 995	1 393	
					8.69			30.41	1	12.49			380	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			489.32				71%	5 236			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			383.20				52%	3 835			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 627.25					17 458			
4.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.5	5 724.76	1 008.34	100.80	20 036.65	3 529.18	352.80	12.51	7.11	98 192	44 150	2 508	
				4 615.62			16 154.67		3.19	1		51 533		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			2 929.22				71%	31 347			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 293.97				52%	22 958			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 259.84					152 497			
5.	ТЕРр 58-12-3 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков, 100 м2	3.5	1 799.02	198.10	20.41	6 296.58	693.35	71.44	12.51	6.91	26 482	8 674	494	
				1 580.51	3.06		5 531.79	10.72	3.13	12.56		17 314	135	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			584.38				71%	6 254			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			457.65				52%	4 581			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 338.60					37 317			
6.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.06	3 273.44	3 259.25	14.19	196.41	195.56	0.85	12.51	4.05	2 450	2 446	3	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			162.31				71%	1 737			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.11				52%	1 272			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					485.84					5 459			
7.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.65	75.57	75.35	0.22	49.12	48.98	0.14	12.51	4.09	613	613	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			40.65				71%	435			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.84				52%	319			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.61					1 367			
8.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.3	9 639.53	1 697.89	43.26	2 891.86	509.37	12.98	12.51	6.98	13 477	6 372	91	
				7 898.38			2 369.51		2.96	1		7 014		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			422.78				71%	4 524			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			331.09				52%	3 313			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 645.73					21 315			
9.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.4	6 775.72	1 449.90	67.19	2 710.29	579.96	26.88	12.51	7.02	16 068	7 255	189	
				5 258.63			2 103.45		4.1	1		8 624		
	Накладные расходы		83%			481.37				71%	5 151			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			376.97				52%	3 773			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 568.63					24 992			
10.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.3	4 618.53	451.03	45.81	1 385.56	135.31	13.74	12.51	7.07	6 860	1 693	97	
				4 121.69			1 236.51		4.1	1		5 070		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			112.31				71%	1 202			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			87.95				52%	880			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 585.82					8 942			
11.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.45	221.62	101.80	102.69	2 094.27	961.99	970.40	12.51	3.39	15 612	12 035	3 290	
				17.13	1.45		161.88	13.70	1.78	12.56		288	172	
	Объем: 373.5+571.5													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			878.12				77%	9 399			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			585.41				48%	5 859			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 557.81					30 871			
12.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	195.615	36.04			7 049.96					29 442			
				36.04			7 049.96		150.51			29 442		
	Объем: (3.735+5.715)*20.7													
13.	ТЕР 14-02-015-01 
(прим)Покрытие пленкой  кровель, 100 м2 покрытия	3.5	286.73	122.64	1.26	1 003.55	429.23	4.42	12.51	7.2	6 969	5 370	32	
				162.83			569.91		2.75	1		1 567		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		93%			399.18				79%	4 242			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			274.71				51%	2 739			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 677.44					13 950			
14.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	385	7.04			2 710.40					7 993			
				7.04			2 710.40		20.76			7 993		
	Объем: 350*1.1													
15.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.036	21 223.62	2 306.00	742.65	764.05	83.02	26.74	12.51	5.84	2 961	1 039	156	
				18 174.97	28.43		654.30	1.02	2.7	12.53		1 767	13	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			89.08				90%	947			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			45.38				43%	452			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					898.51					4 360			
16.	ТССЦ 203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью  (ГОСТ 30674-99), м2	3.6	1 365.61			4 916.20					4 916			
				1 365.61			4 916.20		1			4 916		
17.	ТЕРр 58-19-3 
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов, 100 м покрытия	0.65	6 219.31	877.75	18.28	4 042.55	570.54	11.88	12.51	6.86	17 599	7 137	82	
				5 323.28	3.23		3 460.13	2.10	3	12.53		10 380	26	
	Накладные расходы		83%			475.29				71%	5 086			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			372.22				52%	3 725			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 890.06					26 409			
18.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.65	8 813.16	326.90	31.86	5 728.55	212.48	20.71	12.51	6.89	20 166	2 658	143	
				8 454.40	3.03		5 495.36	1.97	3.16	12.48		17 365	25	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			231.61				92%	2 468			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			117.95				44%	1 181			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 078.10					23 815			
19.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.5	8 314.02	507.34	207.48	29 099.07	1 775.68	726.20	12.52	6.6	148 840	22 232	4 793	
				7 599.20	18.64		26 597.20	65.24	4.58	12.5		121 815	816	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
	Накладные расходы		108%			1 988.19				92%	21 204			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 012.51				44%	10 141			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32 099.77					180 185			
20.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	20	142.00			2 839.92					12 355			
				142.00			2 839.92		599.75			12 355		
	Поправки: М: *1.03	
21.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.28	7 469.02	383.00	16.46	2 091.33	107.24	4.61	12.51	7.18	6 541	1 342	33	
				7 069.56			1 979.48		2.61	1		5 166		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		83%			89.01				71%	953			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.71				52%	698			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 250.05					8 192			
22.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	12.51	7.18	1 542	579	5	
				5 145.09			411.61		2.33	1		959		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	411			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	301			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 254			
23.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	12.51	7.18	654	240	2	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					949			
24.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	12.51	7.18	644	240	2	
				8 231.09			329.24		1.22	1		402		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					939			
25.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.28	1 357.93	327.73	1.01	380.22	91.76	0.28	12.51	7.2	2 369	1 148	2	
				1 029.19			288.17		4.23	1		1 219		
	Накладные расходы		83%			76.16				71%	815			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.64				52%	597			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					516.02					3 781			
26.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.04	8 572.20	5 513.35	252.31	342.89	220.53	10.09	12.51	6.18	3 367	2 759	62	
				2 806.54	60.12		112.26	2.40	4.86	12.52		546	30	
	Накладные расходы		78%			173.89				66%	1 841			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			140.45				50%	1 395			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					657.22					6 602			
27.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.168	6 499.70			1 091.95					3 516			
				6 499.70			1 091.95		20 929.74			3 516		
	Объем: 0.04*4200													
28.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.021	4 643.44	3 044.15	94.68	97.51	63.93	1.99	12.51	6.18	966	800	12	
				1 504.61	22.54		31.60	0.47	4.86	12.52		154	6	
	Накладные расходы		78%			50.23				66%	532			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			40.57				50%	403			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.31					1 901			
29.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0462	6 499.70			300.29					967			
				6 499.70			300.29		20 929.74			967		
	Объем: 0.021*2200													
30.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.019	13 930.32	9 132.45	284.04	264.68	173.52	5.40	12.51	6.18	2 621	2 171	33	
				4 513.83	67.62		85.76	1.28	4.86	12.52		417	16	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		78%			136.34				66%	1 443			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			110.12				50%	1 094			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					511.15					5 158			
31.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.1254	6 499.70			815.06					2 625			
				6 499.70			815.06		20 929.74			2 625		
	Объем: 0.019*2200*3													
32.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (оголовок дымов.труб.) из листовой оцинкованной стали, под цвет кровли, 100 м2 покрытия	0.0372	11 907.97	1 173.45	33.16	442.98	43.65	1.23	12.51	7.14	1 594	546	9	
				10 701.36	3.78		398.09	0.14	2.61	12.5		1 039	2	
	Объем: 12.4*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			47.29				92%	504			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			24.08				44%	241			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					514.36					2 339			
33.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.2	2 412.79	1 295.60	2.05	482.56	259.12	0.41	12.51	4.04	4 187	3 242	2	
				1 115.14			223.03		4.23	1		943		
	Накладные расходы		79%			204.70				67%	2 172			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			129.56				40%	1 297			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					816.82					7 656			
35.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.58	4 972.00	72.11	75.20	2 883.76	41.82	43.62	12.51	6.29	10 508	523	274	
				4 824.69	5.48		2 798.32	3.18	3.47	12.5		9 710	40	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			48.60				92%	518			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			24.75				44%	248			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 957.11					11 274			
36.	ТЕР 15-04-012-01 
Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	2 512.50	159.37	15.75	502.50	31.87	3.15	12.51	7.07	1 837	399	22	
				2 337.38			467.48		3.03	1		1 416		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			30.28				80%	319			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.98				37%	148			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					547.76					2 304			
37.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	54.82								40.64	2 228		2 228	
														
38.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	54.82								146.81	8 048		8 048	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	107 571.05	13 322.93	2 899.94			519 358	166 690	25 736	
			91 348.17	132.63				326 934	1 661	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	107 571.05	13 322.93	2 899.94			519 358	166 690	25 736	
			91 348.17	132.63				326 934	1 661	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	19 723.78					61 814			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=71 - по стр. 3-10, 17, 21-25; %=77 - по стр. 11; %=79 - по стр. 13; %=90 - по стр. 15; %=92 - по стр. 18, 19, 32, 35; %=66 - по стр. 26, 28, 30; %=67 - по стр. 33; %=80 - по стр. 36)	12 112.42					129 269			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 11; %=52 - по стр. 3-10, 17, 21-25; %=51 - по стр. 13; %=43 - по стр. 15; %=44 - по стр. 18, 19, 32, 35; %=50 - по стр. 26, 28, 30; %=40 - по стр. 33; %=37 - по стр. 36)	8 319.48					83 233			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	128 002.95					731 860			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	128 002.95					731 860			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 739.26					15 662			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	130 742.21					747 522			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	2 614.84					14 950			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	133 357.05					762 472			
	НДС, 18%	24 004.27					137 245			
	Всего с НДС	157 361.32					899 717			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 112.42					129 269			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 319.48					83 233			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)