«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 862 196	руб.	Смета на сумму:	1 862 196 	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__Е.В. Шулепко___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	Парковая аллея, д.14-18	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвальных помещений МКД № 14-18 по ул. Парковая аллея	
Сметная стоимость:	1 862.196	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.819	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	375.049	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ПОЛЫ	
	
1.	ТЕРр 68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.4503	2 714.76	666.84	2 047.92	1 222.46	300.28	922.18	14.41	6.11	9 962	4 327	5 635	
					258.98			116.62	1	14.39			1 678	
	Накладные расходы		104%			433.58				88%	5 284			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			250.14				48%	2 882			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 906.18					18 129			
	
2.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, углубление уровня пола, 100 м3 грунта	0.4503	1 466.39	1 466.39		660.31	660.31		14.4	1	9 509	9 509		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			475.42				61%	5 800			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			250.92				31%	2 948			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 386.65					18 257			
	
3.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	166.61	7.56		7.56	1 259.87		1 259.87		6.07	7 647		7 647	
										1				
	Объем: 45.03*2.1+45.03*1.6													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
4.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	166.61	27.63		27.63	4 603.05		4 603.05		6.07	27 940		27 940	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
5.	ТЕР 11-01-002-03 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	18.012	372.02	36.11	76.78	6 700.73	650.41	1 382.87	14.4	4.53	45 035	9 366	6 264	
				259.13	7.73		4 667.45	139.14	6.3	14.39		29 405	2 002	
	Объем: 450.3*0.04													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			876.40				94%	10 686			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			505.31				51%	5 798			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 082.44					61 519			
	
6.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	45.03	56.03	37.46	0.38	2 523.05	1 686.62	16.89	14.4	5.17	28 382	24 287	87	
				18.20			819.55		4.89	1		4 008		
	Объем: 450.3*0.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 872.15				94%	22 830			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 079.44				51%	12 386			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 474.64					63 598			
	
7.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	45.9306	685.00			31 462.46					163 553			
				685.00			31 462.46		3 560.87			163 553		
	Объем: 45.03*1.02													
	
8.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	4.503	3 825.82	635.16	457.30	17 227.65	2 860.11	2 059.22	14.41	3.78	119 648	41 214	7 784	
				2 733.36	6.30		12 308.32	28.37	5.74	14.42		70 650	409	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			3 206.21				94%	39 126			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 848.63				51%	21 228			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 282.49					180 001			
	
9.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.9006	187.24	136.64	50.60	168.63	123.06	45.57	14.4	7.19	2 100	1 772	328	
					3.03			2.72	5.32	14.36			39	
	Объем: 450.3*2/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			119.49				80%	1 449			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			69.18				44%	797			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.30					4 346			
	
10.	ТССЦ 101-6040 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, м2	450.3	14.91			6 713.97					27 653			
				14.91			6 713.97		61.41			27 653		
	
11.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	4.503	1 721.45	383.03	58.80	7 751.69	1 724.79	264.78	14.41	7.1	58 195	24 854	1 880	
				1 279.62	20.51		5 762.13	92.37	5.46	14.43		31 461	1 333	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			2 017.05				94%	24 616			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 162.98				51%	13 355			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 931.72					96 166			
	
12.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	4.503	1 991.85	29.12	62.18	8 969.31	131.12	279.97	14.39	6.98	50 654	1 887	1 954	
				1 900.56	20.33		8 558.22	91.52	5.47	14.45		46 813	1 323	
	Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			247.13				94%	3 017			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			142.49				51%	1 637			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 358.93					55 309			
	
13.	ТЕР 11-01-015-08 
Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия	4.503	194.61	125.32	9.32	876.33	564.30	41.99	14.41	5.4	9 911	8 132	227	
				59.97	1.49		270.04	6.70	5.75	14.42		1 553	97	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			633.81				94%	7 735			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			365.44				51%	4 197			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 875.58					21 843			
	
14.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство бетонного "сапожка", 1 м3 подстилающего слоя	3.98	730.22	37.46	0.38	2 906.28	149.07	1.49	14.4	5.17	15 630	2 147	8	
				692.39			2 755.71		4.89	1		13 475		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			165.47				94%	2 018			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			95.40				51%	1 095			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 167.15					18 743			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	93 045.79	8 850.07	10 877.88			575 819	127 495	59 754	
			73 317.85	477.44				388 571	6 881	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	93 045.79	8 850.07	10 877.88			575 819	127 495	59 754	
			73 317.85	477.44				388 571	6 881	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	38 176.43					191 206			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2; %=94 - по стр. 5, 6, 8, 11-14; %=80 - по стр. 9)	10 046.71					122 562			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2; %=51 - по стр. 5, 6, 8, 11-14; %=44 - по стр. 9)	5 769.93					66 323			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	108 862.43					764 704			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	108 862.43					764 704			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 329.66					16 365			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	111 192.09					781 069			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	2 223.84					15 621			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	113 415.93					796 690			
	Всего с индексом- дефлятором К=1,049	118 973.31					835 728			
	НДС	21 415.20					150 431			
	Всего с НДС	140 388.51					986 159			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 046.71					122 562			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 769.93					66 323			
	
	Раздел 2.  Вертикальная гидроизоляция наружной стены	
	
15.	ТЕРр 68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.0596	2 714.76	666.84	2 047.92	161.80	39.74	122.06	14.41	6.11	1 318	573	746	
					258.98			15.44	1	14.39			222	
	Объем: (11.4+48.2)*2*0.5*0.1													
	Накладные расходы		104%			57.39				88%	700			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.11				48%	382			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					252.30					2 399			
	
16.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.943	1 466.39	1 466.39		2 849.19	2 849.19		14.4	1	41 028	41 028		
									1	1				
	Объем: (11.4+48.2)*2*1.63*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			2 051.42				61%	25 027			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			1 082.69				31%	12 719			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 983.30					78 774			
	
17.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	12.516	7.56		7.56	94.64		94.64		6.07	574		574	
										1				
	Объем: 5.96*2.1													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
18.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	12.516	27.63		27.63	345.79		345.79		6.07	2 099		2 099	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
19.	ТЕРр 62-41-1 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	1.943	172.22	172.22		334.62	334.62		14.4	1	4 819	4 819		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			267.70				68%	3 277			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			167.31				40%	1 928			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					769.63					10 024			
	
20.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.943	1 043.83	675.65	13.36	2 028.16	1 312.79	25.96	14.4	8.02	23 290	18 904	208	
				354.82			689.42		6.06	1		4 178		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			1 037.10				67%	12 666			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			656.40				40%	7 562			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 721.66					43 517			
	
21.	ТССЦ 101-3884 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм, м2	213.73	20.41			4 362.23					14 352			
				20.41			4 362.23		67.15			14 352		
	Объем: 1.943*110													
	
22.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.943	2 074.12	832.23	83.91	4 030.02	1 617.03	163.04	14.4	8.91	34 143	23 285	1 453	
				1 157.98	39.06		2 249.96	75.90	4.18	14.39		9 405	1 092	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 608.28				80%	19 502			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			795.68				37%	9 019			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 433.98					62 664			
	
23.	ТЕР 08-01-003-05 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	1.943	7 076.66	543.04	228.03	13 749.94	1 055.13	443.05	14.41	4.38	60 149	15 204	1 941	
				6 305.59			12 251.76		3.51	1		43 004		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			1 160.64				93%	14 140			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			717.49				54%	8 210			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 628.07					82 499			
	
24.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	1.83572	810.13	810.13		1 487.17	1 487.17		14.4	1	21 415	21 415		
									1	1				
	Объем: 194.3-10.728													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1 070.76				61%	13 063			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			565.12				31%	6 639			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 123.06					41 117			
	
25.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	10.728	452.40	40.32	76.78	4 853.39	432.54	823.64	14.41	4.53	29 029	6 233	3 731	
				335.31	7.73		3 597.21	82.87	5.3	14.39		19 065	1 193	
	Объем: 119.2*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			572.11				94%	6 980			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			329.86				51%	3 787			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 755.36					39 797			
	
26.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	10.728	730.22	37.46	0.38	7 833.81	401.82	4.02	14.4	5.17	42 130	5 786	21	
				692.39			7 427.96		4.89	1		36 323		
	Объем: 119.2*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			446.02				94%	5 439			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			257.16				51%	2 951			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 537.00					50 520			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	42 130.76	9 530.03	2 022.20			274 346	137 247	10 773	
			30 578.54	174.21				126 327	2 507	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	42 130.76	9 530.03	2 022.20			274 346	137 247	10 773	
			30 578.54	174.21				126 327	2 507	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 362.23					14 352			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 15; %=61 - по стр. 16, 24; %=68 - по стр. 19; %=67 - по стр. 20; %=80 - по стр. 22; %=93 - по стр. 23; %=94 - по стр. 25, 26)	8 271.42					100 793			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15; %=31 - по стр. 16, 24; %=40 - по стр. 19, 20; %=37 - по стр. 22; %=54 - по стр. 23; %=51 - по стр. 25, 26)	4 604.82					53 196			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	55 007.00					428 335			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	55 007.00					428 335			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 177.15					9 166			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	56 184.15					437 501			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 123.68					8 750			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	57 307.83					446 251			
	Всего с индексом- дефлятором К=1,049	60 115.91					468 117			
	НДС	10 820.86					84 261			
	Всего с НДС	70 936.77					552 378			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 271.42					100 793			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 604.82					53 196			
	
	Раздел 3.  Ливневая канализация	
	
27.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.12	775.58	765.14	10.44	93.07	91.82	1.25	14.41	7.36	1 332	1 323	9	
					4.13			0.50	1	14.44			7	
	Объем: 8*1.5													
	Накладные расходы		74%			68.32				63%	838			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			46.16				40%	532			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					207.55					2 702			
	
28.	ТССЦ 509-9899 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.1608												
									1					
	Объем: (0.12)*1.34													
	
29.	ТЕР 23-01-020-01 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм, 100 м трубопроводов	0.12	843.93	303.77	522.51	101.27	36.45	62.70	14.41	5.73	893	525	359	
				17.64	65.41		2.12	7.85	3.83	14.43		8	113	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			51.83				99%	632			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			33.67				61%	389			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					186.77					1 914			
	
30.	С Цена поставщик. 
Трубы ПВХ  диам.110*3,2мм (3000), м	12	29.38			352.57					1 572			
				29.38			352.57		4.46			1 572		
	Поправки: М: =126/4.46*1.04	
	
31.	ТЕР 22-03-002-01 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей	2.4	385.29	53.15	332.14	924.70	127.57	797.13	14.4	5.81	6 468	1 837	4 631	
					49.26			118.23	1	14.39			1 701	
	Объем: 16+8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			287.59				99%	3 503			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			186.81				61%	2 158			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 399.09					12 129			
	
32.	С Цена поставщик. 
Отвод ПВХ  диам.110мм 45град, шт	16	16.56			264.90					1 181			
				16.56			264.90		4.46			1 181		
	Поправки: М: =71/4.46*1.04	
	
33.	С Цена поставщик. 
Манжет переходной чугун-пластик, шт	8	32.41			259.30					1 156			
				32.41			259.30		4.46			1 156		
	Поправки: М: =139/4.46*1.04	
	
34.	ТЕР 23-04-011-01 
Установка дождеприемников, 1 шт.	8	23.22	13.80	8.86	185.78	110.40	70.90	14.41	8.06	2 190	1 591	571	
				0.56			4.48		6.23	1		28		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			129.17				99%	1 575			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			83.90				61%	971			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					398.85					4 736			
	
35.	С Цена поставщик. 
Дождеприемник универсальный, шт	8	372.94			2 983.56					13 307			
				372.94			2 983.56		4.46			13 307		
	Поправки: М: =1599.36/4.46*1.04	
	
36.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.36	1 466.39	1 466.39		527.90	527.90		14.4	1	7 602	7 602		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			380.09				61%	4 637			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			200.60				31%	2 357			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 108.59					14 596			
	
37.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.2	775.58	765.14	10.44	155.12	153.03	2.09	14.41	7.36	2 221	2 205	15	
					4.13			0.83	1	14.44			12	
	Накладные расходы		74%			113.86				63%	1 397			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			76.93				40%	887			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					345.91					4 505			
	
38.	ТССЦ 509-9899 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.268												
									1					
	Объем: (0.2)*1.34													
	
39.	ТЕР 23-01-020-01 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм, 100 м трубопроводов	0.2	843.93	303.77	522.51	168.79	60.75	104.50	14.41	5.73	1 488	875	599	
				17.64	65.41		3.53	13.08	3.83	14.43		14	189	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			86.38				99%	1 053			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			56.11				61%	649			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					311.28					3 190			
	
40.	С Цена поставщик. 
Трубы ПВХ  диам.110*3,2мм (3000), м	20	29.38			587.62					2 621			
				29.38			587.62		4.46			2 621		
	Поправки: М: =126/4.46*1.04	
	
41.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.2	1 297.83	101.69	44.88	259.57	20.34	8.98	14.4	4.98	1 942	293	45	
				1 151.26	4.91		230.25	0.98	6.97	14.4		1 605	14	
	Объем: 20*0.1*1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			24.94				99%	304			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			16.20				61%	187			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					300.72					2 433			
	
42.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.3381	810.13	810.13		273.90	273.90		14.4	1	3 944	3 944		
									1	1				
	Объем: 36-2-3.14*0.055*0.055*20													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			197.21				61%	2 406			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			104.08				31%	1 223			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					575.19					7 572			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	7 138.05	1 402.16	1 047.55			47 917	20 195	6 229	
			4 688.33	141.47				21 492	2 036	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 889.86	1 157.31	1 044.21			44 364	16 667	6 205	
			4 688.33	140.14				21 492	2 017	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 447.95					19 837			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 29, 31, 34, 39, 41; %=61 - по стр. 36, 42)	1 157.21					14 110			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 29, 31, 34, 39, 41; %=31 - по стр. 36, 42)	681.38					7 933			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 728.45					66 407			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	248.19	244.85	3.34			3 553	3 528	24	
				1.33					19	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 27, 37)	182.17					2 235			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 27, 37)	123.09					1 419			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	553.45					7 207			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	9 281.90					73 614			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	198.63					1 575			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	9 480.53					75 189			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	189.61					1 504			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	9 670.14					76 693			
	Всего с индексом- дефлятором К=1,049	10 143.98					80 451			
	НДС	1 825.92					14 481			
	Всего с НДС	11 969.90					94 932			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 339.38					16 345			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	804.47					9 352			
	
	Раздел 4.  ОKHА	
	
43.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.12	1 734.68	1 482.28	252.40	208.16	177.87	30.29	14.41	7.36	2 786	2 563	223	
					100.00			12.00	1	14.43			173	
	Объем: 0.5*24													
	Накладные расходы		99%			187.97				84%	2 298			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			113.92				48%	1 313			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					510.05					6 398			
	
44.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.12	21 223.62	2 306.00	742.65	2 546.83	276.72	89.12	14.4	6.38	10 617	3 985	569	
				18 174.97	28.43		2 181.00	3.41	2.78	14.43		6 063	49	
	Объем: 0.5*24													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			296.94				90%	3 631			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			151.27				43%	1 735			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 995.04					15 982			
	
45.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	12	3 070.76			36 849.12					60 355			
				3 070.76			36 849.12		5 029.56			60 355		
	Объем: 0.5*24													
	
46.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.165	4 993.78	2 313.83	83.97	823.97	381.78	13.86	14.4	7.36	7 557	5 498	102	
				2 595.97	33.28		428.34	5.49	4.57	14.43		1 957	79	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			367.91				80%	4 462			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			182.02				37%	2 063			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 373.89					14 082			
	
47.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.5	37.19	25.77		55.79	38.66		14.41	1	650	557		
				11.42			17.13		5.42	1		93		
	Накладные расходы		86%			33.25				73%	407			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			27.06				56%	312			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.10					1 369			
	
48.	ТЕРр 61-2-7 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	2	3 516.04	2 146.49	21.85	7 032.08	4 292.98	43.70	14.4	7.36	73 407	61 819	322	
				1 347.70	8.66		2 695.40	17.32	4.18	14.42		11 267	250	
	Накладные расходы		79%			3 405.14				67%	41 586			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 155.15				40%	24 828			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 592.37					139 821			
	
49.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	6.76												
									4.18					
	Объем: (2.0)*3.38													
	
50.	ТЕРр 62-1-1 
Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	2.13	206.00	119.74	8.33	438.78	255.05	17.74	14.41	7.78	4 565	3 675	138	
				77.93	1.29		165.99	2.75	4.53	14.45		752	40	
	Накладные расходы		80%			206.24				68%	2 526			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			128.90				40%	1 486			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					773.92					8 577			
	
51.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	7.19	7.56		7.56	54.37		54.37		6.07	330		330	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
52.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	7.19	27.63		27.63	198.64		198.64		6.07	1 206		1 206	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	48 207.74	5 423.06	447.72			161 473	78 097	2 890	
			42 336.98	40.97				80 487	591	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	48 207.74	5 423.06	447.72			161 473	78 097	2 890	
			42 336.98	40.97				80 487	591	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	36 849.12					60 355			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 43; %=90 - по стр. 44; %=80 - по стр. 46; %=73 - по стр. 47; %=67 - по стр. 48; %=68 - по стр. 50)	4 497.44					54 909			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 43; %=43 - по стр. 44; %=37 - по стр. 46; %=56 - по стр. 47; %=40 - по стр. 48, 50)	2 758.32					31 737			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	55 463.50					248 119			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	55 463.50					248 119			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 186.92					5 310			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	56 650.42					253 429			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 133.01					5 069			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	57 783.43					258 498			
	Всего с индексом- дефлятором К=1,049	60 614.82					271 164			
	НДС	10 910.67					48 810			
	Всего с НДС	71 525.49					319 974			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 497.44					54 909			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 758.32					31 737			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	190 522.34	25 205.32	14 395.35			1 059 555	363 034	79 646	
			150 921.70	834.09				616 877	12 015	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	190 274.15	24 960.47	14 392.01			1 056 002	359 506	79 622	
			150 921.70	832.76				616 877	11 996	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	83 835.73					285 750			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 15; %=61 - по стр. 2, 16, 24, 36, 42; %=94 - по стр. 5, 6, 8, 11-14, 25, 26; %=80 - по стр. 9, 22, 46; %=68 - по стр. 19, 50; %=67 - по стр. 20, 48; %=93 - по стр. 23; %=99 - по стр. 29, 31, 34, 39, 41; %=84 - по стр. 43; %=90 - по стр. 44; %=73 - по стр. 47)	23 972.78					292 374			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 43; %=31 - по стр. 2, 16, 24, 36, 42; %=51 - по стр. 5, 6, 8, 11-14, 25, 26; %=44 - по стр. 9; %=40 - по стр. 19, 20, 48, 50; %=37 - по стр. 22, 46; %=54 - по стр. 23; %=61 - по стр. 29, 31, 34, 39, 41; %=43 - по стр. 44; %=56 - по стр. 47)	13 814.45					159 189			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	228 061.38					1 507 565			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	248.19	244.85	3.34			3 553	3 528	24	
				1.33					19	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 27, 37)	182.17					2 235			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 27, 37)	123.09					1 419			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	553.45					7 207			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	228 614.83					1 514 772			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 892.36					32 416			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	233 507.19					1 547 188			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	4 670.14					30 944			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	238 177.33					1 578 132			
	НДС	44 972.64					284064			
	Всего с НДС	294 820.66					1 862196			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	24 154.95					294 609			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 937.54					160 608			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)