«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 162 430	руб.	Смета на сумму:	2 162 430	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Управляющий ООО «УКБР №1»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /А.М. Корнеев/	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, подвала, усиление стен подвала МКД, расположенного по адресу: 
г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д №22-24	
Сметная стоимость:	2 162.430	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.892	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	453.305	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.482	165.55	131.65	33.90	576.45	458.41	118.04	16.9	5.43	8 388	7 747	641	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			453.83				84%	6 507			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			275.05				48%	3 719			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 305.32					18 614			
	
2.	ТЕР 46-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	0.96	84.90	71.04	13.86	81.50	68.20	13.31	16.9	5.43	1 225	1 153	72	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			67.52				84%	969			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			40.92				48%	553			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					189.94					2 747			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.432	172.51	127.80	44.71	764.56	566.41	198.15	16.9	11.36	11 823	9 572	2 251	
					6.94			30.76	1	16.9			520	
	Накладные расходы		83%			495.65				71%	7 165			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			388.16				52%	5 248			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 648.37					24 236			
	
4.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.32	4 519.16	360.82	36.65	1 446.13	115.46	11.73	16.9	9.39	7 192	1 951	110	
				4 121.69			1 318.94		3.89	1		5 131		
	Накладные расходы		83%			95.83				71%	1 385			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.05				52%	1 015			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 617.01					9 592			
	
5.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.42	3 176.89	1 205.91	20.22	1 334.29	506.48	8.49	16.9	9.35	11 810	8 560	79	
				1 950.76			819.32		3.87	1		3 171		
	Накладные расходы		83%			420.38				71%	6 078			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			329.21				52%	4 451			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 083.88					22 339			
	
6.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из досок, 100 м	0.6	3 176.89	1 205.91	20.22	1 906.13	723.55	12.13	16.9	9.35	16 871	12 228	113	
				1 950.76			1 170.46		3.87	1		4 530		
	Накладные расходы		83%			600.55				71%	8 682			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			470.31				52%	6 359			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 976.98					31 911			
	
7.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка элементов каркаса из брусьев, подкосы, 1 м3 древесины в конструкции	0.21	191.41	160.20	31.21	40.20	33.64	6.55	16.9	9.16	629	569	60	
									3.02	1				
	Объем: 0.1*0.1*21													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			35.66				90%	512			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.17				43%	245			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94.02					1 386			
	
8.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка элементов каркаса из брусьев, подкосы, 1 м3 древесины в конструкции	0.21	2 980.64	200.25	39.01	625.93	42.05	8.19	16.9	9.16	2 524	711	75	
				2 741.38			575.69		3.02	1		1 739		
	Накладные расходы		106%			44.57				90%	640			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			22.71				43%	306			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					693.21					3 470			
	
9.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.15	1 615.27	301.17	30.24	242.29	45.18	4.54	16.9	8.05	1 694	763	37	
				1 283.86	6.48		192.58	0.97	4.64	16.92		894	16	
	Накладные расходы		86%			39.69				73%	569			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			32.31				56%	436			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					314.28					2 699			
	
10.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.06	6 760.46	1 449.90	67.19	405.63	86.99	4.03	16.9	9.34	3 512	1 470	38	
				5 243.37			314.60		6.37	1		2 004		
	Накладные расходы		83%			72.20				71%	1 044			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.54				52%	764			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					534.38					5 320			
	
11.	ТЕР 12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	4.432	14 923.70	1 735.22	694.66	66 141.84	7 690.50	3 078.73	16.9	4.85	461 079	129 969	14 932	
				12 493.82	25.33		55 372.61	112.26	5.71	16.91		316 178	1 898	
	Накладные расходы		108%			8 426.98				92%	121 318			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4 291.52				44%	58 021			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78 860.34					640 418			
	
12.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	67.8	137.86			9 346.91					43 151			
				137.86			9 346.91		636.44			43 151		
	Объем: 33.8+34													
	
13.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка обивки стен  слухового окна кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.015	219.24	204.34	14.90	3.29	3.07	0.22	16.91	9.48	54	52	2	
									4.85	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			3.25				90%	47			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1.66				43%	22			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.20					123			
	
14.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.01	2 888.51	2 877.16	11.35	28.89	28.77	0.11	16.91	6.57	487	487	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			23.88				71%	346			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.70				52%	253			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.47					1 086			
	
15.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	379.66	60.00	23.82	379.66	60.00	23.82	16.9	8.48	2 154	1 014	202	
				295.84	1.66		295.84	1.66	3.17	16.89		938	28	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Накладные расходы		106%			65.36				90%	938			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			33.30				43%	448			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.32					3 540			
	
16.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.72	2 460.30			1 771.42					4 078			
				2 460.30			1 771.42		5 663.96			4 078		
	
17.	ТЕРр 65-33-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.02	4 243.26	418.02	0.33	84.87	8.36	0.01	16.9	9.24	1 030	141		
				3 824.91	0.15		76.50		11.62	17		889		
	Накладные расходы		103%			8.61				88%	124			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.02				48%	68			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.50					1 222			
	
18.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.015	324.43	291.92	21.28	4.87	4.38	0.32	16.91	9.48	78	74	3	
				11.23			0.17		4.85	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Накладные расходы		106%			4.64				90%	67			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			2.37				43%	32			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.88					176			
	
19.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0066	23 811.97			157.16					348			
				23 811.97			157.16		52 771.63			348		
	Объем: 0.015*0.44													
	
20.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка  окно-люк из ПВХ, 100 м2 проемов	0.0112	20 774.31	2 005.22	594.12	232.67	22.46	6.65	16.9	7.42	852	380	49	
				18 174.97	26.54		203.56	0.30	2.08	16.91		423	5	
	Объем: 0.7*0.8*2													
	Накладные расходы		106%			24.13				90%	347			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.29				43%	166			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.09					1 364			
	
21.	С Цена поставщик. 
Блоки-люки оконные пластиковые, м2	1.12	2 394.85			2 682.23					13 009			
				2 394.85			2 682.23		4.85			13 009		
	Поправки: М: =11500*1.01/4.85	
	
22.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.61	187.80	88.52	82.15	114.56	54.00	50.11	16.9	4.21	1 157	913	211	
				17.13	1.16		10.45	0.71	3.24	16.97		34	12	
	Накладные расходы		90%			49.24				77%	712			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			32.83				48%	444			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					196.63					2 313			
	
23.	ТЕР 26-02-019-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.2	169.30	90.12	61.85	711.06	378.50	259.77	16.9	2.34	7 141	6 397	608	
				17.33	0.13		72.79	0.55	1.87	16.85		136	9	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]	
	Накладные расходы		90%			341.15				77%	4 933			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			227.43				48%	3 075			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 279.64					15 149			
	
24.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	97.64	36.04			3 518.95					25 839			
				36.04			3 518.95		264.64			25 839		
	Объем: (0.61)*20.7+(4.20)*20.24													
	
25.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.87	75.57	75.35	0.22	65.75	65.55	0.19	16.9	6.68	1 109	1 108	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			54.41				71%	787			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.61				52%	576			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162.76					2 472			
	
26.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.87	8 764.15	284.26	25.49	7 624.81	247.31	22.18	16.9	9.86	32 937	4 179	219	
				8 454.40	2.41		7 355.33	2.10	3.88	16.93		28 539	35	
	Накладные расходы		108%			269.36				92%	3 877			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			137.18				44%	1 854			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 031.35					38 668			
	
27.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.87	2 956.30	374.76	6.66	2 571.98	326.04	5.79	16.9	9.44	13 473	5 510	55	
				2 574.88	1.21		2 240.15	1.05	3.53	16.86		7 908	18	
	Накладные расходы		83%			271.48				71%	3 925			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			212.61				52%	2 875			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 056.07					20 272			
	
28.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.43	7 415.77	333.04	13.17	3 188.78	143.21	5.66	16.9	9.49	19 467	2 420	54	
				7 069.56			3 039.91		5.59	1		16 993		
	Накладные расходы		83%			118.86				71%	1 718			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			93.09				52%	1 258			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 400.73					22 444			
	
29.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.24	5 731.49	578.30	8.10	1 375.56	138.79	1.94	16.9	9.49	8 266	2 346	18	
				5 145.09			1 234.82		4.78	1		5 902		
	Накладные расходы		83%			115.20				71%	1 666			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.21				52%	1 220			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 580.97					11 152			
	
30.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	16.9	9.49	1 109	487	5	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	346			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	253			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 708			
	
31.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	16.9	9.49	1 144	487	5	
				8 231.09			493.87		1.32	1		652		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	346			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	253			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 743			
	
32.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.36	1 357.93	327.73	1.01	488.85	117.98	0.36	16.9	9.51	3 665	1 994	3	
				1 029.19			370.51		4.5	1		1 667		
	Накладные расходы		83%			97.92				71%	1 416			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			76.69				52%	1 037			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					663.46					6 118			
	
33.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.061	8 572.20	5 513.35	252.31	522.90	336.31	15.39	16.9	8.31	6 608	5 684	128	
				2 806.54	66.80		171.20	4.07	4.65	16.91		796	69	
	Объем: 4.5+0.5+1.1													
	Накладные расходы		78%			265.50				66%	3 797			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			214.44				50%	2 877			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 002.84					13 281			
	
34.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.2562	3 086.00			790.63					3 974			
				3 086.00			790.63		15 510.87			3 974		
	Объем: 0.061*4200													
	
35.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 2-х каналов, 100 м труб	0.045	4 643.44	3 044.15	94.68	208.95	136.99	4.26	16.9	8.31	2 665	2 315	35	
				1 504.61	25.03		67.71	1.13	4.65	16.91		315	19	
	Накладные расходы		78%			107.73				66%	1 540			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			87.02				50%	1 167			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					403.70					5 372			
	
36.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.099	3 086.00			305.51					1 536			
				3 086.00			305.51		15 510.87			1 536		
	Объем: 0.045*2200													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 5-ти каналов, 100 м труб	0.005	18 573.76	12 176.60	378.72	92.87	60.88	1.89	16.9	8.31	1 185	1 029	16	
				6 018.44	100.12		30.09	0.50	4.65	16.91		140	8	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			47.88				66%	684			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			38.67				50%	519			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.42					2 388			
	
38.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.044	3 086.00			135.78					682			
				3 086.00			135.78		15 510.87			682		
	Объем: 0.005*2200*4													
	
39.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 7-ми каналов, 100 м труб	0.011	27 860.64	18 264.90	568.08	306.47	200.91	6.25	16.9	8.31	3 909	3 395	52	
				9 027.66	150.18		99.30	1.65	4.65	16.91		462	28	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
	Накладные расходы		78%			158.00				66%	2 259			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			127.61				50%	1 712			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					592.08					7 880			
	
40.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.1452	3 086.00			448.09					2 252			
				3 086.00			448.09		15 510.87			2 252		
	Объем: 0.011*2200*6													
	
41.	ТЕР 46-02-009-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (вентиляционные трубы в пределах чердака), 100 м2	0.51	278.54	278.54		142.06	142.06		16.9	1	2 401	2 401		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			140.64				84%	2 017			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.24				48%	1 152			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					367.94					5 570			
	
42.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1.23	69.93	66.88	1.34	86.01	82.26	1.65	16.9	9.45	1 413	1 390	16	
				1.71	0.15		2.10	0.18	3.24	17		7	3	
	Накладные расходы		95%			78.32				80%	1 114			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			38.75				37%	515			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					203.07					3 043			
	
43.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	15.99	15.82			252.96					889			
				15.82			252.96		55.59			889		
	Объем: (1.23)*0.013*1000													
	
44.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.23	2 412.79	1 295.60	2.05	2 967.73	1 593.59	2.52	16.9	6.56	31 461	26 932	17	
				1 115.14			1 371.62		3.29	1		4 513		
	Накладные расходы		79%			1 258.94				67%	18 044			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			796.80				40%	10 773			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 023.46					60 278			
	
45.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.78	175.46	88.52	2.35	136.86	69.05	1.83	16.9	9.48	1 519	1 167	17	
				84.59	0.15		65.98	0.12	5.08	17		335	2	
	Накладные расходы		95%			65.71				80%	935			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			32.51				37%	433			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.08					2 887			
	
46.	ТЕР 15-04-019-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска труб акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45	694.26	136.07	8.27	312.42	61.23	3.72	16.9	9.43	2 099	1 035	35	
				549.92			247.46		4.16	1		1 029		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]	
	Накладные расходы		95%			58.17				80%	828			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			28.78				37%	383			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					399.37					3 310			
	
47.	С Цена поставщик. 
Краска акриловая (типа Маршал Акрикор), кг	17.1	40.96			700.38					3 397			
				40.96			700.38		4.85			3 397		
	Объем: 0.45*0.038*1000													
	Поправки: М: =192.86*1.03/4.85	
	
48.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обетонирование труб (устройство оголовков), 1 м3	0.26	1 507.44	278.21	47.43	391.93	72.33	12.33	16.9	6.88	2 798	1 222	85	
				1 181.80	1.96		307.27	0.51	4.85	16.91		1 490	9	
	Накладные расходы		99%			72.11				84%	1 034			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.70				48%	591			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					507.75					4 423			
	
49.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.13	11 748.28	1 020.39	26.53	1 527.28	132.65	3.45	16.9	10.86	7 134	2 242	37	
				10 701.36	3.02		1 391.18	0.39	3.49	16.88		4 855	7	
	Накладные расходы		108%			143.68				92%	2 069			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			73.17				44%	990			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 744.14					10 193			
	
50.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	14.375	48.13	4.41	36.66	691.80	63.39	526.99	16.9	8.61	7 323	1 071	4 537	
									1	1				
	Объем: 8.78+(348.2*14+96*7.5)/1000													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			63.39				100%	1 071			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			38.03				60%	643			
	
51.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	14.375	16.40		16.40	235.75		235.75	1	9.26	2 183		2 183	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	118 973.07	14 944.60	4 658.03			792 723	252 565	27 002	
			99 269.00	158.91				511 443	2 686	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	117 960.65	14 872.85	3 895.28			782 187	251 353	20 282	
			99 192.50	158.91				510 554	2 686	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	20 110.02					99 155			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 41, 48; %=71 - по стр. 3-6, 10, 14, 25, 27-32; %=90 - по стр. 7, 8, 13, 15, 18, 20; %=73 - по стр. 9; %=92 - по стр. 11, 26, 49; %=77 - по стр. 22, 23; %=66 - по стр. 33, 35, 37, 39; %=80 - по стр. 42, 45, 46; %=67 - по стр. 44)	14 636.27					210 659			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 22, 23, 41, 48; %=52 - по стр. 3-6, 10, 14, 25, 27-32; %=43 - по стр. 7, 8, 13, 15, 18, 20; %=56 - по стр. 9; %=44 - по стр. 11, 26, 49; %=50 - по стр. 33, 35, 37, 39; %=37 - по стр. 42, 45, 46; %=40 - по стр. 44)	8 585.04					115 993			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	141 181.96					1 108 839			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	84.87	8.36	0.01			1 030	141		
			76.50					889		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 17)	8.61					124			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 17)	5.02					68			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	98.50					1 222			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	927.55	63.39	762.74			9 506	1 071	6 720	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50)	63.39					1 071			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50)	38.03					643			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	927.55					9 506			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	142 208.01					1 119 567			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 043.25					23 959			
	ИТОГО	145 251.26					1 143 526			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 905.03					22 871			
	ИТОГО	148 156.29					1 166 397			
	НДС 18%	26 668.13					209 951			
	ВСЕГО С НДС	174 824.42					1 376 348			
	
	Раздел 2.  ПОДВАЛ	
	
52.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.671	1 275.12	1 275.12		2 130.73	2 130.73		16.9	1	36 009	36 009		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			1 534.13				61%	21 965			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			809.68				31%	11 163			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 474.53					69 137			
	
53.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	1.66	704.46	704.46		1 169.40	1 169.40		16.9	1	19 763	19 763		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			841.97				61%	12 055			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			444.37				31%	6 127			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 455.74					37 945			
	
54.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	1.66	419.01	113.40	305.61	695.56	188.24	507.31	16.9	5.4	5 921	3 181	2 739	
					34.14			56.67	1	16.9			958	
	Накладные расходы		86%			210.62				73%	3 021			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			105.31				34%	1 407			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 011.49					10 350			
	
55.	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.1675	1 747.93	460.22	1 287.71	292.78	77.09	215.69	16.91	5.06	2 395	1 304	1 091	
					134.87			22.59	1	16.9			382	
	Накладные расходы		99%			98.68				84%	1 416			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			59.81				48%	809			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					451.27					4 621			
	
56.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.246	188.95	188.95		46.48	46.48		16.9	1	786	786		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			46.02				84%	660			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.89				48%	377			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.38					1 824			
	
57.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Очистка вручную поверхности стен подвала, 100 м2 расчищенной поверхности	0.357	172.22	172.22		61.48	61.48		16.9	1	1 039	1 039		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			49.18				68%	707			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			30.74				40%	416			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					141.40					2 161			
	
58.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1.807	69.93	66.88	1.34	126.36	120.85	2.42	16.9	9.45	2 075	2 042	23	
				1.71	0.15		3.09	0.27	3.24	17		10	5	
	Объем: 145+35.7													
	Накладные расходы		95%			115.06				80%	1 638			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			56.93				37%	757			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					298.35					4 470			
	
59.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	23.491	15.82			371.63					1 306			
				15.82			371.63		55.59			1 306		
	Объем: (1.807)*0.013*1000													
	
60.	ТЕР 46-03-013-45 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, до толщ.600мм, 100 отверстий	0.48	167.67	50.14	117.53	80.48	24.07	56.41	16.9	1.68	502	407	95	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			23.83				84%	342			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.44				48%	195			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.75					1 039			
	
61.	ТЕР 46-03-013-58 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-45, 100 отверстий	0.48	302.80	76.00	226.80	145.34	36.48	108.86	16.91	1.68	800	617	183	
									1	1				
	Начисления: Н3= 40, Н4= 40, Н5= 40, Н48= 40	
	Накладные расходы		99%			36.12				84%	518			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.89				48%	296			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					203.34					1 614			
	
62.	ТЕР 46-03-013-53 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 80 мм, 100 отверстий	0.75	1 490.65	370.24	1 120.41	1 117.99	277.68	840.31	16.9	1.68	6 105	4 693	1 412	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			274.90				84%	3 942			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			166.61				48%	2 253			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 559.50					12 300			
	
63.	ТЕР 06-01-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т	0.0489	3 041.47	2 961.09	65.91	148.73	144.80	3.22	16.9	8.68	2 479	2 447	28	
				14.47	3.77		0.71	0.18	5.26	16.91		4	3	
	Объем: (35.5+13.4)/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0059:[ М-(15375.00=15375.00*1) ]	
	Накладные расходы		95%			137.73				80%	1 960			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			79.74				44%	1 078			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					366.20					5 517			
	
64.	ТССЦ 204-0012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм, т	0.0489	5 573.35			272.54					1 765			
				5 573.35			272.54		36 102.96			1 765		
	
65.	ТССЦ 402-0005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 150, м3	0.3	621.09			186.33					962			
				621.09			186.33		3 208			962		
	
66.	ТЕР 46-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов, 1 м3	3.3	965.27	207.27	62.02	3 185.39	683.99	204.67	16.9	8.67	24 496	11 559	1 774	
				695.98	3.47		2 296.73	11.45	4.86	16.9		11 162	194	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0782:[ М-(4.57=11154.00*0.00041) ];  ТССЦ 101-0797:[ М-(1.52=5233.80*0.00029) ];  ТССЦ 401-0066:[ М-(740.14=725.63*1.02) ]	
	Накладные расходы		99%			688.49				84%	9 873			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			417.26				48%	5 641			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 291.14					40 010			
	
67.	ТССЦ 204-0020 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т	0.1896	6 964.61			1 320.49					8 231			
				6 964.61			1 320.49		43 413.5			8 231		
	Объем: (124+65.6)/1000													
	
68.	ТССЦ 204-0035 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т	0.1896	2 042.62			387.28					2 733			
				2 042.62			387.28		14 415.55			2 733		
	
69.	ТССЦ 401-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В20 (М250), м3	3.366	695.00			2 339.37					11 691			
				695.00			2 339.37		3 473.25			11 691		
	Объем: 3.3*1.02													
	
70.	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	1.55	6 960.22	472.21	182.42	10 788.34	731.93	282.75	16.91	5.28	49 348	12 377	1 493	
				6 305.59			9 773.66		3.63	1		35 478		
	Накладные расходы		110%			805.12				93%	11 511			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			497.71				54%	6 684			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 091.18					67 542			
	
71.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.44	689.65	675.65	13.36	993.10	972.94	19.24	16.9	9.44	16 631	16 443	182	
				0.64			0.92		6.84	1		6		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			768.62				67%	11 017			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			486.47				40%	6 577			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 248.19					34 225			
	
72.	ТССЦ 101-6031 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм, м2	158.4	17.27			2 735.57					13 836			
				17.27			2 735.57		87.35			13 836		
	Объем: 1.44*110													
	
73.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.44	1 948.79	723.68	67.13	2 806.26	1 042.10	96.67	16.9	10.57	24 119	17 611	1 022	
				1 157.98	27.69		1 667.49	39.87	3.29	16.89		5 486	673	
	Накладные расходы		95%			1 027.87				80%	14 627			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			508.53				37%	6 765			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 342.66					45 511			
	
74.	ТЕР 15-04-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.246	85.21	50.77	2.82	20.96	12.49	0.69	16.9	9.48	279	211	7	
				31.62	0.18		7.78	0.04	7.84	17		61	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			11.90				80%	170			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.89				37%	78			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.75					527			
	
	Приямок	
	
75.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	0.85	200.76	77.46	123.30	170.65	65.84	104.81	16.9	5.06	1 643	1 113	530	
					12.91			10.97	1	16.91			186	
	Накладные расходы		99%			76.04				84%	1 091			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.09				48%	624			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					292.78					3 358			
	
76.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	0.15	274.54	75.11	199.43	41.18	11.27	29.91	16.9	5.06	342	190	151	
					20.89			3.13	1	16.9			53	
	Накладные расходы		99%			14.26				84%	204			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.64				48%	117			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.08					663			
	
77.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	0.15	187.10	31.24	29.73	28.07	4.69	4.46	16.91	6.11	195	79	27	
				126.13	3.37		18.92	0.51	4.67	16.9		88	9	
	Накладные расходы		111%			5.77				94%	83			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3.33				51%	45			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.17					323			
	
78.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.15	725.26	32.57	0.30	108.79	4.89	0.05	16.9	5.7	567	83		
				692.39			103.86		4.66	1		484		
	Накладные расходы		111%			5.43				94%	78			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3.13				51%	42			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.35					687			
	
79.	ТЕР 08-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	0.945	223.32	47.63	38.88	211.04	45.01	36.74	16.9	11.36	1 778	761	417	
				136.81	6.03		129.29	5.70	4.64	16.91		600	96	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 404-0005:[ М-(1112.89=2824.60*0.394) ]	
	Накладные расходы		110%			55.78				93%	797			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			34.48				54%	463			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					301.30					3 038			
	
80.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.37233	3 086.00			1 149.01					5 775			
				3 086.00			1 149.01		15 510.87			5 775		
	Объем: 0.945*394													
	
81.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.0758	69.93	66.88	1.34	5.30	5.07	0.10	16.9	9.45	87	86	1	
				1.71	0.15		0.13	0.01	3.24	17				
	Накладные расходы		95%			4.83				80%	69			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.39				37%	32			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.51					188			
	
82.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	0.9854	15.82			15.59					55			
				15.82			15.59		55.59			55		
	Объем: (0.0758)*0.013*1000													
	
83.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.0758	689.65	675.65	13.36	52.28	51.21	1.01	16.9	9.44	875	866	10	
				0.64			0.05		6.84	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			40.46				67%	580			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			25.61				40%	346			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.34					1 802			
	
84.	ТССЦ 101-3889 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,5 мм без покрытия, 45х45 мм, м2	8.338	14.87			123.99					488			
				14.87			123.99		58.54			488		
	Объем: 0.0758*110													
	
85.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0758	1 948.79	723.68	67.13	147.72	54.85	5.09	16.9	10.57	1 270	927	54	
				1 157.98	27.69		87.77	2.10	3.29	16.89		289	35	
	Накладные расходы		95%			54.10				80%	770			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			26.77				37%	356			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					228.59					2 396			
	
86.	ТЕР 08-02-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий	0.0288	20 189.21	445.37	249.42	581.45	12.83	7.18	16.9	9.99	3 264	217	72	
				19 494.42	10.41		561.44	0.30	5.3	16.9		2 976	5	
	Накладные расходы		110%			14.44				93%	206			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			8.93				54%	120			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					604.82					3 590			
	
87.	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0216	5 885.40	3 188.72	2.53	127.12	68.88	0.05	16.9	6.57	1 356	1 164		
				2 694.15			58.19		3.29	1		191		
	Накладные расходы		79%			54.42				67%	780			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.44				40%	466			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.98					2 601			
	
88.	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0216	6 374.88	3 642.90	37.83	137.70	78.69	0.82	16.91	9.36	1 530	1 331	8	
				2 694.15	17.49		58.19	0.38	3.29	16.91		191	6	
	Накладные расходы		79%			62.47				67%	896			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			39.54				40%	535			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.70					2 961			
	
89.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов, 100 м2 покрытия	0.0216	69.93	66.88	1.34	1.51	1.44	0.03	16.9	9.45	25	24		
				1.71	0.15		0.04		3.24	17				
	Накладные расходы		95%			1.37				80%	19			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			0.68				37%	9			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.55					53			
	
90.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	0.2808	15.82			4.44					16			
				15.82			4.44		55.59			16		
	Объем: (0.0216)*0.013*1000													
	
91.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0216	175.46	88.52	2.35	3.79	1.91	0.05	16.9	9.48	42	32		
				84.59	0.15		1.83		5.08	17		9		
	Накладные расходы		95%			1.81				80%	26			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			0.90				37%	12			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.50					79			
	
92.	ТЕР 15-04-019-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0506	694.26	136.07	8.27	35.13	6.89	0.42	16.9	9.43	236	116	4	
				549.92			27.83		4.16	1		116		
	Объем: 2.16+2.9													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]	
	Накладные расходы		95%			6.55				80%	93			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.24				37%	43			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.91					372			
	
93.	С Цена поставщик. 
Краска акриловая (типа Маршал Акрикор), кг	1.923	40.96			78.76					382			
				40.96			78.76		4.85			382		
	Объем: 0.0506*0.038*1000													
	Поправки: М: =192.86*1.03/4.85	
	
94.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, наружных стен приямка, 100 м2 изолируемой поверхности	0.0468	2 947.38	213.91	89.27	137.94	10.01	4.18	16.91	4.81	585	169	20	
				2 644.20			123.75		3.2	1		396		
	Накладные расходы		110%			11.01				93%	157			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			6.81				54%	91			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.76					833			
	
95.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.016	20 774.31	2 005.22	594.12	332.39	32.08	9.51	16.9	7.42	1 218	542	71	
				18 174.97	26.54		290.80	0.42	2.08	16.91		605	7	
	Накладные расходы		106%			34.45				90%	494			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			17.55				43%	236			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					384.39					1 948			
	
96.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.6	2 460.30			3 936.48					9 062			
				2 460.30			3 936.48		5 663.96			9 062		
	Объем: 0.8*1*2													
	
	Отмостка	
	
97.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.0841	6 900.71	2 146.35	4 754.36	580.35	180.51	399.84	16.9	5.27	5 158	3 051	2 107	
					473.09			39.79	1	16.9			672	
	Накладные расходы		104%			229.11				88%	3 276			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			132.18				48%	1 787			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					941.64					10 221			
	
98.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	8.41	187.10	31.24	29.73	1 573.51	262.73	250.03	16.91	6.11	10 924	4 443	1 528	
				126.13	3.37		1 060.75	28.34	4.67	16.9		4 954	479	
	Накладные расходы		111%			323.09				94%	4 627			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			186.28				51%	2 510			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 082.88					18 061			
	
99.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	8.41	384.53	35.06	54.25	3 233.90	294.85	456.24	16.9	5.85	21 109	4 983	2 669	
				295.22	6.18		2 482.80	51.97	5.42	16.89		13 457	878	
	Накладные расходы		111%			384.97				94%	5 509			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			221.96				51%	2 989			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 840.84					29 607			
	
100.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	8.41	725.26	32.57	0.30	6 099.44	273.91	2.52	16.9	5.7	31 779	4 629	14	
				692.39			5 823.00		4.66	1		27 135		
	Накладные расходы		111%			304.04				94%	4 351			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			175.30				51%	2 361			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 578.78					38 491			
	
	Потолки подвала	
	
101.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1 м2 очищаемой поверхности	6.51	9.78	9.78		63.67	63.67		16.89	1	1 075	1 075		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			51.57				69%	742			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38.20				48%	516			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					153.44					2 333			
	
102.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021  МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0651	721.90	144.00	24.98	47.00	9.37	1.63	16.9	3.37	293	158	5	
				552.92	0.26		36.00	0.02	3.59	17.27		129		
	Начисления: Н3= 2*1.2, Н4= 2*1.2, Н5= 2*1.2, Н48= 2	
	Накладные расходы		81%			7.61				69%	109			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.63				48%	76			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.24					478			
	
103.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0651	626.25	44.26	8.29	40.77	2.88	0.54	16.9	4.04	158	49	2	
				573.70	0.13		37.35	0.01	2.88	17.27		108		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			2.34				69%	34			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.73				48%	24			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.84					215			
	
104.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.59	172.22	172.22		101.61	101.61		16.9	1	1 717	1 717		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			81.29				68%	1 168			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			50.81				40%	687			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					233.70					3 571			
	
105.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.6551	689.65	675.65	13.36	451.79	442.62	8.75	16.9	9.44	7 566	7 480	83	
				0.64			0.42		6.84	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			349.67				67%	5 012			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			221.31				40%	2 992			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 022.77					15 570			
	
106.	ТССЦ 101-6031 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм, м2	72.061	17.27			1 244.49					6 295			
				17.27			1 244.49		87.35			6 295		
	Объем: 0.6551*110													
	
107.	ТЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.6551	2 062.14	911.53	144.34	1 350.91	597.14	94.55	16.9	12.36	13 627	10 092	1 169	
				1 006.27	76.33		659.21	50.01	3.59	16.9		2 367	845	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			614.79				80%	8 750			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			304.16				37%	4 047			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 269.86					26 423			
	
108.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6551	193.63	106.22	2.82	126.85	69.59	1.85	16.9	9.48	1 475	1 176	18	
				84.59	0.18		55.41	0.12	5.08	17		282	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			66.22				80%	942			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			32.76				37%	436			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					225.84					2 853			
	
	Подвал	
	
109.	ТЕРр 57-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.32	2 526.51	1 124.28	139.64	808.48	359.77	44.68	16.9	5.24	8 439	6 080	234	
				1 262.59	15.50		404.03	4.96	5.26	16.9		2 125	84	
	Накладные расходы		80%			291.78				68%	4 192			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			248.02				54%	3 329			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 348.28					15 959			
	
110.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.2	1 679.51	942.47	24.65	335.90	188.49	4.93	16.91	9.44	3 938	3 187	47	
				712.39	4.37		142.48	0.87	4.94	16.92		704	15	
	Накладные расходы		76%			143.91				65%	2 081			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			113.62				48%	1 537			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					593.43					7 556			
	
111.	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1 т конструкций	0.0557	1 740.24	704.69	632.52	96.93	39.25	35.23	16.9	10.85	1 131	663	382	
				403.03	69.40		22.45	3.87	3.82	16.9		86	65	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			34.93				69%	502			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			31.05				58%	422			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162.90					2 056			
	
112.	ТССЦ 101-2542 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая 50х50 мм, т	0.0557	5 332.00			296.99					1 936			
				5 332.00			296.99		34 760.73			1 936		
	
113.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0324	1 143.95	891.55	252.40	37.06	28.89	8.18	16.91	9.36	565	488	77	
					116.72			3.78	1	16.91			64	
	Накладные расходы		99%			32.34				84%	464			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.60				48%	265			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.01					1 294			
	
114.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1 м2 проема	3.24	91.25	30.30	26.20	295.64	98.17	84.88	16.9	8.3	2 895	1 659	704	
				34.75			112.59		4.72	1		531		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			79.52				69%	1 145			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			70.68				58%	962			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					445.84					5 002			
	
115.	СЦена поставщика. 
Блоки дверные металлические, шт	2	1 529.07			3 058.14			1	1	14 404			
				1 529.07			3 058.14		4.71	1		14 404		
	Поправки: М: =7200*1.03/4.85	
	
116.	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.027	6 374.88	3 642.90	37.83	172.12	98.36	1.02	16.91	9.36	1 912	1 663	10	
				2 694.15	17.49		72.74	0.47	3.29	16.91		239	8	
	Накладные расходы		79%			78.08				67%	1 120			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			49.42				40%	668			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					299.61					3 700			
	
117.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	193.63	106.22	2.82	5.23	2.87	0.08	16.9	9.48	61	48	1	
				84.59	0.18		2.28		5.08	17		12		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2.73				80%	38			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.35				37%	18			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.31					117			
	
118.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	20.109	48.13	4.41	36.66	967.77	88.68	737.20	16.9	8.61	10 244	1 499	6 347	
									1	1				
	Объем: 1.08+24.6*0.015*1.8+0.85*1.5+0.15*1.8+8.41*2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			88.68				100%	1 499			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			53.21				60%	899			
	
119.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	20.109	16.40		16.40	329.79		329.79		9.26	3 054		3 054	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	60 171.26	11 379.67	5 004.59			413 817	192 329	29 865	
			43 645.08	338.80				189 221	5 725	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	58 481.13	11 153.57	3 817.49			396 493	188 508	19 378	
			43 510.04	334.93				188 604	5 660	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	17 521.10					78 937			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 52, 53; %=73 - по стр. 54; %=84 - по стр. 55, 56, 60-62, 66, 75, 76, 113; %=68 - по стр. 57, 104, 109; %=80 - по стр. 58, 63, 73, 74, 81, 85, 89, 91, 92, 107, 108, 117; %=93 - по стр. 70, 79, 86, 94; %=67 - по стр. 71, 83, 87, 88, 105, 116; %=94 - по стр. 77, 78, 98-100; %=90 - по стр. 95; %=88 - по стр. 97; %=69 - по стр. 101-103; %=65 - по стр. 110)	10 076.97					144 178			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 52, 53; %=34 - по стр. 54; %=48 - по стр. 55, 56, 60-62, 66, 75, 76, 97, 101-103, 110, 113; %=40 - по стр. 57, 71, 83, 87, 88, 104, 105, 116; %=37 - по стр. 58, 73, 74, 81, 85, 89, 91, 92, 107, 108, 117; %=44 - по стр. 63; %=54 - по стр. 70, 79, 86, 94, 109; %=51 - по стр. 77, 78, 98-100; %=43 - по стр. 95)	5 798.10					78 400			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	74 356.20					619 071			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	392.57	137.42	120.11			4 026	2 322	1 086	
			135.04	3.87				617	65	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 111, 114)	114.44					1 647			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 111, 114)	101.73					1 384			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	608.74					7 057			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 297.56	88.68	1 066.99			13 298	1 499	9 401	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 118)	88.68					1 499			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 118)	53.21					899			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 297.56					13 298			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	76 262.50					639 426			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 632.02					13 684			
	ИТОГО	77 894.52					653 110			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 557.89					13 062			
	ИТОГО	79 452.41					666 172			
	НДС 18%	14 301.43					119 911			
	ВСЕГО С НДС	93 753.84					786 083			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	179 144.33	26 324.27	9 662.62			1 206 540	444 894	56 867	
			142 914.08	497.71				700 664	8 411	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	176 441.78	26 026.42	7 712.77			1 178 680	439 861	39 660	
			142 702.54	493.84				699 158	8 346	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	37 631.12					178 092			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 41, 48, 55, 56, 60-62, 66, 75, 76, 113; %=71 - по стр. 3-6, 10, 14, 25, 27-32; %=90 - по стр. 7, 8, 13, 15, 18, 20, 95; %=73 - по стр. 9, 54; %=92 - по стр. 11, 26, 49; %=77 - по стр. 22, 23; %=66 - по стр. 33, 35, 37, 39; %=80 - по стр. 42, 45, 46, 58, 63, 73, 74, 81, 85, 89, 91, 92, 107, 108, 117; %=67 - по стр. 44, 71, 83, 87, 88, 105, 116; %=61 - по стр. 52, 53; %=68 - по стр. 57, 104, 109; %=93 - по стр. 70, 79, 86, 94; %=94 - по стр. 77, 78, 98-100; %=88 - по стр. 97; %=69 - по стр. 101-103; %=65 - по стр. 110)	24 713.24					354 837			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 22, 23, 41, 48, 55, 56, 60-62, 66, 75, 76, 97, 101-103, 110, 113; %=52 - по стр. 3-6, 10, 14, 25, 27-32; %=43 - по стр. 7, 8, 13, 15, 18, 20, 95; %=56 - по стр. 9; %=44 - по стр. 11, 26, 49, 63; %=50 - по стр. 33, 35, 37, 39; %=37 - по стр. 42, 45, 46, 58, 73, 74, 81, 85, 89, 91, 92, 107, 108, 117; %=40 - по стр. 44, 57, 71, 83, 87, 88, 104, 105, 116; %=31 - по стр. 52, 53; %=34 - по стр. 54; %=54 - по стр. 70, 79, 86, 94, 109; %=51 - по стр. 77, 78, 98-100)	14 383.14					194 393			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	215 538.16					1 727 910			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	392.57	137.42	120.11			4 026	2 322	1 086	
			135.04	3.87				617	65	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 111, 114)	114.44					1 647			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 111, 114)	101.73					1 384			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	608.74					7 057			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	84.87	8.36	0.01			1 030	141		
			76.50					889		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 17)	8.61					124			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 17)	5.02					68			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	98.50					1 222			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 225.11	152.07	1 829.73			22 804	2 570	16 121	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50, 118)	152.07					2 570			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50, 118)	91.24					1 542			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 225.11					22 804			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	218 470.51					1 758 993			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 675.27					37 642			
	ИТОГО	223 145.78					1 796 635			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 462.92					35 933			
	ИТОГО	227 608.70					1 832 568			
	НДС 18%	40 969.57					329 862			
	ВСЕГО С НДС	268 578.27					2 162 430			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)