«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	899 549	руб.	Смета на сумму:	899 549	руб.	
		
Директор «КРМД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
Администрации ГО «Город Калининград»
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /А.Н. Гонда/	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

		
	
Объект:	Марш. Баграмяна, д.18	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт мягкой кровли МКД № 18 по ул. Марш. Баграмяна	
	
Сметная стоимость:	899.549	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.240	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	145.509	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Высота здания - 42 м (42,0-15,0)*0,5%= 13,5%	
	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	5.086	164.91	119.07	45.84	838.73	605.59	233.14	12.51	4.4	8 602	7 576	1 026	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			599.53				84%	6 364			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			363.35				48%	3 636			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 801.62					18 602			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	2	2 767.98	1 385.90	143.55	5 535.97	2 771.81	287.10	12.51	4.6	49 124	34 675	1 321	
				1 238.53	15.51		2 477.06	31.02	5.3	12.5		13 128	388	
	Начисления: Н5= 1.135	
	Накладные расходы		83%			2 326.35				71%	24 895			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 821.84				52%	18 233			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 684.16					92 251			
	
3.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	5.086	184.56	33.91	5.06	938.69	172.47	25.75	12.51	7.18	6 837	2 158	185	
				145.59			740.47		6.07	1		4 495		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.135	
	Накладные расходы		108%			186.27				92%	1 985			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			94.86				44%	950			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 219.82					9 772			
	
4.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	5.086	501.21	187.06	58.46	2 549.14	951.36	297.34	12.51	5.3	19 459	11 902	1 576	
				255.69	3.78		1 300.44	19.20	4.6	12.5		5 982	240	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.135	
	Накладные расходы		108%			1 048.20				92%	11 171			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			533.81				44%	5 342			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 131.15					35 972			
	
5.	ТССЦ 101-3357 
Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый, м2	579.804	38.07			22 073.14					94 856			
				38.07			22 073.14		163.6			94 856		
	Объем: (5.086)*114													
	
6.	ТССЦ 101-3380 
Унифлекс ЭПП, м2	589.976	45.18			26 655.12					63 788			
				45.18			26 655.12		108.12			63 788		
	Объем: (5.086)*116													
	
7.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	1.42	1 151.18	451.32	132.18	1 634.68	640.87	187.69	12.52	6.15	13 168	8 024	1 154	
				567.69	13.40		806.12	19.03	4.95	12.5		3 990	238	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.135	
	Накладные расходы		108%			712.69				92%	7 601			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			362.95				44%	3 635			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 710.32					24 404			
	
8.	ТССЦ 101-3357 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый, м2	357.84	38.07			13 622.97					58 543			
				38.07			13 622.97		163.6			58 543		
	Объем: (1.42)*252													
	
9.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню парапетов, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.284	2 074.12	832.23	83.91	589.05	236.35	23.83	12.51	7.96	4 538	2 957	190	
				1 157.98	39.06		328.87	11.09	4.23	12.5		1 391	139	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			235.07				80%	2 477			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			116.30				37%	1 146			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					940.41					8 160			
	
10.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 1 м, 100 м	1.42	6 436.15	721.59	12.96	9 139.33	1 024.65	18.40	12.51	6.86	34 238	12 818	126	
				5 701.60	2.33		8 096.27	3.31	2.63	12.51		21 293	41	
	Начисления: Н5= 1.135	
	Накладные расходы		83%			853.21				71%	9 130			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			668.17				52%	6 687			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 660.71					50 055			
	
11.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.221	4 981.73	81.84	75.20	6 082.69	99.93	91.82	12.51	6.29	22 269	1 250	578	
				4 824.69	5.48		5 890.95	6.68	3.47	12.5		20 442	84	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15*1.135	
	Накладные расходы		108%			115.14				92%	1 227			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			58.64				44%	587			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 256.46					24 083			
	
12.	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7326	1 288.77	768.15	4.21	944.15	562.75	3.09	12.51	7.1	7 996	7 040	22	
				516.40	0.16		378.31	0.12	2.47	12.46		934	1	
	Объем: 122.1*1.2*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			534.73				80%	5 633			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			264.55				37%	2 605			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 743.43					16 234			
	
13.	ТЕРр 65-6-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.02	5 105.93	4 732.18	73.66	102.12	94.64	1.47	12.51	7	1 218	1 184	10	
				300.09	7.11		6.00	0.14	3.9	12.53		23	2	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ]	
	Накладные расходы		103%			97.62				88%	1 044			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.87				48%	569			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					256.61					2 831			
	
14.	ТССЦ 301-3304 
Воронка сливная диаметром 100 мм, шт.	2	105.00			210.00					507			
				105.00			210.00		253.32			507		
	
15.	ТЕР 20-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	5	42.53	30.39	4.18	212.65	151.97	20.88	12.51	5.25	2 130	1 901	110	
				7.96			39.80		3	1		119		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			174.77				98%	1 863			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			107.90				56%	1 065			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					495.31					5 058			
	
16.	Цена поставщика. 
Дефлектор, шт.	5	70.44			352.22			1	1	1 430			
				70.44			352.22		4.06	1		1 430		
	Поправки: М: =275.00*1.04/4.06	
	
17.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Отбивка штукатурки с поверхностей вент. каналов кирпичных, 100 м2	0.82	188.95	188.95		154.94	154.94		12.51	1	1 938	1 938		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			153.39				84%	1 628			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			92.96				48%	930			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					401.29					4 496			
	
18.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.03	8 572.20	5 513.35	252.31	257.17	165.40	7.57	12.51	6.18	2 525	2 069	47	
				2 806.54	60.12		84.20	1.80	4.86	12.52		409	23	
	Объем: 0.5*6													
	Накладные расходы		78%			130.42				66%	1 381			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			105.34				50%	1 046			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.92					4 952			
	
19.	ТССЦ 404-0163 
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.126	1 590.00			200.34					891			
				1 590.00			200.34		7 068.38			891		
	Объем: 3*42													
	
20.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов), 100 м труб	0.03	32 504.08	21 309.05	662.76	975.12	639.27	19.88	12.51	6.18	9 656	7 997	123	
				10 532.27	157.78		315.97	4.73	4.86	12.52		1 536	59	
	Объем: 0.5*6													
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			502.32				66%	5 317			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			405.72				50%	4 028			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 883.16					19 001			
	
21.	ТССЦ 404-0163 
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.462	1 590.00			734.58					3 266			
				1 590.00			734.58		7 068.38			3 266		
	Объем: 0.5*6*22*7													
	
22.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности вент. каналов, 100 м2 поверхности	0.9	2 412.79	1 295.60	2.05	2 171.51	1 166.04	1.85	12.51	4.04	18 840	14 587	7	
				1 115.14			1 003.63		4.23	1		4 245		
	Накладные расходы		79%			921.17				67%	9 773			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			583.02				40%	5 835			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 675.70					34 448			
	
23.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (примыканий к вент. каналам) шириной до 0,4 м, 100 м	1.035	3 006.89	425.35	6.66	3 112.13	440.24	6.89	12.51	6.9	12 591	5 507	48	
				2 574.88	1.03		2 665.00	1.07	2.64	12.57		7 036	13	
	Начисления: Н5= 1.135	
	Накладные расходы		83%			366.29				71%	3 919			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			286.85				52%	2 870			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 765.27					19 381			
	
24.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт бетонного покрытия плит вент. каналов, 1 м3	1.45	2 168.88	240.58	37.36	3 144.88	348.84	54.17	12.52	6.66	18 959	4 367	361	
				1 890.94	2.11		2 741.86	3.06	5.19	12.52		14 230	38	
	Объем: 29.0*0.05													
	Накладные расходы		99%			348.38				84%	3 700			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			211.14				48%	2 114			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 704.40					24 774			
	
25.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.29	184.56	33.91	5.06	53.52	9.83	1.47	12.51	7.18	390	123	11	
				145.59			42.22		6.07	1		256		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.135	
	Накладные расходы		108%			10.62				92%	113			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			5.41				44%	54			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.54					557			
	
26.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (оголовки вент. каналов), 100 м2 кровли	0.29	269.86	109.94	31.65	78.26	31.88	9.18	12.51	5.35	619	399	49	
				128.27	2.08		37.20	0.60	4.6	12.51		171	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.135	
	Накладные расходы		108%			35.08				92%	374			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			17.86				44%	179			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.20					1 173			
	
27.	ТССЦ 101-3357 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый, м2	33.64	38.07			1 280.67					5 504			
				38.07			1 280.67		163.6			5 504		
	Объем: (0.29)*116													
	
28.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (примыканий) из листовой оцинкованной стали  (вентиляционные каналы), 100 м2 покрытия	0.412	12 066.39	1 331.86	33.16	4 971.35	548.73	13.66	12.51	7.14	18 470	6 865	98	
				10 701.36	3.78		4 408.96	1.56	2.61	12.5		11 507	19	
	Объем: 103*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.135	
	Накладные расходы		108%			594.31				92%	6 333			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			302.66				44%	3 029			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 868.32					27 832			
	
29.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков м, 100 м примыканий	1.03	1 151.18	451.32	132.18	1 185.72	464.86	136.14	12.52	6.15	9 552	5 820	837	
				567.69	13.40		584.72	13.80	4.95	12.5		2 894	173	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.135	
	Накладные расходы		108%			516.95				92%	5 514			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			263.26				44%	2 637			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 965.94					17 702			
	
30.	ТССЦ 101-3357 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый, м2	259.56	38.07			9 881.45					42 464			
				38.07			9 881.45		163.6			42 464		
	Объем: (1.03)*252													
	
31.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.02	1 461.46	357.49	1 103.97	29.23	7.15	22.08	12.52	4.41	187	90	97	
					101.05			2.02	1	12.5			25	
	Накладные расходы		99%			9.08				84%	97			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.50				48%	55			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.81					339			
	
32.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (ливневая канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.1	775.58	765.14	10.44	77.56	76.51	1.04	12.52	6.47	965	958	7	
					4.13			0.41	1	12.55			5	
	Накладные расходы		74%			56.92				63%	607			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			38.46				40%	385			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172.94					1 957			
	
33.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (ливневая канализация), 100 м трубопровода	0.1	12 237.99	745.23	9.03	1 223.80	74.52	0.90	12.51	6.78	2 902	932	6	
				11 483.73	0.95		1 148.37	0.10	1.71	12.42		1 964	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			85.81				98%	914			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			52.98				56%	522			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 362.59					4 339			
	
34.	Цена поставщика. 
Колено ПВХ диаметром 110 мм 45 гр., шт.	4	15.62			62.49			1	1	291			
				15.62			62.49		4.66	1		291		
	Поправки: М: =70.00*1.04/4.66	
	
35.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	1.4	27.31			38.23					308			
				27.31			38.23		220.16			308		
	Объем: 10/100*14													
	
36.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.016	1 944.70	473.27	25.13	31.12	7.57	0.40	12.52	7.07	218	95	3	
				1 446.30			23.14		5.2	1		120		
	Накладные расходы		99%			7.49				84%	80			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.54				48%	46			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.16					343			
	
	Дверные блоки	
	
37.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.016	1 143.95	891.55	252.40	18.30	14.26	4.04	12.52	6.47	205	179	26	
					100.00			1.60	1	12.53			20	
	Накладные расходы		99%			15.70				84%	167			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.52				48%	96			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.52					468			
	
38.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.6	91.08	29.04	27.29	145.72	46.46	43.66	12.51	6.57	1 099	581	287	
				34.75			55.60		4.15	1		231		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			37.63				69%	401			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			33.45				58%	337			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					216.80					1 837			
	
39.	Цена поставщика. 
Блок металлический дверной (выход на кровлю), м2	1.6	1 162.18			1 859.48			1	1	6 490			
				1 162.18			1 859.48		3.49	1		6 490		
	Поправки: М: =3900.00*1.04/3.49	
	
	Прочие работы	
	
40.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	12.61	7.34		7.34	92.50		92.50		5.54	512		512	
										1				
	Объем: 0.134+5.15068+1.7388+5.08*1.1													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
41.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	12.61	26.50		26.50	334.17		334.17		5.54	1 851		1 851	
										1				
	Объем: 0.134+5.15068+1.7388+5.08*1.1													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	123 594.89	11 508.89	1 940.11			549 396	143 992	10 668	
			110 145.85	121.34				394 734	1 517	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	121 584.81	11 064.79	1 872.16			540 267	138 436	10 248	
			108 647.85	120.69				391 582	1 509	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	76 722.46					277 523			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 17, 24, 31, 36, 37; %=71 - по стр. 2, 10, 23; %=92 - по стр. 3, 4, 7, 11, 25, 26, 28, 29; %=80 - по стр. 9, 12; %=66 - по стр. 18, 20; %=67 - по стр. 22)	10 222.39					108 879			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17, 24, 31, 36, 37; %=52 - по стр. 2, 10, 23; %=44 - по стр. 3, 4, 7, 11, 25, 26, 28, 29; %=37 - по стр. 9, 12; %=50 - по стр. 18, 20; %=40 - по стр. 22)	6 578.24					65 740			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	138 385.44					714 886			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	145.72	46.46	43.66			1 099	581	287	
			55.60					231		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 38)	37.63					401			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38)	33.45					337			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	216.80					1 837			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 864.36	397.64	24.29			8 030	4 975	133	
			1 442.40	0.65				2 921	8	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 13; %=98 - по стр. 15, 33; %=63 - по стр. 32)	415.12					4 428			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 13; %=56 - по стр. 15, 33; %=40 - по стр. 32)	256.21					2 542			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 535.69					15 000			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	141 137.93					731 723			
	Строительный контроль 2,14%	3 020.35					15 659			
			3 020.35					15 659		
	Всего со строительным контролем	144 158.28					747 382			
			144 158.28					747 382		
	Непредвиденные расходы 2%	2 883.17					14 948			
			2 883.17					14 948		
	Всего с непредвиденными расходами	147 041.45					762 330			
			147 041.45					762 330		
	НДС 18%	26 467.46					137 219			
	Всего с НДС	173 508.91					899 549			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 675.14					113 708			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 867.90					68 619			

Составил:	Инженер - сметчик                                                             И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)