«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»			Генеральный директор МКУ «КР МКД»			

________________ /С.Б. Русович  /	________________ /О.Ю. Емельянова /	
		
«______» сентября  2017 г.	«______» сентября  2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА .	
	
На дополнительные работы по благоустройству дворовой территории  МКД по пр. Московский 116-118-120, ул. Грига, д.3-9,11-13,15 в гор. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»».
	
Сметная стоимость:	3 351.989	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.224	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	230.272	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Детская площадка	
	
	Резиновое покрытие типа "ГАМБИТ"	
1.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.66	2 520.14	1 663.29	17 348.53	11 450	6.884	
		Объем: 330*0.2									
1. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	10.3752	8.510	88.29	144.650	1 501	16.998	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	9.1608	14.301	131.01	243.333	2 229	17.015	
1. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.8314	102.57	290.42	835.60	2 366	8.147	
			(1)			11.23	31.80	191.22	541	17.028	
1. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.1682	139.36	162.80	1 430.52	1 671	10.265	
			(1)			15.08	17.62	256.87	300	17.034	
1. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	4.6728	223.58	1 044.74	1 170.91	5 471	5.237	
			(1)			16.11	75.28	273.99	1 280	17.007	
1. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.4884	133.41	65.16	763.85	373	5.726	
			(1)			12.94	6.32	219.76	107	16.983	
1. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	3.3	3.60	11.88	20.52	68	5.7	
		Накладные расходы				142%	311.41	121%	4 513		
		Сметная прибыль				81%	177.63	65%	2 425		
		Всего с НР и СП					2 152.33		18 388		
	
2.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		72.6	104.66	7 598.32	516.66	37 510	4.937	
		Объем: 66*1.1									
	
3.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		33	725.26	23 933.53	3 827.43	126 305	5.277	
		Объем: 330*0.1									
3. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	120.78	8.900	1 074.94	151.270	18 270	16.997	
3. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	15.84	0.62	9.82	2.92	46	4.71	
3. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.066	8 095.10	534.28	23 453.30	1 548	2.897	
3. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.033	747.34	24.66	3 626.06	120	4.852	
3. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	33.66	660.97	22 248.25	3 151.63	106 084	4.768	
3. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	11.55	3.60	41.58	20.52	237	5.7	
		Накладные расходы				123%	1 322.18	105%	19 184		
		Сметная прибыль				64%	687.96	51%	9 318		
		Всего с НР и СП					25 943.67		154 806		
	
4.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.264	6 050.46	1 597.32	37 496.19	9 899	6.197	
		Объем: 330*0.8/1000									
4. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	3.33696	9.400	31.37	159.830	533	17.003	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.04224	15.080	0.64	256.870	11	17.034	
4. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.04224	113.70	4.80	810.77	34	7.131	
			(1)			15.08	0.64	256.87	11	17.034	
4. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.05808	101.31	5.88	999.00	58	9.861	
			(1)			12.94	0.75	219.76	13	16.983	
4. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.007392	9 906.00	73.23	49 384.46	365	4.985	
4. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.264	5 613.80	1 482.04	33 743.67	8 908	6.011	
		Накладные расходы				105%	33.61	89%	484		
		Сметная прибыль				55%	17.61	44%	239		
		Всего с НР и СП					1 648.54		10 623		
	
5.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		0.264	5 613.80	1 482.04	33 743.67	8 908	6.011	
		Объем: (0.264)*(1.0)									
	
6.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.264	8 902.52	2 350.27	62 801.67	16 580	7.055	
		Объем: (0.264)*(1.0)									
	
7.	Е11-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8	100 м2 покрытия		3.3	63 832.98	210 648.83	298 431.64	984 824	4.675	
7. 1.	З1-100-56	Рабочий среднего разряда 5,6	чел.-ч	109.39	360.987	12.930	4 667.56	219.890	79 377	17.006	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.02	89.166	11.318	1 009.21	192.726	17 185	17.028	
7. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.62	2.046	32.61	66.72	300.82	615	9.225	
			(1)			15.08	30.85	256.87	526	17.034	
7. 4.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	87.12	15.46	1 346.88	213.92	18 637	13.837	
			(1)			11.23	978.36	191.22	16 659	17.028	
7. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	2.871	101.31	290.86	999.00	2 868	9.861	
			(1)			12.94	37.15	219.76	631	16.983	
7. 6.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.087	0.2871	3 786.40	1 087.08	33 151.43	9 518	8.755	
7. 7.	С101-2352	Спирт фуриловый, сорт I	т	0.052	0.1716	74 741.00	12 825.56	193 271.44	33 165	2.586	
7. 8.	С113-0003	Ацетон технический, сорт I	т	0.019	0.0627	23 630.00	1 481.60	87 804.32	5 505	3.716	
7. 9.	С113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0.116	0.3828	56 621.00	21 674.52	371 099.89	142 057	6.554	
7. 10.	С113-0163	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	0.062	0.2046	51 191.00	10 473.68	292 920.13	59 931	5.722	
7. 11.	С113-0308	Порошок кварцевый	т	0.683	2.2539	2 480.32	5 590.39	12 178.64	27 449	4.91	
7. 12.	С113-0312	Графит измельченный	т	0.683	2.2539	8 329.50	18 773.86	90 536.44	204 060	10.869	
7. 13.	С113-0313	Смола ФАЭД-8Ф	т	0.522	1.7226	76 560.00	131 882.26	231 047.60	398 003	3.018	
7. 14.	С506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0.002	0.0066	73 920.00	487.87	551 144.78	3 638	7.456	
		Накладные расходы				123%	6 982.43	105%	101 390		
		Сметная прибыль				64%	3 633.13	51%	49 247		
		Всего с НР и СП					221 264.39		1 135 461		
	
8.	С101-0009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т		-0.2871	3 786.40	-1 087.08	33 151.43	-9 518	8.756	
		Объем: (3.3)*(-0.087)									
	
9.	С101-2352 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Спирт фуриловый, сорт I	т		-0.1716	74 741.00	-12 825.56	193 271.44	-33 165	2.586	
		Объем: (3.3)*(-0.052)									
	
10.	С113-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ацетон технический, сорт I	т		-0.0627	23 630.00	-1 481.60	87 804.32	-5 505	3.716	
		Объем: (3.3)*(-0.019)									
	
11.	С113-0152 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т		-0.3828	56 621.00	-21 674.52	371 099.89	-142 057	6.554	
		Объем: (3.3)*(-0.116)									
	
12.	С113-0163 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т		-0.2046	51 191.00	-10 473.68	292 920.13	-59 931	5.722	
		Объем: (3.3)*(-0.062)									
	
13.	С113-0308 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Порошок кварцевый	т		-2.2539	2 480.32	-5 590.39	12 178.64	-27 449	4.91	
		Объем: (3.3)*(-0.683)									
	
14.	С113-0312 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Графит измельченный	т		-2.2539	8 329.50	-18 773.86	90 536.44	-204 060	10.869	
		Объем: (3.3)*(-0.683)									
	
15.	С113-0313 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола ФАЭД-8Ф	т		-1.7226	76 560.00	-131 882.26	231 047.60	-398 003	3.018	
		Объем: (3.3)*(-0.522)									
	
16.	С506-0855 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т		-0.0066	73 920.00	-487.87	551 144.78	-3 638	7.457	
		Объем: (3.3)*(-0.002)									
	
17.	С3. Цена поставщ	Резиновое  покрытие типа "Гамбит" т.10мм	м2		330	223.75	73 837.50	1 299.99	428 997	5.81	
	
	Установка ограждения Н=3000м. Lпанели=2000м. с одной калиткой.	
18.	Е09-08-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов		0.43	8 651.11	3 719.98	49 110.28	21 117	5.677	
18. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	35.64	15.3252	9.050	138.69	154.380	2 366	17.059	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.67	9.3181	14.001	130.46	238.152	2 219	17.01	
18. 3.	Х11-0054	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	4.6182	185.34	855.94	949.18	4 384	5.121	
			(1)			15.08	69.64	256.87	1 186	17.034	
18. 4.	Х16-0402	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	4.6999	155.44	730.55	956.83	4 497	6.156	
			(1)			12.94	60.82	219.76	1 033	16.983	
18. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.3483	101.31	35.29	999.00	348	9.861	
			(1)			12.94	4.51	219.76	77	16.983	
18. 6.	С201-0832	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	24.037	3.83	92.06	21.64	520	5.65	
18. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	6.34	2.7262	685.00	1 867.45	3 302.36	9 003	4.821	
		Накладные расходы				90%	242.24	77%	3 530		
		Сметная прибыль				72%	193.79	58%	2 659		
		Всего с НР и СП					4 156.00		27 307		
	
19.	Е09-08-002-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 панелей		4.1	108.32	444.12	1 589.20	6 516	14.672	
19. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	7.69	31.529	9.050	285.34	154.380	4 867	17.059	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	3.075	12.940	39.79	219.760	676	16.983	
19. 3.	Х04-0101	Электростанции передвижные: 2 кВт	маш.-ч	0.75	3.075	24.80	76.26	276.85	851	11.163	
			(1)			12.94	39.79	219.76	676	16.983	
19. 4.	Х35-0155	Гайковерт: электрический	маш.-ч	0.75	3.075	1.17	3.60	6.10	19	5.214	
19. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.779	101.31	78.92	999.00	778	9.861	
			(1)			12.94	10.08	219.76	171	16.983	
		Накладные расходы				90%	292.62	77%	4 268		
		Сметная прибыль				72%	234.09	58%	3 215		
		Всего с НР и СП					970.83		13 999		
	
20.	Е09-08-002-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток		0.1	49.38	4.94	710.10	71	14.372	
20. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	3.31	0.331	9.050	3.00	154.380	51	17.059	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.28	0.028	12.940	0.36	219.760	6	16.983	
20. 3.	Х04-0101	Электростанции передвижные: 2 кВт	маш.-ч	0.28	0.028	24.80	0.69	276.85	8	11.163	
			(1)			12.94	0.36	219.76	6	16.983	
20. 4.	Х35-0155	Гайковерт: электрический	маш.-ч	0.28	0.028	1.17	0.03	6.10		5.214	
20. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
		Накладные расходы				90%	3.02	77%	44		
		Сметная прибыль				72%	2.42	58%	33		
		Всего с НР и СП					10.38		148		
	
21.	С4. Цена поставщ	Ограждение сварное Н=3000м.	м.п.		82	1 092.94	89 621.08	6 349.98	520 698	5.81	
	
22.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Монтаж  металического оборудования элементов благоустройства. (оборудование детских, спортивных площадок)	1 т конструкций		1.78	1 237.01	2 201.87	11 645.94	20 730	9.415	
22. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	57.6186	9.980	575.03	169.690	9 777	17.003	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	10.0392	15.106	151.66	257.313	2 583	17.033	
22. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.1246	134.97	16.82	2 085.69	260	15.453	
			(1)			17.21	2.14	292.54	36	16.998	
22. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.2136	113.70	24.29	810.77	173	7.131	
			(1)			15.08	3.22	256.87	55	17.034	
22. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	9.701	109.83	1 065.46	770.83	7 478	7.018	
			(1)			15.08	146.29	256.87	2 492	17.034	
22. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	1.7088	1.86	3.18	6.99	12	3.758	
22. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	2.9904	1.52	4.55	3.21	10	2.112	
22. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	17.1236	14.19	242.98	96.41	1 651	6.794	
22. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.6942	7.34	5.10	42.71	30	5.819	
22. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.5162	5.85	3.02	8.46	4	1.446	
22. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.3382	101.31	34.26	999.00	338	9.861	
			(1)			12.94	4.38	219.76	74	16.983	
22. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000178	42 199.00	7.51	204 231.36	36	4.84	
22. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	2.4386	13.15	32.07	51.59	126	3.923	
22. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000534	5 233.80	0.28	51 322.60	3	9.806	
22. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0034532	5 919.30	20.44	38 886.83	134	6.569	
22. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00712	13 134.00	93.51	48 876.68	348	3.721	
22. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000178	10 705.00	0.19	54 434.60	1	5.085	
22. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.7298	8.54	6.23	47.09	34	5.514	
22. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.001068	14 737.00	15.74	79 545.15	85	5.398	
22. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0018334	2 214.00	4.06	9 095.06	17	4.108	
22. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0005518	20 496.00	11.31	72 156.04	40	3.52	
22. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00178	18 473.00	32.88	92 065.62	164	4.984	
22. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.033286	89.00	2.96	283.65	9	3.187	
		Накладные расходы				90%	654.02	77%	9 517		
		Сметная прибыль				72%	523.22	58%	7 169		
		Всего с НР и СП					3 379.11		37 416		
	
23.	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудование детских, спортивных площадок)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0243	78 519.04	1 908.01	461 141.02	11 206	5.873	
23. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	598.26	14.537718	9.050	131.57	154.380	2 244	17.059	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.62	0.452466	15.024	6.80	255.918	116	17.034	
23. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	17.61	0.427923	97.19	41.59	1 104.78	473	11.367	
			(1)			15.08	6.45	256.87	110	17.034	
23. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.74	0.017982	113.70	2.04	810.77	15	7.131	
			(1)			15.08	0.27	256.87	5	17.034	
23. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.006561	102.57	0.67	835.60	5	8.147	
			(1)			11.23	0.07	191.22	1	17.028	
23. 6.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.708588	2.21	1.57	10.22	7	4.624	
23. 7.	Х33-1532	Пила: цепная электрическая	маш.-ч	0.86	0.020898	3.42	0.07	13.62		3.982	
23. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.026244	101.31	2.66	999.00	26	9.861	
			(1)			12.94	0.34	219.76	6	16.983	
23. 9.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.00185166	5 233.80	9.69	51 322.60	95	9.806	
23. 10.	С101-1668	Рогожа	м2	75	1.8225	34.52	62.91	146.02	266	4.23	
23. 11.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.000729	10 705.00	7.80	54 434.60	40	5.085	
23. 12.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.01701	1 373.00	23.35	6 009.15	102	4.377	
23. 13.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	1.58193	33.38	52.80	226.78	359	6.794	
23. 14.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	102	2.4786	632.95	1 568.83	3 046.19	7 550	4.813	
23. 15.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.0019926	1 208.60	2.41	11 305.46	23	9.354	
23. 16.	С411-0001	Вода	м3	0.424	0.0103032	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	145.29	89%	2 100		
		Сметная прибыль				55%	76.10	44%	1 038		
		Всего с НР и СП					2 129.40		14 345		
	
24.	С5. Цена поставщ	Качалка на пружинке "Дельфинчик"	шт.		1	3 086.06	3 086.06	17 930.01	17 930	5.81	
	
25.	С6. Цена постав	Песочница (3000*3000)	шт.		1	4 340.79	4 340.79	25 219.99	25 220	5.81	
	
26.	С7. Цена поставщ	Гимнастический городок	шт.		1	14 068.85	14 068.85	81 740.02	81 740	5.81	
	
27.	С8. Цена поставщ	Детский игровой комплекс "Крепость"	шт.		1	26 621.34	26 621.34	154 669.99	154 670	5.81	
	
28.	С9. Цена поставщ	Качели на МС2 , без подвески	шт.		1	3 881.24	3 881.24	22 550.00	22 550	5.81	
	
29.	С10. Цена постав	Сиденье для качелей резиновое	шт.		1	1 079.17	1 079.17	6 269.98	6 270	5.81	
	
30.	С11. Цена постав	Сиденье для качелей резиновое (до 5 лет.)	шт.		1	1 834.77	1 834.77	10 660.01	10 660	5.81	
	
31.	С12.Цена поставщ	Качалка-балансир	шт.		1	2 237.52	2 237.52	12 999.99	13 000	5.81	
	
32.	С13.Цена поставщ	Карусель	шт.		1	5 414.80	5 414.80	31 459.99	31 460	5.81	
	
33.	С14.Цена поставщ	Комбинированная установка	шт.		1	13 425.13	13 425.13	78 000.01	78 000	5.81	
	
34.	С15.Цена поставщ	Диван на мет.ножках	шт.		6	1 900.17	11 401.02	11 039.99	66 240	5.81	
	
35.	С16.Цена поставщ	Урна ж/б + вставка	шт.		3	619.62	1 858.86	3 599.99	10 800	5.81	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					305 983.83		1 840 025	6.013	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					299 612.92		1 791 591	5.98	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					262 656.72		1 522 325	5.796	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1; %=105 - по стр. 3, 7; %=89 - по стр. 4, 23)					8 794.91		127 671	14.516	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=51 - по стр. 3, 7; %=44 - по стр. 4, 23)					4 592.44		62 267	13.559	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					313 000.27		1 981 529	6.331	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 370.91		48 434	7.602	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 18-20, 22)					1 191.90		17 360	14.565	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 18-20, 22)					953.52		13 076	13.713	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 516.33		78 870	9.261	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					321 516.60		2 060 399	6.408	
	ИТОГО					321 516.60		2 060 399	6.408	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 430.33	2	41 208	6.408	
	ИТОГО					327 946.93		2 101 607	6.408	
	НДС 18%				18	59 030.45	18	378 289	6.408	
	ВСЕГО С НДС					386 977.38		2 479 896	6.408	
	
	Раздел 2.  1.1 МКД по ул.Грига,11-13,15	
	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80, дворовой проезд	
36.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.068	4 846.79	329.58	49 459.80	3 363	10.204	
		Объем: 170*0.4									
36. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.02544	8.280	8.49	140.760	144	17	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.96616	15.080	44.73	256.870	762	17.034	
36. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.26304	112.40	254.37	1 144.08	2 589	10.179	
			(1)			15.08	34.13	256.87	581	17.034	
36. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.70312	93.88	66.01	890.86	626	9.489	
			(1)			15.08	10.60	256.87	181	17.034	
36. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00272	263.51	0.72	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	50.56	81%	734		
		Сметная прибыль				43%	22.88	34%	308		
		Всего с НР и СП					403.02		4 405		
	
37.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		108.8	16.40	1 784.32	145.95	15 879	8.899	
		Объем: 68*1.6									
	
38.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.068	344.93	23.45	3 421.73	233	9.936	
38. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.20332	8.280	1.68	140.760	29	17	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.22168	15.080	3.34	256.870	57	17.034	
38. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.22168	93.88	20.81	890.86	197	9.489	
			(1)			15.08	3.34	256.87	57	17.034	
38. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00476	126.43	0.60	1 018.85	5	8.059	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
38. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00136	263.51	0.36	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	4.77	81%	70		
		Сметная прибыль				43%	2.16	34%	29		
		Всего с НР и СП					30.38		332		
	
39.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.34	2 520.14	856.85	17 348.53	5 899	6.885	
		Объем: 170*0.2									
39. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	5.3448	8.510	45.48	144.650	773	16.998	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.7192	14.301	67.49	243.333	1 148	17.015	
39. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.4586	102.57	149.61	835.60	1 219	8.147	
			(1)			11.23	16.38	191.22	279	17.028	
39. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.6018	139.36	83.87	1 430.52	861	10.265	
			(1)			15.08	9.08	256.87	155	17.034	
39. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	2.4072	223.58	538.20	1 170.91	2 819	5.237	
			(1)			16.11	38.78	273.99	660	17.007	
39. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.2516	133.41	33.57	763.85	192	5.726	
			(1)			12.94	3.26	219.76	55	16.983	
39. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.7	3.60	6.12	20.52	35	5.7	
		Накладные расходы				142%	160.42	121%	2 324		
		Сметная прибыль				81%	91.51	65%	1 249		
		Всего с НР и СП					1 108.77		9 472		
	
40.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		37.4	104.66	3 914.28	516.66	19 323	4.937	
		Объем: 0.34*110									
	
41.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.17	61 088.01	10 384.96	523 248.53	88 952	8.565	
41. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	6.2832	8.670	54.48	147.370	926	16.998	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	7.1315	14.601	104.13	248.282	1 771	17.005	
41. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.6766	102.57	69.40	835.60	565	8.147	
			(1)			11.23	7.60	191.22	129	17.028	
41. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.4403	93.88	41.34	890.86	392	9.489	
			(1)			15.08	6.64	256.87	113	17.034	
41. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.0697	139.36	9.71	1 430.52	100	10.265	
			(1)			15.08	1.05	256.87	18	17.034	
41. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	1.649	76.06	125.42	517.81	854	6.808	
			(1)			12.94	21.34	219.76	362	16.983	
41. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	3.6822	110.81	408.02	779.38	2 870	7.033	
			(1)			16.11	59.32	273.99	1 009	17.007	
41. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.5032	133.41	67.13	763.85	384	5.726	
			(1)			12.94	6.51	219.76	111	16.983	
41. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.1105	127.56	14.10	698.95	77	5.479	
			(1)			15.08	1.67	256.87	28	17.034	
41. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	2.55	400.56	1 021.43	3 333.65	8 501	8.322	
41. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	32.13	266.28	8 555.58	2 308.69	74 178	8.67	
41. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	5.1	3.60	18.36	20.52	105	5.7	
		Накладные расходы				142%	225.23	121%	3 263		
		Сметная прибыль				81%	128.47	65%	1 753		
		Всего с НР и СП					10 738.66		93 968		
	
42.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.085	14 953.22	1 271.02	73 400.04	6 239	4.909	
		Объем: 170*0.05									
42. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.41905	11.972	5.02	203.871	85	17.029	
42. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.3383	102.57	34.70	835.60	283	8.147	
			(1)			11.23	3.80	191.22	65	17.028	
42. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.08075	139.36	11.25	1 430.52	116	10.265	
			(1)			15.08	1.22	256.87	21	17.034	
42. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	8.67	141.30	1 225.07	673.68	5 841	4.768	
		Накладные расходы				142%	7.13	121%	103		
		Сметная прибыль				81%	4.07	65%	55		
		Всего с НР и СП					1 282.21		6 397		
	
43.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-8.67	141.30	-1 225.07	673.68	-5 841	4.768	
		Объем: (0.085)*(-102.0)									
	
44.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		8.67	280.61	2 432.89	2 121.17	18 391	7.559	
		Объем: (0.085)*(102.0)									
	
45.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		17	144.07	2 449.11	2 196.06	37 333	15.243	
45. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	200.6	10.360	2 078.22	176.300	35 366	17.017	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.02	12.085	12.33	205.490	210	17.004	
45. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.51	102.57	52.31	835.60	426	8.147	
			(1)			11.23	5.73	191.22	98	17.028	
45. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.51	133.41	68.04	763.85	390	5.726	
			(1)			12.94	6.60	219.76	112	16.983	
45. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	9.69	10.08	97.68	13.73	133	1.362	
45. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.51	101.31	51.67	999.00	509	9.861	
			(1)			12.94	6.60	219.76	112	16.983	
45. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.85	104.66	88.96	516.66	439	4.937	
45. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	3.4	3.60	12.24	20.52	70	5.7	
		Накладные расходы				142%	2 968.58	121%	43 047		
		Сметная прибыль				81%	1 693.35	65%	23 124		
		Всего с НР и СП					7 111.04		103 504		
	
46.	С1. Цена поставщ	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2		173.4	82.62	14 326.31	480.02	83 235	5.81	
		Объем: 170*1.02									
	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80,парковочных мест дворовой территории	
47.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.06	4 846.79	290.81	49 459.80	2 968	10.206	
		Объем: 150*0.4									
47. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.9048	8.280	7.49	140.760	127	17	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.6172	15.080	39.47	256.870	672	17.034	
47. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.9968	112.40	224.44	1 144.08	2 284	10.179	
			(1)			15.08	30.11	256.87	513	17.034	
47. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.6204	93.88	58.24	890.86	553	9.489	
			(1)			15.08	9.36	256.87	159	17.034	
47. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0024	263.51	0.63	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	44.61	81%	647		
		Сметная прибыль				43%	20.19	34%	272		
		Всего с НР и СП					355.61		3 887		
	
48.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		96	16.40	1 574.40	145.95	14 011	8.899	
		Объем: 60*1.6									
	
49.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.06	344.93	20.70	3 421.73	205	9.903	
49. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.1794	8.280	1.49	140.760	25	17	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.1956	15.080	2.95	256.870	50	17.034	
49. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.1956	93.88	18.36	890.86	174	9.489	
			(1)			15.08	2.95	256.87	50	17.034	
49. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0042	126.43	0.53	1 018.85	4	8.059	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
49. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0012	263.51	0.32	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	4.22	81%	61		
		Сметная прибыль				43%	1.91	34%	26		
		Всего с НР и СП					26.83		291		
	
50.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.3	2 520.14	756.04	17 348.53	5 205	6.885	
		Объем: 150*0.2									
50. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	4.716	8.510	40.13	144.650	682	16.998	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.164	14.301	59.55	243.333	1 013	17.015	
50. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.287	102.57	132.01	835.60	1 075	8.147	
			(1)			11.23	14.45	191.22	246	17.028	
50. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.531	139.36	74.00	1 430.52	760	10.265	
			(1)			15.08	8.01	256.87	136	17.034	
50. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	2.124	223.58	474.88	1 170.91	2 487	5.237	
			(1)			16.11	34.22	273.99	582	17.007	
50. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.222	133.41	29.62	763.85	170	5.726	
			(1)			12.94	2.87	219.76	49	16.983	
50. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.5	3.60	5.40	20.52	31	5.7	
		Накладные расходы				142%	141.55	121%	2 051		
		Сметная прибыль				81%	80.74	65%	1 102		
		Всего с НР и СП					978.33		8 358		
	
51.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		33	104.66	3 453.78	516.66	17 050	4.937	
		Объем: 0.3*110									
	
52.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.15	61 088.01	9 163.20	523 248.53	78 487	8.565	
52. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	5.544	8.670	48.07	147.370	817	16.998	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	6.2925	14.601	91.88	248.282	1 562	17.005	
52. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.597	102.57	61.23	835.60	499	8.147	
			(1)			11.23	6.70	191.22	114	17.028	
52. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.3885	93.88	36.47	890.86	346	9.489	
			(1)			15.08	5.86	256.87	100	17.034	
52. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.0615	139.36	8.57	1 430.52	88	10.265	
			(1)			15.08	0.93	256.87	16	17.034	
52. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	1.455	76.06	110.67	517.81	753	6.808	
			(1)			12.94	18.83	219.76	320	16.983	
52. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	3.249	110.81	360.02	779.38	2 532	7.033	
			(1)			16.11	52.34	273.99	890	17.007	
52. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.444	133.41	59.23	763.85	339	5.726	
			(1)			12.94	5.75	219.76	98	16.983	
52. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.0975	127.56	12.44	698.95	68	5.479	
			(1)			15.08	1.47	256.87	25	17.034	
52. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	2.25	400.56	901.26	3 333.65	7 501	8.322	
52. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	28.35	266.28	7 549.04	2 308.69	65 451	8.67	
52. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	4.5	3.60	16.20	20.52	92	5.7	
		Накладные расходы				142%	198.73	121%	2 879		
		Сметная прибыль				81%	113.36	65%	1 546		
		Всего с НР и СП					9 475.29		82 912		
	
53.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.075	14 953.22	1 121.49	73 400.04	5 505	4.909	
		Объем: 150*0.05									
53. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.36975	11.972	4.43	203.871	75	17.029	
53. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.2985	102.57	30.62	835.60	249	8.147	
			(1)			11.23	3.35	191.22	57	17.028	
53. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.07125	139.36	9.93	1 430.52	102	10.265	
			(1)			15.08	1.07	256.87	18	17.034	
53. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	7.65	141.30	1 080.95	673.68	5 154	4.768	
		Накладные расходы				142%	6.29	121%	91		
		Сметная прибыль				81%	3.59	65%	49		
		Всего с НР и СП					1 131.37		5 645		
	
54.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-7.65	141.30	-1 080.95	673.68	-5 154	4.768	
		Объем: (0.075)*(-102.0)									
	
55.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		7.65	280.61	2 146.67	2 121.17	16 227	7.559	
		Объем: (0.075)*(102.0)									
	
56.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		15	144.07	2 160.98	2 196.06	32 941	15.244	
56. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	177	10.360	1 833.72	176.300	31 205	17.017	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.9	12.085	10.88	205.490	185	17.004	
56. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.45	102.57	46.16	835.60	376	8.147	
			(1)			11.23	5.05	191.22	86	17.028	
56. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.45	133.41	60.03	763.85	344	5.726	
			(1)			12.94	5.82	219.76	99	16.983	
56. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	8.55	10.08	86.18	13.73	117	1.362	
56. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.45	101.31	45.59	999.00	450	9.861	
			(1)			12.94	5.82	219.76	99	16.983	
56. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.75	104.66	78.50	516.66	387	4.937	
56. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	3	3.60	10.80	20.52	62	5.7	
		Накладные расходы				142%	2 619.33	121%	37 982		
		Сметная прибыль				81%	1 494.13	65%	20 404		
		Всего с НР и СП					6 274.44		91 326		
	
57.	С1. Цена поставщ	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2		153	82.62	12 640.86	480.02	73 443	5.81	
		Объем: 150*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
58.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0063	4 846.79	30.53	49 459.80	312	10.219	
		Объем: 70*0.3*0.3									
58. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.095004	8.280	0.79	140.760	13	17	
58. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.274806	15.080	4.14	256.870	71	17.034	
58. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.209664	112.40	23.57	1 144.08	240	10.179	
			(1)			15.08	3.16	256.87	54	17.034	
58. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.065142	93.88	6.12	890.86	58	9.489	
			(1)			15.08	0.98	256.87	17	17.034	
58. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000252	263.51	0.07	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	4.68	81%	68		
		Сметная прибыль				43%	2.12	34%	29		
		Всего с НР и СП					37.33		409		
	
59.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		10.08	16.40	165.31	145.95	1 471	8.898	
		Объем: 6.3*1.6									
	
60.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0063	344.93	2.17	3 421.73	22	10.138	
60. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.018837	8.280	0.16	140.760	3	17	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.020538	15.080	0.31	256.870	5	17.034	
60. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.020538	93.88	1.93	890.86	18	9.489	
			(1)			15.08	0.31	256.87	5	17.034	
60. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000441	126.43	0.06	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
60. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000126	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.45	81%	6		
		Сметная прибыль				43%	0.20	34%	3		
		Всего с НР и СП					2.82		31		
	
61.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.042	2 520.14	105.85	17 348.53	729	6.887	
		Объем: 70*0.3*0.2									
61. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.66024	8.510	5.62	144.650	96	16.998	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.58296	14.301	8.34	243.333	142	17.015	
61. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.18018	102.57	18.48	835.60	151	8.147	
			(1)			11.23	2.02	191.22	34	17.028	
61. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.07434	139.36	10.36	1 430.52	106	10.265	
			(1)			15.08	1.12	256.87	19	17.034	
61. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.29736	223.58	66.48	1 170.91	348	5.237	
			(1)			16.11	4.79	273.99	81	17.007	
61. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03108	133.41	4.15	763.85	24	5.726	
			(1)			12.94	0.40	219.76	7	16.983	
61. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.21	3.60	0.76	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				142%	19.82	121%	288		
		Сметная прибыль				81%	11.31	65%	155		
		Всего с НР и СП					136.98		1 172		
	
62.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		4.62	104.66	483.53	516.66	2 387	4.937	
		Объем: 4.2*1.1									
	
63.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.7	5 013.40	3 509.38	32 447.66	22 713	6.472	
63. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	53.256	8.970	477.71	152.560	8 125	17.008	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.476	15.080	7.18	256.870	122	17.034	
63. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.476	113.70	54.12	810.77	386	7.131	
			(1)			15.08	7.18	256.87	122	17.034	
63. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.028	101.31	2.84	999.00	28	9.861	
			(1)			12.94	0.36	219.76	6	16.983	
63. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0007	10 705.00	7.49	54 434.60	38	5.085	
63. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.119	960.26	114.27	3 126.47	372	3.256	
63. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	4.13	685.00	2 829.05	3 302.36	13 639	4.821	
63. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.042	569.06	23.90	2 995.86	126	5.265	
		Накладные расходы				142%	688.54	121%	9 979		
		Сметная прибыль				81%	392.76	65%	5 361		
		Всего с НР и СП					4 590.68		38 052		

64.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		70	76.13	5 329.10	342.67	23 987	4.501	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					78 421.55		565 515	7.211	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					74 897.52		534 154	7.132	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					44 727.42		254 043	5.68	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 36, 38, 47, 49, 58, 60; %=121 - по стр. 39, 41, 42, 45, 50, 52, 53, 56, 61, 63)					7 144.91		103 593	14.499	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 36, 38, 47, 49, 58, 60; %=65 - по стр. 39, 41, 42, 45, 50, 52, 53, 56, 61, 63)					4 062.74		55 463	13.652	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					86 105.17		693 210	8.051	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 524.03		31 361	8.899	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 524.03		31 361	8.899	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					89 629.20		724 571	8.084	
	ИТОГО					89 629.20		724 571	8.084	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 792.58	2	14 491	8.084	
	ИТОГО					91 421.78		739 062	8.084	
	НДС 18%				18	16 455.92	18	133 031	8.084	
	ВСЕГО С НДС					107 877.70		872 093	8.084	
	
						384 405.38		2 405 540	6.258	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					374 510.44		2 325 745	6.21	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					307 384.14		1 776 368	5.779	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 39, 41, 42, 45, 50, 52, 53, 56, 61, 63; %=105 - по стр. 3, 7; %=89 - по стр. 4, 23; %=81 - по стр. 36, 38, 47, 49, 58, 60)					15 939.82		231 264	14.509	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 39, 41, 42, 45, 50, 52, 53, 56, 61, 63; %=51 - по стр. 3, 7; %=44 - по стр. 4, 23; %=34 - по стр. 36, 38, 47, 49, 58, 60)					8 655.18		117 730	13.602	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					399 105.44		2 674 739	6.702	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 370.91		48 434	7.602	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 18-20, 22)					1 191.90		17 360	14.565	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 18-20, 22)					953.52		13 076	13.713	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 516.33		78 870	9.261	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 524.03		31 361	8.899	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 524.03		31 361	8.899	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					411 145.80		2 784 970	6.774	
	ИТОГО					411 145.80		2 784 970	6.774	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	8 222.92	2	55 699	6.774	
	ИТОГО					419 368.72		2 840 669	6.774	
	НДС 18%				18	75 486.37	18	511 320	6.774	
	ВСЕГО С НДС					494 855.09		3 351 989	6.774	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)