«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»
__________________________ /Русович С.Б. /	Генеральный директор 
ООО «УК Эдельвейс»____________________ /Хапанциева С.П. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Д Е Ф Е К Т Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 1-1а по пер. Аральскому

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2.7	
2.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.01	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.7	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.2	
5.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.095	
6.	Покрытие пленкой  кровель (прим)	100 м2 покрытия	2.7	
7.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	337.5	
8.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	2.7	
9.	Этернит в комплекте		345.6	
10.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.006084	
11.	Окно типа VELUX  разм.0,78х0,78	м2	0.6084	
12.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.48	
13.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.42	
14.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.42	
15.	Смена обделок из листовой стали капельника (прим)	100 м	0.42	
16.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.2	
17.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.04	
18.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.16	
19.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
20.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
21.	Разборка карниза (примен.)	100 м2 подшивки	0.17	
22.	Подшивка карнизов (примен)	100 м2 потолка	0.17	
23.	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов (примен)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17	
24.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.7	
25.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	55.89	
26.	Смена лобовой доски (примен)	100 м досок	0.45	
27.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.01	
28.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.042	
29.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала)	100 м труб	0.01	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.044	
31.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.12	
32.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
33.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	4.905	
34.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	100.062	
35.	Покрытие пленкой  кровель (прим)	100 м2 покрытия	0.327	
36.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	40.875	
37.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	11.154	
38.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	11.154	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)