«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:
Директор
МКУ «КР МКД»	892 518	руб.	Смета на сумму:
Директор
ООО «УК Управдом»	892 518	руб.	

________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.А. Тишковец /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт  крыши шиферной (с заменой на металлочерепицу) дома № 90-92 по ул. Судостроительная 	
Сметная стоимость:	892.518	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.295	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	146.867	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.52	165.55	131.65	33.90	582.74	463.41	119.33	12.51	4.4	6 322	5 797	525	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			458.78				84%	4 869			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			278.05				48%	2 783			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 319.56					13 974			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.52	172.51	127.80	44.71	607.24	449.86	157.38	12.51	7.12	6 748	5 628	1 121	
					6.95			24.46	1	12.49			306	
	Накладные расходы		83%			393.69				71%	4 213			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			308.31				52%	3 086			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 309.23					14 047			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю, 100 м2	3.52	2 713.25	179.98	29.68	9 550.64	633.53	104.47	12.51	6.93	38 084	7 925	724	
				2 503.59	4.13		8 812.64	14.54	3.34	12.55		29 434	182	
	Накладные расходы		83%			537.90				71%	5 756			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			421.25				52%	4 216			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 509.78					48 056			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.01	5 502.93	806.67	80.64	5 557.96	814.74	81.45	12.51	7.11	25 643	10 192	579	
				4 615.62			4 661.78		3.19	1		14 871		
	Накладные расходы		83%			676.23				71%	7 236			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			529.58				52%	5 300			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 763.78					38 179			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.03	9 291.30	1 358.31	34.61	9 570.04	1 399.06	35.65	12.51	6.98	41 832	17 502	249	
				7 898.38			8 135.33		2.96	1		24 081		
	Накладные расходы		83%			1 161.22				71%	12 426			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			909.39				52%	9 101			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 640.65					63 359			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.23	6 775.72	1 449.90	67.19	1 558.42	333.48	15.45	12.51	7.02	9 239	4 172	108	
				5 258.63			1 209.48		4.1	1		4 959		
	Накладные расходы		83%			276.79				71%	2 962			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			216.76				52%	2 169			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 051.97					14 371			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.06	4 519.16	360.82	36.65	4 790.31	382.47	38.85	12.51	7.07	22 972	4 785	275	
				4 121.69			4 368.99		4.1	1		17 913		
	Накладные расходы		83%			317.45				71%	3 397			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			248.61				52%	2 488			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 356.37					28 858			
	
8.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка лобовой доски (прим), 100 м2 подшивки	0.1	257.63	231.54	26.09	25.76	23.15	2.61	12.51	6.47	307	290	17	
					10.34			1.03	1	12.53			13	
	Накладные расходы		85%			20.55				72%	218			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			19.34				64%	194			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.66					719			
	
9.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство лобовой доски (прим), 100 м2 потолка	0.1	10 259.57	603.91	84.83	1 025.96	60.39	8.48	12.52	6.76	4 068	756	57	
				9 570.83	3.78		957.08	0.38	3.4	12.5		3 254	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			64.42				90%	685			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			32.82				43%	327			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 123.19					5 080			
	
10.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	1 316.51	347.48	6.74	131.65	34.75	0.67	12.51	7.14	663	435	5	
				962.29	0.16		96.23	0.02	2.32	12.46		223		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			33.03				80%	348			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.34				37%	161			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181.02					1 172			
	
11.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (прим), 100 м2 проемов	0.0015	21 223.62	2 306.00	742.65	31.84	3.46	1.11	12.51	5.84	123	43	7	
				18 174.97	28.43		27.26	0.04	2.7	12.53		74	1	
	Объем: 0.3*0.5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			3.71				90%	40			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1.89				43%	19			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.44					182			
	
12.	Цена поставщика. 
Люк-окно выхода на кровлю FAKRO WSZ 0,3*0,5 (прим), м2	0.15	3 956.07			593.41			1	1	1 098			
				3 956.07			593.41		1.85	1		1 098		
	Объем: 0.3*0.5													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
13.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.3	221.62	101.80	102.69	1 174.56	539.53	544.24	12.51	3.39	8 756	6 750	1 845	
				17.13	1.45		90.79	7.69	1.78	12.56		162	97	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			492.50				77%	5 272			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			328.33				48%	3 287			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 995.39					17 315			
	
14.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	109.71	36.04			3 953.95					16 512			
				36.04			3 953.95		150.51			16 512		
	Объем: 5.3*20.7													
	
15.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	3.52	286.73	122.64	1.26	1 009.28	431.68	4.44	12.51	7.2	7 008	5 400	32	
				162.83			573.16		2.75	1		1 576		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		93%			401.46				79%	4 266			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			276.28				51%	2 754			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 687.02					14 028			
	
16.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	440	13.13			5 777.20					18 832			
				13.13			5 777.20		42.8			18 832		
	Объем: 352*1.25													
	
17.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.06	2 618.75	2 607.40	11.35	157.13	156.44	0.68	12.51	4.05	1 960	1 957	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			129.85				71%	1 389			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.69				52%	1 018			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					388.66					4 367			
	
18.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	6	394.62	69.00	29.78	2 367.69	414.00	178.65	12.51	6.53	11 422	5 179	1 167	
				295.84	2.08		1 775.04	12.45	2.86	12.51		5 077	156	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			452.04				90%	4 802			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			230.28				43%	2 294			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 050.01					18 518			
	
19.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя из керамзита (прим), 1 м3 утеплителя	13.5	47.52	20.14	27.38	641.52	271.84	369.68	12.51	5.32	5 367	3 401	1 967	
					3.42			46.22	2.36	12.51			578	
	Объем: 90*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			343.50				92%	3 661			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			174.93				44%	1 751			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 159.96					10 778			
	
20.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой кровель (прим), 100 м2 покрытия	0.9	286.73	122.64	1.26	258.06	110.37	1.14	12.51	7.2	1 792	1 381	8	
				162.83			146.55		2.75	1		403		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			102.64				79%	1 091			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			70.64				51%	704			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					431.34					3 587			
	
21.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	112.5	7.04			792.00					2 439			
				7.04			792.00		21.68			2 439		
	Объем: 90*1.25													
	
22.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	13.5	202.86	119.97	82.89	2 738.55	1 619.57	1 118.98	12.51	6.94	28 027	20 261	7 766	
									17.02	1				
	Объем: 90*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 457.61				77%	15 601			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			971.74				48%	9 725			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 167.91					53 353			
	
23.	ТССЦ 104-0098 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	275.4	26.54			7 309.12					23 996			
				26.54			7 309.12		87.13			23 996		
	Объем: 90*3*1.02													
	
24.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.8	2 956.30	374.76	6.66	2 365.04	299.81	5.33	12.51	6.9	9 226	3 751	37	
				2 574.88	1.03		2 059.90	0.82	2.64	12.57		5 438	10	
	Накладные расходы		83%			249.52				71%	2 670			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			195.41				52%	1 956			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 809.97					13 852			
	
25.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.8	75.57	75.35	0.22	60.46	60.28	0.18	12.51	4.09	755	754	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			50.03				71%	535			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.18				52%	392			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149.67					1 682			
	
26.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.8	8 813.16	326.90	31.86	7 050.53	261.52	25.49	12.51	6.89	24 820	3 272	176	
				8 454.40	3.03		6 763.52	2.42	3.16	12.48		21 373	30	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			285.06				92%	3 038			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			145.17				44%	1 453			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 480.75					29 311			
	
27.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.52	8 171.06	405.87	165.99	28 762.12	1 428.66	584.28	12.52	6.6	144 254	17 887	3 856	
				7 599.20	14.91		26 749.18	52.49	4.58	12.5		122 511	656	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 599.64				92%	17 060			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			814.63				44%	8 159			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 176.39					169 472			
	
28.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	40	137.86			5 514.40					23 990			
				137.86			5 514.40		599.75			23 990		
	
29.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.42	7 415.77	333.04	13.17	3 114.62	139.88	5.53	12.51	7.18	9 539	1 750	40	
				7 069.56			2 969.22		2.61	1		7 750		
	Накладные расходы		83%			116.10				71%	1 243			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.92				52%	910			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 321.64					11 692			
	
30.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 382			
	
31.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
	
32.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 411			
	
33.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.4	1 357.93	327.73	1.01	543.17	131.09	0.40	12.51	7.2	3 384	1 640	3	
				1 029.19			411.68		4.23	1		1 741		
	Накладные расходы		83%			108.80				71%	1 164			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.21				52%	853			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					737.18					5 401			
	
34.	ТЕР 46-04-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из листовой стали (прим), 100 м2 покрытия	0.15	84.90	71.04	13.86	12.74	10.66	2.08	12.51	4.4	142	133	9	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			10.55				84%	112			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.40				48%	64			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.69					318			
	
35.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.15	373.54	335.71	26.60	56.03	50.36	3.99	12.52	7.17	666	630	29	
				11.23			1.68		4.14	1		7		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			53.38				90%	567			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			27.19				43%	271			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136.61					1 504			
	
36.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.066	23 811.97			1 571.59					3 159			
				23 811.97			1 571.59		47 861.13			3 159		
	Объем: 0.15*0.44													
	
37.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.04	8 572.20	5 513.35	252.31	342.89	220.53	10.09	12.51	6.18	3 367	2 759	62	
				2 806.54	60.12		112.26	2.40	4.86	12.52		546	30	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			173.89				66%	1 841			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			140.45				50%	1 395			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					657.22					6 602			
	
38.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.168	2 934.00			492.91					1 888			
				2 934.00			492.91		11 241.04			1 888		
	Объем: 0.04*4200													
	
39.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.04	13 930.32	9 132.45	284.04	557.21	365.30	11.36	12.51	6.18	5 518	4 570	70	
				4 513.83	67.62		180.55	2.70	4.86	12.52		877	34	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			287.04				66%	3 039			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			231.84				50%	2 302			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 076.09					10 859			
	
40.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.264	2 934.00			774.58					2 968			
				2 934.00			774.58		11 241.04			2 968		
	Объем: 0.04*2200*3													
	
41.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обделки оголовников из цветной оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.048	1 339.24	1 173.45	33.16	64.28	56.33	1.59	12.51	7.14	733	705	11	
				132.63	3.78		6.37	0.18	2.61	12.5		17	2	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1875:[ М-(10568.73=13515.00*0.782) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			61.03				92%	650			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			31.08				44%	311			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					156.39					1 695			
	
42.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.16	2 412.79	1 295.60	2.05	386.05	207.30	0.33	12.51	4.04	3 349	2 593	1	
				1 115.14			178.42		4.23	1		755		
	Накладные расходы		79%			163.77				67%	1 737			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			103.65				40%	1 037			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					653.47					6 124			
	
43.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	2 291.60	114.18	14.24	366.66	18.27	2.28	12.51	7.11	1 197	229	16	
				2 163.18			346.11		2.75	1		952		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			17.36				80%	183			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.59				37%	85			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					392.60					1 465			
	
44.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.67	4 972.00	72.11	75.20	3 331.24	48.31	50.38	12.51	6.29	12 138	604	317	
				4 824.69	5.48		3 232.54	3.67	3.47	12.5		11 217	46	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			56.14				92%	598			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			28.59				44%	286			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 415.97					13 022			
	
45.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	10.4776	7.34		7.34	76.86		76.86		5.54	426		426	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
46.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	10.4776	26.50		26.50	277.66		277.66		5.54	1 538		1 538	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	117 413.32	11 567.09	3 843.04			540 530	144 721	23 060	
			102 003.17	171.51				372 752	2 146	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	117 413.32	11 567.09	3 843.04			540 530	144 721	23 060	
			102 003.17	171.51				372 752	2 146	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	26 185.75					93 784			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 34; %=71 - по стр. 2-7, 17, 24, 25, 29-33; %=72 - по стр. 8; %=90 - по стр. 9, 11, 18, 35; %=80 - по стр. 10, 43; %=77 - по стр. 13, 22; %=79 - по стр. 15, 20; %=92 - по стр. 19, 26, 27, 41, 44; %=66 - по стр. 37, 39; %=67 - по стр. 42)	10 661.14					113 799			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13, 22, 34; %=52 - по стр. 2-7, 17, 24, 25, 29-33; %=64 - по стр. 8; %=43 - по стр. 9, 11, 18, 35; %=37 - по стр. 10, 43; %=51 - по стр. 15, 20; %=44 - по стр. 19, 26, 27, 41, 44; %=50 - по стр. 37, 39; %=40 - по стр. 42)	7 167.11					71 675			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	135 241.57					726 004			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	135 241.57					726 004			
	Строительный контроль 2,14%	2 894.17					15 536			
	Итого со строительным контролем	138 135.74					741 540			
	Непредвиденные расходы 2%	2 762.71					14 831			
	Итого с непредвиденными	140 898.45					756 371			
	НДС	25 361.72					136 147			
	Всего с НДС	166 260.17					892 518			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 661.14					113 799			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 167.11					71 675			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)