|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 1 842 864 | руб. | Смета на сумму: | 1 842 864 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Русович С.Б./ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Королев Ю.С. / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по ул. Вагоностроительная д.10 в г.Калининграде |
| Сметная стоимость: | **1 842.864** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **2.291** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **260.175** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 3.82 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 2 113.64 | 1 756.09 | 357.55 | 12.51 | 4.4 | 23 542 | 21 969 | 1 573 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 738.53 |  |  |  | 84% | 18 454 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 053.65 |  |  |  | 48% | 10 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 905.82 |  |  |  |  | 52 541 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3.82 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 658.99 | 488.20 | 170.79 | 12.51 | 7.12 | 7 323 | 6 107 | 1 216 |
|  | 6.95 |  | 26.55 | 1 | 12.49 |  | 332 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 427.24 |  |  |  | 71% | 4 572 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 334.59 |  |  |  | 52% | 3 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 420.82 |  |  |  |  | 15 243 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.438 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 18 919.07 | 2 773.33 | 277.24 | 12.51 | 7.11 | 87 286 | 34 694 | 1 971 |
| 4 615.62 |  | 15 868.50 |  | 3.19 | 1 | 50 621 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 2 301.86 |  |  |  | 71% | 24 633 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 802.66 |  |  |  | 52% | 18 041 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 23 023.60 |  |  |  |  | 129 960 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.744 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 199.49 | 278.82 | 4.96 | 12.51 | 6.9 | 8 580 | 3 488 | 34 |
| 2 574.88 | 1.03 | 1 915.71 | 0.77 | 2.64 | 12.57 | 5 057 | 10 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 232.06 |  |  |  | 71% | 2 484 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 181.73 |  |  |  | 52% | 1 819 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 613.28 |  |  |  |  | 12 883 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.32 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 1 446.13 | 115.46 | 11.73 | 12.51 | 7.07 | 6 935 | 1 444 | 83 |
| 4 121.69 |  | 1 318.94 |  | 4.1 | 1 | 5 408 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 95.83 |  |  |  | 71% | 1 025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 75.05 |  |  |  | 52% | 751 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 617.01 |  |  |  |  | 8 711 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.32 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 12 264.52 | 1 792.97 | 45.69 | 12.51 | 6.98 | 53 609 | 22 430 | 319 |
| 7 898.38 |  | 10 425.86 |  | 2.96 | 1 | 30 861 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 488.17 |  |  |  | 71% | 15 925 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 165.43 |  |  |  | 52% | 11 664 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 918.12 |  |  |  |  | 81 198 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.24 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 626.17 | 347.98 | 16.13 | 12.51 | 7.02 | 9 641 | 4 353 | 113 |
| 5 258.63 |  | 1 262.07 |  | 4.1 | 1 | 5 174 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 288.82 |  |  |  | 71% | 3 091 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 226.19 |  |  |  | 52% | 2 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 141.18 |  |  |  |  | 14 995 |  |  |
|  |
| 8. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 41 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 6 666.60 | 1 573.17 | 1 460.42 | 12.51 | 7.07 | 45 192 | 19 680 | 10 325 |
| 88.61 |  | 3 633.01 |  | 4.18 | 1 | 15 186 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 305.73 |  |  |  | 71% | 13 973 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 022.56 |  |  |  | 52% | 10 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 994.89 |  |  |  |  | 69 398 |  |  |
|  |
| 9. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.39 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 2 892.15 | 129.89 | 5.14 | 12.51 | 7.18 | 8 858 | 1 625 | 37 |
| 7 069.56 |  | 2 757.13 |  | 2.61 | 1 | 7 196 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 107.81 |  |  |  | 71% | 1 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 84.43 |  |  |  | 52% | 845 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 084.39 |  |  |  |  | 10 857 |  |  |
|  |
| 10. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.1 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 573.15 | 57.83 | 0.81 | 12.51 | 7.18 | 1 928 | 723 | 6 |
| 5 145.09 |  | 514.51 |  | 2.33 | 1 | 1 199 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 48.00 |  |  |  | 71% | 513 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 37.59 |  |  |  | 52% | 376 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 658.74 |  |  |  |  | 2 817 |  |  |
|  |
| 11. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.05 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 230.24 | 24.03 | 0.41 | 12.51 | 7.18 | 818 | 301 | 3 |
| 4 116.09 |  | 205.80 |  | 2.5 | 1 | 515 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 19.94 |  |  |  | 71% | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 15.62 |  |  |  | 52% | 157 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 265.80 |  |  |  |  | 1 188 |  |  |
|  |
| 12. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.05 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 435.99 | 24.03 | 0.41 | 12.51 | 7.18 | 806 | 301 | 3 |
| 8 231.09 |  | 411.55 |  | 1.22 | 1 | 502 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 19.94 |  |  |  | 71% | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 15.62 |  |  |  | 52% | 157 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 471.55 |  |  |  |  | 1 176 |  |  |
|  |
| 13. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.35 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 475.28 | 114.71 | 0.35 | 12.51 | 7.2 | 2 961 | 1 435 | 3 |
| 1 029.19 |  | 360.22 |  | 4.23 | 1 | 1 524 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 95.21 |  |  |  | 71% | 1 019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 74.56 |  |  |  | 52% | 746 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 645.05 |  |  |  |  | 4 726 |  |  |
|  |
| 14. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 3.82 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 095.30 | 468.47 | 4.82 | 12.51 | 7.2 | 7 606 | 5 861 | 35 |
| 162.83 |  | 622.01 |  | 2.75 | 1 | 1 711 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 435.68 |  |  |  | 79% | 4 630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 299.82 |  |  |  | 51% | 2 989 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 830.80 |  |  |  |  | 15 225 |  |  |
|  |
| 15. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 477.5 | 13.13 |  |  | 6 269.58 |  |  |  |  | 20 437 |  |  |
| 13.13 |  | 6 269.58 |  | 42.8 |  | 20 437 |  |
|  | Объем: 382\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 16. | ТЕР 12-01-007-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли | 3.82 | 29 858.10 | 1 069.80 | 288.58 | 114 057.96 | 4 086.63 | 1 102.36 | 12.51 | 6.94 | 573 724 | 51 124 | 7 650 |
| 28 499.73 | 32.46 | 108 868.97 | 124.01 | 4.73 | 12.5 | 514 950 | 1 550 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 4 547.49 |  |  |  | 92% | 48 460 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 2 315.85 |  |  |  | 44% | 23 177 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 120 921.30 |  |  |  |  | 645 361 |  |  |
|  |
| 17. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 10.314 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 2 285.74 | 1 049.94 | 1 059.12 | 12.51 | 3.39 | 17 040 | 13 135 | 3 590 |
| 17.13 | 1.45 | 176.68 | 14.96 | 1.78 | 12.56 | 314 | 188 |
|  | Объем: 382\*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 958.41 |  |  |  | 77% | 10 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 638.94 |  |  |  | 48% | 6 395 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 883.09 |  |  |  |  | 33 694 |  |  |
|  |
| 18. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 213.4998 | 36.04 |  |  | 7 694.53 |  |  |  |  | 32 134 |  |  |
| 36.04 |  | 7 694.53 |  | 150.51 |  | 32 134 |  |
|  | Объем: 10.314\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 19. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.02 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 52.38 | 52.15 | 0.23 | 12.51 | 4.05 | 653 | 652 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 43.28 |  |  |  | 71% | 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 33.90 |  |  |  | 52% | 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 129.56 |  |  |  |  | 1 455 |  |  |
|  |
| 20. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0081 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 171.91 | 18.68 | 6.02 | 12.51 | 5.84 | 666 | 234 | 35 |
| 18 174.97 | 28.43 | 147.22 | 0.23 | 2.7 | 12.53 | 397 | 3 |
|  | Объем: (0.54\*0.75)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 20.04 |  |  |  | 90% | 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 10.21 |  |  |  | 43% | 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 202.17 |  |  |  |  | 981 |  |  |
|  |
| 21. | СЦена поставщ. Люк выхода на кровлю 0,75х0,54, шт | 2 | 665.22 |  |  | 1 330.44 |  |  | 1 | 1 | 6 626 |  |  |
| 665.22 |  | 1 330.44 |  | 4.98 | 1 | 6 626 |  |
|  | *Поправки: М: =3280/4.98\*1.01* |
|  |
| 22. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий | 0.744 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 56.22 | 56.06 | 0.16 | 12.51 | 4.09 | 702 | 701 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 46.53 |  |  |  | 71% | 498 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 36.44 |  |  |  | 52% | 365 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 139.19 |  |  |  |  | 1 564 |  |  |
|  |
| 23. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.744 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 6 556.99 | 243.21 | 23.71 | 12.51 | 6.89 | 23 083 | 3 043 | 163 |
| 8 454.40 | 3.03 | 6 290.07 | 2.25 | 3.16 | 12.48 | 19 877 | 28 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 265.10 |  |  |  | 92% | 2 825 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 135.00 |  |  |  | 44% | 1 351 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 957.09 |  |  |  |  | 27 260 |  |  |
|  |
| 24. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 0.744 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 699.16 | 53.65 | 55.95 | 12.51 | 6.29 | 13 479 | 671 | 352 |
| 4 824.69 | 5.48 | 3 589.57 | 4.07 | 3.47 | 12.5 | 12 456 | 51 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 62.34 |  |  |  | 92% | 664 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 31.75 |  |  |  | 44% | 318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 793.24 |  |  |  |  | 14 461 |  |  |
|  |
| 25. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство снегозадержания, 100 м ограждения | 0.744 | 147.30 | 72.11 | 75.20 | 109.59 | 53.65 | 55.95 | 12.51 | 6.29 | 1 023 | 671 | 352 |
| -0.01 | 5.48 | -0.01 | 4.07 | 3.47 | 12.5 |  | 51 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1529:[ М-(6.44=12871.00\*0.0005) ]; ТССЦ 101-1851:[ М-(22.16=42.61\*0.52) ]; ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00\*0.3) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 62.34 |  |  |  | 92% | 664 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 31.75 |  |  |  | 44% | 318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 203.67 |  |  |  |  | 2 005 |  |  |
|  |
| 26. | СЦена поставщ. Снегозадержатели бугельные, мп | 74.4 | 357.59 |  |  | 26 604.93 |  |  | 1 | 1 | 92 851 |  |  |
| 357.59 |  | 26 604.93 |  | 3.49 | 1 | 92 851 |  |
|  | *Поправки: М: =1200/3.49\*1.04* |
|  |
| 27. | ТЕР 46-01-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заполнение бетоном отдельных мест, 1 м3 | 0.27 | 2 168.88 | 240.58 | 37.36 | 585.60 | 64.96 | 10.09 | 12.52 | 6.66 | 3 530 | 813 | 67 |
| 1 890.94 | 2.11 | 510.55 | 0.57 | 5.19 | 12.52 | 2 650 | 7 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 64.87 |  |  |  | 84% | 689 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 39.32 |  |  |  | 48% | 394 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 689.79 |  |  |  |  | 4 612 |  |  |
|  |
| 28. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 1.2 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 938.32 | 361.40 | 36.29 | 12.51 | 6.11 | 10 536 | 4 521 | 222 |
| 1 283.86 | 5.99 | 1 540.63 | 7.19 | 3.76 | 12.52 | 5 793 | 90 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 316.99 |  |  |  | 73% | 3 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 258.01 |  |  |  | 56% | 2 582 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 513.32 |  |  |  |  | 16 484 |  |  |
|  |
| 29. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.027 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 231.45 | 148.86 | 6.81 | 12.51 | 6.18 | 2 273 | 1 862 | 42 |
| 2 806.54 | 60.12 | 75.78 | 1.62 | 4.86 | 12.52 | 368 | 20 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 117.37 |  |  |  | 66% | 1 242 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 94.80 |  |  |  | 50% | 941 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 443.63 |  |  |  |  | 4 456 |  |  |
|  |
| 30. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.1134 | 2 934.00 |  |  | 332.72 |  |  |  |  | 1 275 |  |  |
| 2 934.00 |  | 332.72 |  | 11 241.04 |  | 1 275 |  |
|  | Объем: 0.027\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 31. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.027 | 69 651.60 | 45 662.25 | 1 420.20 | 1 880.59 | 1 232.88 | 38.35 | 12.51 | 6.18 | 18 622 | 15 423 | 237 |
| 22 569.15 | 338.10 | 609.37 | 9.13 | 4.86 | 12.52 | 2 962 | 114 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Начисления: Н3= 15, Н4= 15, Н5= 15, Н48= 15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 968.77 |  |  |  | 66% | 10 254 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 782.47 |  |  |  | 50% | 7 769 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 631.82 |  |  |  |  | 36 645 |  |  |
|  |
| 32. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.891 | 2 934.00 |  |  | 2 614.19 |  |  |  |  | 10 016 |  |  |
| 2 934.00 |  | 2 614.19 |  | 11 241.04 |  | 10 016 |  |
|  | Объем: 0.027\*2200\*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 33. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.054 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 462.90 | 297.72 | 13.62 | 12.51 | 6.18 | 4 545 | 3 724 | 84 |
| 2 806.54 | 60.12 | 151.55 | 3.25 | 4.86 | 12.52 | 737 | 41 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 234.76 |  |  |  | 66% | 2 485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 189.61 |  |  |  | 50% | 1 883 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 887.27 |  |  |  |  | 8 912 |  |  |
|  |
| 34. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.2268 | 2 934.00 |  |  | 665.43 |  |  |  |  | 2 549 |  |  |
| 2 934.00 |  | 665.43 |  | 11 241.04 |  | 2 549 |  |
|  | Объем: 0.054\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 35. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.054 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 1 755.22 | 1 150.69 | 35.79 | 12.51 | 6.18 | 17 380 | 14 395 | 221 |
| 10 532.27 | 157.78 | 568.74 | 8.52 | 4.86 | 12.52 | 2 764 | 107 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 904.18 |  |  |  | 66% | 9 571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 730.30 |  |  |  | 50% | 7 251 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 389.71 |  |  |  |  | 34 202 |  |  |
|  |
| 36. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.8316 | 2 934.00 |  |  | 2 439.91 |  |  |  |  | 9 348 |  |  |
| 2 934.00 |  | 2 439.91 |  | 11 241.04 |  | 9 348 |  |
|  | Объем: 0.054\*2200\*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 37. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.028 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 240.02 | 154.37 | 7.06 | 12.51 | 6.18 | 2 357 | 1 931 | 44 |
| 2 806.54 | 60.12 | 78.58 | 1.68 | 4.86 | 12.52 | 382 | 21 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 121.72 |  |  |  | 66% | 1 288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 98.31 |  |  |  | 50% | 976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 460.05 |  |  |  |  | 4 621 |  |  |
|  |
| 38. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.1176 | 2 934.00 |  |  | 345.04 |  |  |  |  | 1 322 |  |  |
| 2 934.00 |  | 345.04 |  | 11 241.04 |  | 1 322 |  |
|  | Объем: 0.028\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 39. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.028 | 18 573.76 | 12 176.60 | 378.72 | 520.07 | 340.94 | 10.60 | 12.51 | 6.18 | 5 150 | 4 265 | 66 |
| 6 018.44 | 90.16 | 168.52 | 2.52 | 4.86 | 12.52 | 819 | 32 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 267.90 |  |  |  | 66% | 2 836 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 216.38 |  |  |  | 50% | 2 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 004.35 |  |  |  |  | 10 135 |  |  |
|  |
| 40. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.2464 | 2 934.00 |  |  | 722.94 |  |  |  |  | 2 770 |  |  |
| 2 934.00 |  | 722.94 |  | 11 241.04 |  | 2 770 |  |
|  | Объем: 0.028\*2200\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 41. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.742 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 1 790.29 | 961.34 | 1.52 | 12.51 | 4.04 | 15 532 | 12 026 | 6 |
| 1 115.14 |  | 827.43 |  | 4.23 | 1 | 3 500 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 759.46 |  |  |  | 67% | 8 057 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 480.67 |  |  |  | 40% | 4 810 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 030.42 |  |  |  |  | 28 400 |  |  |
|  |
| 42. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Окраска пов-сти труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.742 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 700.37 | 84.72 | 10.56 | 12.51 | 7.11 | 5 549 | 1 060 | 75 |
| 2 163.18 |  | 1 605.08 |  | 2.75 | 1 | 4 414 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 80.48 |  |  |  | 80% | 848 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 39.82 |  |  |  | 37% | 392 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 820.67 |  |  |  |  | 6 789 |  |  |
|  |
| 43. | ТЕР 06-01-030-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство оголовника, 100 м3 в деле | 0.0068 | 162 241.07 | 31 087.94 | 17 325.99 | 1 103.24 | 211.40 | 117.82 | 12.52 | 7.03 | 7 353 | 2 647 | 828 |
| 113 827.14 | 2 596.43 | 774.02 | 17.66 | 5.01 | 12.5 | 3 878 | 221 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 217.61 |  |  |  | 80% | 2 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 125.98 |  |  |  | 44% | 1 262 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 446.83 |  |  |  |  | 10 909 |  |  |
|  |
| 44. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 31.219 | 7.34 |  | 7.34 | 229.01 |  | 229.01 |  | 5.54 | 1 269 |  | 1 269 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 15.28+15.939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =40.64/5.54* |
|  |
| 45. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 31.219 | 26.50 |  | 26.50 | 827.30 |  | 827.30 |  | 5.54 | 4 583 |  | 4 583 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =146.81/5.54* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **240 870.76** | **20 568.23** | **6 004.77** |  |  | **1 173 462** | **257 309** | **35 609** |
| **214 297.77** | **229.05** |  |  | **880 543** | **2 866** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **240 870.76** | **20 568.23** | **6 004.77** |  |  | **1 173 462** | **257 309** | **35 609** |
| **214 297.77** | **229.05** |  |  | **880 543** | **2 866** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **49 019.71** |  |  |  |  | **179 328** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 27; %=71 - по стр. 2-13, 19, 22; %=79 - по стр. 14; %=92 - по стр. 16, 23-25; %=77 - по стр. 17; %=90 - по стр. 20; %=73 - по стр. 28; %=66 - по стр. 29, 31, 33, 35, 37, 39; %=67 - по стр. 41; %=80 - по стр. 42, 43)** | **18 664.47** |  |  |  |  | **198 878** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17, 27; %=52 - по стр. 2-13, 19, 22; %=51 - по стр. 14; %=44 - по стр. 16, 23-25, 43; %=43 - по стр. 20; %=56 - по стр. 28; %=50 - по стр. 29, 31, 33, 35, 37, 39; %=40 - по стр. 41; %=37 - по стр. 42)** | **12 679.02** |  |  |  |  | **126 706** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **272 214.25** |  |  |  |  | **1 499 046** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **272 214.25** |  |  |  |  | **1 499 046** |  |  |
|  | **строительный контроль 2,14%** | **5 825.38** |  |  |  |  | **32 080** |  |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | **278 039.63** |  |  |  |  | **1 531 126** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | **5 560.79** |  |  |  |  | **30 623** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | **283 600.42** |  |  |  |  | **1 561 749** |  |  |
|  | **НДС** | **51 048.08** |  |  |  |  | **281 115** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **334 648.50** |  |  |  |  | **1 842 864** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **18 664.47** |  |  |  |  | **198 878** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **12 679.02** |  |  |  |  | **126 706** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Составил: | Гл. Инженер ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» Т.Н. Щемелинина |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |  |
|  |  |  |
| Проверил: | Зам. Директора ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» С.А. Яровикова |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |  |