«УТВЕРЖДАЮ»	

	

Директор МКУ «КР МКД»	

	

________________ /С.Б. Русович /	

	

«______»____________________ 2015г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Энгельса, д. 18	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	Демонтажные работы	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.08	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.05	
3.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.35	
4.	Е67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2	100 м пучка проводов	0.32	
	Общестроительные работы	
5.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия)	100 отверстий	0.04	
6.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.05	
	Щиты этажные распределительные			
7.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	
8.	С.Цена поставщик	Щит распределительный для электрооборудования, металлоконструкция (400х400х250) Ip 54	шт	1	
9.	Ц08-03-600-02;	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
10.	С.Цена поставщик	Электросчетчик трехфазный ЦЭ 6803 8М 380/220В (5-60А)	шт	1	
11.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	
12.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель G LS6 -C50/3 (C) 50A	шт	1	
13.	Ц08-03-526-01;	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	4	
14.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  CLS6-С10/2  (С) 10 A 6 кА	шт	1	
15.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель G LS6 -C25/2 (C) 25A . 6 кА	шт	3	
16.	Ц08-02-397-01;	Профиль перфорированный монтажный (прим) Din-рейка	100 м	0.004	
17.	С509-2643	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5	шт.	1	
18.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.004	
19.	С.Цена поставщик	Шина медь,  М1Т  5х50мм L4000	м	0.4	
20.	С.Цена поставщик	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	1шт	1	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
21.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.3	
22.	С103-1394	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м	30.6	
23.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	10	
24.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	3	
25.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.32	
26.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0326	
27.	Ц08-02-396-05;	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	0.25	
28.	С.Цена поставщик	Короб металлический перфорированный ( 60х40) с  замковой крышкой  и креплением	м	25.75	
29.	Ц08-02-399-02;	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.35	
30.	С501-8485	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	0.0357	
31.	С Цена поставщик.	Коробка распред. FAST BOX 70x70x40 ip44	шт	6	
32.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.07	
33.	С.Цена поставщик	Светильники настенные( энергосберегающая лампа накаливания)  IP54	шт	1	
34.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный с решёткой ( энергосберегающая лампа накаливания)  IP44	шт	6	
35.	С.Цена поставщик	Энергосберегающая лампа    E14, 11W	шт	7	
36.	Ц08-03-591-04;	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.01	
37.	С.Цена поставщик	Выключатель наруж.2-кл IP44 0331-02	шт	1	
38.	Ц08-02-144-04;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей  (переподключение квартир)	100 шт.	0.04	
	устройство контура  заземления	
39.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	
40.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.015	
41.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
42.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
43.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
44.	С101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.016	
45.	Ц08-02-472-10;	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.08	
46.	С502-0524	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м	0.0082	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                             И.Л. Герасименко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)