«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «УК РСУ 6»

	

________________ / Русович С.Б. /	
________________ / Донцова С. Ю. /	

	

«______»____________________ 2013г.	
«______»____________________ 2013г.	

Дефектная ведомость	
к дефектной ведомости № 1	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №12а по ул. Мукомольной	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	10.4	
2.	Е58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2	100 мест	3.12	
3.	Е12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (40мм)	100 м2 стяжки	10.4	
4.	Е12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	10.4	
5.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	10.4	
6.	Е12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (балконы, выходы, вент. каналы)	100 м примыканий	0.784	
7.	С101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	148.176	
8.	Е12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	2.1	
9.	С101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	529.2	
10.	Е12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	10.4	
11.	С101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	1185.6	
12.	С101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	1206.4	
13.	Е65-6-23	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.06	
14.	С301-3304	Воронка сливная диаметром 100 мм	шт.	6	
15.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (свесы выходов, балконов, парапет)	100 м	2.9	
16.	Е58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.3	
17.	Е58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0.3	
18.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ( выход на кровлю)	100 м2	0.024	
19.	Е09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2.4	
20.	С203-0232	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2	м2	2.4	
21.	Е58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	10 м решеток	21	
22.	Е62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.05	
23.	Е46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (парапет)	1 м3	1.05	
24.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (выход на крышу)	100 м2 покрытия	0.06	
25.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.5	
26.	Е12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.5	
27.	Е12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.5	
28.	С101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	58	
29.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки на вентканалах, парапетах	1 м3 кладки	0.5	
30.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	6.789	
31.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	6.789	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)