|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 486 586 | | руб. | Смета на сумму: | 486 586 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Директор ООО «УК Управдом» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.А. Тишковец / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | г. Калининград, ул. Батальная, 13-15 | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Батальная, 13-15, г. Калининград | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **486.586** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.311** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **52.351** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Устройство проезда и автостоянки** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0624 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 302 | 8 | 294 | 16.9 | 8.75 | 2 707 | 132 | 2 572 |
| 10.54 | 657.79 | 1 | 41 | 4.67 | 16.9 | 3 | 694 |
|  | Объем: 130\*0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 47 |  |  |  | 81% | 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 21 |  |  |  | 34% | 281 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  | 3 657 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 99.84 | 16.40 |  | 16.40 | 1 637 |  | 1 637 | 1 | 9.05 | 14 818 |  | 14 818 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 62.4\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.0624 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 22 | 2 | 20 | 16.89 | 8.98 | 204 | 26 | 176 |
| 5.27 | 49.16 |  | 3 | 4.67 | 16.9 | 2 | 52 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 81% | 63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 2 |  |  |  | 34% | 27 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 294 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.26 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 655 | 35 | 616 | 16.89 | 5.96 | 4 278 | 587 | 3 670 |
| 18.00 | 198.48 | 5 | 52 | 4.43 | 16.9 | 21 | 872 |
|  | Объем: 130\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 124 |  |  |  | 121% | 1 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 70 |  |  |  | 65% | 948 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 849 |  |  |  |  | 6 992 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 28.6 | 104.66 |  |  | 2 993 |  |  |  |  | 14 245 |  |  |
| 104.66 |  | 2 993 |  | 498.07 |  | 14 245 |  |
|  | Объем: 26\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 27-04-007-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.13 | 55 479.33 | 320.44 | 3 755.12 | 7 212 | 42 | 488 | 16.9 | 7.36 | 50 139 | 704 | 3 593 |
| 51 403.77 | 526.20 | 6 682 | 68 | 6.86 | 16.91 | 45 842 | 1 157 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 156 |  |  |  | 121% | 2 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 89 |  |  |  | 65% | 1 210 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 457 |  |  |  |  | 53 600 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 27-06-027-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим.)  Добавка песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.065 | 540.62 |  | 540.62 | 35 |  | 35 | 1 | 8.1 | 285 |  | 285 |
|  | 59.01 |  | 4 | 4.77 | 16.9 |  | 65 |
|  | Объем: 130\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 6 |  |  |  | 121% | 79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 3 |  |  |  | 65% | 42 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 406 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 407-0028  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 6.63 | 280.61 |  |  | 1 860 |  |  |  |  | 13 675 |  |  |
| 280.61 |  | 1 860 |  | 2 062.64 |  | 13 675 |  |
|  | Объем: 6.5\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 27-07-005-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 13 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 1 873 | 1 589 | 206 | 16.9 | 5.45 | 28 347 | 26 858 | 1 124 |
| 5.95 | 0.73 | 77 | 9 | 4.72 | 16.78 | 365 | 159 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 2 269 |  |  |  | 121% | 32 691 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 1 294 |  |  |  | 65% | 17 561 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 437 |  |  |  |  | 78 599 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТССЦ 403-8708  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА" (доп. РЦЦС: "бетон В22,5 (М300)"), размер 199х99х80 мм, серая, м2 | 132.6 | 136.23 |  |  | 18 064 |  |  |  |  | 61 011 |  |  |
| 136.23 |  | 18 064 |  | 460.11 |  | 61 011 |  |
|  | Объем: 130\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **34 653** | **1 676** | **3 296** |  |  | **189 709** | **28 307** | **26 238** |
| **29 682** | **177** |  |  | **135 164** | **2 999** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **33 016** | **1 676** | **1 659** |  |  | **174 891** | **28 307** | **11 420** |
| **29 682** | **177** |  |  | **135 164** | **2 999** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **22 917** |  |  |  |  | **88 931** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3; %=121 - по стр. 4, 6, 7, 9)** | | | | | **2 606** |  |  |  |  | **37 519** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3; %=65 - по стр. 4, 6, 7, 9)** | | | | | **1 480** |  |  |  |  | **20 069** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **37 102** |  |  |  |  | **232 479** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 637** |  | **1 637** |  |  | **14 818** |  | **14 818** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 637** |  |  |  |  | **14 818** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **38 739** |  |  |  |  | **247 297** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **829** |  |  |  |  | **5 292** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **39 568** |  |  |  |  | **252 589** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **791** |  |  |  |  | **5 052** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **40 359** |  |  |  |  | **257 641** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **7 265** |  |  |  |  | **46 375** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **47 624** |  |  |  |  | **304 016** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **2 606** |  |  |  |  | **37 519** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **1 480** |  |  |  |  | **20 069** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Устройство тротуара** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.005 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 24 | 1 | 24 | 16.9 | 8.75 | 217 | 11 | 206 |
| 10.54 | 657.79 |  | 3 | 4.67 | 16.9 |  | 56 |
|  | Объем: 16\*0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 4 |  |  |  | 81% | 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 2 |  |  |  | 34% | 23 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 294 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 8 | 16.40 |  | 16.40 | 131 |  | 131 | 1 | 9.05 | 1 187 |  | 1 187 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 5\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.005 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 2 |  | 2 | 16.89 | 8.98 | 16 | 2 | 14 |
| 5.27 | 49.16 |  |  | 4.67 | 16.9 |  | 4 |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 81% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 34% | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.032 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 81 | 4 | 76 | 16.89 | 5.96 | 527 | 72 | 452 |
| 18.00 | 198.48 | 1 | 6 | 4.43 | 16.9 | 3 | 107 |
|  | Объем: 16\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 14 |  |  |  | 121% | 217 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 8 |  |  |  | 65% | 116 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 860 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 3.52 | 104.66 |  |  | 368 |  |  |  |  | 1 753 |  |  |
| 104.66 |  | 368 |  | 498.07 |  | 1 753 |  |
|  | Объем: 3.2\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 27-06-027-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим.)  Добавка песко-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.008 | 540.62 |  | 540.62 | 4 |  | 4 | 1 | 8.1 | 35 |  | 35 |
|  | 59.01 |  |  | 4.77 | 16.9 |  | 8 |
|  | Объем: 16\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 121% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТССЦ 407-0028  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 0.816 | 280.61 |  |  | 229 |  |  |  |  | 1 683 |  |  |
| 280.61 |  | 229 |  | 2 062.64 |  | 1 683 |  |
|  | Объем: 0.8\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕР 27-07-005-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 1.6 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 230 | 196 | 25 | 16.9 | 5.45 | 3 489 | 3 306 | 138 |
| 5.95 | 0.73 | 10 | 1 | 4.72 | 16.78 | 45 | 20 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 280 |  |  |  | 121% | 4 024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 160 |  |  |  | 65% | 2 162 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 669 |  |  |  |  | 9 675 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТССЦ 403-8719  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2 | 16.32 | 119.43 |  |  | 1 949 |  |  |  |  | 6 040 |  |  |
| 119.43 |  | 1 949 |  | 370.08 |  | 6 040 |  |
|  | Объем: 16\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **3 018** | **201** | **262** |  |  | **14 947** | **3 391** | **2 032** |
| **2 557** | **10** |  |  | **9 524** | **195** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 887** | **201** | **131** |  |  | **13 760** | **3 391** | **845** |
| **2 557** | **10** |  |  | **9 524** | **195** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **2 546** |  |  |  |  | **9 476** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 11, 13; %=121 - по стр. 14, 16, 18)** | | | | | **298** |  |  |  |  | **4 310** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 11, 13; %=65 - по стр. 14, 16, 18)** | | | | | **169** |  |  |  |  | **2 308** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 354** |  |  |  |  | **20 378** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **131** |  | **131** |  |  | **1 187** |  | **1 187** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **131** |  |  |  |  | **1 187** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **3 485** |  |  |  |  | **21 565** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **75** |  |  |  |  | **461** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **3 560** |  |  |  |  | **22 026** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **71** |  |  |  |  | **441** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **3 631** |  |  |  |  | **22 467** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **654** |  |  |  |  | **4 044** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **4 285** |  |  |  |  | **26 511** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **298** |  |  |  |  | **4 310** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **169** |  |  |  |  | **2 308** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Установка бортовых камней** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0122 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 59 | 2 | 57 | 16.9 | 8.75 | 529 | 26 | 503 |
| 10.54 | 657.79 |  | 8 | 4.67 | 16.9 | 1 | 136 |
|  | Объем: 78\*0.3\*0.4+25\*0.28\*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  | 81% | 131 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 4 |  |  |  | 34% | 55 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 715 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 19.52 | 16.40 |  | 16.40 | 320 |  | 320 | 1 | 9.05 | 2 897 |  | 2 897 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 12.2\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.0122 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 4 |  | 4 | 16.89 | 8.98 | 40 | 5 | 34 |
| 5.27 | 49.16 |  | 1 | 4.67 | 16.9 |  | 10 |
|  | Объем: 78\*0.3\*0.4+25\*0.28\*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 |  |  |  | 81% | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  |  |  |  |  | 34% | 5 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 57 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0421 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 106 | 6 | 100 | 16.89 | 5.96 | 693 | 95 | 594 |
| 18.00 | 198.48 | 1 | 8 | 4.43 | 16.9 | 3 | 141 |
|  | Объем: 78\*0.3\*0.15+25\*0.28\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 20 |  |  |  | 121% | 286 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 11 |  |  |  | 65% | 153 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  | 1 132 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 4.631 | 104.66 |  |  | 485 |  |  |  |  | 2 307 |  |  |
| 104.66 |  | 485 |  | 498.07 |  | 2 307 |  |
|  | Объем: 4.21\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 0.78 | 5 013.40 | 682.44 | 81.37 | 3 910 | 532 | 63 | 16.9 | 7.56 | 24 988 | 8 996 | 480 |
| 4 249.59 | 10.25 | 3 315 | 8 | 4.68 | 16.91 | 15 513 | 135 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 767 |  |  |  | 121% | 11 049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 437 |  |  |  | 65% | 5 935 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 114 |  |  |  |  | 41 972 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТССЦ 403-8021  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 78 | 76.13 |  |  | 5 938 |  |  |  |  | 28 653 |  |  |
| 76.13 |  | 5 938 |  | 367.35 |  | 28 653 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 0.25 | 937.76 | 682.44 | 81.37 | 234 | 171 | 20 | 16.9 | 7.56 | 3 241 | 2 883 | 154 |
| 173.95 | 10.25 | 43 | 3 | 4.68 | 16.91 | 204 | 43 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00\*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06\*0.06) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 247 |  |  |  | 121% | 3 540 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 141 |  |  |  | 65% | 1 902 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 622 |  |  |  |  | 8 683 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТССЦ 402-0004  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.00495 | 569.06 |  |  | 3 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 569.06 |  | 3 |  | 2 982.61 |  | 15 |  |
|  | Объем: (0.25)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТССЦ 401-0006  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 1.2685 | 685.00 |  |  | 869 |  |  |  |  | 4 133 |  |  |
| 685.00 |  | 869 |  | 3 258.1 |  | 4 133 |  |
|  | Объем: (0.25)\*(5.9\*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТССЦ 403-8023  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 25 | 34.14 |  |  | 854 |  |  |  |  | 4 949 |  |  |
| 34.14 |  | 854 |  | 197.94 |  | 4 949 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **12 782** | **711** | **564** |  |  | **72 445** | **12 005** | **4 662** |
| **11 508** | **28** |  |  | **55 778** | **465** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **12 462** | **711** | **244** |  |  | **69 548** | **12 005** | **1 765** |
| **11 508** | **28** |  |  | **55 778** | **465** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **8 149** |  |  |  |  | **40 057** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 20, 22; %=121 - по стр. 23, 25, 27)** | | | | | **1 044** |  |  |  |  | **15 018** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 20, 22; %=65 - по стр. 23, 25, 27)** | | | | | **594** |  |  |  |  | **8 051** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **14 100** |  |  |  |  | **92 617** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **320** |  | **320** |  |  | **2 897** |  | **2 897** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **320** |  |  |  |  | **2 897** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **14 420** |  |  |  |  | **95 514** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **309** |  |  |  |  | **2 044** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **14 729** |  |  |  |  | **97 558** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **295** |  |  |  |  | **1 951** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **15 024** |  |  |  |  | **99 509** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **2 704** |  |  |  |  | **17 912** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **17 728** |  |  |  |  | **117 421** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **1 044** |  |  |  |  | **15 018** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **594** |  |  |  |  | **8 051** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Прочие работы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕРр 66-22-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк | 2 | 1 015.40 | 41.00 | 10.13 | 2 031 | 82 | 20 | 16.9 | 9.44 | 14 440 | 1 386 | 191 |
| 964.27 |  | 1 929 |  | 6.67 | 1 | 12 863 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 89 |  |  |  | 92% | 1 275 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 56 |  |  |  | 54% | 748 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 175 |  |  |  |  | 16 464 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕР 47-01-046-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 0.5 | 2 168.55 | 337.20 |  | 1 084 | 169 |  | 16.9 | 1 | 7 007 | 2 849 |  |
| 1 831.35 |  | 916 |  | 4.54 | 1 | 4 157 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 194 |  |  |  | 98% | 2 792 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 130 |  |  |  | 61% | 1 738 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 408 |  |  |  |  | 11 537 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕР 47-01-046-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 0.5 | 792.33 | 53.73 | 365.54 | 396 | 27 | 183 | 16.9 | 6.45 | 2 230 | 454 | 1 179 |
| 373.06 | 35.46 | 187 | 18 | 3.2 | 16.9 | 597 | 300 |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 52 |  |  |  | 98% | 739 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 35 |  |  |  | 61% | 460 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 482 |  |  |  |  | 3 429 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **3 511** | **278** | **203** |  |  | **23 677** | **4 689** | **1 370** |
| **3 032** | **18** |  |  | **17 617** | **300** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 511** | **278** | **203** |  |  | **23 677** | **4 689** | **1 370** |
| **3 032** | **18** |  |  | **17 617** | **300** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 31; %=98 - по стр. 32, 33)** | | | | | **335** |  |  |  |  | **4 806** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 31; %=61 - по стр. 32, 33)** | | | | | **221** |  |  |  |  | **2 946** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **4 067** |  |  |  |  | **31 429** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **4 067** |  |  |  |  | **31 429** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **87** |  |  |  |  | **673** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **4 154** |  |  |  |  | **32 102** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **83** |  |  |  |  | **642** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **4 237** |  |  |  |  | **32 744** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **763** |  |  |  |  | **5 894** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **5 000** |  |  |  |  | **38 638** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **335** |  |  |  |  | **4 806** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **221** |  |  |  |  | **2 946** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **53 964** | **2 866** | **4 325** |  |  | **300 778** | **48 392** | **34 302** |
| **46 779** | **233** |  |  | **218 083** | **3 959** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **51 876** | **2 866** | **2 237** |  |  | **281 876** | **48 392** | **15 400** |
| **46 779** | **233** |  |  | **218 083** | **3 959** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **33 612** |  |  |  |  | **138 464** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 11, 13, 20, 22; %=121 - по стр. 4, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 23, 25, 27; %=92 - по стр. 31; %=98 - по стр. 32, 33)** | | | | | **4 283** |  |  |  |  | **61 653** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3, 11, 13, 20, 22; %=65 - по стр. 4, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 23, 25, 27; %=54 - по стр. 31; %=61 - по стр. 32, 33)** | | | | | **2 464** |  |  |  |  | **33 374** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **58 623** |  |  |  |  | **376 903** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 088** |  | **2 088** |  |  | **18 902** |  | **18 902** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 088** |  |  |  |  | **18 902** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **60 711** |  |  |  |  | **395 805** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **1 299** |  |  |  |  | **8 470** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **62 010** |  |  |  |  | **404 275** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **1 240** |  |  |  |  | **8 086** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **63 250** |  |  |  |  | **412 361** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **11 385** |  |  |  |  | **74 225** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **74 635** |  |  |  |  | **486 586** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **4 283** |  |  |  |  | **61 653** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **2 464** |  |  |  |  | **33 374** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |