«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 052 578	руб.	Смета на сумму:	2 052 578	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО ЖЭУ «Вагоностроитель»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Королев Ю.С./	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу г.Калининград ул.Радищева 80-80а	
Сметная стоимость:	2 052.578	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.743	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	412.312	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	6.5892	553.31	459.71	93.60	3 645.87	3 029.12	616.75	12.51	4.4	40 608	37 894	2 714	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 998.83				84%	31 831			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 817.47				48%	18 189			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 462.17					90 628			
	
2.	Е58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	6.5892	5 724.76	1 008.34	100.80	37 721.57	6 644.14	664.19	12.51	7.11	184 859	83 118	4 722	
				4 615.62			30 413.24		3.19	1		97 018		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			5 514.64				71%	59 014			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4 318.69				52%	43 221			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47 554.90					287 094			
	
3.	Е58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	6.5892	3 060.06	856.28	64.79	20 163.36	5 642.17	426.90	12.51	7.1	115 052	70 584	3 031	
				2 139.00			14 094.30		2.94	1		41 437		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			4 683.00				71%	50 115			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 667.41				52%	36 704			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 513.77					201 870			
	
4.	Е58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	1.72	7 154.99	1 812.38	83.99	12 306.59	3 117.29	144.46	12.51	7.02	77 095	38 997	1 014	
				5 258.63			9 044.84		4.1	1		37 084		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			2 587.35				71%	27 688			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 026.24				52%	20 278			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 920.18					125 061			
	
5.	Е58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.08	9 639.53	1 697.89	43.26	10 410.69	1 833.72	46.72	12.51	6.98	48 515	22 940	326	
				7 898.38			8 530.25		2.96	1		25 250		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			1 521.99				71%	16 287			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 191.92				52%	11 929			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 124.60					76 731			
	
6.	Е58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	1.25	3 483.42	1 507.39	25.28	4 354.28	1 884.23	31.59	12.51	7.02	33 645	23 572	222	
				1 950.76			2 438.45		4.04	1		9 851		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			1 563.91				71%	16 736			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 224.75				52%	12 257			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 142.94					62 639			
	
7.	Е10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка элементов каркаса из брусьев (прим), 1 м3 древесины в конструкции	0.12	191.41	160.20	31.21	22.97	19.22	3.74	12.51	7.02	267	240	26	
									2.78	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			20.37				90%	216			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.38				43%	103			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.72					586			
	
8.	Е10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.12	3 020.43	230.29	48.76	362.45	27.63	5.85	12.51	7.02	1 301	346	41	
				2 741.38			328.97		2.78	1		915		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			29.29				90%	311			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.92				43%	149			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					406.66					1 761			
	
9.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	17.8	221.62	101.80	102.69	3 944.76	1 812.00	1 827.84	12.51	3.39	29 407	22 668	6 196	
				17.13	1.45		304.91	25.81	1.78	12.56		543	324	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 654.03				77%	17 704			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 102.69				48%	11 036			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 701.48					58 147			
	
10.	С113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	368.46	36.04			13 279.30					55 457			
				36.04			13 279.30		150.51			55 457		
	Объем: 20.7*17.8													
	
11.	Е14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	6.5892	286.73	122.64	1.26	1 889.31	808.07	8.32	12.51	7.2	13 119	10 109	60	
				162.83			1 072.92		2.75	1		2 951		
	Вычт.ресурсы:  С113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			751.51				79%	7 986			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			517.16				51%	5 156			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 157.98					26 261			
	
12.	С101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	823.65	13.13			10 814.52					35 252			
				13.13			10 814.52		42.8			35 252		
	Объем: 658.92*1.25													
	
13.	Е12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	6.5892	8 273.43	466.75	207.48	54 515.31	3 075.51	1 367.16	12.52	6.6	276 861	38 505	9 023	
				7 599.20	18.64		50 072.65	122.83	4.58	12.5		229 333	1 535	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы		108%			3 454.21				92%	36 837			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 759.09				44%	17 618			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59 728.60					331 315			
	
14.	С101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	77.32	137.86			10 659.34					46 373			
				137.86			10 659.34		599.75			46 373		
	
15.	Е58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.1695	94.46	94.19	0.28	110.47	110.15	0.32	12.51	4.09	1 379	1 378	1	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1	
	Накладные расходы		83%			91.42				71%	978			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			71.60				52%	717			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					273.49					3 074			
	
16.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.9356	5 008.82	90.13	94.00	4 686.25	84.33	87.95	12.51	6.29	17 272	1 055	553	
				4 824.69	6.84		4 513.98	6.40	3.47	12.5		15 664	80	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			97.99				92%	1 044			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			49.90				44%	499			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 834.14					18 816			
	
17.	Е58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.1695	3 051.66	468.45	8.32	3 568.91	547.85	9.74	12.51	6.9	14 871	6 854	67	
				2 574.88	1.29		3 011.32	1.51	2.64	12.57		7 950	19	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			455.97				71%	4 880			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			357.08				52%	3 574			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 381.96					23 325			
	
18.	Е12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.1695	8 902.85	408.62	39.83	10 411.89	477.89	46.58	12.51	6.89	37 544	5 978	321	
				8 454.40	3.78		9 887.42	4.42	3.16	12.48		31 244	55	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			520.89				92%	5 550			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			265.27				44%	2 655			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 198.06					45 749			
	
19.	Е58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.6263	7 502.32	416.30	16.46	4 698.70	260.73	10.31	12.51	7.18	14 892	3 262	74	
				7 069.56			4 427.67		2.61	1		11 556		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			216.41				71%	2 316			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			169.47				52%	1 696			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 084.58					18 904			
	
20.	Е58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 878.09	722.88	10.13	822.93	101.20	1.42	12.51	7.18	2 955	1 266	10	
				5 145.09			720.31		2.33	1		1 678		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			84.00				71%	899			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			65.78				52%	658			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					972.71					4 512			
	
21.	Е58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 726.92	600.70	10.13	330.88	42.05	0.71	12.51	7.18	1 251	526	5	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			34.90				71%	373			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.33				52%	274			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					393.11					1 898			
	
22.	Е58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 841.92	600.70	10.13	618.93	42.05	0.71	12.51	7.18	1 234	526	5	
				8 231.09			576.18		1.22	1		703		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			34.90				71%	373			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.33				52%	274			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					681.16					1 881			
	
23.	Е58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.54	1 440.12	409.66	1.26	777.66	221.22	0.68	12.51	7.2	5 123	2 767	5	
				1 029.19			555.76		4.23	1		2 351		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			183.61				71%	1 965			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			143.79				52%	1 439			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 105.07					8 526			
	
24.	Е58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	3 273.44	3 259.25	14.19	130.94	130.37	0.57	12.51	4.05	1 633	1 631	2	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			108.21				71%	1 158			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.74				52%	848			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.89					3 639			
	
25.	Е10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.51	6.53	3 807	1 726	389	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.86	12.51		1 692	52	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 600			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	765			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 172			
	
26.	Цена поставщика. 
Окна металлопластиковые, м2	0.7	2 927.42			2 049.20			1	1	9 180			
				2 927.42			2 049.20		4.48	1		9 180		
	Поправки: М: =12985*1.01/4.48	
	
27.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0084	21 223.62	2 306.00	742.65	178.28	19.37	6.24	12.51	5.84	691	242	36	
				18 174.97	28.43		152.67	0.24	2.7	12.53		412	3	
	Объем: 0.42*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			20.79				90%	221			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.59				43%	105			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.66					1 017			
	
28.	Постав. 
окно-люк Starlight, 	0.84	2 415.50			2 029.02			1	1	9 090			
				2 415.50			2 029.02		4.48	1		9 090		
	Объем: 0.42*2													
	Поправки: М: =10714.3*1.01/4.48	
	
29.	Е10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.05	373.54	335.71	26.60	18.68	16.79	1.33	12.52	7.17	222	210	10	
				11.23			0.56		4.14	1		2		
	Вычт.ресурсы:  С101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  С101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.80				90%	189			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.07				43%	90			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.54					501			
	
30.	С101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.022	23 811.97			523.86					1 053			
				23 811.97			523.86		47 861.13			1 053		
	Объем: 0.44*0.05													
	
31.	Е65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	1	88.07	12.17		88.07	12.17		12.51	1	357	152		
				75.90			75.90		2.7	1		205		
	Накладные расходы		103%			12.54				88%	134			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.30				48%	73			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.91					564			
	
32.	Е60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.08	8 572.20	5 513.35	252.31	685.78	441.07	20.18	12.51	6.18	6 734	5 518	125	
				2 806.54	60.12		224.52	4.81	4.86	12.52		1 091	60	
	Накладные расходы		78%			347.79				66%	3 681			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			280.90				50%	2 789			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 314.47					13 204			
	
33.	С404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.336	3 649.31			1 226.17					4 631			
				3 649.31			1 226.17		13 782.4			4 631		
	
34.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.01	13 930.32	9 132.45	284.04	139.30	91.32	2.84	12.51	6.18	1 379	1 142	18	
				4 513.83	67.62		45.14	0.68	4.86	12.52		219	8	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			71.76				66%	759			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			57.96				50%	575			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.02					2 713			
	
35.	С404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.066	3 649.31			240.85					910			
				3 649.31			240.85		13 782.4			910		
	
36.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.04	23 217.20	15 220.75	473.40	928.69	608.83	18.94	12.51	6.18	9 196	7 616	117	
				7 523.05	112.70		300.92	4.51	4.86	12.52		1 462	56	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			478.41				66%	5 064			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			386.40				50%	3 836			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 793.50					18 096			
	
37.	С404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.44	3 649.31			1 605.70					6 064			
				3 649.31			1 605.70		13 782.4			6 064		
	
38.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.03	32 504.08	21 309.05	662.76	975.12	639.27	19.88	12.51	6.18	9 656	7 997	123	
				10 532.27	157.78		315.97	4.73	4.86	12.52		1 536	59	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			502.32				66%	5 317			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			405.72				50%	4 028			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 883.16					19 001			
	
39.	С404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.462	3 649.31			1 685.98					6 367			
				3 649.31			1 685.98		13 782.4			6 367		
	
40.	Е61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.4938	2 412.79	1 295.60	2.05	1 191.44	639.77	1.01	12.51	4.04	10 337	8 003	4	
				1 115.14			550.66		4.23	1		2 329		
	Накладные расходы		79%			505.42				67%	5 362			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			319.89				40%	3 201			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 016.74					18 900			
	
41.	Е46-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт бетонных оголовников(прим), 1 м3	0.39	1 507.44	278.21	47.43	587.90	108.50	18.50	12.51	5.73	3 713	1 357	106	
				1 181.80	1.96		460.90	0.76	4.88	12.52		2 249	10	
	Накладные расходы		99%			108.17				84%	1 148			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.56				48%	656			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					761.62					5 517			
	
42.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб (прим), 100 м2	0.4938	188.95	188.95		93.30	93.30		12.51	1	1 167	1 167		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			92.37				84%	980			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			55.98				48%	560			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					241.65					2 707			
	
43.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4938	2 291.60	114.18	14.24	1 131.59	56.38	7.03	12.51	7.11	3 693	705	50	
				2 163.18			1 068.18		2.75	1		2 937		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			53.56				80%	564			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			26.50				37%	261			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 211.65					4 518			
	
44.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.	52.188	7.34		7.34	382.84		382.84		5.54	2 121		2 121	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
45.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.	53.188	26.50		26.50	1 409.48		1 409.48		5.54	7 809		7 809	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	228 208.36	32 775.71	7 250.33			1 154 142	410 051	39 326	
			188 182.34	180.85				704 759	2 261	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	228 120.29	32 763.54	7 250.33			1 153 785	409 899	39 326	
			188 106.44	180.85				704 554	2 261	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	44 113.94					174 377			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 41, 42; %=71 - по стр. 2-6, 15, 17, 19-24; %=90 - по стр. 7, 8, 25, 27, 29; %=77 - по стр. 9; %=79 - по стр. 11; %=92 - по стр. 13, 16, 18; %=66 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=67 - по стр. 40; %=80 - по стр. 43)	28 956.47					309 147			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 41, 42; %=52 - по стр. 2-6, 15, 17, 19-24; %=43 - по стр. 7, 8, 25, 27, 29; %=51 - по стр. 11; %=44 - по стр. 13, 16, 18; %=50 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=40 - по стр. 40; %=37 - по стр. 43)	20 608.35					206 140			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	277 685.11					1 669 072			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	88.07	12.17				357	152		
			75.90					205		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 31)	12.54					134			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 31)	7.30					73			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	107.91					564			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	277 793.02					1 669 636			
	 Строительный контроль 2,14%	5 944.77					35 730			
	Итого со строительным контролем	283 737.79					1 705 366			
	Непредвиденные затраты 2%	5 674.76					34 107			
	Итого с непредвиденными затратами	289 412.55					1 739 473			
	НДС	52 094.26					313 105			
	Всего с НДС	341 506.81					2 052 578			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	28 969.01					309 281			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	20 615.65					206 213			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)