«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
           Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Управляющая Компания ТСЖ»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / В.В. Юриненок /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт сетей электроосвещения, канализации, холодного водоснабжения МКД №10-16 по ул. Старорусская в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е66-24-2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.8692	
2.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм (ф40=45м, ф32=38м, ф25=144м, ф20=182м)	100 м трубопровода	4.09	
3.	С103-0018	Гильза, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (прим.)	м	7.2	
4.	Е16-07-006-01;	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1 сальник	8	
5.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.45	
6.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	42.165	
7.	С301-5604	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	45	
8.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	5	
9.	С507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	12	
10.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	36	
11.	Е69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0.18	
12.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.38	
13.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	35.644	
14.	С302-0070	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/н	шт.	12	
15.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	38	
16.	С507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	11	
17.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	10	
18.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	1.44	
19.	С507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25	м	133.8	
20.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	15	
21.	С507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	48	
22.	С301-5602	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	144	
23.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1.82	
24.	С507-3336	Труба из полипропилена PN 10/20	м	163.618	
25.	С507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	72	
26.	С301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	13	
27.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	8.3	
28.	С104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	49.5	
29.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 32 мм	м	41.8	
30.	Е65-3-8	Снятие водомеров диаметром до 50 мм	100 шт. арматуры	0.01	
31.	Е16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	
32.	Цена поставщика.	Счетчик холодной воды Ду32 (11/4) МЕТЕР ВК-32Х	шт	1	
33.	Е18-06-007-02	Установка фильтров диаметром 32 мм	10 фильтров	0.1	
34.	С301-1486	Клапаны обратные В-В размером 1/2"	шт.	1	
35.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы (прим.)	1 м3	4.1352	
36.	Е51-1-5	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.41	
37.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.41	
38.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний (засыпка трубы на 20 см)	м3	8.2704	
39.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.0827	
40.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	13.232	
41.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	4.1352	
42.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4.1352	
43.	Е11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.4135	
44.	Е11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0.41352	
45.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	2.609	
46.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	2.609	
47.	Цена поставщика.	Труба ПВХ коричневая ф110*3,2	м	68.7622	
48.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
49.	Цена поставщика.	Ревизия ПВХ 110	шт	12	
50.	Цена поставщика.	Тройник полиэтиленовый 110 мм	шт	42	
51.	Цена поставщика.	Колено ПВХ 110	шт	54	
52.	Цена поставщика.	Переход чугун/пластик ф110	шт	2	
53.	Е67-1-1	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0.41	
54.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.1	
55.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.36	
56.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля (подвал)	100 м	0.41	
57.	Е46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0.08	
58.	Е46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	0.442	
59.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.04	
60.	Е46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.367	
61.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.1326	
62.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1.0673	
63.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	108.8646	
64.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1.174	
65.	С501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.119748	
66.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.36	
67.	С509-0765	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3	шт.	36	
68.	Цена поставщика.	Лампы энергосберегающие для МОП	шт	36	
69.	Ц08-03-591-02;	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.07	
70.	С509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	7	
71.	Цена поставщика.	Колодка клемная на 4 клемы PS 10	шт	36	
72.	Ц10-01-039-06;	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	12	
73.	Цена поставщика.	Датчик движения ДД 024, белый	шт	12	
74.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	4	
75.	Цена поставщика.	Автоматический выключатель CLS 6-В10/1р+N	шт	4	
76.	Ц08-02-397-01;	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (дин. рейка)	100 м	0.012	
77.	С509-2643	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм	шт.	4	
78.	Ц08-02-405-01;	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	0.1	
79.	С501-8180	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 1 и сечением 6,0 мм2	1000 м	0.0102	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)