|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО УК «Мастер» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.Г. Бородавко / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | г. Калининград, ул. Машиностроительная, 164-172 |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на выполнение работ по капитальному ремонту детской спортивной площадки в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» по адресу: г. Калининград, ул. Машиностроительная, 164 - 172 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0388 |
| 2. | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.031 |
| 3. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.0078 |
| 4. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.031 |
| 5. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 4.96 |
| 6. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.003 |
| 7. | Установка урны железобетонной массой до 0,5т | 100 шт. сборных конструкций | 0.01 |
| 8. | Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (доп. РЦЦС: "440х440х600 мм") | шт. | 1 |
| 9. | Монтаж металлического оборудования детской площадки | 1 т конструкций | 0.435 |
| 10. | Качалка балансир тип "Малая" | шт | 1 |
| 11. | Горка 3005х640мм Н=2000мм, Н площадки горки 1200мм (типа КСИЛ 4202) | шт | 1 |
| 12. | Гимнастический городок 2630х1500мм Н=2500мм (типа КСИЛ 6300) | шт | 1 |
| 13. | Скамья на металлич. ножках 1115х370мм Н=420мм (типа КСИЛ 2214) | шт | 4 |
| 14. | Установка песочницы | 1 м3 древесины в конструкции | 0.129 |
| 15. | Песочница 2050х2050х32мм (типа КСИЛ 4243) | шт | 1 |
| 16. | Засыпка вручную песка в песочницу | 100 м3 грунта | 0.012 |
| 17. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.2 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |