«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	капитальный ремонт  жилого дома по ул. Кирова, 10-14, пер. Кирова, 1-9, ул. Репина, 1	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 2	
на работы по внутренней и наружной гидроизоляции стен и полов, ремонту перекрытия над подвалом	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ	
	
1.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	15.023	
2.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	15.023	
3.	Е11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	15.023	
4.	Е11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	15.023	
5.	Е11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	15.023	
6.	Е06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	15.023	
	
	Раздел 2.  РЕМОНТ СТЕН ПОДВАЛА	
	
7.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	8.38	
8.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	8.6	
9.	Е11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной Гидротексом-У: в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	8.38	
10.	Цена поставщика.	Гидротекс-У (расход 2 кг/м2)	кг	1676	
11.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей  цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	8.38	
12.	Е15-04-001-01	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	100 м2 окрашиваемой поверхности	8.38	
	
	Раздел 3.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ, РАЗРАБОТКА ГРУНТА	
	
13.	Е68-12-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка)	100 м3 конструкций	0.405344	
14.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.405344	
15.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	40.5344	
16.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка)	1 м3 подстилающего слоя	40.5344	
	
	Раздел 4.  РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СТЕН ФУНДАМЕНТА	
	
17.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.77338	
18.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	2.51	
19.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2.5	
20.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей  цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.51	
21.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	2.51	
22.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	1.77338	
	
	Раздел 5.  РЕМОНТ ПОДВАЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ	
	
23.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков	100 м2	15.023	
24.	Е46-02-009-02	Расчистка  и отбивка повлрежденных кирпичей	100 м2	1.502	
25.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками  (металлических  деталей)	1 м2 очищаемой поверхности	30.046	
26.	Е13-03-002-01	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.30046	
27.	Е46-01-006-03	Усиление в проходных тоннелях перекрытий монолитным железобетоном (проект)	1 м3	32.6	
28.	Е15-04-001-01	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	100 м2 окрашиваемой поверхности	15.023	
29.	Х311-1037	Погрузка мусора  в автотранспортные	т	140	
30.	Х403-1-5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км	т	140	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)