«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 651 744	руб.	Смета на сумму:	1 651 744	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО Новые технологии плюс»	
		
____________________ / С.Б. Русович /	_____________________ / А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома №36-38 по ул.Баумана	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт фасада, подвала, водопровода, канализации, отмостки, цоколя	
Сметная стоимость:	1 651.744	тыс. руб.	
монтажных работ:	1.975	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.701	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	385.857	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  РЕМОНТ ФАСАДА. СТЕHЫ	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.743	1 213.62	458.23	8.86	5 756.21	2 173.38	42.03	14.41	8.06	49 538	31 318	339	
				746.53			3 540.79		5.05	1		17 881		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			2 390.72				93%	29 126			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 477.90				54%	16 912			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.47	63.27	49.68	13.59	29.74	23.35	6.39	14.4	2.12	350	336	14	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			18.21				66%	222			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			11.68				40%	134			
										=(50.0* (0.8))				
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.47	4 688.98	197.81	4 246.36	2 203.82	92.97	1 995.79	14.41	3.72	9 245	1 340	7 424	
				244.81	143.10		115.06	67.26	4.18	14.41		481	969	
	Накладные расходы		78%			124.98				66%	1 524			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			80.11				40%	924			
										=(50.0* (0.8))				
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	4.93	188.95	188.95		931.52	931.52		14.4	1	13 414	13 414		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			922.20				84%	11 268			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			558.91				48%	6 439			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.5	37.19	25.77		55.79	38.66		14.41	1	650	557		
				11.42			17.13		5.42	1		93		
	Накладные расходы		86%			33.25				73%	407			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			27.06				56%	312			
										=(70.0* (0.8))				
	
6.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	4.93	80.30	76.91	1.68	395.86	379.18	8.26	14.4	7.88	5 544	5 460	65	
				1.71	0.16		8.43	0.80	2.19	14.31		18	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			360.98				80%	4 377			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			178.59				37%	2 024			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
7.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	64.7309	15.82			1 024.04					3 365			
				15.82			1 024.04		51.99			3 365		
	Объем: 4.93*0.013*1010													
	
8.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.93	1 948.79	723.68	67.13	9 607.53	3 567.74	330.95	14.4	8.91	78 187	51 375	2 949	
				1 157.98	31.25		5 708.84	154.06	4.18	14.39		23 863	2 217	
	Накладные расходы		95%			3 535.71				80%	42 874			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 749.25				37%	19 829			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
9.	ТССЦ 201-1306 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	238.6	5.87			1 400.58					4 626			
				5.87			1 400.58		19.39			4 626		
	
10.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	4.93	6 763.95	788.77	62.59	33 346.28	3 888.65	308.56	14.4	7.41	152 726	55 997	2 286	
				5 912.59			29 149.07		3.24	1		94 443		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3 694.22				80%	44 798			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 827.67				37%	20 719			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
11.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.93	2 291.60	114.18	14.24	11 297.59	562.92	70.19	14.4	8	38 741	8 106	562	
				2 163.18			10 664.48		2.82	1		30 074		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			534.77				80%	6 485			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			264.57				37%	2 999			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
12.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.021	1 143.95	891.55	252.40	24.02	18.72	5.30	14.41	7.36	309	270	39	
					100.00			2.10	1	14.43			30	
	Объем: 1.0*2.10													
	Накладные расходы		99%			20.61				84%	252			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.49				48%	144			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
13.	ТЕР 09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	2.1	153.16	25.78	14.23	321.63	54.14	29.87	14.41	4.8	1 480	780	143	
				113.15			237.62		2.34	1		556		
	Объем: 1.0*2.10													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			43.85				69%	538			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			38.98				58%	452			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	
14.	ТССЦ 203-8118 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт.	1	3 168.09			3 168.09					10 975			
				3 168.09			3 168.09		10 975.03			10 975		
	
15.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.3036	6 374.88	3 642.90	37.83	1 935.41	1 105.98	11.49	14.41	7.36	19 441	15 937	85	
				2 694.15	14.99		817.94	4.55	4.18	14.43		3 419	66	
	Объем: 202.4*0.15													
	Накладные расходы		79%			877.32				67%	10 722			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			555.27				40%	6 401			
										=(50.0* (0.8))				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	71 498.11	12 837.21	2 808.83			388 591	184 890	13 906	
			55 852.07	228.77				189 794	3 293	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	69 775.90	12 783.07	2 778.96			382 485	184 110	13 763	
			54 213.87	228.77				184 612	3 293	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 192.13					14 340			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	12 512.98					152 053			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	6 743.49					76 837			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	89 032.37					611 375			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 722.21	54.14	29.87			6 106	780	143	
			1 638.20					5 182		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	43.85					538			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	38.98					452			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 805.04					7 096			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	90 837.41					618 471			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 943.92					13 235			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	92 781.33					631 706			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 855.63					12 634			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	94 636.96					644 340			
	НДС	17 034.65					115 981			
	Всего с НДС	111 671.61					760 321			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 556.83					152 591			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 782.47					77 289			
	
	Раздел 2.  ОТМОСТКА	
	
16.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	7.72	363.53	86.00	277.53	2 806.45	663.92	2 142.53	14.4	4.42	19 030	9 560	9 470	
					25.40			196.09	1	14.39			2 822	
	Объем: (28.1+10.5)*2*1.0*0.1													
	Накладные расходы		99%			851.41				84%	10 401			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			516.01				48%	5 943			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
17.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.1544	1 466.39	1 466.39		226.41	226.41		14.4	1	3 260	3 260		
									1	1				
	Объем: (28.1+10.5)*2*1.0*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			163.02				61%	1 989			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			86.04				31%	1 011			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	
18.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.2316	3 001.78	246.00	111.59	695.21	56.97	25.84	14.41	3.96	2 907	821	102	
				2 644.20			612.40		3.24	1		1 984		
	Объем: (28.1+10.5)*2*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			62.67				93%	764			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			38.74				54%	443			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	
19.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	7.72	203.51	35.93	41.45	1 571.07	277.35	319.99	14.41	4.58	12 230	3 997	1 466	
				126.13	4.21		973.72	32.52	6.95	14.4		6 767	468	
	Объем: (28.1+10.5)*2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			343.96				94%	4 197			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			198.32				51%	2 277			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
20.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	7.72	452.40	40.32	76.78	3 492.56	311.26	592.70	14.41	4.53	20 890	4 485	2 685	
				335.31	7.73		2 588.59	59.64	5.3	14.39		13 720	858	
	Объем: (28.1+10.5)*2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			411.70				94%	5 022			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			237.38				51%	2 725			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
21.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	7.72	730.22	37.46	0.38	5 637.30	289.16	2.90	14.4	5.17	30 317	4 164	15	
				692.39			5 345.25		4.89	1		26 138		
	Объем: (28.1+10.5)*2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			320.97				94%	3 914			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			185.06				51%	2 124			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	14 429.00	1 825.07	3 083.96			88 634	26 287	13 738	
			9 519.96	288.25				48 609	4 148	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 429.00	1 825.07	3 083.96			88 634	26 287	13 738	
			9 519.96	288.25				48 609	4 148	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	2 153.71					26 287			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	1 261.54					14 523			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 844.25					129 444			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	17 844.25					129 444			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	381.87					2 770			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	18 226.12					132 214			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	364.52					2 644			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	18 590.64					134 858			
	НДС	3 346.32					24 274			
	Всего с НДС	21 936.96					159 132			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 153.71					26 287			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 261.54					14 523			
	
	Раздел 3.  ЦОКОЛЬ	
	
22.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.3972	188.95	188.95		75.05	75.05		14.4	1	1 081	1 081		
									1	1				
	Объем: (28.1+8.5)*2*0.6-4.2													
	Накладные расходы		99%			74.30				84%	908			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.03				48%	519			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
23.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.3972	80.30	76.91	1.68	31.89	30.55	0.67	14.4	7.88	447	440	5	
				1.71	0.16		0.68	0.06	2.19	14.31		1	1	
	Объем: (28.1+8.5)*2*0.6-4.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			29.08				80%	353			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.39				37%	163			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
24.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	5.215236	15.82			82.51					271			
				15.82			82.51		51.99			271		
	Объем: 0.3972*0.013*1010													
	
25.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3972	2 074.12	832.23	83.91	823.84	330.56	33.33	14.4	8.91	6 980	4 760	297	
				1 157.98	39.06		459.95	15.52	4.18	14.39		1 923	223	
	Объем: (28.1+8.5)*2*0.6-4.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			328.78				80%	3 986			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			162.66				37%	1 844			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
26.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0495	6 374.88	3 642.90	37.83	315.56	180.32	1.87	14.41	7.36	3 170	2 598	14	
				2 694.15	14.99		133.36	0.74	4.18	14.43		557	11	
	Объем: (0.5+0.6)*2*0.15*15													
	Накладные расходы		79%			143.04				67%	1 748			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			90.53				40%	1 044			
										=(50.0* (0.8))				
	
27.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.3972	6 763.95	788.77	62.59	2 686.64	313.30	24.86	14.4	7.41	12 305	4 512	184	
				5 912.59			2 348.48		3.24	1		7 609		
	Объем: (28.1+8.5)*2*0.6-4.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			297.64				80%	3 610			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			147.25				37%	1 669			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
28.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3972	2 291.60	114.18	14.24	910.22	45.35	5.66	14.4	8	3 121	653	45	
				2 163.18			859.22		2.82	1		2 423		
	Объем: (28.1+8.5)*2*0.6-4.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			43.08				80%	522			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			21.31				37%	242			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	4 925.71	975.13	66.39			27 375	14 044	545	
			3 884.20	16.32				12 784	235	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 925.71	975.13	66.39			27 375	14 044	545	
			3 884.20	16.32				12 784	235	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	82.51					271			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	915.91					11 127			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	481.17					5 480			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 322.79					43 982			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	6 322.79					43 982			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	135.31					941			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	6 458.10					44 923			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	129.16					898			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	6 587.26					45 821			
	НДС	1 185.71					8 248			
	Всего с НДС	7 772.97					54 069			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	915.91					11 127			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	481.17					5 480			
	
	Раздел 4.  РЕМОНТ ПОДВАЛА	
	
	СТЕHЫ	
	
29.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	2.478	188.95	188.95		468.22	468.22		14.4	1	6 742	6 742		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			463.54				84%	5 663			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			280.93				48%	3 236			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
30.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (откосы окон и дверей внутри здания), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.16	6 374.88	3 642.90	37.83	1 019.98	582.86	6.05	14.41	7.36	10 245	8 399	45	
				2 694.15	14.99		431.06	2.40	4.18	14.43		1 802	35	
	Объем: 4.95+11.05													
	Накладные расходы		79%			462.36				67%	5 651			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			292.63				40%	3 374			
										=(50.0* (0.8))				
	
31.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	2.478	57.10	31.22		141.49	77.36		14.4	1	1 372	1 114		
				25.88			64.13		4.03	1		258		
	Накладные расходы		80%			61.89				68%	758			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			38.68				40%	446			
										=(50.0* (0.8))				
	
32.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.268	2 203.33	1 002.02	180.42	4 997.15	2 272.58	409.19	14.4	10.16	46 954	32 725	4 157	
				1 020.89	103.89		2 315.38	235.62	4.35	14.4		10 072	3 393	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			2 382.79				80%	28 894			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 178.85				37%	13 364			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
33.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.21	4 517.63	675.65	13.36	948.70	141.89	2.81	14.4	8.02	6 938	2 043	23	
				3 828.62			804.01		6.06	1		4 872		
	Накладные расходы		79%			112.09				67%	1 369			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			70.94				40%	817			
										=(50.0* (0.8))				
	
34.	ТССЦ 101-2795 
Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2	23.1	6.42			148.30					865			
				6.42			148.30		37.43			865		
	Объем: 21*1.1													
	
35.	ТЕРр 61-2-3 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.21	2 693.03	1 373.06	21.85	565.54	288.34	4.59	14.4	7.36	5 434	4 152	34	
				1 298.12	8.66		272.61	1.82	4.58	14.42		1 249	26	
	Накладные расходы		79%			229.23				67%	2 799			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			145.08				40%	1 671			
										=(50.0* (0.8))				
	
36.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.478	210.27	122.16	3.53	521.06	302.71	8.73	14.4	7.97	5 215	4 359	70	
				84.59	0.20		209.61	0.48	3.75	14.31		786	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			288.03				80%	3 493			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			142.50				37%	1 615			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
	ПОЛЫ	
	
37.	ТЕРр 57-10-3 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.9	2 526.51	1 124.28	139.64	2 273.86	1 011.85	125.68	14.4	4.58	21 317	14 571	576	
				1 262.59	15.51		1 136.33	13.96	5.43	14.39		6 170	201	
	Накладные расходы		80%			820.65				68%	10 045			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			697.55				54%	7 977			
										=(68.0* (0.8))				
	
38.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.998	4 044.31	762.19	548.76	4 036.22	760.66	547.66	14.41	3.78	28 689	10 961	2 070	
				2 733.36	7.56		2 727.89	7.54	5.74	14.42		15 658	109	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			852.70				94%	10 406			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			491.65				51%	5 646			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
39.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (до 50мм), 100 м2 стяжки	0.998	1 809.82	459.64	70.56	1 806.20	458.72	70.42	14.41	7.1	14 083	6 610	500	
				1 279.62	24.62		1 277.06	24.57	5.46	14.43		6 973	354	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			536.45				94%	6 546			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			309.31				51%	3 552			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
40.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	0.998	2 010.11	34.94	74.61	2 006.09	34.87	74.46	14.39	6.98	11 397	502	520	
				1 900.56	24.39		1 896.76	24.34	5.47	14.45		10 375	352	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			65.72				94%	803			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			37.89				51%	436			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
41.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.198602	224.69	163.97	60.72	44.62	32.57	12.06	14.4	7.19	556	469	87	
					3.63			0.72	5.32	14.36			10	
	Объем: 99.8*0.12/1000+99.8*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			31.63				80%	383			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			18.31				44%	211			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
42.	ТССЦ 204-0096 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т	0.011976	8 902.52			106.62					452			
				8 902.52			106.62		37 710.4			452		
	Объем: 99.8*0.12/1000													
	
43.	ТССЦ 204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.186626	5 486.84			1 023.99					4 360			
				5 486.84			1 023.99		23 364.5			4 360		
	Объем: 99.8*1.87/1000													
	
	ПРОЕМЫ	
	
44.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.049	1 734.68	1 482.28	252.40	85.00	72.63	12.37	14.41	7.36	1 138	1 047	91	
					100.00			4.90	1	14.43			71	
	Объем: 0.7*0.5*14													
	Накладные расходы		99%			76.75				84%	939			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.52				48%	537			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
45.	ТЕР 46-03-007-03 
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (окна подвалов), 1 м3	0.98	428.88	116.97	311.91	420.30	114.63	305.67	14.41	4.42	3 003	1 652	1 351	
					28.55			27.98	1	14.39			403	
	Объем: 2.45*0.4													
	Накладные расходы		99%			141.18				84%	1 726			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.57				48%	986			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
46.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.049	21 833.35	2 767.20	891.18	1 069.83	135.59	43.67	14.4	6.38	4 707	1 953	279	
				18 174.97	34.11		890.57	1.67	2.78	14.43		2 476	24	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			145.50				90%	1 779			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			74.12				43%	850			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
47.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	4.9	3 070.76			15 046.72					24 645			
				3 070.76			15 046.72		5 029.56			24 645		
	
48.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.1026	1 143.95	891.55	252.40	117.37	91.47	25.90	14.41	7.36	1 509	1 318	191	
					100.00			10.26	1	14.43			148	
	Объем: 0.9*1.9*6													
	Накладные расходы		99%			100.71				84%	1 231			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			61.04				48%	704			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
49.	ТЕР 09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	10.26	161.16	30.94	17.07	1 653.50	317.44	175.14	14.41	4.8	8 132	4 574	841	
				113.15			1 160.92		2.34	1		2 717		
	Объем: 0.9*1.9*6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			257.13				69%	3 156			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			228.56				58%	2 653			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	
50.	ТССЦ 203-8121 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм, шт.	6	2 888.30			17 329.80					62 779			
				2 888.30			17 329.80		10 463.23			62 779		
	
	ПЛОЩАДКИ ВХОДОВ В ПОДЪЕЗДЫ	
	
51.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	0.3	363.53	86.00	277.53	109.06	25.80	83.26	14.4	4.42	740	372	368	
					25.40			7.62	1	14.39			110	
	Объем: 1.5*1.0*0.1*2													
	Накладные расходы		99%			33.09				84%	405			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.05				48%	231			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
52.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.009	1 466.39	1 466.39		13.20	13.20		14.4	1	190	190		
									1	1				
	Объем: 1.5*1.0*0.3*2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			9.50				61%	116			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.02				31%	59			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	
53.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	0.3	203.51	35.93	41.45	61.05	10.78	12.44	14.41	4.58	475	155	57	
				126.13	4.21		37.84	1.26	6.95	14.4		263	18	
	Объем: 1.5*1.0*0.1*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			13.36				94%	163			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			7.71				51%	88			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
54.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	0.3	452.40	40.32	76.78	135.72	12.10	23.03	14.41	4.53	812	174	104	
				335.31	7.73		100.59	2.32	5.3	14.39		533	33	
	Объем: 1.5*1.0*0.1*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			16.01				94%	195			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			9.23				51%	106			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
55.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.3	730.22	37.46	0.38	219.07	11.24	0.11	14.4	5.17	1 178	162	1	
				692.39			207.72		4.89	1		1 016		
	Объем: 1.5*1.0*0.1*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			12.48				94%	152			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			7.19				51%	83			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
56.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	2.56	7.56		7.56	19.36		19.36		6.07	118		118	
										1				
	Объем: 0.3*2.2+1.9													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
57.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	2.56	27.63		27.63	70.73		70.73		6.07	429		429	
										1				
	Объем: 0.3*2.2+1.9													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	56 458.75	7 237.51	2 033.33			274 474	104 244	11 912	
			47 187.91	367.46				158 321	5 294	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	54 805.25	6 920.07	1 858.19			266 342	99 670	11 071	
			46 026.99	367.46				155 604	5 294	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	33 655.43					93 101			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	6 855.66					83 516			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	4 020.77					45 987			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	65 681.68					395 845			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 653.50	317.44	175.14			8 132	4 574	841	
			1 160.92					2 717		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	257.13					3 156			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	228.56					2 653			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 139.19					13 941			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	67 820.87					409 786			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 451.37					8 769			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	69 272.24					418 555			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 385.44					8 371			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	70 657.68					426 926			
	НДС	12 718.38					76 847			
	Всего с НДС	83 376.06					503 773			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 112.79					86 672			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 249.33					48 640			
	
	Раздел 5.  РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА	
	
58.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.575	391.23	305.70	8.28	224.96	175.78	4.76	14.4	4.52	2 707	2 531	22	
				77.25	1.29		44.42	0.74	3.47	14.45		154	11	
	Накладные расходы		74%			130.62				63%	1 601			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			88.26				40%	1 017			
										=(50.0* (0.8))				
	
59.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.32	2 509.15	1 574.21	853.68	802.93	503.75	273.18	14.41	5.87	8 969	7 259	1 604	
				81.26	123.82		26.00	39.62	4.09	14.39		106	570	
	Накладные расходы		115%			624.88				98%	7 672			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			385.79				56%	4 384			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	
60.	ТССЦ 301-5602 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	32	4.39			140.48					539			
				4.39			140.48		16.83			539		
	
61.	ТССЦ 507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	29.728	19.03			565.72					771			
				19.03			565.72		25.93			771		
	Объем: 0.32*92.9													
	
62.	СЦена поставщика. 
ППР Колено ф25 90град, шт	14	1.45			20.24			1	1	90			
				1.45			20.24		4.46	1		90		
	Поправки: М: =6.20*1.04/4.46	
	
63.	СЦена поставщика. 
ППР Тройник ф25, шт	8	1.80			14.36			1	1	64			
				1.80			14.36		4.46	1		64		
	Поправки: М: =7.70*1.04/4.46	
	
64.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.255	2 468.80	1 708.45	629.73	629.54	435.65	160.58	14.41	5.92	7 366	6 278	951	
				130.62	89.09		33.31	22.72	4.12	14.39		137	327	
	Накладные расходы		115%			527.13				98%	6 473			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			325.44				56%	3 699			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	
65.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	26	4.90			127.40					476			
				4.90			127.40		18.29			476		
	
66.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	23.6895	29.31			694.34					1 204			
				29.31			694.34		50.82			1 204		
	Объем: 0.255*92.9													
	
67.	СЦена поставщика. 
ППР Колено ф32 90град, шт	10	2.40			24.02			1	1	107			
				2.40			24.02		4.46	1		107		
	Поправки: М: =10.30*1.04/4.46	
	
68.	СЦена поставщика. 
ППР Тройник ф32, шт	8	4.08			32.65			1	1	146			
				4.08			32.65		4.46	1		146		
	Поправки: М: =17.50*1.04/4.46	
	
69.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	5.75	189.32	37.03	26.22	1 088.59	212.92	150.77	14.41	7.86	6 493	3 068	1 185	
				126.07			724.90		3.09	1		2 240		
	Объем: 32+25.5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Накладные расходы		90%			191.63				77%	2 362			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			127.75				48%	1 473			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
70.	ТССЦ 104-0843 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	35.2	6.14			216.13					1 103			
				6.14			216.13		31.33			1 103		
	Объем: 32*1.1													
	
71.	ТССЦ 104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	28.05	7.80			218.79					1 011			
				7.80			218.79		36.06			1 011		
	Объем: 25.5*1.1													
	
72.	ТЕРр 65-25-2 
Смена пробко-спускных кранов, 100 шт.	0.09	3 636.09	378.29		327.25	34.05		14.4	1	760	490		
				3 257.80			293.20		0.92	1		270		
	Накладные расходы		103%			35.07				88%	431			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.43				48%	235			
										=(60.0* (0.8))				
	
73.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	1.265	7.56		7.56	9.57		9.57		6.07	58		58	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
74.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	1.265	27.63		27.63	34.95		34.95		6.07	212		212	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	5 171.92	1 362.15	633.81			32 076	19 626	4 032	
			3 175.96	63.08				8 418	908	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 260.06					1 975			
			1 260.06					1 975		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 260.06					1 975			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 260.06					1 975			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 659.30	212.92	195.29			9 284	3 068	1 455	
			1 251.09					4 761		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	526.19					2 521			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	191.63					2 362			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	127.75					1 473			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 978.68					13 119			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 252.56	1 149.23	438.52			20 817	16 558	2 577	
			664.81	63.08				1 682	908	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	1 317.70					16 178			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	819.93					9 335			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 390.19					46 330			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	7 628.93					61 424			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	163.26					1 314			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	7 792.19					62 738			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	155.84					1 255			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	7 948.03					63 993			
	НДС	1 430.65					11 519			
	Всего с НДС	9 378.68					75 512			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 509.33					18 540			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	947.68					10 808			
	
	Раздел 6.  СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
75.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.42	775.58	765.14	10.44	325.74	321.36	4.38	14.41	7.36	4 663	4 631	32	
					4.13			1.73	1	14.44			25	
	Накладные расходы		74%			239.09				63%	2 933			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			161.55				40%	1 862			
										=(50.0* (0.8))				
	
76.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.42	12 984.16	894.28	10.83	5 453.35	375.60	4.55	14.41	7.31	14 476	5 412	33	
				12 079.05	1.14		5 073.20	0.48	1.78	14.29		9 030	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			432.49				98%	5 311			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			267.02				56%	3 035			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	
77.	ТЕР 22-03-002-01 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, прим, 10 фасонных частей	4.2	462.35	63.78	398.57	1 941.86	267.89	1 673.97	14.4	5.81	13 583	3 858	9 726	
					59.12			248.28	1	14.39			3 573	
	Объем: 10+32													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			603.92				99%	7 357			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			392.29				61%	4 533			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	
78.	СЦена поставщика. 
Ревизия ПВХ 110мм, шт	10	68.13			681.27			1	1	3 038			
				68.13			681.27		4.46	1		3 038		
	Поправки: М: =292.16*1.04/4.46	
	
79.	СЦена поставщика. 
Отвод ПВХ 110мм   90 град, шт	32	15.64			500.47			1	1	2 232			
				15.64			500.47		4.46	1		2 232		
	Поправки: М: =67.07*1.04/4.46	
	
80.	ТЕР 22-03-002-02 
Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, 10 фасонных частей	0.8	681.34	94.23	587.12	545.07	75.38	469.69	14.4	5.81	3 814	1 085	2 729	
					86.97			69.58	1	14.39			1 001	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			169.60				99%	2 065			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			110.17				61%	1 272			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	
81.	СЦена поставщика. 
Тройник ПВХ 110/110/45 град, шт	8	26.90			215.16			1	1	960			
				26.90			215.16		4.46	1		960		
	Поправки: М: =115.34*1.04/4.46	
	
82.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	293.00	111.66	1.52	293.00	111.66	1.52	14.4	8.08	2 535	1 608	12	
				179.83			179.83		5.09	1		915		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 576			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	900			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	
83.	ТЕРр 65-10-1 
Очистка канализационной сети внутренней, 100 м трубопровода	0.42	502.46	279.17	1.01	211.03	117.25	0.42	14.4	8.08	1 915	1 688	3	
				222.28			93.36		2.39	1		223		
	Накладные расходы		103%			120.77				88%	1 485			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			70.35				48%	810			
										=(60.0* (0.8))				
	
84.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	0.5628	7.56		7.56	4.26		4.26		6.07	26		26	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
85.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	0.5628	27.63		27.63	15.55		15.55		6.07	94		94	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	10 186.76	1 269.14	2 174.34			47 336	18 282	12 655	
			6 743.29	320.07				16 398	4 606	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 903.64	343.27	2 163.47			23 747	4 943	12 575	
			1 396.90	317.86				6 230	4 574	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 396.90					6 230			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	773.52					9 422			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	502.46					5 805			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 179.62					38 974			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 283.12	925.87	10.87			23 589	13 339	80	
			5 346.39	2.21				10 168	32	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	920.76					11 305			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	578.19					6 608			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 782.07					41 502			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	12 961.69					80 476			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	277.38					1 722			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	13 239.07					82 198			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	264.78					1 644			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	13 503.85					83 842			
	НДС	2 430.69					15 092			
	Всего с НДС	15 934.54					98 934			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 694.28					20 727			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 080.65					12 413			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	162 670.25	25 506.21	10 800.66			858 486	367 373	56 788	
			126 363.39	1 283.95				434 324	18 484	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 260.06					1 975			
			1 260.06					1 975		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 260.06					1 975			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 260.06					1 975			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	149 498.80	23 059.53	10 146.26			797 867	332 122	53 147	
			116 293.01	1 218.66				412 600	17 544	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	39 853.16					116 463			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	23 403.41					284 767			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	13 137.18					150 105			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	186 039.39					1 232 739			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 375.71	371.58	205.01			14 238	5 354	984	
			2 799.12					7 899		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	300.98					3 694			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	267.54					3 105			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 944.23					21 037			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 535.68	2 075.10	449.39			44 406	29 897	2 657	
			6 011.20	65.29				11 850	940	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	2 238.46					27 483			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	1 398.12					15 943			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	12 172.26					87 832			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	203 415.94					1 343 583			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 353.10					28 753			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	207 769.04					1 372 336			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	4 155.38					27 447			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	211 924.42					1 399 783			
	НДС	38 146.40					251 961			
	Всего с НДС	250 070.82					1 651 744			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	25 942.85					315 944			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 802.84					169 153			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)