«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор  МКУ «КР МКД» 	Генеральный директор ООО «УК «Жилстрой +»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Серпионова Р.П. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт  сетей холодного водоснабжения и канализации МКД №127-131 по ул.Красной в  
г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	
	Демонтажные работы	
1.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.76	
2.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	8.42	
	Монтажные работы	
3.	Е16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1	
4.	С301-3152	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-32	шт.	1	
5.	Е18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном	1 компл.	1	
6.	Е18-06-007-03	Установка фильтров диаметром 40 мм	10 фильтров	0.1	
7.	С302-0072	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н	шт.	1	
8.	С Цена поставщик.	Клапан обратный латунный VALTEK д.50мм	шт.	1	
9.	С302-0074	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип н/н	шт.	157	
10.	С302-0071	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/н	шт.	32	
11.	С302-0072	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н	шт.	2	
12.	С Цена поставщик.	Кран 10Б9бк1 пробно-спускной цапковый латунный с прямым пуском д.15мм	шт.	32	
13.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1.35	
14.	С507-3336	Труба из полипропилена PN 10/20	м	121.365	
15.	С301-7351	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 20-24 мм	шт.	135	
16.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	35	
17.	С507-3286	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	шт.	4	
18.	С507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	90	
19.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	4.3	
20.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	402.91	
21.	С301-7354	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм	шт.	430	
22.	С507-5059	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм	шт.	32	
23.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	114	
24.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	98	
25.	С507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	156	
26.	Е16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.76	
27.	С507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50	м	71.896	
28.	С Цена поставщик.	ППР Переходник  Дн 50х40 мм	шт.	2	
29.	С507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	16	
30.	С301-7355	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм	шт.	76	
31.	С507-3308	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм	шт.	30	
32.	С507-3290	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	шт.	2	
33.	С507-3176	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	9	
34.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	50.5	
35.	С104-0847	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	82.5	
36.	С104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	473	
37.	Е16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	1	
	
	Раздел 2.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
38.	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.7	
39.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	7	
40.	Е65-6-12	Смена унитазов типа <Компакт> (б/у)	100 приборов	0.29	
41.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	3	
42.	Е16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.7	
43.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	6.71	
44.	С Цена поставщик.	Ревизия 110мм РР канализац серая	шт.	64	
45.	С Цена поставщик.	Переход 110 мм чугун/пластик серая	шт.	32	
46.	С301-7355	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм	шт.	64	
47.	С301-7362	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 108-116 мм	шт.	470	
48.	С Цена поставщик.	Заглушка 110мм ПВХ	шт.	13	
49.	С507-3028	Муфта противопожарная самосрабатывающая (доп. РЦЦ: "тип РТМК") диаметром 110 мм	шт.	128	
50.	Е51-1-5	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.1856	
51.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.232	
52.	Е22-01-011-08	Укладка стальных водопроводных труб (футляр в земле)	1 км трубопровода	0.029	
53.	Е22-05-003-01	Протаскивание в футляр труб ПВХ диаметром 110 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0.29	
54.	С507-4330	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	м	29	
55.	Е22-02-003-08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 325 мм	1 км трубопровода	0.029	
	Прочее	
56.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9.8	
57.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.8	
	
	Раздел 3.  СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ  (Общестроительные и отделочные )	
	
	=Демонтаж конструкций=	
	=Аварийная стена в 1-й квартире=	
58.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных стен, перегородок	1 м3	1.1	
	=Полы в коридоре и 4-х квартирах=	
59.	Е46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	1.51	
60.	Е57-1-3	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100 м2 основания	1.51	
61.	Е57-1-2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	1.51	
62.	Е57-1-1	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2 основания	1.51	
	=Полы в санузлах=	
63.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0.361	
	=Другие работы=	
64.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0567	
65.	Е46-06-007-01	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий	10 м3 строительного объема	0.235	
66.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне (входной блок в подьезд)	1 м3	2.5	
67.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.0195	
68.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15.844	
69.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	15.844	
	=Монтаж конструкций=	
	=Фундаменты, перегородки в 1-й квартире=	
70.	Е06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.125	
71.	Е08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0.75	
72.	Е08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.018	
73.	Е08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.76	
74.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	3.8304	
75.	Е07-01-021-01	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	100 шт. сборных конструкций	0.03	
76.	С403-2418	Перемычка брусковая 8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	3	
77.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.52	
	= Оконные, дверные блоки =	
78.	Е10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.0195	
79.	С203-0991	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	1.95	
80.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0.015	
81.	Е10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.0136	
82.	С101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	1.36	
83.	Е10-01-039-01;	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.0567	
84.	С203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	5.67	
85.	С101-0952	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	3	
86.	С101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	3	
87.	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0164	
88.	С201-8262	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм	м	4.1	
89.	Е15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0164	
90.	С101-3532	Краска LUJA, ТИККУРИЛА	л	0.41	
91.	Е15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	
92.	С101-3532	Краска LUJA, ТИККУРИЛА	л	2.5	
93.	Е10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0.084	
	МОП.  КОРИДОР ОБЩИЙ.	
	=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=	
	ПОТОЛКИ	
94.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков от красок	100 м2 расчищенной поверхности	0.98	
95.	Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0.98	
96.	Е15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.98	
	СТЕНЫ	
97.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	3.5	
98.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.5	
99.	Е15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.5	
100.	Е15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.5	
101.	С101-3532	Краска LUJA, ТИККУРИЛА	л	87.5	
102.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8.82	
103.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.82	
	= ПОЛЫ =	
	Тип пола №1 (МОП. Тамбур, лестничный холл)	
104.	Е11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.333	
105.	С401-0083	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0.6793	
	=ТИП ПОЛА №2= (Коридор МОП)	
106.	Е11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0.8611	
107.	С102-0115	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	3.1947	
108.	Е11-01-012-03	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0.8611	
109.	Е11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0.98	
110.	Е15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" (пол+плинтус)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.9591	
111.	С цена поставщик.	Краски полиуретано- акрилатные водоразбавляемые БЕТОЛЮКС АКВА	л	13.7014	
112.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.8091	
113.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	37.4484	
	КВАРТИРЫ	
	=ТИП ПОЛА №3= (Квартиры в частной собственности- 3шт, муниципальная квартира-1шт)	
114.	Е11-01-001-01	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	0.65	
115.	Е11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0.65	
116.	С102-0115	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	2.4115	
117.	Е11-01-012-03	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0.65	
118.	Е11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0.6057	
119.	Е15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" (пол+плинтус)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.7106	
120.	С цена поставщик.	Краски полиуретано- акрилатные водоразбавляемые БЕТОЛЮКС АКВА	л	10.1514	
121.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.3606	
122.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	28.1644	
	=Сантехнические работы=	
123.	Е65-6-14	Смена унитазов (б/у)	100 приборов	0.29	
	ВЫПУСКИ (ЛОТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ)	
124.	Е51-1-5	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.3651	
125.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	41	
126.	Е11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	9.459	
127.	Е11-01-039-04	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	1.2394	
128.	Е11-01-034-04	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0.508	
129.	С101-1685	Покрытие напольное ламинированное 32 класса, толщиной 8 мм	м2	52.07	
130.	Е11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.6096	
	=ЛЮК-ЛАЗ= (6ШТ)	
131.	Е10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами (люк в техподполье)	100 м2	0.0216	
	
	Раздел 4.  СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ  (электромонтажные)	
	
132.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.12	
133.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.11	
134.	Ц11-01-001-01	Демонтаж конструкции для установки приборов, масса до 1 кг (таблица под э/сч)  МДС 81-37.2004, п.3.2.1 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0	1 шт.	10	
135.	Е46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0.12	
136.	Е46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0.08	
137.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим)	1 м3 заделки	0.01	
138.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.1	
139.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.1	
	ВРУ (сущ.)	
140.	Ц08-03-523-01	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	1 шт.	4	
141.	С. Цена поставщи	Вставка плавкая  ПH-2  63A	шт	3	
142.	С. Цена поставщи	Вставка плавкая  ПH-2  31,5A	шт	1	
	щиты распределительные (этажные, квартирные)	
143.	Ц08-03-572-08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	3	
144.	С.Цена поставщик	Шкаф встраиваемого исп. с замком  на 36 гр.  IP44	шт	3	
145.	Ц08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	29	
146.	С509-2968	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12 IP31 (265х310х120 мм)	шт.	29	
147.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	
148.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель CLS6-В32/3	шт	3	
149.	Ц08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	65	
150.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель CLS6-В25/2	шт	29	
151.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель CLS6-В20/2	шт	7	
152.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель CLS6-С20/2	шт	29	
	кабельная продукция	
153.	Ц08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	2.36	
154.	С.Цена поставщик	Короб металл электротехнический L-2м СП 50х25 У3	шт	198	
155.	С.Цена поставщик	Крышка короба металл электр. L-2м СП 50х25 У3	шт	198	
156.	С.Цена поставщик	Короб металл электротехнический L-2м СП 50х50 У3	шт	38	
157.	С.Цена поставщик	Крышка короба металл электр. L-2м СП 50х50 У3	шт	38	
158.	Ц08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	1.1	
159.	Ц08-02-399-02	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	2.8	
160.	Ц08-02-399-04	Провод в коробах, сечением до 120 мм2	100 м	0.08	
161.	Ц08-02-399-05	Провод в коробах, сечением до 185 мм2	100 м	0.67	
162.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.112	
163.	С501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.286	
164.	С501-8512	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	0.0082	
165.	С501-8513	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м	0.0683	
	светильники, электроустановочные изделия	
166.	Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.15	
167.	С. Цена поставщи	Светильник  потолочный   IP44 , кл.з.2.0	шт	15	
168.	С. Цена поставщи	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	15	
169.	Ц08-03-594-01	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.09	
170.	С. Цена поставщи	Светильник  потолочный с аккум и энергосбер лампой   IP44 (аврийного осв)	шт	9	
171.	Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.18	
172.	С.Цена поставщик	Выключатель для открытой установки  IP44 1-кл	шт	18	
173.	Ц08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.03	
174.	С.Цена поставщик	Выключатель для открытой установки  IP44 2-кл	шт	3	
175.	С. Цена поставщи	Коробка установочная   для открытой  проводки  ip44	шт	21	
176.	С. Цена поставщи	Коробка соединительная   для открытой  проводки  ip44	шт	32	

Составил: Ведущий инженер отдела контроля		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Составил: Ведущий инженер отдела контроля		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

		
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля                         Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)