«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ЖСК «Буревестник»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Ермакова Т.А. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт системы электроснабжения по адресу: ул. Машиностроительная, д. №110-116 в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Главный распределительный щит	
	
1.	Ц08-03-571-04	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм	1 м ширины по фронту	1	
2.	С.Ценапоставщика	Ящик наружного исполнения типа RH 1000х1200х300	шт	1	
3.	Ц08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (установка модуля АВР)	1 шт.	1	
4.	Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2	100 шт.	0.15	
5.	Ц08-02-144-04	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2	100 шт.	0.2	
6.	Ц08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2	100 шт.	0.12	
7.	С.Ценапоставщика	Модуль автоматики АВР типа МА-0А	шт	1	
8.	С.Ценапоставщика	Источник бесперебойного питания ИБП 500Вт	шт	1	
9.	Ц08-03-529-03	Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А	1 шт.	2	
10.	С.Ценапоставщика	Пускатель переменного тока типа DILM 115 104A (230В)	шт	2	
11.	С.Ценапоставщика	Блокировка механическая типа DILM-150-XMV (для механической блокировки контактов пускателя)	шт	1	
12.	Ц08-03-529-05	Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12	1 шт.	2	
13.	С.Ценапоставщика	Приставка DILM150-XHI22 (для электрической блокировки контактов пускателя)	шт	2	
14.	Ц10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	2	
15.	С.Ценапоставщика	Лампа сигнальная M22-L-R/G (зелен./красн.)	шт	2	
16.	Ц08-03-521-29	Демонтаж рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А	1 шт.	2	
17.	Ц08-01-053-01	Демонтаж трансформатор тока напряжением до 10 кВ	1 шт.	3	
18.	Е67-4-6	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	0.02	
19.	Ц10-03-013-04	Демонтаж коммутатор испытательно-измерительный	1 шт.	1	
20.	Ц08-03-523-04	Демонтаж предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 630 А	1 шт.	6	
21.	Ц08-03-523-02	Демонтаж предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А	1 шт.	3	
22.	Ц08-03-523-01	Демонтаж предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	1 шт.	12	
23.	Ц08-03-523-01	Демонтаж предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	1 шт.	24	
24.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками металлической конструкции щита ГРЩ (ВРУ)	1 м2 очищаемой поверхности	15.6	
25.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.156	
26.	Е13-03-004-07	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.156	
27.	Ц08-02-165-04	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	1 шт.	2	
28.	С.Ценапоставщика	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией	шт	2	
29.	Ц08-03-522-15	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	2	
30.	С.Ценапоставщика	Рубильник перекидной типа ВР32-35А7 250А	шт	2	
31.	Ц08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	1 шт.	6	
32.	С.Ценапоставщика	Трансформатор тока 250/5	шт	3	
33.	С.Ценапоставщика	Трансформатор тока 50/5	шт	3	
34.	Ц10-03-013-04	Коммутатор испытательно-измерительный	1 шт.	2	
35.	С.Ценапоставщика	Блок испытательный	шт	2	
36.	Ц08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	3	
37.	С.Ценапоставщика	Счетчик эл. ЦЭ 6803В (ВМ) /1кл точности 1Т 3ф. 5-7.5А (380В)	шт	2	
38.	С.Ценапоставщика	Счетчик эл. ЦЭ 6803В (ВМ) /1кл точности 1Т 3ф. 5-50А (380В)	шт	1	
39.	Ц08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	2	
40.	С.Ценапоставщика	Рубильник предохранитель типа  LTS 250/1 3Ф, 250А габарит 1	шт	1	
41.	С.Ценапоставщика	Вставка плавкая типа NV/NH1-200А	шт	3	
42.	С.Ценапоставщика	Рубильник предохранитель типа  LTS 160/00/1 160А	шт	1	
43.	С.Ценапоставщика	Вставка плавкая типа NV/NH00-50А	шт	3	
44.	Ц08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.11	
45.	С.Ценапоставщика	Шина алюминиевая 5х40мм	м	6	
46.	С.Ценапоставщика	Шина медная 5х40мм	м	5	
47.	С.Ценапоставщика	Шина DIN рейка	м	2	
48.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	5	
49.	С.Ценапоставщика	Автомат PLHT-63A	шт	5	
50.	Ц08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	8	
51.	С.Ценапоставщика	Автомат CLS6-C10/2	шт	8	
52.	Ц10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (автомат светочувствительный)	1 шт.	2	
53.	С.Ценапоставщика	Фото выключатель DS-TA/1S на дин рейку	шт	1	
54.	С.Ценапоставщика	Фото датчик для SD-/SENSOR	шт	1	
55.	Ц08-02-144-07	Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2	100 шт.	0.06	
56.	Ц08-02-144-07	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2	100 шт.	0.06	
	
	Раздел 2.  электроснабжение подъездов	
	
	Замена квартирных стояков	
57.	Е46-03-012-03	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0.564	
58.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.36	
59.	Ц08-02-409-03	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	100 м	0.564	
60.	С103-1397	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм	м	57.528	
61.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	1.046	
62.	Е67-2-4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2	100 м пучка проводов	0.924	
63.	Ц08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0.924	
64.	Ц08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	1.046	
65.	С.Ценапоставщика	Короб металлический перфорированный 60х80	м	104.6	
66.	Ц08-02-399-04	Провод в коробах, суммарным сечением до 120 мм2	100 м	1.046	
67.	С.Ценапоставщика	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг LS-c, напряжением 1,00 Кв: число жил - 5 и сечением 25 мм2	м	200.94	
	Капитальный ремонт щитов этажных	
68.	Е56-10-1	Снятие дверей щитов этажных (прим)	100 м2 дверных полотен	0.72	
69.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	64.8	
70.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.648	
71.	Е13-03-004-07	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.648	
72.	Е09-04-012-01	Установка металлических дверей щитов этажных (прим)	1 м2 проема	32.4	
73.	Е63-3-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 0,25 м2	100 м2 остекления	0.015552	
74.	С.Ценапоставщика	Стекло для щита этажного размером 12х9см	1шт	288	
75.	Ц08-03-526-01	Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	432	
76.	Ц10-01-051-34	Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке	100 концов жил	2.88	
77.	Ц08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2	100 шт.	2.88	
78.	С.Ценапоставщика	Зажим ответвительный У859М	1шт	288	
79.	Ц08-03-526-01	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (установка существующих автоматов)	1 шт.	432	
80.	Ц08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	180	
81.	С.Ценапоставщика	Выключатель автоматический CLS6-C25/3 - 25А	1шт	36	
82.	С.Ценапоставщика	Выключатель автоматический CLS6-C20/2 - 20А	1шт	144	
83.	Е67-4-6	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	1.44	
84.	Ц08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1 шт.	144	
85.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	4.2	
86.	Ц08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	4.12	
87.	С501-8180	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 1 и сечением 6,0 мм2	1000 м	0.42024	
88.	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.13968	
89.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.1128	
	
	Раздел 3.  Замена электропроводки моп лестничничные клетки, подвал	
	
90.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.98	
91.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.59	
92.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	7.6	
93.	С.Ценапоставщика	Коробка раcпределительная IP54 PE 120-013	1коробка	115	
94.	С.Цена поставщик	Колодка клемная на 4 клемы PS 10	шт.	115	
95.	Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	1.19	
96.	С.Ценапоставщика	Светильники потолочные полугерметичные	шт	111	
97.	С.Ценапоставщика	Лампы энергосберегающие для мест общего пользования	шт	111	
98.	С.Ценапоставщика	Светильник аварийный 2х8W, 2,5АН EL-238	шт	8	
99.	Ц10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (автомат светочувствительный)	1 шт.	36	
100.	С.Ценапоставщика	Датчик движения ДД024 белый угол 180 градусов	шт	36	
101.	Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.08	
102.	С.Ценапоставщика	Выключатель одноклавишный наружной установки	шт	8	
103.	Ц08-03-591-08	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	
104.	С.Ценапоставщика	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт	4	
105.	Ц08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	11.94	
106.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	1229.82	
107.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	10.92	
108.	С501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	1.11384	
109.	Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	1.02	
110.	С501-8443	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.10404	
111.	Ц08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2	100 шт.	3.77	
	
	Раздел 4.  Общестроительные работы	
	
112.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.36	
113.	Е46-03-010-05	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.36	
114.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.1632	
	
	Раздел 5.  Заземление	
	
115.	Ц08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
116.	Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.4	
117.	Ц08-02-146-02	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0.3	
118.	С.Цена поставщик	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 120 мм2	1м	30.6	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)