«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	513 110	руб.	Смета на сумму:	513 110	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Директор ООО «УК РСУ 6»

________________ /Русович С. Б. /	________________ /Донцова С. Ю. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 25 по ул. Майора Козенкова	
Сметная стоимость:	513.110	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.831	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	91.868	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.0727	165.55	131.65	33.90	343.14	272.87	70.26	12.51	4.4	3 723	3 414	309	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			270.14				84%	2 868			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			163.72				48%	1 639			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					777.00					8 229			
2.	ТЕРр 58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.0727	2 875.85	685.02	51.83	5 960.77	1 419.84	107.43	12.51	7.1	31 559	17 762	763	
				2 139.00			4 433.51		2.94	1		13 035		
	Накладные расходы		83%			1 178.47				71%	12 611			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			922.90				52%	9 236			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 062.13					53 406			
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.8654	5 502.93	806.67	80.64	10 265.17	1 504.76	150.43	12.51	7.11	47 360	18 825	1 070	
				4 615.62			8 609.98		3.19	1		27 466		
	Накладные расходы		83%			1 248.95				71%	13 366			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			978.09				52%	9 789			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 492.21					70 515			
4.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.48	9 291.30	1 358.31	34.61	4 459.82	651.99	16.61	12.51	6.98	19 494	8 156	116	
				7 898.38			3 791.22		2.96	1		11 222		
	Накладные расходы		83%			541.15				71%	5 791			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			423.79				52%	4 241			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 424.77					29 526			
5.	ТЕРр 58-5-4 
Смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.32	3 176.89	1 205.91	20.22	1 016.60	385.89	6.47	12.51	7.02	7 395	4 827	45	
				1 950.76			624.24		4.04	1		2 522		
	Накладные расходы		83%			320.29				71%	3 427			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			250.83				52%	2 510			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 587.72					13 332			
6.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	12.51	7.02	4 017	1 814	47	
				5 258.63			525.86		4.1	1		2 156		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 288			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	943			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					6 248			
7.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.18169	221.62	101.80	102.69	1 148.34	527.49	532.09	12.51	3.39	8 561	6 599	1 804	
				17.13	1.45		88.76	7.51	1.78	12.56		158	94	
	Объем: 186.54*2+207.27*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			481.50				77%	5 154			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			321.00				48%	3 213			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 950.84					16 927			
8.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	107.260983	36.04			3 865.69					16 144			
				36.04			3 865.69		150.51			16 144		
	Объем: 5.18169*20.7													
9.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия	2.0727	286.73	122.64	1.26	594.30	254.19	2.62	12.51	7.2	4 127	3 180	19	
				162.83			337.50		2.75	1		928		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			236.40				79%	2 512			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			162.68				51%	1 622			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					993.38					8 261			
10.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	259.0875	13.13			3 401.82					11 089			
				13.13			3 401.82		42.8			11 089		
	Объем: 207.27*1.25													
11.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.02	1 174.67	1 166.71	7.96	23.49	23.33	0.16	12.51	4.05	293	292	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			19.36				71%	207			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.16				52%	152			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.02					652			
12.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых полукруглых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.51	6.53	3 807	1 726	389	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.86	12.51		1 692	52	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 600			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	765			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 172			
13.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.94	3 070.76			2 886.51					4 940			
				3 070.76			2 886.51		5 255.58			4 940		
	Объем: 0.47*2													
14.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен слух. окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.05	373.54	335.71	26.60	18.68	16.79	1.33	12.52	7.17	222	210	10	
				11.23			0.56		4.14	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.80				90%	189			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.07				43%	90			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.54					501			
15.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.022	23 811.97			523.86					1 053			
				23 811.97			523.86		47 861.13			1 053		
	Объем: 0.05*0.44													
16.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.0727	8 171.06	405.87	165.99	16 936.15	841.25	344.04	12.52	6.6	84 942	10 532	2 271	
				7 599.20	14.91		15 750.86	30.91	4.58	12.5		72 139	386	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			941.93				92%	10 045			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			479.69				44%	4 804			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 357.77					99 790			
17.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	18	137.86			2 481.48					10 796			
				137.86			2 481.48		599.75			10 796		
18.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	0.329	75.57	75.35	0.22	24.86	24.79	0.07	12.51	4.09	310	310		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			20.58				71%	220			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.11				52%	161			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.55					691			
19.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.329	8 813.16	326.90	31.86	2 899.53	107.55	10.48	12.51	6.89	10 207	1 345	72	
				8 454.40	3.03		2 781.50	1.00	3.16	12.48		8 790	12	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			117.23				92%	1 248			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			59.70				44%	597			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 076.47					12 053			
20.	ТЕРр 58-20-1 
(прим) 
Устройство капельников, 100 м	0.329	2 956.30	374.76	6.66	972.62	123.30	2.19	12.51	6.9	3 794	1 542	15	
				2 574.88	1.03		847.14	0.34	2.64	12.57		2 236	4	
	Накладные расходы		83%			102.62				71%	1 098			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.37				52%	804			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 155.61					5 696			
21.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.14	7 415.77	333.04	13.17	1 038.21	46.63	1.84	12.51	7.18	3 180	583	13	
				7 069.56			989.74		2.61	1		2 583		
	Накладные расходы		83%			38.70				71%	414			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.31				52%	303			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 107.22					3 897			
22.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	12.51	7.18	1 542	579	5	
				5 145.09			411.61		2.33	1		959		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	411			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	301			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 254			
23.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	12.51	7.18	327	120	1	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	85			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	62			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					475			
24.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	12.51	7.18	644	240	2	
				8 231.09			329.24		1.22	1		402		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					939			
25.	ТЕРр 58-10-5 
Смена частей водосточных труб тройник (45 гр.), 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	12.51	7.18	327	120	1	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	85			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	62			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					475			
26.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.12	1 357.93	327.73	1.01	162.95	39.33	0.12	12.51	7.2	1 015	492	1	
				1 029.19			123.50		4.23	1		522		
	Накладные расходы		83%			32.64				71%	349			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.56				52%	256			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					221.16					1 620			
27.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.022	8 572.20	5 513.35	252.31	188.59	121.29	5.55	12.51	6.18	1 852	1 517	34	
				2 806.54	60.12		61.74	1.32	4.86	12.52		300	17	
	Накладные расходы		78%			95.64				66%	1 012			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			77.24				50%	767			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					361.47					3 631			
28.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0924	2 934.00			271.10					1 039			
				2 934.00			271.10		11 241.04			1 039		
	Объем: 0.022*4200													
29.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 кан, 100 м труб	0.022	23 217.20	15 220.75	473.40	510.78	334.86	10.41	12.51	6.18	5 058	4 189	64	
				7 523.05	112.70		165.51	2.48	4.86	12.52		804	31	
	Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5, Н48= 1*5	
	Накладные расходы		78%			263.13				66%	2 785			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			212.52				50%	2 110			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					986.43					9 953			
30.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.242	2 934.00			710.03					2 720			
				2 934.00			710.03		11 241.04			2 720		
	Объем: 0.022*2200*5													
31.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.0814	2 412.79	1 295.60	2.05	196.40	105.46	0.17	12.51	4.04	1 704	1 319	1	
				1 115.14			90.77		4.23	1		384		
	Накладные расходы		79%			83.31				67%	884			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			52.73				40%	528			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					332.44					3 115			
32.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска труб дымовых по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (над крышей), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0814	2 291.60	114.18	14.24	186.54	9.29	1.16	12.51	7.11	609	116	8	
				2 163.18			176.08		2.75	1		484		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			8.83				80%	93			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.37				37%	43			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					199.73					745			
33.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.3	1 615.27	301.17	30.24	484.58	90.35	9.07	12.51	6.11	2 634	1 130	55	
				1 283.86	5.99		385.16	1.80	3.76	12.52		1 448	22	
	Накладные расходы		86%			79.25				73%	841			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			64.51				56%	645			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					628.33					4 120			
34.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	0.32	4 972.00	72.11	75.20	1 591.04	23.07	24.06	12.51	6.29	5 797	289	151	
				4 824.69	5.48		1 543.90	1.75	3.47	12.5		5 357	22	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			26.81				92%	286			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			13.65				44%	137			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 631.50					6 220			
35.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	4.46	7.42		7.42	33.10		33.10		40.64	33		33	
														
	Объем: 1.46+3													
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18	
36.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	4.46	27.37		27.37	122.07		122.07		146.81	122		122	
														
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	65 776.53	7 292.01	1 519.29			302 436	91 228	7 422	
			56 965.19	51.26				203 782	640	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	65 776.53	7 292.01	1 519.29			302 436	91 228	7 422	
			56 965.19	51.26				203 782	640	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	14 140.49					47 781			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 11, 18, 20-26; %=77 - по стр. 7; %=79 - по стр. 9; %=90 - по стр. 12, 14; %=92 - по стр. 16, 19, 34; %=66 - по стр. 27, 29; %=67 - по стр. 31; %=80 - по стр. 32; %=73 - по стр. 33)	6 466.04					69 040			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=52 - по стр. 2-6, 11, 18, 20-26; %=51 - по стр. 9; %=43 - по стр. 12, 14; %=44 - по стр. 16, 19, 34; %=50 - по стр. 27, 29; %=40 - по стр. 31; %=37 - по стр. 32; %=56 - по стр. 33)	4 590.07					45 905			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	76 832.64					417 381			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	76 832.64					417 381			
	Строительный контроль 2,14%	1 644.22					8 932			
	Всего со строительным контролем	78 476.86					426 313			
	Непредвиденные расходы 2%	1 569.54					8 526			
	Всего с непредвиденными расходами	80 046.40					434 839			
	НДС	14 408.35					78 271			
	Всего с НДС	94 454.75					513 110			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 466.04					69 040			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 590.07					45 905			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)