«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	8 522 023	руб.	Смета на сумму:	8 522 023	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления многоквартирного дома №17-19 по Ленинскому проспекту г. Калининграда	
Сметная стоимость:	8 522.023	тыс. руб.	
монтажных работ:	13.297	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	8.147	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 222.805	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.242	1 213.62	458.23	8.86	8 789.05	3 318.49	64.18	16.11	9.24	81 410	53 461	593	
				746.53			5 406.37		5.06	1		27 356		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			3 650.34				93%	49 719			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 256.57				54%	28 869			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 695.96					159 998			
	
2.	ТЕР 08-07-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.218	1 501.00	686.81	10.13	6 331.22	2 896.98	42.71	16.11	9.25	64 837	46 670	395	
				804.06			3 391.53		5.24	1		17 772		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			3 186.68				93%	43 403			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 969.95				54%	25 202			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 487.84					133 442			
	
3.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.15	63.27	49.68	13.59	72.76	57.13	15.63	16.11	1.87	950	920	29	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			44.56				66%	607			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			28.57				40%	368			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145.89					1 925			
	
4.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.15	4 688.98	197.81	4 246.36	5 392.33	227.48	4 883.31	16.11	4.24	25 296	3 665	20 705	
				244.81	134.04		281.53	154.15	3.29	16.11		926	2 483	
	Накладные расходы		78%			297.67				66%	4 058			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			190.82				40%	2 459			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 880.82					31 813			
	
5.	ТЕРр 61-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	1.81	3 095.98	1 746.96	1.32	5 603.72	3 162.00	2.39	16.1	6.42	58 949	50 908	15	
				1 347.70			2 439.34		3.29	1		8 025		
	Накладные расходы		79%			2 497.98				67%	34 108			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 581.00				40%	20 363			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 682.70					113 421			
	
6.	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.55	5 885.40	3 188.72	2.53	3 236.97	1 753.80	1.39	16.1	6.42	33 120	28 236	9	
				2 694.15			1 481.78		3.29	1		4 875		
	Накладные расходы		79%			1 385.50				67%	18 918			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			876.90				40%	11 294			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 499.37					63 333			
	
7.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	4.23	172.22	172.22		728.49	728.49		16.1	1	11 729	11 729		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			582.79				68%	7 976			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			364.25				40%	4 692			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 675.53					24 396			
	
8.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	7.15	73.19	39.30	33.89	523.31	281.00	242.31	16.11	3.8	5 448	4 527	921	
									3.48	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]	
	Накладные расходы		80%			224.80				68%	3 078			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			140.50				40%	1 811			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					888.61					10 337			
	
9.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	116.3	15.82			1 839.87					6 474			
				15.82			1 839.87		55.67			6 474		
	Объем: 715*0.0161/100*1010													
	
10.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	7.15	689.65	675.65	13.36	4 931.00	4 830.90	95.52	16.1	9.2	78 682	77 777	879	
				0.64			4.58		5.7	1		26		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			3 816.41				67%	52 111			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 415.45				40%	31 111			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 162.86					161 903			
	
11.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	786.5	12.74			10 020.01					20 071			
				12.74			10 020.01		25.52			20 071		
	Объем: 715*1.1													
	
12.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм по сетке, 100 м2 поверхности	7.15	1 938.46	448.56	18.91	13 859.99	3 207.20	135.21	16.1	9.27	91 910	51 636	1 253	
				1 470.99	8.75		10 517.58	62.56	3.71	16.1		39 020	1 007	
	Накладные расходы		79%			2 583.11				67%	35 271			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 634.88				40%	21 057			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 077.98					148 238			
	
13.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	7.15	2 728.44	788.77	62.59	19 508.35	5 639.73	447.50	16.1	8.44	145 577	90 800	3 777	
				1 877.08			13 421.12		3.8	1		51 000		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5 357.74				80%	72 640			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 650.67				37%	33 596			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 516.77					251 813			
	
14.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	7.15	2 291.60	114.18	14.24	16 384.95	816.41	101.80	16.1	9.18	58 159	13 144	935	
				2 163.18			15 466.74		2.85	1		44 080		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			775.59				80%	10 515			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			383.71				37%	4 863			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 544.25					73 537			
	
15.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.3	2 956.30	374.76	6.66	3 843.19	487.19	8.66	16.1	9.25	17 531	7 844	80	
				2 574.88	1.21		3 347.34	1.57	2.87	16.06		9 607	25	
	Накладные расходы		83%			405.67				71%	5 587			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			317.69				52%	4 092			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 566.55					27 210			
	
16.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.55	80.15	79.82	0.33	44.08	43.90	0.18	16.1	9.15	708	707	2	
					0.15			0.08	1	16.2			1	
	Накладные расходы		85%			37.38				72%	510			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.59				52%	368			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.05					1 586			
	
17.	ТЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.55	338.42	205.13	47.33	186.13	112.82	26.03	16.11	2.66	2 069	1 818	69	
				85.96	0.15		47.28	0.08	3.85	16.2		182	1	
	Накладные расходы		95%			107.26				81%	1 473			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			73.39				52%	946			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					366.77					4 488			
	
18.	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.55	72.53	37.52	2.47	39.89	20.64	1.36	16.11	7.13	394	332	10	
				32.54	0.15		17.90	0.08	2.89	16.2		52	1	
	Накладные расходы		95%			19.68				81%	270			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.47				52%	173			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.04					837			
	
19.	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, 100 м	0.55	2 626.90			1 444.79					6 386			
				2 626.90			1 444.79		4.42			6 386		
	Поправки: М: =11610.88/4.42	
	
	Карнизный свес	
	
20.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.38	172.22	172.22		65.44	65.44		16.1	1	1 054	1 054		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			52.35				68%	717			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			32.72				40%	422			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.51					2 192			
	
21.	ТЕРр 61-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	0.38	596.97	260.90	10.44	226.85	99.14	3.97	16.11	9.26	2 042	1 597	37	
				325.63	4.83		123.74	1.84	3.3	16.09		408	30	
	Накладные расходы		79%			79.77				67%	1 090			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			50.49				40%	651			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.11					3 783			
	
22.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	2 291.60	114.18	14.24	870.81	43.39	5.41	16.1	9.18	3 091	699	50	
				2 163.18			822.01		2.85	1		2 343		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			41.22				80%	559			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.39				37%	259			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					932.42					3 909			
	
23.	ТЕРр 62-9-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	1 795.66	940.73	9.34	682.35	357.48	3.55	16.11	9.25	6 691	5 759	33	
				845.59	1.51		321.32	0.57	2.8	16.09		900	9	
	Накладные расходы		80%			286.44				68%	3 922			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			179.03				40%	2 307			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 147.82					12 920			
	
24.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство  покрытий  дымоходов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.09	11 907.97	1 173.45	33.16	1 071.72	105.61	2.98	16.1	9.88	4 455	1 700	29	
				10 701.36	3.78		963.12	0.34	2.83	16.09		2 726	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			114.43				92%	1 569			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			58.27				44%	750			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 244.42					6 774			
	
25.	ТЕР 15-03-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 250 мм, 100 м деталей	0.826	904.17	687.38	81.58	746.85	567.77	67.38	16.1	4.36	9 982	9 141	294	
				135.22	4.66		111.69	3.85	4.9	16.1		547	62	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			543.04				80%	7 362			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			268.66				37%	3 405			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 558.55					20 750			
	
26.	С1 Цена поставщи. 
Межэтажный карниз декоративный , размером 195*110мм, м	83.376	146.77			12 237.03					54 088			
				146.77			12 237.03		4.42			54 088		
	Объем: 82.55*1.01													
	Поправки: М: =612*1.06/4.42	
	
27.	ТЕР 15-03-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм, 100 м деталей	0.301	1 448.62	1 169.76	104.93	436.04	352.10	31.58	16.1	5.14	6 089	5 669	162	
				173.94	11.39		52.36	3.43	4.93	16.11		258	55	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			337.75				80%	4 579			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			167.10				37%	2 118			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					940.89					12 786			
	
28.	С1 Цена поставщи. 
Межэтажный карниз декоративный , размером 190*360мм, м	30.401	307.09			9 335.79					41 264			
				307.09			9 335.79		4.42			41 264		
	Объем: 30.1*1.01													
	Поправки: М: =1280.5*1.06/4.42	
	
29.	ТЕР 15-03-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой до 500 мм, 1 деталь	21	70.23	52.11	7.01	1 474.81	1 094.24	147.26	16.1	4.4	19 565	17 617	648	
				11.11	0.33		233.31	6.83	5.57	16.31		1 300	111	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 046.02				80%	14 182			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			517.50				37%	6 559			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 038.33					40 307			
	
30.	С1 Цена поставщи. 
Капитель декоративная М-050, шт	21	347.74			7 302.49					32 277			
				347.74			7 302.49		4.42			32 277		
	Поправки: М: =1450*1.06/4.42	
	
	Козырьки над входами	
	
31.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.04	164.91	119.07	45.84	6.60	4.76	1.83	16.1	6.86	89	77	13	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			4.71				84%	65			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.86				48%	37			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.17					191			
	
32.	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.02	2 603.14	1 221.06	143.55	52.06	24.42	2.87	16.11	4.98	532	393	14	
				1 238.53	15.50		24.77	0.31	5.02	16.1		124	5	
	Накладные расходы		83%			20.53				71%	283			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.07				52%	207			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.66					1 022			
	
33.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.04	180.53	29.88	5.06	7.22	1.20	0.20	16.1	9.25	59	19	2	
				145.59			5.82		6.51	1		38		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1.30				92%	17			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			0.66				44%	8			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.18					85			
	
34.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.04	256.78	96.86	31.65	10.27	3.87	1.27	16.11	6.39	95	62	8	
				128.27	2.08		5.13	0.08	4.83	16.1		25	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4.27				92%	58			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2.17				44%	28			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.71					181			
	
35.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	4.64	30.20			140.13					563			
				30.20			140.13		121.29			563		
	Объем: 4*1.16													
	
36.	ТЕР 12-01-004-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий	0.04	4 664.36	584.81	128.31	186.57	23.39	5.13	16.11	8.19	896	377	42	
				3 951.24	12.63		158.05	0.51	3.02	16.11		477	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			25.81				92%	354			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			13.15				44%	169			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					225.53					1 420			
	
37.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	7.56	30.20			228.31					917			
				30.20			228.31		121.29			917		
	Объем: 4*1.89													
	
38.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.02	11 907.97	1 173.45	33.16	238.16	23.47	0.66	16.1	9.88	990	378	7	
				10 701.36	3.78		214.03	0.08	2.83	16.09		606	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			25.43				92%	349			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.95				44%	167			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.55					1 505			
	
	Цоколь	
	
39.	ТЕРр 61-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(дворовой фасад), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.065	3 095.98	1 746.96	1.32	201.24	113.55	0.09	16.1	6.42	2 117	1 828	1	
				1 347.70			87.60		3.29	1		288		
	Накладные расходы		79%			89.70				67%	1 225			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			56.78				40%	731			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					347.72					4 073			
	
40.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.152	172.22	172.22		26.18	26.18		16.1	1	421	421		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			20.94				68%	286			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			13.09				40%	168			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.21					876			
	
41.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.218	73.19	39.30	33.89	15.96	8.57	7.39	16.11	3.8	166	138	28	
									3.48	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]	
	Накладные расходы		80%			6.86				68%	94			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.29				40%	55			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.10					315			
	
42.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	3.5	15.82			55.37					195			
				15.82			55.37		55.67			195		
	Объем: 21.8*0.0161/100*1010													
	
43.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.218	689.65	675.65	13.36	150.34	147.29	2.91	16.1	9.2	2 399	2 371	27	
				0.64			0.14		5.7	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			116.36				67%	1 589			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			73.65				40%	948			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					340.34					4 936			
	
44.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм по сетке, 100 м2 поверхности	0.218	1 938.46	448.56	18.91	422.58	97.79	4.12	16.1	9.27	2 802	1 574	38	
				1 470.99	8.75		320.68	1.91	3.71	16.1		1 190	31	
	Накладные расходы		79%			78.76				67%	1 075			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			49.85				40%	642			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					551.19					4 519			
	
45.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	23.98	12.74			305.51					612			
				12.74			305.51		25.52			612		
	Объем: 21.8*1.1													
	
46.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.218	2 728.44	788.77	62.59	594.80	171.95	13.64	16.1	8.44	4 439	2 768	115	
				1 877.08			409.20		3.8	1		1 555		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			163.35				80%	2 214			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			80.82				37%	1 024			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					838.97					7 678			
	
47.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.218	2 291.60	114.18	14.24	499.57	24.89	3.10	16.1	9.18	1 773	401	28	
				2 163.18			471.57		2.85	1		1 344		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			23.65				80%	321			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.70				37%	148			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					534.91					2 242			
	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
	
48.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок(цоколь), 100 м2	0.008	1 734.68	1 482.28	252.40	13.88	11.86	2.02	16.11	9.26	210	191	19	
					116.72			0.93	1	16.11			15	
	Накладные расходы		99%			12.66				84%	173			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.67				48%	99			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.22					482			
	
49.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.156	1 870.07	1 617.67	252.40	291.73	252.36	39.37	16.11	9.26	4 430	4 065	365	
					116.72			18.21	1	16.11			293	
	Накладные расходы		99%			267.86				84%	3 661			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			162.34				48%	2 092			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					721.94					10 183			
	
50.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.008	21 833.35	2 767.20	891.18	174.67	22.14	7.13	16.1	7.25	827	356	52	
				18 174.97	39.81		145.40	0.32	2.88	16.11		419	5	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			23.81				90%	325			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.13				43%	155			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210.61					1 307			
	
51.	ТЕР 10-01-034-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.156	12 892.51	1 352.28	478.58	2 011.23	210.96	74.66	16.1	7.89	8 972	3 396	589	
				11 061.65	9.95		1 725.62	1.55	2.89	16.11		4 987	25	
	Накладные расходы		106%			225.26				90%	3 079			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			114.76				43%	1 471			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 351.25					13 522			
	
52.	ТССЦ 203-0993 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2, м2	15.6	1 846.12			28 799.47					46 604			
				1 846.12			28 799.47		2 987.43			46 604		
	
53.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.8	3 070.76			2 456.61					4 199			
				3 070.76			2 456.61		5 249.14			4 199		
	
54.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.078	5 874.09	264.64	24.75	458.18	20.64	1.93	16.1	9.24	1 195	332	18	
				5 584.70	0.90		435.61	0.07	1.94	16.2		845	1	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			21.95				90%	300			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			11.18				43%	143			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					491.32					1 638			
	
55.	ТССЦ 101-2906 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	7.8	60.66			473.15					1 850			
				60.66			473.15		237.12			1 850		
	
56.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.08	6 181.26	1 849.25	114.03	494.50	147.94	9.12	16.1	10.52	3 682	2 382	96	
				4 217.99	33.49		337.44	2.68	3.57	16.11		1 205	43	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			143.09				80%	1 940			
	Сметная прибыль		47%			70.79				37%	897			
	Всего с НР и СП					708.38					6 519			
	
57.	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	577.83	166.95	5.06	46.23	13.36	0.40	16.11	9.23	338	215	4	
				405.82	0.23		32.47	0.02	3.67	16.2		119		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			12.71				80%	172			
	Сметная прибыль		47%			6.29				37%	80			
	Всего с НР и СП					65.23					590			
	
58.	ТЕР 11-01-018-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
(прим.) Обрамление откосов перфоуголком, 100 м	0.369	1 131.22	214.36	1.26	417.42	79.10	0.47	16.11	9.27	2 377	1 274	4	
				915.60			337.86		3.25	1		1 098		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			87.80				94%	1 198			
	Сметная прибыль		64%			50.62				51%	650			
	Всего с НР и СП					555.85					4 224			
	
59.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	1 392.74	333.48	15.69	111.42	26.68	1.26	16.11	9.24	744	430	12	
				1 043.57	0.23		83.49	0.02	3.63	16.2		303		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			25.37				80%	344			
	Сметная прибыль		47%			12.55				37%	159			
	Всего с НР и СП					149.33					1 247			
	
60.	ТЕР 15-03-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка  деталей из пенобетона погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 250 мм, 100 м деталей	4.96	1 219.12	974.74	76.22	6 046.81	4 834.71	378.08	16.11	5.03	83 776	77 887	1 902	
				168.15	7.63		834.02	37.82	4.78	16.1		3 987	609	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 628.90				80%	62 797			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 290.09				37%	29 044			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 965.80					175 616			
	
61.	С1 Цена поставщи. 
Обрамление окон (наличник), м	496	639.14			317 013.57					1 401 200			
				639.14			317 013.57		4.42			1 401 200		
	Поправки: М: =2825/4.42	
	
	Балконы	
	
62.	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж металлических ограждений балкона (главный фасад), 100 м ограждения	0.48	518.62	318.91	199.71	248.94	153.08	95.86	16.11	8.51	3 282	2 466	816	
					4.01			1.93	6.02	16.11			31	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		140%			217.01				119%	2 971			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			131.76				68%	1 698			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					597.71					7 951			
	
63.	ТЕРр 56-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж остекление балконов, 100 м2 оконных переплетов	0.158	422.73	392.40	30.33	66.79	62.00	4.79	16.1	9.26	1 043	998	44	
					14.02			2.22	1	16.11			36	
	Накладные расходы		82%			52.66				70%	724			
										=(82.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		62%			39.82				50%	517			
										=(62.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.27					2 284			
	
64.	ТЕРр 58-16-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест	0.48	1 356.48	707.82	70.71	651.11	339.75	33.94	16.11	4.98	7 035	5 473	169	
				577.95	7.64		277.42	3.67	5.02	16.1		1 393	59	
	Накладные расходы		83%			285.04				71%	3 928			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			223.22				52%	2 877			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 159.37					13 839			
	
65.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.288	188.95	188.95		54.42	54.42		16.1	1	876	876		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			53.88				84%	736			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			32.65				48%	420			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.95					2 032			
	
66.	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения	0.48	1 222.84	523.93	356.63	586.96	251.49	171.18	16.11	8.51	6 497	4 051	1 457	
				342.29	7.16		164.30	3.44	6.02	16.11		989	55	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0650:[ М-(29650.83=14187.00*2.09) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			356.90				119%	4 886			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			216.69				68%	2 792			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 160.55					14 175			
	
67.	С1 Цена поставщи. 
Ограждение металлическое кованое (индивидуального изготовления), м2	48	1 882.35			90 352.94					399 360			
				1 882.35			90 352.94		4.42			399 360		
	Поправки: М: =8000*1.04/4.42	
	
68.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	1.93	9.37	9.37		18.09	18.09		16.09	1	291	291		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			14.65				69%	201			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.85				48%	140			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.60					631			
	
69.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.019	358.47	69.00	13.01	6.81	1.31	0.25	16.11	2.82	37	21	1	
				276.46	0.14		5.25		2.87	16.45		15		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1.06				69%	14			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.79				48%	10			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.66					62			
	
70.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.128	11 748.28	1 020.39	26.53	1 503.78	130.61	3.40	16.1	9.88	6 013	2 103	34	
				10 701.36	3.02		1 369.77	0.39	2.83	16.09		3 876	6	
	Накладные расходы		108%			141.48				92%	1 940			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			72.05				44%	928			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 717.31					8 881			
	
71.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.288	1 043.83	675.65	13.36	300.62	194.59	3.85	16.1	9.2	3 751	3 133	35	
				354.82			102.19		5.7	1		582		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			153.73				67%	2 099			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			97.30				40%	1 253			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					551.64					7 103			
	
72.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	31.68	11.15			353.23					1 301			
				11.15			353.23		41.08			1 301		
	Объем: 28.8*1.1													
	
73.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.288	2 074.12	832.23	83.91	597.35	239.68	24.17	16.1	9.97	5 197	3 859	241	
				1 157.98	34.61		333.50	9.97	3.29	16.1		1 097	160	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			237.17				80%	3 215			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			117.34				37%	1 487			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					951.85					9 899			
	
74.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.288	2 291.60	114.18	14.24	659.98	32.88	4.10	16.1	9.18	2 343	529	38	
				2 163.18			623.00		2.85	1		1 776		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			31.24				80%	423			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.45				37%	196			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					706.67					2 962			
	
75.	ТЕРр 62-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.062	1 635.30	769.44	9.34	101.39	47.71	0.58	16.11	9.25	933	769	5	
				856.52	1.51		53.10	0.09	2.99	16.09		159	2	
	Накладные расходы		80%			38.24				68%	524			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			23.90				40%	308			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					163.53					1 766			
	
76.	ТЕРр 62-9-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.259	1 911.42	1 071.72	9.34	495.06	277.58	2.42	16.11	9.25	5 131	4 472	22	
				830.36	1.51		215.06	0.39	2.96	16.09		637	6	
	Накладные расходы		80%			222.38				68%	3 045			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			138.99				40%	1 791			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					856.42					9 967			
	
	Отмостка	
	
77.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.029	6 900.71	2 146.35	4 754.36	200.12	62.24	137.88	16.11	4.92	1 681	1 003	678	
					473.09			13.72	1	16.1			221	
	Накладные расходы		104%			79.00				88%	1 077			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.58				48%	588			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.69					3 346			
	
78.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	6.38	48.13	4.41	36.66	307.05	28.14	233.89	16.1	7.6	2 956	453	1 778	
									1	1				
	Объем: 2.9*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			28.14				100%	453			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			16.88				60%	272			
	
79.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.108	1 466.39	1 466.39		158.37	158.37		16.1	1	2 550	2 550		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			114.03				61%	1 556			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			60.18				31%	791			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					332.58					4 896			
	
80.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.108	490.29	490.29		52.95	52.95		16.1	1	853	853		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			38.12				61%	520			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			20.12				31%	264			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					111.20					1 638			
	
81.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	23.66	16.40		16.40	388.02		388.02		7.88	3 058		3 058	
														
	Объем: 10.8*1.6+6.38													
	
82.	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.108	7 076.66	543.04	228.03	764.28	58.65	24.63	16.11	4.96	3 505	945	122	
				6 305.59			681.00		3.58	1		2 438		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			64.52				93%	879			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			39.88				54%	510			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					868.68					4 894			
	
83.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	3.6	199.22	35.93	37.16	717.19	129.33	133.79	16.11	5.45	4 874	2 084	729	
				126.13	4.21		454.07	15.17	4.54	16.1		2 061	244	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			160.40				94%	2 188			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			92.48				51%	1 187			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					970.07					8 250			
	
84.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	3.6	403.35	40.32	67.81	1 452.07	145.15	244.13	16.11	5.31	9 002	2 338	1 296	
				295.22	7.73		1 062.79	27.81	5.05	16.1		5 367	448	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			191.99				94%	2 619			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			110.69				51%	1 421			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 754.75					13 042			
	
85.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	3.6	730.22	37.46	0.38	2 628.79	134.84	1.35	16.1	5.8	13 670	2 171	8	
				692.39			2 492.60		4.61	1		11 491		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			149.67				94%	2 041			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			86.30				51%	1 107			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 864.76					16 818			
	
	Фасад магазинов	
	
86.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.013	1 213.62	458.23	8.86	2 443.02	922.41	17.84	16.11	9.24	22 629	14 860	165	
				746.53			1 502.76		5.06	1		7 604		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			1 014.65				93%	13 820			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			627.24				54%	8 024			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 084.91					44 473			
	
87.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.2	63.27	49.68	13.59	12.65	9.94	2.72	16.11	1.87	165	160	5	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			7.75				66%	106			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.97				40%	64			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.37					335			
	
88.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.2	4 688.98	197.81	4 246.36	937.80	39.56	849.27	16.11	4.24	4 399	637	3 601	
				244.81	134.04		48.96	26.81	3.29	16.11		161	432	
	Накладные расходы		78%			51.77				66%	706			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			33.19				40%	428			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 022.75					5 532			
	
89.	ТЕРр 61-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.426	3 095.98	1 746.96	1.32	1 318.89	744.20	0.56	16.1	6.42	13 874	11 982	4	
				1 347.70			574.12		3.29	1		1 889		
	Накладные расходы		79%			587.92				67%	8 028			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			372.10				40%	4 793			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 278.91					26 695			
	
90.	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.151	5 885.40	3 188.72	2.53	888.70	481.50	0.38	16.1	6.42	9 093	7 752	2	
				2 694.15			406.82		3.29	1		1 338		
	Накладные расходы		79%			380.39				67%	5 194			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			240.75				40%	3 101			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 509.84					17 388			
	
91.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.994	172.22	172.22		171.19	171.19		16.1	1	2 756	2 756		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			136.95				68%	1 874			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			85.60				40%	1 102			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					393.74					5 732			
	
92.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	1.571	73.19	39.30	33.89	114.98	61.74	53.24	16.11	3.8	1 197	995	202	
									3.48	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]	
	Накладные расходы		80%			49.39				68%	677			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			30.87				40%	398			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					195.24					2 272			
	
93.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	25.5	15.82			403.41					1 420			
				15.82			403.41		55.67			1 420		
	Объем: 157.1*0.0161/100*1010													
	
94.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.571	689.65	675.65	13.36	1 083.44	1 061.45	20.99	16.1	9.2	17 288	17 089	193	
				0.64			1.01		5.7	1		6		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			838.55				67%	11 450			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			530.73				40%	6 836			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 452.71					35 573			
	
95.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	172.81	12.74			2 201.60					4 410			
				12.74			2 201.60		25.52			4 410		
	Объем: 157.1*1.1													
	
96.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм по сетке, 100 м2 поверхности	1.571	1 938.46	448.56	18.91	3 045.32	704.69	29.71	16.1	9.27	20 194	11 345	275	
				1 470.99	8.75		2 310.93	13.75	3.71	16.1		8 574	221	
	Накладные расходы		79%			567.57				67%	7 749			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			359.22				40%	4 626			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 972.11					32 570			
	
97.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	1.571	2 728.44	788.77	62.59	4 286.38	1 239.16	98.32	16.1	8.44	31 986	19 951	830	
				1 877.08			2 948.89		3.8	1		11 206		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 177.20				80%	15 961			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			582.41				37%	7 382			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 045.99					55 329			
	
98.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.571	2 291.60	114.18	14.24	3 600.11	179.38	22.37	16.1	9.18	12 779	2 888	205	
				2 163.18			3 398.36		2.85	1		9 685		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			170.41				80%	2 310			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			84.31				37%	1 069			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 854.83					16 158			
	
	Цоколь	
	
99.	ТЕРр 61-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.076	3 095.98	1 746.96	1.32	235.29	132.77	0.10	16.1	6.42	2 475	2 138	1	
				1 347.70			102.43		3.29	1		337		
	Накладные расходы		79%			104.89				67%	1 432			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			66.39				40%	855			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					406.56					4 763			
	
100.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.303	172.22	172.22		52.18	52.18		16.1	1	840	840		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			41.74				68%	571			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			26.09				40%	336			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.01					1 747			
	
101.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.379	73.19	39.30	33.89	27.74	14.89	12.84	16.11	3.8	289	240	49	
									3.48	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]	
	Накладные расходы		80%			11.91				68%	163			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.45				40%	96			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.10					548			
	
102.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	6.2	15.82			98.08					345			
				15.82			98.08		55.67			345		
	Объем: 37.9*0.0161/100*1010													
	
103.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.379	689.65	675.65	13.36	261.38	256.07	5.06	16.1	9.2	4 171	4 123	47	
				0.64			0.24		5.7	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			202.30				67%	2 762			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			128.04				40%	1 649			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					591.71					8 583			
	
104.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм по сетке, 100 м2 поверхности	0.379	1 938.46	448.56	18.91	734.68	170.00	7.17	16.1	9.27	4 872	2 737	66	
				1 470.99	8.75		557.51	3.32	3.71	16.1		2 068	53	
	Накладные расходы		79%			136.92				67%	1 869			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			86.66				40%	1 116			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					958.26					7 857			
	
105.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	41.69	12.74			531.13					1 064			
				12.74			531.13		25.52			1 064		
	Объем: 37.9*1.1													
	
106.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.379	2 728.44	788.77	62.59	1 034.08	298.95	23.72	16.1	8.44	7 717	4 813	200	
				1 877.08			711.41		3.8	1		2 703		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			284.00				80%	3 850			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			140.51				37%	1 781			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 458.59					13 348			
	
107.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.379	2 291.60	114.18	14.24	868.52	43.28	5.40	16.1	9.18	3 083	697	50	
				2 163.18			819.85		2.85	1		2 337		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			41.12				80%	558			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.34				37%	258			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					929.98					3 898			
	
108.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	17.19	48.13	4.41	36.66	827.29	75.81	630.19	16.1	7.6	7 964	1 221	4 789	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			75.81				100%	1 221			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			45.49				60%	733			
	
109.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	17.19	16.40		16.40	281.92		281.92	1	7.88	2 221		2 221	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	627 306.11	45 792.44	10 457.99			3 132 236	737 407	57 745	
			570 889.37	422.57				2 334 404	6 801	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 714.89	177.36	27.57			9 557	2 857	81	
			1 509.97	0.24				6 620	3	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 444.79					6 386			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 16; %=81 - по стр. 17, 18)	164.32					2 253			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 16-18)	115.44					1 487			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 994.65					13 297			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	623 786.94	45 511.13	8 896.40			3 106 481	732 876	45 818	
			569 379.40	422.33				2 327 784	6 798	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	484 147.70					2 018 214			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 2, 82, 86; %=66 - по стр. 3, 4, 87, 88; %=67 - по стр. 5, 6, 10, 12, 21, 39, 43, 44, 71, 89, 90, 94, 96, 99, 103, 104; %=68 - по стр. 7, 8, 20, 23, 40, 41, 75, 76, 91, 92, 100, 101; %=80 - по стр. 13, 14, 22, 25, 27, 29, 46, 47, 56, 57, 59, 60, 73, 74, 97, 98, 106, 107; %=71 - по стр. 15, 32, 64; %=92 - по стр. 24, 33, 34, 36, 38, 70; %=84 - по стр. 31, 48, 49, 65; %=90 - по стр. 50, 51, 54; %=94 - по стр. 58, 83-85; %=119 - по стр. 62, 66; %=70 - по стр. 63; %=69 - по стр. 68, 69; %=88 - по стр. 77; %=61 - по стр. 79, 80)	41 749.53					568 556			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2, 82, 86; %=40 - по стр. 3-8, 10, 12, 20, 21, 23, 39-41, 43, 44, 71, 75, 76, 87-92, 94, 96, 99-101, 103, 104; %=37 - по стр. 13, 14, 22, 25, 27, 29, 46, 47, 56, 57, 59, 60, 73, 74, 97, 98, 106, 107; %=52 - по стр. 15, 32, 64; %=44 - по стр. 24, 33, 34, 36, 38, 70; %=48 - по стр. 31, 48, 49, 65, 68, 69, 77; %=43 - по стр. 50, 51, 54; %=51 - по стр. 58, 83-85; %=68 - по стр. 62, 66; %=50 - по стр. 63; %=31 - по стр. 79, 80)	24 184.43					309 570			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	689 720.90					3 984 607			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 804.28	103.95	1 534.02			16 198	1 674	11 846	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 78, 108)	103.95					1 674			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 78, 108)	62.37					1 004			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 804.28					16 198			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	693 519.83					4 014 102			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	14 841.32					85 902			
	ИТОГО	708 361.15					4 100 004			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	14 167.22					82 000			
	ИТОГО	722 528.37					4 182 004			
										
	НДС 18%	130 055.11					752 761			
	ВСЕГО С НДС	852 583.48					4 934 765			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	41 913.85					570 809			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	24 299.87					311 057			
	
	Раздел 2.  КРОВЛЯ	
	
110.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	6.8	165.55	131.65	33.90	1 125.74	895.22	230.52	16.1	6.86	15 994	14 413	1 581	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			886.27				84%	12 107			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			537.13				48%	6 918			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 549.14					35 019			
	
111.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок  с прозорами, 100 м2 кровли	6.8	215.64	159.75	55.89	1 466.34	1 086.30	380.04	16.11	10.11	21 342	17 500	3 842	
					8.68			58.99	1	16.1			950	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			950.59				71%	13 100			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			744.44				52%	9 594			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 161.37					44 036			
	
112.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	1.2	3 483.42	1 507.39	25.28	4 180.11	1 808.87	30.33	16.1	9.11	37 592	29 123	276	
				1 950.76			2 340.91		3.5	1		8 193		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			1 501.36				71%	20 677			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 175.77				52%	15 144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 857.24					73 413			
	
113.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	3.58	4 618.53	451.03	45.81	16 534.33	1 614.67	164.01	16.1	9.15	79 437	25 996	1 501	
				4 121.69			14 755.65		3.52	1		51 940		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			1 340.18				71%	18 457			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 049.54				52%	13 518			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 924.04					111 412			
	
114.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.17	7 139.73	1 812.38	83.99	1 213.75	308.10	14.28	16.1	9.1	9 110	4 960	130	
				5 243.37			891.37		4.51	1		4 020		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			255.72				71%	3 522			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			200.27				52%	2 579			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 669.74					15 211			
	
115.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	3 273.44	3 259.25	14.19	130.94	130.37	0.57	16.11	6.42	2 104	2 100	4	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			108.21				71%	1 491			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.74				52%	1 092			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.89					4 687			
	
116.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1	94.46	94.19	0.28	94.46	94.19	0.28	16.1	6.5	1 518	1 516	2	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			78.18				71%	1 076			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.22				52%	788			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					233.86					3 383			
	
117.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат), 1 м3 кладки	0.55	1 615.27	301.17	30.24	888.40	165.64	16.63	16.1	7.4	5 699	2 667	123	
				1 283.86	6.48		706.12	3.56	4.12	16.12		2 909	57	
	Накладные расходы		86%			145.51				73%	1 989			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			118.44				56%	1 525			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 152.35					9 213			
	
118.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка элементов каркаса из брусьев, лежень, стойки, подкосы, 1 м3 древесины в конструкции	5.8	191.41	160.20	31.21	1 110.17	929.16	181.01	16.1	8.95	16 579	14 959	1 620	
									2.75	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			984.91				90%	13 463			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			501.75				43%	6 432			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 596.83					36 474			
	
119.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка элементов каркаса из брусьев, лежень, стойки, подкосы, 1 м3 древесины в конструкции	5.8	3 090.19	287.86	60.95	17 923.12	1 669.58	353.53	16.1	8.95	73 769	26 880	3 164	
				2 741.38			15 900.00		2.75	1		43 725		
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы		106%			1 769.75				90%	24 192			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			901.57				43%	11 558			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 594.45					109 519			
	
120.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.4	272.74	127.25	128.36	2 290.99	1 068.88	1 078.22	16.11	3.8	21 713	17 220	4 097	
				17.13	1.81		143.89	15.23	2.75	16.17		396	246	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		90%			975.70				77%	13 449			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			650.47				48%	8 384			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 917.16					43 546			
	
121.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	173.88	36.04			6 266.64					35 392			
				36.04			6 266.64		203.54			35 392		
	Объем: 8.4*20.7													
	
122.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	6	138.45	86.25	37.22	830.69	517.50	223.31	16.1	7.92	10 363	8 332	1 769	
				14.98	2.59		89.88	15.56	2.92	16.1		262	251	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0010:[ М-(43.62=727.01*0.06) ];  ТССЦ 102-0049:[ М-(99.94=1665.70*0.06) ];  ТССЦ 102-0061:[ М-(137.30=1373.00*0.1) ];  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы		106%			565.04				90%	7 725			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			287.85				43%	3 691			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 683.59					21 778			
	
123.	ТССЦ 102-0032 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (лобовые балки), м3	0.81	2 795.10			2 264.03					6 876			
				2 795.10			2 264.03		8 489.38			6 876		
	Объем: 0.15*0.18*30													
	
124.	ТССЦ 102-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта  (стойки), м3	0.936	2 435.00			2 279.16					5 828			
				2 435.00			2 279.16		6 226.56			5 828		
	Объем: 0.12*0.12*65													
	
125.	ТССЦ 102-0060 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (прогон), м3	0.346	1 769.00			612.07					2 151			
				1 769.00			612.07		6 218.04			2 151		
	Объем: 0.08*0.12*36													
	
126.	ТССЦ 102-0060 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	0.54	1 769.00			955.26					3 358			
				1 769.00			955.26		6 218.04			3 358		
	Объем: 0.05*0.1*108													
	
127.	С цена поставщик. 
Блок оконный пластиковый одностворчатый,, однокамерным стеклопакетом (24 мм), круглое площадью 0,5 м2, м2	3	4 688.96			14 066.88					62 176			
				4 688.96			14 066.88		4.42			62 176		
	Объем: 6*0.5													
	Поправки: М: =20520*1.01/4.42	
	
128.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство обрешетки сплошной из плит ОSB (крыша), 100 м2	0.54	488.94	335.41	57.19	264.03	181.12	30.88	16.11	9.25	3 356	2 918	286	
				96.34	8.30		52.02	4.48	2.93	16.1		152	72	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			154.05				71%	2 123			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			120.64				52%	1 555			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.72					7 034			
	
129.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство обшивки сплошной из плит ОSB (стены), 100 м2	0.45	488.94	335.41	57.19	220.02	150.94	25.73	16.11	9.25	2 797	2 432	238	
				96.34	8.30		43.35	3.74	2.93	16.1		127	60	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			128.38				71%	1 769			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			100.54				52%	1 296			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.95					5 862			
	
130.	ТССЦ 101-5714 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 10 мм (крыша), м2	55.458	67.11			3 721.79					8 998			
				67.11			3 721.79		162.24			8 998		
	Объем: 54*1.027													
	
131.	ТССЦ 101-5713 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 9 мм (стены), м2	46.215	60.56			2 798.78					7 354			
				60.56			2 798.78		159.13			7 354		
	Объем: 45*1.027													
	
132.	ТЕР 12-01-015-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.54	1 404.95	104.59	56.36	758.67	56.48	30.43	16.1	6.56	3 353	909	200	
				1 244.00	3.06		671.76	1.65	3.34	16.11		2 244	27	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			62.78				92%	861			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			31.97				44%	412			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					853.42					4 626			
	
133.	ТЕР 12-01-007-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства, 100 м2 кровли	0.54	19 955.40	879.05	73.02	10 775.92	474.68	39.43	16.1	9.14	21 856	7 642	360	
				19 003.34	7.78		10 261.80	4.20	1.35	16.1		13 853	68	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0782:[ М-(55.77=11154.00*0.005) ];  ТССЦ 101-1481:[ М-(27.81=13903.00*0.002) ];  ТССЦ 101-1875:[ М-(702.78=13515.00*0.052) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			517.19				92%	7 093			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			263.38				44%	3 392			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 556.49					32 342			
	
134.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Нанесение клеевого состава по сетке (прим), 100 м2 поверхности	0.45	861.90	844.56	16.70	387.86	380.05	7.52	16.1	9.2	6 190	6 119	69	
				0.64			0.29		5.7	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		79%			300.24				67%	4 100			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			190.03				40%	2 448			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					878.12					12 737			
	
135.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	49.5	12.74			630.63					1 263			
				12.74			630.63		25.52			1 263		
	Объем: 45*1.1													
	
136.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	112.5	9.39			1 056.38					1 798			
				9.39			1 056.38		15.98			1 798		
	Объем: 45*2.5													
	
137.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.45	2 941.28	985.97	78.23	1 323.58	443.69	35.21	16.1	8.44	10 650	7 143	297	
				1 877.08			844.69		3.8	1		3 210		
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		95%			421.51				80%	5 714			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			208.53				37%	2 643			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 953.62					19 007			
	
138.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45	2 323.71	142.73	17.80	1 045.67	64.23	8.01	16.1	9.18	3 882	1 034	74	
				2 163.18			973.43		2.85	1		2 774		
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		95%			61.02				80%	827			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			30.19				37%	383			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 136.88					5 092			
	
139.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.018	21 985.79	2 882.50	928.31	395.74	51.89	16.71	16.1	7.25	1 899	835	121	
				18 174.97	41.47		327.15	0.75	2.88	16.11		942	12	
	Объем: 0.78*1.18*2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		106%			55.80				90%	762			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			28.43				43%	364			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479.96					3 026			
	
140.	С цена поставщик. 
Мансардное окно Велюкс, м2	1.8	3 236.27			5 825.29					25 748			
				3 236.27			5 825.29		4.42			25 748		
	Поправки: М: =14162.7*1.01/4.42	
	
141.	ТЕР 15-03-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 250 мм, 100 м деталей	0.45	904.17	687.38	81.58	406.88	309.32	36.71	16.1	4.36	5 438	4 980	160	
				135.22	4.66		60.85	2.10	4.9	16.1		298	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			295.85				80%	4 011			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			146.37				37%	1 855			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					849.10					11 304			
	
142.	С1 Цена поставщи. 
Декоративный элемент, м	45	146.77			6 604.62					29 192			
				146.77			6 604.62		4.42			29 192		
	Поправки: М: =612*1.06/4.42	
	
143.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска декор.элементов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.58	2 291.60	114.18	14.24	1 329.13	66.23	8.26	16.1	9.18	4 718	1 066	76	
				2 163.18			1 254.64		2.85	1		3 576		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			62.92				80%	853			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			31.13				37%	394			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 423.18					5 965			
	
144.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	6.8	317.70	153.30	1.58	2 160.38	1 042.41	10.73	16.1	9.27	20 669	16 783	99	
				162.83			1 107.24		3.42	1		3 787		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		93%			969.44				79%	13 259			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			667.14				51%	8 559			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 796.96					42 487			
	
145.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	850	13.13			11 160.50					35 981			
				13.13			11 160.50		42.33			35 981		
	Объем: 6.8*125													
	
146.	ТЕР 12-01-007-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	6.8	30 044.05	1 337.25	360.72	204 299.52	9 093.29	2 452.89	16.1	9.3	1 140 691	146 402	22 812	
				28 346.08	40.53		192 753.34	275.61	5.04	16.11		971 477	4 440	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0004:[ М-(153.65=569.06*0.27) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы		108%			10 118.41				92%	138 775			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			5 152.90				44%	66 370			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					219 570.83					1 345 836			
	
147.	С цена поставщик. 
Замок конька, шт	18	152.04			2 736.65					12 096			
				152.04			2 736.65		4.42			12 096		
	Поправки: М: =640*1.05/4.42	
	
148.	С цена поставщик. 
Аэроэлемент конька, м	69	47.51			3 278.28					14 490			
				47.51			3 278.28		4.42			14 490		
	Поправки: М: =200*1.05/4.42	
	
149.	С цена поставщик. 
Трубка проходная для вентиляции, шт	8	1 686.65			13 493.21					59 640			
				1 686.65			13 493.21		4.42			59 640		
	Поправки: М: =7100*1.05/4.42	
	
150.	С цена поставщик. 
Ступеньки керамические для обслуживания кровли 40см, шт	63	270.81			17 061.31					75 411			
				270.81			17 061.31		4.42			75 411		
	Поправки: М: =1140*1.05/4.42	
	
151.	С цена поставщик. 
Развветвляющий элемент, Y, шт	2	760.18			1 520.36					6 720			
				760.18			1 520.36		4.42			6 720		
	Поправки: М: =3200*1.05/4.42	
	
152.	С цена поставщик. 
Конек-капля, шт	4	308.82			1 235.29					5 460			
				308.82			1 235.29		4.42			5 460		
	Поправки: М: =1300*1.05/4.42	
	
153.	С цена поставщик. 
Черепица вентиляционная, шт	20	59.39			1 187.78					5 250			
				59.39			1 187.78		4.42			5 250		
	Поправки: М: =250*1.05/4.42	
	
154.	С цена поставщик. 
Лента примыкания Wakaflex, м	85	71.27			6 057.69					26 775			
				71.27			6 057.69		4.42			26 775		
	Поправки: М: =300*1.05/4.42	
	
155.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, капельник  МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.2 Кзтр=1.25; Кэм=1.25, 100 м	1	3 051.66	468.45	8.32	3 051.66	468.45	8.32	16.1	9.25	15 009	7 542	77	
				2 574.88	1.51		2 574.88	1.51	2.87	16.06		7 390	24	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			390.07				71%	5 372			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			305.47				52%	3 934			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 747.20					24 315			
	
156.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1	8 902.85	408.62	39.83	8 902.85	408.62	39.83	16.1	9.06	34 670	6 579	361	
				8 454.40	3.77		8 454.40	3.77	3.28	16.12		27 730	61	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы		108%			445.38				92%	6 109			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			226.81				44%	2 922			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 575.05					43 700			
	
157.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	0.95	212.72	90.13	94.00	202.09	85.62	89.30	16.1	7.85	2 214	1 379	701	
				28.59	6.83		27.16	6.49	4.94	16.12		134	105	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы		108%			99.48				92%	1 365			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			50.66				44%	653			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					352.23					4 232			
	
158.	С цена поставщик. 
Бугель снегозадержателя с решеткой длиной 3м, шт	32	688.91			22 045.25					97 440			
				688.91			22 045.25		4.42			97 440		
	Поправки: М: =2900*1.05/4.42	
	
159.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.2 Кзтр=1.25; Кэм=1.25, 100 м	0.78	7 502.32	416.30	16.46	5 851.81	324.71	12.84	16.1	9.24	23 433	5 228	119	
				7 069.56			5 514.26		3.28	1		18 087		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			269.51				71%	3 712			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			211.06				52%	2 719			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 332.38					29 863			
	
160.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.18	5 878.09	722.88	10.13	1 058.06	130.12	1.82	16.1	9.25	4 816	2 095	17	
				5 145.09			926.12		2.92	1		2 704		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			108.00				71%	1 487			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.58				52%	1 089			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 250.64					7 393			
	
161.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 726.92	600.70	10.13	283.61	36.04	0.61	16.1	9.25	1 203	580	6	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			29.91				71%	412			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.43				52%	302			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					336.95					1 916			
	
162.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 841.92	600.70	10.13	530.51	36.04	0.61	16.1	9.25	1 139	580	6	
				8 231.09			493.87		1.12	1		553		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			29.91				71%	412			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.43				52%	302			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					583.85					1 852			
	
163.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.65	1 440.12	409.66	1.26	936.07	266.28	0.82	16.1	9.27	7 031	4 287	8	
				1 029.19			668.97		4.09	1		2 736		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			221.01				71%	3 044			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			173.08				52%	2 229			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 330.16					12 304			
	
164.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.12	8 572.20	5 513.35	252.31	1 028.66	661.60	30.28	16.1	7.78	12 403	10 652	236	
				2 806.54	66.80		336.78	8.02	4.5	16.11		1 516	129	
	Накладные расходы		78%			522.30				66%	7 115			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			421.86				50%	5 391			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 972.82					24 909			
	
165.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.504	3 086.00			1 555.34					7 277			
				3 086.00			1 555.34		14 439.09			7 277		
	Объем: 0.12*4200													
	
166.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.04	23 217.20	15 220.75	473.40	928.69	608.83	18.94	16.1	7.77	11 303	9 802	147	
				7 523.05	125.15		300.92	5.01	4.5	16.11		1 354	81	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			478.80				66%	6 523			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			386.72				50%	4 942			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 794.20					22 767			
	
167.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.44	3 086.00			1 357.84					6 353			
				3 086.00			1 357.84		14 439.09			6 353		
	Объем: 0.04*2200*5													
	
168.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.08	13 930.32	9 132.45	284.04	1 114.43	730.60	22.72	16.1	7.77	13 564	11 763	177	
				4 513.83	75.09		361.11	6.01	4.5	16.11		1 625	97	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			574.56				66%	7 828			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			464.06				50%	5 930			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 153.05					27 322			
	
169.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.528	3 086.00			1 629.41					7 624			
				3 086.00			1 629.41		14 439.09			7 624		
	Объем: 0.08*2200*3													
	
170.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.88	2 412.79	1 295.60	2.05	2 123.26	1 140.13	1.80	16.1	6.41	21 596	18 356	12	
				1 115.14			981.32		3.29	1		3 229		
	Накладные расходы		79%			900.70				67%	12 299			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			570.07				40%	7 342			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 594.03					41 237			
	
171.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска труб с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.88	2 512.50	159.37	15.75	2 211.00	140.24	13.86	16.1	9.14	8 946	2 258	127	
				2 337.38			2 056.89		3.19	1		6 561		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			133.23				80%	1 806			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			65.91				37%	835			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 410.14					11 588			
	
172.	ТЕРр 60-19-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков	0.06	10 602.83	2 382.41	32.50	636.17	142.94	1.95	16.1	9.25	3 700	2 301	18	
				8 187.92	3.32		491.28	0.20	2.81	16.1		1 380	3	
	Объем: 2+4													
	Накладные расходы		78%			111.65				66%	1 521			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			90.18				50%	1 152			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					838.00					6 373			
	
173.	ТЕРр 60-19-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1, 100 колпаков	0.02	15 278.05	3 546.25	45.25	305.56	70.93	0.91	16.1	9.25	1 809	1 142	8	
				11 686.55	4.50		233.73	0.09	2.82	16.19		659	1	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			55.40				66%	754			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			44.74				50%	572			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					405.70					3 135			
	
174.	ТЕРр 60-19-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1, 100 колпаков	0.04	9 166.83	2 127.75	27.15	366.67	85.11	1.09	16.1	9.25	2 171	1 370	10	
				7 011.93	2.70		280.48	0.11	2.82	16.19		791	2	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			66.47				66%	906			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			53.69				50%	686			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					486.83					3 763			
	
175.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
карниз) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.5	172.22	172.22		86.11	86.11		16.1	1	1 386	1 386		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			68.89				68%	942			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			43.06				40%	554			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					198.05					2 883			
	
176.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
карниз) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.5	583.00	39.30	33.89	291.50	19.65	16.95	16.11	3.8	1 268	317	64	
				509.81			254.91		3.48	1		887		
	Накладные расходы		80%			15.72				68%	216			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.82				40%	127			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					317.05					1 610			
	
177.	ТЕРр 62-25-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
карниз) 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.5	909.88	213.58	2.21	454.94	106.79	1.11	16.1	9.01	4 363	1 719	10	
				694.09			347.05		7.59	1		2 634		
	Накладные расходы		80%			85.43				68%	1 169			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			53.40				40%	688			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					593.77					6 220			
	
178.	ТЕРр 62-26-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
карниз) 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5	1 019.28	75.02	72.84	509.64	37.51	36.42	16.11	4.4	1 893	604	160	
				871.42			435.71		2.59	1		1 128		
	Накладные расходы		80%			30.01				68%	411			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			18.76				40%	242			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					558.40					2 545			
	
	Вентиляционные каналы	
	
179.	ТЕРр 53-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	0.44	149.82	98.65	51.17	65.92	43.41	22.51	16.1	6.78	851	699	153	
					6.79			2.99	1	16.1			48	
	Накладные расходы		86%			39.90				73%	545			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			32.48				56%	418			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.30					1 815			
	
180.	ТЕРр 53-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен	0.44	730.29	403.97	326.32	321.33	177.75	143.58	16.1	6.78	3 835	2 862	973	
					43.28			19.04	1	16.11			307	
	Накладные расходы		86%			169.24				73%	2 313			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			137.75				56%	1 775			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					628.32					7 923			
	
181.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.88	373.54	335.71	26.60	328.71	295.42	23.41	16.11	9.24	5 018	4 759	216	
				11.23			9.88		4.3	1		42		
	Объем: 44*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			313.15				90%	4 283			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			159.53				43%	2 046			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					801.38					11 347			
	
182.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.387	23 811.97			9 215.23					17 784			
				23 811.97			9 215.23		45 952.98			17 784		
	Объем: 0.88*0.44													
	
183.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.11	3 020.43	230.29	48.76	332.25	25.33	5.36	16.1	8.95	1 285	408	48	
				2 741.38			301.55		2.75	1		829		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			26.85				90%	367			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			13.68				43%	175			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.78					1 828			
	
184.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обшивка каркасных стен досками под штукатурку, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.44	3 104.61	230.44	94.03	1 366.03	101.39	41.37	16.1	9.23	5 929	1 632	382	
				2 780.15			1 223.27		3.2	1		3 914		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			107.47				90%	1 469			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			54.75				43%	702			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 528.25					8 100			
	
185.	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции	1.1	811.20	235.30	124.98	892.32	258.83	137.47	16.1	7.59	7 418	4 167	1 043	
				450.92			496.01		4.45	1		2 207		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			232.95				77%	3 209			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			155.30				48%	2 000			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 280.57					12 627			
	
186.	С104-9100-09 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160, м3	1.067	1 158.74			1 236.38					5 465			
				1 158.74			1 236.38		4.42			5 465		
	Объем: 1.1*0.97													
	Поправки: М: =5121.64/4.42	
	
187.	ТЕРр 60-19-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков	0.04	10 602.83	2 382.41	32.50	424.11	95.30	1.30	16.1	9.25	2 467	1 534	12	
				8 187.92	3.32		327.52	0.13	2.81	16.1		920	2	
	Накладные расходы		78%			74.44				66%	1 014			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			60.12				50%	768			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					558.67					4 249			
	
188.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	22.4	48.13	4.41	36.66	1 078.02	98.78	821.18	16.1	7.6	10 375	1 590	6 241	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			98.78				100%	1 590			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			59.27				60%	954			
	
189.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	22.4	16.40		16.40	367.36		367.36		7.88	2 895		2 895	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	449 057.83	29 285.34	7 238.96			2 308 609	471 520	57 128	
			412 375.47	439.24				1 777 414	7 077	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	447 612.45	29 186.56	6 050.42			2 295 339	469 930	47 992	
			412 375.47	439.24				1 777 414	7 077	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	141 852.05					573 900			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 110; %=71 - по стр. 111-116, 128, 129, 155, 159-163; %=73 - по стр. 117, 179, 180; %=90 - по стр. 118, 119, 122, 139, 181, 183, 184; %=77 - по стр. 120, 185; %=92 - по стр. 132, 133, 146, 156, 157; %=67 - по стр. 134, 170; %=80 - по стр. 137, 138, 141, 143, 171; %=79 - по стр. 144; %=66 - по стр. 164, 166, 168, 172-174, 187; %=68 - по стр. 175-178)	28 309.43					387 996			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 110, 120, 185; %=52 - по стр. 111-116, 128, 129, 155, 159-163; %=56 - по стр. 117, 179, 180; %=43 - по стр. 118, 119, 122, 139, 181, 183, 184; %=44 - по стр. 132, 133, 146, 156, 157; %=40 - по стр. 134, 170, 175-178; %=37 - по стр. 137, 138, 141, 143, 171; %=51 - по стр. 144; %=50 - по стр. 164, 166, 168, 172-174, 187)	17 218.81					221 390			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	493 140.69					2 904 725			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 445.38	98.78	1 188.54			13 270	1 590	9 136	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 188)	98.78					1 590			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 188)	59.27					954			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 445.38					13 270			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	494 586.07					2 917 995			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	10 584.14					62 445			
	ИТОГО	505 170.21					2 980 440			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	10 103.40					59 609			
	ИТОГО	515 273.61					3 040 049			
										
	НДС 18%	92 749.25					547 209			
	ВСЕГО С НДС	608 022.86					3 587 258			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	28 309.43					387 996			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	17 218.81					221 390			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 076 363.94	75 077.78	17 696.95			5 440 845	1 208 927	114 873	
			983 264.84	861.81				4 111 818	13 878	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 714.89	177.36	27.57			9 557	2 857	81	
			1 509.97	0.24				6 620	3	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 444.79					6 386			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 16; %=81 - по стр. 17, 18)	164.32					2 253			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 16-18)	115.44					1 487			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 994.65					13 297			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 071 399.39	74 697.69	14 946.82			5 401 820	1 202 806	93 810	
			981 754.87	861.57				4 105 198	13 875	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	625 999.75					2 592 114			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 2, 82, 86; %=66 - по стр. 3, 4, 87, 88, 164, 166, 168, 172-174, 187; %=67 - по стр. 5, 6, 10, 12, 21, 39, 43, 44, 71, 89, 90, 94, 96, 99, 103, 104, 134, 170; %=68 - по стр. 7, 8, 20, 23, 40, 41, 75, 76, 91, 92, 100, 101, 175-178; %=80 - по стр. 13, 14, 22, 25, 27, 29, 46, 47, 56, 57, 59, 60, 73, 74, 97, 98, 106, 107, 137, 138, 141, 143, 171; %=71 - по стр. 15, 32, 64, 111-116, 128, 129, 155, 159-163; %=92 - по стр. 24, 33, 34, 36, 38, 70, 132, 133, 146, 156, 157; %=84 - по стр. 31, 48, 49, 65, 110; %=90 - по стр. 50, 51, 54, 118, 119, 122, 139, 181, 183, 184; %=94 - по стр. 58, 83-85; %=119 - по стр. 62, 66; %=70 - по стр. 63; %=69 - по стр. 68, 69; %=88 - по стр. 77; %=61 - по стр. 79, 80; %=73 - по стр. 117, 179, 180; %=77 - по стр. 120, 185; %=79 - по стр. 144)	70 058.96					956 552			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2, 82, 86; %=40 - по стр. 3-8, 10, 12, 20, 21, 23, 39-41, 43, 44, 71, 75, 76, 87-92, 94, 96, 99-101, 103, 104, 134, 170, 175-178; %=37 - по стр. 13, 14, 22, 25, 27, 29, 46, 47, 56, 57, 59, 60, 73, 74, 97, 98, 106, 107, 137, 138, 141, 143, 171; %=52 - по стр. 15, 32, 64, 111-116, 128, 129, 155, 159-163; %=44 - по стр. 24, 33, 34, 36, 38, 70, 132, 133, 146, 156, 157; %=48 - по стр. 31, 48, 49, 65, 68, 69, 77, 110, 120, 185; %=43 - по стр. 50, 51, 54, 118, 119, 122, 139, 181, 183, 184; %=51 - по стр. 58, 83-85, 144; %=68 - по стр. 62, 66; %=50 - по стр. 63, 164, 166, 168, 172-174, 187; %=31 - по стр. 79, 80; %=56 - по стр. 117, 179, 180)	41 403.24					530 960			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 182 861.59					6 889 332			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 249.66	202.73	2 722.56			29 468	3 264	20 982	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 78, 108, 188)	202.73					3 264			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 78, 108, 188)	121.64					1 958			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 249.66					29 468			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 188 105.90					6 932 097			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	25 425.47					148 347			
	ИТОГО	1 213 531.37					7 080 444			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	24 270.63					141 609			
	ИТОГО	1 237 802.00					7 222 053			
										
	НДС 18%	222 804.36					1 299 970			
	ВСЕГО С НДС	1 460 606.36					8 522 023			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	70 223.28					958 805			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	41 518.68					532 447			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД"                                         Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)