«УТВЕРЖДАЮ»
	
			                                        Смета на сумму:	308 674	   руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
на капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 5-7
	
Сметная стоимость:	308.674	тыс. руб.	
монтажных работ:	36.035	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.429	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	66.198	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-03-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт.	0.04	2 216.43	519.14	1 697.29	88.66	20.77	67.89	16.11	4.81	661	335	327	
					177.77			7.11	1	16.11			115	
	Накладные расходы		99%			27.60				84%	378			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.73				48%	216			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.99					1 255			
	
2.	ТЕР 09-03-039-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Монтаж опорных конструкций этажерочного типа, каркас усиления перекрытия, 1 т конструкций	0.96294	1 327.34	266.91	430.52	1 278.15	257.01	414.56	16.11	8.4	9 776	4 140	3 482	
				629.92	29.28		606.58	28.19	3.55	16.1		2 153	454	
	Объем: 0.36036+0.19155+0.07824+0.27411+0.0363+0.02238													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			231.01				69%	3 170			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			205.34				58%	2 665			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 714.51					15 610			
	
3.	ТЕРм 38-01-003-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей), 1 т конструкций	0.96294	2 013.75	1 225.20	423.65	1 939.12	1 179.79	407.95	16.1	5.87	22 819	18 995	2 395	
				364.90	16.98		351.38	16.35	4.07	16.1		1 430	263	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1026:[ М-(7707.05=7468.07*1.032) ]	
	Накладные расходы		66%			789.45				56%	10 784			
										=(66.0* (0.85))				
	Всего с НР и СП					2 728.57					33 603			
	
4.	СЦена поставщика. 
Двутавры  № 24, т	0.36036	8 070.14			2 908.15			1	1	12 854			
				8 070.14			2 908.15		4.42	1		12 854		
	Поправки: М: =35670/4.42	
	
5.	СЦена поставщика. 
Двутавры  № 18, т	0.19155	7 513.57			1 439.23			1	1	6 361			
				7 513.57			1 439.23		4.42	1		6 361		
	Объем: 0.1104+27.05*3/1000													
	Поправки: М: =33210/4.42	
	
6.	СЦена поставщика. 
Швеллеры № 18, т	0.07824	6 066.52			474.64			1	1	2 098			
				6 066.52			474.64		4.42	1		2 098		
	Объем: 26.08*3/1000													
	Поправки: М: =26814/4.42	
	
7.	СЦена поставщика. 
Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм, т	0.27411	5 936.65			1 627.30			1	1	7 193			
				5 936.65			1 627.30		4.42	1		7 193		
	Объем: (37.36*3+23.66*3+21.15*3+3.45*8)/1000													
	Поправки: М: =26240/4.42	
	
8.	СЦена поставщика. 
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм, т	0.0363	6 103.62			221.56			1	1	979			
				6 103.62			221.56		4.42	1		979		
	Объем: (2.93*6+4.68*4)/1000													
	Поправки: М: =26978/4.42	
	
9.	СЦена поставщика. 
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-9 мм, т	0.02238	6 103.62			136.60			1	1	604			
				6 103.62			136.60		4.42	1		604		
	Объем: (1.22*11+1.12*8)/1000													
	Поправки: М: =26978/4.42	
	
10.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3105	374.88	82.80	15.62	116.40	25.71	4.85	16.11	2.82	674	414	14	
				276.46	0.17		85.84	0.05	2.87	16.45		246	1	
	Объем: 34.4*0.36036+39.1*0.19155+39.3*0.07824+29.5*0.27411													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			20.87				69%	286			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.46				48%	199			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.72					1 160			
	
11.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3105	634.96	50.89	10.37	197.15	15.80	3.22	16.1	3.44	679	254	11	
				573.70	0.17		178.13	0.05	2.32	16.45		413	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			12.84				69%	176			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.51				48%	122			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					219.50					977			
	
12.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.15	63.27	49.68	13.59	9.49	7.45	2.04	16.11	1.87	124	120	4	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			5.81				66%	79			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.73				40%	48			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.03					251			
	
13.	ТЕР 06-01-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т	0.0042	3 502.11	3 405.25	82.39	14.71	14.30	0.35	16.11	8.18	234	230	3	
				14.47	4.71		0.06	0.02	5.11	16.11				
	Объем: 0.2807/1000*15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0059:[ М-(15375.00=15375.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			13.60				80%	184			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			7.88				44%	101			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.19					519			
	
14.	ТССЦ 101-4476 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x180 мм, шт.	15	8.23			123.45					397			
				8.23			123.45		26.45			397		
	
15.	ТЕРр 51-4-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м, 100 ям	0.03	4 633.42	4 633.42		139.00	139.00		16.11	1	2 239	2 239		
									1	1				
	Накладные расходы		75%			104.25				64%	1 433			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			62.55				36%	806			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					305.80					4 478			
	
16.	ТЕР 08-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания	0.01875	213.66	27.52	56.16	4.01	0.52	1.05	16.1	4.29	24	8	5	
				129.98	5.09		2.44	0.10	4.62	16.12		11	2	
	Объем: 0.25*0.25*0.1*3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110%			0.68				93%	9			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			0.42				54%	5			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.11					39			
	
17.	ТЕР 06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0075	81 576.53	7 471.67	3 000.23	611.82	56.04	22.50	16.1	9.67	3 685	902	218	
				71 104.64	419.51		533.28	3.15	4.81	16.11		2 565	51	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			56.23				80%	762			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			32.55				44%	419			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					700.61					4 867			
	
18.	ТЕРр 53-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен, 100 м стоек	0.07	1 191.63	664.09	14.18	83.41	46.49	0.99	16.11	9.24	913	749	9	
				513.36			35.94		4.3	1		155		
	Накладные расходы		86%			39.98				73%	547			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			32.54				56%	419			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.93					1 879			
	
19.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0098	1 734.68	1 482.28	252.40	17.00	14.53	2.47	16.11	9.26	257	234	23	
					116.72			1.14	1	16.11			18	
	Накладные расходы		99%			15.51				84%	212			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.40				48%	121			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.92					590			
	
20.	ТЕР 46-02-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3	1.2	1 399.64	126.84	2.36	1 679.57	152.21	2.83	16.1	6.86	8 751	2 451	19	
				1 270.44			1 524.53		4.12	1		6 281		
	Накладные расходы		99%			150.69				84%	2 059			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			91.33				48%	1 176			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 921.58					11 986			
	
21.	ТЕР 46-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками, 1 т	0.2208	4 514.47	1 597.78	673.85	996.79	352.79	148.79	16.11	5.41	8 400	5 683	805	
				2 242.84	48.83		495.22	10.78	3.86	16.11		1 912	174	
	Объем: 27.6*8/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1807:[ М-(7335.25=7191.42*1.02) ]	
	Накладные расходы		99%			359.93				84%	4 920			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			218.14				48%	2 811			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 574.87					16 131			
	
22.	ТССЦ 101-3690 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс, т	0.2208	5 149.32			1 136.97					5 712			
				5 149.32			1 136.97		25 867.64			5 712		
	
23.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0846	374.88	82.80	15.62	31.71	7.00	1.32	16.11	2.82	184	113	4	
				276.46	0.17		23.39	0.01	2.87	16.45		67		
	Объем: 38.3*0.2208													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			5.68				69%	78			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.21				48%	54			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.59					316			
	
24.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	0.224	328.32	86.00	242.32	73.54	19.26	54.28	16.1	4.81	571	310	261	
					25.38			5.69	1	16.1			92	
	Накладные расходы		99%			24.70				84%	338			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.97				48%	193			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.21					1 102			
	
25.	ТЕРр 51-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, с креплением, 100 м3 грунта	0.0797	6 029.17	3 653.56	1.01	480.52	291.19	0.08	16.11	9.27	5 422	4 691	1	
				2 374.60			189.26		3.86	1		731		
	Объем: 4.5*1.5*(0.28+0.4+0.5)													
	Накладные расходы		75%			218.39				64%	3 002			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			131.04				36%	1 689			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					829.95					10 113			
	
26.	ТЕР 46-04-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка железобетонных фундаментов, 1 м3	2.5	807.36	148.78	607.36	2 018.40	371.95	1 518.40	16.1	4.8	13 715	5 988	7 288	
				51.22	63.22		128.05	158.05	3.42	16.11		438	2 546	
	Накладные расходы		99%			524.70				84%	7 169			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			318.00				48%	4 096			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 861.10					24 980			
	
27.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	3	200.76	77.46	123.30	602.28	232.38	369.90	16.1	4.81	5 521	3 741	1 779	
					12.91			38.73	1	16.11			624	
	Накладные расходы		99%			268.40				84%	3 667			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			162.67				48%	2 095			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 033.34					11 283			
	
28.	ТЕР 08-01-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания	1.7	567.73	23.93	77.38	965.14	40.68	131.54	16.1	4.6	3 956	655	605	
				466.42	7.75		792.91	13.18	3.4	16.11		2 696	212	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			59.25				93%	806			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			36.62				54%	468			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 061.01					5 230			
	
29.	ТЕР 08-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания	1.7	70.27	22.93	46.80	119.46	38.98	79.56	16.1	4.29	973	628	341	
				0.54	4.24		0.92	7.20	4.62	16.12		4	116	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0141:[ М-(129.44=107.87*1.2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			50.80				93%	692			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			31.40				54%	402			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					201.66					2 067			
	
30.	ТССЦ 408-0121 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3	2.04	110.43			225.28					1 123			
				110.43			225.28		550.32			1 123		
	Объем: 1.7*1.2													
	
31.	ТЕР 46-03-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм, 100 отверстий	0.1	2 091.87	237.89	1 015.94	209.19	23.79	101.59	16.1	8.69	1 677	383	883	
				838.04	284.68		83.80	28.47	4.91	16.11		411	459	
	Накладные расходы		99%			51.74				84%	707			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.36				48%	404			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					292.28					2 788			
	
32.	ТЕР 06-01-092-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отдельных стержней в стенах диаметром до 8 мм, 1 т арматуры, закладных деталей	0.0079	585.33	450.21	75.68	4.62	3.56	0.60	16.11	9.28	65	57	6	
				59.44	8.68		0.47	0.07	4.44	16.1		2	1	
	Объем: 7.9/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3.92				92%	53			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.36				52%	30			
			=(77*0.85)							=(77*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.90					149			
	
33.	ТССЦ 204-0020 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т	0.0079	6 964.61			55.02					294			
				6 964.61			55.02		37 155.2			294		
	Объем: (0.0079)*1													
	
34.	ТЕР 06-01-001-16 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.015	80 991.94	2 296.52	3 601.45	1 214.88	34.45	54.02	16.1	9.79	6 592	555	529	
				75 093.97	513.43		1 126.41	7.70	4.89	16.11		5 508	124	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(45471.78=5613.80*8.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			40.04				80%	543			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			23.18				44%	299			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 278.11					7 434			
	
35.	ТССЦ 204-0075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Каркасы арматурные класса A-I диаметром 8 мм, т	0.0162	9 046.17			146.55					900			
				9 046.17			146.55		55 554.19			900		
	Объем: 16.2/1000													
	
36.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.3	63.27	49.68	13.59	18.98	14.90	4.08	16.11	1.87	248	240	8	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			11.62				66%	158			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.45				40%	96			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.05					502			
	
37.	ТЕРр 69-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	0.3	60.84	47.78	13.06	18.25	14.33	3.92	16.11	1.87	238	231	7	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			11.18				66%	152			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.17				40%	92			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.59					483			
	
38.	ТЕРр 53-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, 100 м3 кладки	0.027	22 876.63	5 010.70	3 790.41	617.67	135.29	102.34	16.1	10.11	4 779	2 178	1 035	
				14 075.52	588.12		380.04	15.88	4.12	16.11		1 566	256	
	Объем: 0.51*1.18*4.5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 404-0005:[ М-(110724.32=2824.60*39.2) ]	
	Накладные расходы		86%			130.01				73%	1 777			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			105.82				56%	1 363			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					853.50					7 919			
	
39.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	1.0584	3 649.31			3 862.43					17 253			
				3 649.31			3 862.43		16 301.02			17 253		
	Объем: (0.027)*39.2													
	
40.	ТЕР 08-02-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Армирование кладки стен и других конструкций, 1 т металлических изделий	0.02248	591.00	537.24	53.76	13.29	12.08	1.21	16.11	9.6	206	195	12	
					3.47			0.08	1	16.1			1	
	Объем: 1.124*20/1000													
	Накладные расходы		110%			13.38				93%	182			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			8.27				54%	106			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.93					494			
	
41.	ТССЦ 101-6031 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм, м2	20	17.27			345.40					1 451			
				17.27			345.40		72.56			1 451		
	
42.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.08	3 001.78	246.00	111.59	240.14	19.68	8.93	16.11	4.48	1 072	317	40	
				2 644.20			211.54		3.38	1		715		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			21.65				93%	295			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			13.38				54%	171			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					275.17					1 538			
	
43.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, для замены колодца ливневой канализации, 100 м3 грунта	0.03	1 466.39	1 466.39		43.99	43.99		16.1	1	708	708		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			31.67				61%	432			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			16.72				31%	219			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92.38					1 359			
	
44.	ТЕРр 66-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича, 1 м3 кладки	0.48	53.32	53.32		25.59	25.59		16.1	1	412	412		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			18.94				63%	260			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			12.80				40%	165			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.32					836			
	
45.	ТЕРр 66-8-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж чугунных люков, 1 люк	1	18.95	18.95		18.95	18.95		16.12	1	305	305		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			14.02				63%	192			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.48				40%	122			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.45					619			
	
46.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.06	1 297.83	101.69	44.88	77.87	6.10	2.69	16.1	6.47	430	98	17	
				1 151.26	4.91		69.08	0.29	4.55	16.11		314	5	
	Объем: 4*1*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			7.48				99%	102			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			4.86				61%	63			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					90.20					595			
	
47.	ТЕР 22-01-021-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.004	6 906.78	2 551.72	4 287.44	27.63	10.21	17.15	16.1	5.86	266	164	100	
				67.62	566.99		0.27	2.27	4.05	16.11		1	37	
	Объем: 4/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			14.60				99%	199			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			9.48				61%	123			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.72					588			
	
48.	ТССЦ 103-1328 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм, м	4.04	44.35			179.17					705			
				44.35			179.17		174.43			705		
	Объем: (0.004)*1010													
	
49.	ТЕР 22-03-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей	0.3	385.29	53.15	332.14	115.59	15.95	99.64	16.1	6.34	888	257	632	
					49.20			14.76	1	16.11			238	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			35.93				99%	490			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			23.34				61%	302			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					174.86					1 680			
	
50.	ТССЦ 507-0779 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переход <полиэтилен-сталь 110х108>, шт.	3	682.49			2 047.47					2 432			
				682.49			2 047.47		810.56			2 432		
	
51.	ТЕР 22-01-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство колодца из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм, 1 км трубопровода	0.002	15 140.54	3 941.64	10 564.91	30.28	7.88	21.13	16.11	5.88	256	127	124	
				633.99	1 310.69		1.27	2.62	4.04	16.1		5	42	
	Объем: 2/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			12.29				99%	167			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			7.98				61%	103			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.55					526			
	
52.	СЦена поставщика. 
Кинета проходная для колодца 315мм, шт	1	741.18			741.18			1	1	3 276			
				741.18			741.18		4.42	1		3 276		
	Поправки: М: =3150*1.04/4.42	
	
53.	ТССЦ 103-1333 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 315 мм, м	2.02	240.48			485.77					2 459			
				240.48			485.77		1 217.15			2 459		
	Объем: (0.002)*1010													
	
54.	СЦена поставщика. 
Люк пластиковый для колодца, шт	1	313.41			313.41			1	1	1 385			
				313.41			313.41		4.42	1		1 385		
	Поправки: М: =1332*1.04/4.42	
	
55.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.034	810.13	810.13		27.54	27.54		16.1	1	443	443		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			19.83				61%	270			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			10.47				31%	137			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.83					851			
	
56.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	11.498	48.13	4.41	36.66	553.36	50.71	421.52	16.1	7.6	5 326	816	3 204	
									1	1				
	Объем: 2*0.224+2.5*2.5+3*1.6													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			50.71				100%	816			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			30.43				60%	490			
	
57.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	11.498	16.40		16.40	188.57		188.57		7.88	1 486		1 486	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	31 382.30	3 748.85	4 261.96			182 451	60 366	25 677	
			23 290.39	361.94				95 100	5 832	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 986.59	1 179.79	407.95			25 251	18 995	2 395	
			2 398.85	16.35				3 862	263	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 047.47					2 432			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 3)	789.45					10 784			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 776.04					36 035			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 710.69	2 261.34	2 829.36			137 448	36 415	15 110	
			19 620.02	317.40				85 921	5 115	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	13 757.17					61 880			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 19-21, 24, 26, 27, 31; %=69 - по стр. 10, 11, 23; %=66 - по стр. 12, 36, 37; %=80 - по стр. 13, 17, 34; %=64 - по стр. 15, 25; %=93 - по стр. 16, 28, 29, 40, 42; %=73 - по стр. 18, 38; %=92 - по стр. 32; %=61 - по стр. 43, 55; %=63 - по стр. 44, 45; %=99 - по стр. 46, 47, 49, 51)	2 398.20					32 777			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 11, 19-21, 23, 24, 26, 27, 31; %=40 - по стр. 12, 36, 37, 44, 45; %=44 - по стр. 13, 17, 34; %=36 - по стр. 15, 25; %=54 - по стр. 16, 28, 29, 40, 42; %=56 - по стр. 18, 38; %=52 - по стр. 32; %=31 - по стр. 43, 55; %=61 - по стр. 46, 47, 49, 51)	1 493.23					19 239			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	28 602.12					189 464			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 278.15	257.01	414.56			9 776	4 140	3 482	
			606.58	28.19				2 153	454	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2)	231.01					3 170			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2)	205.34					2 665			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 714.50					15 611			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	664.94					3 164			
			664.94					3 164		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	664.94					3 164			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	741.93	50.71	610.09			6 812	816	4 690	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 56)	50.71					816			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 56)	30.43					490			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	741.93					6 812			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	36 499.53					251 086			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	781.09					5 373			
	ИТОГО	37 280.62					256 459			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	745.61					5 129			
	ИТОГО	38 026.23					261 588			
	НДС 18%	6 844.72					47 086			
	ВСЕГО С НДС	44 870.95					308 674			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)