«УТВЕРЖДАЮ»                   	                               «УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	

	

                                                                                                                                      ____________________ /Русович С.Б. /                    	

«______»____________________ 2015г.                   	

	

	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Эпроновская, д. 17	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	12.79	
2.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1.28	
3.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.28	
4.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.65	
5.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	6.85	
6.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен , прим	100 м2	11.834	
7.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов	100 м2 покрытия	11.834	
8.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	155.38042	
9.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	11.834	
10.	С101-3887	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	1301.74	
11.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню  стен,откосов  (прим)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	11.18	
12.	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.654	
13.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	11.834	
14.	С201-1306	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	427.3	
15.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (стены, откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	11.834	
16.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали ( сандриков, отливов) шириной до 0,4 м	100 м	1.722	
17.	Е58-15-1	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.51	
18.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0391	
	ЗАМЕНА ОКОН НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ И В ПОДВАЛЕ	
19.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.3056	
20.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.1256	
21.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	7.56	
22.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	5	
23.	Е10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.18	
24.	С203-0993	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	18	
25.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.36	
26.	Е15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36	
27.	Е09-06-001-02	Демонтаж решеток	1 т конструкций	0.27	
28.	Е09-06-001-02	Монтаж решеток ,прим	1 т конструкций	0.27	
29.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.27	
30.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
31.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2 ,прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
	ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ В ПОДЪЕЗДЕ	
32.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.021	
33.	Е09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	2.1	
34.	С203-8137	Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм	шт.	1	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
35.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	7.22	
36.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.1444	
37.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.217	
38.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	7.22	
39.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	7.22	
40.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	7.22	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
41.	Ц08-02-390-01;	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0.65	
42.	С509-1834	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм	м	66.3	
43.	Ц08-02-399-02;	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.65	
	
	Раздел 2.  Холодное водоснабжение	
	
44.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.22	
45.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.01	
46.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.345	
47.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.518	
48.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.028	
49.	С507-3336	Труба из полипропилена PN 10/20	м	2.5172	
50.	С507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	12	
51.	С507-5057	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм	шт.	12	
52.	С302-0062	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	12	
53.	С302-1244	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	12	
54.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.345	
55.	С301-5603	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	36	
56.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	32.361	
57.	Цена поставщика.	ППР колено ф32мм 90град	шт	24	
58.	С507-5003	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт.	22	
59.	С507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	18	
60.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	12	
61.	Цена поставщика.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со шрубунком	шт	12	
62.	Цена поставщика.	Разборное соединение 1" х3/4"	шт	24	
63.	С507-5036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1"	шт.	24	
64.	С507-5024	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	шт.	12	
65.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40  (гильза)	м	1.5	
66.	Е16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.518	
67.	С507-3341	Труба из полипропилена PN 10/63	м	49.0028	
68.	С301-5606	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	52	
69.	С507-4305	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	26	
70.	С507-5006	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	16	
71.	С507-3291	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	4	
72.	С507-3311	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	шт.	12	
73.	С507-5012	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	11	
74.	Цена поставщика.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм со шрубунком	шт	3	
75.	Цена поставщика.	Муфта ППР 63х2" СВхРН	шт	6	
76.	Цена поставщика.	Разборное соединение 2х2 1/2"	шт	6	
77.	С507-3342	Труба из полипропилена PN 10/75(гильза)	м	2	
78.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	8.63	
79.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	37.95	
80.	С104-0848	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	м	56.98	
81.	Е16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 65 мм, прим	1 врезка	1	
	
	Раздел 3.  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	
	
82.	Е69-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича	100 отверстий	0.21	
83.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1.59	
84.	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1.47	
85.	Е66-24-2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.62	
86.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.045	
87.	С507-3366	Труба из полипропилена PN 25/20	м	4.0455	
88.	С507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	16	
89.	Цена поставщика.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со шрубунком	шт	16	
90.	Е16-04-002-05	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	1.59	
91.	С301-5605	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	159	
92.	С507-3370	Труба из полипропилена PN 25/50	м	150.414	
93.	С507-3176	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	34	
94.	С507-5005	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	26	
95.	С507-3305	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм	шт.	16	
96.	С507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	18	
97.	Цена поставщика.	ППР муфта комбинированная ВР 50х1 3/4"	шт	32	
98.	Цена поставщика.	ППР муфта комбинированная НР 50х1 3/4"	шт	32	
99.	Цена поставщика.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм со шрубунком	шт	16	
100.	Цена поставщика.	Клапан балансировочный муфтовый ДУ 40*2,5МПа с штуцерами	шт	16	
101.	Цена поставщика.	Разборное соединение 40х1 1/4"	шт	32	
102.	С507-3341	Труба из полипропилена PN 10/63 (гильза)	м	1.5	
103.	Е16-04-002-07	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм,прим	100 м трубопровода	1.96	
104.	С507-3372	Труба из полипропилена PN 25/75	м	190.904	
105.	С301-5607	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	196	
106.	С507-3177	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт.	96	
107.	Цена поставщика.	ППР колено ф75 45град	шт	49	
108.	Цена поставщика.	ППР тройник редукционный 75х50х75	шт	32	
109.	С507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	61	
110.	Цена поставщика.	ППР кран шаровый ф63	шт	16	
111.	С507-3343	Труба из полипропилена PN 10/90 (гильза)	м	3	
112.	Е16-04-002-09	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.49	
113.	С507-3374	Труба из полипропилена PN 25/110	м	48.804	
114.	С301-5609	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	49	
115.	Цена поставщика.	ППР тройник переходной 110/50/110	шт	16	
116.	Цена поставщика.	ППР отвод ф110мм 90град	шт	18	
117.	Цена поставщика.	ППР отвод ф110мм 45град	шт	8	
118.	Цена поставщика.	ППР муфта соединительная ВР 110х4"	шт	11	
119.	Цена поставщика.	ППР муфта ф110	шт	12	
120.	Е18-07-001-05	Установка кранов спускных	1 компл.	8	
121.	Е18-04-001-09	Демонтаж баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3	1 бак	1	
122.	Е18-04-001-09	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3	1 бак	1	
123.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	40.4	
124.	С104-0861	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	м	215.6	
125.	С104-0858	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	м	174.9	
126.	С104-0863	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм	м	53.9	
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
127.	Е46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.1	
128.	Е46-03-017-04	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.05	
129.	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.18	
130.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.41	
131.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.41	
132.	С301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	24	
133.	Цена поставщика.	ПВХ тройник110/100/100 *45	шт	12	
134.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  110 *45	шт	32	
135.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  110 *90	шт	18	
136.	Цена поставщика.	ПВХ  ревизия  110	шт	12	
137.	Е16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.18	
138.	С301-5605	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	12	
139.	Цена поставщика.	ПВХ тройник 100/50/100 *45	шт	12	
140.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  ф50 *45	шт	10	
141.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  ф50 *90	шт	18	
142.	Цена поставщика.	ПВХ  ревизия  ф50	шт	6	
143.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
144.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	23.9365	
145.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	23.9365	

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля
МКУ «КР МКД»					                                                     		             	М.Я. Шуптар

Проверил: 
зам. начальника отдела контроля
МКУ «КР МКД»							                                                           	     О.В. Толмачева