«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «УКБР № 1»

	

________________ / Русович С.Б. /	
________________ / Чоглоков И. Ю. /	

	

«______»____________________ 2013г.	
«______»____________________ 2013г.	

Дефектная ведомость	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 30-32 по ул. Летней	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4.69	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.69	
3.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.42	
4.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.3	
5.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.1	
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.2	
7.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки (мауэрлат)	1 м3 кладки	0.5	
8.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
9.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.11	
10.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	105.777	
11.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
12.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.6	
13.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.05	
14.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.022	
15.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	4.69	
16.	Цена поставщика.	Волнистые безасбестовые листы "Этернит"	м2	600.32	
17.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали (оголовки дымовых труб)	100 м2 покрытия	0.1	
18.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.016	
19.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.0672	
20.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала)	100 м труб	0.016	
21.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.1056	
22.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.25	
23.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	
24.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	0.7	
25.	Е53-7-1	Смена ветровых планок	100 м досок	0.4	
26.	Е54-3-1	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0.42	
27.	Е10-01-022-01	Подшивка карниза досками	100 м2 потолка	0.42	
28.	Е15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.82	
29.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	9.65828	
30.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	9.65828	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)