«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 390 612	руб.	Смета на сумму:	1 390 612	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли, фасада с утеплением, подвальных помещений жилого многоквартирного дома по ул. Ремонтная 1	
Сметная стоимость:	1 390.612	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.002	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	231.392	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕРр 58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	1.44	559.49	556.33	3.16	805.67	801.12	4.55	12.14	3.9	9 743	9 726	18	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			664.93				71%	6 905			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			520.73				52%	5 058			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 991.33					21 706			
	
2.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (под устройство карниза), 1 м3	0.96	218.68	77.46	141.22	209.93	74.36	135.57	12.14	4.29	1 484	903	582	
					12.93			12.41	1	12.12			150	
	Объем: 4*0.4*4*0.15													
	Накладные расходы		110%			95.45				94%	990			
										=(110* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			60.74				56%	590			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					366.12					3 064			
	
3.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.1696	1 372.76	83.67	45.09	232.82	14.19	7.65	12.14	4.71	833	172	36	
				1 244.00	2.45		210.98	0.42	2.96	12.15		625	5	
	Объем: 8.5*0.4*4+4.2*0.4*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			17.53				102%	181			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.50				52%	92			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.85					1 106			
	
4.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.08	2 006.26	835.02	150.35	160.50	66.80	12.03	12.14	8.87	1 270	811	107	
				1 020.89	86.58		81.67	6.93	4.31	12.13		352	84	
	Объем: 5*0.4*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		105%			77.42				89%	797			
										=(105* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			40.55				44%	394			
										=(55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					278.47					2 460			
	
5.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.44	172.51	127.80	44.71	248.41	184.03	64.38	12.14	6.42	2 647	2 234	413	
					6.95			10.01	1	12.12			121	
	Накладные расходы		83%			161.05				71%	1 672			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			126.13				52%	1 225			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					535.59					5 544			
	
6.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.44	5 502.93	806.67	80.64	7 924.22	1 161.60	116.12	12.14	6.5	35 660	14 102	755	
				4 615.62			6 646.49		3.13	1		20 804		
	Накладные расходы		83%			964.13				71%	10 012			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			755.04				52%	7 333			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 643.39					53 005			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.2	4 519.16	360.82	36.65	903.83	72.16	7.33	12.14	6.47	4 221	876	47	
				4 121.69			824.34		4	1		3 297		
	Накладные расходы		83%			59.89				71%	622			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.90				52%	456			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 010.63					5 298			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.42	9 291.30	1 358.31	34.61	3 902.35	570.49	14.54	12.14	6.39	17 037	6 926	93	
				7 898.38			3 317.32		3.02	1		10 018		
	Накладные расходы		83%			473.51				71%	4 917			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			370.82				52%	3 602			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 746.68					25 556			
	
9.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.05	6 775.72	1 449.90	67.19	338.79	72.50	3.36	12.14	6.42	1 875	880	22	
				5 258.63			262.93		3.7	1		973		
	Накладные расходы		83%			60.18				71%	625			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47.13				52%	458			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					446.09					2 957			
	
10.	ТЕР 12-01-007-05 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	1.44	29 858.10	1 069.80	288.58	42 995.67	1 540.51	415.55	12.14	6.28	211 325	18 702	2 610	
				28 499.73	32.46		41 039.61	46.75	4.63	12.13		190 013	567	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			1 904.71				102%	19 654			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 031.72				52%	10 020			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45 932.10					240 999			
	
11.	ТЕР 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	4.128	211.61	46.85	7.91	873.54	193.40	32.66	12.14	6.15	4 265	2 348	201	
				156.85	0.38		647.48	1.55	2.65	12.2		1 716	19	
	Объем: 144*2.7+12*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		118%			230.04				100%	2 367			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			122.82				50%	1 184			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 226.40					7 816			
	
12.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.56	221.62	101.80	102.69	345.72	158.80	160.19	12.14	3.75	2 569	1 928	601	
				17.13	1.45		26.72	2.26	1.5	12.16		40	28	
	Объем: 144+12													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		100%			161.06				85%	1 663			
										=(100* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			112.74				56%	1 095			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					619.52					5 327			
	
13.	ТССЦ 113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	32.292	62.53			2 019.22					12 628			
				62.53			2 019.22		391.06			12 628		
	Объем: 1.56*20.7													
	
14.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	1.44	110.62	83.67	26.95	159.30	120.49	38.81	12.14	4.71	1 646	1 463	183	
					2.45			3.53	2.96	12.15			43	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			148.82				102%	1 536			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.61				52%	783			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					388.74					3 965			
	
15.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	158.4	13.13			2 079.79					5 989			
				13.13			2 079.79		37.81			5 989		
	Объем: 144*1.1													
	
16.	ТЕР 46-04-010-02 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	0.577	371.82	252.79	119.03	214.54	145.86	68.68	12.14	6.48	2 216	1 771	445	
					47.16			27.21	1	12.13			330	
	Накладные расходы		110%			190.38				94%	1 975			
										=(110* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			121.15				56%	1 177			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.07					5 368			
	
17.	ТЕР 10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.82	460.60	33.82	13.15	377.69	27.73	10.78	12.13	5.78	1 521	336	62	
				413.63	1.21		339.18	0.99	3.31	12.11		1 123	12	
	Накладные расходы		118%			33.89				100%	348			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			18.09				50%	174			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					429.67					2 043			
	
18.	ТЕР 10-01-089-02 
Антисептирование водными растворами перегородок, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	0.45	361.43	98.35	18.98	162.64	44.26	8.54	12.14	6.15	881	537	53	
				244.10	0.90		109.85	0.41	2.65	12.2		291	5	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		118%			52.71				100%	542			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			28.14				50%	271			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					243.49					1 694			
	
19.	ТЕР 46-03-009-01 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.04	1 748.93	352.69	1 396.24	69.96	14.11	55.85	12.14	4.29	411	171	240	
					127.80			5.11	1	12.13			62	
	Накладные расходы		110%			21.14				94%	219			
										=(110* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			13.45				56%	130			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.56					761			
	
20.	ТЕР 46-03-017-07 
Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок, 1 м3 заделки	0.02	1 561.03	250.39	17.91	31.22	5.01	0.36	12.14	6.45	159	61	2	
				1 292.73			25.85		3.69	1		95		
	Накладные расходы		110%			5.51				94%	57			
										=(110* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			3.51				56%	34			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.24					251			
	
21.	ТЕРр 53-1-5 
Разборка засыпного утеплителя пола (прим.), 100 м2 стен	0.777	1 138.82	680.90	457.92	884.86	529.06	355.80	12.14	5.38	8 337	6 423	1 914	
					59.65			46.35	1	12.13			562	
	Объем: 20+57.7													
	Накладные расходы		86%			494.85				73%	5 099			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			402.79				56%	3 912			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 782.50					17 348			
	
22.	ТЕРр 54-4-3 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	0.12	2 314.38	619.65	152.98	277.73	74.36	18.36	12.14	6.56	1 761	903	120	
				1 541.75			185.01		3.99	1		738		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			63.21				72%	650			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			59.49				64%	578			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					400.42					2 989			
	
23.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	1.354	110.62	83.67	26.95	149.78	113.29	36.49	12.14	4.71	1 547	1 375	172	
					2.45			3.32	2.96	12.15			40	
	Объем: 20+57.7*2													
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			139.93				102%	1 443			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.80				52%	736			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					365.51					3 726			
	
24.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	148.94	13.13			1 955.58					5 630			
				13.13			1 955.58		37.8			5 630		
	Объем: 135.4*1.1													
	
25.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	11.655	202.86	119.97	82.89	2 364.28	1 398.23	966.05	12.14	6.36	23 119	16 974	6 144	
									13.45	1				
	Объем: (20+57.7)*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		100%			1 398.23				85%	14 428			
										=(100* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			978.76				56%	9 505			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 741.27					47 052			
	
26.	ТССЦ 104-0094 
Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150, м3	11.8881	732.31			8 705.77					46 002			
				732.31			8 705.77		3 869.57			46 002		
	Объем: 11.655*1.02													
	
27.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.14	3.89	634	633	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	449			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	329			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 413			
	
28.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.14	5.96	3 717	1 675	355	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.85	12.13		1 686	50	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		118%			167.74				100%	1 725			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			89.55				50%	863			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 046.52					6 305			
	
29.	Цена поставщика. 
Окно типа StarLite 54*78, шт	2	1 226.19			2 452.38			1	1	10 300			
				1 226.19			2 452.38		4.2	1		10 300		
	Поправки: М: =5000/4.2*1.03	
	
30.	ТЕР 20-02-012-01 
Установка дефлекторов 100х100, 1 дефлектор	2	42.53	30.39	4.18	85.06	60.79	8.35	12.14	4.9	826	738	41	
				7.96			15.92		2.97	1		47		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9150	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			77.81				109%	804			
										=(128* (0.85))				
	Сметная прибыль		83%			50.46				66%	487			
										=(83* (0.8))				
	Всего с НР и СП					213.33					2 118			
	
31.	Цена поставщика. 
Комплект для керамической вентиляционной трубы, шт.	2	714.24			1 428.48			1	1	6 000			
				714.24			1 428.48		4.2	1		6 000		
	Поправки: М: =2830/4.2*1.06	
	
32.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.12	175.90	72.11	75.20	21.11	8.65	9.02	12.14	5.82	169	105	53	
				28.59	5.48		3.43	0.66	3.27	12.12		11	8	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			11.17				102%	115			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.05				52%	59			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.33					343			
	
33.	Цена поставщика. 
Снегозадержатели бугельные, м	12	392.38			4 708.57			1	1	19 776			
				392.38			4 708.57		4.2	1		19 776		
	Поправки: М: =1600/4.2*1.03	
	
34.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.16	75.57	75.35	0.22	12.09	12.06	0.04	12.14	3.95	146	146		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			10.01				71%	104			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.84				52%	76			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.94					326			
	
35.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.16	2 956.30	374.76	6.66	473.01	59.96	1.07	12.14	6.53	1 814	728	7	
				2 574.88	1.03		411.98	0.16	2.62	12.17		1 079	2	
	Накладные расходы		83%			49.90				71%	518			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.08				52%	380			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					561.99					2 712			
	
36.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.16	8 813.16	326.90	31.86	1 410.11	52.30	5.10	12.14	6.25	4 874	635	32	
				8 454.40	3.03		1 352.70	0.48	3.11	12.11		4 207	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			63.34				102%	654			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.31				52%	333			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 507.75					5 861			
	
37.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.01	8 572.20	5 513.35	252.31	85.72	55.13	2.52	12.14	5.85	814	669	15	
				2 806.54	60.12		28.07	0.60	4.64	12.13		130	7	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			43.47				66%	446			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			35.11				50%	338			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.30					1 598			
	
38.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.085	6 499.70			552.47					2 302			
				6 499.70			552.47		27 087.5			2 302		
	Объем: 0.01*8500													
	
39.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.01	13 930.32	9 132.45	284.04	139.30	91.32	2.84	12.14	5.85	1 335	1 109	17	
				4 513.83	67.62		45.14	0.68	4.64	12.13		209	8	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		78%			71.76				66%	737			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			57.96				50%	559			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.02					2 631			
	
40.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.135	6 499.70			877.46					3 657			
				6 499.70			877.46		27 087.5			3 657		
	Объем: 0.01*4500*3													
	
41.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.024	2 412.79	1 295.60	2.05	57.91	31.09	0.05	12.14	3.88	490	377		
				1 115.14			26.76		4.2	1		112		
	Накладные расходы		79%			24.56				67%	253			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			15.55				40%	151			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.02					893			
	
42.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.024	2 291.60	114.18	14.24	55.00	2.74	0.34	12.14	6.5	174	33	2	
				2 163.18			51.92		2.67	1		139		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		105%			2.88				89%	29			
										=(105* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1.51				44%	15			
										=(55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.38					218			
	
43.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.12	257.63	231.54	26.09	30.92	27.78	3.13	12.14	6.48	358	337	20	
					10.34			1.24	1	12.12			15	
	Объем: 30*0.4													
	Накладные расходы		85%			24.67				72%	253			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			23.22				64%	225			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.80					837			
	
44.	ТЕР 10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.12	10 055.13	1 488.27	115.81	1 206.62	178.59	13.90	12.14	6.53	5 960	2 168	91	
				8 451.04			1 014.12		3.65	1		3 702		
	Объем: 30*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		118%			210.74				100%	2 168			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			112.51				50%	1 084			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 529.87					9 212			
	
45.	ФЕР 15-04-025-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	1 870.08	743.59	12.38	224.41	89.23	1.49	12.89	7.59	1 517	1 150	11	
				1 114.11	0.15		133.69	0.02	2.66	13.08		356		
	Добавл.ресурсы:  1-1035;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0426;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1667;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 101-1824;  ССЦ 409-0639	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		105%			93.71				89%	1 024			
										=(105* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			49.09				44%	506			
										=(55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					367.21					3 047			
	
46.	ТЕРр 53-1-1 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	0.18	149.82	98.65	51.17	26.97	17.76	9.21	12.14	5.44	266	216	50	
					6.80			1.22	1	12.12			15	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		86%			16.32				73%	169			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			13.29				56%	129			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.58					564			
	
47.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	11.58	7.57		7.57	87.71		87.71		5.21	457		457	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
48.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	11.58	27.35		27.35	316.71		316.71		5.21	1 650		1 650	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	93 487.43	8 259.91	3 054.91			472 012	100 341	17 622	
			82 172.56	176.46				354 047	2 139	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	93 402.37	8 199.12	3 046.56			471 186	99 603	17 581	
			82 156.64	176.46				354 000	2 139	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 190.29					76 208			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 5-9, 27, 34, 35; %=94 - по стр. 2, 16, 19, 20; %=102 - по стр. 3, 10, 14, 23, 32, 36; %=89 - по стр. 4, 42, 45; %=100 - по стр. 11, 17, 18, 28, 44; %=85 - по стр. 12, 25; %=73 - по стр. 21, 46; %=72 - по стр. 22, 43; %=66 - по стр. 37, 39; %=67 - по стр. 41)	8 252.11					85 347			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 5-10, 14, 23, 27, 32, 34-36; %=56 - по стр. 2, 12, 16, 19-21, 25, 46; %=44 - по стр. 4, 42, 45; %=50 - по стр. 11, 17, 18, 28, 37, 39, 44; %=64 - по стр. 22, 43; %=40 - по стр. 41)	5 545.55					53 850			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	107 200.03					610 383			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	85.06	60.79	8.35			826	738	41	
			15.92					47		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 30)	77.81					804			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 30)	50.46					487			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	213.33					2 117			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	107 413.36					612 500			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1%	1 074.13					6 125			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	108 487.49					618 625			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	2 169.75					12 373			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	110 657.24					630 998			
	НДС	19 918.30					113 580			
	Всего с НДС	130 575.54					744 578			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 329.92					86 151			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 596.01					54 337			
	
	Раздел 2.  Проемы	
	
49.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.066	1 870.07	1 617.67	252.40	123.42	106.77	16.66	12.14	6.48	1 404	1 296	108	
					100.00			6.60	1	12.13			80	
	Объем: 1.1*2*3													
	Накладные расходы		110%			124.71				94%	1 293			
										=(110* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			79.36				56%	771			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					327.49					3 468			
	
50.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.066	21 224.57	2 158.42	891.18	1 400.82	142.46	58.82	12.14	5.47	5 242	1 729	322	
				18 174.97	34.11		1 199.55	2.25	2.66	12.13		3 191	27	
	Объем: 1.1*2*3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Поправки: ОЗП: *0.78	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		118%			170.76				100%	1 756			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			91.17				50%	878			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 662.75					7 876			
	
51.	С203-0957 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	6.6	732.21			4 832.57					20 297			
				732.21			4 832.57		4.2			20 297		
	Объем: 1.1*2*3													
	Поправки: М: =3075.27/4.2	
	
52.	ТЕР 10-01-033-02 
Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м, 100 м2 проемов	0.066	2 282.93	837.08	123.27	150.67	55.25	8.14	12.14	4.77	1 146	671	39	
				1 322.58	4.53		87.29	0.30	5	12.13		436	4	
	Объем: 1.1*2*3													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0384:[ М-(8444.88=114.12*74) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		118%			65.55				100%	675			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			35.00				50%	338			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					251.22					2 159			
	
53.	С101-1689-10 
Доски подоконные ПВХ, шириной: 550 мм, м	4.884	95.36			465.76					1 956			
				95.36			465.76		4.2			1 956		
	Объем: 0.066*74													
	Поправки: М: =400.53/4.2	
	
54.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.0153	6 573.92	2 219.10	136.83	100.58	33.95	2.09	12.14	7.65	622	412	16	
				4 217.99	39.23		64.54	0.60	3	12.13		194	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		105%			36.28				89%	373			
										=(105* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			19.00				44%	184			
										=(55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.86					1 179			
	
55.	ФЕР 15-04-005-05 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0153	1 386.18	314.54	13.55	21.21	4.81	0.21	12.88	7.59	105	62	2	
				1 058.09	0.18		16.19		2.55	13.08		41		
	Добавл.ресурсы:  1-1034;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1712;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 101-1959	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		105%			5.05				89%	55			
										=(105* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2.65				44%	27			
										=(55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.91					187			
	
56.	ТЕР 09-03-050-01 
Монтаж стальных уголков из перфоуголка по периметру окон, 100 м плинтуса	0.051	299.68	174.17	69.54	15.28	8.88	3.55	12.14	4.27	132	108	15	
				55.97			2.85		3.16	1		9		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			7.99				77%	83			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			7.55				68%	73			
										=(85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.82					289			
	
57.	ТССЦ 201-1306 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	5.1	5.87			29.94					109			
				5.87			29.94		21.38			109		
	
58.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0252	1 143.95	891.55	252.40	28.83	22.47	6.36	12.14	6.48	314	273	41	
					100.00			2.52	1	12.13			31	
	Объем: 1.2*2.1													
	Накладные расходы		110%			27.49				94%	286			
										=(110* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			17.49				56%	170			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.81					770			
	
59.	ТЕР 10-01-047-01 
Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0252	21 702.05	2 607.37	833.70	546.89	65.71	21.01	12.14	5.5	2 694	798	116	
				18 260.98	20.36		460.18	0.51	3.87	12.12		1 781	6	
	Объем: 1.2*2.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0303:[ М-(472.00=0.59*800) ];  ТССЦ 203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		118%			78.14				100%	804			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			41.72				50%	402			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					666.75					3 900			
	
60.	С.Цена поставщи 
Блок металлический, м2	2.52	1 054.52			2 657.40					11 161			
				1 054.52			2 657.40		4.2			11 161		
	Объем: 1.2*2.1													
	Поправки: М: =4300/4.2*1.03	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	10 373.37	440.30	116.84			45 182	5 349	659	
			9 816.27	12.78				39 175	155	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 328.15	431.42	113.29			44 941	5 241	644	
			9 783.48	12.78				39 057	155	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 298.33					22 253			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 49, 58; %=100 - по стр. 50, 52, 59; %=89 - по стр. 54, 55)	507.97					5 242			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 49, 58; %=50 - по стр. 50, 52, 59; %=44 - по стр. 54, 55)	286.38					2 770			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 122.50					52 953			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	45.22	8.88	3.55			241	108	15	
			32.79					118		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 56)	7.99					83			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 56)	7.55					73			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	60.76					397			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	11 183.26					53 350			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1%	111.83					534			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	11 295.09					53 884			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	225.90					1 078			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	11 520.99					54 962			
	НДС	2 073.78					9 893			
	Всего с НДС	13 594.77					64 855			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	515.96					5 325			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	293.93					2 843			
	
	Раздел 3.  Фасад	
	
61.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.721	1 454.57	549.87	8.86	2 503.32	946.33	15.25	12.14	6.56	16 954	11 489	100	
				895.84			1 541.73		3.48	1		5 365		
	Объем: 161.3+10.8													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  М: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		122%			1 154.52				104%	11 949			
										=(122* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			757.06				64%	7 353			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 414.91					36 256			
	
62.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.17	4 688.98	197.81	4 246.36	797.13	33.63	721.88	12.14	3.15	2 857	408	2 274	
				244.81	143.10		41.62	24.33	4.2	12.13		175	295	
	Накладные расходы		78%			45.21				66%	464			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			28.98				40%	281			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					871.32					3 602			
	
63.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1.537	188.95	188.95		290.42	290.42		12.14	1	3 526	3 526		
									1	1				
	Объем: 161.3+10.8-18.4													
	Накладные расходы		110%			319.46				94%	3 314			
										=(110* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			203.29				56%	1 975			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					813.18					8 815			
	
64.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.32	7 415.77	333.04	13.17	2 373.05	106.57	4.21	12.14	6.56	7 678	1 294	28	
				7 069.56			2 262.26		2.81	1		6 357		
	Накладные расходы		83%			88.45				71%	919			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.27				52%	673			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 530.77					9 270			
	
65.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.14	6.56	2 374	842	6	
				5 145.09			617.41		2.47	1		1 525		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	598			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	438			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 410			
	
66.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.14	6.56	963	350	3	
				4 116.09			246.97		2.47	1		610		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	249			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	182			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 394			
	
67.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.14	6.56	956	350	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	249			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	182			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 387			
	
68.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.22	1 357.93	327.73	1.01	298.74	72.10	0.22	12.14	6.57	1 810	875	1	
				1 029.19			226.42		4.12	1		933		
	Накладные расходы		83%			59.84				71%	621			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.87				52%	455			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					405.45					2 886			
	
69.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки	0.115486	1 615.27	301.17	30.24	186.54	34.78	3.49	12.14	5.7	992	422	20	
				1 283.86	5.99		148.27	0.69	3.71	12.13		550	8	
	Объем: (0.73*0.28*0.565)													
	Накладные расходы		86%			30.50				73%	314			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			24.83				56%	241			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					241.87					1 547			
	
70.	ТЕРр 61-22-7 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.006	10 631.31	7 077.02	3.31	63.79	42.46	0.02	12.14	3.89	605	515		
				3 550.98			21.31		4.2	1		89		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			33.54				67%	345			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			21.23				40%	206			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.56					1 156			
	
71.	ТЕРр 61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0651	5 885.40	3 188.72	2.53	383.14	207.59	0.16	12.14	3.89	3 257	2 520	1	
				2 694.15			175.39		4.2	1		737		
	Объем: 31*0.21													
	Накладные расходы		79%			164.00				67%	1 688			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			103.80				40%	1 008			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					650.93					5 953			
	
72.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.008	19 716.98	3 507.27	113.70	157.74	28.06	0.91	12.14	5.44	819	341	5	
				16 096.01	15.10		128.77	0.12	3.68	12.13		474	1	
	Объем: 1.2*0.5+1*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		86%			24.23				73%	250			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			19.73				56%	192			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					201.70					1 260			
	
73.	ТЕР 26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов, 1 м3 изоляции	12.296	413.06	235.30	94.01	5 079.03	2 893.27	1 155.98	12.14	5.42	45 602	35 124	6 265	
				83.75			1 029.79		4.09	1		4 212		
	Объем: (161.3+10.8-18.4)*0.08													
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(24.77=35.39*0.7) ];  ТССЦ 101-0079:[ М-(287.00=2391.70*0.12) ];  ТССЦ 102-0025:[ М-(80.17=1603.30*0.05) ];  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		100%			2 893.27				85%	29 855			
										=(100* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			2 025.29				56%	19 669			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 997.59					95 127			
	
74.	ТССЦ 113-8076 
Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты"), кг	768.5	8.12			6 240.22					12 196			
				8.12			6 240.22		15.87			12 196		
	Объем: (161.3+10.8-18.4)*5													
	
75.	Цена поставщика. 
Утеплетиль фасадный Parok Fas-4 (или аналог), м3	11.92712	956.43			11 407.44			1	1	47 911			
				956.43			11 407.44		4.2	1		47 911		
	Объем: 12.296*0.97													
	Поправки: М: =3900*1.03/4.2	
	
76.	ТССЦ 201-0811 
Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов, м	62	3.77			233.74					1 072			
				3.77			233.74		17.29			1 072		
	
77.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.429	1 043.83	675.65	13.36	1 491.63	965.50	19.09	12.14	6.52	14 589	11 721	124	
				354.82			507.04		5.41	1		2 743		
	Объем: 161.3-18.4													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			762.75				67%	7 853			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			482.75				40%	4 688			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 737.13					27 130			
	
78.	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	157.19	12.74			2 002.60					4 078			
				12.74			2 002.60		25.94			4 078		
	Объем: 142.9*1.1													
	
79.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.429	2 074.12	832.23	83.91	2 963.92	1 189.26	119.91	12.14	7.74	22 316	14 438	928	
				1 157.98	39.06		1 654.75	55.82	4.2	12.13		6 950	677	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		105%			1 307.33				89%	13 452			
										=(105* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			684.79				44%	6 651			
										=(55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 956.05					42 419			
	
80.	ТЕР 15-02-036-01 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная цоколя, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.108	6 947.21	1 455.57	70.94	750.30	157.20	7.66	12.14	5.91	4 986	1 908	45	
				5 420.71	22.96		585.44	2.48	5.18	12.13		3 033	30	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		105%			167.66				89%	1 725			
										=(105* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			87.82				44%	853			
										=(55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 005.79					7 564			
	
81.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	1.537	6 763.95	788.77	62.59	10 396.19	1 212.34	96.20	12.14	6.17	42 483	14 718	594	
				5 912.59			9 087.65		2.99	1		27 172		
	Объем: 142.9+10.8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		105%			1 272.96				89%	13 099			
										=(105* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			666.79				44%	6 476			
										=(55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 335.93					62 058			
	
82.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.537	2 291.60	114.18	14.24	3 522.19	175.50	21.88	12.14	6.5	11 150	2 131	142	
				2 163.18			3 324.81		2.67	1		8 877		
	Объем: 142.9+10.8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		105%			184.28				89%	1 897			
										=(105* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			96.53				44%	938			
										=(55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 802.99					13 984			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	52 628.38	8 482.07	2 168.81			249 174	102 972	10 539	
			41 977.50	83.44				135 662	1 011	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	52 394.64	8 482.07	2 168.81			248 102	102 972	10 539	
			41 743.76	83.44				134 590	1 011	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 242.82					16 274			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 61; %=66 - по стр. 62; %=94 - по стр. 63; %=71 - по стр. 64-68; %=73 - по стр. 69, 72; %=67 - по стр. 70, 71, 77; %=85 - по стр. 73; %=89 - по стр. 79-82)	8 613.47					88 840			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 61; %=40 - по стр. 62, 70, 71, 77; %=56 - по стр. 63, 69, 72, 73; %=52 - по стр. 64-68; %=44 - по стр. 79-82)	5 401.61					52 459			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	66 409.72					389 401			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	233.74					1 072			
			233.74					1 072		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	233.74					1 072			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	66 643.46					390 473			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1%	666.43					3 905			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	67 309.89					394 378			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	1 346.20					7 888			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	68 656.09					402 266			
	НДС	12 358.10					72 408			
	Всего с НДС	81 014.19					474 674			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 613.47					88 840			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 401.61					52 459			
	
	Раздел 4.  Разные работы	
	
83.	ТЕРр 68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка), 100 м3 конструкций	0.0248	2 714.76	666.84	2 047.92	67.33	16.54	50.79	12.14	5.06	458	201	257	
					258.98			6.42	1	12.13			78	
	Объем: 31*0.8*0.1													
	Накладные расходы		104%			23.88				88%	246			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			13.78				48%	134			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.98					837			
	
84.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0248	1 466.39	1 466.39		36.37	36.37		12.14	1	441	441		
									1	1				
	Объем: 31*0.8*0.1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			29.10				68%	300			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			16.37				36%	159			
										=(45* (0.8))				
	Всего с НР и СП					81.83					900			
	
85.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	2.48	452.40	40.32	76.78	1 121.96	99.99	190.40	12.14	4.31	6 359	1 214	821	
				335.31	7.73		831.57	19.16	5.2	12.13		4 324	232	
	Объем: 31*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		123%			146.55				105%	1 518			
										=(123* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			89.36				60%	868			
										=(75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 357.88					8 745			
	
86.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя	2.48	730.22	37.46	0.38	1 810.95	92.89	0.93	12.14	4.07	9 253	1 128	4	
				692.39			1 717.13		4.73	1		8 122		
	Объем: 31*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		123%			114.25				105%	1 184			
										=(123* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			69.67				60%	677			
										=(75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 994.87					11 114			
	
	Крыльцо	
	
87.	ТЕРр 58-16-3 
(пло балкона) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.02	2 603.14	1 221.06	143.55	52.06	24.42	2.87	12.14	4.69	435	296	13	
				1 238.53	15.51		24.77	0.31	5.03	12.13		125	4	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			20.53				71%	213			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.07				52%	156			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.66					804			
	
88.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.026	180.53	29.88	5.06	4.69	0.78	0.13	12.14	6.56	32	9	1	
				145.59			3.79		5.81	1		22		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			0.94				102%	9			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			0.51				52%	5			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.13					46			
	
89.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.026	1 721.45	383.03	58.80	44.76	9.96	1.53	12.14	6.19	298	121	9	
				1 279.62	20.51		33.27	0.53	5.03	12.12		167	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		123%			12.90				105%	133			
										=(123* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			7.87				60%	76			
										=(75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.53					508			
	
90.	ТЕР 11-01-027-03 
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия	0.026	2 382.26	1 278.29	175.38	61.94	33.24	4.56	12.14	5.91	547	403	27	
				928.59	42.20		24.14	1.10	4.81	12.13		116	13	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0287:[ М-(7087.98=69.49*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		123%			42.24				105%	437			
										=(123* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			25.76				60%	250			
										=(75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.93					1 233			
	
91.	ТССЦ 403-0104 
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм, м2	2.652	107.00			283.76					800			
				107.00			283.76		301.63			800		
	Объем: 2.6*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	3 483.82	314.19	251.21			18 623	3 813	1 132	
			2 918.43	27.52				13 676	333	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 483.82	314.19	251.21			18 623	3 813	1 132	
			2 918.43	27.52				13 676	333	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	283.76					800			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 83; %=68 - по стр. 84; %=105 - по стр. 85, 86, 89, 90; %=71 - по стр. 87; %=102 - по стр. 88)	390.39					4 040			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 83; %=36 - по стр. 84; %=60 - по стр. 85, 86, 89, 90; %=52 - по стр. 87, 88)	239.38					2 324			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 113.59					24 987			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	4 113.59					24 987			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1%	41.14					250			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	4 154.73					25 237			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	83.09					505			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	4 237.82					25 742			
	НДС	762.81					4 634			
	Всего с НДС	5 000.63					30 376			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	390.39					4 040			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	239.38					2 324			
	
	Раздел 5.  РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ	
	
92.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.3	1 809.82	459.64	70.56	542.94	137.89	21.17	12.14	6.19	3 736	1 674	131	
				1 279.62	24.62		383.89	7.38	5.03	12.12		1 931	90	
	Объем: 5*6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		123%			178.68				105%	1 852			
										=(123* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			108.95				60%	1 058			
										=(75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					830.57					6 647			
	
93.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.3	4 044.31	762.19	548.76	1 213.29	228.66	164.63	12.14	3.28	7 473	2 776	540	
				2 733.36	7.56		820.01	2.27	5.07	12.12		4 157	27	
	Объем: 5*6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		123%			284.04				105%	2 943			
										=(123* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			173.20				60%	1 682			
										=(75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 670.53					12 098			
	
94.	ТЕР 11-01-004-02 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.3	2 492.92	459.83	266.27	747.88	137.95	79.88	12.14	3.41	4 454	1 675	272	
				1 766.83	4.46		530.05	1.34	4.73	12.13		2 507	16	
	Объем: 5*6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		123%			171.33				105%	1 776			
										=(123* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			104.47				60%	1 015			
										=(75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 023.67					7 244			
	
95.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.3	2 016.93	464.48	66.50	605.08	139.34	19.95	12.14	6.32	3 940	1 692	126	
				1 485.95	24.62		445.79	7.38	4.76	12.12		2 122	90	
	Объем: 5*6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		123%			180.47				105%	1 871			
										=(123* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			110.04				60%	1 069			
										=(75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					895.59					6 880			
	
96.	ТЕР 11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	0.3	772.98	11.43	24.87	231.89	3.43	7.46	12.14	6.06	1 141	42	45	
				736.68	8.13		221.00	2.44	4.77	12.14		1 054	30	
	Объем: 5*6													
	Поправки: ПЗ: *2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		123%			7.22				105%	76			
										=(123* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			4.40				60%	43			
										=(75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					243.51					1 260			
	
97.	ТЕР 06-01-067-04 
Железнение поверхности, 100 м2 поверхности	0.3	568.24	407.20	4.56	170.47	122.16	1.37	12.14	6.55	1 641	1 483	9	
				156.48			46.94		3.17	1		149		
	Объем: 5*6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		105%			128.27				89%	1 320			
										=(105* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			79.40				52%	771			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					378.14					3 732			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	3 511.55	769.43	294.46			22 385	9 342	1 123	
			2 447.68	20.81				11 920	253	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 511.55	769.43	294.46			22 385	9 342	1 123	
			2 447.68	20.81				11 920	253	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 92-96; %=89 - по стр. 97)	950.01					9 837			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 92-96; %=52 - по стр. 97)	580.46					5 638			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 042.02					37 860			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	5 042.02					37 860			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1%	50.42					379			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	5 092.44					38 239			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	101.85					765			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	5 194.29					39 004			
	НДС	934.97					7 021			
	Всего с НДС	6 129.26					46 025			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	950.01					9 837			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	580.46					5 638			
	
	Раздел 6.  РЕМОНТ СТЕН ПОДВАЛА	
	
98.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.202	188.95	188.95		38.17	38.17		12.14	1	463	463		
									1	1				
	Объем: 2*2.6+3*5													
	Накладные расходы		110%			41.99				94%	435			
										=(110* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			26.72				56%	259			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.88					1 158			
	
99.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.014	6 374.88	3 642.90	37.83	89.25	51.00	0.53	12.15	6.48	782	620	3	
				2 694.15	14.99		37.72	0.21	4.2	12.12		158	3	
	Накладные расходы		79%			40.46				67%	417			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			25.61				40%	249			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.31					1 449			
	
100.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.2	37.19	25.77		44.63	30.92		12.15	1	445	376		
				11.42			13.70		5.02	1		69		
	Накладные расходы		86%			26.59				73%	274			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			21.64				56%	211			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92.87					930			
	
101.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	0.202	57.10	31.22		11.53	6.31		12.13	1	94	76		
				25.88			5.23		3.41	1		18		
	Объем: 2*2.6+3*5													
	Накладные расходы		80%			5.05				68%	52			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.16				40%	30			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.73					176			
	
102.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей  цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.052	2 203.33	1 002.02	180.42	114.57	52.10	9.38	12.14	8.87	945	633	83	
				1 020.89	103.89		53.09	5.40	4.31	12.13		229	66	
	Объем: 2*2.6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		105%			60.38				89%	622			
										=(105* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			31.63				44%	308			
										=(55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					206.57					1 875			
	
103.	ТЕР 15-02-016-02 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.15	2 234.95	1 048.26	180.42	335.24	157.24	27.06	12.14	8.87	2 798	1 909	240	
				1 006.27	103.89		150.94	15.58	4.3	12.13		649	189	
	Объем: 3*5													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		105%			181.46				89%	1 867			
										=(105* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			95.05				44%	923			
										=(55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					611.75					5 588			
	
104.	ТЕР 15-04-001-01 
Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.202	167.87	80.30	5.06	33.91	16.22	1.02	12.14	6.54	282	197	7	
				82.51	0.20		16.67	0.04	4.73	12.08		79		
	Объем: 5.2+15													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		105%			17.07				89%	175			
										=(105* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8.94				44%	87			
										=(55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.93					544			
	
105.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2	0.021	1 143.95	891.55	252.40	24.02	18.72	5.30	12.14	6.48	262	227	34	
					100.00			2.10	1	12.13			25	
	Объем: 1*2.1													
	Накладные расходы		110%			22.90				94%	237			
										=(110* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			14.57				56%	141			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.50					640			
	
106.	ТЕР 10-01-047-01 
Установка блоков  в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.021	22 174.05	2 607.37	833.70	465.66	54.75	17.51	12.14	5.5	2 283	665	96	
				18 732.98	20.36		393.39	0.43	3.87	12.12		1 522	5	
	Объем: 1*2.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		118%			65.11				100%	670			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			34.76				50%	335			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.54					3 288			
	
107.	Цена поставщика. 
Дверной блок стальной, м2	2.1	975.79			2 049.16			1	1	8 565			
				975.79			2 049.16		4.18	1		8 565		
	Объем: 1*2.1													
	Поправки: М: =3960/4.18*1.03	
	
108.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.02	1 679.51	942.47	24.65	33.59	18.85	0.49	12.14	6.53	296	229	3	
				712.39	3.75		14.25	0.08	4.51	12.11		64	1	
	Накладные расходы		76%			14.39				65%	150			
										=(76* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.36				48%	110			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.33					556			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	3 239.73	444.28	61.29			17 215	5 395	466	
			2 734.15	23.84				11 353	289	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 239.73	444.28	61.29			17 215	5 395	466	
			2 734.15	23.84				11 353	289	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 98, 105; %=67 - по стр. 99; %=73 - по стр. 100; %=68 - по стр. 101; %=89 - по стр. 102-104; %=100 - по стр. 106; %=65 - по стр. 108)	475.39					4 900			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 98, 100, 105; %=40 - по стр. 99, 101; %=44 - по стр. 102-104; %=50 - по стр. 106; %=48 - по стр. 108)	273.44					2 653			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 988.56					24 768			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	3 988.56					24 768			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1%	39.89					248			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	4 028.45					25 016			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	80.57					500			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	4 109.02					25 516			
	НДС	739.62					4 593			
	Всего с НДС	4 848.64					30 109			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	475.39					4 900			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	273.44					2 653			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	166 724.28	18 710.18	5 947.52			824 591	227 212	31 541	
			142 066.59	344.85				565 833	4 180	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	166 360.26	18 640.51	5 935.62			822 452	226 366	31 485	
			141 784.14	344.85				564 596	4 180	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	30 015.20					115 535			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 5-9, 27, 34, 35, 64-68, 87; %=94 - по стр. 2, 16, 19, 20, 49, 58, 63, 98, 105; %=102 - по стр. 3, 10, 14, 23, 32, 36, 88; %=89 - по стр. 4, 42, 45, 54, 55, 79-82, 97, 102-104; %=100 - по стр. 11, 17, 18, 28, 44, 50, 52, 59, 106; %=85 - по стр. 12, 25, 73; %=73 - по стр. 21, 46, 69, 72, 100; %=72 - по стр. 22, 43; %=66 - по стр. 37, 39, 62; %=67 - по стр. 41, 70, 71, 77, 99; %=104 - по стр. 61; %=88 - по стр. 83; %=68 - по стр. 84, 101; %=105 - по стр. 85, 86, 89, 90, 92-96; %=65 - по стр. 108)	19 189.34					198 206			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 5-10, 14, 23, 27, 32, 34-36, 64-68, 87, 88, 97; %=56 - по стр. 2, 12, 16, 19-21, 25, 46, 49, 58, 63, 69, 72, 73, 98, 100, 105; %=44 - по стр. 4, 42, 45, 54, 55, 79-82, 102-104; %=50 - по стр. 11, 17, 18, 28, 37, 39, 44, 50, 52, 59, 106; %=64 - по стр. 22, 43, 61; %=40 - по стр. 41, 62, 70, 71, 77, 99, 101; %=48 - по стр. 83, 108; %=36 - по стр. 84; %=60 - по стр. 85, 86, 89, 90, 92-96)	12 326.82					119 694			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	197 876.42					1 140 352			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	278.96	8.88	3.55			1 313	108	15	
			266.53					1 190		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 56)	7.99					83			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 56)	7.55					73			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	294.50					1 469			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	85.06	60.79	8.35			826	738	41	
			15.92					47		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 30)	77.81					804			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 30)	50.46					487			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	213.33					2 117			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	198 384.25					1 143 938			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1%	1 983.84					11 439			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	200 368.09					1 155 377			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	4 007.36					23 108			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	204 375.45					1 178 485			
	НДС	36 787.58					212 127			
	Всего с НДС	241 163.03					1 390 612			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	19 275.14					199 093			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 384.83					120 254			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)