|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 9 480 886 | руб. | Смета на сумму: | 9 480 886 | руб. |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | Многоквартирный дом по ул.Пугачева,35-39; ул.К.Маркса,33-39; ул.Офицерская,38-40 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт фасада МКД |
| Сметная стоимость: | **9 480.886** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **18.693** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **2 259.779** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Фасад** |
|  |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 35.88 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 43 544.74 | 16 441.26 | 317.99 | 12.52 | 7.18 | 325 984 | 205 845 | 2 283 |
| 746.53 |  | 26 785.50 |  | 4.4 | 1 | 117 856 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 18 085.39 |  |  |  | 93% | 191 436 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 11 180.06 |  |  |  | 54% | 111 156 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 72 810.18 |  |  |  |  | 628 576 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 3.59 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 227.14 | 178.35 | 48.79 | 12.51 | 2.65 | 2 360 | 2 231 | 129 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 3590/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 139.11 |  |  |  | 66% | 1 472 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 89.18 |  |  |  | 40% | 892 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 455.43 |  |  |  |  | 4 725 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 69-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 3.59 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 16 833.44 | 710.14 | 15 244.43 | 12.52 | 3.31 | 63 068 | 8 891 | 50 459 |
| 244.81 | 143.10 | 878.87 | 513.73 | 4.23 | 12.52 | 3 718 | 6 432 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 954.62 |  |  |  | 66% | 10 113 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 611.93 |  |  |  | 40% | 6 129 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 18 399.99 |  |  |  |  | 79 310 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕРр 61-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов и пилястр, по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности | 2.178 | 5 885.40 | 3 188.72 | 2.53 | 12 818.40 | 6 945.03 | 5.51 | 12.51 | 4.05 | 111 726 | 86 882 | 22 |
| 2 694.15 |  | 5 867.86 |  | 4.23 | 1 | 24 821 |  |
|  | Объем: (960\*0.2)+(86\*0.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 5 486.57 |  |  |  | 67% | 58 211 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 3 472.52 |  |  |  | 40% | 34 753 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21 777.49 |  |  |  |  | 204 690 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 30.38 | 188.95 | 188.95 |  | 5 740.30 | 5 740.30 |  | 12.51 | 1 | 71 811 | 71 811 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 3588-550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 5 682.90 |  |  |  | 84% | 60 321 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 3 444.18 |  |  |  | 48% | 34 469 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 867.38 |  |  |  |  | 166 602 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 36.8 | 37.19 | 25.77 |  | 1 368.59 | 948.34 |  | 12.52 | 1 | 14 096 | 11 873 |  |
| 11.42 |  | 420.26 |  | 5.29 | 1 | 2 223 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 815.57 |  |  |  | 73% | 8 667 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 663.84 |  |  |  | 56% | 6 649 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 848.00 |  |  |  |  | 29 412 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕР 46-01-004-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т | 0.31 | 9 777.83 | 2 026.73 | 1 040.26 | 3 031.13 | 628.29 | 322.48 | 12.51 | 5.77 | 19 311 | 7 860 | 1 861 |
| 6 710.84 | 77.31 | 2 080.36 | 23.97 | 4.61 | 12.5 | 9 590 | 300 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 645.74 |  |  |  | 84% | 6 854 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 391.36 |  |  |  | 48% | 3 917 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 068.22 |  |  |  |  | 30 082 |  |  |
|  |
| 8. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки | 2.589056 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 4 182.02 | 779.75 | 78.29 | 12.51 | 6.11 | 22 731 | 9 755 | 478 |
| 1 283.86 | 5.99 | 3 323.99 | 15.51 | 3.76 | 12.52 | 12 498 | 194 |
|  | Объем: (0.73\*1.88\*0.565)+(3.21\*0.565) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 683.92 |  |  |  | 73% | 7 263 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 556.68 |  |  |  | 56% | 5 571 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 422.63 |  |  |  |  | 35 565 |  |  |
|  |
| 9. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 3.64 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 10 760.93 | 1 364.13 | 24.24 | 12.51 | 6.9 | 41 976 | 17 065 | 167 |
| 2 574.88 | 1.03 | 9 372.56 | 3.75 | 2.64 | 12.57 | 24 744 | 47 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 135.34 |  |  |  | 71% | 12 150 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 889.12 |  |  |  | 52% | 8 898 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 785.39 |  |  |  |  | 63 024 |  |  |
|  |
| 10. | ТЕРр 53-15-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.099 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 1 951.98 | 347.22 | 11.26 | 12.51 | 5.99 | 10 339 | 4 344 | 67 |
| 16 096.01 | 15.10 | 1 593.50 | 1.49 | 3.72 | 12.5 | 5 928 | 19 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 299.89 |  |  |  | 73% | 3 185 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 244.10 |  |  |  | 56% | 2 443 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 495.97 |  |  |  |  | 15 967 |  |  |
|  |
| 11. | ТЕРр 61-27-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 декоративные элементы) Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу, 100 м2 поверхности | 0.32 | 591.55 | 273.81 | 317.74 | 189.30 | 87.62 | 101.68 | 12.51 | 4.61 | 1 565 | 1 096 | 469 |
|  | 35.29 |  | 11.29 | 1 | 12.5 |  | 141 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 78.14 |  |  |  | 67% | 829 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 49.46 |  |  |  | 40% | 495 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 316.89 |  |  |  |  | 2 889 |  |  |
|  |
| 12. | ТЕРр 61-27-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 декоративные элементы) Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу, 100 м2 поверхности | 0.12 | 718.01 | 332.48 | 385.53 | 86.16 | 39.90 | 46.26 | 12.51 | 4.61 | 712 | 499 | 213 |
|  | 42.82 |  | 5.14 | 1 | 12.5 |  | 64 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 35.58 |  |  |  | 67% | 377 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 22.52 |  |  |  | 40% | 225 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 144.26 |  |  |  |  | 1 314 |  |  |
|  |
| 13. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, (стен, откосов, карниза, пилястр), 100 м2 покрытия | 34.328 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 2 756.44 | 2 640.24 | 57.50 | 12.51 | 7 | 33 536 | 33 029 | 402 |
| 1.71 | 0.16 | 58.70 | 5.58 | 1.78 | 12.46 | 104 | 70 |
|  | Объем: 3038+192+354\*0.5+86\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 513.53 |  |  |  | 80% | 26 479 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 243.54 |  |  |  | 37% | 12 247 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 513.50 |  |  |  |  | 72 262 |  |  |
|  |
| 14. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 446.264 | 15.82 |  |  | 7 059.90 |  |  |  |  | 23 152 |  |  |
| 15.82 |  | 7 059.90 |  | 51.88 |  | 23 152 |  |
|  | Объем: 1000\*34.328\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 15. | ТЕР 15-02-036-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 30.38 | 3 536.57 | 1 455.57 | 70.94 | 107 441.12 | 44 220.11 | 2 155.08 | 12.52 | 5.94 | 910 238 | 553 636 | 12 801 |
| 2 010.07 | 22.96 | 61 065.93 | 697.60 | 5.63 | 12.53 | 343 801 | 8 741 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58\*108) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 42 671.82 |  |  |  | 80% | 449 902 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 21 111.32 |  |  |  | 37% | 208 079 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 171 224.27 |  |  |  |  | 1 568 219 |  |  |
|  |
| 16. | ТССЦ 101-2795 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2 | 3281.04 | 6.42 |  |  | 21 064.28 |  |  |  |  | 125 533 |  |  |
| 6.42 |  | 21 064.28 |  | 38.26 |  | 125 533 |  |
|  | Объем: 3038\*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 17. | ТЕР 15-02-036-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка по сетке без устройства каркаса (откосов, пилястр), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.178 | 12 284.52 | 4 484.39 | 164.26 | 26 755.69 | 9 767.00 | 357.76 | 12.51 | 5.8 | 212 903 | 122 185 | 2 075 |
| 7 635.87 | 50.01 | 16 630.92 | 108.93 | 5.33 | 12.53 | 88 643 | 1 365 |
|  | Объем: 192+86\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58\*108) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 9 382.13 |  |  |  | 80% | 98 840 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 4 641.69 |  |  |  | 37% | 45 714 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 40 779.51 |  |  |  |  | 357 457 |  |  |
|  |
| 18. | ТССЦ 101-2795 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2 | 235.224 | 6.42 |  |  | 1 510.14 |  |  |  |  | 9 000 |  |  |
| 6.42 |  | 1 510.14 |  | 38.26 |  | 9 000 |  |
|  | Объем: 217.8\*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 19. | ТЕРр 61-28-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (карнизов и декаротивных элементов), 100 м2 поверхности | 1.77 | 1 043.83 | 675.65 | 13.36 | 1 847.58 | 1 195.90 | 23.65 | 12.51 | 7.13 | 18 898 | 14 961 | 169 |
| 354.82 |  | 628.03 |  | 6 | 1 | 3 768 |  |
|  | Объем: 354\*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 944.76 |  |  |  | 67% | 10 024 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 597.95 |  |  |  | 40% | 5 984 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 390.29 |  |  |  |  | 34 906 |  |  |
|  |
| 20. | ТССЦ 101-1754 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 194.7 | 12.74 |  |  | 2 480.48 |  |  |  |  | 4 899 |  |  |
| 12.74 |  | 2 480.48 |  | 25.16 |  | 4 899 |  |
|  | Объем: 177\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 21. | ТЕР 15-02-001-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню (карнизов и декораттивных элементов), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.77 | 10 771.77 | 4 750.96 | 79.18 | 19 066.02 | 8 409.20 | 140.14 | 12.51 | 3.61 | 150 191 | 105 199 | 506 |
| 5 941.63 |  | 10 516.69 |  | 4.23 | 1 | 44 486 |  |
|  | Объем: 354\*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 7 988.74 |  |  |  | 80% | 84 159 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 3 952.32 |  |  |  | 37% | 38 924 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 31 007.08 |  |  |  |  | 273 274 |  |  |
|  |
| 22. | ТЕР 11-01-018-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Установка перфоуголка, 100 м | 15.4136 | 215.62 | 214.36 | 1.26 | 3 323.52 | 3 304.06 | 19.46 | 12.52 | 7.2 | 41 507 | 41 367 | 140 |
|  |  |  |  | 3.25 | 1 |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2153:[ М-(915.60=8.72\*105) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 3 667.51 |  |  |  | 94% | 38 885 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 2 114.60 |  |  |  | 51% | 21 097 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 105.63 |  |  |  |  | 101 489 |  |  |
|  |
| 23. | ТССЦ 201-1306 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Уголок ПВХ с стеклосеткой, м | 1618.428 | 5.87 |  |  | 9 500.17 |  |  |  |  | 34 990 |  |  |
| 5.87 |  | 9 500.17 |  | 21.62 |  | 34 990 |  |
|  | Объем: 1541.36\*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 24. | ТЕРр 61-28-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (стен, откосов, пилястр), 100 м2 поверхности | 32.558 | 1 043.83 | 675.65 | 13.36 | 33 985.02 | 21 997.81 | 434.97 | 12.51 | 7.13 | 347 607 | 275 193 | 3 101 |
| 354.82 |  | 11 552.23 |  | 6 | 1 | 69 313 |  |
|  | Объем: 3038+192+86\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 17 378.27 |  |  |  | 67% | 184 379 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 10 998.91 |  |  |  | 40% | 110 077 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 62 362.19 |  |  |  |  | 642 064 |  |  |
|  |
| 25. | ТССЦ 101-1754 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 3581.38 | 12.74 |  |  | 45 626.78 |  |  |  |  | 90 108 |  |  |
| 12.74 |  | 45 626.78 |  | 25.16 |  | 90 108 |  |
|  | Объем: 3255.8\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 26. | ТЕРр 61-1-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 под декоративную штукатурку) Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм (стен, откосов,карнизов, пилястр), 100 м2 поверхности | 34.328 | 1 938.46 | 448.56 | 18.91 | 66 543.45 | 15 398.17 | 649.14 | 12.51 | 6.47 | 372 558 | 192 631 | 4 200 |
| 1 470.99 | 7.49 | 50 496.14 | 257.12 | 3.48 | 12.54 | 175 727 | 3 224 |
|  | Объем: 3038+192+86\*0.3+354\*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 12 367.68 |  |  |  | 67% | 131 223 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 7 827.65 |  |  |  | 40% | 78 342 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 86 738.77 |  |  |  |  | 582 123 |  |  |
|  |
| 27. | ТЕР 15-04-048-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 (стен, откосов, пилястр)) Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 32.558 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 220 220.72 | 25 680.89 | 2 037.72 | 12.51 | 6.7 | 910 502 | 321 268 | 13 653 |
| 5 912.59 |  | 192 502.11 |  | 2.99 | 1 | 575 581 |  |
|  | Объем: 3038+192+86\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 24 396.85 |  |  |  | 80% | 257 014 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 12 070.02 |  |  |  | 37% | 118 869 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 256 687.58 |  |  |  |  | 1 286 386 |  |  |
|  |
| 28. | ТЕР 15-04-048-11 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Отделка мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (карнизов, декоративных элементов), 100 м2 отделываемой поверхности | 1.77 | 6 791.08 | 1 095.93 | 58.48 | 12 020.22 | 1 939.79 | 103.50 | 12.52 | 6.75 | 54 816 | 24 286 | 699 |
| 5 636.68 |  | 9 976.92 |  | 2.99 | 1 | 29 831 |  |
|  | Объем: 354\*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 842.80 |  |  |  | 80% | 19 429 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 911.70 |  |  |  | 37% | 8 986 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 774.72 |  |  |  |  | 83 231 |  |  |
|  |
| 29. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 34.328 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 78 666.08 | 3 919.69 | 488.74 | 12.51 | 7.11 | 256 719 | 49 035 | 3 475 |
| 2 163.18 |  | 74 257.64 |  | 2.75 | 1 | 204 209 |  |
|  | Объем: 3038+192+354\*0.5+86\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 3 723.71 |  |  |  | 80% | 39 228 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 842.25 |  |  |  | 37% | 18 143 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 84 232.04 |  |  |  |  | 314 090 |  |  |
|  |
|  | *ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ И ВХОДЫ В ПОДЪЕЗДЫ* |
|  |
| 30. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.6149 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 1 066.65 | 911.45 | 155.20 | 12.52 | 6.47 | 12 416 | 11 411 | 1 004 |
|  | 100.00 |  | 61.49 | 1 | 12.53 |  | 770 |
|  | Объем: 1.1\*6.1\*9+1.1\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 963.21 |  |  |  | 84% | 10 232 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 583.76 |  |  |  | 48% | 5 847 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 613.62 |  |  |  |  | 28 495 |  |  |
|  |
| 31. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.6149 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 13 050.41 | 1 417.96 | 456.66 | 12.51 | 5.84 | 50 580 | 17 739 | 2 667 |
| 18 174.97 | 28.43 | 11 175.79 | 17.48 | 2.7 | 12.53 | 30 175 | 219 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 1 521.57 |  |  |  | 90% | 16 162 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 775.14 |  |  |  | 43% | 7 722 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 347.11 |  |  |  |  | 74 464 |  |  |
|  |
| 32. | ТССЦ 203-0956 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 | 61.49 | 2 102.05 |  |  | 129 255.05 |  |  |  |  | 225 831 |  |  |
| 2 102.05 |  | 129 255.05 |  | 3 672.65 |  | 225 831 |  |
|  |
| 33. | ТЕР 15-02-024-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.2458 | 6 573.92 | 2 219.10 | 136.83 | 1 615.87 | 545.45 | 33.63 | 12.51 | 8.11 | 10 383 | 6 824 | 273 |
| 4 217.99 | 39.23 | 1 036.78 | 9.64 | 3.17 | 12.5 | 3 287 | 121 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 527.34 |  |  |  | 80% | 5 556 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 260.89 |  |  |  | 37% | 2 570 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 404.10 |  |  |  |  | 18 509 |  |  |
|  |
| 34. | ТЕР 15-04-027-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2458 | 577.83 | 166.95 | 5.06 | 142.03 | 41.04 | 1.24 | 12.52 | 7.1 | 832 | 514 | 9 |
| 405.82 | 0.20 | 99.75 | 0.05 | 3.1 | 12.46 | 309 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 39.04 |  |  |  | 80% | 412 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 19.31 |  |  |  | 37% | 191 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 200.38 |  |  |  |  | 1 435 |  |  |
|  |
| 35. | ТЕР 15-04-005-05 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2458 | 1 392.74 | 333.48 | 15.69 | 342.33 | 81.97 | 3.86 | 12.52 | 7.15 | 1 816 | 1 026 | 28 |
| 1 043.57 | 0.20 | 256.51 | 0.05 | 2.97 | 12.46 | 762 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 77.92 |  |  |  | 80% | 822 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 38.55 |  |  |  | 37% | 380 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 458.80 |  |  |  |  | 3 018 |  |  |
|  |
| 36. | ТЕР 46-03-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в бетонных стенах , отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий | 0.88 | 687.25 | 153.07 | 534.18 | 604.78 | 134.70 | 470.08 | 12.52 | 4.41 | 3 760 | 1 686 | 2 073 |
|  | 48.89 |  | 43.02 | 1 | 12.5 |  | 538 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 175.94 |  |  |  | 84% | 1 868 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 106.63 |  |  |  | 48% | 1 068 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 887.35 |  |  |  |  | 6 696 |  |  |
|  |
| 37. | ТЕР 06-01-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Установка навесов для решеток в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т | 0.044 | 18 877.11 | 3 405.25 | 82.39 | 830.59 | 149.83 | 3.63 | 12.51 | 6.66 | 5 501 | 1 874 | 24 |
| 15 389.47 | 4.73 | 677.14 | 0.21 | 5.32 | 12.48 | 3 602 | 3 |
|  | Объем: 88\*0.0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 142.54 |  |  |  | 80% | 1 502 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 82.52 |  |  |  | 44% | 826 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 055.65 |  |  |  |  | 7 828 |  |  |
|  |
| 38. | ТЕР 09-06-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Монтаж решеток, 1 т конструкций | 0.352 | 982.00 | 634.32 | 219.60 | 345.66 | 223.28 | 77.30 | 12.51 | 5.89 | 3 418 | 2 793 | 455 |
| 128.08 | 2.72 | 45.08 | 0.96 | 3.77 | 12.51 | 170 | 12 |
|  | Объем: 22\*0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 181.63 |  |  |  | 69% | 1 935 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 161.45 |  |  |  | 58% | 1 627 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 688.75 |  |  |  |  | 6 980 |  |  |
|  |
| 39. | С.Цена поставщик Решетки стальные для окон подъездных, м2 | 23.44 | 675.03 |  |  | 15 822.66 |  |  |  |  | 67 721 |  |  |
| 675.03 |  | 15 822.66 |  | 4.28 |  | 67 721 |  |
|  | *Поправки: М: =2778/4.28\*1.04* |
|  |
| 40. | ТЕР 13-03-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2344 | 545.70 | 52.34 | 14.29 | 127.91 | 12.27 | 3.35 | 12.52 | 3.03 | 598 | 154 | 10 |
| 479.08 | 0.14 | 112.30 | 0.03 | 3.87 | 12.82 | 435 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 9.96 |  |  |  | 69% | 106 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 7.38 |  |  |  | 48% | 74 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 145.25 |  |  |  |  | 778 |  |  |
|  |
| 41. | ТЕР 13-03-004-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-436, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2344 | 1 595.23 | 30.79 | 23.29 | 373.92 | 7.22 | 5.46 | 12.51 | 2.86 | 799 | 90 | 16 |
| 1 541.16 | 0.14 | 361.25 | 0.03 | 1.92 | 12.82 | 694 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 5.87 |  |  |  | 69% | 62 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 4.35 |  |  |  | 48% | 43 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 384.14 |  |  |  |  | 904 |  |  |
|  |
| 42. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.108 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 319.28 | 40.47 | 0.72 | 12.51 | 6.9 | 1 245 | 506 | 5 |
| 2 574.88 | 1.03 | 278.09 | 0.11 | 2.64 | 12.57 | 734 | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 33.68 |  |  |  | 71% | 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 26.38 |  |  |  | 52% | 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 379.34 |  |  |  |  | 1 869 |  |  |
|  |
|  | *Проемы (подвал)* |
|  |
| 43. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.2898 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 502.71 | 429.56 | 73.15 | 12.52 | 6.47 | 5 851 | 5 378 | 473 |
|  | 100.00 |  | 28.98 | 1 | 12.53 |  | 363 |
|  | Объем: 0.7\*0.9\*46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 453.95 |  |  |  | 84% | 4 822 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 275.12 |  |  |  | 48% | 2 756 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 231.79 |  |  |  |  | 13 429 |  |  |
|  |
| 44. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.2898 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 6 150.61 | 668.28 | 215.22 | 12.51 | 5.84 | 23 838 | 8 360 | 1 257 |
| 18 174.97 | 28.43 | 5 267.11 | 8.24 | 2.7 | 12.53 | 14 221 | 103 |
|  | Объем: 0.7\*0.9\*46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 717.11 |  |  |  | 90% | 7 617 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 365.32 |  |  |  | 43% | 3 639 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 233.04 |  |  |  |  | 35 094 |  |  |
|  |
| 45. | ТССЦ 203-0956 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 | 28.98 | 2 102.05 |  |  | 60 917.41 |  |  |  |  | 106 433 |  |  |
| 2 102.05 |  | 60 917.41 |  | 3 672.65 |  | 106 433 |  |
|  | Объем: 0.7\*0.9\*46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 46. | ТЕРр 59-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки | 0.414 | 514.68 | 398.74 | 7.14 | 213.08 | 165.08 | 2.96 | 12.51 | 2.67 | 2 219 | 2 065 | 8 |
| 108.80 |  | 45.04 |  | 3.23 | 1 | 145 |  |
|  | Объем: 0.9\*46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 125.46 |  |  |  | 65% | 1 342 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 99.05 |  |  |  | 48% | 991 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 437.59 |  |  |  |  | 4 552 |  |  |
|  |
| 47. | ТЕР 08-02-007-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Установка металлических решеток на подвальные окна, 1 т металлических изделий | 0.736 | 2 100.37 | 512.18 | 311.78 | 1 545.87 | 376.96 | 229.47 | 12.51 | 7.16 | 9 722 | 4 716 | 1 643 |
| 1 276.42 | 13.03 | 939.45 | 9.59 | 3.58 | 12.5 | 3 363 | 120 |
|  | Объем: 0.016\*46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 201-0774:[ М-(18218.00=18218.00\*1) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 425.21 |  |  |  | 93% | 4 497 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 262.85 |  |  |  | 54% | 2 611 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 233.93 |  |  |  |  | 16 831 |  |  |
|  |
| 48. | С.Цена поставщик Решетки цокольных окон, шт | 46 | 812.50 |  |  | 37 375.00 |  |  |  |  | 167 440 |  |  |
| 812.50 |  | 37 375.00 |  | 4.48 |  | 167 440 |  |
|  | *Поправки: М: =3500/4.48\*1.04* |
|  |
| 49. | ТЕРр 61-7-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.21 | 6 374.88 | 3 642.90 | 37.83 | 1 338.72 | 765.01 | 7.94 | 12.52 | 6.47 | 12 023 | 9 578 | 51 |
| 2 694.15 | 14.99 | 565.77 | 3.15 | 4.23 | 12.53 | 2 393 | 39 |
|  | Объем: 84\*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 606.85 |  |  |  | 67% | 6 443 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 384.08 |  |  |  | 40% | 3 847 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 329.65 |  |  |  |  | 22 313 |  |  |
|  |
| 50. | ТЕР 15-04-005-03 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 1 729.94 | 469.18 | 19.81 | 363.29 | 98.53 | 4.16 | 12.52 | 7.15 | 2 079 | 1 234 | 30 |
| 1 240.95 | 0.33 | 260.60 | 0.07 | 3.13 | 12.46 | 816 | 1 |
|  | Объем: 84\*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 93.67 |  |  |  | 80% | 988 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 46.34 |  |  |  | 37% | 457 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 503.30 |  |  |  |  | 3 524 |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **1 032 905.57** | **178 752.25** | **24 412.62** |  |  | **4 997 341** | **2 236 890** | **107 395** |
| **829 740.74** | **1 827.21** |  |  | **2 653 054** | **22 889** |
|  |
|  | **Раздел 2. Прочие работы** |
|  |
| 51. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 173.85 | 7.34 |  | 7.34 | 1 275.32 |  | 1 275.32 |  | 5.54 | 7 065 |  | 7 065 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 19.64+154.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =40.64/5.54* |
|  |
| 52. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 173.85 | 26.50 |  | 26.50 | 4 607.03 |  | 4 607.03 |  | 5.54 | 25 523 |  | 25 523 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 19.64+154.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =146.81/5.54* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **5 882.35** |  | **5 882.35** |  |  | **32 588** |  | **32 588** |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **1 038 787.92** | **178 752.25** | **30 294.97** |  |  | **5 029 929** | **2 236 890** | **139 983** |
| **829 740.74** | **1 827.21** |  |  | **2 653 054** | **22 889** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **1 028 942.09** | **178 528.97** | **30 217.67** |  |  | **4 991 521** | **2 234 097** | **139 528** |
| **820 195.49** | **1 826.25** |  |  | **2 617 894** | **22 877** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **321 111.70** |  |  |  |  | **820 117** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 47; %=66 - по стр. 2, 3; %=67 - по стр. 4, 11, 12, 19, 24, 26, 49; %=84 - по стр. 5, 7, 30, 36, 43; %=73 - по стр. 6, 8, 10; %=71 - по стр. 9, 42; %=80 - по стр. 13, 15, 17, 21, 27-29, 33-35, 37, 50; %=94 - по стр. 22; %=90 - по стр. 31, 44; %=69 - по стр. 40, 41; %=65 - по стр. 46)** | **166 839.88** |  |  |  |  | **1 763 233** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 47; %=40 - по стр. 2-4, 11, 12, 19, 24, 26, 49; %=48 - по стр. 5, 7, 30, 36, 40, 41, 43, 46; %=56 - по стр. 6, 8, 10; %=52 - по стр. 9, 42; %=37 - по стр. 13, 15, 17, 21, 27-29, 33-35, 50; %=51 - по стр. 22; %=43 - по стр. 31, 44; %=44 - по стр. 37)** | **92 264.56** |  |  |  |  | **915 345** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **1 288 046.53** |  |  |  |  | **7 670 099** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | **9 845.83** | **223.28** | **77.30** |  |  | **38 408** | **2 793** | **455** |
| **9 545.25** | **0.96** |  |  | **35 160** | **12** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 38)** | **181.63** |  |  |  |  | **1 935** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38)** | **161.45** |  |  |  |  | **1 627** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | **10 188.91** |  |  |  |  | **41 970** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **1 298 235.44** |  |  |  |  | **7 712 069** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | **27 782.24** |  |  |  |  | **165 038** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | **1 326 017.68** |  |  |  |  | **7 877 107** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | **26 520.35** |  |  |  |  | **157 542** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | **1 352 538.03** |  |  |  |  | **8 034 649** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **243 456.85** |  |  |  |  | **1 446 237** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **1 595 994.88** |  |  |  |  | **9 480 886** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **167 021.51** |  |  |  |  | **1 765 168** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **92 426.01** |  |  |  |  | **916 972** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |