«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 198 005	руб.	Смета на сумму:	3 198 005	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «Жилфонд»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /А. Н. Габов /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт систем отопления, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 77-79а	
Сметная стоимость:	3 198.005	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	13.852	тыс. руб.	
монтажных работ:	1 060.841	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.827	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	499.059	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
1.	ГЭСНр 65-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м		0.6	5 825.54	3 495	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.06	268.820	16	
1. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34.66	20.796	156.950	3 264	
1. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.06	308.04	18	
			(1)			268.82	16	
1. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	1.98	3.21	6	
1. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.258	473.00	122	
1. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	1.644	51.41	85	
1. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.132			
		Накладные расходы				62.9%	2 063	
		Сметная прибыль				40%	1 312	
		Всего с НР и СП					6 870	
	
2.	ГЭСНр 65-1-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м		1.05	10 021.21	10 522	
		Объем: 60+45						
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.1785	268.820	48	
2. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	59.62	62.601	156.950	9 825	
2. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.17	0.1785	308.04	55	
			(1)			268.82	48	
2. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	5.985	3.21	19	
2. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.777	473.00	368	
2. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	4.9665	51.41	255	
2. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.34	0.357			
		Накладные расходы				62.9%	6 210	
		Сметная прибыль				40%	3 949	
		Всего с НР и СП					20 681	
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
3.	ГЭСН 16-04-005-04 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм	100 м		0.6	15 576.48	9 346	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0144	249.405	4	
3. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	82.92	49.752	179.760	8 943	
3. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0072	721.49	5	
			(1)			268.82	2	
3. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.012	0.0072	685.69	5	
			(1)			229.99	2	
3. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	0.9144	17.56	16	
3. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	13.416	8.0496	38.56	310	
3. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.58	0.348	20.52	7	
3. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0006	0.00036	134 640.81	48	
3. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.1	0.06	168.36	10	
3. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0063	0.00378	45.31		
3. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	100	60			
3. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.12	6.072			
		Накладные расходы				97.92%	8 761	
		Сметная прибыль				56.44%	5 050	
		Всего с НР и СП					23 157	
	
4.	24.3.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 10/40	м		60.72	100.89	6 126	
		Объем: 60*1.012						
	
5.	24.1.02.01-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм	10 шт.		6	750.29	4 502	
	
6.	24.3.05.16-0133 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.		6	299.17	1 795	
	
7.	24.3.05.16-0114 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.		1.6	299.59	479	
	
8.	24.3.05.15-0150 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	10 шт.		1.6	255.72	409	
	
9.	24.3.05.07-0154 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	10 шт.		1	172.19	172	
	
10.	18.1.09.06-0063 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.		16	213.96	3 423	
	
11.	С цена поставщи.	ППР муфта РН 40х1 1/4"	шт		32	558.00	17 856	
	
12.	С цена поставщи.	ППР муфта ВР 40х1 1/4"	шт		16	498.00	7 968	
	
13.	С цена поставщи.	ППР муфта НР 20х1/2"	шт		16	111.00	1 776	
	
14.	ГЭСН 16-04-005-06 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм	100 м		0.6	15 228.40	9 137	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.0432	249.405	11	
14. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	80.988	48.5928	179.760	8 735	
14. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.036	0.0216	721.49	16	
			(1)			268.82	6	
14. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.036	0.0216	685.69	15	
			(1)			229.99	5	
14. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	0.9144	17.56	16	
14. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	12.48	7.488	38.56	289	
14. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.43	0.858	20.52	18	
14. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0005	0.0003	134 640.81	40	
14. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.083	0.0498	168.36	8	
14. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0156	0.00936	45.31		
14. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	83	49.8			
14. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.07	6.042			
		Накладные расходы				97.92%	8 564	
		Сметная прибыль				56.44%	4 936	
		Всего с НР и СП					22 637	
	
15.	24.3.02.05-0007 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 10/63	м		60.42	244.19	14 754	
		Объем: 60*1.007						
	
16.	24.1.02.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 59-63 мм	10 шт.		6	1 324.80	7 949	
	
17.	24.3.05.07-0156 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм	10 шт.		1	556.69	557	
	
18.	24.3.05.15-0163 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм	10 шт.		0.6	1 055.81	633	
	
19.	24.3.05.15-0162 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	10 шт.		1	1 012.21	1 012	
	
20.	24.3.05.15-0196 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	10 шт.		0.2	1 061.87	212	
	
21.	24.3.05.16-0135 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.		2	1 065.05	2 130	
	
22.	24.3.05.16-0116 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.		0.4	1 057.34	423	
	
23.	С цена поставщи.	ППР кран шаровый ф32мм	шт		16	741.00	11 856	
	
24.	ГЭСН 16-04-005-07 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 75 мм	100 м		0.45	14 471.76	6 512	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.0405	247.248	10	
24. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	76.49	34.4205	179.760	6 187	
24. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.04	0.018	721.49	13	
			(1)			268.82	5	
24. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.05	0.0225	685.69	15	
			(1)			229.99	5	
24. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.27	0.5715	17.56	10	
24. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	13.68	6.156	38.56	237	
24. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.03	0.9135	20.52	19	
24. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0004	0.00018	134 640.81	24	
24. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.074	0.0333	168.36	6	
24. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0221	0.009945	45.31		
24. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	74	33.3			
24. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.04	4.518			
		Накладные расходы				97.92%	6 068	
		Сметная прибыль				56.44%	3 498	
		Всего с НР и СП					16 078	
	
25.	24.3.02.05-0008 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 10/75	м		45.18	364.57	16 471	
		Объем: 45*1.004						
	
26.	24.1.02.01-0020 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 69-73 мм	10 шт.		4.5	1 414.10	6 363	
	
27.	24.3.05.16-0136 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	10 шт.		2	1 625.21	3 250	
	
28.	С цена поставщи.	ППР угольник 75 45град	шт		4	221.00	884	
	
29.	24.3.05.07-0157 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	10 шт.		0.8	1 097.89	878	
	
30.	С цена поставщи.	ППР Редукция  75 х 63	шт		2	144.00	288	
	
31.	С цена поставщи.	ППР Редукция  63 х 50	шт		2	92.00	184	
	
32.	С цена поставщи.	ППР Редукция  50 х 32	шт		2	60.00	120	
	
33.	С цена поставщи.	Разборное соединение  ниппельное оцинкованное 2"  рв х рн	шт		2	585.00	1 170	
	
34.	С цена поставщи.	Разборное соединение  ниппельное оцинкованное 1/2"  рв х рв	шт		16	125.00	2 000	
	
35.	С цена поставщи.	Разборное соединение  ниппельное оцинкованное 1 1/4"  рв х рв	шт		16	269.00	4 304	
	
36.	ГЭСН 26-01-017-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м		16.5	1 182.87	19 517	
		Объем: 60+60+45						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	4.95	229.990	1 138	
36. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4.224	69.696	187.360	13 058	
36. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	4.95	1 037.49	5 136	
			(1)			229.99	1 138	
36. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.468	7.722	4.29	33	
36. 5.	12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	4.95	206.78	1 024	
36. 6.	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	0.02	0.33	808.64	267	
		Накладные расходы				76.5%	10 860	
		Сметная прибыль				47.6%	6 757	
		Всего с НР и СП					37 134	
	
37.	12.2.07.05-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	10 м		6.6	582.34	3 843	
		Объем: 60*1.1						
	
38.	12.2.07.05-0118 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	10 м		4.95	980.07	4 851	
		Объем: 45*1.1						
	
39.	12.2.07.05-0117 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм	10 м		6.6	823.87	5 438	
		Объем: 60*1.1						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					192 605	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					49 301	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					49 301	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					49 301	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					82 055	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					14 132	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 36)					10 860	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 36)					6 757	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					99 672	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					61 249	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 1, 2; %=97.92 - по стр. 3, 14, 24)					31 666	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=56.44 - по стр. 3, 14, 24)					18 745	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					111 660	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					260 633	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	5 578	
	ИТОГО					266 211	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	5 324	
	ИТОГО					271 535	
	НДС 18%				18	48 876	
	ВСЕГО С НДС					320 411	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					42 526	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					25 502	
	
	Раздел 2.  ОТОПЛЕНИЕ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
40.	ГЭСНр 65-14-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м		6.44	7 188.93	46 297	
		Объем: 60+144+128+172+116+24						
40. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	43.6	280.784	161.570	45 366	
40. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.45	35.098	3.21	113	
40. 3.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.15	0.966	473.00	457	
40. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.09	7.0196	51.41	361	
		Накладные расходы				62.9%	28 535	
		Сметная прибыль				40%	18 146	
		Всего с НР и СП					92 979	
	
41.	ГЭСНр 65-14-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м		1.7	10 899.05	18 528	
		Объем: 100+70						
41. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	65.3	111.01	161.570	17 936	
41. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13.6	23.12	3.21	74	
41. 3.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.35	0.595	473.00	281	
41. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2.71	4.607	51.41	237	
		Накладные расходы				62.9%	11 282	
		Сметная прибыль				40%	7 174	
		Всего с НР и СП					36 984	
	
42.	ГЭСНр 69-1-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	100 шт.		0.5	12 595.01	6 298	
42. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	85.5	42.75	147.310	6 298	
42. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.11	0.055			
		Накладные расходы				66.3%	4 176	
		Сметная прибыль				40%	2 519	
		Всего с НР и СП					12 993	
	
43.	ГЭСН 46-03-017-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	м3		0.3	19 546.28	5 864	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.129	229.990	30	
43. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	61.11	18.333	152.740	2 800	
43. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.28	0.084	10.80	1	
43. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.43	0.129	1 037.49	134	
			(1)			229.99	30	
43. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.00411	20.52		
43. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00177	57 689.15	102	
43. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.00147	11 636.25	17	
43. 8.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.312	3 474.52	1 084	
43. 9.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00015	47 018.66	7	
43. 10.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00285	45 326.49	129	
43. 11.	08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.06	0.018	50 965.05	917	
43. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.063	5 768.85	363	
43. 13.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.054	5 714.19	309	
		Накладные расходы				84.15%	2 381	
		Сметная прибыль				47.6%	1 347	
		Всего с НР и СП					9 593	
	
44.	04.1.02.05-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.312	3 474.52	1 084	
		Объем: (0.3)*1.04						
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
45.	ГЭСН 16-04-005-09 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 110 мм	100 м		0.7	18 309.41	12 817	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.126	247.248	31	
45. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	95.06	66.542	179.760	11 962	
45. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.056	721.49	40	
			(1)			268.82	15	
45. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.1	0.07	685.69	48	
			(1)			229.99	16	
45. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.27	0.889	17.56	16	
45. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	17.44	12.208	38.56	471	
45. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.37	3.059	20.52	63	
45. 8.	01.7.15.04-0034	Винты с полукруглой головкой размером: 10,0х50 мм	т	0.002	0.0014	140 831.49	197	
45. 9.	01.7.15.07-0025	Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм	1000 шт.	0.063	0.0441	426.41	19	
45. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0475	0.03325	45.31	2	
45. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	63	44.1			
45. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.02	7.014			
		Накладные расходы				97.92%	11 744	
		Сметная прибыль				56.44%	6 769	
		Всего с НР и СП					31 329	
	
46.	24.3.02.05-0041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 25/110	м		70.14	1 755.72	123 146	
		Объем: 70*1.002						
	
47.	24.1.02.01-0023 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 95-103 мм	10 шт.		7	1 745.43	12 218	
	
48.	24.3.05.15-0199 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм	10 шт.		0.2	6 502.99	1 301	
	
49.	24.3.05.16-0138 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм	10 шт.		2.4	5 702.71	13 687	
		Объем: 20+4						
	
50.	24.3.05.07-0159 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм	10 шт.		2	2 934.61	5 869	
	
51.	ГЭСН 16-05-001-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка крана шарового под приварку на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	шт.		2	704.93	1 410	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.096	249.405	24	
51. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.492	6.984	171.480	1 198	
51. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.012	0.024	1 126.02	27	
			(1)			268.82	6	
51. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.024	874.68	21	
			(1)			268.82	6	
51. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.048	1 037.49	50	
			(1)			229.99	11	
51. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.756	1.512	43.43	66	
51. 7.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00066	73 890.48	49	
		Накладные расходы				97.92%	1 197	
		Сметная прибыль				56.44%	690	
		Всего с НР и СП					3 296	
	
52.	С цена поставщи.	Кран шаровый под приварку Dn100 Pn25	шт		2	3 420.00	6 840	
	
53.	С цена поставщи.	Втулка с буртиком ф110 без фланца	шт		4	414.00	1 656	
	
54.	С цена поставщи.	Фланец полимерный  ф110	шт		4	1 896.00	7 584	
	
55.	ГЭСН 16-04-005-08 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 90 мм	100 м		1	18 885.90	18 886	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.132	247.640	33	
55. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	98.64	98.64	179.760	17 732	
55. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.06	0.06	721.49	43	
			(1)			268.82	16	
55. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.072	0.072	685.69	49	
			(1)			229.99	17	
55. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	1.524	17.56	27	
55. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	16.8	16.8	38.56	648	
55. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.95	2.95	20.52	61	
55. 8.	01.7.15.04-0034	Винты с полукруглой головкой размером: 10,0х50 мм	т	0.0021	0.0021	140 831.49	296	
55. 9.	01.7.15.07-0025	Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм	1000 шт.	0.069	0.069	426.41	29	
55. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0318	0.0318	45.31	1	
55. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	69	69			
55. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.03	10.03			
		Накладные расходы				97.92%	17 395	
		Сметная прибыль				56.44%	10 027	
		Всего с НР и СП					46 308	
	
56.	24.3.02.05-0040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 25/90	м		100.3	1 199.56	120 316	
		Объем: 100*1.003						
	
57.	24.1.02.01-0023 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 95-103 мм	10 шт.		10	1 745.43	17 454	
	
58.	24.3.05.16-0137 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм	10 шт.		4	2 870.15	11 481	
	
59.	С цена поставщи.	ППР угольник 90 45град	шт		8	440.00	3 520	
	
60.	24.3.05.07-0158 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм	10 шт.		2	1 674.83	3 350	
	
61.	ГЭСН 16-04-005-07 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 75 мм	100 м		0.24	17 344.32	4 163	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.02592	247.248	6	
61. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	91.788	22.02912	179.760	3 960	
61. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.048	0.01152	721.49	8	
			(1)			268.82	3	
61. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.06	0.0144	685.69	10	
			(1)			229.99	3	
61. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	0.36576	17.56	6	
61. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	16.416	3.93984	38.56	152	
61. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.03	0.4872	20.52	10	
61. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0004	0.000096	134 640.81	13	
61. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.074	0.01776	168.36	3	
61. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0221	0.005304	45.31		
61. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	74	17.76			
61. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.04	2.4096			
		Накладные расходы				97.92%	3 884	
		Сметная прибыль				56.44%	2 238	
		Всего с НР и СП					10 285	
	
62.	24.3.02.05-0039 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 25/75	м		24.096	755.26	18 199	
		Объем: 24*1.004						
	
63.	24.1.02.01-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 74-78 мм	10 шт.		2.4	1 446.02	3 470	
	
64.	24.3.05.16-0136 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	10 шт.		2	1 625.21	3 250	
	
65.	С цена поставщи.	ППР угольник 75 45град	шт		4	221.00	884	
	
66.	24.3.05.07-0157 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	10 шт.		0.2	1 097.89	220	
	
67.	С цена поставщи.	ППР муфта РН 75х2 1/2"  рн	шт		4	1 716.00	6 864	
	
68.	С цена поставщи.	ППР муфта РН 32х1"  рн	шт		50	416.00	20 800	
	
69.	С цена поставщи.	ППР муфта РН 25х3/4"  рн	шт		18	139.00	2 502	
	
70.	С цена поставщи.	Разборное соединение  ниппельное оцинкованное 2"  рв х рн	шт		4	585.00	2 340	
	
71.	С цена поставщи.	Разборное соединение  ниппельное оцинкованное 3/4"  рв х рв	шт		36	147.00	5 292	
	
72.	С цена поставщи.	Разборное соединение  ниппельное оцинкованное 1/2"  рв х рв	шт		18	125.00	2 250	
	
73.	24.3.05.15-0197 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	10 шт.		0.8	2 451.45	1 961	
	
74.	ГЭСН 16-04-005-06 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017 
прим)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм	100 м		1.16	15 228.40	17 665	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.08352	249.405	21	
74. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	80.988	93.94608	179.760	16 888	
74. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.036	0.04176	721.49	30	
			(1)			268.82	11	
74. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.036	0.04176	685.69	29	
			(1)			229.99	10	
74. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	1.76784	17.56	31	
74. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	12.48	14.4768	38.56	558	
74. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.43	1.6588	20.52	34	
74. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0005	0.00058	134 640.81	78	
74. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.083	0.09628	168.36	16	
74. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0156	0.018096	45.31	1	
74. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	83	96.28			
74. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.07	11.6812			
		Накладные расходы				97.92%	16 557	
		Сметная прибыль				56.44%	9 543	
		Всего с НР и СП					43 766	
	
75.	24.3.02.05-0038 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 25/63	м		116.812	564.50	65 940	
		Объем: 116*1.007						
	
76.	24.1.02.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 59-63 мм	10 шт.		11.6	1 324.80	15 368	
	
77.	24.3.05.07-0156 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм	10 шт.		1.6	556.69	891	
	
78.	24.3.05.16-0135 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.		6	1 065.05	6 390	
	
79.	24.3.05.16-0116 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.		1.2	1 057.34	1 269	
	
80.	24.3.05.15-0162 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	10 шт.		1.6	1 012.21	1 620	
	
81.	ГЭСН 16-04-005-05 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм	100 м		1.72	13 615.33	23 418	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.08256	249.405	21	
81. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	72.636	124.93392	179.760	22 458	
81. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.024	0.04128	721.49	30	
			(1)			268.82	11	
81. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.024	0.04128	685.69	28	
			(1)			229.99	9	
81. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	2.62128	17.56	46	
81. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	10.272	17.66784	38.56	681	
81. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.905	1.5566	20.52	32	
81. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0005	0.00086	134 640.81	116	
81. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.091	0.15652	168.36	26	
81. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.017028	45.31	1	
81. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	91	156.52			
81. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.09	17.3548			
		Накладные расходы				97.92%	22 011	
		Сметная прибыль				56.44%	12 687	
		Всего с НР и СП					58 117	
	
82.	24.3.02.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 25/50	м		173.548	356.07	61 795	
		Объем: 172*1.009						
	
83.	24.1.02.01-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.		17.2	781.52	13 442	
	
84.	24.3.05.15-0157 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм	10 шт.		1.6	515.11	824	
	
85.	24.3.05.16-0134 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	10 шт.		4	504.28	2 017	
	
86.	24.3.05.16-0115 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	10 шт.		0.6	485.46	291	
	
87.	24.3.05.07-0155 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	10 шт.		1.6	292.69	468	
	
88.	ГЭСН 16-04-005-04 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм	100 м		1.28	15 576.48	19 938	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.03072	249.405	8	
88. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	82.92	106.1376	179.760	19 079	
88. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.01536	721.49	11	
			(1)			268.82	4	
88. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.012	0.01536	685.69	11	
			(1)			229.99	4	
88. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	1.95072	17.56	34	
88. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	13.416	17.17248	38.56	662	
88. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.58	0.7424	20.52	15	
88. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0006	0.000768	134 640.81	103	
88. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.1	0.128	168.36	22	
88. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0063	0.008064	45.31		
88. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	100	128			
88. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.12	12.9536			
		Накладные расходы				97.92%	18 690	
		Сметная прибыль				56.44%	10 773	
		Всего с НР и СП					49 401	
	
89.	24.3.02.05-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 25/40	м		129.536	239.02	30 962	
		Объем: 128*1.012						
	
90.	24.1.02.01-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм	10 шт.		12.8	750.29	9 604	
	
91.	24.3.05.15-0154 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	10 шт.		0.8	317.25	254	
	
92.	24.3.05.07-0154 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм	10 шт.		0.8	172.19	138	
	
93.	24.3.05.16-0133 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.		4	299.17	1 197	
	
94.	24.3.05.16-0114 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.		1	299.59	300	
	
95.	ГЭСН 16-04-005-03 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м		1.44	17 339.95	24 970	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.03456	249.405	9	
95. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	92.088	132.60672	179.760	23 837	
95. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.01728	721.49	12	
			(1)			268.82	5	
95. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.012	0.01728	685.69	12	
			(1)			229.99	4	
95. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	2.19456	17.56	39	
95. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	16.128	23.22432	38.56	896	
95. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.368	0.52992	20.52	11	
95. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0007	0.001008	134 640.81	136	
95. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.111	0.15984	168.36	27	
95. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.004	0.00576	45.31		
95. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	111	159.84			
95. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.11	14.5584			
		Накладные расходы				97.92%	23 350	
		Сметная прибыль				56.44%	13 459	
		Всего с НР и СП					61 779	
	
96.	24.3.02.05-0035 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 25/32	м		145.584	169.56	24 685	
		Объем: 144*1.011						
	
97.	24.1.02.01-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм	10 шт.		14.4	647.76	9 328	
	
98.	24.3.05.16-0133 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	10 шт.		10	299.17	2 992	
	
99.	24.3.05.16-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	10 шт.		2	147.40	295	
	
100.	24.3.05.07-0153 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10 шт.		3.2	103.22	330	
	
101.	ГЭСН 16-04-005-02 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м		0.6	18 330.69	10 998	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0072	245.522	2	
101. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	97.74	58.644	179.760	10 542	
101. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.0048	0.00288	721.49	2	
			(1)			268.82	1	
101. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.0072	0.00432	685.69	3	
			(1)			229.99	1	
101. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	0.9144	17.56	16	
101. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	15.36	9.216	38.56	355	
101. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.226	0.1356	20.52	3	
101. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0008	0.00048	134 640.81	65	
101. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.125	0.075	168.36	13	
101. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0025	0.0015	45.31		
101. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	125	75			
101. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.08	6.048			
		Накладные расходы				97.92%	10 325	
		Сметная прибыль				56.44%	5 951	
		Всего с НР и СП					27 274	
	
102.	24.3.02.05-0034 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 25/25	м		60.48	106.56	6 445	
		Объем: 60*1.008						
	
103.	24.1.02.01-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм	10 шт.		6	631.56	3 789	
	
104.	24.3.05.16-0132 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт.		4	81.71	327	
	
105.	24.3.05.16-0112 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	10 шт.		1	79.53	80	
	
106.	24.3.05.07-0152 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.		1	58.35	58	
	
107.	18.1.09.06-0064 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н	шт.		18	249.81	4 497	
	
108.	С цена поставщи.	ППР кран шаровый ф20мм	шт		36	385.00	13 860	
	
109.	С цена поставщи.	ППР кран шаровый ф50мм	шт		4	1 470.00	5 880	
	
110.	ГЭСН 16-07-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм	шт.		6	2 039.08	12 234	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.216	255.877	55	
110. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8.952	53.712	181.930	9 772	
110. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.012	0.072	1 126.02	81	
			(1)			268.82	19	
110. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.072	874.68	63	
			(1)			268.82	19	
110. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.072	1 037.49	75	
			(1)			229.99	17	
110. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.208	13.248	3.21	43	
110. 7.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.984	5.904	43.43	256	
110. 8.	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.001	0.006	48 793.28	293	
110. 9.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.032	0.192	473.00	91	
110. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.139	0.834	51.41	43	
110. 11.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00036	0.00216	73 890.48	160	
110. 12.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0014	0.0084	161 777.88	1 359	
		Накладные расходы				97.92%	9 623	
		Сметная прибыль				56.44%	5 546	
		Всего с НР и СП					27 403	
	
111.	ГЭСН 26-01-017-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м		81.4	1 182.87	96 286	
		Объем: 60+144+128+172+116+24+100+70						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	24.42	229.990	5 616	
111. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4.224	343.8336	187.360	64 421	
111. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	24.42	1 037.49	25 336	
			(1)			229.99	5 616	
111. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.468	38.0952	4.29	163	
111. 5.	12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	24.42	206.78	5 050	
111. 6.	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	0.02	1.628	808.64	1 316	
		Накладные расходы				76.5%	53 578	
		Сметная прибыль				47.6%	33 338	
		Всего с НР и СП					183 202	
	
112.	12.2.07.05-0123 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	10 м		6.6	577.83	3 814	
		Объем: 60*1.1						
	
113.	12.2.07.05-0124 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	10 м		15.84	678.96	10 755	
		Объем: 144*1.1						
	
114.	12.2.07.05-0125 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	10 м		14.08	773.55	10 892	
		Объем: 128*1.1						
	
115.	12.2.07.05-0127 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	10 м		18.92	1 015.49	19 213	
		Объем: 172*1.1						
	
116.	12.2.07.05-0131 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм	10 м		12.76	1 144.08	14 598	
		Объем: 116*1.1						
	
117.	12.2.07.05-0132 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	10 м		2.64	1 359.66	3 590	
		Объем: 24*1.1						
	
118.	12.2.07.05-0134 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 102 мм	10 м		11	2 171.24	23 884	
		Объем: 100*1.1						
	
119.	12.2.07.05-0136 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм	10 м		7.7	2 215.63	17 060	
		Объем: 70*1.1						
	
120.	ГЭСН 18-04-001-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 1 м3	шт.		2	74 795.47	149 591	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.372	0.744	240.011	179	
120. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	14.52	29.04	167.270	4 858	
120. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.06	0.12	1 126.02	135	
			(1)			268.82	32	
120. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.072	874.68	63	
			(1)			268.82	19	
120. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.48	0.96	17.56	17	
120. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.276	0.552	1 037.49	573	
			(1)			229.99	127	
120. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.84	1.68	20.52	34	
120. 8.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.04	0.08	138.87	11	
120. 9.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00008	0.00016	40 390.42	6	
120. 10.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00004	0.00008	76 067.68	6	
120. 11.	18.5.01.01-0009	Баки расширительные круглые вместимостью: до 1 м3	шт.	1	2	71 943.82	143 888	
		Накладные расходы				97.92%	4 932	
		Сметная прибыль				56.44%	2 843	
		Всего с НР и СП					157 366	
	
121.	ГЭСНр 65-25-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена: пробко-спускных кранов	100 шт.		0.02	7 148.88	143	
121. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.8	0.836	161.570	135	
121. 2.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	1.2	0.024	138.87	3	
121. 3.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0034	0.000068	40 390.42	3	
121. 4.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0012	0.000024	76 067.68	2	
		Накладные расходы				87.55%	118	
		Сметная прибыль				48%	65	
		Всего с НР и СП					326	
	
122.	18.1.10.14-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм	10 шт.		0.2	367.55	74	
	
123.	ГЭСН 18-03-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Демонтаж радиаторов: чугунных  Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения	100 кВт		0.0272	6 879.67	187	
		Объем: 0.16*17						
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.424	0.0659328	247.419	16	
123. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	30.28	0.823616	169.310	139	
123. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.056	0.0015232	874.68	1	
			(1)			268.82		
123. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.032	0.0280704	308.04	9	
			(1)			268.82	8	
123. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.336	0.0363392	1 037.49	38	
			(1)			229.99	8	
		Накладные расходы				97.92%	152	
		Сметная прибыль				56.44%	87	
		Всего с НР и СП					426	
	
124.	ГЭСН 18-03-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт		0.0272	297 591.99	8 095	
		Объем: 0.16*17						
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.06	0.164832	247.419	41	
124. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	75.7	2.05904	169.310	349	
124. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.14	0.003808	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
124. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.58	0.070176	308.04	22	
			(1)			268.82	19	
124. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.34	0.090848	1 037.49	94	
			(1)			229.99	21	
124. 6.	01.7.15.07-0063	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм	т	0.00632	0.000171904	105 568.50	18	
124. 7.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.0505	0.0013736	2 796.35	4	
124. 8.	18.5.08.05-0022	Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2.53	0.068816	2 990.55	206	
124. 9.	18.5.08.05-0023	Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2.53	0.068816	3 785.10	260	
124. 10.	18.5.10.07-0008	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	100	2.72	2 624.42	7 138	
		Накладные расходы				97.92%	382	
		Сметная прибыль				56.44%	220	
		Всего с НР и СП					8 697	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 264 542	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					512 348	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					512 348	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					512 348	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					293 610	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					104 890	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66.3 - по стр. 42; %=84.15 - по стр. 43; %=76.5 - по стр. 111)					60 135	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 42; %=47.6 - по стр. 43, 111)					37 204	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					390 949	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					458 584	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 40, 41; %=97.92 - по стр. 45, 51, 55, 61, 74, 81, 88, 95, 101, 110, 120, 123, 124; %=87.55 - по стр. 121)					180 176	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 40, 41; %=56.44 - по стр. 45, 51, 55, 61, 74, 81, 88, 95, 101, 110, 120, 123, 124; %=48 - по стр. 121)					106 219	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					744 979	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 648 276	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	35 273	
	ИТОГО					1 683 549	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	33 671	
	ИТОГО					1 717 220	
	НДС 18%				18	309 100	
	ВСЕГО С НДС					2 026 320	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					240 311	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					143 423	
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
125.	ГЭСНр 65-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.2	11 034.58	2 207	
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.032	268.820	9	
125. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	68.8	13.76	159.670	2 197	
125. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.16	0.032	308.04	10	
			(1)			268.82	9	
125. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.118			
		Накладные расходы				62.9%	1 388	
		Сметная прибыль				40%	882	
		Всего с НР и СП					4 477	
	
126.	ГЭСНр 65-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.6	13 718.42	8 231	
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.192	268.820	52	
126. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	51.18	159.670	8 172	
126. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.192	308.04	59	
			(1)			268.82	52	
126. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.804			
		Накладные расходы				62.9%	5 173	
		Сметная прибыль				40%	3 290	
		Всего с НР и СП					16 693	
	
127.	ГЭСНр 65-2-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	100 м		0.1	17 951.06	1 795	
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.48	0.048	268.820	13	
127. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	111.5	11.15	159.670	1 780	
127. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.48	0.048	308.04	15	
			(1)			268.82	13	
127. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.18	0.218			
		Накладные расходы				62.9%	1 128	
		Сметная прибыль				40%	717	
		Всего с НР и СП					3 640	
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
128.	ГЭСН 16-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м		0.2	13 214.90	2 643	
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.006	255.877	2	
128. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	64.24	12.848	187.360	2 407	
128. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.01	0.002	1 126.02	2	
			(1)			268.82	1	
128. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.002	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
128. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.002	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
128. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.39	0.078	20.52	2	
128. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.00024	161 777.88	39	
128. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.3	630.92	189	
128. 9.	24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	99.8	19.96			
		Накладные расходы				97.92%	2 359	
		Сметная прибыль				56.44%	1 360	
		Всего с НР и СП					6 362	
	
129.	24.1.02.01-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.		2	781.52	1 563	
	
130.	С цена поставщи.	ПВХ ревизия ф50мм канализационная  серая	шт		10	47.00	470	
	
131.	ГЭСН 16-04-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.6	16 922.31	10 153	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.0504	257.726	13	
131. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	73.92	44.352	187.360	8 310	
131. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.036	0.0216	1 126.02	24	
			(1)			268.82	6	
131. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0144	874.68	13	
			(1)			268.82	4	
131. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0144	1 037.49	15	
			(1)			229.99	3	
131. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.942	20.52	19	
131. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.001596	161 777.88	258	
131. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	2.4	630.92	1 514	
		Накладные расходы				97.92%	8 150	
		Сметная прибыль				56.44%	4 698	
		Всего с НР и СП					23 000	
	
132.	24.1.02.01-0023 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 95-103 мм	10 шт.		3.6	1 745.43	6 284	
	
133.	С цена поставщи.	ПВХ ревизия ф110мм канализационная  серая	шт		18	107.00	1 926	
	
134.	ГЭСН 16-04-001-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м		0.1	15 401.65	1 540	
134. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.01	257.171	3	
134. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	59.51	5.951	175.550	1 045	
134. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.04	0.004	1 126.02	5	
			(1)			268.82	1	
134. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.003	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
134. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.003	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
134. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.35	20.52	7	
134. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0042	0.00042	161 777.88	68	
134. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	6.5	0.65	630.92	410	
		Накладные расходы				97.92%	1 026	
		Сметная прибыль				56.44%	591	
		Всего с НР и СП					3 158	
	
135.	24.3.03.03-0023 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 160 мм	м		59.88	311.47	18 651	
		Объем: (0.6)*99.8						
	
136.	24.1.02.01-0027 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 159-162 мм	10 шт.		0.8	3 343.62	2 675	
	
137.	С цена поставщ.	Тройник 160х110 45° ПВХ Wavin	шт		4	406.00	1 624	
	
138.	С цена поставщи.	ПВХ ревизия ф160мм Вавин	шт		4	849.00	3 396	
	
139.	С цена поставщи.	ПВХ переход чугун -пластик ф50мм (с резинкой 71/50)	шт		20	126.00	2 520	
	
140.	С цена поставщи.	ПВХ переход чугун -пластик ф110мм (с резинкой 124/110)	шт		36	189.00	6 804	
	
141.	С цена поставщи.	ПВХ переход чугун -пластик ф160мм	шт		8	205.00	1 640	
	
142.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		1.741	510.71	889	
		Объем: 0.13+0.35+(7.12*17)/1000+0.12+0.8+0.22						
	
143.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		1.741	262.99	458	
		Объем: 0.13+0.35+(7.12*17)/1000+0.12+0.8+0.22						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					75 469	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 380	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 380	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					55 742	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 125-127; %=97.92 - по стр. 128, 131, 134)					19 223	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 125-127; %=56.44 - по стр. 128, 131, 134)					11 538	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					86 503	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 347	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 347	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					106 230	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 273	
	ИТОГО					108 503	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 170	
	ИТОГО					110 673	
	НДС 18%				18	19 921	
	ВСЕГО С НДС					130 594	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					19 223	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					11 538	
	
	Раздел 4.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	Демонтажные работы	
144.	ГЭСНр 67-4-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: выключателей,	100 шт.		0.24	860.29	206	
144. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	1.4016	147.310	206	
		Накладные расходы				72.25%	149	
		Сметная прибыль				52%	107	
		Всего с НР и СП					462	
	
145.	ГЭСНр 67-4-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.46	940.24	433	
145. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0138	268.820	4	
145. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	2.9072	147.310	428	
145. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0138	308.04	4	
			(1)			268.82	4	
		Накладные расходы				72.25%	312	
		Сметная прибыль				52%	225	
		Всего с НР и СП					970	
	
146.	ГЭСНр 67-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб		2.5	454.98	1 137	
146. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.95	7.375	154.230	1 137	
		Накладные расходы				72.25%	821	
		Сметная прибыль				52%	591	
		Всего с НР и СП					2 550	
	
147.	ГЭСНр 67-2-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м		1.5	2 657.38	3 986	
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.105	268.820	28	
147. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16.84	25.26	154.230	3 896	
147. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.105	308.04	32	
			(1)			268.82	28	
147. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.48	2.22	3.21	7	
147. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.04	0.06	473.00	28	
147. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.29	0.435	51.41	22	
		Накладные расходы				72.25%	2 835	
		Сметная прибыль				52%	2 040	
		Всего с НР и СП					8 862	
	
	Общестроительные работы	
148.	ГЭСН 46-03-010-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 шт.		0.18	3 228.56	581	
148. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15.17	2.7306	179.760	491	
148. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4.35	0.783	97.21	76	
148. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	8.7	1.566	9.05	14	
		Накладные расходы				84.15%	413	
		Сметная прибыль				47.6%	234	
		Всего с НР и СП					1 228	
	
149.	ГЭСН 46-03-011-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2	100 м		1.92	4 881.58	9 373	
149. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	24.2	46.464	173.510	8 062	
149. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	5.92	11.3664	97.21	1 105	
149. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	11.84	22.7328	9.05	206	
		Накладные расходы				84.15%	6 784	
		Сметная прибыль				47.6%	3 838	
		Всего с НР и СП					19 995	
	
150.	ГЭСН 46-03-008-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см	10 м2		0.04608	5 192.05	239	
		Объем: (0.48*0.5*0.12)*16						
150. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	26.6	1.225728	169.310	208	
150. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	5.97	0.2750976	97.21	27	
150. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	11.94	0.5501952	9.05	5	
		Накладные расходы				84.15%	175	
		Сметная прибыль				47.6%	99	
		Всего с НР и СП					513	
	
151.	ГЭСН 46-03-017-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.34452	18 588.15	6 404	
		Объем: (3.14*0.01)*0.1*18+(0.03*0.05)*192						
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.137808	229.990	32	
151. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	25.9147944	152.740	3 958	
151. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.0723492	10.80	1	
151. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.137808	1 037.49	143	
			(1)			229.99	32	
151. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.004719924	20.52		
151. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.002032668	57 689.15	117	
151. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.001688148	11 636.25	20	
151. 8.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.3583008	3 474.52	1 245	
151. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00327294	45 326.49	148	
151. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0723492	5 768.85	417	
151. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0620136	5 714.19	354	
		Накладные расходы				84.15%	3 358	
		Сметная прибыль				47.6%	1 899	
		Всего с НР и СП					11 661	
	
152.	ГЭСН 15-02-016-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.48	26 114.37	12 535	
		Объем: 192*0.25						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	3.62304	189.886	688	
152. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	103.008	49.44384	177.590	8 781	
152. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.008	0.48384	308.04	149	
			(1)			268.82	130	
152. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	3.1392	257.87	810	
			(1)			177.72	558	
152. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0000576	88 186.48	5	
152. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00288	9 149.15	26	
152. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.8976	2 040.43	1 831	
152. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	2.6592	295.71	786	
		Накладные расходы				80.33%	7 606	
		Сметная прибыль				37.4%	3 541	
		Всего с НР и СП					23 683	
	
153.	ГЭСН 15-04-007-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.48	11 731.35	5 631	
		Объем: 192*0.25						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
153. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.09792	229.990	23	
153. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	52.272	25.09056	165.230	4 146	
153. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.024	0.01152	264.49	3	
			(1)			229.99	3	
153. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0864	1 037.49	90	
			(1)			229.99	20	
153. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.4032	162.00	65	
153. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.1488	38.33	6	
153. 7.	14.3.02.01-0112	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.0144	36 113.21	520	
153. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.02	0.0096	104.81	1	
153. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.02448	29 881.39	731	
		Накладные расходы				80.33%	3 349	
		Сметная прибыль				37.4%	1 559	
		Всего с НР и СП					10 539	
	
154.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		1.62	510.71	827	
	
155.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		1.62	262.99	426	
	
	Монтажные работы	
	ВРУ	
156.	ГЭСНм 08-03-573-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт.		1	891.97	892	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.432	0.432	219.286	95	
156. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.844	2.844	187.360	533	
156. 3.	91.04.01-041	Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.264	0.264	17.50	5	
156. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.084	874.68	73	
			(1)			268.82	23	
156. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.084	0.084	1 037.49	87	
			(1)			229.99	19	
156. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.852	0.852	43.43	37	
156. 7.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	0.264	493.44	130	
			(1)			200.12	53	
156. 8.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.1	0.1	67.18	7	
156. 9.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.1	0.1	89.25	9	
156. 10.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.02	104.12	2	
		Накладные расходы				80.75%	507	
		Сметная прибыль				52%	327	
		Всего с НР и СП					1 726	
	
157.	20.4.04.02-0047 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм)	шт.		1	1 118.22	1 118	
	
158.	ГЭСНм 08-03-521-28 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А	шт.		1	1 148.21	1 148	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
158. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	249.405	6	
158. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	4.98	4.98	201.080	1 001	
158. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
158. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
158. 5.	91.21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.456	0.456	5.29	2	
158. 6.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.048	0.048	113.97	5	
158. 7.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.008	0.008	164.00	1	
158. 8.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.072	0.072	446.18	32	
158. 9.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.575	0.575	89.25	51	
158. 10.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.005	0.005	396.43	2	
158. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.09	0.09	104.12	9	
158. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.029	0.029	110.38	3	
		Накладные расходы				80.75%	813	
		Сметная прибыль				52%	524	
		Всего с НР и СП					2 485	
	
159.	62.3.06.04-0025 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой: ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-160-250А	шт.		1	1 312.15	1 312	
	
160.	ГЭСНм 08-03-526-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.		5	932.08	4 660	
		Объем: 1+4						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.12	249.405	30	
160. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2.784	13.92	179.760	2 502	
160. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.06	874.68	52	
			(1)			268.82	16	
160. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.06	1 037.49	62	
			(1)			229.99	14	
160. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.78	43.43	34	
160. 6.	91.21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	1.2	5.29	6	
160. 7.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.009	0.045	113.97	5	
160. 8.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.02	164.00	3	
160. 9.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.036	0.18	446.18	80	
160. 10.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.35	67.18	24	
160. 11.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.38	1.9	89.25	170	
160. 12.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.07	168.28	12	
160. 13.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.002	0.01	396.43	4	
160. 14.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.002	0.01	118 936.03	1 189	
160. 15.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.047	0.235	104.12	24	
160. 16.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.07	110.38	8	
160. 17.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.5	884.78	442	
		Накладные расходы				80.75%	2 045	
		Сметная прибыль				52%	1 317	
		Всего с НР и СП					8 021	
	
161.	62.1.01.09-0038 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-100 3Р 100А, характеристика С	шт.		1	1 150.35	1 150	
	
162.	62.1.01.09-0019 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 40А, характеристика С	шт.		4	211.85	847	
	
163.	ГЭСНм 08-03-526-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.		3	578.75	1 736	
		Объем: 1+1+1						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
163. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	5.616	179.760	1 010	
163. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.468	43.43	20	
163. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.018	113.97	2	
163. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.003	164.00		
163. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.036	446.18	16	
163. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	67.18	14	
163. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.147	89.25	13	
163. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.042	168.28	7	
163. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.003	396.43	1	
163. 10.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.003	118 936.03	357	
163. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.108	104.12	11	
163. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.018	110.38	2	
163. 13.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.3	884.78	265	
		Накладные расходы				80.75%	816	
		Сметная прибыль				52%	525	
		Всего с НР и СП					3 077	
	
164.	62.1.01.09-0012 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 25А, характеристика С	шт.		3	138.68	416	
		Объем: 1+1+1						
	
165.	С .Цена поставщ	Нулевая шина, 8х12, 14/2 IEK YNN21-14-100	шт		1	109.00	109	
	
166.	С .Цена поставщ	Нулевая шина, 6х9, 8/2 IEK	шт		1	49.00	49	
	
167.	ГЭСНм 08-02-405-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м		1.5	7 607.64	11 411	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
167. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.384	0.576	249.405	144	
167. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	36.768	55.152	177.590	9 794	
167. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.288	874.68	252	
			(1)			268.82	77	
167. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.192	0.288	1 037.49	299	
			(1)			229.99	66	
167. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.928	8.892	43.43	386	
167. 6.	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марки А	кг	0.55	0.825	92.65	76	
167. 7.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	3	4.5	67.18	302	
167. 8.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00058	0.00087	140 831.49	123	
167. 9.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.1	0.15	104.12	16	
		Накладные расходы				80.75%	8 025	
		Сметная прибыль				52%	5 168	
		Всего с НР и СП					24 604	
	
168.	21.2.03.05-0051 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м		0.15	30 301.74	4 545	
	
	Щиты силовые в подъездах	
169.	ГЭСНм 08-03-572-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт.		4	2 016.24	8 065	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
169. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	0.96	249.405	239	
169. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.784	11.136	187.360	2 086	
169. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.48	874.68	420	
			(1)			268.82	129	
169. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.48	1 037.49	498	
			(1)			229.99	110	
169. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.66	2.64	43.43	115	
169. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.3	1.2	67.18	81	
169. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	0.68	89.25	61	
169. 8.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.01	0.04	118 936.03	4 757	
169. 9.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.03	0.12	104.12	12	
		Накладные расходы				80.75%	1 877	
		Сметная прибыль				52%	1 209	
		Всего с НР и СП					11 151	
	
170.	20.4.04.02-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм	шт.		4	792.31	3 169	
	
171.	ГЭСНм 08-03-526-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.		4	932.08	3 728	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
171. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.096	249.405	24	
171. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2.784	11.136	179.760	2 002	
171. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.048	874.68	42	
			(1)			268.82	13	
171. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.048	1 037.49	50	
			(1)			229.99	11	
171. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.624	43.43	27	
171. 6.	91.21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	0.96	5.29	5	
171. 7.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.009	0.036	113.97	4	
171. 8.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.016	164.00	3	
171. 9.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.036	0.144	446.18	64	
171. 10.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.28	67.18	19	
171. 11.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.38	1.52	89.25	136	
171. 12.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.056	168.28	9	
171. 13.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.002	0.008	396.43	3	
171. 14.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.002	0.008	118 936.03	951	
171. 15.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.047	0.188	104.12	20	
171. 16.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.056	110.38	6	
171. 17.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.4	884.78	354	
		Накладные расходы				80.75%	1 636	
		Сметная прибыль				52%	1 054	
		Всего с НР и СП					6 418	
	
172.	62.1.01.09-0019 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 40А, характеристика В	шт.		4	211.85	847	
	
173.	ГЭСНм 08-03-526-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.		8	578.75	4 630	
		Объем: 4+4						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
173. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	14.976	179.760	2 692	
173. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	1.248	43.43	54	
173. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.048	113.97	5	
173. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.008	164.00	1	
173. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.096	446.18	43	
173. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.56	67.18	38	
173. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.392	89.25	35	
173. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.112	168.28	19	
173. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.008	396.43	3	
173. 10.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.008	118 936.03	951	
173. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.288	104.12	30	
173. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.048	110.38	5	
173. 13.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.8	884.78	708	
		Накладные расходы				80.75%	2 174	
		Сметная прибыль				52%	1 400	
		Всего с НР и СП					8 204	
	
174.	62.1.01.09-0010 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.		8	153.64	1 229	
		Объем: 4.0+4						
	
175.	С .Цена поставщ	Шина PE на din рейку ШНИ 6х9	шт		4	63.97	256	
	
176.	С .Цена поставщ	Нулевая шина, 6х9, 8/2 IEK	шт		4	49.00	196	
	
	Щиты этажные	
177.	ГЭСНм 08-03-572-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт.		6	2 016.24	12 097	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
177. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	1.44	249.405	359	
177. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.784	16.704	187.360	3 130	
177. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.72	874.68	630	
			(1)			268.82	194	
177. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.72	1 037.49	747	
			(1)			229.99	166	
177. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.66	3.96	43.43	172	
177. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.3	1.8	67.18	121	
177. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	1.02	89.25	91	
177. 8.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.01	0.06	118 936.03	7 136	
177. 9.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.03	0.18	104.12	19	
		Накладные расходы				80.75%	2 817	
		Сметная прибыль				52%	1 814	
		Всего с НР и СП					16 729	
	
178.	20.4.04.02-0051 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щиты распределительные  ЩРН-72з, с замком (620х520х120 мм)	шт.		6	2 305.22	13 831	
	
179.	ГЭСНм 08-03-526-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.		36	578.75	20 835	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
179. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	67.392	179.760	12 114	
179. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	5.616	43.43	244	
179. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.216	113.97	25	
179. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.036	164.00	6	
179. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.432	446.18	193	
179. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	2.52	67.18	169	
179. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	1.764	89.25	157	
179. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.504	168.28	85	
179. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.036	396.43	14	
179. 10.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.036	118 936.03	4 282	
179. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	1.296	104.12	135	
179. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.216	110.38	24	
179. 13.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	3.6	884.78	3 185	
		Накладные расходы				80.75%	9 782	
		Сметная прибыль				52%	6 299	
		Всего с НР и СП					36 916	
	
180.	62.1.01.09-0012 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 2Р 25А, характеристика В	шт.		36	138.68	4 992	
	
181.	ГЭСНм 08-02-412-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		1.56	1 659.21	2 588	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
181. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.11232	249.405	28	
181. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7.548	11.77488	177.590	2 091	
181. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.05616	874.68	49	
			(1)			268.82	15	
181. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.05616	1 037.49	58	
			(1)			229.99	13	
181. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.4992	446.18	223	
181. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.001638	13 645.03	22	
181. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.0312	104.12	3	
181. 8.	20.2.01.05-0005	Гильза кабельная: медная ГМ 16	100 шт.	0.05	0.078	1 012.07	79	
181. 9.	20.2.02.01-0013	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.019032	1 458.58	28	
		Накладные расходы				80.75%	1 711	
		Сметная прибыль				52%	1 102	
		Всего с НР и СП					5 401	
	
182.	ГЭСНм 08-02-403-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м		1	3 860.31	3 860	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
182. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.048	249.405	12	
182. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19.8	19.8	177.590	3 516	
182. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.024	874.68	21	
			(1)			268.82	6	
182. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
182. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.01	0.01	9 149.15	91	
182. 6.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.3	0.3	104.12	31	
182. 7.	24.3.01.01-0001	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.53	0.53	220.39	117	
		Накладные расходы				80.75%	2 849	
		Сметная прибыль				52%	1 835	
		Всего с НР и СП					8 543	
	
183.	ГЭСНм 08-02-405-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м		0.2	7 607.64	1 522	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
183. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.384	0.0768	249.405	19	
183. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	36.768	7.3536	177.590	1 306	
183. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.0384	874.68	34	
			(1)			268.82	10	
183. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.192	0.0384	1 037.49	40	
			(1)			229.99	9	
183. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.928	1.1856	43.43	51	
183. 6.	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марки А	кг	0.55	0.11	92.65	10	
183. 7.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	3	0.6	67.18	40	
183. 8.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00058	0.000116	140 831.49	16	
183. 9.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.1	0.02	104.12	2	
		Накладные расходы				80.75%	1 070	
		Сметная прибыль				52%	689	
		Всего с НР и СП					3 281	
	
184.	21.1.06.09-0153 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м		0.28152	75 350.97	21 213	
		Объем: 276*1.02						
	
185.	ГЭСНм 08-02-144-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.		0.18	2 698.97	486	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
185. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	14.592	2.62656	181.930	478	
		Накладные расходы				80.75%	386	
		Сметная прибыль				52%	249	
		Всего с НР и СП					1 121	
	
186.	20.5.04.09-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сжимы ответвительные У-859	100 шт.		0.18	6 544.42	1 178	
	
187.	С .Цена поставщ	Шина PE на din рейку ШНИ 6х9	шт		6	63.97	384	
	
188.	С.Цена поставщ	Нулевая шина, 6х9, 8/2 IEK	шт		6	49.00	294	
	
	Щиты этажные	
189.	ГЭСНм 08-03-572-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт.		6	2 016.24	12 097	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	1.44	249.405	359	
189. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.784	16.704	187.360	3 130	
189. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.72	874.68	630	
			(1)			268.82	194	
189. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.72	1 037.49	747	
			(1)			229.99	166	
189. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.66	3.96	43.43	172	
189. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.3	1.8	67.18	121	
189. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	1.02	89.25	91	
189. 8.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.01	0.06	118 936.03	7 136	
189. 9.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.03	0.18	104.12	19	
		Накладные расходы				80.75%	2 817	
		Сметная прибыль				52%	1 814	
		Всего с НР и СП					16 729	
	
190.	20.4.04.02-0008 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-48з, с замком, размером 630х320х120 мм	шт.		6	1 459.22	8 755	
	
191.	ГЭСНм 08-03-526-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.		18	578.75	10 417	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
191. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	33.696	179.760	6 057	
191. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	2.808	43.43	122	
191. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.108	113.97	12	
191. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.018	164.00	3	
191. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.216	446.18	96	
191. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	1.26	67.18	85	
191. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.882	89.25	79	
191. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.252	168.28	42	
191. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.018	396.43	7	
191. 10.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.018	118 936.03	2 141	
191. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.648	104.12	67	
191. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.108	110.38	12	
191. 13.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	1.8	884.78	1 593	
		Накладные расходы				80.75%	4 891	
		Сметная прибыль				52%	3 150	
		Всего с НР и СП					18 458	
	
192.	62.1.01.09-0012 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 2Р 25А, характеристика В	шт.		18	138.68	2 496	
	
193.	ГЭСНм 08-02-412-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		0.6	1 659.21	996	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
193. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.0432	249.405	11	
193. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7.548	4.5288	177.590	804	
193. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.0216	874.68	19	
			(1)			268.82	6	
193. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.0216	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
193. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.192	446.18	86	
193. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.00063	13 645.03	9	
193. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.012	104.12	1	
193. 8.	20.2.01.05-0005	Гильза кабельная: медная ГМ 16	100 шт.	0.05	0.03	1 012.07	30	
193. 9.	20.2.02.01-0013	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.00732	1 458.58	11	
		Накладные расходы				80.75%	658	
		Сметная прибыль				52%	424	
		Всего с НР и СП					2 078	
	
194.	ГЭСНм 08-02-405-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м		0.2	7 607.64	1 522	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
194. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.384	0.0768	249.405	19	
194. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	36.768	7.3536	177.590	1 306	
194. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.0384	874.68	34	
			(1)			268.82	10	
194. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.192	0.0384	1 037.49	40	
			(1)			229.99	9	
194. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.928	1.1856	43.43	51	
194. 6.	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марки А	кг	0.55	0.11	92.65	10	
194. 7.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	3	0.6	67.18	40	
194. 8.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00058	0.000116	140 831.49	16	
194. 9.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.1	0.02	104.12	2	
		Накладные расходы				80.75%	1 070	
		Сметная прибыль				52%	689	
		Всего с НР и СП					3 281	
	
195.	ГЭСНм 08-02-403-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м		0.4	3 860.31	1 544	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
195. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0192	249.405	5	
195. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19.8	7.92	177.590	1 407	
195. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0096	874.68	8	
			(1)			268.82	3	
195. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0096	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
195. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.01	0.004	9 149.15	37	
195. 6.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.3	0.12	104.12	12	
195. 7.	24.3.01.01-0001	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.53	0.212	220.39	47	
		Накладные расходы				80.75%	1 140	
		Сметная прибыль				52%	734	
		Всего с НР и СП					3 418	
	
196.	21.1.06.09-0153 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м		0.1224	75 350.97	9 223	
		Объем: 120*1.02						
	
197.	ГЭСНм 08-02-144-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.		0.18	2 698.97	486	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
197. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	14.592	2.62656	181.930	478	
		Накладные расходы				80.75%	386	
		Сметная прибыль				52%	249	
		Всего с НР и СП					1 121	
	
198.	20.5.04.09-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сжимы ответвительные У-859	100 шт.		0.18	6 544.42	1 178	
	
199.	С .Цена поставщ	Шина PE на din рейку ШНИ 6х9	шт		6	63.97	384	
	
200.	С .Цена поставщ	Нулевая шина, 6х9, 8/2 IEK	шт		6	49.00	294	
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
201.	ГЭСНм 08-02-409-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		3.82	4 541.45	17 348	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
201. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.82512	249.405	206	
201. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	87.27936	177.590	15 500	
201. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.41256	874.68	361	
			(1)			268.82	111	
201. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.41256	1 037.49	428	
			(1)			229.99	95	
201. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	9.90144	43.43	430	
201. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	3.6672	67.18	246	
201. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.764	163.36	125	
		Накладные расходы				80.75%	12 683	
		Сметная прибыль				52%	8 167	
		Всего с НР и СП					38 198	
	
202.	24.3.01.04-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм	м		389.64	14.41	5 615	
		Объем: 382*1.02						
	
203.	23.1.02.06-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.		18	209.68	3 774	
	
204.	23.8.03.04-0191 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.		9	222.55	2 003	
	
205.	ГЭСНм 08-02-410-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м		1.6	4 958.83	7 934	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
205. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.264	0.4224	249.405	105	
205. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	18.336	29.3376	177.590	5 210	
205. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.132	0.2112	874.68	185	
			(1)			268.82	57	
205. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	0.2112	1 037.49	219	
			(1)			229.99	49	
205. 5.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.021	0.0336	3 416.19	115	
205. 6.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.4	0.64	163.36	105	
205. 7.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.032	0.0512	1 467.30	75	
205. 8.	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт.	1	1.6	1 022.04	1 635	
205. 9.	20.2.08.05-0017	Профиль монтажный	шт.	0.5	0.8	379.57	304	
		Накладные расходы				80.75%	4 292	
		Сметная прибыль				52%	2 764	
		Всего с НР и СП					14 990	
	
206.	24.3.01.02-0026 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 50 мм	10 м		16.32	360.55	5 884	
		Объем: 160*1.02						
	
207.	23.1.02.06-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	10 шт.		7.5	325.19	2 439	
	
208.	ГЭСНм 08-02-412-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	100 м		1.6	3 201.35	5 122	
		Объем: 75+85						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
208. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.264	0.4224	249.405	105	
208. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14.016	22.4256	177.590	3 983	
208. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.132	0.2112	874.68	185	
			(1)			268.82	57	
208. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	0.2112	1 037.49	219	
			(1)			229.99	49	
208. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.4	0.64	446.18	286	
208. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00126	0.002016	13 645.03	28	
208. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.032	104.12	3	
208. 8.	20.2.01.05-0009	Гильза кабельная: медная ГМ 70	100 шт.	0.05	0.08	3 423.11	274	
208. 9.	20.2.02.01-0015	Втулки В54	1000 шт.	0.0122	0.01952	4 053.39	79	
		Накладные расходы				80.75%	3 301	
		Сметная прибыль				52%	2 126	
		Всего с НР и СП					10 549	
	
209.	21.1.06.09-0179 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м		0.0765	289 087.52	22 115	
		Объем: 75*1.02						
	
210.	21.1.06.09-0180 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м		0.0867	451 309.55	39 129	
		Объем: 85*1.02						
	
211.	ГЭСНм 08-02-412-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		1.66	1 332.23	2 212	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
211. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.07968	249.405	20	
211. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	10.73688	177.590	1 907	
211. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.03984	874.68	35	
			(1)			268.82	11	
211. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.03984	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
211. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.2656	446.18	119	
211. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.000996	13 645.03	14	
211. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.0332	104.12	3	
211. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.083	443.64	37	
211. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.020252	1 205.11	24	
		Накладные расходы				80.75%	1 556	
		Сметная прибыль				52%	1 002	
		Всего с НР и СП					4 770	
	
212.	ГЭСНм 08-02-412-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		2.49	515.79	1 284	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
212. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.05976	249.405	15	
212. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.196	5.46804	177.590	971	
212. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.02988	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
212. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.02988	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
212. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.3984	446.18	178	
212. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.001494	13 645.03	20	
212. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.0498	104.12	5	
212. 8.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.030378	1 205.11	37	
		Накладные расходы				80.75%	796	
		Сметная прибыль				52%	513	
		Всего с НР и СП					2 593	
	
213.	21.1.06.09-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.423	31 977.86	13 527	
		Объем: 415*1.02						
	
214.	ГЭСНм 08-03-591-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.08	7 560.58	605	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
214. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0048	253.288	1	
214. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	3.0336	187.360	568	
214. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00288	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
214. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00192	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
214. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0088	446.18	4	
214. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0816	168.28	14	
214. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000128	167 491.66	2	
214. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000024	111 876.20	3	
		Накладные расходы				80.75%	459	
		Сметная прибыль				52%	296	
		Всего с НР и СП					1 360	
	
215.	20.4.01.01-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.8	423.14	339	
	
216.	ГЭСНм 08-03-591-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.06	8 318.38	499	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
216. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0036	253.288	1	
216. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	42.156	2.52936	187.360	474	
216. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00216	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
216. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00144	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
216. 5.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0612	168.28	10	
216. 6.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000096	167 491.66	2	
216. 7.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000018	111 876.20	2	
		Накладные расходы				80.75%	384	
		Сметная прибыль				52%	247	
		Всего с НР и СП					1 130	
	
217.	20.4.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.6	813.71	488	
	
218.	20.5.02.11-0041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Коробка установочная У-92	10 шт.		3.2	53.38	171	
	
219.	20.5.02.06-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разветвительная коробка У-198	10 шт.		1.8	208.52	375	
	
220.	ГЭСНм 08-03-593-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.46	22 429.10	10 317	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
220. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.966	249.516	241	
220. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	38.99328	187.360	7 306	
220. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.48576	874.68	425	
			(1)			268.82	131	
220. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.48024	1 037.49	498	
			(1)			229.99	110	
220. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.1426	446.18	64	
220. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0014076	140 831.49	198	
220. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	1.8768	168.28	316	
220. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.4692	2 960.41	1 389	
		Накладные расходы				80.75%	6 094	
		Сметная прибыль				52%	3 924	
		Всего с НР и СП					20 336	
	
221.	20.3.03.03-0027 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.		46	157.53	7 246	
	
222.	С .Цена поставщ	Лампа энергосберегающая	шт		46	85.00	3 910	
	
223.	ГЭСНм 08-01-081-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт.		24	347.95	8 351	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
223. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.096	2.304	249.405	575	
223. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1.356	32.544	181.930	5 921	
223. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.048	1.152	874.68	1 008	
			(1)			268.82	310	
223. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	1.152	1 037.49	1 195	
			(1)			229.99	265	
223. 5.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.06	1.44	89.25	129	
		Накладные расходы				80.75%	5 246	
		Сметная прибыль				52%	3 378	
		Всего с НР и СП					16 974	
	
224.	С.Цена поставщ	Датчик движения ДД24 360гр	шт		24	365.00	8 760	
	
	Устройство контура заземления	
225.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.03	22 685.74	681	
225. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	4.62	147.310	681	
		Накладные расходы				61.2%	417	
		Сметная прибыль				30.6%	208	
		Всего с НР и СП					1 306	
	
226.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.03	12 520.10	376	
226. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	2.655	141.470	376	
		Накладные расходы				61.2%	230	
		Сметная прибыль				30.6%	115	
		Всего с НР и СП					721	
	
227.	ГЭСНм 08-02-471-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.		0.6	3 160.14	1 896	
		Начисления: Н17= 2	
227. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.228	249.405	57	
227. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10.7	6.42	177.590	1 140	
227. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.19	0.114	874.68	100	
			(1)			268.82	31	
227. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.114	1 037.49	118	
			(1)			229.99	26	
227. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.75	1.05	43.43	46	
227. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.65	0.39	67.18	26	
227. 7.	14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг	2	1.2	369.47	443	
		Накладные расходы				80.75%	967	
		Сметная прибыль				52%	622	
		Всего с НР и СП					3 485	
	
228.	08.3.08.02-0052 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.034	40 966.37	1 393	
		Объем: 34/1000						
	
229.	ГЭСНм 08-02-472-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0.2	4 991.07	998	
		Начисления: Н17= 2	
229. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.088	249.405	22	
229. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16.6	3.32	177.590	590	
229. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.22	0.044	874.68	38	
			(1)			268.82	12	
229. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.044	1 037.49	46	
			(1)			229.99	10	
229. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.13	0.626	43.43	27	
229. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.9	0.18	67.18	12	
229. 7.	14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг	3.7	0.74	369.47	273	
		Накладные расходы				80.75%	494	
		Сметная прибыль				52%	318	
		Всего с НР и СП					1 810	
	
230.	08.3.07.01-0071 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь полосовая, марка стали: ВСт3кп, размером 5х40 мм	т		0.02	44 444.52	889	
		Объем: 20/1000						
	
231.	ГЭСНм 08-02-472-10 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м		0.2	6 253.78	1 251	
		Начисления: Н17= 2	
231. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.012	249.405	3	
231. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.16	6.432	177.590	1 142	
231. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.006	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
231. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.006	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
231. 5.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2.04	0.408	168.28	69	
231. 6.	01.7.15.14-0043	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	2.04	0.408	13.53	6	
		Накладные расходы				80.75%	925	
		Сметная прибыль				52%	595	
		Всего с НР и СП					2 771	
	
232.	21.2.03.05-0074 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м		0.02	133 659.78	2 673	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					405 567	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					13 289	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 159, 161, 162, 164, 172, 174, 180, 192)					399	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 159, 161, 162, 164, 172, 174, 180, 192)					164	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					13 852	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					352 923	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					164 909	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.25 - по стр. 144-147; %=80.75 - по стр. 156, 158, 160, 163, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 181-183, 185, 189, 191, 193-195, 197, 201, 205, 208, 211, 212, 214, 216, 220, 223, 227, 229, 231)					88 784	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 144-147, 156, 158, 160, 163, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 181-183, 185, 189, 191, 193-195, 197, 201, 205, 208, 211, 212, 214, 216, 220, 223, 227, 229, 231)					57 485	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					499 192	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					38 102	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 282	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 148-151; %=80.33 - по стр. 152, 153; %=61.2 - по стр. 225, 226)					22 332	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 148-151; %=37.4 - по стр. 152, 153; %=30.6 - по стр. 225, 226)					11 494	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					71 928	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 253	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 253	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					586 225	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	12 545	
	ИТОГО					598 770	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	11 975	
	ИТОГО					610 745	
	НДС 18%				18	109 934	
	ВСЕГО С НДС					720 679	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					111 116	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					68 979	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 938 183	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					13 289	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 159, 161, 162, 164, 172, 174, 180, 192)					399	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 159, 161, 162, 164, 172, 174, 180, 192)					164	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					13 852	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					914 572	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					726 558	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.25 - по стр. 144-147; %=80.75 - по стр. 156, 158, 160, 163, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 181-183, 185, 189, 191, 193-195, 197, 201, 205, 208, 211, 212, 214, 216, 220, 223, 227, 229, 231)					88 784	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 144-147, 156, 158, 160, 163, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 181-183, 185, 189, 191, 193-195, 197, 201, 205, 208, 211, 212, 214, 216, 220, 223, 227, 229, 231)					57 485	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 060 841	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					432 147	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					121 304	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 36, 111; %=66.3 - по стр. 42; %=84.15 - по стр. 43, 148-151; %=80.33 - по стр. 152, 153; %=61.2 - по стр. 225, 226)					93 327	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 36, 43, 111, 148-151; %=40 - по стр. 42; %=37.4 - по стр. 152, 153; %=30.6 - по стр. 225, 226)					55 455	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					580 929	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					575 575	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 1, 2, 40, 41, 125-127; %=97.92 - по стр. 3, 14, 24, 45, 51, 55, 61, 74, 81, 88, 95, 101, 110, 120, 123, 124, 128, 131, 134; %=87.55 - по стр. 121)					231 065	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 40, 41, 125-127; %=56.44 - по стр. 3, 14, 24, 45, 51, 55, 61, 74, 81, 88, 95, 101, 110, 120, 123, 124, 128, 131, 134; %=48 - по стр. 121)					136 502	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					943 142	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 600	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 600	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 601 364	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	55 669	
	ИТОГО					2 657 033	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	53 141	
	ИТОГО					2 710 174	
	НДС 18%				18	487 831	
	ВСЕГО С НДС					3 198 005	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					413 176	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					249 442	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)