«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 537 040	руб.	Смета на сумму:	2 537 040	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Директор ООО «УК РСУ 6»

________________ /Русович С. Б. /	________________ /Донцова С. Ю. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25	
(Локальный сметный расчет)	
на УК РСУ 6 капитальный ремонт крыши по ул. Майора Козенкова № 13-23	
Сметная стоимость:	2 537.040	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.201	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	460.414	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	11.7	165.55	131.65	33.90	1 936.94	1 540.31	396.63	12.51	4.4	21 014	19 269	1 745	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 524.91				84%	16 186			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			924.19				48%	9 249			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 386.03					46 449			
2.	ТЕРр 58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	11.7	2 875.85	685.02	51.83	33 647.45	8 014.73	606.41	12.51	7.1	178 147	100 264	4 306	
				2 139.00			25 026.30		2.94	1		73 577		
	Накладные расходы		83%			6 652.23				71%	71 187			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 209.57				52%	52 137			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45 509.25					301 472			
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	10.53	5 502.93	806.67	80.64	57 945.85	8 494.24	849.14	12.51	7.11	267 342	106 263	6 037	
				4 615.62			48 602.48		3.19	1		155 042		
	Объем: 1170*0.9													
	Накладные расходы		83%			7 050.22				71%	75 447			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 521.26				52%	55 257			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70 517.33					398 045			
4.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	2.55	3 176.89	1 205.91	20.22	8 101.07	3 075.07	51.56	12.51	7.02	58 928	38 469	362	
				1 950.76			4 974.44		4.04	1		20 097		
	Накладные расходы		83%			2 552.31				71%	27 313			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 998.80				52%	20 004			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 652.17					106 245			
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	1	6 775.72	1 449.90	67.19	6 775.72	1 449.90	67.19	12.51	7.02	40 170	18 138	472	
				5 258.63			5 258.63		4.1	1		21 560		
	Накладные расходы		83%			1 203.42				71%	12 878			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			942.43				52%	9 432			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 921.57					62 480			
6.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	11.7	221.62	101.80	102.69	2 592.90	1 191.04	1 201.44	12.51	3.39	19 330	14 900	4 073	
				17.13	1.45		200.42	16.97	1.78	12.56		357	213	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 087.21				77%	11 637			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			724.81				48%	7 254			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 404.92					38 221			
7.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	242.19	36.04			8 728.53					36 452			
				36.04			8 728.53		150.51			36 452		
	Объем: 11.7*20.7													
8.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	11.7	286.73	122.64	1.26	3 354.72	1 434.84	14.77	12.51	7.2	23 295	17 950	106	
				162.83			1 905.11		2.75	1		5 239		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			1 334.40				79%	14 181			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			918.30				51%	9 155			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 607.42					46 630			
9.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1462.5	13.13			19 202.63					62 595			
				13.13			19 202.63		42.8			62 595		
	Объем: 1170*1.25													
10.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.12	2 618.75	2 607.40	11.35	314.25	312.89	1.36	12.51	4.05	3 920	3 914	6	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			259.70				71%	2 779			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			203.38				52%	2 035			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					777.33					8 734			
11.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых  окон, 1 слуховое окно	12	394.62	69.00	29.78	4 735.38	828.00	357.30	12.51	6.53	22 845	10 358	2 333	
				295.84	2.08		3 550.08	24.90	2.86	12.51		10 153	311	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			904.07				90%	9 602			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			460.57				43%	4 588			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 100.02					37 035			
12.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	5.64	3 070.76			17 319.09					29 641			
				3 070.76			17 319.09		5 255.58			29 641		
	Объем: 0.47*12													
13.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.3	373.54	335.71	26.60	112.06	100.71	7.98	12.52	7.17	1 332	1 261	57	
				11.23			3.37		4.14	1		14		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1	
	Накладные расходы		106%			106.75				90%	1 135			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			54.38				43%	542			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					273.20					3 009			
14.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.132	23 811.97			3 143.18					6 318			
				23 811.97			3 143.18		47 861.13			6 318		
	Объем: 0.3*0.44													
15.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (2 ската, 2 этажа), 100 м2 кровли	11.7	8 206.35	441.16	165.99	96 014.30	5 161.60	1 942.05	12.52	6.6	484 652	64 623	12 818	
				7 599.20	14.91		88 910.64	174.48	4.58	12.5		407 211	2 181	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		108%			5 762.97				92%	61 460			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 934.84				44%	29 394			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104 712.11					575 505			
16.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	26.91	137.86			3 709.81					16 139			
				137.86			3 709.81		599.75			16 139		
17.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	1.61	75.57	75.35	0.22	121.67	121.31	0.35	12.51	4.09	1 519	1 518	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			100.69				71%	1 078			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.85				52%	789			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					301.21					3 386			
18.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.61	8 813.16	326.90	31.86	14 189.19	526.31	51.30	12.51	6.89	49 950	6 584	353	
				8 454.40	3.03		13 611.58	4.87	3.16	12.48		43 013	61	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			573.67				92%	6 113			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			292.15				44%	2 924			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 055.01					58 987			
19.	ТЕРр 58-20-1 
Устройство карнизной планки (капельник), 100 м	1.61	2 956.30	374.76	6.66	4 759.64	603.36	10.72	12.51	6.9	18 566	7 548	74	
				2 574.88	1.03		4 145.56	1.66	2.64	12.57		10 944	21	
	Накладные расходы		83%			502.17				71%	5 374			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			393.26				52%	3 936			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 655.07					27 876			
20.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.84	7 415.77	333.04	13.17	6 229.25	279.75	11.06	12.51	7.18	19 078	3 500	79	
				7 069.56			5 938.43		2.61	1		15 499		
	Накладные расходы		83%			232.19				71%	2 485			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			181.84				52%	1 820			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 643.28					23 383			
21.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.28	5 731.49	578.30	8.10	1 604.82	161.92	2.27	12.51	7.18	5 399	2 026	16	
				5 145.09			1 440.63		2.33	1		3 357		
	Накладные расходы		83%			134.39				71%	1 438			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.25				52%	1 054			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 844.46					7 891			
22.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.12	4 604.75	480.56	8.10	552.57	57.67	0.97	12.51	7.18	1 963	721	7	
				4 116.09			493.93		2.5	1		1 235		
	Накладные расходы		83%			47.87				71%	512			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.49				52%	375			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					637.92					2 850			
23.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.14	8 719.75	480.56	8.10	1 220.77	67.28	1.13	12.51	7.18	2 256	842	8	
				8 231.09			1 152.35		1.22	1		1 406		
	Накладные расходы		83%			55.84				71%	598			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.73				52%	438			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 320.34					3 292			
24.	ТЕРр 58-10-5 
Смена частей водосточных труб тройник (45 гр.), 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	12.51	7.18	327	120	1	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	85			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	62			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					475			
25.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.8	1 357.93	327.73	1.01	1 086.34	262.18	0.81	12.51	7.2	6 769	3 280	6	
				1 029.19			823.35		4.23	1		3 483		
	Накладные расходы		83%			217.61				71%	2 329			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			170.42				52%	1 706			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 474.37					10 803			
26.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.042	8 572.20	5 513.35	252.31	360.03	231.56	10.60	12.51	6.18	3 535	2 897	65	
				2 806.54	60.12		117.87	2.53	4.86	12.52		573	32	
	Накладные расходы		78%			182.59				66%	1 933			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			147.48				50%	1 465			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					690.10					6 933			
27.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.1764	2 934.00			517.56					1 983			
				2 934.00			517.56		11 241.04			1 983		
	Объем: 0.042*4200													
28.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.042	13 930.32	9 132.45	284.04	585.07	383.56	11.93	12.51	6.18	5 793	4 798	74	
				4 513.83	67.62		189.58	2.84	4.86	12.52		921	36	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			301.39				66%	3 190			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			243.43				50%	2 417			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 129.89					11 400			
29.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.2772	2 934.00			813.30					3 116			
				2 934.00			813.30		11 241.04			3 116		
	Объем: 0.042*2200*3													
30.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.042	23 217.20	15 220.75	473.40	975.12	639.27	19.88	12.51	6.18	9 656	7 997	123	
				7 523.05	112.70		315.97	4.73	4.86	12.52		1 536	59	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			502.32				66%	5 317			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			405.72				50%	4 028			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 883.16					19 001			
31.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.462	2 934.00			1 355.51					5 193			
				2 934.00			1 355.51		11 241.04			5 193		
	Объем: 0.042*2200*5													
32.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.231	2 412.79	1 295.60	2.05	557.35	299.28	0.47	12.51	4.04	4 836	3 744	2	
				1 115.14			257.60		4.23	1		1 090		
	Накладные расходы		79%			236.43				67%	2 508			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			149.64				40%	1 498			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					943.42					8 842			
33.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.231	2 291.60	114.18	14.24	529.36	26.38	3.29	12.51	7.11	1 728	330	23	
				2 163.18			499.69		2.75	1		1 374		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			25.06				80%	264			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.40				37%	122			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					566.82					2 114			
34.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	1.5	4 972.00	72.11	75.20	7 457.99	108.16	112.80	12.51	6.29	27 175	1 353	710	
				4 824.69	5.48		7 237.04	8.21	3.47	12.5		25 113	103	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			125.68				92%	1 340			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			64.00				44%	641			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 647.67					29 155			
35.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (брандмауэр), 1 м3 кладки	3	1 615.27	301.17	30.24	4 845.81	903.51	90.72	12.51	6.11	26 339	11 303	554	
				1 283.86	5.99		3 851.58	17.97	3.76	12.52		14 482	225	
	Накладные расходы		86%			792.47				73%	8 415			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			645.04				56%	6 456			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 283.32					41 210			
36.	ТЕРр 61-10-1 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (брандмауэр), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.1314	3 222.10	1 873.08	1.32	423.38	246.12	0.17	12.51	4.05	3 829	3 079	1	
				1 347.70			177.09		4.23	1		749		
	Накладные расходы		79%			194.43				67%	2 063			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			123.06				40%	1 232			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					740.87					7 124			
37.	ТЕРр 62-26-1 
(прим.) 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов (брандмпуэр), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1314	1 019.28	75.02	72.84	133.93	9.86	9.57	12.52	3.93	450	123	38	
				871.42			114.50		2.52	1		289		
	Накладные расходы		80%			7.89				68%	84			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.93				40%	49			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					146.75					583			
38.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	70.13	7.34		7.34	514.46		514.46		5.54	2 850		2 850	
										1				
	Объем: 49.23+1.04+3.48+16.38													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
39.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	70.13	26.50		26.50	1 858.45		1 858.45		5.54	10 296		10 296	
										1				
	Объем: 49.23+1.04+3.48+16.38													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	318 417.55	36 540.42	8 206.94			1 484 726	457 172	47 596	
			273 670.15	259.16				979 957	3 242	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	318 417.55	36 540.42	8 206.94			1 484 726	457 172	47 596	
			273 670.15	259.16				979 957	3 242	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	54 789.61					161 437			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 10, 17, 19-25; %=77 - по стр. 6; %=79 - по стр. 8; %=90 - по стр. 11, 13; %=92 - по стр. 15, 18, 34; %=66 - по стр. 26, 28, 30; %=67 - по стр. 32, 36; %=80 - по стр. 33; %=73 - по стр. 35; %=68 - по стр. 37)	32 678.86					348 931			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6; %=52 - по стр. 2-5, 10, 17, 19-25; %=51 - по стр. 8; %=43 - по стр. 11, 13; %=44 - по стр. 15, 18, 34; %=50 - по стр. 26, 28, 30; %=40 - по стр. 32, 36, 37; %=37 - по стр. 33; %=56 - по стр. 35)	22 997.45					230 056			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	374 093.86					2 063 713			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	374 093.86					2 063 713			
	Строительный контроль 2,14%	8 005.61					44 163			
	Итого со строительным контролем	382 099.47					2 107 876			
	Непредвиденные работы 2%	7 641.99					42 158			
	Итого с непредвиденными расходами	389 741.46					2 150 034			
	НДС	70 153.46					387 006			
	Всего с НДС	459 894.92					2 537 040			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	32 678.86					348 931			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	22 997.45					230 056			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)