Дата договора: 29.01.2013	
	
«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт 2013 г.	
	
Объект:	Горького, д.24-28	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 01	
на капитальный ремонт шиферной кровли МКД № 24-28 по ул. Горького	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	8.7	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	8.7	
3.	Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата)	1 м3	0.5	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	3.592	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок)	100 м	0.916	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	3.592	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.441	
8.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата)	100 м3 кладки	0.005	
9.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.662	
10.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.662	
11.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.67	
12.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	138.069	
13.	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.822	
14.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	2.17008	
15.	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	8.7	
16.	Этернит в комплекте	м2	1113.6	
17.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1.328	
18.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.328	
19.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3984	
20.	Разборка лобовой доски	100 м2 подшивки	0.205	
21.	Устройство лобовой доски	100 м2 потолка	0.205	
22.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.205	
23.	Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.276	
24.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.12144	
25.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.05	
26.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
27.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	3.6	
28.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.45	
29.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.45	
30.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	6.3	
31.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	9	
32.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	1.37	
33.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.411	
34.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.37	
35.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.2	
36.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.16	
37.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.08	
38.	Смена частей водосточных труб отметов	100 шт.	0.08	
39.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	1.2	
40.	Разборка обшивки вент. канала	100 м2 стен	0.72	
41.	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев	100 м2 стен	0.72	
42.	Устройство вентиляционного короба деревянного по каркасу из брусьев	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.72	
43.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	3.6	
44.	Вата минеральная	м3	3.492	
45.	Устройство мелких покрытий (обшивка вент. каналов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.72	
46.	Обшивка вент. каналов плоским шифером	100 м2 покрытия	0.72	
47.	Плоский шифер	м2	75.6	
48.	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	3	
49.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.83	
50.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	35.48	
51.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	35.48	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)