«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 505 959	руб.	Смета на сумму:	4 505 959	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Пруссия-Сервис»	
		
___________________________ /С.Б.Русович/	______________________________ /Е.Н.Долинин/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории по ул.Куйбышева, 141-149 , г.Калининград	
Сметная стоимость:	4 505.959	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.137	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	533.391	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Ремонт дворовой территории	
	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.295	6 900.71	2 146.35	4 754.36	2 035.71	633.17	1 402.54	16.9	5.36	18 218	10 701	7 518	
					473.09			139.56	1	16.9			2 359	
	Объем: 590*0.05													
	Накладные расходы		104%			803.64				88%	11 493			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			463.64				48%	6 269			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 302.99					35 980			
	
2.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	3.07	1 689.81	625.26	1 064.55	5 187.72	1 919.55	3 268.17	16.91	5.04	48 931	32 460	16 472	
					105.56			324.07	1	16.9			5 477	
	Накладные расходы		104%			2 333.36				88%	33 385			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 346.17				48%	18 210			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 867.26					100 525			
	
3.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	95.29	3.71		3.13	353.14		298.26	1	8.62	3 349		2 571	
					0.36			34.30	1	14.17			486	
	Объем: (29.5+307*0.30*0.15)*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			34.30				100%	486			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			20.58				60%	292			
	
4.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	95.29	10.52		10.52	1 002.45		1 002.45		9.24	9 263		9 263	
														
	Объем: (29.5+307*0.30*0.15)*2.2													
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см	
	
5.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.548	4 846.79	124.86	4 711.39	2 656.04	68.42	2 581.84	16.9	9.04	24 523	1 156	23 340	
				10.54	657.79		5.78	360.47	4.59	16.91		27	6 096	
	Объем: 1370*0.4													
	Накладные расходы		95%			407.45				81%	5 874			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			184.42				34%	2 466			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 247.91					32 863			
	
6.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	876.8	10.52		10.52	9 223.94		9 223.94		9.24	85 229		85 229	
														
	Объем: 548*1.6													
	
7.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.548	344.93	24.76	314.90	189.02	13.57	172.57	16.9	9	1 796	229	1 553	
				5.27	49.16		2.89	26.94	4.59	16.91		13	456	
	Накладные расходы		95%			38.48				81%	555			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			17.42				34%	233			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					244.92					2 584			
	
8.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.74	2 520.14	133.78	2 368.36	6 905.18	366.56	6 489.31	16.9	5.91	44 765	6 195	38 352	
				18.00	198.48		49.32	543.84	4.43	16.91		218	9 196	
	Объем: 1370*0.2													
	Накладные расходы		142%			1 292.77				121%	18 623			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			737.42				65%	10 004			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 935.37					73 392			
	
9.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	301.4	104.66			31 544.52					148 129			
				104.66			31 544.52		491.47			148 129		
	Объем: 274*1.10													
	
10.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	1.37	4 752.69	320.44	4 324.25	6 511.19	439.00	5 924.22	16.9	7.36	52 221	7 419	43 602	
				108.00	612.47		147.96	839.08	8.11	16.91		1 200	14 189	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]	
	Накладные расходы		142%			1 814.87				121%	26 146			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 035.24				65%	14 045			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 361.31					92 412			
	
11.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	20.55	292.58			6 012.52					24 321			
				292.58			6 012.52		1 183.52			24 321		
	Объем: 1.37*15													
	
12.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	258.93	246.68			63 872.85					300 545			
				246.68			63 872.85		1 160.72			300 545		
	Объем: 1.37*189													
	
13.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.685	540.62		540.62	370.32		370.32	1	8.46	3 133		3 133	
					59.01			40.42	4.83	16.91			684	
	Объем: 1370*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			57.40				121%	828			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			32.74				65%	445			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					460.46					4 405			
	
14.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	69.87	280.61			19 606.22					145 882			
				280.61			19 606.22		2 087.9			145 882		
	Объем: 68.5*1.02													
	
15.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	137	144.06	122.25	15.86	19 736.22	16 748.25	2 172.82	16.91	5.48	298 927	283 213	11 907	
				5.95	0.73		815.15	100.01	4.67	16.79		3 807	1 679	
	Накладные расходы		142%			23 924.53				121%	344 719			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			13 647.09				65%	185 180			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57 307.84					828 826			
	
16.	Цена поставщика. 
Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м3	1397.4	110.23			154 034.91			1	1	737 827			
				110.23			154 034.91		4.79	1		737 827		
	Объем: 1370*1.02													
	Поправки: М: =480*1.10/4.79	
	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см	
	
17.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0305	4 846.79	124.86	4 711.39	147.83	3.81	143.70	16.9	9.04	1 365	64	1 299	
				10.54	657.79		0.32	20.06	4.59	16.91		1	339	
	Объем: 122*0.25													
	Накладные расходы		95%			22.68				81%	326			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			10.26				34%	137			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180.77					1 828			
	
18.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	48.8	10.52		10.52	513.38		513.38		9.24	4 744		4 744	
														
	Объем: 30.5*1.6													
	
19.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0305	344.93	24.76	314.90	10.52	0.76	9.60	16.9	9	100	13	86	
				5.27	49.16		0.16	1.50	4.59	16.91		1	25	
	Накладные расходы		95%			2.15				81%	31			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.97				34%	13			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.64					144			
	
20.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.244	2 520.14	133.78	2 368.36	614.91	32.64	577.88	16.9	5.91	3 986	552	3 415	
				18.00	198.48		4.39	48.43	4.43	16.91		19	819	
	Объем: 122*0.2													
	Накладные расходы		142%			115.12				121%	1 659			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			65.67				65%	891			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					795.70					6 536			
	
21.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	26.84	104.66			2 809.07					13 191			
				104.66			2 809.07		491.47			13 191		
	Объем: 24.4*1.1													
	
22.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.061	540.62		540.62	32.98		32.98	1	8.46	279		279	
					59.01			3.60	4.83	16.91			61	
	Объем: 122*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			5.11				121%	74			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2.92				65%	40			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.01					392			
	
23.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	6.22	280.61			1 745.39					12 987			
				280.61			1 745.39		2 087.9			12 987		
	Объем: 6.1*1.02													
	
24.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	12.2	144.06	122.25	15.86	1 757.53	1 491.45	193.49	16.91	5.48	26 620	25 220	1 060	
				5.95	0.73		72.59	8.91	4.67	16.79		339	150	
	Накладные расходы		142%			2 130.51				121%	30 698			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 215.29				65%	16 491			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 103.33					73 808			
	
25.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая, м3	124.44	87.27			10 859.27			1	1	52 016			
				87.27			10 859.27		4.79	1		52 016		
	Объем: 122*1.02													
	Поправки: М: =380*1.10/4.79	
	
	Установка бортовых камней	
	
26.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.04654	4 846.79	124.86	4 711.39	225.57	5.81	219.27	16.9	9.04	2 083	98	1 982	
				10.54	657.79		0.49	30.61	4.59	16.91		2	518	
	Объем: 496*0.3*0.3+34*0.28*0.2													
	Накладные расходы		95%			34.60				81%	499			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			15.66				34%	209			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					275.83					2 791			
	
27.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	74.46	10.52		10.52	783.32		783.32		9.24	7 238		7 238	
														
	Объем: 46.54*1.6													
	
28.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.04654	344.93	24.76	314.90	16.05	1.15	14.66	16.9	9	152	19	132	
				5.27	49.16		0.25	2.29	4.59	16.91		1	39	
	Накладные расходы		95%			3.27				81%	47			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.48				34%	20			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.80					219			
	
29.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.307	2 520.14	133.78	2 368.36	773.68	41.07	727.09	16.9	5.91	5 016	694	4 297	
				18.00	198.48		5.53	60.93	4.43	16.91		24	1 030	
	Объем: 496*0.3*0.2+34*0.28*0.1													
	Накладные расходы		142%			144.84				121%	2 086			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			82.62				65%	1 121			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 001.14					8 223			
	
30.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	33.77	104.66			3 534.37					16 597			
				104.66			3 534.37		491.47			16 597		
	Объем: 30.7*1.1													
	
31.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	4.96	5 013.40	682.44	81.37	24 866.46	3 384.90	403.60	16.91	7.66	161 083	57 239	3 092	
				4 249.59	10.25		21 077.97	50.84	4.78	16.91		100 753	860	
	Накладные расходы		142%			4 878.75				121%	70 300			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2 782.95				65%	37 764			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32 528.16					269 147			
	
32.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	496	76.13			37 760.48					174 513			
				76.13			37 760.48		351.84			174 513		
	
33.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	0.34	937.76	682.44	81.37	318.84	232.03	27.67	16.91	7.66	4 418	3 924	212	
				173.95	10.25		59.14	3.49	4.78	16.91		283	59	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			334.44				121%	4 819			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			190.77				65%	2 589			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					844.05					11 826			
	
34.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.0067	569.06			3.81					20			
				569.06			3.81		3 009.69			20		
	Объем: (0.34)*(0.06*0.33)													
	
35.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.73	685.00			1 185.05					5 760			
				685.00			1 185.05		3 329.55			5 760		
	Объем: (0.34)*(5.9*0.86)													
	
36.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	34	34.14			1 160.76					6 311			
				34.14			1 160.76		185.62			6 311		
	
	Прочие работы	
	
37.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.95	2 168.55	337.20		4 228.67	657.54		16.91	1	27 618	11 119		
				1 831.35			3 571.13		4.62	1		16 499		
	Накладные расходы		115%			756.17				98%	10 897			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			506.31				61%	6 783			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 491.15					45 297			
	
38.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	7	198.53	15.09	5.07	1 389.71	105.63	35.49	16.89	9.26	11 664	1 784	329	
				178.37			1 248.59		7.65	1		9 552		
	Накладные расходы		104%			109.86				88%	1 570			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			63.38				48%	856			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 562.94					14 090			
	
39.	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.2	466.00	165.14	182.08	93.20	33.03	36.42	16.91	8.69	1 007	559	316	
				118.78	8.29		23.76	1.66	5.57	16.91		132	28	
	Накладные расходы		142%			49.26				121%	710			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			28.10				65%	382			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.56					2 099			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	424 072.80	26 178.34	36 624.99			2 485 827	442 658	271 421	
			361 214.64	2 641.01				1 770 970	44 550	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	412 196.57	26 178.34	24 803.64			2 376 004	442 658	162 376	
			361 214.64	2 606.71				1 770 970	44 064	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	334 129.22					1 638 099			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 38; %=81 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 39; %=98 - по стр. 37)	39 259.25					565 338			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 38; %=34 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 39; %=61 - по стр. 37)	22 430.52					304 146			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	473 886.34					3 245 488			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	11 876.23		11 821.35			109 823		109 045	
				34.30					486	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	34.30					486			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	20.58					292			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	11 876.23					109 823			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	485 762.57					3 355 311			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	10 395.32					71 804			
	ИТОГО	496 157.89					3 427 115			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	9 923.16					68 542			
	ИТОГО	506 081.05					3 495 657			
	НДС 18%	91 094.59					629 218			
	ВСЕГО С НДС	597 175.64					4 124 875			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	39 259.25					565 338			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	22 430.52					304 146			
	
	Раздел 2.  Устройство ливневой канализации	
	
	Разборка и восстановление покрытия	
	
40.	ТЕРр 68-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, 100 м2 основания	0.0063	151.12	151.12		0.95	0.95		16.9	1	16	16		
									1	1				
	Накладные расходы		104%			0.99				88%	14			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.57				48%	8			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.51					38			
	
41.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	0.063	144.06	122.25	15.86	9.08	7.70	1.00	16.91	5.48	137	130	5	
				5.95	0.73		0.37	0.05	4.67	16.79		2	1	
	Накладные расходы		142%			11.01				121%	159			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			6.28				65%	85			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.36					381			
	
	Земляные работы	
	
42.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.01786	4 846.79	124.86	4 711.39	86.56	2.23	84.15	16.9	9.04	799	38	761	
				10.54	657.79		0.19	11.75	4.59	16.91		1	199	
	Объем: 2.59+2.59+2.59+2.95+3.4+3.74													
	Накладные расходы		95%			13.28				81%	192			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			6.01				34%	81			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.85					1 072			
	
43.	ТЕР 01-01-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.02929	4 303.26	70.71	4 232.55	126.04	2.07	123.97	16.9	8.28	1 061	35	1 026	
					560.52			16.42	1	16.91			278	
	Объем: 100.64-31.36-9.41-30.58													
	Накладные расходы		95%			17.57				81%	254			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			7.95				34%	106			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					151.56					1 421			
	
44.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.3058	1 275.12	1 275.12		389.93	389.93		16.9	1	6 590	6 590		
									1	1				
	Объем: 19.9*0.7*2.195													
	Накладные расходы		80%			311.94				68%	4 481			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			148.17				31%	2 043			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					850.05					13 114			
	
45.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках грунта с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	14.38	3.71		3.13	53.30		45.01	1	8.62	505		388	
					0.36			5.18	1	14.17			73	
	Объем: 8.99*1.6													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			5.18				100%	73			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			3.11				60%	44			
	
46.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	42.96	10.52		10.52	451.94		451.94		9.24	4 176		4 176	
														
	Объем: (17.86+8.99)*1.6													
	
47.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.05088	344.93	24.76	314.90	17.55	1.26	16.02	16.9	9	167	21	144	
				5.27	49.16		0.27	2.50	4.59	16.91		1	42	
	Объем: 29.29+30.58-8.99													
	Накладные расходы		95%			3.57				81%	51			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.62				34%	21			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.74					239			
	
48.	ФЕР 01-02-068-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 12.11.2014 г. № 703/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) 
Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта	0.11	1 637.84	765.88	871.96	180.16	84.25	95.92	17.94	7.97	2 276	1 511	764	
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  1-1020;  СЦЭСМ 310102	
	Накладные расходы		80%			67.40				68%	1 027			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			32.02				31%	468			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					279.58					3 772			
	
	Монтаж трубопроводов	
	
49.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.941	1 275.59	88.43	35.90	1 200.33	83.21	33.78	16.9	7.91	6 765	1 406	267	
				1 151.26	3.93		1 083.34	3.70	4.7	16.91		5 092	63	
	Объем: 89.6*0.15*0.7													
	Накладные расходы		130%			112.98				111%	1 631			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			66.05				61%	896			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 379.36					9 292			
	
50.	ТЕР 22-06-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба	2.5	142.08	11.58	33.44	355.20	28.95	83.60	16.91	9.55	2 467	490	798	
				97.06	1.77		242.65	4.43	4.86	16.93		1 179	75	
	Накладные расходы		130%			43.39				111%	627			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			25.37				61%	345			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					423.96					3 439			
	
51.	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм, 100 м трубопроводов	0.923	699.80	264.15	418.01	645.92	243.81	385.82	16.91	6.85	6 838	4 123	2 643	
				17.64	52.41		16.28	48.37	4.43	16.9		72	818	
	Накладные расходы		130%			379.83				111%	5 485			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			222.06				61%	3 014			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 247.81					15 337			
	
52.	ТССЦ 103-1331 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм, м	92.3	99.74			9 206.00					47 859			
				99.74			9 206.00		518.52			47 859		
	
53.	Цена поставщика. 
Отвод  ПВХ 88,5 град  диаметр 200 мм, шт.	2	145.23			290.46			1	1	1 391			
				145.23			290.46		4.79	1		1 391		
	Поправки: М: =675.4*1.03/4.79	
	
54.	Цена поставщика. 
Тройник ПВХ   90 град  200 мм, шт.	2	159.66			319.32			1	1	1 530			
				159.66			319.32		4.79	1		1 530		
	Поправки: М: =742.5*1.03/4.79	
	
55.	Цена поставщика. 
Заглушка ПВХ    200 мм, шт.	2	57.95			115.90			1	1	555			
				57.95			115.90		4.79	1		555		
	Поправки: М: =269.5*1.03/4.79	
	
56.	ТЕР 06-01-030-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прмм) 
Устройство стен  бетонных высотой до1  м, толщиной 400 мм, 100 м3 в деле	0.0073	16 077.10	5 646.41	3 572.05	117.36	41.22	26.08	16.91	10.86	1 222	697	283	
				6 858.64	537.89		50.07	3.93	4.83	16.91		242	66	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]	
	Накладные расходы		105%			47.41				89%	679			
										=(105.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			24.83				44%	336			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					189.60					2 237			
	
57.	ТССЦ 401-0026 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), м3	0.7446	685.00			510.05					2 479			
				685.00			510.05		3 329.55			2 479		
	Объем: 0.73*1.02													
	
58.	ТЕР 23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	1	272.75	163.81		272.75	163.81		16.9	1	3 190	2 768		
				108.94			108.94		3.87	1		422		
	Накладные расходы		130%			212.95				111%	3 072			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			124.50				61%	1 688			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					610.20					7 951			
	
59.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Засыпка песком  вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.3796	704.46	704.46		267.41	267.41		16.9	1	4 519	4 519		
									1	1				
	Объем: 9.41+28.55													
	Накладные расходы		80%			213.93				68%	3 073			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			101.62				31%	1 401			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					582.95					8 993			
	
60.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	41.76	104.66			4 370.60					20 524			
				104.66			4 370.60		491.47			20 524		
	Объем: 37.96*1.1													
	
61.	ТЕР 01-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.05987	624.45		624.45	37.39		37.39	1	8.94	334		334	
					114.78			6.87	1	16.91			116	
	Объем: 100.64-9.41-31.36													
	Накладные расходы		95%			6.53				81%	94			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.95				34%	39			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.87					467			
	
	Монтаж колодцев	
	
62.	ТЕР 23-03-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.35	24 124.43	1 528.09	2 742.84	8 443.55	534.83	959.99	16.9	7.83	55 468	9 039	7 517	
				19 853.50	295.72		6 948.73	103.50	5.6	16.91		38 913	1 750	
	Накладные расходы		130%			829.83				111%	11 976			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			485.13				61%	6 581			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 758.51					74 025			
	
63.	Цена поставщика. 
Люк пластиковый легкий, шт.	3	419.31			1 257.93			1	1	6 026			
				419.31			1 257.93		4.79	1		6 026		
	Поправки: М: =1950*1.03/4.79	
	
64.	ТССЦ 201-0650 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т	0.0291	14 187.00			412.84					2 373			
				14 187.00			412.84		81 534.3			2 373		
	
65.	ТЕР 23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.225	25 012.56	1 567.55	3 120.94	5 627.83	352.70	702.21	16.91	7.6	39 562	5 964	5 337	
				20 324.07	401.13		4 572.92	90.25	6.18	16.91		28 261	1 526	
	Накладные расходы		130%			575.84				111%	8 314			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			336.64				61%	4 569			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 540.31					52 445			
	
66.	ТССЦ 101-2537 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт.	3	841.48			2 524.44					14 653			
				841.48			2 524.44		4 884.23			14 653		
	
67.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.0802	704.46	704.46		56.50	56.50		16.9	1	955	955		
									1	1				
	Объем: 2.59+2.59+2.59+2.95+3.4+3.74-9.84													
	Накладные расходы		80%			45.20				68%	649			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			21.47				31%	296			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.17					1 900			
	
68.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	8.82	104.66			923.10					4 335			
				104.66			923.10		491.47			4 335		
	Объем: 8.02*1.1													
	
69.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	1.1526	419.01	113.40	305.61	482.95	130.70	352.25	16.9	5.52	4 153	2 209	1 944	
					34.14			39.35	1	16.9			665	
	Объем: 9.41+8.02+37.96+59.87													
	Накладные расходы		95%			161.55				81%	2 328			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			73.12				34%	977			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					717.62					7 458			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	38 753.34	2 391.53	3 399.13			242 925	40 511	26 387	
			32 954.40	336.30				175 910	5 672	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	27 903.58	2 391.53	2 902.18			184 536	40 511	21 823	
			22 609.88	331.12				122 202	5 599	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	9 586.12					48 017			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 40; %=121 - по стр. 41; %=81 - по стр. 42, 43, 47, 61, 69; %=68 - по стр. 44, 48, 59, 67; %=111 - по стр. 49-51, 58, 62, 65; %=89 - по стр. 56)	3 055.19					44 106			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 40; %=65 - по стр. 41; %=34 - по стр. 42, 43, 47, 61, 69; %=31 - по стр. 44, 48, 59, 67; %=61 - по стр. 49-51, 58, 62, 65; %=44 - по стр. 56)	1 686.35					22 955			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	32 645.12					251 597			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	412.84					2 373			
			412.84					2 373		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	412.84					2 373			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 931.68					51 335			
			9 931.68					51 335		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 931.68					51 335			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	505.24		496.95			4 681		4 564	
				5.18					73	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 45)	5.18					73			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 45)	3.11					44			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	505.24					4 681			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	43 494.88					309 986			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	930.79					6 634			
	ИТОГО	44 425.67					316 620			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	888.51					6 332			
	ИТОГО	45 314.18					322 952			
	НДС 18%	8 156.55					58 131			
	ВСЕГО С НДС	53 470.73					381 083			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 055.19					44 106			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 686.35					22 955			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	462 826.14	28 569.87	40 024.12			2 728 752	483 169	297 808	
			394 169.04	2 977.31				1 946 880	50 222	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	440 100.15	28 569.87	27 705.82			2 560 540	483 169	184 199	
			383 824.52	2 937.83				1 893 172	49 663	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	343 715.34					1 686 116			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 38, 40; %=81 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28, 42, 43, 47, 61, 69; %=121 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 39, 41; %=98 - по стр. 37; %=68 - по стр. 44, 48, 59, 67; %=111 - по стр. 49-51, 58, 62, 65; %=89 - по стр. 56)	42 314.44					609 444			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 38, 40; %=34 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28, 42, 43, 47, 61, 69; %=65 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 39, 41; %=61 - по стр. 37, 49-51, 58, 62, 65; %=31 - по стр. 44, 48, 59, 67; %=44 - по стр. 56)	24 116.87					327 101			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	506 531.46					3 497 085			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	412.84					2 373			
			412.84					2 373		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	412.84					2 373			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 931.68					51 335			
			9 931.68					51 335		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 931.68					51 335			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	12 381.47		12 318.30			114 504		113 609	
				39.48					559	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 45)	39.48					559			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 45)	23.69					336			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	12 381.47					114 504			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	529 257.45					3 665 297			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	11 326.11					78 437			
	ИТОГО	540 583.56					3 743 734			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	10 811.67					74 875			
	ИТОГО	551 395.23					3 818 609			
	НДС 18%	99 251.14					687 350			
	ВСЕГО С НДС	650 646.37					4 505 959			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	42 314.44					609 444			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	24 116.87					327 101			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)