«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	4 082 627	руб.	
		
	Директор   МКУ «КР МКД»	
		
	_______________С.Б. Русович	
	«______»____________________ 2015г.	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт крыши, подвала, фасада без утепления многоквартирного дома расположенного по адресу: 
г. Калининград, ул. Беговая, д. 23-25 	
Сметная стоимость:	4 082.627	тыс. руб.	
монтажных работ:	9.185	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.569	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	991.150	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.64	165.55	131.65	33.90	768.15	610.86	157.30	16.1	6.86	10 914	9 835	1 079	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			604.75				84%	8 261			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			366.52				48%	4 721			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 739.42					23 896			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.64	172.51	127.80	44.71	800.45	592.99	207.45	16.11	10.11	11 650	9 553	2 097	
					6.94			32.20	1	16.1			518	
	Накладные расходы		83%			518.91				71%	7 150			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			406.37				52%	5 237			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 725.73					24 037			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли	4.64	172.51	127.80	44.71	800.45	592.99	207.45	16.11	10.11	11 650	9 553	2 097	
					6.94			32.20	1	16.1			518	
	Накладные расходы		83%			518.91				71%	7 150			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			406.37				52%	5 237			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 725.73					24 037			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (прим), 100 м2	4.64	2 713.25	179.98	29.68	12 589.48	835.11	137.72	16.11	9.25	50 971	13 454	1 274	
				2 503.59	4.83		11 616.66	22.41	3.12	16.09		36 244	361	
	Накладные расходы		83%			711.74				71%	9 809			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			557.39				52%	7 184			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 858.61					67 963			
	
5.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	4.64	286.73	122.64	1.26	1 330.42	569.03	5.86	16.1	9.27	11 800	9 161	54	
				162.83			755.53		3.42	1		2 584		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			529.20				79%	7 237			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			364.18				51%	4 672			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 223.80					23 709			
	
6.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	580	13.13			7 615.40					24 551			
				13.13			7 615.40		42.33			24 551		
	Объем: 4.64*125													
	
7.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.64	8 171.06	405.87	165.99	37 913.70	1 883.23	770.18	16.11	8.49	215 647	30 339	6 539	
				7 599.20	14.89		35 260.29	69.08	5.07	16.11		178 770	1 113	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 108.49				92%	28 936			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 073.77				44%	13 839			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41 095.97					258 422			
	
8.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	27	137.86			3 722.22					15 739			
				137.86			3 722.22		582.91			15 739		
	
9.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	12.528	221.62	101.80	102.69	2 776.40	1 275.33	1 286.47	16.11	3.8	26 024	20 545	4 889	
				17.13	1.45		214.60	18.17	2.75	16.17		590	294	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 164.15				77%	16 046			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			776.10				48%	10 003			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 716.65					52 073			
	
10.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	259.33	36.04			9 346.25					52 784			
				36.04			9 346.25		203.54			52 784		
	Объем: 12.528*20.7													
	
11.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.02	6 760.46	1 449.90	67.19	135.21	29.00	1.34	16.1	9.1	952	467	12	
				5 243.37			104.87		4.51	1		473		
	Накладные расходы		83%			24.07				71%	332			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.85				52%	243			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					178.13					1 526			
	
12.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.2	9 291.30	1 358.31	34.61	11 149.56	1 629.97	41.53	16.1	9.06	55 811	26 243	376	
				7 898.38			9 478.06		3.08	1		29 192		
	Накладные расходы		83%			1 352.88				71%	18 633			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 059.48				52%	13 646			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 561.92					88 090			
	
13.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.672	3 176.89	1 205.91	20.22	2 134.87	810.37	13.59	16.1	9.11	17 759	13 047	124	
				1 950.76			1 310.91		3.5	1		4 588		
	Накладные расходы		83%			672.61				71%	9 263			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			526.74				52%	6 784			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 334.22					33 807			
	
14.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка кирпичных стен (мауэрлат)прим., 1 м3	2	200.76	77.46	123.30	401.52	154.92	246.60	16.1	4.81	3 680	2 494	1 186	
					12.91			25.82	1	16.11			416	
	Накладные расходы		99%			178.93				84%	2 444			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			108.44				48%	1 397			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					688.90					7 521			
	
15.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен(прим) (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.02	136 578.60	5 963.00	3 790.41	2 731.57	119.26	75.81	16.1	10.11	13 137	1 920	766	
				126 825.19	588.12		2 536.50	11.76	4.12	16.11		10 450	189	
	Накладные расходы		86%			112.68				73%	1 540			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			91.71				56%	1 181			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 935.96					15 858			
	
16.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (2-х канал.), 100 м труб	0.04	8 572.20	5 513.35	252.31	342.89	220.53	10.09	16.1	7.78	4 134	3 551	79	
				2 806.54	66.80		112.26	2.67	4.5	16.11		505	43	
	Накладные расходы		78%			174.10				66%	2 372			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			140.62				50%	1 797			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					657.60					8 303			
	
17.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.168	3 086.00			518.45					2 426			
				3 086.00			518.45		14 439.09			2 426		
	Объем: 4200*0.04													
	
18.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.02	4 643.44	3 044.15	94.68	92.87	60.88	1.89	16.1	7.77	1 130	980	15	
				1 504.61	25.03		30.09	0.50	4.5	16.11		135	8	
	Накладные расходы		78%			47.88				66%	652			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			38.67				50%	494			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.42					2 276			
	
19.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.088	3 086.00			271.57					1 271			
				3 086.00			271.57		14 439.09			1 271		
	Объем: 2200*0.02*2													
	
20.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.03	2 412.79	1 295.60	2.05	72.38	38.87	0.06	16.1	6.41	736	626		
				1 115.14			33.45		3.29	1		110		
	Накладные расходы		79%			30.71				67%	419			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			19.44				40%	250			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.52					1 406			
	
21.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03	2 291.60	114.18	14.24	68.75	3.43	0.43	16.1	9.18	244	55	4	
				2 163.18			64.90		2.85	1		185		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3.26				80%	44			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.61				37%	20			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.62					308			
	
22.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с дымовых труб (прим) чердак, 100 м2	1.5	188.95	188.95		283.43	283.43		16.1	1	4 563	4 563		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			280.60				84%	3 833			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			170.06				48%	2 190			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					734.08					10 586			
	
23.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердак), 100 м2 поверхности	1.5	2 412.79	1 295.60	2.05	3 619.19	1 943.40	3.08	16.1	6.41	36 812	31 289	20	
				1 115.14			1 672.71		3.29	1		5 503		
	Накладные расходы		79%			1 535.29				67%	20 964			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			971.70				40%	12 516			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 126.18					70 291			
	
24.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами дымовых труб под кровлей (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.5	189.33	101.80	2.94	283.99	152.70	4.41	16.1	9.26	3 065	2 458	41	
				84.59	0.19		126.89	0.28	4.46	16.2		566	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			145.33				80%	1 970			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			71.90				37%	911			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					501.22					5 947			
	
25.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий	0.71	75.57	75.35	0.22	53.65	53.50	0.16	16.1	6.5	862	861	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			44.41				71%	611			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.78				52%	448			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.83					1 921			
	
26.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.71	8 813.16	326.90	31.86	6 257.34	232.10	22.62	16.1	9.06	23 630	3 737	205	
				8 454.40	3.01		6 002.62	2.14	3.28	16.12		19 689	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			252.98				92%	3 469			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			128.83				44%	1 659			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 639.15					28 759			
	
27.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.414	7 415.77	333.04	13.17	3 070.13	137.88	5.45	16.1	9.24	11 870	2 220	50	
				7 069.56			2 926.80		3.28	1		9 600		
	Накладные расходы		83%			114.44				71%	1 576			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			89.62				52%	1 154			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 274.19					14 601			
	
28.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	16.1	9.25	2 929	1 117	9	
				5 145.09			617.41		2.92	1		1 803		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	793			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	581			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					4 303			
	
29.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	16.1	9.25	1 022	464	4	
				8 231.09			493.87		1.12	1		553		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	329			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	241			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 593			
	
30.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.35	1 357.93	327.73	1.01	475.28	114.71	0.35	16.1	9.27	3 323	1 847	3	
				1 029.19			360.22		4.09	1		1 473		
	Накладные расходы		83%			95.21				71%	1 311			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			74.56				52%	960			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					645.05					5 595			
	
31.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	16.1	9.25	1 086	464	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	329			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	241			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 657			
	
32.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м	0.71	2 956.30	374.76	6.66	2 098.97	266.08	4.73	16.1	9.25	9 574	4 284	44	
				2 574.88	1.21		1 828.16	0.86	2.87	16.06		5 247	14	
	Накладные расходы		83%			221.56				71%	3 052			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			173.51				52%	2 235			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 494.04					14 861			
	
33.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.71	4 972.00	72.11	75.20	3 530.12	51.19	53.39	16.1	7.85	18 165	824	419	
				4 824.69	5.46		3 425.53	3.88	4.94	16.12		16 922	63	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			59.48				92%	816			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			30.29				44%	390			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 619.88					19 371			
	
34.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	16.11	6.42	1 262	1 260	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	895			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	655			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 812			
	
35.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	16.1	7.92	6 632	3 333	707	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.92	16.1		2 592	100	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	3 090			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 476			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					11 198			
	
36.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.04	2 460.30			5 019.01					8 585			
				2 460.30			5 019.01		4 208.45			8 585		
	
37.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк)прим., 100 м2 проемов	0.00563	21 223.62	2 306.00	742.65	119.49	12.98	4.18	16.1	7.25	534	209	30	
				18 174.97	33.18		102.33	0.19	2.88	16.11		295	3	
	Объем: 0.75*0.75													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			13.96				90%	191			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.11				43%	91			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.56					816			
	
38.	С Цена поставщик. 
Окно-люк 0,75Х0,75, м2	0.563	2 716.78			1 529.55					6 761			
				2 716.78			1 529.55		4.42			6 761		
	Объем: 0.75*0.75													
	Поправки: М: =11889.27*1.01/4.42	
	
39.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.069	373.54	335.71	26.60	25.77	23.16	1.84	16.11	9.24	393	373	17	
				11.23			0.77		4.3	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			24.55				90%	336			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.51				43%	160			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.83					889			
	
40.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.03	23 811.97			714.36					1 379			
				23 811.97			714.36		45 952.98			1 379		
	Объем: 0.069*0.44													
	
	Перекрытие	
	
41.	ТЕРр 57-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка дощатого настила (прим), 100 м2 основания	3.1	144.40	144.40		447.64	447.64		16.1	1	7 207	7 207		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			358.11				68%	4 901			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			304.40				54%	3 892			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 110.15					16 000			
	
42.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка засыпного утеплителя (прим), 1 м3 изоляции	46.5	42.78	15.93	26.85	1 989.08	740.65	1 248.43	16.1	6.96	20 614	11 924	8 689	
					4.60			213.90	11.78	16.1			3 444	
	Объем: 310*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			1 059.55				94%	14 446			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			610.91				51%	7 838			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 659.54					42 898			
	
43.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	6.2	38.44	35.90	2.54	238.33	222.60	15.73	16.11	9.23	3 731	3 586	145	
									2.08	1				
	Объем: 310*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			247.09				94%	3 371			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			142.46				51%	1 829			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					627.88					8 931			
	
44.	ТССЦ 101-5833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	379.44	15.27			5 794.05					19 037			
				15.27			5 794.05		50.17			19 037		
	Объем: 3.1*122.4													
	
45.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	379.44	7.04			2 671.26					9 752			
				7.04			2 671.26		25.7			9 752		
	Объем: 3.1*122.4													
	
46.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 (2 слоя), 100 м2 изолируемой поверхности	3.1	883.62	620.75	262.88	2 739.23	1 924.32	814.91	16.11	9.24	38 531	31 001	7 530	
					6.78			21.00	5.24	16.13			339	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 2.0*1.25, Н4= 2.0*1.25, Н5= 2*1.15, Н48= 2.0	
	Накладные расходы		111%			2 159.31				94%	29 460			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 245.00				51%	15 983			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 143.54					83 974			
	
47.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3-ий слой), 100 м2 изолируемой поверхности	3.1	441.81	310.37	131.44	1 369.61	962.16	407.46	16.11	9.24	19 265	15 500	3 765	
					3.39			10.50	5.24	16.13			169	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 079.65				94%	14 729			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			622.50				51%	7 991			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 071.77					41 985			
	
48.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	957.9	26.54			25 422.67					83 107			
				26.54			25 422.67		86.76			83 107		
	Объем: 310*3*1.03													
	
49.	ТЕР 10-01-083-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство  настила рабочего толщиной 25 мм сплошного (прим), 100 м2 покрытия	3.1	4 485.30	315.76	133.24	13 904.44	978.84	413.04	16.11	7.69	61 238	15 769	3 176	
				4 036.31	11.13		12 512.56	34.49	3.38	16.1		42 292	555	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-1777:[ М-(1133.06=15737.00*0.072) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 074.13				90%	14 692			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			547.20				43%	7 019			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 525.77					82 949			
	
50.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.2	221.62	101.80	102.69	1 374.02	631.15	636.66	16.11	3.8	12 879	10 168	2 419	
				17.13	1.45		106.21	8.99	2.75	16.17		292	145	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			576.13				77%	7 941			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			384.08				48%	4 950			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 334.23					25 770			
	
51.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	128.34	36.04			4 625.37					26 122			
				36.04			4 625.37		203.54			26 122		
	Объем: 6.2*20.7													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	185 988.20	19 017.54	6 891.83			976 940	306 281	47 871	
			160 078.85	517.27				622 787	8 331	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	185 988.20	19 017.54	6 891.83			976 940	306 281	47 871	
			160 078.85	517.27				622 787	8 331	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	67 250.16					251 514			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 14, 22; %=71 - по стр. 2-4, 11-13, 25, 27-32, 34; %=79 - по стр. 5; %=92 - по стр. 7, 26, 33; %=77 - по стр. 9, 50; %=73 - по стр. 15; %=66 - по стр. 16, 18; %=67 - по стр. 20, 23; %=80 - по стр. 21, 24; %=90 - по стр. 35, 37, 39, 49; %=68 - по стр. 41; %=94 - по стр. 42, 43, 46, 47)	18 491.41					253 393			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 14, 22, 50; %=52 - по стр. 2-4, 11-13, 25, 27-32, 34; %=51 - по стр. 5, 42, 43, 46, 47; %=44 - по стр. 7, 26, 33; %=56 - по стр. 15; %=50 - по стр. 16, 18; %=40 - по стр. 20, 23; %=37 - по стр. 21, 24; %=43 - по стр. 35, 37, 39, 49; %=54 - по стр. 41)	11 826.27					152 118			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	216 305.88					1 382 451			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	216 305.88					1 382 451			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 628.95					29 584			
	ИТОГО	220 934.83					1 412 035			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 418.70					28 241			
	ИТОГО	225 353.53					1 440 276			
	с понижающим коэффициентом к=	225 353.53					1 440 276			
	НДС 18%	40 563.64					259 250			
	ВСЕГО С НДС	265 917.17					1 699 526			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	18 491.41					253 393			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 826.27					152 118			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
52.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.2	1 213.62	458.23	8.86	7 524.45	2 841.02	54.95	16.11	9.24	69 697	45 769	508	
				746.53			4 628.49		5.06	1		23 420		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			3 125.12				93%	42 565			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 931.89				54%	24 715			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 581.47					136 977			
	
53.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.62	63.27	49.68	13.59	39.23	30.80	8.43	16.11	1.87	512	496	16	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			24.02				66%	327			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			15.40				40%	198			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.65					1 038			
	
54.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.62	4 688.98	197.81	4 246.36	2 907.17	122.64	2 632.74	16.11	4.24	13 638	1 976	11 163	
				244.81	134.04		151.78	83.10	3.29	16.11		499	1 339	
	Накладные расходы		78%			160.48				66%	2 188			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			102.87				40%	1 326			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 170.52					17 152			
	
55.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	5.8	188.95	188.95		1 095.91	1 095.91		16.1	1	17 644	17 644		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 084.95				84%	14 821			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			657.55				48%	8 469			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 838.41					40 934			
	
56.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	4.2	37.19	25.77		156.20	108.23		16.11	1	1 983	1 744		
				11.42			47.96		4.99	1		239		
	Накладные расходы		86%			93.08				73%	1 273			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			75.76				56%	977			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					325.04					4 233			
	
57.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.4	1 615.27	301.17	30.24	646.11	120.47	12.10	16.1	7.4	4 145	1 940	90	
				1 283.86	6.48		513.54	2.59	4.12	16.12		2 116	42	
	Накладные расходы		86%			105.83				73%	1 447			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			86.14				56%	1 110			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					838.08					6 702			
	
58.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	5.8	80.30	76.91	1.68	465.72	446.09	9.72	16.1	9.24	7 299	7 182	90	
				1.71	0.19		9.92	1.09	2.75	16.2		27	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			424.82				80%	5 760			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			210.17				37%	2 664			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 100.72					15 723			
	
59.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	76.2	15.82			1 205.48					4 242			
				15.82			1 205.48		55.67			4 242		
	Объем: 580*0.013/100*1010													
	
60.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.8	2 074.12	832.23	83.91	12 029.92	4 826.95	486.69	16.1	9.97	104 663	77 714	4 852	
				1 157.98	34.61		6 716.28	200.75	3.29	16.1		22 097	3 232	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 776.32				80%	64 757			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 363.02				37%	29 950			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 169.25					199 370			
	
61.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Нанесение клеевого состава по сетке (прим), 100 м2 поверхности	5.8	689.65	675.65	13.36	3 999.97	3 918.77	77.49	16.1	9.2	63 826	63 092	713	
				0.64			3.71		5.7	1		21		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			3 095.83				67%	42 272			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 959.39				40%	25 237			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 055.18					131 334			
	
62.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	638	12.74			8 128.12					16 282			
				12.74			8 128.12		25.52			16 282		
	Объем: 580*1.1													
	
63.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	1450	9.39			13 615.50					23 171			
				9.39			13 615.50		15.98			23 171		
	Объем: 580*2.5													
	
64.	ТЕРр 61-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (декоративные эл-ты карниза), 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.282	8 972.85	5 418.56	3.31	2 530.34	1 528.03	0.93	16.1	6.43	27 902	24 601	6	
				3 550.98			1 001.38		3.29	1		3 295		
	Накладные расходы		79%			1 207.14				67%	16 483			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			764.02				40%	9 840			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 501.50					54 225			
	
65.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	5.8	2 728.44	788.77	62.59	15 824.96	4 574.89	363.01	16.1	8.44	118 090	73 656	3 064	
				1 877.08			10 887.06		3.8	1		41 371		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 346.15				80%	58 925			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 150.20				37%	27 253			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 321.30					204 268			
	
66.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	6.086	2 291.60	114.18	14.24	13 946.68	694.92	86.65	16.1	9.18	49 504	11 188	795	
				2 163.18			13 165.11		2.85	1		37 521		
	Объем: 580+28.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			660.17				80%	8 950			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			326.61				37%	4 140			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 933.47					62 594			
	
67.	ТЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.54	338.42	205.13	47.33	182.75	110.77	25.56	16.11	2.66	2 031	1 785	68	
				85.96	0.15		46.42	0.08	3.85	16.2		179	1	
	Накладные расходы		95%			105.31				81%	1 447			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			72.05				52%	929			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					360.11					4 406			
	
68.	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.54	72.53	37.52	2.47	39.17	20.26	1.33	16.11	7.13	387	326	10	
				32.54	0.15		17.57	0.08	2.89	16.2		51	1	
	Накладные расходы		95%			19.32				81%	265			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.22				52%	170			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.71					822			
	
69.	С509-1837 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм, 100 м	0.54	1 657.45			895.02					3 956			
				1 657.45			895.02		4.42			3 956		
	Поправки: М: =7325.91/4.42	
	
	Оконные проемы (места общего пользования,подвал)	
	
70.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0562	1 734.68	1 482.28	252.40	97.49	83.30	14.18	16.11	9.26	1 473	1 342	131	
					116.72			6.56	1	16.11			106	
	Накладные расходы		99%			88.96				84%	1 216			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			53.92				48%	695			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					240.37					3 384			
	
71.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезд), 100 м2	0.0186	1 870.07	1 617.67	252.40	34.78	30.09	4.69	16.11	9.26	528	485	43	
					116.72			2.17	1	16.11			35	
	Накладные расходы		99%			31.94				84%	437			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.36				48%	250			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.07					1 214			
	
72.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0748	21 833.35	2 767.20	891.18	1 633.13	206.99	66.66	16.1	7.25	7 731	3 332	483	
				18 174.97	39.81		1 359.49	2.98	2.88	16.11		3 915	48	
	Объем: 5.62+1.86													
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		106%			222.57				90%	3 042			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			113.38				43%	1 453			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 969.08					12 226			
	
73.	ТССЦ 203-0957 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	7.48	1 770.36			13 242.29					21 951			
				1 770.36			13 242.29		2 934.68			21 951		
	Объем: 5.62+1.86													
	
74.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.01	5 874.09	264.64	24.75	58.74	2.65	0.25	16.1	9.24	153	43	2	
				5 584.70	0.90		55.85	0.01	1.94	16.2		108		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		106%			2.82				90%	39			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1.44				43%	18			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.00					210			
	
75.	ТССЦ 101-2906 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	1	60.66			60.66					237			
				60.66			60.66		237.12			237		
	
76.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.051	5 473.34	2 776.60	100.77	279.14	141.61	5.14	16.1	9.26	2 860	2 280	48	
				2 595.97	46.59		132.39	2.38	4.02	16.11		532	38	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			136.79				80%	1 854			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			67.68				37%	858			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					483.61					5 572			
	
77.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.051	210.27	122.16	3.53	10.72	6.23	0.18	16.1	9.26	121	100	2	
				84.59	0.23		4.31	0.01	4.46	16.2		19		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			5.93				80%	80			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.93				37%	37			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.58					238			
	
78.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.06976	1 143.95	891.55	252.40	79.80	62.19	17.61	16.11	9.26	1 165	1 002	163	
					116.72			8.14	1	16.11			131	
	Накладные расходы		99%			69.63				84%	952			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			42.20				48%	544			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191.62					2 661			
	
79.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	6.976	102.34	34.85	32.75	713.92	243.08	228.43	16.11	8.18	6 781	3 916	1 869	
				34.75			242.42		4.11	1		996		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		81%			196.89				69%	2 702			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			175.02				58%	2 271			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 085.83					11 754			
	
80.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	6.976	1 152.94			8 042.92					35 550			
				1 152.94			8 042.92		4.42			35 550		
	Поправки: М: =4900*1.04/4.42	
	
81.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.037	5 473.34	2 776.60	100.77	202.51	102.73	3.73	16.1	9.26	2 075	1 654	35	
				2 595.97	46.59		96.05	1.72	4.02	16.11		386	28	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			99.23				80%	1 346			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			49.09				37%	622			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					350.83					4 043			
	
82.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.037	210.27	122.16	3.53	7.78	4.52	0.13	16.1	9.26	88	73	1	
				84.59	0.23		3.13	0.01	4.46	16.2		14		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			4.30				80%	58			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.13				37%	27			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.21					173			
	
	Лестницы	
	
83.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.18	1 679.51	942.47	24.65	302.31	169.64	4.44	16.11	9.25	3 373	2 733	41	
				712.39	4.37		128.23	0.79	4.67	16.12		599	13	
	Накладные расходы		76%			129.53				65%	1 785			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			102.26				48%	1 318			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					534.09					6 476			
	
84.	ТЕР 11-01-018-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлического уголка (прим), 100 м жилок	0.18	1 103.01	186.40	1.01	198.54	33.55	0.18	16.11	9.27	1 078	541	2	
				915.60			164.81		3.25	1		536		
	Накладные расходы		111%			37.24				94%	509			
	Сметная прибыль		64%			21.47				51%	276			
	Всего с НР и СП					257.25					1 862			
	
85.	ТЕРр 59-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	0.12	6 788.55	2 883.33	60.42	814.63	346.00	7.25	16.1	9.25	7 105	5 571	67	
				3 844.80	9.20		461.38	1.10	3.18	16.11		1 467	18	
	Накладные расходы		76%			263.80				65%	3 633			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			208.26				48%	2 683			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 286.69					13 421			
	
86.	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.44	1 613.23	568.89	14.75	709.82	250.31	6.49	16.1	9.24	5 780	4 030	60	
				1 029.59	0.38		453.02	0.17	3.73	16.2		1 690	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			237.96				80%	3 226			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			117.73				37%	1 492			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 065.50					10 499			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	111 721.88	22 122.64	4 118.96			627 021	356 215	24 322	
			85 480.29	313.73				246 487	5 053	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 116.94	131.03	26.89			6 374	2 111	78	
			959.01	0.16				4 186	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	895.02					3 956			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 67, 68)	124.63					1 712			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 67, 68)	85.27					1 099			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 326.84					9 185			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	109 891.02	21 748.53	3 863.64			613 866	350 188	22 375	
			84 278.86	313.57				241 305	5 051	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	44 294.97					101 433			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 52; %=66 - по стр. 53, 54; %=84 - по стр. 55, 70, 71, 78; %=73 - по стр. 56, 57; %=80 - по стр. 58, 60, 65, 66, 76, 77, 81, 82, 86; %=67 - по стр. 61, 64; %=90 - по стр. 72, 74; %=65 - по стр. 83, 85; %=94 - по стр. 84)	20 434.59					277 944			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 52; %=40 - по стр. 53, 54, 61, 64; %=48 - по стр. 55, 70, 71, 78, 83, 85; %=56 - по стр. 56, 57; %=37 - по стр. 58, 60, 65, 66, 76, 77, 81, 82, 86; %=43 - по стр. 72, 74; %=51 - по стр. 84)	11 444.85					146 152			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	141 770.46					1 037 962			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	713.92	243.08	228.43			6 781	3 916	1 869	
			242.42					996		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 79)	196.89					2 702			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 79)	175.02					2 271			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 085.83					11 754			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	144 183.13					1 058 901			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 085.52					22 660			
	ИТОГО	147 268.65					1 081 561			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 945.37					21 631			
	ИТОГО	150 214.02					1 103 192			
	с понижающим коэффициентом к=	150 214.02					1 103 192			
	НДС 18%	27 038.52					198 575			
	ВСЕГО С НДС	177 252.54					1 301 767			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	20 756.11					282 358			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 705.14					149 522			
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
87.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.8	1 615.27	301.17	30.24	1 292.22	240.94	24.19	16.1	7.4	8 290	3 879	179	
				1 283.86	6.48		1 027.09	5.18	4.12	16.12		4 232	84	
	Накладные расходы		86%			211.66				73%	2 893			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			172.28				56%	2 219			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 676.17					13 402			
	
88.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	4.5	188.95	188.95		850.28	850.28		16.1	1	13 689	13 689		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			841.78				84%	11 499			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			510.17				48%	6 571			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 202.23					31 758			
	
89.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протравка стен и потолков нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	4.5	31.40	31.22		141.30	140.49		16.1	1	2 265	2 262		
				0.18			0.81		4.16	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0488:[ М-(25.70=25695.00*0.001) ]	
	Накладные расходы		80%			112.39				68%	1 538			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			70.25				40%	905			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.94					4 708			
	
90.	ТССЦ 113-8067 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона, кг	4.5	48.02			216.09					1 038			
				48.02			216.09		230.64			1 038		
	Объем: (4.5)*0.001*1000													
	
91.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	4.5	96.01	92.29	2.01	432.06	415.32	9.05	16.1	9.24	6 791	6 687	84	
				1.71	0.23		7.70	1.01	2.75	16.2		21	16	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			395.51				80%	5 362			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			195.68				37%	2 480			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 023.25					14 634			
	
92.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	59.1	15.82			934.96					3 290			
				15.82			934.96		55.67			3 290		
	Объем: 450*0.013/100*1010													
	
93.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.5	2 203.33	1 002.02	180.42	9 914.98	4 509.08	811.89	16.1	11.77	98 323	72 596	9 556	
				1 020.89	95.42		4 594.01	429.37	3.52	16.1		16 171	6 913	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			4 691.53				80%	63 607			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 321.07				37%	29 418			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 927.58					191 349			
	
94.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.5	210.27	122.16	3.53	946.23	549.71	15.86	16.1	9.26	10 695	8 850	147	
				84.59	0.23		380.66	1.01	4.46	16.2		1 698	16	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			523.18				80%	7 093			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			258.84				37%	3 280			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 728.25					21 068			
	
	Потолки	
	
95.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей потолков  кирпичных, 100 м2	3.168	188.95	188.95		598.59	598.59		16.1	1	9 637	9 637		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			592.60				84%	8 095			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			359.15				48%	4 626			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 550.35					22 358			
	
96.	ТЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.168	2 234.95	1 048.26	180.42	7 080.33	3 320.89	571.57	16.1	11.77	71 319	53 466	6 727	
				1 006.27	95.42		3 187.86	302.27	3.49	16.1		11 126	4 867	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			3 442.00				80%	46 666			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 702.89				37%	21 583			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 225.22					139 569			
	
97.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протравка стен и потолков нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	3.168	31.40	31.22		99.48	98.90		16.1	1	1 595	1 592		
				0.18			0.57		4.16	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0488:[ М-(25.70=25695.00*0.001) ]	
	Накладные расходы		80%			79.12				68%	1 083			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			49.45				40%	637			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					228.05					3 314			
	
98.	ТССЦ 113-8067 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона, кг	3.168	48.02			152.13					731			
				48.02			152.13		230.64			731		
	Объем: (3.168)*0.001*1000													
	
99.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.168	210.27	122.16	3.53	666.14	387.00	11.17	16.1	9.26	7 529	6 231	103	
				84.59	0.23		267.98	0.71	4.46	16.2		1 195	12	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			368.32				80%	4 994			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			182.22				37%	2 310			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 216.69					14 833			
	
100.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	20	11.25	11.25		224.94	224.94		16.09	1	3 619	3 619		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		81%			182.20				69%	2 497			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			134.96				48%	1 737			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					542.11					7 853			
	
101.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	374.88	82.80	15.62	74.97	16.56	3.12	16.11	2.82	434	267	9	
				276.46	0.17		55.29	0.03	2.87	16.45		159	1	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		81%			13.44				69%	185			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.95				48%	129			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.36					748			
	
	полы	
	
102.	ТЕРр 57-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2, 100 мест	1	655.74	368.61	32.38	655.74	368.61	32.38	16.1	4.94	7 381	5 935	160	
				254.75	3.59		254.75	3.59	5.05	16.12		1 286	58	
	Накладные расходы		80%			297.76				68%	4 075			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			253.10				54%	3 236			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 206.60					14 692			
	
	Спуски в подвал	
	
103.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	4.56	200.76	77.46	123.30	915.47	353.22	562.25	16.1	4.81	8 391	5 687	2 704	
					12.91			58.87	1	16.11			948	
	Накладные расходы		99%			407.97				84%	5 573			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			247.25				48%	3 185			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 570.69					17 149			
	
104.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	0.4	187.10	31.24	29.73	74.84	12.50	11.89	16.11	5.45	495	201	65	
				126.13	3.37		50.45	1.35	4.54	16.1		229	22	
	Накладные расходы		111%			15.37				94%	210			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			8.86				51%	114			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99.08					818			
	
105.	ТЕР 06-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подпорной стенкис устройством   опалубки (прим), 100 м3 железобетона в деле	0.0412	171 381.72	9 664.63	8 916.40	7 060.93	398.18	367.36	16.11	8.97	40 683	6 415	3 295	
				152 800.69	1 071.18		6 295.39	44.13	4.92	16.1		30 973	711	
	Накладные расходы		95%			420.19				80%	5 701			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			243.27				44%	3 135			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 724.40					49 519			
	
106.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.03	1 275.12	1 275.12		38.25	38.25		16.1	1	616	616		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			27.54				61%	376			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			14.54				31%	191			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.33					1 183			
	
107.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.445	3 001.78	246.00	111.59	1 335.79	109.47	49.66	16.11	4.48	5 963	1 764	222	
				2 644.20			1 176.67		3.38	1		3 977		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			120.42				93%	1 641			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			74.44				54%	953			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 530.65					8 556			
	
108.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.03	704.46	704.46		21.13	21.13		16.1	1	340	340		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			15.21				61%	207			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			8.03				31%	105			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.37					653			
	
109.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.17	2 074.12	832.23	83.91	352.60	141.48	14.27	16.1	9.97	3 068	2 278	142	
				1 157.98	34.61		196.86	5.88	3.29	16.1		648	95	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			139.99				80%	1 898			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			69.26				37%	878			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					561.85					5 844			
	
110.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17	2 291.60	114.18	14.24	389.57	19.41	2.42	16.1	9.18	1 383	313	22	
				2 163.18			367.74		2.85	1		1 048		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			18.44				80%	250			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.12				37%	116			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					417.13					1 749			
	
	Отмостка	
	
111.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.071	2 714.76	666.84	2 047.92	192.75	47.35	145.40	16.11	7.61	1 869	763	1 107	
					254.10			18.04	1	16.11			291	
	Объем: 70.8*0.1													
	Накладные расходы		104%			68.01				88%	928			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			39.23				48%	506			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					299.99					3 302			
	
112.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.061	1 466.39	1 466.39		1 555.84	1 555.84		16.1	1	25 049	25 049		
									1	1				
	Объем: 88.4*1.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1 120.20				61%	15 280			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			591.22				31%	7 765			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 267.26					48 094			
	
113.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.061	689.65	675.65	13.36	731.72	716.86	14.17	16.1	9.2	11 676	11 542	130	
				0.64			0.68		5.7	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			566.32				67%	7 733			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			358.43				40%	4 617			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 656.47					24 026			
	
114.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	116.71	11.15			1 301.32					4 794			
				11.15			1 301.32		41.08			4 794		
	Объем: 106.1*1.1													
	
115.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.061	2 074.12	832.23	83.91	2 200.65	883.00	89.03	16.1	9.97	19 146	14 216	888	
				1 157.98	34.61		1 228.62	36.72	3.29	16.1		4 042	591	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			873.73				80%	11 846			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			432.27				37%	5 479			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 506.65					36 470			
	
116.	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	1.061	5 445.96	543.04	228.03	5 778.16	576.17	241.93	16.11	4.96	28 239	9 282	1 200	
				4 674.89			4 960.06		3.58	1		17 757		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(1630.70=7.09*230) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			633.79				93%	8 632			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			391.80				54%	5 012			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 803.74					41 884			
	
117.	ТССЦ 101-1564 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизол, м2	244.03	33.27			8 118.88					15 520			
				33.27			8 118.88		63.6			15 520		
	Объем: 106.1*2.3													
	
118.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	1.061	810.13	810.13		859.55	859.55		16.1	1	13 839	13 839		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			618.88				61%	8 442			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			326.63				31%	4 290			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 805.06					26 571			
	
119.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	8.84	199.22	35.93	37.16	1 761.09	317.59	328.52	16.11	5.45	11 969	5 116	1 790	
				126.13	4.21		1 114.99	37.24	4.54	16.1		5 062	600	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			393.86				94%	5 373			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			227.09				51%	2 915			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 382.04					20 257			
	
120.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	8.84	403.35	40.32	67.81	3 565.63	356.42	599.46	16.11	5.31	22 104	5 742	3 183	
				295.22	7.73		2 609.74	68.29	5.05	16.1		13 179	1 099	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			471.43				94%	6 431			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			271.81				51%	3 489			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 308.87					32 023			
	
121.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	8.84	730.22	37.46	0.38	6 455.15	331.11	3.32	16.1	5.8	33 567	5 331	19	
				692.39			6 120.73		4.61	1		28 217		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			367.53				94%	5 011			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			211.91				51%	2 719			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 034.59					41 297			
	
	вывоз мусора	
	
122.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	24.539	48.13	4.41	36.66	1 180.97	108.22	899.60	16.1	7.6	11 366	1 742	6 837	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			108.22				100%	1 742			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			64.93				60%	1 045			
	
123.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	24.539	16.40		16.40	402.44		402.44	1	7.88	3 171		3 171	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	68 573.17	18 567.06	5 210.95			509 874	298 946	41 740	
			44 622.03	1 013.69				166 402	16 324	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	66 989.76	18 458.84	3 908.91			495 337	297 204	31 732	
			44 622.03	1 013.69				166 402	16 324	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	10 723.38					25 373			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 87; %=84 - по стр. 88, 95, 103; %=68 - по стр. 89, 97, 102; %=80 - по стр. 91, 93, 94, 96, 99, 105, 109, 110, 115; %=69 - по стр. 100, 101; %=94 - по стр. 104, 119-121; %=61 - по стр. 106, 108, 112, 118; %=93 - по стр. 107, 116; %=88 - по стр. 111; %=67 - по стр. 113)	18 030.39					245 119			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 87; %=48 - по стр. 88, 95, 100, 101, 103, 111; %=40 - по стр. 89, 97, 113; %=37 - по стр. 91, 93, 94, 96, 99, 109, 110, 115; %=54 - по стр. 102, 107, 116; %=51 - по стр. 104, 119-121; %=44 - по стр. 105; %=31 - по стр. 106, 108, 112, 118)	9 745.18					124 600			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	94 765.33					865 056			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 583.41	108.22	1 302.04			14 537	1 742	10 008	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 122)	108.22					1 742			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 122)	64.93					1 045			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 583.41					14 537			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	96 348.74					879 593			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 061.86					18 823			
	ИТОГО	98 410.60					898 416			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 968.21					17 968			
	ИТОГО	100 378.81					916 384			
	с понижающим коэффициентом к=	100 378.81					916 384			
	НДС 18%	18 068.19					164 949			
	ВСЕГО С НДС	118 447.00					1 081 333			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	18 030.39					245 119			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 745.18					124 600			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	366 283.25	59 707.24	16 221.74			2 113 835	961 442	113 933	
			290 181.17	1 844.69				1 035 676	29 708	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 116.94	131.03	26.89			6 374	2 111	78	
			959.01	0.16				4 186	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	895.02					3 956			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 67, 68)	124.63					1 712			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 67, 68)	85.27					1 099			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 326.84					9 185			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	362 868.98	59 224.91	14 664.38			2 086 143	953 673	101 978	
			288 979.74	1 844.53				1 030 494	29 706	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	122 268.51					378 320			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 14, 22, 55, 70, 71, 78, 88, 95, 103; %=71 - по стр. 2-4, 11-13, 25, 27-32, 34; %=79 - по стр. 5; %=92 - по стр. 7, 26, 33; %=77 - по стр. 9, 50; %=73 - по стр. 15, 56, 57, 87; %=66 - по стр. 16, 18, 53, 54; %=67 - по стр. 20, 23, 61, 64, 113; %=80 - по стр. 21, 24, 58, 60, 65, 66, 76, 77, 81, 82, 86, 91, 93, 94, 96, 99, 105, 109, 110, 115; %=90 - по стр. 35, 37, 39, 49, 72, 74; %=68 - по стр. 41, 89, 97, 102; %=94 - по стр. 42, 43, 46, 47, 84, 104, 119-121; %=93 - по стр. 52, 107, 116; %=65 - по стр. 83, 85; %=69 - по стр. 100, 101; %=61 - по стр. 106, 108, 112, 118; %=88 - по стр. 111)	56 956.39					776 456			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 14, 22, 50, 55, 70, 71, 78, 83, 85, 88, 95, 100, 101, 103, 111; %=52 - по стр. 2-4, 11-13, 25, 27-32, 34; %=51 - по стр. 5, 42, 43, 46, 47, 84, 104, 119-121; %=44 - по стр. 7, 26, 33, 105; %=56 - по стр. 15, 56, 57, 87; %=50 - по стр. 16, 18; %=40 - по стр. 20, 23, 53, 54, 61, 64, 89, 97, 113; %=37 - по стр. 21, 24, 58, 60, 65, 66, 76, 77, 81, 82, 86, 91, 93, 94, 96, 99, 109, 110, 115; %=43 - по стр. 35, 37, 39, 49, 72, 74; %=54 - по стр. 41, 52, 102, 107, 116; %=31 - по стр. 106, 108, 112, 118)	33 016.30					422 870			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	452 841.67					3 285 469			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	713.92	243.08	228.43			6 781	3 916	1 869	
			242.42					996		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 79)	196.89					2 702			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 79)	175.02					2 271			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 085.83					11 754			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 583.41	108.22	1 302.04			14 537	1 742	10 008	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 122)	108.22					1 742			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 122)	64.93					1 045			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 583.41					14 537			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	456 837.75					3 320 945			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	9 776.33					71 068			
	ИТОГО	466 614.08					3 392 013			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	9 332.28					67 840			
	ИТОГО	475 946.36					3 459 853			
	с понижающим коэффициентом к=	475 946.36					3 459 853			
	НДС 18%	85 670.34					622 774			
	ВСЕГО С НДС	561 616.70					4 082 627			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	57 277.91					780 870			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	33 276.59					426 240			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)