«УТВЕРЖДАЮ»
Смету на сумму :     5 065 843 руб.
Директор МКУ «КР МКД»
___________________/__Русович С.Б.  /

«____»__________2015г.	

		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Эпроновская, д. 17	
Сметная стоимость:	5 065.843	тыс. руб.	
монтажных работ:	274.327	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.630	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 045.697	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	12.79	1 213.62	458.23	8.86	15 522.22	5 860.75	113.35	16.12	9.13	143 728	94 475	1 035	
				746.53			9 548.12		5.05	1		48 218		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		110%			6 446.83				93%	87 862			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			3 985.31				54%	51 017			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 954.36					282 606			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.28	63.27	49.68	13.59	80.99	63.59	17.40	16.11	1.78	1 055	1 024	31	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			49.60				66%	676			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			31.80				40%	410			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162.39					2 140			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.28	4 688.98	197.81	4 246.36	6 001.89	253.20	5 435.34	16.12	4.06	27 258	4 082	22 067	
				244.81	143.10		313.36	183.17	3.54	15.1		1 109	2 766	
	Накладные расходы		78%			340.37				66%	4 520			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			218.19				40%	2 739			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 560.44					34 517			
	
4.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.65	1 615.27	301.17	30.24	1 049.93	195.76	19.66	16.11	7.35	6 528	3 154	144	
				1 283.86	5.99		834.51	3.89	3.87	17.45		3 230	68	
	Накладные расходы		86%			171.70				73%	2 352			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			139.76				56%	1 804			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 361.38					10 684			
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	6.85	37.19	25.77		254.75	176.52		16.12	1	3 241	2 846		
				11.42			78.23		5.06	1		396		
	Накладные расходы		86%			151.81				73%	2 078			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			123.56				56%	1 594			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					530.12					6 912			
	
6.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен , прим, 100 м2	11.834	188.95	188.95		2 236.03	2 236.03		16.11	1	36 023	36 023		
									1	1				
	Объем: 1118+65.4													
	Накладные расходы		99%			2 213.67				84%	30 259			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 341.62				48%	17 291			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 791.32					83 573			
	
7.	ТЕР 15-04-006-03 
(Прим) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия	11.834	80.30	76.91	1.68	950.23	910.18	19.82	16.11	9.18	14 898	14 663	182	
				1.71	0.16		20.24	1.92	2.64	18.69		53	36	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			866.50				80%	11 759			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			428.69				37%	5 439			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 245.41					32 096			
	
8.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	155.38042	15.82			2 458.12					8 060			
				15.82			2 458.12		51.87			8 060		
	Объем: 11.834*0.013*1010													
	
9.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	11.834	1 043.83	675.65	13.36	12 352.68	7 995.64	158.10	16.11	9.09	154 013	128 810	1 437	
				354.82			4 198.94		5.66	1		23 766		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			6 316.56				67%	86 303			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3 997.82				40%	51 524			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 667.06					291 840			
	
10.	ТССЦ 101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	1301.74	11.15			14 514.40					49 635			
				11.15			14 514.40		38.13			49 635		
	Объем: 1183.4*1.1													
	
11.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню  стен,откосов  (прим), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	11.18	2 074.12	832.23	83.91	23 188.71	9 304.35	938.14	16.11	9.97	205 076	149 893	9 353	
				1 157.98	39.06		12 946.22	436.72	3.54	14.27		45 830	6 232	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			9 254.02				80%	124 900			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4 578.30				37%	57 766			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37 021.03					387 742			
	
12.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.654	4 993.78	2 313.83	83.97	3 265.93	1 513.25	54.92	16.11	9.34	31 835	24 378	513	
				2 595.97	33.28		1 697.76	21.76	4.09	18.81		6 944	409	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 458.26				80%	19 830			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			721.45				37%	9 171			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 445.64					60 836			
	
13.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	11.834	6 763.95	788.77	62.59	80 044.60	9 334.35	740.66	16.11	8.32	405 630	150 376	6 162	
				5 912.59			69 969.59		3.56	1		249 092		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8 867.63				80%	120 301			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4 387.14				37%	55 639			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93 299.38					581 570			
	
14.	ТССЦ 201-1306 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	427.3	5.87			2 508.25					7 986			
				5.87			2 508.25		18.69			7 986		
	
15.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (стены, откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	11.834	2 291.60	114.18	14.24	27 118.81	1 351.25	168.49	16.11	9.07	95 230	21 769	1 528	
				2 163.18			25 599.07		2.81	1		71 933		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 283.69				80%	17 415			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			635.09				37%	8 055			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29 037.59					120 700			
	
16.	ТЕРр 58-20-1 
(Прим) 
Смена обделок из листовой стали ( сандриков, отливов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.722	2 956.30	374.76	6.66	5 090.75	645.34	11.47	16.11	9.22	22 695	10 396	106	
				2 574.88	1.03		4 433.94	1.77	2.75	18.87		12 193	33	
	Объем: 121+51.2													
	Накладные расходы		83%			537.10				71%	7 405			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			420.62				52%	5 423			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 048.47					35 523			
	
17.	ТЕРр 58-15-1 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	0.51	560.81	553.26		286.01	282.16		16.12	1	4 571	4 548		
				7.55			3.85		5.9	1		23		
	Накладные расходы		83%			234.19				71%	3 229			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			183.40				52%	2 365			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					703.61					10 165			
	
18.	ТССЦ 101-0782 
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т	0.0391	11 154.00			436.12					1 782			
				11 154.00			436.12		45 570.4			1 782		
	
	ЗАМЕНА ОКОН НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ И В ПОДВАЛЕ	
	
19.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.3056	1 734.68	1 482.28	252.40	530.12	452.98	77.13	16.12	9.34	8 023	7 302	720	
					100.00			30.56	1	18.81			575	
	Объем: 1.5*2.0*6+1.5*0.6*2+0.9*0.8*8+1.0*0.5*10													
	Накладные расходы		99%			478.70				84%	6 617			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			290.12				48%	3 781			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 298.95					18 421			
	
20.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.1256	21 833.35	2 767.20	891.18	2 742.27	347.56	111.93	16.11	7.17	12 748	5 599	803	
				18 174.97	34.11		2 282.78	4.28	2.78	18.81		6 346	81	
	Объем: 1.5*0.6*2+0.9*0.8*8+1.0*0.5*10													
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		106%			372.95				90%	5 112			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			189.99				43%	2 442			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 305.21					20 302			
	
21.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	7.56	2 460.30			18 599.87					31 814			
				2 460.30			18 599.87		4 208.2			31 814		
	Объем: 1.5*0.6*2+0.9*0.8*8													
	
22.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	5	3 070.76			15 353.80					26 245			
				3 070.76			15 353.80		5 248.9			26 245		
	Объем: 1.0*0.5*10													
	
23.	ТЕР 10-01-034-06 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.18	13 645.67	1 866.15	717.87	2 456.22	335.91	129.22	16.11	7.8	11 975	5 411	1 008	
				11 061.65	12.80		1 991.10	2.30	2.79	18.8		5 555	43	
	Объем: 1.5*2.0*6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			358.50				90%	4 909			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			182.63				43%	2 345			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 997.36					19 229			
	
24.	ТССЦ 203-0993 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2, м2	18	1 846.12			33 230.16					53 770			
				1 846.12			33 230.16		2 987.2			53 770		
	
25.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.36	6 374.88	3 642.90	37.83	2 294.96	1 311.44	13.62	16.12	9.34	24 701	21 140	127	
				2 694.15	14.99		969.89	5.40	3.54	18.81		3 433	102	
	Накладные расходы		79%			1 040.30				67%	14 232			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			658.42				40%	8 497			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 993.68					47 430			
	
26.	ТЕР 15-04-005-01 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36	1 049.38	199.22	12.65	377.78	71.72	4.55	16.12	9.14	2 217	1 156	42	
				837.52	0.20		301.51	0.07	3.38	18.69		1 019	1	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			68.20				80%	926			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			33.74				37%	428			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479.72					3 571			
	
27.	ТЕР 09-06-001-02 
(Прим) 
Демонтаж решеток, 1 т конструкций	0.27	424.24	321.76	102.48	114.54	86.87	27.67	16.11	8.11	1 624	1 400	224	
					1.27			0.34	3.63	16.11			6	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			70.64				69%	970			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			62.79				58%	815			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					247.97					3 410			
	
28.	ТЕР 09-06-001-02 
Монтаж решеток ,прим, 1 т конструкций	0.27	982.00	634.32	219.60	265.14	171.27	59.29	16.11	8.11	3 365	2 759	481	
				128.08	2.72		34.58	0.73	3.63	16.11		126	12	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			139.32				69%	1 912			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			123.84				58%	1 607			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					528.30					6 884			
	
29.	ТССЦ 201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.27	16 244.00			4 385.88					23 966			
				16 244.00			4 385.88		88 764.7			23 966		
	
30.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	374.88	82.80	15.62	44.99	9.94	1.87	16.11	2.72	261	160	5	
				276.46	0.17		33.18	0.02	2.88	16.45		96		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		81%			8.07				69%	110			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.98				48%	77			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.03					448			
	
31.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2 ,прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	1 443.24	921.78	5.06	173.19	110.61	0.61	16.11	9.14	1 946	1 782	6	
				516.40	0.20		61.97	0.02	2.55	18.69		158		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			105.10				80%	1 426			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			52.00				37%	659			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					330.28					4 031			
	
	ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
32.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.021	1 143.95	891.55	252.40	24.02	18.72	5.30	16.12	9.34	351	302	50	
					100.00			2.10	1	18.81			40	
	Объем: 2.1*1.0*1													
	Накладные расходы		99%			20.61				84%	287			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.49				48%	164			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.12					802			
	
33.	ТЕР 09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	2.1	161.16	30.94	17.07	338.44	64.97	35.85	16.12	4.95	1 710	1 047	177	
				113.15			237.62		2.04	1		485		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			52.63				69%	722			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			46.78				58%	607			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					437.84					3 040			
	
34.	ТССЦ 203-8137 
Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт.	1	4 526.89			4 526.89					15 969			
				4 526.89			4 526.89		15 969.21			15 969		
	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
	
35.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	7.22	363.53	86.00	277.53	2 624.69	620.92	2 003.77	16.11	4.18	18 379	10 003	8 376	
					25.40			183.39	1	16.1			2 953	
	Объем: 84.94*0.85*0.1													
	Накладные расходы		99%			796.27				84%	10 883			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			482.59				48%	6 219			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 903.54					35 481			
	
36.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.1444	1 466.39	1 466.39		211.75	211.75		16.11	1	3 411	3 411		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			152.46				61%	2 081			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			80.47				31%	1 057			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					444.68					6 549			
	
37.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.217	3 001.78	246.00	111.59	651.39	53.38	24.21	16.12	4.34	2 819	861	105	
				2 644.20			573.79		3.23	1		1 853		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			58.72				93%	801			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			36.30				54%	465			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					746.41					4 085			
	
38.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	7.22	452.40	40.32	76.78	3 266.36	291.10	554.32	16.11	4.6	17 916	4 690	2 550	
				335.31	7.73		2 420.94	55.77	4.41	16.1		10 676	898	
	Объем: 84.94*0.85*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			385.03				94%	5 253			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			222.00				51%	2 850			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 873.38					26 019			
	
39.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	7.22	203.51	35.93	41.45	1 469.31	259.39	299.27	16.12	4.78	9 837	4 181	1 431	
				126.13	4.21		910.66	30.41	4.64	16.11		4 225	490	
	Объем: 84.94*0.85*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			321.68				94%	4 391			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			185.47				51%	2 382			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 976.46					16 610			
	
40.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	7.22	730.22	37.46	0.38	5 272.19	270.43	2.71	16.11	5.8	26 518	4 357	16	
				692.39			4 999.06		4.43	1		22 146		
	Объем: 84.94*0.85*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			300.18				94%	4 096			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			173.08				51%	2 222			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 745.44					32 836			
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
	
41.	ФЕРм 08-02-390-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	0.65	274.87	185.90	37.44	178.67	120.84	24.34	17.1	3.19	2 276	2 066	78	
				51.53	0.17		33.49	0.11	3.95	17.36		132	2	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			114.90				81%	1 675			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.62				52%	1 075			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.19					5 026			
	
42.	С509-1834 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм, м	66.3	7.61			504.47					2 154			
				7.61			504.47		4.27			2 154		
	Объем: 65*1.02													
	Поправки: М: =32.49/4.27	
	
43.	ФЕРм 08-02-399-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.65	58.67	42.41	2.66	38.14	27.57	1.73	17.11	7.84	545	472	14	
				13.60	0.17		8.84	0.11	6.81	17.36		60	2	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			26.30				81%	384			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.99				52%	246			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.43					1 175			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	297 035.66	44 959.74	11 054.74			1 523 784	724 536	58 771	
			241 021.20	964.84				740 478	14 749	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	721.28	148.41	26.07			4 975	2 538	92	
			546.80	0.22				2 346	4	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	504.47					2 154			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 41, 43)	141.20					2 059			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 41, 43)	96.61					1 322			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	959.09					8 356			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	288 702.13	44 488.22	10 905.86			1 480 158	716 792	57 797	
			233 308.07	963.55				705 569	14 727	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	89 119.36					187 275			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 37; %=66 - по стр. 2, 3; %=73 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 19, 32, 35; %=80 - по стр. 7, 11-13, 15, 26, 31; %=67 - по стр. 9, 25; %=71 - по стр. 16, 17; %=90 - по стр. 20, 23; %=69 - по стр. 30; %=61 - по стр. 36; %=94 - по стр. 38-40)	42 658.68					580 009			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 37; %=40 - по стр. 2, 3, 9, 25; %=56 - по стр. 4, 5; %=48 - по стр. 6, 19, 30, 32, 35; %=37 - по стр. 7, 11-13, 15, 26, 31; %=52 - по стр. 16, 17; %=43 - по стр. 20, 23; %=31 - по стр. 36; %=51 - по стр. 38-40)	23 798.02					303 825			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	355 158.83					2 363 992			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 612.25	323.11	122.81			38 651	5 206	882	
			7 166.33	1.07				32 563	18	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 27, 28, 33)	262.59					3 605			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 27, 28, 33)	233.41					3 030			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 108.25					45 286			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	364 226.17					2 417 634			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	7 794.44					51 737			
	ИТОГО	372 020.61					2 469 371			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 440.41					49 387			
	ИТОГО	379 461.02					2 518 758			
	НДС 18%	68 302.98					453 376			
	ВСЕГО С НДС	447 764.00					2 972 134			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	43 062.47					585 673			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	24 128.04					308 177			
	
	Раздел 2.  Холодное водоснабжение	
	
44.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.22	2 557.56	625.61	1 931.95	562.66	137.63	425.03	16.12	4.18	3 995	2 219	1 777	
					176.84			38.90	1	16.1			626	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			174.76				84%	2 390			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			105.92				48%	1 366			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					843.34					7 750			
	
45.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.01	2 646.84	648.48	43.99	26.47	6.48	0.44	16.12	9.1	192	105	4	
				1 954.37			19.54		4.29	1		84		
	Накладные расходы		99%			6.42				84%	88			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.89				48%	50			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.77					331			
	
46.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.345	391.23	305.70	8.28	134.97	105.47	2.86	16.11	5.3	1 801	1 699	15	
				77.25	1.29		26.65	0.45	3.24	18.84		86	8	
	Накладные расходы		74%			78.38				63%	1 075			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			52.96				40%	683			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					266.31					3 559			
	
47.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.518	673.19	525.85	14.21	348.71	272.39	7.36	16.11	5.27	4 650	4 388	39	
				133.13	2.20		68.96	1.14	3.24	18.78		223	21	
	Накладные расходы		74%			202.41				63%	2 778			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			136.77				40%	1 764			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					687.89					9 191			
	
48.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.028	4 943.67	2 761.82	2 074.25	138.42	77.33	58.08	16.12	6.34	1 627	1 247	368	
				107.60	303.96		3.01	8.51	4.02	16.09		12	137	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			98.72				98%	1 356			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			60.95				56%	775			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					298.08					3 758			
	
49.	ТССЦ 507-3336 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	2.5172	11.39			28.67					51			
				11.39			28.67		20.16			51		
	Объем: (0.028)*89.9													
	
50.	С507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	12	9.74			116.91					499			
				9.74			116.91		4.27			499		
	Поправки: М: =41.60/4.27	
	
51.	С507-5057 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм, шт.	12	1.24			14.87					63			
				1.24			14.87		4.27			63		
	Поправки: М: =5.29/4.27	
	
52.	С302-0062 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт.	12	32.70			392.46					1 676			
				32.70			392.46		4.27			1 676		
	Поправки: М: =139.65/4.27	
	
53.	ТССЦ 302-1244 
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм, шт.	12	7.75			93.00					261			
				7.75			93.00		21.76			261		
	
54.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.345	2 591.15	1 768.25	751.38	893.95	610.05	259.23	16.11	6.44	11 594	9 828	1 669	
				71.52	106.91		24.67	36.88	3.91	16.09		96	593	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			743.97				98%	10 213			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			459.32				56%	5 836			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 097.24					27 642			
	
55.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	36	4.90			176.40					595			
				4.90			176.40		16.53			595		
	
56.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	32.361	29.31			948.50					1 627			
				29.31			948.50		50.29			1 627		
	Объем: (0.345)*93.8													
	
57.	Цена поставщика. 
ППР колено ф32мм 90град, шт	24	6.62			159.00			1	1	679			
				6.62			159.00		4.27	1		679		
	Поправки: М: =27.20*1.04/4.27	
	
58.	С507-5003 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт.	22	3.03			66.62					284			
				3.03			66.62		4.27			284		
	Поправки: М: =12.93/4.27	
	
59.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	18	3.47			62.52					267			
				3.47			62.52		4.27			267		
	Поправки: М: =14.83/4.27	
	
60.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	12	1.76			21.08					90			
				1.76			21.08		4.27			90		
	Поправки: М: =7.50/4.27	
	
61.	Цена поставщика. 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со шрубунком, шт	12	230.65			2 767.81			1	1	11 819			
				230.65			2 767.81		4.27	1		11 819		
	Поправки: М: =947.0*1.04/4.27	
	
62.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 1" х3/4", шт	24	48.03			1 152.72			1	1	4 922			
				48.03			1 152.72		4.27	1		4 922		
	Поправки: М: =197.20*1.04/4.27	
	
63.	С507-5036 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1", шт.	24	34.66			831.74					3 552			
				34.66			831.74		4.27			3 552		
	Поправки: М: =147.98/4.27	
	
64.	С507-5024 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1", шт.	12	34.57			414.83					1 771			
				34.57			414.83		4.27			1 771		
	Поправки: М: =147.61/4.27	
	
65.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40  (гильза), м	1.5	33.67			50.51					110			
				33.67			50.51		73.37			110		
	
66.	ТЕР 16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.518	4 203.09	1 970.56	2 098.82	2 177.20	1 020.75	1 087.19	16.12	6.37	23 629	16 454	6 925	
				133.72	304.88		69.27	157.93	3.6	16.09		249	2 541	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			1 355.48				98%	18 615			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			836.86				56%	10 637			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 369.54					52 881			
	
67.	ТССЦ 507-3341 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	49.0028	71.43			3 500.27					9 404			
				71.43			3 500.27		191.91			9 404		
	Объем: (0.518)*94.6													
	
68.	ТССЦ 301-5606 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	52	6.81			354.12					1 223			
				6.81			354.12		23.51			1 223		
	
69.	С507-4305 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	26	19.75			513.48					2 193			
				19.75			513.48		4.27			2 193		
	Поправки: М: =84.33/4.27	
	
70.	С507-5006 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	16	18.05			288.82					1 233			
				18.05			288.82		4.27			1 233		
	Поправки: М: =77.08/4.27	
	
71.	С507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	4	21.01			84.06					359			
				21.01			84.06		4.27			359		
	Поправки: М: =89.73/4.27	
	
72.	С507-3311 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, шт.	12	17.91			214.90					918			
				17.91			214.90		4.27			918		
	Поправки: М: =76.47/4.27	
	
73.	С507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	11	9.77			107.42					459			
				9.77			107.42		4.27			459		
	Поправки: М: =41.70/4.27	
	
74.	Цена поставщика. 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм со шрубунком, шт	3	755.04			2 265.11			1	1	9 672			
				755.04			2 265.11		4.27	1		9 672		
	Поправки: М: =3100*1.04/4.27	
	
75.	Цена поставщика. 
Муфта ППР 63х2" СВхРН, шт	6	344.88			2 069.28			1	1	8 836			
				344.88			2 069.28		4.27	1		8 836		
	Поправки: М: =1416*1.04/4.27	
	
76.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 2х2 1/2", шт	6	344.49			2 066.95			1	1	8 826			
				344.49			2 066.95		4.27	1		8 826		
	Поправки: М: =1414.40*1.04/4.27	
	
77.	ТССЦ 507-3342 
Труба из полипропилена PN 10/75(гильза), м	2	97.11			194.22					604			
				97.11			194.22		302.09			604		
	
78.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	8.63	216.50	51.10	39.33	1 868.41	441.01	339.42	16.12	8.9	13 905	7 109	3 021	
				126.07			1 087.98		3.47	1		3 775		
	Объем: 34.5+51.8													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		90%			396.91				77%	5 474			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			264.61				48%	3 412			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 529.93					22 791			
	
79.	ТССЦ 104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	37.95	7.80			296.01					1 287			
				7.80			296.01		33.92			1 287		
	Объем: 34.5*1.1													
	
80.	ТССЦ 104-0848 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм, м	56.98	12.01			684.33					3 485			
				12.01			684.33		61.17			3 485		
	Объем: 51.8*1.1													
	
81.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 65 мм, прим, 1 врезка	1	121.99	90.60	11.46	121.99	90.60	11.46	16.11	5.85	1 604	1 460	67	
				19.93	0.23		19.93	0.23	3.91	16.2		78	4	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			104.45				98%	1 435			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.49				56%	820			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.93					3 859			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	26 209.39	2 761.71	2 191.07			139 762	44 509	13 885	
			21 256.62	244.04				81 368	3 930	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 459.42					23 484			
			7 459.42					23 484		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	7 459.42					23 484			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 459.42					23 484			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 918.75	585.12	764.89			67 618	9 433	4 802	
			12 568.73	38.90				53 385	626	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	11 461.21					49 526			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 44, 45; %=77 - по стр. 78)	578.09					7 952			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 44, 45, 78)	374.41					4 828			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 871.25					80 398			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 831.22	2 176.59	1 426.18			48 660	35 076	9 083	
			1 228.47	205.14				4 499	3 304	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 46, 47; %=98 - по стр. 48, 54, 66, 81)	2 583.42					35 472			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 46, 47; %=56 - по стр. 48, 54, 66, 81)	1 611.34					20 514			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 025.98					104 646			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	31 356.65					208 528			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	671.03					4 462			
	ИТОГО	32 027.68					212 990			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	640.55					4 260			
	ИТОГО	32 668.23					217 250			
	НДС 18%	5 880.28					39 105			
	ВСЕГО С НДС	38 548.51					256 355			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 161.51					43 424			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 985.75					25 342			
	
	Раздел 3.  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	
	
82.	ТЕРр 69-1-3 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича, 100 отверстий	0.21	991.12	991.12		208.14	208.14		16.11	1	3 353	3 353		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			162.35				66%	2 213			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			104.07				40%	1 341			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					474.56					6 907			
	
83.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	1.59	673.19	525.85	14.21	1 070.37	836.10	22.59	16.11	5.27	14 274	13 470	119	
				133.13	2.20		211.68	3.50	3.24	18.78		686	66	
	Накладные расходы		74%			621.30				63%	8 528			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			419.80				40%	5 414			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 111.47					28 216			
	
84.	ТЕРр 65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	1.47	844.51	673.67	18.36	1 241.43	990.29	26.99	16.11	5.75	16 835	15 954	155	
				152.48	3.36		224.15	4.94	3.24	18.81		726	93	
	Объем: 98+49													
	Накладные расходы		74%			736.47				63%	10 110			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			497.62				40%	6 419			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 475.52					33 363			
	
85.	ТЕРр 66-24-2 
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.62	168.46	168.46		104.45	104.45		16.11	1	1 683	1 683		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			77.29				63%	1 060			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			52.23				40%	673			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					233.97					3 416			
	
86.	ТЕР 16-04-002-01 
(Прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.045	4 943.67	2 761.82	2 074.25	222.46	124.28	93.34	16.12	6.34	2 615	2 003	592	
				107.60	303.96		4.84	13.68	4.02	16.09		19	220	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			158.65				98%	2 179			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			97.95				56%	1 245			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479.07					6 038			
	
87.	ТССЦ 507-3366 
Труба из полипропилена PN 25/20, м	4.0455	28.28			114.41					217			
				28.28			114.41		53.54			217		
	Объем: (0.045)*89.9													
	
88.	С507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	16	9.74			155.88					666			
				9.74			155.88		4.27			666		
	Поправки: М: =41.60/4.27	
	
89.	Цена поставщика. 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со шрубунком, шт	16	78.43			1 254.82			1	1	5 358			
				78.43			1 254.82		4.27	1		5 358		
	Поправки: М: =322*1.04/4.27	
	
90.	ТЕР 16-04-002-05 
(Прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	1.59	4 280.81	2 054.53	2 098.82	6 806.48	3 266.70	3 337.12	16.12	6.37	74 642	52 659	21 257	
				127.46	304.88		202.66	484.75	3.58	16.09		726	7 800	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			4 314.17				98%	59 250			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 663.53				56%	33 857			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 784.18					167 749			
	
91.	ТССЦ 301-5605 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	159	5.79			920.61					3 089			
				5.79			920.61		19.43			3 089		
	
92.	ТССЦ 507-3370 
Труба из полипропилена PN 25/50, м	150.414	116.78			17 565.35					39 894			
				116.78			17 565.35		265.23			39 894		
	Объем: (1.59)*94.6													
	
93.	С507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	34	10.14			344.62					1 472			
				10.14			344.62		4.27			1 472		
	Поправки: М: =43.28/4.27	
	
94.	С507-5005 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	26	9.45			245.81					1 050			
				9.45			245.81		4.27			1 050		
	Поправки: М: =40.37/4.27	
	
95.	С507-3305 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм, шт.	16	8.92			142.69					609			
				8.92			142.69		4.27			609		
	Поправки: М: =38.08/4.27	
	
96.	С507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	18	5.42			97.59					417			
				5.42			97.59		4.27			417		
	Поправки: М: =23.15/4.27	
	
97.	Цена поставщика. 
ППР муфта комбинированная ВР 50х1 3/4", шт	32	179.02			5 728.52			1	1	24 461			
				179.02			5 728.52		4.27	1		24 461		
	Поправки: М: =735.0*1.04/4.27	
	
98.	Цена поставщика. 
ППР муфта комбинированная НР 50х1 3/4", шт	32	204.10			6 531.30			1	1	27 889			
				204.10			6 531.30		4.27	1		27 889		
	Поправки: М: =838.0*1.04/4.27	
	
99.	Цена поставщика. 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм со шрубунком, шт	16	523.65			8 378.45			1	1	35 776			
				523.65			8 378.45		4.27	1		35 776		
	Поправки: М: =2150*1.04/4.27	
	
100.	Цена поставщика. 
Клапан балансировочный муфтовый ДУ 40*2,5МПа с штуцерами, шт	16	1 753.63			28 058.08			1	1	119 808			
				1 753.63			28 058.08		4.27	1		119 808		
	Поправки: М: =7200*1.04/4.27	
	
101.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 40х1 1/4", шт	32	102.78			3 289.03			1	1	14 044			
				102.78			3 289.03		4.27	1		14 044		
	Поправки: М: =422*1.04/4.27	
	
102.	ТССЦ 507-3341 
Труба из полипропилена PN 10/63 (гильза), м	1.5	71.43			107.15					288			
				71.43			107.15		191.91			288		
	
103.	ТЕР 16-04-002-07 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм,прим, 100 м трубопровода	1.96	4 986.32	2 261.30	2 640.44	9 773.19	4 432.14	5 175.25	16.12	6.36	105 102	71 446	32 915	
				84.59	384.38		165.80	753.38	4.47	16.09		741	12 122	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			5 963.35				98%	81 897			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3 681.72				56%	46 798			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 418.26					233 797			
	
104.	ТССЦ 507-3372 
Труба из полипропилена PN 25/75, м	190.904	293.75			56 078.05					117 425			
				293.75			56 078.05		615.1			117 425		
	Объем: 1.96*97.4													
	
105.	ТССЦ 301-5607 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	196	9.29			1 820.84					5 843			
				9.29			1 820.84		29.81			5 843		
	
106.	С507-3177 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт.	96	29.69			2 849.87					12 169			
				29.69			2 849.87		4.27			12 169		
	Поправки: М: =126.76/4.27	
	
107.	Цена поставщика. 
ППР колено ф75 45град, шт	49	89.14			4 368.00			1	1	18 651			
				89.14			4 368.00		4.27	1		18 651		
	Поправки: М: =366.0*1.04/4.27	
	
108.	Цена поставщика. 
ППР тройник редукционный 75х50х75, шт	32	141.51			4 528.26			1	1	19 336			
				141.51			4 528.26		4.27	1		19 336		
	Поправки: М: =581*1.04/4.27	
	
109.	С507-5013 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	61	15.75			960.57					4 102			
				15.75			960.57		4.27			4 102		
	Поправки: М: =67.24/4.27	
	
110.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф63, шт	16	1 084.81			17 357.04			1	1	74 115			
				1 084.81			17 357.04		4.27	1		74 115		
	Поправки: М: =4454*1.04/4.27	
	
111.	ТССЦ 507-3343 
Труба из полипропилена PN 10/90 (гильза), м	3	147.30			441.90					1 486			
				147.30			441.90		495.48			1 486		
	
112.	ТЕР 16-04-002-09 
(Прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.49	4 152.07	1 792.88	2 278.53	2 034.52	878.51	1 116.48	16.12	6.4	21 475	14 162	7 145	
				80.66	327.53		39.52	160.49	4.25	16.09		168	2 582	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			1 194.85				98%	16 409			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			737.69				56%	9 377			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 967.06					47 261			
	
113.	ТССЦ 507-3374 
Труба из полипропилена PN 25/110, м	48.804	509.45			24 863.20					62 692			
				509.45			24 863.20		1 284.56			62 692		
	Объем: (0.49)*99.6													
	
114.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	49	12.58			616.42					1 928			
				12.58			616.42		39.34			1 928		
	
115.	Цена поставщика. 
ППР тройник переходной 110/50/110, шт	16	248.43			3 974.89			1	1	16 973			
				248.43			3 974.89		4.27	1		16 973		
	Поправки: М: =1020*1.04/4.27	
	
116.	Цена поставщика. 
ППР отвод ф110мм 90град, шт	18	187.15			3 368.72			1	1	14 384			
				187.15			3 368.72		4.27	1		14 384		
	Поправки: М: =768.40*1.04/4.27	
	
117.	Цена поставщика. 
ППР отвод ф110мм 45град, шт	8	215.31			1 722.45			1	1	7 355			
				215.31			1 722.45		4.27	1		7 355		
	Поправки: М: =884*1.04/4.27	
	
118.	Цена поставщика. 
ППР муфта соединительная ВР 110х4", шт	11	1 126.22			12 388.42			1	1	52 899			
				1 126.22			12 388.42		4.27	1		52 899		
	Поправки: М: =4624*1.04/4.27	
	
119.	Цена поставщика. 
ППР муфта ф110, шт	12	82.81			993.72			1	1	4 243			
				82.81			993.72		4.27	1		4 243		
	Поправки: М: =340*1.04/4.27	
	
120.	ТЕР 18-07-001-05 
(Прим) 
Установка кранов спускных, 1 компл.	8	34.03	1.79		272.27	14.35		16.12	1	456	231		
				32.24			257.92		0.87	1		224		
	Начисления: Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			16.50				98%	226			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			10.19				56%	129			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					298.96					812			
	
121.	ТЕР 18-04-001-09 
(Прим) 
Демонтаж баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3, 1 бак	1	63.44	45.50	17.94	63.44	45.50	17.94	16.11	6.72	854	733	121	
					0.48			0.48	13.31	16.07			8	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			52.88				98%	726			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			32.65				56%	415			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.96					1 995			
	
122.	ТЕР 18-04-001-09 
Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3, 1 бак	1	1 903.27	156.96	67.29	1 903.27	156.96	67.29	16.11	6.72	25 329	2 529	452	
				1 679.02	1.82		1 679.02	1.82	13.31	16.07		22 348	29	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			182.60				98%	2 507			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			112.73				56%	1 432			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 198.60					29 268			
	
123.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	40.4	216.50	51.10	39.33	8 746.66	2 064.50	1 588.93	16.12	8.9	65 095	33 280	14 141	
				126.07			5 093.23		3.47	1		17 674		
	Объем: 159+196+49													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		90%			1 858.05				77%	25 626			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 238.70				48%	15 974			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 843.41					106 695			
	
124.	ТССЦ 104-0861 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	215.6	25.87			5 577.57					28 345			
				25.87			5 577.57		131.47			28 345		
	Объем: 196*1.1													
	
125.	ТССЦ 104-0858 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	174.9	18.05			3 156.95					14 835			
				18.05			3 156.95		84.82			14 835		
	Объем: 159*1.1													
	
126.	ТССЦ 104-0863 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм, м	53.9	39.81			2 145.76					11 821			
				39.81			2 145.76		219.32			11 821		
	Объем: 49*1.1													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	252 593.62	13 121.92	11 445.93			1 075 353	211 503	76 897	
			228 025.76	1 423.04				786 952	22 920	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	103 967.09					242 487			
			103 967.09					242 487		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	103 967.09					242 487			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	103 967.09					242 487			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	121 881.23	2 377.09	1 588.93			560 424	38 316	14 141	
			117 915.21					507 967		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	112 821.98					490 293			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 82; %=63 - по стр. 85; %=77 - по стр. 123)	2 097.69					28 899			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 82, 85; %=48 - по стр. 123)	1 395.00					17 989			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	125 373.92					607 312			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	26 745.30	10 744.83	9 857.00			272 442	173 187	62 756	
			6 143.46	1 423.04				36 498	22 920	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 83, 84; %=98 - по стр. 86, 90, 103, 112, 120-122)	13 240.77					181 831			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 83, 84; %=56 - по стр. 86, 90, 103, 112, 120-122)	8 253.87					105 087			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	48 239.94					559 360			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	277 580.95					1 409 159			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 940.23					30 156			
	ИТОГО	283 521.18					1 439 315			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 670.42					28 786			
	ИТОГО	289 191.60					1 468 101			
	НДС 18%	52 054.49					264 258			
	ВСЕГО С НДС	341 246.09					1 732 359			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 338.46					210 730			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 648.87					123 076			
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
127.	ТЕР 46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.1	8 523.13	1 953.63	6 569.50	852.31	195.36	656.95	16.12	4.18	5 895	3 149	2 746	
					601.32			60.13	1	16.1			968	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			252.94				84%	3 458			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			153.29				48%	1 976			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 258.54					11 329			
	
128.	ТЕР 46-03-017-04 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.05	2 455.94	524.32	44.08	122.80	26.22	2.20	16.12	9.1	844	423	20	
				1 887.54			94.38		4.25	1		401		
	Накладные расходы		99%			25.96				84%	355			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.73				48%	203			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.49					1 402			
	
129.	ТЕРр 65-2-1 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.18	622.36	617.14	5.22	112.02	111.09	0.94	16.12	9.34	1 799	1 791	9	
					2.07			0.37	1	18.78			7	
	Накладные расходы		74%			82.48				63%	1 133			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			55.73				40%	719			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					250.23					3 651			
	
130.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.41	775.58	765.14	10.44	317.99	313.71	4.28	16.12	9.34	5 097	5 057	40	
					4.13			1.69	1	18.83			32	
	Накладные расходы		74%			233.40				63%	3 206			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			157.70				40%	2 036			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					709.09					10 339			
	
131.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.41	12 984.16	894.28	10.83	5 323.51	366.66	4.44	16.12	8.58	14 021	5 910	38	
				12 079.05	1.14		4 952.41	0.47	1.63	15.99		8 072	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			422.20				98%	5 799			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			260.66				56%	3 314			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 006.37					23 133			
	
132.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	24	12.58			301.92					944			
				12.58			301.92		39.34			944		
	
133.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник110/100/100 *45, шт	12	33.49			401.87			1	1	1 716			
				33.49			401.87		4.27	1		1 716		
	Поправки: М: =137.50*1.04/4.27	
	
134.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110 *45, шт	32	11.52			368.65			1	1	1 574			
				11.52			368.65		4.27	1		1 574		
	Поправки: М: =47.30*1.04/4.27	
	
135.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110 *90, шт	18	11.52			207.37			1	1	885			
				11.52			207.37		4.27	1		885		
	Поправки: М: =47.30*1.04/4.27	
	
136.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110, шт	12	22.50			270.06			1	1	1 153			
				22.50			270.06		4.27	1		1 153		
	Поправки: М: =92.40*1.04/4.27	
	
137.	ТЕР 16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.18	6 260.42	932.60	4.68	1 126.88	167.87	0.84	16.12	8.42	4 246	2 706	7	
				5 323.14	0.45		958.17	0.08	1.6	16.2		1 533	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			193.14				98%	2 653			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			119.24				56%	1 516			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 439.27					8 415			
	
138.	ТССЦ 301-5605 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	12	5.79			69.48					233			
				5.79			69.48		19.43			233		
	
139.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник 100/50/100 *45, шт	12	16.61			199.33			1	1	851			
				16.61			199.33		4.27	1		851		
	Поправки: М: =68.20*1.04/4.27	
	
140.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  ф50 *45, шт	10	6.09			60.89			1	1	260			
				6.09			60.89		4.27	1		260		
	Поправки: М: =25*1.04/4.27	
	
141.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  ф50 *90, шт	18	6.09			109.60			1	1	468			
				6.09			109.60		4.27	1		468		
	Поправки: М: =25*1.04/4.27	
	
142.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  ф50, шт	6	10.98			65.91			1	1	281			
				10.98			65.91		4.27	1		281		
	Поправки: М: =45.10*1.04/4.27	
	
143.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	116.95	111.66	1.52	116.95	111.66	1.52	16.11	9.16	1 830	1 799	14	
				3.78			3.78		4.57	1		17		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 763			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	1 007			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.64					4 600			
	
144.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	23.9365	48.13	4.41	36.66	1 151.97	105.56	877.51	16.1	7.59	11 080	1 700	6 660	
									1	1				
	Объем: 1.568+0.386+0.27+7.22*2.2+0.076+0.176+0.0315+0.54+0.63+3.1*1.2+0.106+0.549													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			105.56				100%	1 700			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			63.34				60%	1 020			
	
145.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	23.9365	16.40		16.40	392.56		392.56	1	7.87	3 089		3 089	
									1	1				
	Объем: 1.568+0.386+0.27+7.22*2.2+0.076+0.176+0.0315+0.54+0.63+3.1*1.2+0.106+0.549													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	11 572.07	1 398.13	1 941.24			56 266	22 535	12 623	
			8 063.82	62.74				18 388	1 015	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 658.79	221.58	659.15			13 927	3 572	2 766	
			1 778.06	60.13				7 589	968	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 683.68					7 188			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 127, 128)	278.89					3 814			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 127, 128)	169.03					2 179			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 106.71					19 920			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 368.75	1 070.99	12.02			28 170	17 263	108	
			6 285.76	2.61				10 799	47	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 129, 130; %=98 - по стр. 131, 137, 143)	1 059.63					14 553			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 129, 130; %=56 - по стр. 131, 137, 143)	672.62					8 592			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 101.00					51 315			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 544.53	105.56	1 270.07			14 169	1 700	9 749	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 144)	105.56					1 700			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 144)	63.34					1 020			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 544.53					14 169			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	13 752.24					85 404			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	294.30					1 828			
	ИТОГО	14 046.54					87 232			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	280.93					1 745			
	ИТОГО	14 327.47					88 977			
	НДС 18%	2 578.94					16 016			
	ВСЕГО С НДС	16 906.41					104 993			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 338.52					18 367			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	841.65					10 771			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	587 410.74	62 241.50	26 632.98			2 795 165	1 003 083	162 176	
			498 367.40	2 694.66				1 627 186	42 614	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	112 147.79	148.41	26.07			270 946	2 538	92	
			111 973.31	0.22				268 317	4	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	111 930.98					268 125			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 41, 43)	141.20					2 059			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 41, 43)	96.61					1 322			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	112 385.60					274 327			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	427 160.90	47 672.01	13 918.83			2 122 127	768 113	79 506	
			365 570.07	1 062.58				1 274 510	16 321	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	215 086.23					734 282			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 37; %=66 - по стр. 2, 3, 82; %=73 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 19, 32, 35, 44, 45, 127, 128; %=80 - по стр. 7, 11-13, 15, 26, 31; %=67 - по стр. 9, 25; %=71 - по стр. 16, 17; %=90 - по стр. 20, 23; %=69 - по стр. 30; %=61 - по стр. 36; %=94 - по стр. 38-40; %=77 - по стр. 78, 123; %=63 - по стр. 85)	45 613.35					620 674			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 37; %=40 - по стр. 2, 3, 9, 25, 82, 85; %=56 - по стр. 4, 5; %=48 - по стр. 6, 19, 30, 32, 35, 44, 45, 78, 123, 127, 128; %=37 - по стр. 7, 11-13, 15, 26, 31; %=52 - по стр. 16, 17; %=43 - по стр. 20, 23; %=31 - по стр. 36; %=51 - по стр. 38-40)	25 736.46					328 821			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	498 510.71					3 071 622			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 612.25	323.11	122.81			38 651	5 206	882	
			7 166.33	1.07				32 563	18	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 27, 28, 33)	262.59					3 605			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 27, 28, 33)	233.41					3 030			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 108.25					45 286			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	38 945.27	13 992.41	11 295.20			349 272	225 526	71 947	
			13 657.69	1 630.79				51 796	26 271	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 46, 47, 83, 84, 129, 130; %=98 - по стр. 48, 54, 66, 81, 86, 90, 103, 112, 120-122, 131, 137, 143)	16 883.82					231 856			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 46, 47, 83, 84, 129, 130; %=56 - по стр. 48, 54, 66, 81, 86, 90, 103, 112, 120-122, 131, 137, 143)	10 537.83					134 193			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	66 366.92					715 321			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 544.53	105.56	1 270.07			14 169	1 700	9 749	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 144)	105.56					1 700			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 144)	63.34					1 020			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 544.53					14 169			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	686 916.01					4 120 725			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	14 700.00					88 184			
	ИТОГО	701 616.01					4 208 909			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	14 032.32					84 178			
	ИТОГО	715 648.33					4 293 087			
	НДС 18%	128 816.70					772 756			
	ВСЕГО С НДС	844 465.03					5 065 843			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	62 900.96					858 194			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	36 604.31					467 366			

Составил:	
Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                       Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)