«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 116 063	руб.	Смета на сумму:	1 116 063	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК «Старый город»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Е.В. Шулепко/	
		
«29» марта 2017г.	«29» марта 2017г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение  работ по капитальному ремонту крыши, чердачного перекрытия МКД № 14-16 по ул. Лейт. Князева в г. Калининграде.	
Сметная стоимость:	1 116.063	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.239	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	194.602	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	1.5	553.31	459.71	93.60	829.97	689.57	140.40	16.9	4.58	12 297	11 654	643	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			682.67				84%	9 789			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			413.74				48%	5 594			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 926.39					27 680			
	
2.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.5	165.55	131.65	33.90	82.78	65.83	16.95	16.9	4.58	1 190	1 112	78	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			65.17				84%	934			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			39.50				48%	534			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					187.45					2 658			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2	172.51	127.80	44.71	345.02	255.60	89.42	16.9	11.74	5 369	4 320	1 050	
					6.94			13.88	1	16.9			235	
	Накладные расходы		83%			223.67				71%	3 234			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			175.16				52%	2 369			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					743.85					10 972			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(Прим) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков сплошной, 100 м2 кровли	2	172.51	127.80	44.71	345.02	255.60	89.42	16.9	11.74	5 369	4 320	1 050	
					6.94			13.88	1	16.9			235	
	Накладные расходы		83%			223.67				71%	3 234			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			175.16				52%	2 369			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					743.85					10 972			
	
5.	ТЕРр 58-2-3 
(Прим) 
Разборка слуховых окон треугольных, 100 окон	0.03	1 174.67	1 166.71	7.96	35.24	35.00	0.24	16.9	6.75	593	592	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			29.05				71%	420			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.75				52%	308			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					87.04					1 321			
	
6.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	379.66	60.00	23.82	1 138.98	180.00	71.46	16.9	8.75	6 862	3 042	625	
				295.84	1.66		887.52	4.98	3.6	16.89		3 195	84	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Накладные расходы		106%			196.08				90%	2 813			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			99.89				43%	1 344			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 434.95					11 020			
	
7.	Цена поставщика. 
Блок оконный ПВХ треугольный, м2	1.5	2 294.52			3 441.78			1	1	16 968			
				2 294.52			3 441.78		4.93	1		16 968		
	Поправки: М: =11200*1.01/4.93	
	
8.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.02	324.43	291.92	21.28	6.49	5.84	0.43	16.9	9.99	104	99	4	
				11.23			0.22		4.95	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Накладные расходы		106%			6.19				90%	89			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.15				43%	43			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					15.83					236			
	
9.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0088	23 811.97			209.55					469			
				23 811.97			209.55		53 253.53			469		
	Объем: 0.02*0.44													
	
10.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк выхода на кровлю), 100 м2 проемов	0.0048	20 774.31	2 005.22	594.12	99.72	9.63	2.85	16.9	7.93	384	163	23	
				18 174.97	26.54		87.24	0.13	2.28	16.91		199	2	
	Объем: 0.6*0.8													
	Накладные расходы		106%			10.35				90%	149			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.27				43%	71			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					115.34					603			
	
11.	Цена поставщика. 
Окно-люк FACRO WGI 0,6х0,8, м2	0.48	2 560.85			1 229.21			1	1	6 060			
				2 560.85			1 229.21		4.93	1		6 060		
	Объем: 0.6*0.8													
	Поправки: М: =12500*1.01/4.93	
	
12.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.02	775.58	765.14	10.44	15.51	15.30	0.21	16.9	9.42	261	259	2	
					4.83			0.10	1	16.89			2	
	Накладные расходы		74%			11.40				63%	164			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.70				40%	104			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					34.61					530			
	
13.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.02	12 734.30	648.03	7.22	254.69	12.96	0.14	16.9	9.96	663	219	1	
				12 079.05	0.75		241.58	0.02	1.83	17		442		
	Накладные расходы		115%			14.93				98%	215			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			9.22				56%	123			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					278.83					1 000			
	
14.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	3	12.58			37.74					170			
				12.58			37.74		56.55			170		
	
15.	Цена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	2	827.34			1 654.69			1	1	8 158			
				827.34			1 654.69		4.93	1		8 158		
	Поправки: М: =3960*1.03/4.93	
	
16.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		16.9	1	1 002	411		
				75.90			151.80		3.89	1		591		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	362			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	197			
										=(60.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 561			
	
17.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), 100 м2 покрытия	0.288	11 748.28	1 020.39	26.53	3 383.50	293.87	7.64	16.9	11.27	16 702	4 966	86	
				10 701.36	3.02		3 081.99	0.87	3.78	16.88		11 650	15	
	Накладные расходы		108%			318.32				92%	4 583			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			162.11				44%	2 192			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 863.93					23 476			
	
18.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка лобовой доски, прим, 100 м2 подшивки	0.05	257.63	231.54	26.09	12.88	11.58	1.30	16.9	9.43	208	196	12	
					12.06			0.60	1	16.91			10	
	Накладные расходы		85%			10.35				72%	148			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			9.74				64%	132			
										=(80.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					32.98					488			
	
19.	ТЕР 10-01-012-04 
Устройство лобовой доски (прим), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.05	3 055.75	200.38	75.22	152.79	10.02	3.76	16.9	9.98	728	169	38	
				2 780.15			139.01		3.75	1		521		
	Накладные расходы		106%			10.62				90%	152			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.41				43%	73			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					168.82					953			
	
20.	ТЕР 15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков (лобовая доска), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	1 269.84	302.16	5.39	63.49	15.11	0.27	16.9	9.96	404	255	3	
				962.29	0.15		48.11	0.01	3.04	17		146		
	Накладные расходы		95%			14.36				80%	204			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7.11				37%	94			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					84.96					702			
	
21.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.3	187.80	88.52	82.15	56.34	26.56	24.65	16.9	4.43	573	449	109	
				17.13	1.16		5.14	0.35	3.01	16.97		15	6	
	Накладные расходы		90%			24.22				77%	350			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.15				48%	218			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					96.71					1 142			
	
22.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	6.21	36.04			223.81					1 644			
				36.04			223.81		264.67			1 644		
	Объем: 0.3*20.7													
	
23.	ТЕР 26-02-019-02 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.7	1 046.30	90.12	61.85	1 778.71	153.20	105.15	16.9	2.48	5 769	2 589	261	
				894.33	0.13		1 520.36	0.22	1.92	16.85		2 919	4	
	Накладные расходы		90%			138.08				77%	1 997			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			92.05				48%	1 245			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 008.84					9 010			
	
24.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	34.408	36.04			1 240.06					9 107			
				36.04			1 240.06		264.67			9 107		
	Объем: 1.7*20.24													
	
25.	ТЕР 12-01-020-01 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	2	14 923.70	1 735.22	694.66	29 847.40	3 470.44	1 389.32	16.9	4.84	212 802	58 650	6 724	
				12 493.82	25.33		24 987.64	50.66	5.9	16.91		147 427	857	
	Накладные расходы		108%			3 802.79				92%	54 746			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 936.61				44%	26 183			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					35 586.79					293 732			
	
26.	ТССЦ 101-4128 
(прим) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели, м2	22.4	137.86			3 088.06					15 843			
				137.86			3 088.06		707.28			15 843		
	Объем: 17+18*0.3													
	
27.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.32	9 291.30	1 358.31	34.61	2 973.22	434.66	11.08	16.9	9.79	16 629	7 346	108	
				7 898.38			2 527.48		3.63	1		9 175		
	Накладные расходы		83%			360.77				71%	5 216			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			282.53				52%	3 820			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 616.52					25 665			
	
28.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.24	3 176.89	1 205.91	20.22	762.45	289.42	4.85	16.9	9.84	6 938	4 891	48	
				1 950.76			468.18		4.27	1		1 999		
	Объем: 1.2*20													
	Накладные расходы		83%			240.22				71%	3 473			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			188.12				52%	2 543			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 190.79					12 954			
	
29.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.32	4 519.16	360.82	36.65	1 446.13	115.46	11.73	16.9	9.89	7 778	1 951	116	
				4 121.69			1 318.94		4.33	1		5 711		
	Накладные расходы		83%			95.83				71%	1 385			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.05				52%	1 015			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 617.01					10 178			
	
30.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.085	6 760.46	1 449.90	67.19	574.64	123.24	5.71	16.9	9.83	4 947	2 083	56	
				5 243.37			445.69		6.3	1		2 808		
	Накладные расходы		83%			102.29				71%	1 479			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.11				52%	1 083			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					757.04					7 509			
	
31.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (для смены мауэрлата), 1 м3 кладки	0.4	1 615.27	301.17	30.24	646.11	120.47	12.10	16.9	8.11	4 450	2 036	98	
				1 283.86	6.48		513.54	2.59	4.51	16.92		2 316	44	
	Накладные расходы		86%			105.83				73%	1 518			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			86.14				56%	1 165			
										=(70.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					838.08					7 133			
	
32.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - желобов, прим, 100 м труб и покрытий	0.96	75.57	75.35	0.22	72.55	72.34	0.21	16.9	6.86	1 224	1 222	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			60.04				71%	868			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47.02				52%	635			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					179.61					2 727			
	
33.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.96	8 764.15	284.26	25.49	8 413.58	272.89	24.47	16.9	10.21	38 057	4 612	250	
				8 454.40	2.41		8 116.22	2.31	4.09	16.93		33 195	39	
	Накладные расходы		108%			297.22				92%	4 279			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			151.36				44%	2 046			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					8 862.16					44 382			
	
34.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.54	7 415.77	333.04	13.17	4 004.52	179.84	7.11	16.9	9.99	12 960	3 039	71	
				7 069.56			3 817.56		2.58	1		9 849		
	Накладные расходы		83%			149.27				71%	2 158			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			116.90				52%	1 580			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					4 270.68					16 698			
	
35.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	16.9	10	2 535	1 173	10	
				5 145.09			617.41		2.19	1		1 352		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	833			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	610			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 978			
	
36.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	16.9	10	1 110	487	5	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	346			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	253			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 709			
	
37.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	16.9	10	1 144	487	5	
				8 231.09			493.87		1.32	1		652		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	346			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	253			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 743			
	
38.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.54	1 357.93	327.73	1.01	733.28	176.97	0.55	16.9	10.03	5 503	2 991	5	
				1 029.19			555.76		4.51	1		2 506		
	Накладные расходы		83%			146.89				71%	2 124			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			115.03				52%	1 555			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					995.20					9 182			
	
	Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия ( кровельного скоса в лестничной клетке)	
	
39.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя ( применительно), 1 м3 утеплителя	11.34	615.10	25.17	34.23	6 975.23	285.43	388.17	16.9	9.23	23 215	4 824	3 583	
				555.70	4.28		6 301.64	48.54	2.35	16.9		14 809	820	
	Объем: 75.6*0.15													
	Накладные расходы		108%			360.69				92%	5 192			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			183.68				44%	2 483			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					7 519.60					30 891			
	
40.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.756	270.48	106.64	1.01	204.48	80.62	0.76	16.9	10.03	1 758	1 362	8	
				162.83			123.10		3.15	1		388		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Накладные расходы		93%			74.98				79%	1 076			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			51.60				51%	695			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					331.05					3 529			
	
41.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	94.5	7.04			665.28					2 948			
				7.04			665.28		31.2			2 948		
	Объем: 75.6*1.25													
	
42.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	11.34	170.63	104.32	66.31	1 934.94	1 182.99	751.96	16.9	9.54	27 166	19 993	7 174	
									20.46	1				
	Объем: 75.6*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Накладные расходы		90%			1 064.69				77%	15 395			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			709.79				48%	9 597			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 709.43					52 157			
	
43.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	231.336	26.54			6 139.66					17 908			
				26.54			6 139.66		77.41			17 908		
	Объем: 75.6*3*1.02													
	
	Ремонт чердачного перекрытия	
	
44.	ТЕРр 57-1-3 
Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания	0.6	144.40	144.40		86.64	86.64		16.9	1	1 464	1 464		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			69.31				68%	996			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			58.92				54%	791			
										=(68.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					214.87					3 250			
	
45.	ТЕР 11-01-008-03 
(Прим) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 изоляции	9	42.78	15.93	26.85	384.98	143.35	241.63	16.9	8.19	4 402	2 423	1 979	
					4.60			41.40	2.66	16.89			699	
	Объем: 60*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			205.07				94%	2 935			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			118.24				51%	1 592			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					708.29					8 929			
	
46.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	0.6	33.25	31.22	2.03	19.95	18.73	1.22	16.9	9.98	329	317	12	
									1.96	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			20.79				94%	298			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			11.99				51%	162			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					52.73					789			
	
47.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	73.44	7.04			517.02					2 291			
				7.04			517.02		31.2			2 291		
	Объем: 60*1.224													
	
48.	ТЕР 11-01-009-01 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2, 100 м2 изолируемой поверхности	0.6	750.08	539.78	210.30	450.05	323.87	126.18	16.9	9.96	6 730	5 473	1 257	
					5.42			3.25	5.59	16.93			55	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 2.0, Н4= 2.0, Н5= 2.0, Н48= 2.0	
	Накладные расходы		111%			363.10				94%	5 196			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			209.36				51%	2 819			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 022.51					14 746			
	
49.	ТЕР 11-01-009-01 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3й слой), 100 м2 изолируемой поверхности	0.6	375.04	269.89	105.15	225.02	161.93	63.09	16.9	9.96	3 365	2 737	628	
					2.71			1.63	5.59	16.93			28	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			181.55				94%	2 599			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			104.68				51%	1 410			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					511.25					7 374			
	
50.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	185.4	26.54			4 920.52					14 352			
				26.54			4 920.52		77.41			14 352		
	Объем: 60*3*1.03													
	
51.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	0.6	33.25	31.22	2.03	19.95	18.73	1.22	16.9	9.98	329	317	12	
									1.96	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			20.79				94%	298			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			11.99				51%	162			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					52.73					789			
	
52.	ТССЦ 101-5833 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	73.44	15.27			1 121.43					4 883			
				15.27			1 121.43		66.49			4 883		
	Объем: 60*1.224													
	
53.	ТЕР 10-01-083-03 
Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	0.6	5 550.53	274.57	106.59	3 330.32	164.74	63.95	16.9	8.53	15 736	2 784	546	
				5 169.37	8.90		3 101.62	5.34	4	16.9		12 406	90	
	Накладные расходы		106%			180.28				90%	2 587			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			91.84				43%	1 236			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 602.45					19 558			
	
54.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.7	187.80	88.52	82.15	319.26	150.48	139.66	16.9	4.43	3 250	2 543	619	
				17.13	1.16		29.12	1.97	3.01	16.97		88	33	
	Накладные расходы		90%			137.21				77%	1 984			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			91.47				48%	1 236			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					547.93					6 470			
	
55.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	35.19	36.04			1 268.25					9 314			
				36.04			1 268.25		264.67			9 314		
	Объем: 1.7*20.7													
	
	Перекладка дымовых труб	
	
56.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.02	8 572.20	5 513.35	252.31	171.44	110.27	5.05	16.9	8.37	2 167	1 864	42	
				2 806.54	66.80		56.13	1.34	4.65	16.91		261	23	
	Накладные расходы		78%			87.06				66%	1 245			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			70.31				50%	944			
										=(63.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					328.81					4 356			
	
57.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.084	3 086.00			259.22					1 310			
				3 086.00			259.22		15 595.73			1 310		
	Объем: 0.02*4200													
	
58.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 12 каналов), 100 м труб	0.02	51 077.84	33 485.65	1 041.48	1 021.56	669.71	20.83	16.9	8.37	13 032	11 318	174	
				16 550.71	275.33		331.01	5.51	4.65	16.91		1 539	93	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			526.67				66%	7 531			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			425.39				50%	5 706			
										=(63.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 973.62					26 269			
	
59.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.484	3 086.00			1 493.62					7 548			
				3 086.00			1 493.62		15 595.73			7 548		
	Объем: 0.02*2200*11													
	
60.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.02	2 412.79	1 295.60	2.05	48.26	25.91	0.04	16.9	6.74	512	438		
				1 115.14			22.30		3.33	1		74		
	Накладные расходы		79%			20.47				67%	293			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			12.96				40%	175			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					81.68					981			
	
61.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	353.93	127.59	6.21	7.08	2.55	0.12	16.9	9.92	63	43	1	
				220.13			4.40		4.3	1		19		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]	
	Накладные расходы		95%			2.42				80%	34			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.20				37%	16			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					10.70					113			
	
62.	Цена поставщика. 
Краска фасадная Маршал Акрикор, т	0.00076	40 293.27			30.62			1	1	151			
				40 293.27			30.62		4.93	1		151		
	Объем: (0.02)*0.038													
	Поправки: М: =192860*1.03/4.93	
	
63.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	101.232	48.13	4.41	36.66	4 871.89	446.43	3 711.17	16.9	8.51	51 199	7 545	31 582	
									1	1				
	Объем: 150*0.4+50*0.14+2.8+2.8+0.138+0.026+0.11+0.31+0.13+0.1+0.11+11.34*1.2+2.8+9*1.2+0.34+0.16													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			446.43				100%	7 545			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			267.86				60%	4 527			
	
64.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	101.232	16.40		16.40	1 660.20		1 660.20		9.28	15 407		15 407	
														
	Объем: 150*0.4+50*0.14+2.8+2.8+0.138+0.026+0.11+0.31+0.13+0.1+0.11+11.34*1.2+2.8+9*1.2+0.34+0.16													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	109 010.17	11 315.18	9 198.62			663 803	191 228	74 508	
			87 782.07	199.58				385 994	3 374	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	101 994.00	10 816.15	3 826.90			595 101	182 794	27 516	
			87 350.95	199.46				384 791	3 372	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	27 502.78					118 954			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=71 - по стр. 3-5, 27-30, 32, 34-38; %=90 - по стр. 6, 8, 10, 19, 53; %=92 - по стр. 17, 25, 33, 39; %=72 - по стр. 18; %=80 - по стр. 20, 61; %=77 - по стр. 21, 23, 42, 54; %=73 - по стр. 31; %=79 - по стр. 40; %=68 - по стр. 44; %=94 - по стр. 45, 46, 48, 49, 51; %=66 - по стр. 56, 58; %=67 - по стр. 60)	10 734.48					154 526			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 21, 23, 42, 54; %=52 - по стр. 3-5, 27-30, 32, 34-38; %=43 - по стр. 6, 8, 10, 19, 53; %=44 - по стр. 17, 25, 33, 39; %=64 - по стр. 18; %=37 - по стр. 20, 61; %=56 - по стр. 31; %=51 - по стр. 40, 45, 46, 48, 49, 51; %=54 - по стр. 44; %=50 - по стр. 56, 58; %=40 - по стр. 60)	6 542.05					88 349			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	119 270.53					837 976			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	484.08	52.60	0.35			2 096	889	3	
			431.12	0.12				1 203	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 12; %=98 - по стр. 13; %=88 - по стр. 16)	51.39					741			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 12; %=56 - по стр. 13; %=48 - по стр. 16)	31.52					424			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	566.99					3 261			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 532.09	446.43	5 371.37			66 606	7 545	46 989	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 63)	446.43					7 545			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 63)	267.86					4 527			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 532.09					66 606			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	126 369.61					907 843			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 704.31					19 428			
	ИТОГО	129 073.92					927 271			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 581.48					18 545			
	ИТОГО	131 655.40					945 816			
	НДС 18%	23 697.97					170 247			
	ВСЕГО С НДС	155 353.37					1 116 063			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 785.87					155 267			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 573.57					88 773			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)