«Утверждаю»	
			   Директор МКУ «КР МКД»	
			С. Б. Русович ____________	
			   «___»____________2015г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома №91-93 по ул. Радищева г. Калининграда                  (объект культурного наследия).
	
Сметная стоимость:	134.563	тыс. руб.	
монтажных работ:	114.963	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.120	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	19.469	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	демонтажные работы	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.14	53.31	52.33	0.98	7.46	7.33	0.14	16.11	9.33	119.31	118.03	1.28	
					0.39			0.05	1	18.69			1.02	
	Накладные расходы		85%			6.27				72%	85.72			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.80				52%	61.91			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.53					266.93			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.1	48.36	48.36		4.84	4.84		16.11	1	77.91	77.91		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			4.11				72%	56.10			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.15				52%	40.51			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.10					174.52			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.5	19.51	19.51		9.76	9.76		16.11	1	157.15	157.15		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			8.30				72%	113.15			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.34				52%	81.72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.40					352.02			
	
	общестроительные работы	
	
4.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.04	2 557.56	625.61	1 931.95	102.30	25.02	77.28	16.12	4.18	726.41	403.39	323.02	
					176.84			7.07	1	16.1			113.88	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			31.77				84%	434.51			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.25				48%	248.29			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					153.32					1 409.21			
	
5.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим), 1 м3 заделки	0.016	1 944.70	473.27	25.13	31.12	7.57	0.40	16.12	9.04	234.69	122.07	3.63	
				1 446.30			23.14		4.71	1		108.99		
	Накладные расходы		99%			7.49				84%	102.54			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.54				48%	58.59			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.16					395.82			
	
	монтажные работы	
	
	ВРУ ( в подвале)	
	
6.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	1	81.30	28.21	50.09	81.30	28.21	50.09	17.09	6.24	816.47	482.14	312.55	
				3.00	3.79		3.00	3.79	7.26	17.98		21.78	68.18	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.40				81%	445.76			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.80				52%	286.17			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.50					1 548.40			
	
7.	С.Цена поставщик 
Шкаф наружного исп,  распределительный для электрооборудования, двухдверный,  корпус метал. типа NRP 24 Z, шт	1	593.48			593.48					2 534.16			
				593.48			593.48		4.27			2 534.16		
	Поправки: М: =2460.35*1.03/4.27	
	
8.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	2	39.27	17.81	1.36	78.55	35.62	2.71	17.1	5.37	1 053.55	609.03	14.56	
				20.11			40.22		10.69	1		429.95		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			33.84				81%	493.31			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.15				52%	316.70			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.54					1 863.56			
	
9.	С.Цена поставщик 
Автомат С 10А   CLS6-C10/2 6 кА, шт	2	159.20			318.41					1 359.60			
				159.20			318.41		4.27			1 359.60		
	Поправки: М: =660*1.03/4.27	
	
10.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	4	67.13	26.47	4.28	268.50	105.89	17.14	17.11	6.82	3 264.12	1 811.74	116.87	
				36.37	0.17		145.48	0.67	9.18	17.36		1 335.51	11.67	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			101.23				81%	1 476.96			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.26				52%	948.17			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					439.00					5 689.26			
	
11.	С.Цена поставщик 
Автомат PLHT-C50/3 (C) 50A 3-pol, шт	1	1 906.10			1 906.10					8 139.06			
				1 906.10			1 906.10		4.27			8 139.06		
	Поправки: М: =7902*1.03/4.27	
	
12.	С.Цена поставщик 
Автомат С 50А   CLS6-C50/3 6 кА, шт	1	401.63			401.63					1 714.95			
				401.63			401.63		4.27			1 714.95		
	Поправки: М: =1665*1.03/4.27	
	
13.	С.Цена поставщик 
Автомат С 40А   CLS6-C40/3 6 кА, шт	2	203.59			407.18					1 738.64			
				203.59			407.18		4.27			1 738.64		
	Поправки: М: =844*1.03/4.27	
	
14.	ФЕРм 08-02-405-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м	0.02	521.37	345.62	102.05	10.43	6.91	2.04	17.11	6.58	139.16	118.27	13.43	
				73.70	2.59		1.47	0.05	5.06	18		7.46	0.93	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 509-0860	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			6.61				81%	96.55			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.52				52%	61.98			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.57					297.70			
	
15.	ТССЦ 502-0499 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, 1000 м	0.002	2 670.90			5.34					32.17			
				2 670.90			5.34		16 086.31			32.17		
	Объем: 2*1.02													
	
	Щиты этажные	
	
16.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	2	81.30	28.21	50.09	162.60	56.42	100.18	17.09	6.24	1 632.94	964.29	625.10	
				3.00	3.79		6.00	7.58	7.26	17.98		43.56	136.36	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			60.80				81%	891.53			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.60				52%	572.34			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.00					3 096.80			
	
17.	С.Цена поставщик 
Шкаф наружного исп,  распределительный для электрооборудования, двухдверный,  корпус метал. типа NRP 24 Z ., шт	2	593.48			1 186.96					5 068.32			
				593.48			1 186.96		4.27			5 068.32		
	Поправки: М: =2460.35*1.03/4.27	
	
18.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	4	39.27	17.81	1.36	157.10	71.23	5.42	17.1	5.37	2 107.10	1 218.07	29.13	
				20.11			80.44		10.69	1		859.90		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			67.67				81%	986.64			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.30				52%	633.40			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.07					3 727.13			
	
19.	С.Цена поставщик 
Автомат С 25А   CLS6-C25/2 6 кА, шт	4	163.06			652.25					2 785.12			
				163.06			652.25		4.27			2 785.12		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
20.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	2	67.13	26.47	4.28	134.25	52.94	8.57	17.11	6.82	1 632.06	905.87	58.43	
				36.37	0.17		72.74	0.34	9.18	17.36		667.75	5.83	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			50.62				81%	738.48			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.63				52%	474.08			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					219.50					2 844.62			
	
21.	С.Цена поставщик 
Автомат С 32А   CLS6-C32/3 6 кА, шт	2	195.63			391.26					1 670.66			
				195.63			391.26		4.27			1 670.66		
	Поправки: М: =811*1.03/4.27	
	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
	
22.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.6	288.28	214.78	54.61	172.97	128.87	32.77	17.11	5.86	2 477.83	2 204.89	192.02	
				18.89	1.46		11.33	0.88	7.14	17.93		80.92	15.75	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			123.26				81%	1 798.72			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.34				52%	1 154.73			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					380.57					5 431.28			
	
23.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	61.2	4.58			280.30					881.89			
				4.58			280.30		14.41			881.89		
	Объем: 60*1.02													
	
24.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	40	0.65			26.14					111.60			
				0.65			26.14		4.27			111.60		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
25.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	5	24.44			122.20					484.90			
				24.44			122.20		96.98			484.90		
	
26.	ФЕРм 08-02-396-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м	0.55	498.32	339.30	45.86	274.08	186.62	25.23	17.11	6.73	3 703.19	3 192.98	169.77	
				113.16	1.62		62.24	0.89	5.47	18		340.44	16.04	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 101-4621	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			178.13				81%	2 599.31			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			121.88				52%	1 668.69			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					574.10					7 971.19			
	
27.	С.Цена поставщик 
Короб металлический оцинк. с замковой крышкой  40х40, м	55.08	76.06			4 189.59					17 889.54			
				76.06			4 189.59		4.27			17 889.54		
	Объем: 54*1.02													
	Поправки: М: =312.30*1.04/4.27	
	
28.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.6	80.62	60.80	5.33	48.37	36.48	3.20	17.11	7.84	703.88	624.21	25.06	
				14.49	0.32		8.69	0.19	6.28	18		54.60	3.50	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34.84				81%	508.45			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.84				52%	326.41			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.04					1 538.73			
	
29.	ФЕРм 08-02-399-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	0.2	47.30	31.81	2.66	9.46	6.36	0.53	17.11	7.84	130.19	108.86	4.18	
				12.82	0.17		2.56	0.03	6.69	17.36		17.15	0.58	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			6.07				81%	88.65			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.15				52%	56.91			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.68					275.75			
	
30.	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.85	58.67	42.41	2.66	49.87	36.05	2.26	17.11	7.84	713.24	616.76	17.75	
				13.60	0.17		11.56	0.14	6.81	17.36		78.72	2.48	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34.38				81%	501.58			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.52				52%	322.00			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.77					1 536.83			
	
31.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.082	5 101.90			418.36					1 786.38			
				5 101.90			418.36		4.27			1 786.38		
	Объем: 80*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
32.	С501-8509 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.0867	30 336.21			2 630.15					11 230.74			
				30 336.21			2 630.15		4.27			11 230.74		
	Объем: 85*1.02													
	Поправки: М: =129535.62/4.27	
	
33.	С.Цена поставщик 
Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40, шт	10	17.90			178.98					764.26			
				17.90			178.98		4.27			764.26		
	Поправки: М: =74.20*1.03/4.27	
	
34.	ФЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир), 100 шт.	0.04	142.72	140.38		5.71	5.62		17.1	1	97.62	96.02		
				2.34			0.09		17.09	1		1.60		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			5.34				81%	77.78			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.65				52%	49.93			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.70					225.33			
	
35.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.14	1 626.77	840.90	271.52	227.75	117.73	38.01	17.09	7.81	2 816.49	2 011.94	296.88	
				514.35	14.26		72.01	2.00	7.05	18		507.66	35.93	
	Объем: 2+12													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			113.74				81%	1 658.77			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			77.82				52%	1 064.89			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					419.32					5 540.16			
	
36.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный 6 W  IP54, шт	2	91.26			182.53					779.40			
				91.26			182.53		4.27			779.40		
	Поправки: М: =378.35*1.03/4.27	
	
37.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт	12	71.93			863.17					3 685.75			
				71.93			863.17		4.27			3 685.75		
	Поправки: М: =298.20*1.03/4.27	
	
38.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	14	29.23			409.18					1 747.20			
				29.23			409.18		4.27			1 747.20		
	Поправки: М: =120*1.04/4.27	
	
39.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.08	498.53	376.16	16.54	39.88	30.09	1.32	17.09	7.56	564.42	514.29	10.00	
				105.83	0.49		8.47	0.04	4.74	17.78		40.13	0.70	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			28.62				81%	417.14			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.58				52%	267.79			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.09					1 249.36			
	
40.	С Цена поставщик. 
Выключатель наружной установки 1-кл IP44, шт.	8	20.55			164.41					702.05			
				20.55			164.41		4.27			702.05		
	Поправки: М: =85.20*1.03/4.27	
	
41.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.02	537.91	418.19	16.54	10.76	8.36	0.33	17.09	7.56	155.26	142.94	2.50	
				103.19	0.49		2.06	0.01	4.76	17.78		9.82	0.17	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			7.95				81%	115.92			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.44				52%	74.42			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.15					345.60			
	
42.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный наружной  установки  IP44, шт	2	27.06			54.13					231.13			
				27.06			54.13		4.27			231.13		
	Поправки: М: =112.20*1.03/4.27	
	
	устройство контура заземления	
	
43.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	1 759.67	1 759.67		26.39	26.39		16.11	1	425.22	425.22		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*4.2													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			19.00				61%	259.38			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			10.03				31%	131.82			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.42					816.42			
	
44.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	972.15	972.15		14.58	14.58		16.11	1	234.92	234.92		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*4.2													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			10.50				61%	143.30			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.54				31%	72.83			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.62					451.05			
	
45.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	212.81	120.70	67.58	63.84	36.21	20.28	17.11	7.18	846.20	619.53	145.58	
				24.53	3.08		7.36	0.93	11.02	17.96		81.10	16.62	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.28				81%	515.28			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.14				52%	330.80			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.26					1 692.28			
	
46.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181.11					947.64			
				5 326.70			181.11		27 871.89			947.64		
	Объем: 3*3*3.77/1000													
	
47.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.1	317.82	187.25	88.98	31.78	18.72	8.90	17.11	6.94	429.42	320.38	61.75	
				41.59	3.56		4.16	0.36	11.37	18		47.29	6.42	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.13				81%	264.71			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.40				52%	169.94			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.31					864.06			
	
48.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.016	7 160.12			114.56					408.51			
				7 160.12			114.56		25 531.97			408.51		
	Объем: 10*1.57/1000													
	
49.	ФЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.15	586.26	362.76	37.93	87.94	54.41	5.69	17.11	7.71	1 100.43	931.02	43.87	
				185.57	0.49		27.84	0.07	4.51	17.78		125.54	1.31	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 101-4621	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			51.76				81%	755.19			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.41				52%	484.81			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.11					2 340.43			
	
50.	ТССЦ 502-0524 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м	0.015	21 635.60			324.53					1 635.54			
				21 635.60			324.53		109 035.79			1 635.54		
	Объем: 15*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	18 113.54	1 118.23	402.49			94 688.39	19 031.92	2 467.36	
			16 592.81	25.09				73 189.08	437.37	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	17 363.18	1 044.67	324.81			90 829.11	17 846.32	2 140.71	
			15 993.70	18.02				70 842.05	323.49	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	15 425.98					66 091.17			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28-30, 34, 35, 39, 41, 45, 47, 49)	1 007.36					14 685.68			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28-30, 34, 35, 39, 41, 45, 47, 49)	690.75					9 448.30			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	19 061.29					114 963.09			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	470.06	73.56	77.68			2 977.39	1 185.60	326.65	
			318.81	7.07				1 465.14	113.88	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	295.67					1 356.15			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 4, 5; %=61 - по стр. 43, 44)	68.76					939.73			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 4, 5; %=31 - по стр. 43, 44)	39.36					511.53			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	578.18					4 428.65			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	280.30					881.89			
			280.30					881.89		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	280.30					881.89			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	19 919.77					120 273.63			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	426.28					2 573.86			
	 . ИТОГО	20 346.05					122 847.49			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	406.92					2 456.95			
	 . ИТОГО	20 752.97					125 304.44			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	377.40					2 029.99			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	184.23					2 675.07			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	109.52					1 493.97			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	3 107.51					14 289.86			
	 . ВСЕГО С НДС	23 027.28					134 563.49			
Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                    Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника СО МКУ «КР МКД»                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)