|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 907 275 | | руб. | Смета на сумму: | 907 275 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Директор ООО «ЖЭК №17» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Русович С.Б. / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / О.Н. Чикулаева / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | г. Калининград, ул. Лесопарковая, 24а | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Лесопарковая, 24а | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **907.275** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.636** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **97.773** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Устройство проезда и автостоянки** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.1434 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 695 | 18 | 676 | 15.07 | 6.77 | 4 850 | 270 | 4 574 |
| 10.54 | 669.13 | 2 | 96 | 4.36 | 14.82 | 7 | 1 422 |
|  | Объем: 285\*0.47+126\*0.25\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 108 |  |  |  | 81% | 1 371 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 49 |  |  |  | 34% | 575 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 852 |  |  |  |  | 6 796 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕР 01-01-016-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.1434 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 61 | 4 | 55 | 15.07 | 7.34 | 475 | 65 | 403 |
| 10.54 | 63.96 | 2 | 9 | 4.36 | 14.11 | 7 | 129 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 12 |  |  |  | 81% | 157 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 6 |  |  |  | 34% | 66 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 698 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 229.44 | 16.40 |  | 16.40 | 3 763 |  | 3 763 | 1 | 7.52 | 28 296 |  | 28 296 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 143.4\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.633 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 1 595 | 85 | 1 499 | 15.07 | 5.17 | 9 071 | 1 276 | 7 751 |
| 18.00 | 198.62 | 11 | 126 | 3.83 | 15.07 | 44 | 1 895 |
|  | Объем: 316.5\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 300 |  |  |  | 121% | 3 837 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 171 |  |  |  | 65% | 2 061 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 066 |  |  |  |  | 14 969 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 69.63 | 104.66 |  |  | 7 287 |  |  |  |  | 34 176 |  |  |
| 104.66 |  | 7 287 |  | 490.83 |  | 34 176 |  |
|  | Объем: 63.3\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 27-04-006-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.3165 | 61 088.01 | 320.44 | 4 324.25 | 19 334 | 101 | 1 369 | 15.07 | 6.18 | 104 310 | 1 528 | 8 458 |
| 56 443.32 | 614.99 | 17 864 | 195 | 5.28 | 15.02 | 94 324 | 2 924 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 420 |  |  |  | 121% | 5 387 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 240 |  |  |  | 65% | 2 894 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 19 994 |  |  |  |  | 112 591 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 27-06-027-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.114 | 540.62 |  | 540.62 | 62 |  | 62 | 1 | 5.83 | 359 |  | 359 |
|  | 59.06 |  | 7 | 4.52 | 15.07 |  | 101 |
|  | Объем: 285\*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 10 |  |  |  | 121% | 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 6 |  |  |  | 65% | 66 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 547 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 407-0028  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 11.628 | 280.61 |  |  | 3 263 |  |  |  |  | 21 648 |  |  |
| 280.61 |  | 3 263 |  | 1 861.75 |  | 21 648 |  |
|  | Объем: 0.114\*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 27-07-005-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 28.5 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 4 106 | 3 484 | 452 | 15.08 | 4.96 | 55 561 | 52 541 | 2 242 |
| 5.95 | 0.72 | 170 | 21 | 4.59 | 15.18 | 778 | 311 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 4 977 |  |  |  | 121% | 63 951 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 2 839 |  |  |  | 65% | 34 354 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 922 |  |  |  |  | 153 866 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | С403-8708  Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая, м2 | 290.7 | 107.04 |  |  | 31 117 |  |  |  |  | 131 626 |  |  |
| 107.04 |  | 31 117 |  | 4.23 |  | 131 626 |  |
|  | Объем: 285\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =452.79/4.23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 1.26 | 5 013.40 | 682.44 | 81.37 | 6 317 | 860 | 103 | 15.08 | 6.39 | 37 557 | 12 967 | 655 |
| 4 249.59 | 10.27 | 5 354 | 13 | 4.47 | 15.05 | 23 935 | 195 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 240 |  |  |  | 121% | 15 926 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 707 |  |  |  | 65% | 8 555 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 264 |  |  |  |  | 62 038 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 403-8021  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 126 | 76.13 |  |  | 9 592 |  |  |  |  | 56 248 |  |  |
| 76.13 |  | 9 592 |  | 446.41 |  | 56 248 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕРр 66-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк | 1 | 1 015.40 | 41.00 | 10.13 | 1 015 | 41 | 10 | 15.07 | 8.49 | 6 094 | 618 | 86 |
| 964.27 |  | 964 |  | 5.59 | 1 | 5 390 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 44 |  |  |  | 92% | 569 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 28 |  |  |  | 54% | 334 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 087 |  |  |  |  | 6 996 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **88 207** | **4 593** | **7 989** |  |  | **490 271** | **69 265** | **52 824** |
| **75 626** | **467** |  |  | **368 183** | **6 977** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **84 444** | **4 593** | **4 226** |  |  | **461 975** | **69 265** | **24 528** |
| **75 626** | **467** |  |  | **368 183** | **6 977** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **51 259** |  |  |  |  | **243 698** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2; %=121 - по стр. 4, 6, 7, 9, 11; %=92 - по стр. 13)** | | | | | **7 112** |  |  |  |  | **91 319** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 4, 6, 7, 9, 11; %=54 - по стр. 13)** | | | | | **4 045** |  |  |  |  | **48 905** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **95 601** |  |  |  |  | **602 199** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 763** |  | **3 763** |  |  | **28 296** |  | **28 296** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 763** |  |  |  |  | **28 296** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **99 364** |  |  |  |  | **630 495** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Прочие работы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 47-01-046-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 0.7 | 2 168.55 | 337.20 |  | 1 518 | 236 |  | 15.08 | 1 | 8 328 | 3 559 |  |
| 1 831.35 |  | 1 282 |  | 3.72 | 1 | 4 769 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 271 |  |  |  | 98% | 3 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 182 |  |  |  | 61% | 2 171 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 971 |  |  |  |  | 13 987 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 47-01-046-06  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 0.7 | 792.33 | 53.73 | 365.54 | 555 | 38 | 256 | 15.08 | 5.45 | 2 941 | 567 | 1 395 |
| 373.06 | 35.40 | 261 | 25 | 3.75 | 15.1 | 979 | 374 |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 72 |  |  |  | 98% | 922 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 49 |  |  |  | 61% | 574 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 676 |  |  |  |  | 4 437 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 27-09-006-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.7 | 466.00 | 165.14 | 182.08 | 326 | 116 | 127 | 15.08 | 7.73 | 3 065 | 1 743 | 985 |
| 118.78 | 8.31 | 83 | 6 | 4.05 | 15.05 | 337 | 88 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9220; ТССЦ 101-9221; ТССЦ 101-9222* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 173 |  |  |  | 121% | 2 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 99 |  |  |  | 65% | 1 190 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 598 |  |  |  |  | 6 471 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 16-04-001-02  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013  прим)  Прокладка трубопроводов KOPOFLEX, диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 1.5 | 660.91 | 648.03 | 7.22 | 991 | 972 | 11 | 15.08 | 7.84 | 14 760 | 14 658 | 85 |
| 5.66 | 0.76 | 8 | 1 | 1.92 | 14.96 | 16 | 17 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2449:[ М-(728.28=182.07\*4) ]; ТССЦ 101-2576:[ М-(54.74=20580.00\*0.00266) ]; ТССЦ 302-3340:[ М-(11290.37=113.13\*99.8) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 1 245 |  |  |  | 109% | 15 996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(128.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 691 |  |  |  | 56% | 8 218 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 927 |  |  |  |  | 38 974 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | С цена поставщ.  Труба типа KOPOFLEX (KF09110ВА) , диам.110мм, мп | 149.7 | 32.45 |  |  | 4 858 |  |  |  |  | 20 551 |  |  |
| 32.45 |  | 4 858 |  | 4.23 |  | 20 551 |  |
|  | Объем: 150.0\*0.998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =132/4.23\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 07-04-004-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Укладка плит перекрытий, 100 м3 сборных конструкций | 0.0176 | 23 372.92 | 1 705.47 | 11 745.93 | 411 | 30 | 207 | 15.07 | 3.59 | 1 968 | 452 | 742 |
| 9 921.52 | 275.59 | 175 | 5 | 4.43 | 15.02 | 774 | 73 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9022* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 46 |  |  |  | 111% | 583 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 25 |  |  |  | 58% | 305 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 482 |  |  |  |  | 2 855 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТССЦ 403-8426  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), шт. | 4 | 836.55 |  |  | 3 346 |  |  |  |  | 20 238 |  |  |
| 836.55 |  | 3 346 |  | 5 059.39 |  | 20 238 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **12 005** | **1 392** | **601** |  |  | **71 851** | **20 979** | **3 207** |
| **10 013** | **37** |  |  | **47 664** | **552** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **11 014** | **420** | **590** |  |  | **57 091** | **6 321** | **3 122** |
| **10 005** | **36** |  |  | **47 648** | **535** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **8 204** |  |  |  |  | **40 789** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 14, 15; %=121 - по стр. 16; %=111 - по стр. 19)** | | | | | **563** |  |  |  |  | **7 208** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 14, 15; %=65 - по стр. 16; %=58 - по стр. 19)** | | | | | **354** |  |  |  |  | **4 240** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **11 931** |  |  |  |  | **68 539** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **991** | **972** | **11** |  |  | **14 760** | **14 658** | **85** |
| **8** | **1** |  |  | **16** | **17** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 17)** | | | | | **1 245** |  |  |  |  | **15 996** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 17)** | | | | | **691** |  |  |  |  | **8 218** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 927** |  |  |  |  | **38 974** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **14 858** |  |  |  |  | **107 513** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **100 212** | **5 985** | **8 590** |  |  | **562 122** | **90 244** | **56 031** |
| **85 639** | **504** |  |  | **415 847** | **7 529** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **95 458** | **5 013** | **4 816** |  |  | **519 066** | **75 586** | **27 650** |
| **85 631** | **503** |  |  | **415 831** | **7 512** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **59 463** |  |  |  |  | **284 487** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2; %=121 - по стр. 4, 6, 7, 9, 11, 16; %=92 - по стр. 13; %=98 - по стр. 14, 15; %=111 - по стр. 19)** | | | | | **7 675** |  |  |  |  | **98 527** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 4, 6, 7, 9, 11, 16; %=54 - по стр. 13; %=61 - по стр. 14, 15; %=58 - по стр. 19)** | | | | | **4 399** |  |  |  |  | **53 145** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **107 532** |  |  |  |  | **670 738** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **991** | **972** | **11** |  |  | **14 760** | **14 658** | **85** |
| **8** | **1** |  |  | **16** | **17** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 17)** | | | | | **1 245** |  |  |  |  | **15 996** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 17)** | | | | | **691** |  |  |  |  | **8 218** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 927** |  |  |  |  | **38 974** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 763** |  | **3 763** |  |  | **28 296** |  | **28 296** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 763** |  |  |  |  | **28 296** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **114 222** |  |  |  |  | **738 008** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **2 444** |  |  |  |  | **15 793** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **116 666** |  |  |  |  | **753 801** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **2 333** |  |  |  |  | **15 076** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **118 999** |  |  |  |  | **768 877** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **21 420** |  |  |  |  | **138 398** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **140 419** |  |  |  |  | **907 275** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **8 920** |  |  |  |  | **114 523** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **5 090** |  |  |  |  | **61 363** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |